<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                      llllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111
                                                                                                         818-007439
               ~·
          lt
  Gemeente
---::>-




                                                                                                                                     RVB18-0017




  Bijlage B.

  Notitie ambtshalve wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan 'Verleggen Stikstof· en
  zuurstofleiding'

  Toelichting
       a. In paragraaf 4.3 'Water' van de toelichting worden de volgende onderdelen toegevoegd :
                 1. Het kruisen van het tracé van de stikstof- en zuurstofleiding van de primaire keringen en de
                     Theodorushaven door middel van een gestuurde boring;
                 2. Het feit dat Rijkswaterstaat waterbeheerder is van de Theodorushaven en het Zoommeer;
                 3. Omdat bij de aanleg van het tracé bepaalde delen van de open ontgraving gebronneerd moet
                     worden zal een bemalingsplan ter toetsing aan het waterschap worden aangeboden;
                 4. Het beleid van Waterschap Brabantse Delta;
                 5. Er worden bij de aanleg geen legende materialen gebruikt. Het gebruik van duurzame- en
                     milieuvriendelijk materialen en aanlegmethoden wordt gestimuleerd;
                 6. Door de gebruikte technieken bij de boringen en het aanleggen van de leidingen worden geen
                     nadelige effecten op waterkwaliteit van het zoommeer verwacht.
      b. De paragraaf 4.2 'Flora en Fauna wordt geactualiseerd op basis van de recent uitgevoerde voortoets in
            het kader van de aangevraagde vergunning Wet Natuurberscherming. De onderstaande onderdelen
            zullen worden opgenomen :
                 1. Het tracé is verdeeld in drie deeltracé's die gefaseerd worden aangelegd;
                 2. Deelgebied A ligt achter de dijk van het Industrieterrein waardoor er geen verstorende
                     effecten zijn .
                 3. In deelgebied 8 vinden de werkzaamheden plaats tussen 1 augustus en 1 oktober 2018
                     plaats. Voordat hier de werkzaamheden starten wordt er een broedvogelcontrole uitgevoerd.
                     Indien er binnen de verstoringszone broedvogels worden aangetroffen, dienen de
                     werkzaamheden te worden uitgesteld totdat de nesten verlaten zijn. Hiermee worden
                     negatieve gevolgen uitgesloten;
                 4. In deelgebied C starten de werkzaamheden na het broedseizoen (na 15 augustus), waardoor
                     negatieve gevolgen voor broedvogels uit te sluiten zijn ;
      c. De uitgevoerde Voortoets die is uitgevoerd in het kader van de aanvraag Wet Natuurbescherming
            wordt toegevoegd aan de bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan
      d. De ontbrekende bijlage 5 wordt toegevoegd aan de Quickscan Natuurwetgeving N202 leiding Bergen
           op Zoom in de Bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan;
      e. In paragraaf 5.2 'Externe veiligheid ' wordt een argumentatie toegevoegd waarom de verantwoording
            van het groepsrisico achterwege is gelaten.
      f. In paragraaf 5.5 'Kabels en Leidingen' zal de AWP-leiding en het feit dat het nieuwe tracé deze leiding
           tweemaal kruist, worden opgenomen.




                                                                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>