<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder
Mijlstraat ong. te Boxtel
Aanvraag
Op 8 februari 2018 hebben wij een verzoek ontvangen van de heer H.L.G. van de Laak, voor het op grond
van artikel 83 van de Wet geluidhinder en het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder van de gemeen-
te Boxtel vaststellen van hogere waarden wegverkeerslawaai voor een woning gelegen aan de Mijlstraat ong.
te Boxtel. De hogere waarde procedure wordt tegelijkertijd doorlopen met het opstellen van het bestem-
mingsplan Ruimte voor Ruimte Mijlstraat ong. gemeente Boxtel.
Overwegingen
Aanleiding
Aanleiding voor het verzoek is de ontwikkeling van ruimte voor ruimte woning aan de Mijlstraat ong. te Boxtel
als onderdeel van het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Mijlstraat ong. gemeente Boxtel’.
Door het verkeer op de Mijlstraat ontstaat op de woning een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeurs-
grenswaarde uit de Wet geluidhinder. Daarom is verzocht hogere waarden vast te stellen.
De aanvraag omvat de volgende stukken:
-        Aanvraagformulier, d.d. 8 februari 2018;
-        Rapportage akoestisch onderzoek Tritium advies, rapportnummer: 1708/123/SH-01, dd 22 septem-
ber 2017.
Deze stukken maken deel uit van de beschikking en leveren voldoende informatie op voor een goede beoor-
deling van de aanvraag.
Overwegingen Wet geluidhinder
De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Mijlstraat bedraagt ten hoogste 53 dB op de gevel van
de te realiseren woning. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gerespecteerd. Aan de
maximale ontheffingswaarde van 53 dB uit de Wgh wordt echter voldaan.
Omdat de voorkeurswaarde wordt overschreden moet overeenkomstig de Wet geluidhinder een onderzoek
naar geluidsreducerende maatregelen worden uitgevoerd. Maatregelen die moeten worden onderzocht zijn
bron-, verkeerskundige- en overdrachtsmaatregelen. Daarnaast moet worden aangetoond dat wordt voldaan
aan het wettelijke binnenniveau van 33 dB in de woning. Als met het treffen van maatregelen de geluidsbe-
lasting niet terug gebracht kan worden tot de voorkeursgrenswaarde, dan wordt een hogere waarde verleend.
In de Wet geluidhinder is gesteld dat een hogere waarde uitsluitend kan worden verleend als de maatrege-
len, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woning, onvoldoen-
de doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeers- of ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard.
Maatregelen
In verband met de geconstateerde overschrijdingen van de voorkeurswaarde zijn maatregelen onderzocht.
Maatregelen kunnen bestaan uit:
- bronmaatregelen
- overdrachtsmaatregelen
- maatregelen bij de ontvanger
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                         2
Bronmaatregelen
Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek (dunne deklaag type B) op de Mijlstraat kan de ge-
luidbelasting met maximaal 6 dB worden verlaagd. Indien een geluidreducerend wegdek wordt aangebracht
neemt de geluidbelasting vanwege de Mijlstraat af tot onder de voorkeursgrenswaarde. Het vervangen van
het huidige wegdek door een stiller wegdek is gezien de omvang van het plan niet alleen financieel onrenda-
bel (circa € 30.000,-), ook zal een dergelijk stiller (en dus ook opener) wegdek problemen opleveren bij het
beheer (er ontstaat een lappendeken van verschillende wegdeksoorten, andere wijze van gladheidsbestrij-
ding en de levensduur van deze stillere wegdekken is naar verwachting korter).
Overdrachtsmaatregelen (schermen)
Om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde dient een afscherming te worden
gerealiseerd van 4 meter hoog en 30 meter lang. De kosten voor zo’n scherm worden geschat op € 48.000,-.
Het plaatsen van een scherm is in de voorliggende situatie onrealistisch en stuit op bezwaren van steden-
bouwkundig, planologische en verkeerskundige aard. Bovendien is, gezien de omvang van het plan en de
benodigde reductie, het realiseren van een effectieve afscherming vanuit financieel oogpunt niet rendabel.
Maatregelen ontvanger
Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de woningen wordt gerespecteerd zijn maatregelen
aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, vanuit de Wgh niet aan de orde. Bij het realiseren van de
woningen dienen de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidings-
constructies (GA;k) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.
Uit voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk of wenselijk is om maatregelen te treffen die de
geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarom
zijn hiervoor hoger waarden aangevraagd.
In de onderstaande tabel is de geluidsbelasting gegeven en de minimaal benodigde geluidswering van de
gevel.
Toetspunt                       Toetshoogte in me- Geluidsbelasting             Geluidswering gevel
                                ters                       exclusief art. 110g
T01                             1,5 en 4,5                 58 dB                25 dB
T01                             7,5                        57 dB                24 dB
T02 en t03                      1,5, 4,5 en 7,5            57 dB                24 dB
T12                             1,5 en 4,5                 55 dB                22 dB
T12                             7,5                        54 dB                21 dB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                       3
Figuur 1: ligging toetspunten
Zienswijzen
De onderstaande procedure wordt uitgevoerd overeenkomstig Afdeling 3.4. (Uniforme Openbare Voorberei-
dingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht.
Het ontwerpbesluit ligt samen met het ontwerp-bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken van 2 november 2018 tot en met 13 december gedurende zes weken ter inzage. Tegen dit ontwerpbe-
sluit zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend.
CONCLUSIE
Er wordt voldaan aan het gestelde in de Wet geluidhinder en het beleid hogere grenswaarde Wet geluidhin-
der gemeente Boxtel. Uit de aanvraag blijkt dat maatregelen aan de bron en in het overdrachtsgebied onvol-
doende toepasbaar zijn en niet wenselijk vanwege financiële en/of stedebouwkundige redenen. Daarom res-
teren alleen maatregelen bij de ontvanger (de maximale toegestane binnenwaarde van 33 dB mag niet over-
schreden worden). Uit de toetsing van de aanvraag blijkt dat het verzoek tot een hogere waarde kan worden
gehonoreerd.
BESCHIKKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel hebben besluiten:
Gelet op de Wet geluidhinder, het Beleid hogere grenswaarde Wet Geluidhinder gemeente Boxtel van januari
2008 en de Algemene wet bestuursrecht;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                    4
BESLUITEN
    1. om voor de woning Mijlstraat ong. te Boxtel de in de onderstaande tabel aangegeven hogere waarde
         te verlenen;
    2. de hogere waarde te verlenen onder voorwaarde dat de geluidswering van de maatgevende gevels
         minimaal de in de tabel genoemde geluidswering bezitten.
Toetspunt                       Toetshoogte in me- Geluidsbelasting          Geluidswering gevel
                                ters                  inclusief art. 110g
T01                             1,5 en 4,5            53 dB                  25 dB
T01                             7,5                   52 dB                  24 dB
T02 en t03                      1,5, 4,5 en 7,5       52 dB                  24 dB
T12                             1,5 en 4,5            50 dB                  22 dB
T12                             7,5                   49 dB                  21 dB
Boxtel, 16 april 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL,
De secretaris,                        Waarnemend burgemeester,
A. Kraal                              F. Naterop
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>