<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Standaard advies scenario toxisch1


> Adviesgrondslag

Vanwege de ligging van de planlocatie in het invloedsgebied van een weg of spoorlijn waarbij een
toxische wolk het relevante - of een van de relevante scenario’s is, dient conform artikel 7 of 8 BEVT
een verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. T.b.v. het scenario toxisch geldt een
standaardadvies.
Dit advies biedt de bouwstenen voor deze de verantwoording.
> Scenario
Relevante scenario voor het plangebied i.r.t. het transport van gevaarlijke stoffen is het
overdrijven van een toxische wolk. Door bijvoorbeeld een incident tijdens de verlading of door
een mechanische impact op de tank ontstaat een gat waardoor in korte tijd een groot deel van de
toxische stof vrijkomt en met de wind mee wordt verspreidt. De gevolgen voor personen zijn
afhankelijk van de concentratie en blootstellingstijd aan de stof.
Indien personen binnen in gebouwen schuilen is / wordt de kans op ernstig letsel sterk beperkt.
De kans op een dergelijk ongeval is als gevolg van veiligheidsmaatregelen rondom het vervoer
van gevaarlijke stoffen bijzonder klein.

> Beoordeling zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar. Het zelfredzame
vermogen van personen is een belangrijke voorwaarde om slachtoffers bij een incident te
voorkomen. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen binnen
bebouwing en ontvluchten van het plangebied.
Mogelijkheden zelfredzaamheid
De mogelijkheden ten aanzien van de zelfredzaamheid zijn afhankelijk van de gewenste functies
in het plangebied. Over het algemeen wordt geconcludeerd dat de zelfredzaamheid redelijk tot
goed is. Voor objecten waar verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn is de
zelfredzaamheid afhankelijk van de aard van de fysieke en mentale gesteldheid matig tot slecht.
Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren?
Behalve de vraag of zelfredding mogelijk is, zijn de fysieke eigenschappen van gebouwen en
omgeving van invloed op de vraag of die zelfredding optimaal kan plaatsvinden. Vanuit de
hierboven geschetste mogelijkheden is het dus van belang, dat het plangebied goed te alarmeren
is; in het plangebied goed te schuilen is en het plangebied goed te ontvluchten is.
Alarmering
In geval van een calamiteit zal NL-Alert worden ingezet. NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel
van de overheid voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe
omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat
er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.
Schuilmogelijkheden
Schuilen in de afgesloten bebouwing zal in beginsel de beste manier zijn om de calamiteit met
het scenario toxische wolk te overleven. Bouwwerken beiden als gevolg van energieprestatie
eisen uit het Bouwbesluit gedurende enkele uren voldoende bescherming tegen het
binnendringen van schadelijke stoffen.
Eventuele aanwezige ventilatie moeten op eenvoudige wijze afgeschakeld of afgesloten kunnen
worden.
Vluchtmogelijkheden
Mocht vluchten noodzakelijk zijn, dan is het plangebied naar meerdere zijden te ontvluchten.
Ontvluchten kan in alle gevallen van de risicobron af.




1
    Geldend voor het invloedsgebied toxisch gerelateerd aan het vervoer van toxische stoffen over de weg of het spoor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>> Beoordeling bestrijdbaarheid
Bij het scenario toxische wolk zal de brandweer proberen de toxische wolk neer te slaan.
Bij een snelle verspreiding van de toxische wolk zal dit echter beperkt effect hebben omdat de
brandweer enkele minuten nodig heeft om ter plaatse te komen en er aan doorgaande wegen in
algemeenheid geen of in beperkte mate bluswater beschikbaar is.
De bestrijdbaarheid wordt om deze reden als matig / slecht beoordeeld.

> Advies
Uit de beoordeling volgt dat het beste ingezet kan worden op het optimaliseren van de mate van
zelfredzaamheid.

    Communiceer actief met initiatiefnemers en gebruikers over het aanwezige risico en
     handelingsperpectief. In het kort: schuilen in bebouwing, sluit ramen en deuren,
     mechanische ventilatie uitzetten.
    Voer extra controle uit bij de vergunningverlening en uitvoering van bouwcontrole op
     detaillering van gevels, ramen, deuren en het op eenvoudige wijze individueel (per
     woning/appartement) afschakelen of afsluiten van ventilatie. Hierdoor wordt de kans op het
     binnen dringen van schadelijke stoffen verder beperkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>