<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage bij Nota Van Zienswijzen bestemmingsplan Kerkweide-Oost


Beantwoording zienswijze 2.6
2.6 Water
Naar aanleiding van de vooroverlegreactie heeft een aanvullend overleg met het
Waterschap plaats gevonden. Na nadere uitleg van de voorgestelde watersysteem is het
Waterschap akkoord gegaan. Ter verduidelijking is bijlage 13 ‘Waterparagraaf’ (dd. 13 april
2023) aangevuld en zal de toelichting van het bestemmingsplan worden
aangepast/aangevuld met de hierna geel gearceerde tekstdelen.

       5.12.3         Watersysteem
       Om de toekomstige waterhuishoudkundige situatie te beoordelen, heeft Aeres Milieu een
       waterhuishoudkundig onderzoek uitgevoerd, waarin aandacht wordt besteed aan de huidige
       bodemkundige en (geo)hydrologische situatie, de gehanteerde ui tgangspunten en de
       randvoorwaarden, en de mogelijkheden om (afgekoppelde) neerslag in de toekomstige
       situatie te bergen en te infiltreren: rapport "Waterparagraaf Kerkweide-Oost te Liempde"
       (AM22082 ; 15 november 2022). Deze waterparagraaf is als bijlage 13 opgenomen. In deze
       paragraaf worden de belangrijkste conclusies vermeld.

       De uiteindelijke verwerkingswijze en nadere planuitwerking van de HWA-en DWA-stelsels dient
       en zullen in overleg met het bevoegd gezag gedetailleerd in een uiteindelijk planontwerp
       vastgelegd te worden conform de geldende normen (ook gezien de verwachte overnam e
       van het openbaar gebied).

       Het oostelijk plandeel van inbreidingsgebied ‘Kerkweide’ voorziet in de gewenste bouw van
       vrijstaande woningen, tweekappers en beneden-bovenwoningen. In onderstaande tabel zijn
       de veranderingen betreffende toe- en/of afname van verharde oppervlakken binnen het
       plangebied samengevat. Hierbij is rekening gehouden met 90% verharding van het
       bouwperceel.




       Uit de tabel is af te leiden dat door de herontwikkeling het totaal verhard oppervlak in de
       toekomst naar verwachting ca. 6.275 m 2 zal bedragen.
       Door te voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc., zie
       hoofdstuk 4) wordt de opgevangen neerslag schoon gehouden en kan deze rechtstreeks via
       (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar een
       hemelwatervoorziening stromen. Bij de nieuwbouw wordt een gescheiden stelsel aangelegd.
       De voorkeur gaat uit naar een centrale, zichtbare hemelwaterverwerking in het openbaar
       gebied.

       Ter plaatse is een goede verspreiding / infiltratie in de onverzadigde bodem te verwachten
       aangezien ter plaatse momenteel ook geen wateroverlast bekend is en er geen
       oppervlaktewater aanwezig is. Wel dient bij de verdere planuitwerking rekening gehouden te
       worden met de verwachte GHG op 8,8-9 m +NAP.

       Ter plaatse van het plangebied wordt momenteel voldaan aan de benodigde
       ontwateringsdiepte. De woningen dienen minimaal 20 cm hoger dan de toekomstige weg /
       het bestaand maaiveld aangelegd te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Het opgevangen hemelwater kan lokaal infiltreren en stroomt bij voorkeur oppervlakkig af. De
gemeente Boxtel geeft de voorkeur aan een gezamenlijke hemelwatervoorziening in plaats
van kleinere particuliere voorzieningen. Bij inpassing van een absolute infiltratievoorziening
wordt het uitvoeren van infiltratiemetingen geadvi seerd om een voldoende snelle lediging vast
te stellen / te borgen.

Bij (her)ontwikkelingen dient vanuit het waterschap een hemelwatervoorziening aangelegd te
worden van 60 mm per toename verhard oppervlak. De gemeente hanteert in het kader van
klimaatbestendigheid voor nieuwe HWA-stelsels als ontwerpeis een norm van bui 09 met 30 cm
waking (ondergronds) en 70 mm/u bovengronds. Zodoende worden de kwetsbaarheden in
beeld gebracht. Voor het totaal verhard oppervlak dient ter plaatse ondergronds in totaal ca.
(6.275 m 2 x 70 mm=) 439,3 m 3 hemelwater verwerkt te worden.

Bij ontwikkelingen kan hergebruik voor toiletspoeling of besproeiing van de tuin altijd
overwogen worden. Dit is niet verplicht maar wordt wel sterk geadviseerd. Naast hergebruik
geeft het toepassen van vegetatiedaken een verminderde en sterk vertraagde afvoer van
neerslag. De toepassing van groendaken kan mogelijk op de bergingen of het dak van de
appartementen toegepast worden. Bij voldoende opbouwhoogte kan dit oppervlak als
onverhard oppervlak beschouwd worden.
Verder kan overwogen worden om als compenserende maatregel bijvoorbeeld
grasbetontegels toe te passen ter plaatse van de parkeerplaatsen en oprit in plaats van hier
een dichte verharding aan te leggen. Aandachtspunt hierbij is het benodigde onderhoud.

Door de eisen aan de hoeveelheid groen/bomen is het niet mogelijk om binnen dit
plangebied een wadi in te richten. De benodigde hemelwaterberging wordt ondergronds in
het openbaar gebied verwerkt ter plaatse van de rijbaan middels een open steenfundering
(35% holle ruimte) in combinatie met een Rockflowpakket onder de parkeerplaatsen (95% holle
ruimte). De wateropgave die aangelegd wordt, bedraagt ca. 441,3 m3. Hierdoor wordt 70 mm
berging boven de GHG gerealiseerd.

Ter plaatse is een infiltratie onderzoek uitgevoerd waarbij in de berekening van de leegloop
voor de horizontale infiltratie een k-waarde van 1,1 m/dag (inclusief veiligheidsfactor van 2)
aangehouden is.

Bij de planuitwerking is rekening gehouden met de stromingsrichtingen waarbij hemelwater
van de panden afstroomt naar de tuin en het openbaar gebied en niet naar buurpercelen.
Hemelwater wordt afgeleid naar de HWA-voorziening waar het kan infiltreren in de bodem.

Middels voornamelijk horizontale infiltratie zal het water vanuit dit pakket binnen ± 15 uur
leeglopen in de ondergrond. Mocht het infiltratiepakket vol lopen, dan zal het water zich op
straat tussen de banden verzamelen. Het water kan hierbij oppervlakkig overlopen naar het
plandeel Kerkweide west. Hier zal het via de wadi en een pvc overstort Ø 400 over kunnen
lopen in de naastgelegen watergang. Een planinvulling en dwarsdoorsnede met toekomstige
maaiveldprofielen is opgenomen in bijlage 2.

Door de inpassing van deze hemelwatervoorziening wordt ter plaatse de benodigde 70 mm
waterberging aangelegd. Door het aanhouden van een bouwpeil boven dit bergingsniveau is
er geen kans op water in de woningen en bijgebouwen te verwachten.

De aandachtspunten ten aanzien van de toekomstige waterstromen zijn in beeld gebracht.
Door de verplichte hemelwaterverwerking op eigen perceel en rekening te houden met de
genoemde aandachtspunten wordt klimaatbestendig ontwikkeld. De uiteindelijke
verwerkingswijze en nadere planuitwerking van de HWA-en DWA-stelsels dient en zullen in
overleg met het bevoegd gezag gedetailleerd in een uiteindelijk planontwerp vastgelegd te
worden conform de geldende normen (ook gezien de verwachte overname van het
openbaar gebied).

Verantwoordelijkheden van o.a. onderhoud moeten van te voren worden vas tgelegd zodat
de werking van de voorzieningen in stand gehouden wordt. Eventueel benodigde
vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor
bedoelde procedures waaronder het Omgevingsloket aangevraagd te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Beantwoording zienswijzen 4


4.1 GEUR

Berekeningen voorgrondgeurbelasting
Voor de berekening van de voorgrondgeurbelasting zijn de invoergegevens van de V-stacks
berekening(en) behorende bij de vergunning van de veehouderij aan de Boxtelseweg 2 één
op één overgenomen. Ook in de handleiding van V-Stacks vergunning hebben er geen
wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de bepaling van de EP-hoogte en de diameter.
Ter controle is een berekening uitgevoerd met gewijzigde EP-hoogte naar 8,5 meter. Uit de
berekeningen blijken minimale verschillen in voorgrondgeurbelasting met EP-hoogte 5,8m of
8,5 m. De hoogst berekende voorgrondgeurbelasting wordt berekend met de EP-hoogte van
5,8 m. De in de rapportage opgenomen situatie betreft daarmee de worst-case scenario.


Beoordeling woon- en leefklimaat
Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt er gekeken naar de voor- en
achtergrondgeurbelasting. Op basis van onderstaande afbeelding blijkt dat de
achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied te classificeren is als ‘zeer goed’ tot
‘goed’.



                                       Plangebied




Daarnaast is in navolgende afbeelding te zien dat de veehouderij aan de Boxtelseweg 2
maatgevend is voor de achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied. De andere
intensieve veehouderijen liggen op een afstand van meer dan 1.000 meter waardoor kan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>worden aangenomen dat deze geen relevante bijdrage meer hebben op de
achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied.



                                      Plangebied




Conform de vuistregel ‘dat de voorgrondgeurbelasting maatgevend is indien die tenminste
de helft bedraagt van de achtergrondgeurbelasting’ kan er in onderhavige situatie voor de
beoordeling van het woon- en leefklimaat ervan worden uitgegaan dat de
voorgrondgeurbelasting maatgevend is. De berekende voorgrondgeurbelasting bedraagt ten
gevolge van de veehouderij aan de Boxtelseweg 2 in de beoogde situatie 3,0 OU E/m3 en is te
classificeren als ‘goed’.



4.4 VOLKSGEZONDHEID
Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijze zal het bestemmingsplan worden aangevuld
met het toetsende stappenplan uit De Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0. Op
basis van dit stappenplan kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen vanuit het
aspect gezondheid is voor de voorliggende ontwikkeling.
Specifieke is in het stappenplan de informatie ten aanzien van endotoxine aangevuld met
een kaart met indicatieve cirkels voor endotoxine . Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen
vanuit endotoxine zijn te verwachten.
In het stappenplan is tevens de zinsnede met betrekking tot het aantal geitenhouderijen
aangepast. De zinsnede ‘…. geitenhouderijen met meer dan 100 geiten….’ blijkt tot
verwarring te leiden. Er zijn helemaal geen geitenhouderijen binnen 2 kilometer van het
plangebied zijn gelegen . De dichtstbijzijnde geitenhouderij aan de Pastoor Smitsstraat 55
Sint-Oedenrode is op circa 2,5 km van het plangebied gelegen.


Aangepaste tekst toelichting bestemmingsplan:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bij het beoordelen van de effecten van veehouderijen op de volksgezondheid wordt
onderscheid gemaakt in endotoxinen en geitenhouderijen. De Handreiking veehouderij en
volksgezondheid 2.0 bevat een praktisch stappenplan om te beoordelen of nadere advisering
vanuit de GGD wenselijk is. De stappen dienen stuk voor stuk te worden doorlopen en
beantwoord om na te gaan of er knelpunten worden gevonden en of advisering door de
GGD wenselijk is. De uiteindelijke keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een
ontwikkeling is een afweging die wordt gemaakt door de gemeente.

Stappenplan
Stap 1 Endotoxinen
Op basis van de Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid
(Endotoxine toetsingskader 1.0) kan worden beoordeeld of sprake is van een verhoogd
volksgezondheidsrisico ten aanzien van varkenshouderijen en pluimveehouderijen.
Bij een afstand van meer dan 1 kilometer tot pluimveehouderijen en van meer dan 250
meter tot overige veehouderijen (behoudens geitenhouderijen) is er geen gevaar voor de
volksgezondheid als gevolg van endotoxinen. Het Bestand Veehouderijbedrijven biedt de
benodigde gegevens van de veehouderijen.

Het plan omvat nieuwe, milieugevoelige objecten. In een straal van 1000 meter rondom het
plangebied zijn geen pluimveeveehouderijen actief. Wel zijn binnen 250 meter van het
plangebied twee andere veehouderijen (Boxtelseweg 2 en 6, zeugen en melkrundvee)
aanwezig.
Uit onderstaande kaart van de Omgevingsdienst Brabant Noord blijkt dat de endotoxine
contour niet gelegen is over het plangebied. Er hoeft geen nadere beoordeling van het
aspect endotoxinen plaats te vinden. Er is sprake van een gezonde leefomgeving ten aanzien
van endotoxinen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kaart met indicatieve endotoxine cirkels (bron ODBN).

Stap 2 Emissies
De ontwikkeling leidt niet tot een toename in de emissie voor geur en/of fijnstof en/of
ammoniak

Stap 3a Geur, toetsen aan aanvaardbaar woon-/leefklimaat a.d.h.v. wettelijk kader
Dit aspect is beoordeeld in paragraaf 5.4 van de toelichting van het bestemmingsplan. Uit de
betreffende paragraaf blijkt dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving voor wat betreft
agrarische geur.

Stap 3b Geur, toetsen aan aanvaardbaar woon-/leefklimaat a.d.h.v. gezondheidskundige
advieswaarde
De geurbelasting voldoet aan de gezondheidskundige advieswaarde van 5,0 ouE/m³.

Stap 4a Binnen een veehouderij (1 adres of 1 ondernemer) worden bedrijfsmatig meerdere
diersoorten gehouden.
Niet van toepassing

Stap 5a Geitenhouderij
Uit onderzoek is gebleken dat omwonenden in een straal van 2 km rondom geitenhouderijen
een verhoogde kans hebben op longontsteking. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>omgeving van geitenhouderijen moet beoordeeld worden of er een effect is op de
volksgezondheid.
Het plan omvat nieuwe, milieugevoelige objecten. In een straal van 2 km rondom het
plangebied zijn echter geen geitenhouderijen actief. De meest nabij gelegen geitenhouderij
aan de Pastoor Smitsstraat 55 Sint-Oedenrode is op circa 2,5 km van het plangebied gelegen.

Stap 5b Pluimveebedrijven
Het plangebied is niet gelegen binnen een afstand van 1 kilometer van een pluimveebedrijf.

Stap 5c Overige veehouderijen
De planlocatie is gelegen binnen een afstand van 250 meter van een overige veehouderij:
Boxtelseweg 2 (varkenshouderij) en Boxtelseweg 6 (rundveehouderij). Voor deze
veehouderijen zijn geur en endotoxine de hindergevende aspecten. In de beschrijving bij
stap 1 en 3 zijn deze aspecten behandeld.

Stap 6. Is er sprake van mestbe- of verwerking
Niet van toepassing.

Stap 7. Bij omwonenden is sprake van ongerustheid over de volksgezondheid
Of in (de omgeving van) het plangebied sprake is van ongerustheid over de volksgezondheid
zou kunnen volgen uit de klachtenregistratie bij de gemeente. Daaruit blijkt dat in ieder
geval de afgelopen 5 jaar op dit punt geen klachten zijn ingediend bij de gemeente Botel.

Conclusie stappenplan Handreiking veehouderij en volksgezondheid
Uit de beperkte toetsing op afstanden blijkt dat stap 5c zou leiden tot de conclusie dat
advies dient te worden opgevraagd bij de GGD. Omdat middels het geuronderzoek echter is
onderbouwd dat stap 5c geen belemmering vormt voor de nieuwbouw wordt een GGD
advies hierover niet noodzakelijk geacht.

Het aspect gezondheid vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>