<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlagen toelichting</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                BAKKER                                 MILIEUADVIEZEN WAALWIJK
                                                                              Industrieweg 77
                                                                              5145 PD Waalwijk
                                                                              Tel: 06-51583837
                                                                              Email: o.bakker4@upcmail.nl
Opdrachtgever:
Fam. Meuffels
Zandbosweg 16
5751 CE Deurne
Rapport
Verkennend bodemonderzoek
Zandbosweg 18, Deurne
(perceel B 2333)
                                          OKTOBER 2022
BM/28105-2022
                      Gespecialiseerd in het verrichten van bodemonderzoek.
               IBAN: NL27INGB0006778864. K.v.K. Tilburg inschrijvingsnr.: 18132686
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE:
                                                           blz
1.      INLEIDING EN DOELSTELLING                            1
2.      ACHTERGRONDINFORMATIE                                1
        2.1       Terreinsituatie en historie                1
        2.2       Bodemopbouw en geohydrologische situatie   2
3.      ONDERZOEKSPROGRAMMA                                  3
        3.1       Algemeen                                   3
        3.2       Veldwerkzaamheden                          3
        3.3       Laboratoriumonderzoek                      3
4.      ONDERZOEKSRESULTATEN                                 5
        4.1       Bodemopbouw en veldwaarnemingen            5
        4.2       Analyseresultaten                          5
5.      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                          7
BIJLAGEN
1.  Regionale situering onderzoekslocatie (1:12.500)
2.  Situatieschets met boringen en peilbuis (1:500)
3.  Boorstaten
4.  Analyserapporten
5.  Toetsingstabellen
BM/28105-2022 (V.O. Zandbosweg 18, Deurne)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                          1
1.        INLEIDING EN DOELSTELLING
          In opdracht van de familie Meuffels is door Bakker Milieuadviezen een verkennend bodemonderzoek uitge-
          voerd op een onbebouwd graslandperceel, gelegen aan de zuidzijde van de Zandbosweg te Deurne. Het
          perceel is kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie B, nummer 2333. Het perceel ligt ten oosten van het
          adres Zandbosweg 16. Op dit adres woont de opdrachtgever. Gezien de huisnummering in deze straat is het
          aannemelijk dat de te bouwen woning adresnummer 18 zal krijgen.
          Het doel van het verkennend onderzoek is om vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse
          van het onderzoeksterrein verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen
          vormen voor de bouw van een woning.
          In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de
          uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn
          de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
          NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000
          conform de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Middels ondertekening van het voorliggende rapport
          wordt verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat
          het bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De uitvoerend
          veldwerker is O. Bakker.
2.        ACHTERGRONDINFORMATIE.
2.1       Terreinsituatie en historie.
          De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidzijde van de Zandbosweg. Het te onderzoeken perceel heeft
          een oppervlakte van circa 1000 m2.
          Voor historische informatie is de opdrachtgever, TOPO-tijdreis, het eigen bodemonderzoeksarchief en
          Omgevingsrapportage Noord-Brabant geraadpleegd.
          Terreinbeschrijving.
          Het terrein is geheel begroeid met gras. Bij de terreininspectie zijn op het maaiveld geen verdachte
          kenmerken waargenomen (geen morsingen, brandplekken, verzakkingen of zwerfasbest).
          Huidig gebruik.
          Geen concreet gebruik.
          Voormalig gebruik.
          Op TOPO-tijdreis is te zien dat het perceel alleen grasland is geweest en er is nooit sprake geweest van
          bebouwing. In het verleden is er nooit sprake geweest van een boomgaard of een tuinbouwkas, waarmee
          de bovengrond niet verdacht is op OCB.
          Toekomstig gebruik.
          Woonbestemming.
V.O. Zandbosweg 18, Deurne                                                                        Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                            2
          Calamiteiten.
          Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan op het terrein.
          Ophogingen/dempingen/stort.
          Op het terrein zijn geen bodemvreemde materialen of grond van elders opgebracht. Op basis van TOPO-
          tijdreis ligt er geen gedempte sloot op het perceel.
          Boven- en ondergrondse tanks.
          Ter plaatse van het terrein heeft nooit een boven- of ondergrondse tank gelegen. De website
          Omgevingsrapportage vermeldt wel voor Zandbosweg 16 een brandstoffendetailhandel van 1967 tot 1971
          maar dit blijkt onjuiste informatie te zijn. De opdrachtgever heeft aangegeven dat er in het verleden alleen
          een woning heeft gestaan op het door hem in 2007 aangekochte perceel.
          Omgeving.
          Ten westen staat woning 16, ten noorden ligt de weg. De weg is hier een breed fietspad dat per auto alleen
          door aanwonenden gebruikt mag worden. Aan de overzijde van de weg ligt een plantsoen. Ten oosten ligt
          een natuurstrook met een wadi. Ten zuiden bevindt zich een bedrijfspand.
          Bodemonderzoeken locatie en omgeving.
          Dhr. Meuffels heeft aangegeven dat hij in 2007 bij de aankoop van het perceel Zandbosweg 16 een
          bodemonderzoek heeft laten uitvoeren. Hieruit kwamen geen bijzonderheden (geen noemenswaardige
          verhogingen). De bodemkwaliteit vormde destijds dan ook geen belemmering voor de bouw van de huidige
          woning met nummer 16. Ook de website Omgevingsrapportage Noord-Brabant vermeldt dat het perceel
          Zandbosweg 16 in 2007 voldoende was onderzocht.
          Hypothese.
          Op grond van de verkregen informatie is uitgegaan van een onverdachte locatie.
2.2       Bodemopbouw en geohydrologische situatie.
          Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de
          Geologische Kaart van Nederland. Het bodemtype valt onder de zogenoemde Formatie van Twente, die
          wordt gekenmerkt door dekzand met plaatselijk verspoeld zand of leem.
          De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is noordelijk tot noordwestelijk gericht. Het grond-
          waterpeil ter plaatse bevindt zich rond de 3 m-mv.
V.O. Zandbosweg 18, Deurne                                                                          Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                            3
3.        ONDERZOEKSPROGRAMMA.
3.1       Algemeen.
          Het onderzoek is opgezet volgens de NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, "Onderzoeksstrategie bij verkennend
          onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut april 2016). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd
          volgens de BRL SIKB 2000 en de onderliggende protocollen 2001 en 2002.
3.2       Veldwerkzaamheden.
          Op 5 oktober 2022 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht. Voor het boren zijn een
          Edelmanboor en een zuigerboor gebruikt. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in
          bijlage 2. Er zijn 8 boringen verricht. Boring 1 is uitgevoerd tot 4.7 m-mv (meter beneden maaiveld) en is
          voorzien van een peilbuis. De boringen 2 en 6 zijn 2 m diep en de overige boringen zijn 0.5 m diep uitge-
          voerd.
          De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en
          beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.
3.3       Laboratoriumonderzoek
          De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde
          laboratorium AL-West.
          Grond.
          Van de grondmonsters zijn 2 mengmonsters samengesteld, waarvan de samenstelling, het betreffende
          terreindeel en de bijbehorende resultaten zijn weergegeven in paragraaf 4.2.
          Deze monsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor grondmonsters. Dit
          pakket omvat de volgende parameters:
          -          Zware metalen: Barium, cadmium, cobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De
                     meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij
                     niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder
                     andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv.
                     galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op
                     stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden
                     blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide)
                     verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink;
          -          Polychloorbifenylen (PCB).
          -          Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten
                     aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging
                     worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.;
          -          Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
                     terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer
                     aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen
                     op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met
                     verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in
                     de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit
                     de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische
                     aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is
                     opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK
                     van VROM).
V.O. Zandbosweg 18, Deurne                                                                            Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                          4
          Grondwater.
          Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de volgende
          parameters:
          -          benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen;
          -          vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13);
          -          cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink;
          -          minerale olie;
          -          tribroommethaan;
          -          dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3).
V.O. Zandbosweg 18, Deurne                                                                       Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                          5
4.        ONDERZOEKSRESULTATEN
4.1       Bodemopbouw en veldwaarnemingen.
          Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de bodem bestaat uit een toplaag van donkerbruin siltig
          matig humeus fijn zand tot 0.5 a 0.9 m-mv. Daaronder bevinden zich tot ruim 2 m-mv zandige en zandig
          lemige bodemsoorten. Tussen 2.3 en 4 m-mv is er sprake van duidelijke leem of zandige leem en daaronder
          wordt de bodem weer zandiger.
          Aan de opgeboorde grond zijn geen puinbijmengingen of verontreinigingen waargenomen. Er was hiermee
          dan ook geen aanleiding voor onderzoek naar asbest in de bodem.
          Op de datum van grondwatermonstername (17 oktober 2022) werd grondwater op 3.3 m-mv aangetroffen.
          De overige veldwaarnemingen staan in bijlage 3.
4.2       Analyseresultaten.
          De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt
          getoetst aan onderstaande normen:
          Achtergrondwaarden AW 2000 (streefwaarden voor water).
          Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen
          met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn
          veiliggesteld.
          Interventiewaarde:
          Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige
          bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele
          eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden
          zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
          naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen.
          Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer
          dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door een of meer
          parameters.
          Tussenwaarde:
          Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000
          en de interventiewaarde gehanteerd.
          De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en
          organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages
          is opgenomen in bijlage 5.
V.O. Zandbosweg 18, Deurne                                                                       Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                             6
In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de toetsingswaarden als
volgt weergegeven:
> AW        overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging);
>T          overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging);
>I          overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging).
Grond.
    Mengmonster                Bodemlaag                   Gehalte > AW        Gehalte > T       Gehalte > I
    1 t/m 8                    bovengrond 0-50 cm          Lood                -                 -
    1.4+2.4+6.4                lemige ondergrond           -                   -                 -
                               1.5-2 m-mv
Grondwater.
In het grondwater is onderstaand verhoogd gehalte aangetroffen.
    Parameter              Gehalte                  Streefwaarde         Tussenwaarde       Interventiewaarde
                           in ug/l
    Barium                         68             *            50                 340                  625
V.O. Zandbosweg 18, Deurne                                                                      Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                          7
5.        CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.
Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie het volgende worden
geconcludeerd:
-         In de onverdachte bovengrond is alleen lood in een licht verhoogd gehalte aangetroffen. Dit heeft geen
          consequenties;
-         In de ondergrond zijn alle parameters uit het NEN 5740-pakket in gehalten beneden de AW 2000
          aangetroffen;
-         In het grondwater is alleen het gehalte aan barium licht verhoogd aangetroffen. Dit is een gangbare, niet
          relevante verhoging.
Op grond van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering of
beperking voor de bouw van een woning.
V.O. Zandbosweg 18, Deurne                                                                        Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart Zandbosweg 18, Deurne</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                     Uw referentie: zandbosweg Deurne
                                    Zandbosweg
                                        1          3
                                          4
                                                2
                                        5   grasveld
                                            6
                                         8      7
     Bijlage 2: situatietekening
     V.O. Zandbosweg 18, Deurne
     1 : 500
          Boring tot max 0.5 m-mv
          Boring tot max 2.0 m-mv
          Peilbuis
     Bakker Milieuadviezen        N
     BM 2895-2022
     Get. A.F. Bakker
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 3     Boorstaten
Boring:        1                                                              Boring:    2
GWS:           330                                                            GWS:
Opmerking:     pH 5,3 Ec 90 mS/m 44 NTU                                       Opmerking:
                                   0                                                           0
    0                                                                             0
                                        Zand, matig fijn, matig siltig, matig                       Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                   1                    humeus, donkerbruin                                2        humeus, donkerbruin
   50                                                                            50            -60
                   1,2                                                                     2,2      Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   -90                                                         -90
                                                                                                    humeus, roodbruin
  100                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,          100
                   1,3                                                                     2,3      Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                   -130 lichtbruin
                                                                                               -140 lichtbruin
  150                                   Leem, sterk zandig, bruingrijs          150
                   1,4                                                                     2,4      Leem, sterk zandig, grijsbruin
                                                                                               -170
                                   -180
                                                                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
  200                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,          200
                                                                                               -200
                                                                                                    lichtbruin
                                        lichtbruin
                                   -230
  250                                   Leem, zwak zandig, bruingrijs
                                   -300
  300
                                        Leem, sterk zandig, sterk humeus,
                                        donkerbruin
  350
                                   -380
  400                                   Leem, sterk zandig, donkergrijs
                                   -450
  450
                                        Zand, matig fijn, sterk siltig,
                                   -480
                                        bruingrijs
Boring:        3                                                              Boring:    4
GWS:                                                                          GWS:
Opmerking:                                                                    Opmerking:
                                   0                                                           0
    0                                                                             0
                                        Zand, matig fijn, matig siltig, matig                       Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                   3                    humeus, donkerbruin                                4        humeus, donkerbruin
                                   -50                                                         -50
   50                                                                            50
         Projectcode: 28105             Zandbosweg 18 Deurne
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 3     Boorstaten
Boring:        5                                                    Boring:    6
GWS:                                                                GWS:
Opmerking:                                                          Opmerking:
                          0                                                          0
    0                                                                   0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig                       Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                  5           humeus, donkerbruin                                6        humeus, donkerbruin
                          -50                                                        -50
   50                                                                  50
                                                                                 6,2      Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                          lichtbruin
                                                                      100
                                                                                 6,3
                                                                                     -130
                                                                      150        6,4 -160
                                                                                          Leem, sterk zandig, oranjegrijs
                                                                                 6,5      Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                     -200 lichtgrijs
                                                                      200
Boring:        7                                                    Boring:    8
GWS:                                                                GWS:
Opmerking:                                                          Opmerking:
                          0                                                          0
    0                                                                   0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig                       Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                  7           humeus, donkerbruin                                8        humeus, donkerbruin
                          -50                                                        -50
   50                                                                  50
         Projectcode: 28105   Zandbosweg 18 Deurne
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Bijlage 4
Analyserapporten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                                                                   BAKKER MILIEUADVIEZEN
                                                                                                                                                                                                                   Industrieweg 77
                                                                                                                                                                                                                   5145 PD WAALWIJK
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Datum           12.10.2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Relatienr       35004092
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opdrachtnr.     1199949
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".
                                                                                                                                                                                                                   ANALYSERAPPORT
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1199949 Bodem
                                                                                                                                                                                                                   Opdrachtgever                    35004092 BAKKER MILIEUADVIEZEN
                                                                                                                                                                                                                   Uw referentie                    28105 Zandbosweg 18 Deurne
                                                                                                                                                                                                                   Opdrachtacceptatie               05.10.22
                                                                                                                                                                                                                   Monsternemer                     Opdrachtgever
                                                                                                                                                                                                                   Geachte heer, mevrouw,
                                                                                                                                                                                                                   Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                                                                                                                                                                                                                   De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                                                                                                                                                                                                                   "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
                                                                                                                                                                                                                   Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
                                                                                                                                                                                                                   Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.
                                                                                                                                                                                                                   Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice.
                                                                                                                                                                                                                   Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
                                                                                                                                                                                                                   Met vriendelijke groet,
                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice
DOC-13-19297103-NL-P1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Blad 1 van 4
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1199949 Bodem
                                                                                                                                                                                                                   Monsternr. Monstername                          Monster beschrijving
                                                                                                                                                                                                                   562712        05.10.2022                        MIX: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8
                                                                                                                                                                                                                   562713        05.10.2022                        MIX: 1.4+ 2.4+ 6.4
                                                                                                                                                                                                                                                           Eenheid                   562712                 562713
                                                                                                                                                                                                                                                                        MIX: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+    MIX: 1.4+ 2.4+ 6.4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                8
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".
                                                                                                                                                                                                                   Algemene monstervoorbehandeling
                                                                                                                                                                                                                   S   Voorbehandeling conform AS3000                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ++                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ++
                                                                                                                                                                                                                   S Droge stof                             %                          --
                                                                                                                                                                                                                                                                                     88,7                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            88,7
                                                                                                                                                                                                                   Fracties (sedigraaf)
                                                                                                                                                                                                                   S Fractie < 2 µm                         % Ds                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                       6,1                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14
                                                                                                                                                                                                                   Klassiek Chemische Analyses
                                                                                                                                                                                                                   S Organische stof              % Ds                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                       4,6                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0
                                                                                                                                                                                                                   Voorbehandeling metalen analyse
                                                                                                                                                                                                                   S Koningswater ontsluiting                                            --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ++                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ++
                                                                                                                                                                                                                   Metalen (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S Barium (Ba)                            mg/kg Ds                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        29                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               37
                                                                                                                                                                                                                   S Cadmium (Cd)                           mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,41                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S Kobalt (Co)                            mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                     <3,0                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3,2
                                                                                                                                                                                                                   S Koper (Cu)                             mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                       19                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5,1
                                                                                                                                                                                                                   S Kwik (Hg)                              mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,08                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          <0,05
                                                                                                                                                                                                                   S Lood (Pb)                              mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                       41                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <10
                                                                                                                                                                                                                   S Molybdeen (Mo)                         mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                     <1,5                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            <1,5
                                                                                                                                                                                                                   S Nikkel (Ni)                            mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                     <4,0                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6,9
                                                                                                                                                                                                                   S Zink (Zn)                              mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                       47                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <20
                                                                                                                                                                                                                   PAK (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S Anthraceen                             mg/kg Ds                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,050                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Benzo(a)anthraceen                     mg/kg Ds                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,080                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Benzo-(a)-Pyreen                       mg/kg Ds                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                  0,088                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Benzo(ghi)peryleen                     mg/kg Ds                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                  0,091                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Benzo(k)fluorantheen                   mg/kg Ds            <0,050--                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Chryseen                               mg/kg Ds                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,10                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Fenanthreen                            mg/kg Ds                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                  0,062                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Fluorantheen                           mg/kg Ds                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,15                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen               mg/kg Ds                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                  0,074                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Naftaleen                              mg/kg Ds            <0,050--                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)            mg/kg Ds             0,75 --       #)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,35 --    #)
                                                                                                                                                                                                                   Minerale olie (AS3000/AS3200)
                                                                                                                                                                                                                   S Koolwaterstoffractie C10-C40           mg/kg Ds                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                      <35                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <35
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C10-C12         mg/kg Ds                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <3      *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <3     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C12-C16         mg/kg Ds                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <3      *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <3     *)
DOC-13-19297103-NL-P2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Blad 2 van 4
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1199949 Bodem
                                                                                                                                                                                                                                                                        Eenheid                        562712                 562713
                                                                                                                                                                                                                                                                                          MIX: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+    MIX: 1.4+ 2.4+ 6.4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                   Minerale olie (AS3000/AS3200)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C16-C20                      mg/kg Ds                          --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          <4      *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <4     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C20-C24                      mg/kg Ds                          --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          <5      *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <5     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C24-C28                      mg/kg Ds                          --7    *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <5     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C28-C32                      mg/kg Ds                          --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12      *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <5     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C32-C36                      mg/kg Ds                          --8    *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <5     *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           --     *)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  --    *)
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C36-C40                      mg/kg Ds                         <5                     <5
                                                                                                                                                                                                                   Polychloorbifenylen (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 28                                              mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 52                                              mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 101                                             mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 118                                             mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 138                                             mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 153                                             mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S PCB 180                                             mg/kg Ds                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,0010                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                                                                   S   Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)             mg/kg Ds                0,0049 --       #)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0049 --      #)
                                                                                                                                                                                                                   #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                                                                                                                                                                                                                   S) Erkend volgens AS SIKB 3000
                                                                                                                                                                                                                   Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
                                                                                                                                                                                                                   De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de
                                                                                                                                                                                                                   gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
                                                                                                                                                                                                                   met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.
                                                                                                                                                                                                                   Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
                                                                                                                                                                                                                   Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van
                                                                                                                                                                                                                   5,4%.
                                                                                                                                                                                                                   Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
                                                                                                                                                                                                                   Begin van de analyses: 05.10.2022
                                                                                                                                                                                                                   Einde van de analyses: 12.10.2022
                                                                                                                                                                                                                   De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was
                                                                                                                                                                                                                   voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .
                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice
DOC-13-19297103-NL-P3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Blad 3 van 4
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel          Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898                  ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:               Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1199949 Bodem
                                                                                                                                                                                                                   Toegepaste methoden
                                                                                                                                                                                                                   conform Protocollen AS 3000 :        Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
                                                                                                                                                                                                                                                        Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
                                                                                                                                                                                                                                                        Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
                                                                                                                                                                                                                                                        Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
                                                                                                                                                                                                                                                        Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
                                                                                                                                                                                                                                                        Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                                                                   conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934 :                 Droge stof
                                                                                                                                                                                                                   eigen methode          *) :   Koolwaterstoffractie C10-C12   Koolwaterstoffractie C12-C16   Koolwaterstoffractie C16-C20
                                                                                                                                                                                                                                                 Koolwaterstoffractie C20-C24   Koolwaterstoffractie C24-C28   Koolwaterstoffractie C28-C32
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".
                                                                                                                                                                                                                                                 Koolwaterstoffractie C32-C36   Koolwaterstoffractie C36-C40
                                                                                                                                                                                                                   Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 :        Koningswater ontsluiting    Fractie < 2 µm
DOC-13-19297103-NL-P4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Blad 4 van 4
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                                                                   BAKKER MILIEUADVIEZEN
                                                                                                                                                                                                                   Industrieweg 77
                                                                                                                                                                                                                   5145 PD WAALWIJK
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Datum           21.10.2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Relatienr       35004092
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opdrachtnr.     1204274
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".
                                                                                                                                                                                                                   ANALYSERAPPORT
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1204274 Water
                                                                                                                                                                                                                   Opdrachtgever                    35004092 BAKKER MILIEUADVIEZEN
                                                                                                                                                                                                                   Uw referentie                    28105 Zandbosweg 16 Deurne
                                                                                                                                                                                                                   Opdrachtacceptatie               18.10.22
                                                                                                                                                                                                                   Monsternemer                     Opdrachtgever
                                                                                                                                                                                                                   Geachte heer, mevrouw,
                                                                                                                                                                                                                   Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                                                                                                                                                                                                                   De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                                                                                                                                                                                                                   "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
                                                                                                                                                                                                                   Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
                                                                                                                                                                                                                   Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.
                                                                                                                                                                                                                   Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice.
                                                                                                                                                                                                                   Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
                                                                                                                                                                                                                   Met vriendelijke groet,
                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. 31/570788111
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice
DOC-13-19359718-NL-P1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Blad 1 van 4
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1204274 Water
                                                                                                                                                                                                                   Monsternr. Monster beschrijving                 Monstername                 Monsternamepunt
                                                                                                                                                                                                                   586019        gw                                17.10.2022
                                                                                                                                                                                                                                                           Eenheid                586019
                                                                                                                                                                                                                                                                                          gw
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".
                                                                                                                                                                                                                   Metalen (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S Barium (Ba)                            µg/l                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                    68
                                                                                                                                                                                                                   S Cadmium (Cd)                           µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S Kobalt (Co)                            µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                   5,2
                                                                                                                                                                                                                   S Koper (Cu)                             µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                  <2,0
                                                                                                                                                                                                                   S Kwik (Hg)                              µg/l                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                            <0,050
                                                                                                                                                                                                                   S Lood (Pb)                              µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                  <2,0
                                                                                                                                                                                                                   S Molybdeen (Mo)                         µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                  <2,0
                                                                                                                                                                                                                   S Nikkel (Ni)                            µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                   5,2
                                                                                                                                                                                                                   S Zink (Zn)                              µg/l                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                    25
                                                                                                                                                                                                                   Aromaten (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S Benzeen                                µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S Tolueen                                µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S Ethylbenzeen                           µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S m,p-Xyleen                             µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S ortho-Xyleen                           µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,10
                                                                                                                                                                                                                   S Som Xylenen (Factor 0,7)               µg/l                0,21 --   #)
                                                                                                                                                                                                                   S Naftaleen                              µg/l                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                            <0,020
                                                                                                                                                                                                                   S Styreen                                µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S Dichloormethaan                        µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S Trichloormethaan (Chloroform)          µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S Tetrachloormethaan (Tetra)             µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,10
                                                                                                                                                                                                                   S 1,1-Dichloorethaan                     µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S 1,2-Dichloorethaan                     µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S 1,1,1-Trichloorethaan                  µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,10
                                                                                                                                                                                                                   S 1,1,2-Trichloorethaan                  µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,10
                                                                                                                                                                                                                   S Vinylchloride                          µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S 1,1-Dichlooretheen                     µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,10
                                                                                                                                                                                                                   S Cis-1,2-Dichlooretheen                 µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,10
                                                                                                                                                                                                                   S trans-1,2-Dichlooretheen               µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,10
                                                                                                                                                                                                                   S   Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen     µg/l                0,14 --   #)
                                                                                                                                                                                                                       (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                                                                   S   Som Dichlooretheen (Factor 0,7)      µg/l                0,21 --   #)
                                                                                                                                                                                                                   S Trichlooretheen (Tri)                  µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S Tetrachlooretheen (Per)                µg/l                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                <0,10
DOC-13-19359718-NL-P2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Blad 2 van 4
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1204274 Water
                                                                                                                                                                                                                                                                        Eenheid                    586019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gw
                                                                                                                                                                                                                   Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S 1,1-Dichloorpropaan                                 µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S 1,2-Dichloorpropaan                                 µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S 1,3-Dichloorpropaan                                 µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                                                                   S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) µg/l                                      0,42 --   #)
                                                                                                                                                                                                                   Broomhoudende koolwaterstoffen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     --
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".
                                                                                                                                                                                                                   S Tribroommethaan (bromoform)                         µg/l                    <0,20
                                                                                                                                                                                                                   Minerale olie (AS3000)
                                                                                                                                                                                                                   S Koolwaterstoffractie C10-C40                        µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <50
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C10-C12                      µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <10      *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C12-C16                      µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <10      *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C16-C20                      µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,0     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C20-C24                      µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <5,0     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C24-C28                      µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <5,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C28-C32                      µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <5,0     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C32-C36                      µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <5,0     *)
                                                                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C36-C40                      µg/l                        --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <5,0     *)
                                                                                                                                                                                                                   #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                                                                                                                                                                                                                   S) Erkend volgens AS SIKB 3000
                                                                                                                                                                                                                   Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
                                                                                                                                                                                                                   De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de
                                                                                                                                                                                                                   gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
                                                                                                                                                                                                                   met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.
                                                                                                                                                                                                                   Begin van de analyses: 19.10.2022
                                                                                                                                                                                                                   Einde van de analyses: 20.10.2022
                                                                                                                                                                                                                   De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was
                                                                                                                                                                                                                   voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .
                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. 31/570788111
                                                                                                                                                                                                                   Klantenservice
DOC-13-19359718-NL-P3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Blad 3 van 4
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel          Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898                  ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:               Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   AL-West B.V.
                                                                                                                                                                                                                   Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                                                                   Tel. +31(0)570 788110
                                                                                                                                                                                                                   e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                                                                                                                   Opdracht 1204274 Water
                                                                                                                                                                                                                   Toegepaste methoden
                                                                                                                                                                                                                   eigen methode          *) :    Koolwaterstoffractie C10-C12   Koolwaterstoffractie C12-C16   Koolwaterstoffractie C16-C20
                                                                                                                                                                                                                                                  Koolwaterstoffractie C20-C24   Koolwaterstoffractie C24-C28   Koolwaterstoffractie C28-C32
                                                                                                                                                                                                                                                  Koolwaterstoffractie C32-C36   Koolwaterstoffractie C36-C40
                                                                                                                                                                                                                   Protocollen AS 3100 :         Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
                                                                                                                                                                                                                                                 Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
                                                                                                                                                                                                                                                 Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
                                                                                                                                                                                                                                                 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
                                                                                                                                                                                                                                                 Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
                                                                                                                                                                                                                                                 Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
                                                                                                                                                                                                                                                 Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
                        Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool " *) ".
                                                                                                                                                                                                                                                 Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
DOC-13-19359718-NL-P4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Blad 4 van 4
                                                                                                                                                                                                                   Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                                                                   Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                                                                   VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                                                                   NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>               AL-West B.V. - AL-West B.V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
               788108
 Toetsingsinstellingen
 Versie                                              3.1.0
 Toetsingsmethode                                    Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]
De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)
 Opdracht
 Opdrachtnummer                                      1199949
 Laboratorium                                        AL-West B.V.
 Matrix                                              Vaste stoffen
 Project                                             28105 Zandbosweg 18 Deurne
 Datum binnenkomst                                   05.10.2022
 Rapportagedatum                                     12.10.2022
 CRM                                                 Dhr. Peter Wijers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
            788108
Monster
Analysenummer                                    562712
Monsteromschrijving                              MIX: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8
Datum monstername                                2022-10-05 00:00:00
Monstersoort                                     Mineraal/anorganisch materiaal
Versie                                           1
Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                              4,6                                            Gemeten waarde
Lutum (%)                                              6,1                                            Gemeten waarde
Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                               Voldoet aan Achtergrondwaarde
Parameter     Resultaat     Eenheid       Resultaat        BOTOVA-    Toetsing              AW    W       IND     IW           T-index  Toets oordeel
                                          (G_standaard) eenheid
Droge                 88,7           %            88,7           %
stof
Fractie <               6,1       % Ds             6,1           %
2 µm
Cadmium               0,41    mg/kg Ds             0,6       mg/kg     <= Achtergrondwaarde   0,6   1,2     4,3         13           -1        <= AW
(Cd)
Zink (Zn)                47   mg/kg Ds            87,5       mg/kg     <= Achtergrondwaarde  140   200     720         720           -1        <= AW
Nikkel                 <4     mg/kg Ds            6,09       mg/kg     <= Achtergrondwaarde    35    39    100         100           -1        <= AW
(Ni)
Molybdeen            < 1,5    mg/kg Ds            1,05       mg/kg     <= Achtergrondwaarde   1,5    88    190         190           -1        <= AW
(Mo)
Lood (Pb)                41   mg/kg Ds            57,4       mg/kg                   Wonen     50  210     530         530        0,015  > AW en <= T
Koper                    19   mg/kg Ds            31,9       mg/kg     <= Achtergrondwaarde    40    54    190         190           -1        <= AW
(Cu)
Kobalt                 <3     mg/kg Ds             5,1       mg/kg     <= Achtergrondwaarde    15    35    190         190           -1        <= AW
(Co)
Barium                   29   mg/kg Ds            74,3       mg/kg
(Ba)
Kwik                  0,08    mg/kg Ds             0,1       mg/kg     <= Achtergrondwaarde 0,15  0,83      4,8         36           -1        <= AW
(Hg)
Indeno-              0,074    mg/kg Ds          0,074        mg/kg
(1,2,3-
c,d)pyreen
Naftaleen           < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Fluorantheen          0,15    mg/kg Ds            0,15       mg/kg
Benzo-               0,088    mg/kg Ds          0,088        mg/kg
(a)-
Pyreen
Anthraceen          < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Benzo(ghi)peryleen 0,091      mg/kg Ds          0,091        mg/kg
Benzo(k)fluorantheen< 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Benzo(a)anthraceen 0,08       mg/kg Ds            0,08       mg/kg
Fenanthreen          0,062    mg/kg Ds          0,062        mg/kg
Chryseen                0,1   mg/kg Ds             0,1       mg/kg
Koolwaterstoffractie < 35     mg/kg Ds            53,3       mg/kg     <= Achtergrondwaarde  190   190     500        5000           -1        <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie < 3      mg/kg Ds            4,57       mg/kg
C10-C12
Koolwaterstoffractie < 3      mg/kg Ds            4,57       mg/kg
C12-C16
Koolwaterstoffractie < 4      mg/kg Ds            6,09       mg/kg
C16-C20
Koolwaterstoffractie < 5      mg/kg Ds            7,61       mg/kg
C20-C24
Koolwaterstoffractie      7   mg/kg Ds            15,2       mg/kg
C24-C28
Koolwaterstoffractie 12       mg/kg Ds            26,1       mg/kg
C28-C32
Koolwaterstoffractie      8   mg/kg Ds            17,4       mg/kg
C32-C36
Koolwaterstoffractie < 5      mg/kg Ds            7,61       mg/kg
C36-C40
PCB 28             < 0,001    mg/kg Ds            1,52        ug/kg
PCB 52             < 0,001    mg/kg Ds            1,52        ug/kg
PCB 101            < 0,001    mg/kg Ds            1,52        ug/kg
PCB 118            < 0,001    mg/kg Ds            1,52        ug/kg
PCB 138            < 0,001    mg/kg Ds            1,52        ug/kg
PCB 153            < 0,001    mg/kg Ds            1,52        ug/kg
PCB 180            < 0,001    mg/kg Ds            1,52        ug/kg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>           AL-West B.V. - AL-West B.V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
           788108
som 10                                       0,75    mg/kg     <= Achtergrondwaarde      1,5      6,8      40          40         -1 <= AW
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7                                        10,7     ug/kg    <= Achtergrondwaarde       20       40     500        1000         -1 <= AW
polychloorbifenylen
PCB28,
52, 101,
118, 138,
153, 180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
            788108
Monster
Analysenummer                                    562713
Monsteromschrijving                              MIX: 1.4+ 2.4+ 6.4
Datum monstername                                2022-10-05 00:00:00
Monstersoort                                     Mineraal/anorganisch materiaal
Versie                                           1
Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                               1                                             Gemeten waarde
Lutum (%)                                               14                                            Gemeten waarde
Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                               Voldoet aan Achtergrondwaarde
Parameter     Resultaat     Eenheid       Resultaat        BOTOVA-    Toetsing              AW    W       IND     IW           T-index  Toets oordeel
                                          (G_standaard) eenheid
Droge                 88,7           %            88,7           %
stof
Fractie <                14       % Ds               14          %
2 µm
Cadmium              < 0,2    mg/kg Ds              0,2      mg/kg     <= Achtergrondwaarde   0,6   1,2     4,3         13           -1        <= AW
(Cd)
Zink (Zn)             < 20    mg/kg Ds            20,6       mg/kg     <= Achtergrondwaarde  140   200     720         720           -1        <= AW
Nikkel                  6,9   mg/kg Ds            10,1       mg/kg     <= Achtergrondwaarde    35    39    100         100           -1        <= AW
(Ni)
Molybdeen            < 1,5    mg/kg Ds            1,05       mg/kg     <= Achtergrondwaarde   1,5    88    190         190           -1        <= AW
(Mo)
Lood (Pb)             < 10    mg/kg Ds            9,02       mg/kg     <= Achtergrondwaarde    50  210     530         530           -1        <= AW
Koper                   5,1   mg/kg Ds            7,46       mg/kg     <= Achtergrondwaarde    40    54    190         190           -1        <= AW
(Cu)
Kobalt                  3,2   mg/kg Ds            4,86       mg/kg     <= Achtergrondwaarde    15    35    190         190           -1        <= AW
(Co)
Barium                   37   mg/kg Ds            57,4       mg/kg
(Ba)
Kwik                < 0,05    mg/kg Ds          0,042        mg/kg     <= Achtergrondwaarde 0,15  0,83      4,8         36           -1        <= AW
(Hg)
Indeno-             < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
(1,2,3-
c,d)pyreen
Naftaleen           < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Fluorantheen        < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Benzo-              < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
(a)-
Pyreen
Anthraceen          < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Benzo(ghi)peryleen< 0,05      mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Benzo(k)fluorantheen< 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Benzo(a)anthraceen< 0,05      mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Fenanthreen         < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Chryseen            < 0,05    mg/kg Ds          0,035        mg/kg
Koolwaterstoffractie < 35     mg/kg Ds             122       mg/kg     <= Achtergrondwaarde  190   190     500        5000           -1        <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie < 3      mg/kg Ds            10,5       mg/kg
C10-C12
Koolwaterstoffractie < 3      mg/kg Ds            10,5       mg/kg
C12-C16
Koolwaterstoffractie < 4      mg/kg Ds               14      mg/kg
C16-C20
Koolwaterstoffractie < 5      mg/kg Ds            17,5       mg/kg
C20-C24
Koolwaterstoffractie < 5      mg/kg Ds            17,5       mg/kg
C24-C28
Koolwaterstoffractie < 5      mg/kg Ds            17,5       mg/kg
C28-C32
Koolwaterstoffractie < 5      mg/kg Ds            17,5       mg/kg
C32-C36
Koolwaterstoffractie < 5      mg/kg Ds            17,5       mg/kg
C36-C40
PCB 28             < 0,001    mg/kg Ds              3,5       ug/kg
PCB 52             < 0,001    mg/kg Ds              3,5       ug/kg
PCB 101            < 0,001    mg/kg Ds              3,5       ug/kg
PCB 118            < 0,001    mg/kg Ds              3,5       ug/kg
PCB 138            < 0,001    mg/kg Ds              3,5       ug/kg
PCB 153            < 0,001    mg/kg Ds              3,5       ug/kg
PCB 180            < 0,001    mg/kg Ds              3,5       ug/kg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
            788108
som 10                                         0,35        mg/kg      <= Achtergrondwaarde        1,5    6,8     40             40        -1 <= AW
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7                                          24,5        ug/kg      <= Achtergrondwaarde         20     40    500          1000         -1 <= AW
polychloorbifenylen
PCB28,
52, 101,
118, 138,
153, 180
Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA                               Toetsresultaat uit BOTOVA
AW                                            Achtergrondwaarden
W                                             Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen
IND                                           Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
IW                                            Interventiewaarde
T-index                                       Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel                                 Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
Tabelinformatie
Index < 0                                     GStandaard < AW
0 < Index < 0,5                               GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1                               GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1                                     I overschreden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5b: TOETSINGSTABEL GRONDWATER.
 Parameter               Streefwaarde(ug/l)      Tussenwaarde(ug/l)      Interventiewaarde
 Barium                                       50                    340                     625
 Cadmium                                     0,4                     3,2                       6
 Cobalt                                       20                      60                    100
 Koper                                        15                      45                     75
 Kwik                                       0,05                    0,18                     0,3
 Lood                                         15                      45                     75
 Nikkel                                       15                      45                     75
 Zink                                         65                    433                     800
 Molybdeen                                     5                    153                     300
 Benzeen                                     0.2                      15                     30
 Tolueen                                       7                    504                    1000
 Ethylbenzeen                                  4                      77                    150
 Xyleen                                      0.2                      35                     70
 Naftaleen                                  0.02                      35                     70
 Styreen                                       6                    153                     300
 Vinylchloride                              0.01                     2.5                       5
 Dichloormethaan                             0.2                    500                    1000
 1,1-dichloorethaan                            7                    454                     900
 1,1-dichlooretheen                         0.01                       5                     10
 1,2-Dichloorethaan                            7                    204                     400
 cis-1,2-dichlooretheen                      0.2                      10                     20
 Trans1,2-dichlooretheen                     0.2                       5                     10
 Trichloormethaan                              6                    203                     400
 1,1,1-trichloorethaan                       0.2                    150                     300
 1,1,2-trichloorethaan                       0.2                      65                    130
 Trichlooretheen(tri)                         24                    262                     500
 Tetrachloormethaan                          0.2                       5                     10
 Tetrachlooretheen (per)                     0.2                      20                     40
 Dichloorpropanen                           0.01                    500                    1000
 tribroommethaan                               1                    315                     630
 Minerale olie                                50                    325                     600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Akoestisch onderzoek - wegverkeer
Opdrachtnummer   :17290-01
Document         :Rap-01A
Status           :Concept
Datum            :13 april 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Project             :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document            :17290-01 / Rap-01A
Datum               :13 april 2023
         Opdrachtgever:
         Bouwkundig Tekenburo D. van Ballegooij B.V.
         Koningsstraat 7
         4175 AE Haaften
         Adviseur Bouwfysica:
         Ingenieursburo Ulehake
         Rossinistraat 40
         Postbus 402
         5340 AK Oss
         Tel. (0412) 63 49 45
         www.ulehake.nl
         Contactpersoon:
         Ir. M.W. (Martijn) Crins (martijncrins@ulehake.nl)
                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Project          :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document         :17290-01 / Rap-01A
Datum            :13 april 2023
         Inhoud
         1.   INLEIDING                           4
         2.   WETTELIJK KADER                     5
         3.   MODEL                               7
         3.1. GEBRUIKTE REKENMETHODE              7
         3.2. INVOERGEGEVENS                      7
         4.   RESULTATEN                          9
         5.   VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE         11
         5.1. MAATREGELEN                        11
         6.   CONCLUSIES                         15
                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Project                 :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document                :17290-01 / Rap-01A
Datum                   :13 april 2023
         1.         INLEIDING
         Het kadastrale perceel 2333 aan de Zandbosweg te Deurne is binnen de geluidzone van de Helmondsingel (N270).
         Men is voornemens de bestemming op de kavel te wijzigen van bedrijf naar wonen.
         De geluidbelasting van de gevel van deze woonbestemming ten gevolge van de Helmondsingel is bepaald. De
         berekening is gedaan volgens standaard-rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.
         Bij de berekening is uitgegaan van de situatie volgens bijlage I en van de verkeersintensiteiten op de
         Helmondsingel volgens het regionaal verkeersmodel verkregen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Door
         middel van de berekeningen wordt duidelijk of de geluidbelasting van de gevel onder de streefwaarde of de
         maximaal toelaatbare waarde zal blijven.
         Bijlage I geeft de situatie weer.
         Bij de berekeningen is uitgegaan van de volgende documenten:
         •   Tekening “Voorstel wijziging bestemming Zandbosweg tussen 16 en 20 Deurne” van Bouwkundig Tekenburo D.
             van Ballegooij d.d. 28-06-2021;
         Figuur 1: situatie
         Deze rapportage is op 7 februari 2023 beoordeeld door de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Op een aantal
         punten wordt om een aanvulling gevraagd:
              -     Het gemeentelijk geluidbeleid dient te worden beschouwd.
              -     Een extra wegvak dient te worden beschouwd.
              -     De maximaal planologisch mogelijke situatie dient te worden beschouwd.
         Daarnaast wordt verzorgd om enkele aanpassingen dit betreft de aangehouden wegdekverharding van de
         Helmondsingel en de bodemfactor van de omgeving. Deze aanpassingen zijn in deze versie van het akoestisch
         onderzoek doorgevoerd.
                                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Project                  :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document                 :17290-01 / Rap-01A
Datum                    :13 april 2023
         2.         WETTELIJK KADER
         2.1.       WET GELUIDHINDER
         In de Wet geluidhinder wordt aangegeven wat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in zones langs wegen is.
         Wet geluidhinder Artikel 74
         1. Langs een weg bevindt zich een zone die aan weerszijden van de weg de volgende breedte heeft:
              a.    in een stedelijk gebied:
                       1.      voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
                       2.      voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;
              b. in buitenstedelijk gebied:
                       1.      voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
                       2.      voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
                       3.      voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.
         2.         Het eerste lid geldt niet met betrekking tot:
              a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
              b. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.
         Wet geluidhinder Artikel 82
         Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten hoogste
         toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB.
         Wet geluidhinder Artikel 83
         Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan een hogere dan
         de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de in tabel 1
         genoemde waarden niet te boven mag gaan.
         Tabel 1: Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting volgens artikel 83 Wgh.
                                Omschrijving van de situatie                            Maximale
                                                                                                             Art. en lid Wgh
                          woningen                             weg                   geluidbelasting
           in buitenstedelijk gebied                         aanwezig                     53 dB                art. 83 lid 1
           in stedelijk gebied                               aanwezig                     58 dB                art. 83 lid 1
           nog niet geprojecteerd, in stedelijk
                                                             aanwezig                     63 dB                art. 83 lid 2
           gebied
           aanwezig of in aanbouw, in stedelijk
                                                      nog niet geprojecteerd              63 dB               art. 83 lid 3a
           gebied
           aanwezig of in aanbouw, in
                                                      nog niet geprojecteerd              58 dB               art. 83 lid 3b
           buitenstedelijk gebied
           nog niet geprojecteerd, nog te
           bouwen, in buitenstedelijk gebied,                aanwezig                     58 dB                art. 83 lid 4
           voor agrarisch bedrijf
           nog niet geprojecteerd, nog te
           bouwen, in stedelijk gebied, ter                  aanwezig                     68 dB                art. 83 lid 5
           vervanging van bestaande woningen
           nog niet geprojecteerd, nog te
           bouwen, in stedelijk gebied, ter
           vervanging van bestaande woningen.                aanwezig                     63 dB                art. 83 lid 6
           binnen zone van autoweg /
           autosnelweg
           nog niet geprojecteerd, nog te
           bouwen, buiten de bebouwde kom,
                                                             aanwezig                     58 dB                art. 83 lid 7
           ter vervanging van bestaande
           woningen.
         Wet geluidhinder Artikel 110g
         Onze minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie
         van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de
         berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel van woningen op het resultaat een door hem aan te
         geven aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.
                                                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Project                :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document               :17290-01 / Rap-01A
Datum                  :13 april 2023
         Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 Artikel 3.4
         De ingevolge artikel 110g van de wet toe te passen aftrek op de geluidbelasting vanwege een weg, van de gevel
         van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:
         a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer
             bedraagt;
         b. 5 dB voor de overige wegen;
         c. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111,
             tweede en derde lid, 111b, 112 en 113 van de wet.
         Besluit wet geluidhinder Artikel 5.4
         Het verzoek om een hogere waarde bevat ten minste:
         • de verzochte hogere waarde(n);
         • de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen;
         • de resultaten van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting die door de woningen vanwege de weg zou
             worden ondervonden zonder de invloed van maatregelen die de geluidoverdracht beperken en de
             doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen;
         • een beschrijving van de mogelijkheden om de geluidbelasting van de woningen tot een lagere waarde te
             verminderen dan de verzochte hogere waarde, alsmede een schatting van de hieraan verbonden kosten;
         • een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen indien de geluidbelasting vanwege de weg, binnen de
             woning bij gesloten ramen meer bedraagt dan 33 dB.
         In dit geval gaat het om een nieuw te bouwen woning in binnenstedelijk gebied, zodat de ten hoogste toelaatbare
         geluidbelasting 63 dB is.
         2.2.      GEMEENTELIJK GELUID BELEID
         De gemeente Deurne beschikt over een beleidsnota ten behoeve tot het vaststellen van een hogere waarde.
         Conform deze nota kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de
         Wet geluidhinder en aan (ten minste één van de in het beleid genoemde subcriteria. Er kan alleen worden
         afgeweken van de voorkeursgrenswaarde indien er sprake is van nog niet geprojecteerde woningen buiten de
         bebouwde kom die:
              -    Verspreid gesitueerd worden
              -    Nodig zijn vanwege grond- of bedrijfsgebondenheid
              -    Een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen
              -    Bestaande woningen vervangen
         Daarnaast geldt als aanvullende eis dat woningen zullen beschikken over tenminste een geluidluwe gevel en dat
         voldoende verzekerd is dat de verblijfsruimte en de tot de woningen behorende buitenruimte niet wordt gesitueerd
         aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt.
                                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Project                 :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document                :17290-01 / Rap-01A
Datum                   :13 april 2023
         3.         MODEL
         3.1.       GEBRUIKTE REKENMETHODE
         De gebruikte rekenmethode is standaard-rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.
         Het gebruikte computerprogramma is 'DGMR Geomilieu, rekenmethode wegverkeerslawaai SRM2'.
         3.2.       INVOERGEGEVENS
         De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden voor de wegen zijn weergegeven in Tabel 2.
         De verkeersintensiteit is door de omgevingsdienst Zuid Oost Brabant opgegeven voor het prognosejaar 2032 en
         bedraagt in totaal 20.862 mvt per etmaal. Het type wegdek op de Helmondsingel is Fijngebezemd beton (W11) op.
         Er is geen hoogteverschil aanwezig tussen de planlocatie en de wegen. De berekening is uitgevoerd met een
         gemiddeld zachte bodem (bodemfactor 0,5), afwijkende bodemgebieden (zoals wegen) zijn ingevoerd.
         De invoergegevens zijn weergegeven in bijlage II.
         Tabel 2: Verkeersintensiteiten en –snelheden op de Helmondsingel
                 voertuigcategorie                              verkeersintensiteiten
                                                                                                       Snelheid [km/uur]
                                               dagperiode          avondperiode       nachtperiode
           lichte mvt                             1.179                 561               181                 80
           middelzware mvtg                        154                    38               26                 80
           zware mvtg                               54                    16               13                 80
         Figuur 2: Modellering weg Helmondsingel
                                                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Project                 :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document                :17290-01 / Rap-01A
Datum                   :13 april 2023
         Figuur 3: toetspunten kavel
         Naast de Helmondsingel is tevens de Dubloen beschouwd. De totale intensiteit betreft 1.815 motorvoertuigen per
         etmaal voor het peilhaar 2033. De opgave van de verkeersgegevens volgt uit de beoordeling door de
         omgevingsdienst. Worst case is de voor de “rondgaande” weg Dubloen over al deze verkeersintensiteit
         aangehouden.
         Figuur 2: overzicht verkeersgegevens Dubloen.
                                                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Project                :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document               :17290-01 / Rap-01A
Datum                  :13 april 2023
         4.        RESULTATEN
         De resultaten van de berekeningen zijn samengevat en weergegeven in figuur 4 inclusief de aftrek volgens artikel
         110g Wgh en uitgebreider weergegeven in bijlage III.
         Figuur 4: Berekende geluidbelasting van de gevel incl. aftrek volgens art. 110g Wgh ten gevolge van de Helmondsingel
                                                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Project                :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document               :17290-01 / Rap-01A
Datum                  :13 april 2023
         Tabel 3a: Berekende geluidbelasting van de gevel incl. aftrek volgens art. 110g Wgh ten gevolge van de Helmondsingel
                                                                                          Aftrek
                                                                                 Lden     artikel      Voorkeurs-       Maximaal te
             waarneempunt             omschrijving           Hoogte [m]
                                                                                 [dB]      110 g      grenswaarde        ontheffen
                                                                                            [dB]
                                                                   1,5            57          2             48               63
                                                                   4,5            58          2             48               63
           T01                          Noordzijde
                                                                   7,5            58          2             48               63
                                                                  10,5            59          2             48               63
                                                                   1,5            56          2             48               63
                                                                   4,5            58          2             48               63
           T02                          Noordzijde
                                                                   7,5            58          2             48               63
                                                                  10,5            58          2             48               63
                                                                   1,5            56          2             48               63
                                                                   4,5            57          2             48               63
           T03                          Noordzijde
                                                                   7,5            58          2             48               63
                                                                  10,5            58          2             48               63
                                                                   1,5            56          2             48               63
                                                                   4,5            57          2             48               63
           T04                           oostzijde
                                                                   7,5            57          2             48               63
                                                                  10,5            57          2             48               63
                                                                   1,5            54          2             48               63
                                      2 meter vanuit               4,5            55          2             48               63
           T05
                                        noordzijde                 7,5            56          2             48               63
                                                                  10,5            56          2             48               63
                                                                   1,5            56          2             48               63
                                      2 meter vanuit               4,5            57          2             48               63
           T06
                                        noordzijde                 7,5            58          2             48               63
                                                                  10,5            58          2             48               63
                                                                   1,5            56          2             48               63
                                      2 meter vanuit               4,5            57          2             48               63
           T07
                                        noordzijde                 7,5            57          2             48               63
                                                                  10,5            57          2             48               63
         Tabel 4b: Berekende geluidbelasting van de gevel incl. aftrek volgens art. 110g Wgh ten gevolge van de Dubloen
                                                                                          Aftrek
                                                                                 Lden     artikel      Voorkeurs-       Maximaal te
             waarneempunt             omschrijving           Hoogte [m]
                                                                                 [dB]      110 g      grenswaarde        ontheffen
                                                                                            [dB]
                                                                   1,5            43          2             48               63
                                                                   4,5            45          2             48               63
           T08                          Westzijde                  7,5            45          2             48               63
                                                                  10,5            46          2             48               63
                                                                  10,5            57          2             48               63
         Uit de resultaten blijkt dat de hoogst berekende geluidbelasting 59 dB bedraagt ter plaatse van waarneempunt T01
         ten gevolge van de Helmondsingel. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. De maximaal te
         ontheffen waarde wordt niet overschreden. Onder voorwaarden kan hogere waarde worden verleend.
         Exclusief aftrek conform Wgh bedraagt de belasting maximaal 61 dB.
         Als de rooilijn van de naast gelegen woning wordt aangehouden zijn de waarneempunten T05 t/m T07
         representatief. Hier bedraagt de maximale geluidbelasting ten gevolge van de Helmondsingel maximaal 58 op een
         hoogte van 7,5 en 10,5 meter.
         Het realiseren van een bouwvlak zal vrijwel op iedere locatie op het perceel tot gevolg hebben dat een hogere
         waarde noodzakelijk is. Dit vormt echter geen belemmering voor de realisatie van de woonbestemming.
         Ook zal worden voldaan aan de doelstelling van het hogere waarde beleid van de gemeente Deurne er wordt
         immers een openplaats tussen bestaande bebouwing opgevuld. Door het realiseren van een woning ontstaat aan
         de achterzijde een geluidluwe gevel. Omdat hier ook de tuin is gelegen zullen de vertrekken in hoofdlijn ook
         automatisch ook naar deze zijde worden georiënteerd.
         Ten gevolge van de Dubloen wordt de voorkeurswaarde niet overschreden.
                                                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Project               :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document              :17290-01 / Rap-01A
Datum                 :13 april 2023
         5.        VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE
         Het is mogelijk een hogere waarde vast te stellen indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.
         Onderzocht wordt of maatregelen om de geluidbelasting te verlagen tot de maximaal te ontheffen grenswaarde
         doelmatig zijn. Hiertoe zijn als eerste bronmaatregelen (intensiteit verkeer, wegdek), vervolgens
         overdrachtsmaatregelen (schermen) en als laatste middel maatregelen bij de ontvanger (geluidwerende
         maatregelen aan de gevel) overwogen. Het vaststellen van de geluidwerende voorzieningen en het aanvragen van
         de hogere waarde wordt gedaan per gevel. Dit is pas mogelijk uit te voeren indien het plan verder ontwikkeld is.
         5.1.      MAATREGELEN
         Er is een aantal mogelijke maatregelen aan de bron en in de overdrachtsweg tussen de bron en de ontvanger om
         aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te voldoen.
         Bronmaatregelen
         Bij het toepassen van een Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) kan de geluidbelasting ten gevolge van
         wegverkeerslawaai op de industrieweg met ten hoogste 3 dB verlaagd worden. Hierdoor bedraagt de hoogst
         berekende geluidbelasting (incl. aftrek volgens artikel 110g Wgh) 56 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde
         alsnog overschreden, waarmee deze maatregel als niet doelmatig wordt geacht.
         Maatregelen in de overdracht
         Gezien de stedenbouwkundige opbouw is het toepassen van een geluidscherm niet gewenst. Hiermee wordt deze
         maatregel als niet doelmatig geacht. Door de omgevingsdienst wordt gesteld dat een scherm uit stedenbouwkundig
         oogpunt te realiseren is op het kavel tussen het perceel en de Helmondsingel. De afstand tussen de kavel en de
         Helmondsingel is ca. 60 meter. Voor het realiseren van een effectief scherm dient een scherm ca. 2 keer de
         afstand tot de weg te worden doorgetrokken aan beide zijden. Zodoende dient het scherm een lengte te hebben
         van ca. 240 meter. Gezien de beperkte omvang het project is dit niet financieel haalbaar.
         Maatregelen bij de ontvanger
         Voor de beschouwde woning zijn maatregelen aan de bron en de overdrachtsweg niet afdoende om aan de
         voorkeursgrenswaarde te voldoen. Er dient een hogere waarde te worden aangevraagd zodra de planontwikkeling
         in een verder stadium is. Aangetoond dient te worden dat de geluidwering (GA;k) van de woning tenminste 26 dB
         bedraagt.
                                                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Project                  :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document                 :17290-01 / Rap-01A
Datum                    :13 april 2023
         6.         MILIEUZONERING
         In het kader van het realiseren van een milieugevoelige bestemming is de richtlijn “bedrijven en milieuzonering” van
         toepassing. Deze richtlijn geeft voor het geeft voor het realiseren van bedrijfsfuncties veilige afstanden om een
         aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen. In tabel 4 zijn de veilige afstanden voor een gemengd gebied
         voor de diverse milieuaspecten opgenomen.
         Figuur 5: overzicht bestemmingplan.
         6.1.       PLANOLOGISCH MAXIMAAL MOGELIJKE SITUATIE
         Uitgaande van de planologisch maximaal mogelijke situatie zijn bedrijven mogelijk in milieucategorie 2 tot en met
         3.2. Deze hebben een richtafstand van 10 tot 50 meter. Doordat het plangebied direct grenst aan een
         bestemmingsplan zal de afstand niet gerealiseerd kunnen worden.
         In het kader van ruimtelijke onderzoeken dient de maximaal mogelijke situatie te worden beschouwd. In deze
         situatie lijkt dit echter geen reële situatie. Het hele bedrijventerrein is voorzien van bedrijven met een bedrijfshal en
         parkeerplaatsen, activiteiten op het buitenterrein vinden slechts zeer beperkt plaats. Bedrijven in de hoogste
         categorieën 3.1 en 3.2 hebben vaak ook activiteiten op het buitenterrein. Dat is op het hele terrein niet het geval.
         De buitenactiviteiten blijven veelal beperkt tot transportactiviteiten en laden en lossen ten aanzien van de
         bedrijfshal.
         De feitelijke situatie kan in dit geval dan ook worden beschouwd als representatieve planologische situatie waarbij
         de bedrijfshallen zullen zorgen voor afscherming van geluid. Uitbreiding van de activiteiten (waarbij de beoordeling
         van de maximaal representatieve planologische situatie moet worden uitgegaan) zal veelal liggen in uitbreiding van
         de bedrijfshallen tot het maximale bebouwingsoppervlak waardoor de afscherming naar het plangebied alleen maar
         zal toenemen.
         6.2.       FEITELIJKE SITUATIE
         Relevant zijn de activiteiten van de bedrijven gelegen aan Dubloen 14 en Dubloen 16. Aan Dubloen 14 is een
         motorspeciaalzaak gevestigd. Het pand is naar de erfgrens volledig gesloten en op de noordelijk gelegen kavel is
         reeds een woning gelegen.
                                                                                                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Project                  :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document                 :17290-01 / Rap-01A
Datum                    :13 april 2023
         Uitgaande van het bestemmingsplan is een afstand van minimaal 50 meter noodzakelijk. Deze is niet aanwezig tot
         de bestaande woning. Uitgaande van de feitelijke situatie is een afstand van minimaal 10 meter noodzakelijk ook
         deze afstand is niet aanwezig.
         Gezien de gesloten gevels kan redelijkerwijs worden aangenomen dat indien gebouwd wordt op een gelijke afstand
         als de bestaande woning die noordelijk van het bedrijf is gelegen er sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en
         leefklimaat.
         Ten aanzien van Dubloen 16 geldt eenzelfde redenering. Conform het bestemmingsplan is een minimale afstand
         van 50 meter tot woningen noodzakelijk.
         Het feitelijk bedrijf handelt en installeert verwarmingsinstallaties. Ook hier is de gevel volledig gesloten. Uitgaande
         van een bijbehorende SBI-code voor detailhandel met reparaties is een minimale afstand tot het bedrijf van 0 meter
         vereist.
         Tabel 5: overzicht veilige afstanden voor een gemengd gebied in meters
           Situatie                 Omschrijving       SBI-code    Milieu        geur         stof         geluid       gevaar
                                                                   categorie
           Motor arena
           bestemmingsplan          bedrijventerrein 41            3.2           50           50           50           50
           feitelijke situatie      handel in          451, 421    2             0            0            10           0
                                    motorfietsen en 454
                                    reparatie
           Rob Trienekens CV service & installatie / Giebers CV Service
           bestemmingsplan bedrijventerrein 41                     3.2           50           50           50           50
           feitelijke situatie      Detailhandel       952         2             0            0            0            0
                                    reparatie t.b.v.
                                    particulieren
                                    (excl. auto’s en
                                    motorfietsen)
                                                      Ca 10 meter
         Figuur 5: afstanden bedrijven tot kavel
         Vanuit beide bedrijven bedraagt de afstand tot de kavel ca 10 meter. Op grond van deze afstand kan niet worden
         gesteld dat op basis van het bestemmingsplan een veilige afstand gewaarborgd is ten opzichte van het cv-
         installatie servicebedrijf.
         In de richtlijn wordt uitgegaan van een geluidemissie vanuit alle zijden van het bedrijf. Echter geldt voor deze
         situatie dat beide bedrijven geen activiteiten hebben aan de zijden gelegen aan de kavel 2333. Er vinden
                                                                                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Project               :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document              :17290-01 / Rap-01A
Datum                 :13 april 2023
         voornamelijk verkeersbewegingen plaats aan de parkeerplekken aan de voorzijde van beide panden. Aangenomen
         kan worden dat de werkelijke geluidemissie enkel plaatsvindt aan de voorzijden van de bedrijven, waarmee de
         geluidbelasting ten gevolge van het bedrijventermijn lager is dan aangenomen in de richtlijn. Aangenomen kan
         worden dat de geluidemissie ten gevolge van het Cv-installatie servicebedrijf voldoende laag is om een aanvaard
         woon- en leefklimaat te waarborgen op kavel 2333.
                                                                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Project                :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document               :17290-01 / Rap-01A
Datum                  :13 april 2023
         7.        CONCLUSIES
         Het kadastrale perceel 2333 aan de Zandbosweg te Deurne is binnen de geluidzone van de Helmondsingel (N270)
         en van de geluidzone van de Dubloen. Men is voornemens de bestemming op deze kavel te wijzigen van bedrijf
         naar wonen.
         De geluidbelasting van de gevel van deze woning ten gevolge van de Helmondsingel en Dubloen is bepaald. De
         berekening is gedaan volgens standaard-rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.
         Bij de berekening is uitgegaan van de situatie volgens bijlage I en van de verkeersintensiteiten op de
         Helmondsingel en Dubloen volgens het regionaal verkeersmodel verkregen van de Omgevingsdienst Zuidoost-
         Brabant. Door middel van de berekeningen wordt duidelijk of de geluidbelasting van de gevel onder de
         streefwaarde of de maximaal toelaatbare waarde zal blijven.
         De hoogste berekende etmaalwaarde voor de Helmondsingel in de uitgangssituatie is 59 dB inclusief de aftrek
         volgens artikel 110g Wgh. Dit betekent dat er niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde maar dat de
         maximaal toelaatbare waarde niet wordt overschreden. Onder voorwaarde kan hogere waarde worden verleend.
         Hiervoor dient aangetoond te worden dat de geluidwering (GA;k) van de woning tenminste 26 dB bedraagt.
         De geluidbelasting ten gevolge van de Dubloen blijft onder de voorkeursgrenswaarde.
         In het kader van het realiseren van een milieugevoelige bestemming is de richtlijn “bedrijven en milieuzonering” van
         toepassing. Deze richtlijn geeft voor het geeft voor het realiseren van bedrijfsfuncties veilige afstanden om een
         aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen. Conform de richtlijn is de afstand van het bedrijf Motor Arena is
         voldoende laag om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen. De afstand de installatie
         servicebedrijven is lager dan tenminste benodigd om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen
         garanderen. Gezien de ligging van het pand ten opzichte van de kavel 2333, is het aannemelijk dat in werkelijkheid
         de geluidemissies ten gevolge van deze bedrijven lager is dan aangenomen in de richtlijn.
         De feitelijke situatie sluit daarbij aan bij de planologische maximaal mogelijke situatie die een groter bebouwd
         oppervlak mogelijk maakt maar dat dan wel zorgt voor extra afscherming.
         Oss, 13 april 2023
                                                                                                                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Project        :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document       :17290-01 / Rap-01A
Datum          :13 april 2023
         BIJLAGE I            SITUATIE
                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Zandbosweg vanuit oost zijde bouwperceel tussen Zandbosweg 16 en 20 Zandbosweg vanuit west zijde

bouwperceel tussen Zandbosweg 16 en 20

2)
UDDISNDI
A
EEE
in

“ERLE

= DL i E «Ai

= Einen: =

ka

EEE

fi
E= | a

i

BESTEMMINGSPLANKAART

schaal 1:2000

SITUATIE plaatselijk bekend Zandbosweg tussen 16 en 20 Deurne
kad. bekend Gem. Deurne
schaal 1:2000 sectie B nr. 2333

benaming: Voorstel wijziging bestemming Zandbosweg tussen 16 en 20 Deurne

opdrachtgever: Fam. Meuffels Zandbosweg 16 5751 CE Deurne

datum: 28-06-21 gew: werk: 21 1 530

schaal: get: form: blad: 0 1

D. v Ooij B.V.

Tekenburo

Koningsstraat 7 4175 AE HAAFTEN tel. 0418 - 592138 tekenburo.ballegooij@kpnmail.nl www.bouwkundigtekenburoballegooij.nl

</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Project        :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document       :17290-01 / Rap-01A
Datum          :13 april 2023
         BIJLAGE II           INVOERGEGEVENS GELUIDBELASTING GEVEL
                                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>17290-01
modelinfo
Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     Kopie van Kopie van Wegverkeer
Model eigenschap
Omschrijving                       Kopie van Kopie van Wegverkeer
Verantwoordelijke                  LiekeRedmeijerUlehak
Rekenmethode                       #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door                    LiekeRedmeijerUlehak op 13-1-2022
Laatst ingezien door               MartijnCrins op 13-4-2023
Model aangemaakt met               Geomilieu V2021.1
Dagperiode                         07:00 - 19:00
Avondperiode                       19:00 - 23:00
Nachtperiode                       23:00 - 07:00
Samengestelde periode              Lden
Waarde                             Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte           24,9
Rekenhoogte contouren              4
Detailniveau toetspunt resultaten  Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids      Groepsresultaten
Aandachtsgebied                    --
Max.refl.afstand                   --
Standaard bodemfactor              0,50
Openingshoek                       2
Max.refl.diepte                    1
Geometrische uitbreiding           Volledige 3D analyse
Luchtdemping                       Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]               0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie          Conform standaard
Waarde voor C0                     3,50
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                  13-4-2023 12:25:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>17290-01
groepsreducties
Rapport:   Groepsreducties
Model:     Kopie van Kopie van Wegverkeer
Groep            Reductie                  Sommatie
                 Dag       Avond     Nacht Dag      Avond Nacht
Wegen            0,00      0,00      0,00  0,00     0,00  0,00
  Dubloen        5,00      5,00      5,00  5,00     5,00  5,00
  Helmondsingel  2,00      2,00      2,00  2,00     2,00  2,00
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V. 13-4-2023 12:17:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>@
T
[e]
<
=
®
>

386500

LA

<

s

<
(
7

FO Tut Dea
| | a
\ Bld E
mn KAA A } L = —i L
182200 182300
eer] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.

Ss

_

i UE |

182400

I

SW] opleoAsbu

"Ag axeYaIN OANGsunalusbHuyT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    Helmondsingel
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   Omschr.                 ISO_H     ISO M.  Hdef.          Type    Cpl   Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))
01d    Helmondsingel_N270       0,00      24,90  Relatief  Verdeling  False     1,5       0 W7           --       --       --        --       80       80       80        --
01a    Helmondsingel_N270       0,00      24,90  Relatief  Verdeling  False     1,5       0 W7           --       --       --        --       80       80       80        --
01b    Helmondsingel_N270       0,00      24,90  Relatief  Verdeling  False     1,5       0 W4a          --       --       --        --       80       80       80        --
01c    Helmondsingel_N270       0,00      24,90  Relatief  Verdeling  False     1,5       0 W4a          --       --       --        --       80       80       80        --
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                                       11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    Helmondsingel
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   V(MV(D))  V(MV(A))  V(MV(N))  V(MV(P4))  V(ZV(D))  V(ZV(A))   V(ZV(N))  V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D)
01d          80         80        80        --        80         80        80         --      20861,65    6,65    2,95    1,05       --     --     --     --      --  84,99
01a          80         80        80        --        80         80        80         --      20861,65    6,65    2,95    1,05       --     --     --     --      --  84,99
01b          80         80        80        --        80         80        80         --      20861,65    6,65    2,95    1,05       --     --     --     --      --  84,99
01c          80         80        80        --        80         80        80         --      20861,65    6,65    2,95    1,05       --     --     --     --      --  84,99
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                                        11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    Helmondsingel
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   %LV(A)  %LV(N)   %LV(P4)  %MV(D)  %MV(A)  %MV(N) %MV(P4)   %ZV(D)  %ZV(A)  %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4)   LV(D)  LV(A)  LV(N) LV(P4)    MV(D)
01d     91,21   82,43        --   11,11    6,24   11,78      --     3,91    2,55    5,80      --    --    --    --     -- 1179,07 561,32 180,56     --   154,13
01a     91,21   82,43        --   11,11    6,24   11,78      --     3,91    2,55    5,80      --    --    --    --     -- 1179,07 561,32 180,56     --   154,13
01b     91,21   82,43        --   11,11    6,24   11,78      --     3,91    2,55    5,80      --    --    --    --     -- 1179,07 561,32 180,56     --   154,13
01c     91,21   82,43        --   11,11    6,24   11,78      --     3,91    2,55    5,80      --    --    --    --     -- 1179,07 561,32 180,56     --   154,13
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                               11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model: Kopie van Kopie van Wegverkeer
       Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep: Helmondsingel
       Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam    MV(A)      MV(N)  MV(P4)      ZV(D)      ZV(A)      ZV(N)   ZV(P4)  LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63
01d     38,40      25,80       --     54,24      15,69      12,70       --      86,54      98,55     103,95     110,12    115,66    112,54    104,35     92,33     82,08
01a     38,40      25,80       --     54,24      15,69      12,70       --      86,54      98,55     103,95     110,12    115,66    112,54    104,35     92,33     82,08
01b     38,40      25,80       --     54,24      15,69      12,70       --      86,42      95,72     101,37     108,60    112,55    108,22    101,84     91,66     81,99
01c     38,40      25,80       --     54,24      15,69      12,70       --      86,42      95,72     101,37     108,60    112,55    108,22    101,84     91,66     81,99
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                                      11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    Helmondsingel
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   LE (A) 125  LE (A) 250  LE (A) 500  LE (A) 1k  LE (A) 2k   LE (A) 4k  LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k
01d         93,27       99,17      105,61     111,89     108,92      100,68      88,27     79,11      91,09      96,39     102,68    107,83    104,60     96,43     84,57
01a         93,27       99,17      105,61     111,89     108,92      100,68      88,27     79,11      91,09      96,39     102,68    107,83    104,60     96,43     84,57
01b         90,81       96,61      104,28     108,64     104,17       97,85      87,49     78,97      88,17      93,81     101,07    104,79    100,46     94,05     83,93
01c         90,81       96,61      104,28     108,64     104,17       97,85      87,49     78,97      88,17      93,81     101,07    104,79    100,46     94,05     83,93
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                                         11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    Dubloen
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   Omschr.      ISO_H     ISO M.  Hdef.          Type    Cpl   Cpl_W  Helling  Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))
02     Dubloen       0,00      24,90  Relatief  Verdeling  False     1,5        0  W0           --       --       --        --       50       50       50        --       50
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                                        11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    Dubloen
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   V(MV(A))   V(MV(N)) V(MV(P4))  V(ZV(D))  V(ZV(A))  V(ZV(N))   V(ZV(P4))  Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)  %LV(D) %LV(A)
02           50         50        --        50        50         50         --        1815,00    7,11    1,91    0,87       --     --     --     --      --   90,41  96,10
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                                        11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    Dubloen
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   %LV(N)  %LV(P4)  %MV(D)   %MV(A)  %MV(N)  %MV(P4) %ZV(D)   %ZV(A)  %ZV(N)  %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4)  LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)   MV(D)   MV(A)
02      91,59       --    5,85     2,80    5,30       --   3,74     1,09    3,11       --    --    --    --     -- 116,67 33,31 14,46     --    7,55    0,97
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                          11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model: Kopie van Kopie van Wegverkeer
       Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep: Dubloen
       Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam    MV(N)  MV(P4)      ZV(D)      ZV(A)      ZV(N)  ZV(P4)   LE (D) 63  LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125
02       0,84      --       4,83       0,38       0,49      --       77,51       84,86      91,87      96,16    101,63     98,30     91,60     82,86     70,03      77,09
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                                      11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    Dubloen
          Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   LE (A) 250  LE (A) 500  LE (A) 1k  LE (A) 2k  LE (A) 4k   LE (A) 8k  LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63
02          83,41       88,99      95,41      91,97      85,20       75,42      68,06      75,38      82,29      86,75     92,40     89,05     82,34     73,42         --
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                                                                         11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   Omschr.                      Bf
01     bodemgebied Helmondsingel  0,00
02     bodemgebied Dubloen        0,00
03     bodemgebied zacht          1,00
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                           11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   Omschr.   Maaiveld  Hdef.       Hoogte A  Hoogte B   Hoogte C    Hoogte D  Hoogte E  Hoogte F Gevel
T01                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T02                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T03                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T04                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T05                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T06                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T07                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T08                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T09                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T10                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
T11                 24,90  Relatief        1,50      4,50       7,50       10,50        --        --    Ja
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                                        11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>17290-01
ingevoerde items
Model:    Kopie van Kopie van Wegverkeer
          Zandbosweg Deurne - Zandbosweg Deurne
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam   Omschr.    Hoogte   Maaiveld  DeltaX   DeltaY
                    4,00      24,90       5        5
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.                   11-4-2023 16:08:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Project        :Zandbosweg ongenummerd, Deurne
Document       :17290-01 / Rap-01A
Datum          :13 april 2023
         BIJLAGE III          BEREKENINGSRESULTATEN GELUIDBELASTING
                              GEVEL
                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Resultaat geluidbelasting Helmondsingel (incl. aftrek) Ingenieursburo Ulehake B.V.

Wegen

Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

Lden
Helmondsingel
Inclusief groepsreducties

0 - 48 dB
48 - 53 dB
53 - 55 dB
386360 55 - 58 dB
58 - 63 dB
63 - 68 dB
68 - 99 dB

schaal = 1 : 250

386340

386320

182240 182260
RMG-2012, wegverkeer, [Zandbosweg Deurne - Kopie van Kopie van Wegverkeer] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>15470-07
Helmondsingel
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Kopie van Kopie van Wegverkeer
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Helmondsingel
Groepsreductie:   Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving           X         Y  Hoogte    Dag Avond Nacht  Lden
T01_A                    182230,77  386366,62     1,50 55,68 51,75 47,91 56,72
T01_B                    182230,77  386366,62     4,50 57,08 53,11 49,33 58,12
T01_C                    182230,77  386366,62     7,50 57,42 53,45 49,68 58,47
T01_D                    182230,77  386366,62    10,50 57,48 53,52 49,73 58,52
T02_A                    182240,61  386365,47     1,50 55,34 51,42 47,57 56,38
T02_B                    182240,61  386365,47     4,50 56,59 52,63 48,84 57,63
T02_C                    182240,61  386365,47     7,50 57,04 53,08 49,30 58,09
T02_D                    182240,61  386365,47    10,50 57,04 53,07 49,29 58,08
T03_A                    182249,69  386364,58     1,50 55,03 51,11 47,26 56,07
T03_B                    182249,69  386364,58     4,50 56,31 52,35 48,55 57,35
T03_C                    182249,69  386364,58     7,50 56,79 52,82 49,04 57,83
T03_D                    182249,69  386364,58    10,50 56,73 52,77 48,98 57,77
T04_A                    182254,00  386360,10     1,50 54,69 50,77 46,91 55,73
T04_B                    182254,00  386360,10     4,50 55,82 51,87 48,06 56,86
T04_C                    182254,00  386360,10     7,50 56,42 52,46 48,67 57,46
T04_D                    182254,00  386360,10    10,50 56,23 52,28 48,48 57,27
T05_A                    182230,95  386359,39     1,50 52,58 48,63 44,82 53,62
T05_B                    182230,95  386359,39     4,50 54,24 50,27 46,50 55,29
T05_C                    182230,95  386359,39     7,50 55,21 51,22 47,47 56,25
T05_D                    182230,95  386359,39    10,50 55,28 51,29 47,54 56,32
T06_A                    182240,61  386358,62     1,50 54,88 50,96 47,11 55,92
T06_B                    182240,61  386358,62     4,50 55,94 51,98 48,18 56,98
T06_C                    182240,61  386358,62     7,50 56,66 52,70 48,92 57,71
T06_D                    182240,61  386358,62    10,50 56,54 52,58 48,79 57,58
T07_A                    182248,91  386358,21     1,50 54,67 50,75 46,89 55,71
T07_B                    182248,91  386358,21     4,50 55,71 51,76 47,95 56,75
T07_C                    182248,91  386358,21     7,50 56,45 52,49 48,70 57,49
T07_D                    182248,91  386358,21    10,50 56,21 52,25 48,45 57,25
T08_A                    182232,61  386343,22     1,50 52,24 48,31 44,47 53,28
T08_B                    182232,61  386343,22     4,50 53,53 49,58 45,77 54,57
T08_C                    182232,61  386343,22     7,50 55,02 51,08 47,26 56,06
T08_D                    182232,61  386343,22    10,50 55,97 52,01 48,21 57,01
T09_A                    182248,73  386342,68     1,50 52,15 48,21 44,38 53,19
T09_B                    182248,73  386342,68     4,50 53,41 49,45 45,66 54,45
T09_C                    182248,73  386342,68     7,50 54,93 50,98 47,17 55,97
T09_D                    182248,73  386342,68    10,50 55,44 51,49 47,69 56,48
T10_A                    182233,26  386323,07     1,50 51,49 47,57 43,72 52,53
T10_B                    182233,26  386323,07     4,50 52,58 48,64 44,82 53,62
T10_C                    182233,26  386323,07     7,50 52,96 49,02 45,20 54,00
T10_D                    182233,26  386323,07    10,50 54,62 50,68 46,86 55,66
T11_A                    182246,54  386322,18     1,50 50,53 46,60 42,77 51,57
T11_B                    182246,54  386322,18     4,50 51,96 48,01 44,20 53,00
T11_C                    182246,54  386322,18     7,50 53,19 49,26 45,43 54,23
T11_D                    182246,54  386322,18    10,50 54,34 50,40 46,58 55,38
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.            11-4-2023 15:57:11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Resultaat geluidbelasting Dubloen (incl. aftrek) Ingenieursburo Ulehake B.V.

Wegen

Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

periode: Lden
groep: Dubloen
Inclusief groepsreducties

0 - 48 dB
48 - 53 dB
53 - 55 dB
386360 55 - 58 dB
58 - 63 dB
63 - 68 dB
68 - 99 dB

schaal = 1 : 250

386340

386320

182240 182260
RMG-2012, wegverkeer, [Zandbosweg Deurne - Kopie van Kopie van Wegverkeer] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>15470-07
Dubloen
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Kopie van Kopie van Wegverkeer
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Dubloen
Groepsreductie:   Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving           X         Y  Hoogte    Dag Avond Nacht  Lden
T01_A                     182230,77 386366,62     1,50 41,91 35,48 32,64 41,97
T01_B                     182230,77 386366,62     4,50 43,72 37,25 34,44 43,77
T01_C                     182230,77 386366,62     7,50 44,38 37,91 35,11 44,44
T01_D                     182230,77 386366,62    10,50 45,56 39,10 36,28 45,61
T02_A                     182240,61 386365,47     1,50 41,57 35,14 32,30 41,63
T02_B                     182240,61 386365,47     4,50 43,32 36,85 34,04 43,37
T02_C                     182240,61 386365,47     7,50 44,08 37,61 34,80 44,13
T02_D                     182240,61 386365,47    10,50 44,78 38,33 35,51 44,84
T03_A                     182249,69 386364,58     1,50 40,79 34,37 31,53 40,86
T03_B                     182249,69 386364,58     4,50 42,39 35,93 33,12 42,45
T03_C                     182249,69 386364,58     7,50 43,28 36,82 34,01 43,34
T03_D                     182249,69 386364,58    10,50 43,21 36,76 33,94 43,27
T04_A                     182254,00 386360,10     1,50 40,01 33,60 30,74 40,07
T04_B                     182254,00 386360,10     4,50 41,55 35,10 32,28 41,61
T04_C                     182254,00 386360,10     7,50 42,43 35,97 33,16 42,49
T04_D                     182254,00 386360,10    10,50 42,56 36,10 33,29 42,62
T05_A                     182230,95 386359,39     1,50 30,12 23,72 20,85 30,19
T05_B                     182230,95 386359,39     4,50 32,44 26,02 23,17 32,50
T05_C                     182230,95 386359,39     7,50 22,14 15,70 12,87 22,20
T05_D                     182230,95 386359,39    10,50 22,46 16,01 13,19 22,52
T06_A                     182240,61 386358,62     1,50 41,13 34,71 31,86 41,19
T06_B                     182240,61 386358,62     4,50 42,92 36,45 33,63 42,97
T06_C                     182240,61 386358,62     7,50 43,79 37,33 34,52 43,85
T06_D                     182240,61 386358,62    10,50 44,53 38,07 35,25 44,58
T07_A                     182248,91 386358,21     1,50 40,03 33,61 30,77 40,10
T07_B                     182248,91 386358,21     4,50 41,71 35,25 32,43 41,76
T07_C                     182248,91 386358,21     7,50 42,57 36,10 33,29 42,62
T07_D                     182248,91 386358,21    10,50 43,24 36,80 33,97 43,30
T08_A                     182232,61 386343,22     1,50 43,02 36,59 33,76 43,09
T08_B                     182232,61 386343,22     4,50 44,83 38,37 35,56 44,89
T08_C                     182232,61 386343,22     7,50 44,93 38,47 35,66 44,99
T08_D                     182232,61 386343,22    10,50 45,54 39,09 36,27 45,60
T09_A                     182248,73 386342,68     1,50 38,21 31,78 28,94 38,27
T09_B                     182248,73 386342,68     4,50 40,24 33,78 30,97 40,30
T09_C                     182248,73 386342,68     7,50 41,15 34,69 31,88 41,21
T09_D                     182248,73 386342,68    10,50 42,36 35,92 33,10 42,42
T10_A                     182233,26 386323,07     1,50 33,09 26,56 23,80 33,13
T10_B                     182233,26 386323,07     4,50 36,59 30,00 27,29 36,62
T10_C                     182233,26 386323,07     7,50 41,99 35,51 32,71 42,04
T10_D                     182233,26 386323,07    10,50 45,22 38,79 35,95 45,28
T11_A                     182246,54 386322,18     1,50 37,13 30,69 27,85 37,19
T11_B                     182246,54 386322,18     4,50 39,40 32,92 30,12 39,45
T11_C                     182246,54 386322,18     7,50 41,09 34,62 31,82 41,15
T11_D                     182246,54 386322,18    10,50 42,81 36,37 33,54 42,87
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.            11-4-2023 15:57:55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>15470-07
cumulatief
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Kopie van Kopie van Wegverkeer
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Wegen
Groepsreductie:   Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving           X         Y  Hoogte    Dag Avond Nacht  Lden
T01_A                    182230,77  386366,62     1,50 58,03 53,95 50,16 59,00
T01_B                    182230,77  386366,62     4,50 59,46 55,33 51,60 60,43
T01_C                    182230,77  386366,62     7,50 59,83 55,69 51,97 60,79
T01_D                    182230,77  386366,62    10,50 60,01 55,82 52,11 60,95
T02_A                    182240,61  386365,47     1,50 57,69 53,62 49,82 58,66
T02_B                    182240,61  386365,47     4,50 58,98 54,86 51,12 59,95
T02_C                    182240,61  386365,47     7,50 59,46 55,32 51,60 60,42
T02_D                    182240,61  386365,47    10,50 59,53 55,36 51,64 60,48
T03_A                    182249,69  386364,58     1,50 57,35 53,29 49,49 58,33
T03_B                    182249,69  386364,58     4,50 58,64 54,54 50,79 59,62
T03_C                    182249,69  386364,58     7,50 59,16 55,04 51,31 60,13
T03_D                    182249,69  386364,58    10,50 59,10 54,98 51,24 60,07
T04_A                    182254,00  386360,10     1,50 56,97 52,93 49,12 57,96
T04_B                    182254,00  386360,10     4,50 58,13 54,05 50,28 59,11
T04_C                    182254,00  386360,10     7,50 58,75 54,65 50,90 59,73
T04_D                    182254,00  386360,10    10,50 58,59 54,48 50,73 59,56
T05_A                    182230,95  386359,39     1,50 54,63 50,65 46,86 55,66
T05_B                    182230,95  386359,39     4,50 56,30 52,30 48,54 57,33
T05_C                    182230,95  386359,39     7,50 57,21 53,22 49,47 58,25
T05_D                    182230,95  386359,39    10,50 57,29 53,29 49,54 58,33
T06_A                    182240,61  386358,62     1,50 57,23 53,16 49,36 58,20
T06_B                    182240,61  386358,62     4,50 58,35 54,22 50,48 59,31
T06_C                    182240,61  386358,62     7,50 59,09 54,95 51,22 60,05
T06_D                    182240,61  386358,62    10,50 59,06 54,88 51,16 60,00
T07_A                    182248,91  386358,21     1,50 56,96 52,92 49,10 57,94
T07_B                    182248,91  386358,21     4,50 58,04 53,95 50,19 59,02
T07_C                    182248,91  386358,21     7,50 58,79 54,69 50,94 59,77
T07_D                    182248,91  386358,21    10,50 58,62 54,49 50,75 59,58
T08_A                    182232,61  386343,22     1,50 55,17 50,86 47,15 56,04
T08_B                    182232,61  386343,22     4,50 56,56 52,19 48,53 57,41
T08_C                    182232,61  386343,22     7,50 57,80 53,53 49,82 58,69
T08_D                    182232,61  386343,22    10,50 58,69 54,44 50,74 59,60
T09_A                    182248,73  386342,68     1,50 54,48 50,40 46,62 55,45
T09_B                    182248,73  386342,68     4,50 55,81 51,68 47,94 56,77
T09_C                    182248,73  386342,68     7,50 57,28 53,18 49,42 58,25
T09_D                    182248,73  386342,68    10,50 57,85 53,73 49,98 58,81
T10_A                    182233,26  386323,07     1,50 53,62 49,64 45,81 54,63
T10_B                    182233,26  386323,07     4,50 54,79 50,75 46,97 55,79
T10_C                    182233,26  386323,07     7,50 55,61 51,39 47,67 56,53
T10_D                    182233,26  386323,07    10,50 57,52 53,21 49,51 58,39
T11_A                    182246,54  386322,18     1,50 52,91 48,82 45,04 53,88
T11_B                    182246,54  386322,18     4,50 54,41 50,27 46,53 55,37
T11_C                    182246,54  386322,18     7,50 55,70 51,54 47,79 56,64
T11_D                    182246,54  386322,18    10,50 56,91 52,73 48,99 57,84
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ingenieursburo Ulehake B.V.            11-4-2023 15:58:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>quick scan flora en fauna
onderzoek naar beschermde natuurwaarden
ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen
                                  ijzerman advies
                                    ruimtelijke ordening & ecologie
Zandbosweg, Deurne
rapportnummer 2021638
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                      quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
quick scan flora en fauna
Zandbosweg, Deurne
rapportnummer 2021638
 rapportnummer:     2021638
 datum:             9 november 2022
 opdrachtgever:     Bouwkundig Tekenburo D. van Ballegooij BV
 contactpersoon:    Dhr. D. van Ballegooij
 uitvoerder:        ©      IJzerman advies
                    Postbus 6035
                    5002 AA Tilburg
                    GSM 06-38506432
                    Mail sander@landschappers.nl
                    www.ijzermanadvies.com
 projectleider:     S.J. IJzerman
 IJzerman advies is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus
                                                                             ijzerman advies  |   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                      quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Inhoudsopgave
   Inleiding                                                                     4
   Beleidskader                                                                  5
       Wet natuurbescherming                                                     5
   Werkwijze quick scan                                                          6
       Veldinspectie                                                             6
       Deskstudie                                                                6
       Expert judgement                                                          6
   Gebiedsbeschrijving                                                           7
       Huidige situatie                                                          7
   Beschermde natuurwaarden                                                      9
       Gebiedsbescherming                                                        9
       Bescherming soorten                                                      10
       Flora                                                                    10
       Ongewervelden                                                            10
       Amfibieën, vissen en reptielen                                           10
       Broedvogels                                                              11
       Zoogdieren                                                               11
   Advies                                                                       12
   Bronnen                                                                      13
   Bijlage NDFF                                                                 15
                                                             ijzerman advies  |   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                               quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Inleiding
In opdracht van
 heeft IJzerman advies een quick scan flora en fauna uitgevoerd voor de locatie Zand-
bosweg te Deurne.
De quick scan is uitgevoerd in het kader van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
Bij ruimtelijke ingrepen dient in kaart te worden gebracht of actuele beschermde na-
tuurwaarden van de locatie worden bedreigd.
In deze quick scan flora en fauna wordt vooraf een inschatting gemaakt van de effecten
die toekomstige ruimtelijke ingrepen op de actuele beschermde natuurwaarden zullen
hebben. Daarnaast wordt ook vanuit het oogpunt van planologische gebiedsbescherming
naar de locatie gekeken.
De quick scan flora en fauna is een toetsingsinstrument en levert een aantal duidelijke
adviezen die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen (zoals bij-
voorbeeld, een aanvullend onderzoek, vergunning, ontheffing of een goedgekeurde ge-
dragscode).
IJzerman advies is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en hanteert de door
deze brancheorganisatie opgestelde gedragscode.
                                                                      ijzerman advies  |   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                quick scan flora en fauna   Zandbosweg   Deurne
Beleidskader
Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3
bestaande wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Boswet
en de Flora- en faunawet (bescherming van soorten).
Met de Wet natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen
en vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de provincies te liggen. Dit is con-
form het bestuursakkoord natuur waarin is aangegeven dat de decentralisatie van de ta-
ken en bevoegdheden op het vlak van de natuurwetgeving haar beslag zal krijgen in de
wet natuurbescherming. Provincies nemen hiermee de taak over die tot nu toe werd uit-
gevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarmee is de pro-
vincie bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en activiteiten (hierna ge-
noemd ‘handelingen’) bij Natura 2000- gebieden (de gebiedsbeschermingsbepalingen)
en dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke
ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.
Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescher-
ming. Als sprake is van locatie gebonden activiteiten met gevolgen voor wettelijk be-
schermde dier- en plantensoorten, moet ofwel een natuurtoets deel uitmaken van de
procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning, ofwel er wordt voorafgaand
aan het aanvragen van de omgevingsvergunning apart een ontheffing aangevraagd.
Het is aan de gemeente (als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning) om te con-
troleren of de aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager
al apart ontheffing heeft aangevraagd. Essentieel is dat de gemeente toetst of de initia-
tiefnemer al dan niet terecht heeft aangegeven of de handeling gevolgen heeft voor be-
schermde soorten.
De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes:
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1)
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5)
3. Beschermingsregime andere soorten (artikel 3.10)
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor
vrijstelling of ontheffing van de verboden. Dit kan eveneens verschillen per provincie.
Landelijk zijn er van een aantal vogelsoorten bovendien de nesten jaarrond beschermd.
Daarnaast zijn er een aantal soorten landelijk vrijgesteld bij specifieke activiteiten.
                                                                       ijzerman advies     |  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                              quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Werkwijze quick scan
De quick scan flora en fauna is een oriënterend onderzoek naar de actuele beschermde
natuurwaarden van een locatie in relatie tot de geplande ingrepen. De quick scan flora
en fauna is een momentopname in tegenstelling tot een volledig ecologisch onderzoek
dat uitgebreider is wat betreft omvang en tijdsduur.
Een volledig ecologisch onderzoek bestaat uit soortgerichte, uitgebreide inventarisaties,
die meestal in diverse opnamerondes en volgens standaardmethodes worden uitgevoerd.
De quick scan flora en fauna bestaat uit een veldinspectie, een deskstudie en een beoor-
deling op basis van expert judgement. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de quick scan
een veelgebruikt instrument dat inzicht geeft in de consequenties van de ingrepen ten
aanzien van de natuurwetgeving.
Veldinspectie
De veldinspectie heeft plaats gevonden op 14 oktober 2022. Hierbij werd de ecologische
potentie van de locatie in relatie met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten
(ook in de directe omgeving) onderzocht. Er is gezocht naar sporen van zoogdieren en
vogels (uitwerpselen, nesten, holen, haren, veren, krabsporen en pootafdrukken). Daar-
naast is er gezocht naar plantenresten of beginnende vegetaties. De weersomstandighe-
den waren bewolkt en regenachtig .
Deskstudie
De deskstudie richt zich op bekende ruimtelijke plannen (lokaal, provinciaal, nationaal en
Europees) die relevant zijn voor deze locatie. Daarnaast is de Nationale Databank Flora
en Fauna (NDFF) geraadpleegd voor de locatie specifiek en de directe omgeving ervan.
Hiervoor is een vierkante kilometer rondom de planlocatie als focusgebied genomen.
Expert judgement
Op basis van expert judgement wordt een uitspraak gedaan over de actuele beschermde
natuurwaarden van de locatie in relatie tot geplande ontwikkelingen. Voor de expert jud-
gement kan gebruik worden gemaakt van een netwerk van specialisten.
Als de deskstudie en de veldinspectie onvoldoende houvast bieden om tot een onder-
bouwde beoordeling te komen, zal worden aangegeven dat aanvullend onderzoek nood-
zakelijk is om de effecten op de aanwezige natuurwaarden te kunnen beoordelen.
                                                                     ijzerman advies  |   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                             quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Gebiedsbeschrijving
Huidige situatie
De planlocatie is gelegen in de bebouwde kern van Deurne, aan de Zandbosweg, tussen
huisnummers 16 en 20. Het betreft een weide aan het fietspad direct naast woonhuis
16. De oostzijde van het perceel is afgezet met een houtwal van jonge aanplant, onder
andere bestaande uit berk, els, hazelaar, vogelkers en lijsterbes.
Aan de uiteinden van deze houtwal staan een tweetal grotere elzen. De weide bestaat uit
kort gras zonder ruigtegroei.
Men is voornemens woningbouw te realiseren op de locatie.
Bij de ontwikkeling worden geen waterstructuren aangetast.
Afbeelding 1: ligging plangebied blauw (bron: Google Earth)
                                                                    ijzerman advies  |   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
                       ijzerman advies  |   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Beschermde natuurwaarden
Gebiedsbescherming
Het plangebied in de kern van Deurne, is niet gelegen in een Natura-2000 gebied of be-
horende tot NNB gebieden.
De instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden zullen naar alle waar-
schijnlijkheid geen negatieve effecten ondervinden van de geplande ontwikkelingen als
het gaat om emmissie van licht en geluid.
Dit door de grote afstand, de bebouwde omgeving en wegen, het ontbreken van Habita-
trichtlijn- soorten ter plaatse of geschikte biotopen hiervoor en de kleinschaligheid van
de ontwikkeling.
Er is geen sprake van beschermde houtopstanden of andere provinciaal beschermde ge-
bieden zoals de blauwgroene mantel.
Een vergunning Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.
Afbeelding 3: Natura 2000 en NNB (bron: provincie Noord-Brabant)
                                                                       ijzerman advies  |   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                               quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Bescherming soorten
Flora
Bij de bureaustudie kwamen geen waarnemingen of meldingen van wettelijk beschermde
soorten naar voren in de directe nabijheid van het plangebied (zie NDFF uitdraai Zand-
bosweg Deurne).
Bij de veldinspectie is het plangebied onderzocht op het voorkomen van beschermde
soorten of resten hiervan. Op en langs de randen van de percelen zijn enkel vrijgestelde
soorten en zijn er geen beschermde soorten aangetroffen. Het plangebied is met nadruk
geïnspecteerd op potentiële groeiplaatsen voor beschermde soorten.
Deze soorten of hun groeiplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied.
Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige
structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie.
Ongewervelden
Bij de bureaustudie kwamen geen waarnemingen of meldingen van wettelijk beschermde
soorten naar voren in de directe nabijheid van het plangebied (zie NDFF uitdraai Zand-
bosweg Deurne).
Beschermde ongewervelden, zoals bepaalde vlinders, libellen en kevers, zijn niet aange-
troffen op de planlocatie. De locatie bevat geen natuurlijk ontwikkelde oevervegetaties of
arme- of matig-voedselrijke vegetaties. Beschermde soorten zijn vaak zeer specifiek in
hun biotoopkeuze en afhankelijk van de aanwezigheid van (vaak zeldzame en kwetsba-
re) waardplanten of vegetaties. Op de planlocatie ontbreken deze omstandigheden,
waardoor ook geschikte biotopen voor deze beschermde ongewervelden ontbreken.
Op basis van de aangetroffen omstandigheden kan worden geconcludeerd dat er geen
beschermde soorten voorkomen.
Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige
structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie.
Amfibieën, vissen en reptielen
Bij de bureaustudie kwamen geen waarnemingen of meldingen van wettelijk beschermde
soorten naar voren in de directe nabijheid van het plangebied (zie NDFF uitdraai Zand-
bosweg Deurne).
Potentiële geschikte water- en oeverstructuren voor beschermde soorten ontbreken op
de planlocatie zelf. Beschermde amfibieën- of vissoorten zullen hierdoor geen gebruik
maken van het plangebied als voortplantingsgebied. De ontwikkeling is landgebonden en
er zullen geen waterstructuren worden aangetast.
In theorie is het mogelijk dat er in het plangebied enkele algemene amfibieënsoorten,
zoals bruine kikker of gewone pad in landfase voorkomen. Hoewel deze soorten be-
schermd zijn (artikel 3.10), worden zij niet bedreigd in hun voorkomen en staan vermeld
als vrijgestelde soorten in de provincie Noord-Brabant. Voor het opzettelijk doden of
vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaat-
sen of rustplaatsen wordt vrijstelling verleend als de handeling verband houdt met ruim-
telijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (hier van toepassing).
Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individu-
en en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individu-
en te voorkomen.
Op de planlocatie zijn geen overig beschermde soorten aangetroffen.
Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige
structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie.
                                                                     ijzerman advies  |   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                 quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Broedvogels
Bij de bureaustudie kwamen geen waarnemingen of meldingen van wettelijk beschermde
soorten naar voren in de directe nabijheid van het plangebied (zie NDFF uitdraai Zand-
bosweg Deurne).
Alle bewoonde nesten in het broedseizoen vallen onder de bescherming van de nieuwe
Wet natuurbescherming. U dient daarom gedurende eventuele kapwerkzaamheden reke-
ning te houden met het broedseizoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen
ten aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedsei-
zoen uit te voeren. Er wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen.
Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaam-
heden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig
zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde.
Er is met nadruk gezocht naar sporen die duiden op de aanwezigheid van nestlocaties
van uilen, roofvogels, gierzwaluwen en huismussen, soorten waarvan de nesten en hun
functionele leefomgeving jaarrond beschermd kunnen zijn. Geen van deze soorten kwa-
men naar voren uit de bureaustudie uit de directe omgeving. Alle potentiële nestlocaties
waren visueel goed te onderzoeken. Er zijn geen nesten, prooiresten of uitwerpselen van
deze groepen aangetroffen in het plangebied.
Initiatiefnemer dient rekening te houden dat de ontwikkelingen geen fysieke verstoring
van nestlocaties van broedende vogels (zoals vernietiging, verplaatsing of bewuste ver-
jaging) tot gevolg heeft.
Zoogdieren
Bij de bureaustudie kwamen geen waarnemingen of meldingen van wettelijk beschermde
soorten naar voren in de directe nabijheid van het plangebied (zie NDFF uitdraai Zand-
bosweg Deurne).
Het is mogelijk dat er een enkel individu van een beschermde soort op de locatie kan
worden aangetroffen, zoals egel, mol, konijn, veldmuis en bepaalde spitsmuizen. Deze
soorten zijn weliswaar beschermd, maar behoren in de provincie Noord-Brabant tot de
vrijgestelde soorten.
In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen hoeft voor deze soorten geen ontheffing
meer te worden aangevraagd. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dra-
gen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te
worden om het doden van individuen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uit-
voeren van de meest verstorende werkzaamheden in de maanden september en oktober.
In de provincie Noord-Brabant zijn de bunzing, hermelijn en wezel eveneens beschermd.
In potentie zou de locatie geschikt leefgebied kunnen bevatten voor de genoemde mar-
terachtigen.
De locatie is uitvoerig geïnspecteerd op sporen die duiden op de aanwezigheid van deze
soorten. Er zijn geen sporen zoals prooiresten, pootafdrukken, wissels, uitwerpselen of
nestmateriaal aangetroffen.
Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep beschermde soorten.
In de omgeving kunnen in theorie algemene soorten zoals gewone dwergvleermuis (Pipi-
strellus pipistrellus) en laatvlieger (Eptesicus serotinus) voorkomen. Deze dieren zijn cul-
tuurvolgers en maken vaak gebruik van lijnvormige groen- en bebouwingsstructuren en
straatverlichting.
De geplande ontwikkeling heeft door gebrek aan geschikte verblijfslocaties of het ont-
breken van een gebruiksfunctie (foerageergebied of vliegroute) geen negatieve effecten
op lokale populaties vleermuizen.
Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige
structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie.
                                                                       ijzerman advies  |   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                quick scan flora en fauna   Zandbosweg  Deurne
Advies
• Vrijgestelde soorten kunnen mogelijkerwijs worden aangetroffen. Hiervoor hoeft in het
  kader van ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing meer te worden aangevraagd.
  Het voorkomen van deze soorten wordt door de geplande ontwikkelingen niet in gevaar
  gebracht. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwe-
  zige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden
  van individuen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van de meest
  verstorende werkzaamheden in de maanden september en oktober.
• Van gebouwbewonende soorten zoals huismussen, gierzwaluwen, uilen of vleermuizen
  zijn geen nest- of verblijfslocaties aangetroffen. Er worden geen vaste nest- of ver-
  blijfslocaties aangetast. Nader onderzoek hiernaar is niet nodig.
• Ter voorkoming van het verstoren van broedende vogels wordt aangeraden eventuele
  kapwerkzaamheden tussen half juli en half maart (buiten het broedseizoen) te verrich-
  ten. Het verstoren van broedende vogels is verboden. Voor het verstoren van broeden-
  de vogels wordt geen ontheffing verleend.
• Initiatiefnemer dient rekening te houden dat de ontwikkelingen geen fysieke verstoring
  van nestlocaties van broedende vogels (zoals vernietiging, verplaatsing of bewuste ver-
  jaging) tot gevolg heeft.
           jan    feb   ma      apr    mei    jun     jul    aug     sep     okt    nov   dec
 BV
Tabel 2 : aandachtskalender Broedvogels (BV). Voorkeursperiode voor werkzaamheden
in groen.
                                                                      ijzerman advies   |    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                               quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Bronnen
http://www.brabant.nl/
www.vogelbescherming.nl
www.ravon.nl
www.sovon.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/wetgeving-voor-na-
tuurbescherming-in-nederland
https://www.ndff-ecogrid.nl/
Boye, P. et al., Fledermäuse und Fledermausschutz in Deutschland, Bundesambt für Na-
turschutz, Bonn, 1999.
Broekhuizen, S., et al., Atlas van de Nederlandse Zoogdieren, KNNV, Utrecht, 1992.
Diepenbeek, A. van, Veldgids diersporen, KNNV, Utrecht, 1999.
Diepenbeek, A. van & J. van Delft, Het waarnemen van amfibieën en reptielen, RAVON,
Nijmegen, 2006.
Diepenbeek, A. van & R. Creemers, Herkenning amfibieën en reptielen, RAVON, Nijme-
gen, 2006.
Dietz, C. et al., Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas, Kosmos, 2007.
Dietz, M. et al. Von Fledermäusen und Menschen, Bundesambt für Naturschutz, Bonn,
2002.
Kapteyn, K., Vleermuizen in het landschap, Schuyt & Co, 1995.
Lenders, H.J.R. en C.C.H. Marijnissen, Waarnemen en herkennen van amfibieën en rep-
tielen in het veld, Stichting RAVON, Nijmegen, 1993.
Limpens, H., et al., Atlas van de Nederlandse vleermuizen, KNNV, Utrecht, 1997.
Mebs, T. et al., Uilen van Europa, Tirion, Baarn, 2004.
Meijden, R. van der, Heukels' Flora van Nederland, Wolters-Noordhoff, 1996.
Nie, H. de, Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen, Media Publishing Int BV, Doetin-
chem 1996.
Simon, M, et al. Ecology and Conservation of Bats in Villages and Towns, Bundesambt
für Naturschutz, Bonn, 2004.
Sinsch, U., Biologie und Ökologie der Kreuzkröte, Laurenti, 1998.
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Atlas van de Nederlandse broedvogels; verspreiding,
aantallen, verandering - Nederlandse Fauna 5. Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Neder-
land, Leiden, 2002.
                                                                     ijzerman advies  |   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                             quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Spikmans, F. & J. Kranenbarg, Herkenning zoetwatervissen, RAVON, Nijmegen, 2006.
Spikmans, F. & T. de Jong, Het waarnemen van zoetwatervissen, RAVON, Nijmegen,
2006.
Stumpel, T en H. Strijbosch, Veldgids Amfibieën en reptielen, KNNV, Utrecht, 2006.
Twisk, P., et al., Zoogdieren van West-Europa, KNNV, Utrecht, 1994.
Weeda, E.J. et al., Nederlandse Oecologische Flora, KNNV, Leiden, 1999.
                                                                   ijzerman advies  |   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>             quick scan flora en fauna   Zandbosweg Deurne
Bijlage NDFF
                                   ijzerman advies  |   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                            Uitvoerportaal
 zanbosweg deurne 10
                   296 records
                           Middelpunt < 1km2                                     Middelpunt > 5km2
                                                                                                                                                                          schaal 1 : 10000
                           Middelpunt 1km2 - 5km2                                Vlak
De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met
regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
 9 november 2022 11:40:46                                                                       1                                                           Auteur: Sander IJzerman
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                             Uitvoerportaal
 zanbosweg deurne 10
Zoekvraag
 Soort                           Soortgroep                      Wet en Beleid                    Periode                        Bronhouder                      Zoekgebied
 Alle                            Alle                            Wnb - andere soorten Alle jaren                                 Alle                            Alles vollledig
                                                                 Wnb - andere soorten                                                                            binnen zoekgebied
                                                                 (NB)
                                                                 Jaarrond beschermde
                                                                 nesten
                                                                 Wnb - Vogelrichtlijn
                                                                 Wnb - Habitatrichtlijn
                                                                                                               Wet natuurbescherming                   Ffwet tabel
Soort                       Datum                  Einddatum               Aantal       Gedrag                  Vrl        Hrl       Andere          1        2        3     Rode Liijst
Blauwe reiger               23 april 2012                                  1            overvliegend                                                                    x
Boomklever                  18 februari 2019       25 februari 2019        1            ter plaatse                                                                     x
Boomkruiper                 15 juni 2021           15 juni 2021            1            roepend                                                                         x
Boomkruiper                 1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Boomkruiper                 20 mei 2020            20 mei 2020             1            ter plaatse                                                                     x
Boomkruiper                 1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Boomkruiper                 1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Buizerd                     5 december 2015                                2            ter plaatse                                                                     x
Buizerd                     28 december 2012                               1                                                                                            x
Buizerd                     25 december 2020       25 december 2020        1            ter plaatse                                                                     x
Buizerd                     25 februari 2019       4 maart 2019            3            overvliegend                                                                    x
Buizerd                     15 april 2019          22 april 2019           1            ter plaatse                                                                     x
Buizerd                     4 maart 2019           11 maart 2019           1            ter plaatse                                                                     x
Bunzing                     18 augustus 2022       18 augustus 2022        1                                                             x           x                       Kwetsbaar
Eekhoorn                    19 augustus 2019       19 augustus 2019        1            ter plaatse                                      x                     x
Egel                        13 juli 2011                                   1                                                             x           x
Egel                        19 juni 2011                                   1                                                             x           x
Egel                        27 mei 2011                                    1                                                             x           x
Egel                        23 september 2013                              1                                                             x           x
Egel                        13 juni 2011                                   1                                                             x           x
Egel                        19 april 2013                                  1                                                             x           x
Egel                        18 april 2013                                  1                                                             x           x
Ekster                      27 mei 2019            27 mei 2019             2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      4 maart 2019           4 maart 2019            2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      18 februari 2019       25 februari 2019        4            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      30 april 2019          30 april 2019           2            broedend                 x                                                      x
Ekster                      10 september 2020      10 september 2020       2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      15 april 2019          22 april 2019           5            broedend                 x                                                      x
Ekster                      15 april 2019          15 april 2019           5            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      25 februari 2019       4 maart 2019            1            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      1 april 2007           1 april 2007            1                                     x                                                      x
Ekster                      6 mei 2019             6 mei 2019              2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      25 februari 2019       25 februari 2019        1            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      18 september 2022      18 september 2022       3            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      4 maart 2019           11 maart 2019           2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      4 februari 2019        4 februari 2019         2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      22 april 2019          22 april 2019           2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      4 februari 2019        11 februari 2019        2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Ekster                      28 januari 2019        28 januari 2019         3            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      17 juni 2019           24 juni 2019            2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      3 juni 2019            3 juni 2019             3            ter plaatse                                                                     x
De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met
regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
 9 november 2022 11:40:46                                                                       2                                                           Auteur: Sander IJzerman
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                             Uitvoerportaal
 zanbosweg deurne 10
                                                                                                               Wet natuurbescherming                  Ffwet tabel
Soort                       Datum                  Einddatum               Aantal       Gedrag                  Vrl        Hrl       Andere          1        2        3     Rode Liijst
Ekster                      8 april 2019           8 april 2019            3            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Ekster                      10 juni 2019           17 juni 2019            1            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      11 maart 2019          11 maart 2019           1            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      11 maart 2019          18 maart 2019           2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      25 maart 2019          25 maart 2019           1            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      1 april 2019           1 april 2019            2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      28 januari 2019        4 februari 2019         3            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      27 mei 2019            3 juni 2019             2            ter plaatse                                                                     x
Ekster                      23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Ekster                      18 februari 2019       18 februari 2019        4            ter plaatse                                                                     x
Fitis                       1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Gele kwikstaart             1 januari 1985         1 januari 1986          1            vastgesteld              x                                                      x    Gevoelig
                                                                                        territorium
Gierzwaluw                  18 juni 2019           18 juni 2019            8            foeragerend                                                                     x
Gierzwaluw                  4 augustus 2014                                1            overvliegend                                                                    x
Gierzwaluw                  19 juni 2019           19 juni 2019            2            Invliegend                                                                      x
                                                                                        (algemeen)
Gierzwaluw                  30 april 2011                                  10           overvliegend                                                                    x
Gierzwaluw                  19 juni 2019           19 juni 2019            2            Invliegend                                                                      x
                                                                                        (algemeen)
Gierzwaluw                  18 juni 2019           18 juni 2019            3            foeragerend                                                                     x
Gierzwaluw                  15 augustus 2022                               1            ter plaatse                                                                     x
Gierzwaluw                  14 mei 2022            14 mei 2022             20           overvliegend                                                                    x
Gierzwaluw                  25 mei 2020            25 mei 2020             8            overvliegend                                                                    x
Gierzwaluw                  17 augustus 2022       17 augustus 2022        3            ter plaatse                                                                     x
Gierzwaluw                  29 juni 2019           29 juni 2019            1            uitvliegend                                                                     x
                                                                                        (algemeen)
Grasmus                     1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Grasmus                     1 januari 1985         1 januari 1986          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Grasmus                     1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Grasmus                     1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Grasmus                     29 mei 2020            29 mei 2020             1            baltsend/zingend         x                                                      x
Groene specht               20 juni 2012                                   1            ter plaatse                                                                     x
Groene specht               1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Groene specht               18 september 2017      18 september 2017       1            ter plaatse                                                                     x
Groene specht               7 november 2015                                1            roepend                                                                         x
Groenling                   16 mei 2020            16 mei 2020             1            baltsend/zingend         x                                                      x
Groenling                   1 april 2007           1 april 2007            1                                     x                                                      x
Groenling                   23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Groenling                   1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Grote lijster               1 januari 1985         1 januari 1986          1            vastgesteld              x                                                      x    Kwetsbaar
                                                                                        territorium
Grote lijster               1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x    Kwetsbaar
                                                                                        territorium
Heggenmus                   1 april 2007           1 april 2007            2                                     x                                                      x
Holenduif                   1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Holenduif                   1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Holenduif                   1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Houtduif                    1 april 2007           1 april 2007            1                                     x                                                      x
De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met
regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
 9 november 2022 11:40:46                                                                       3                                                           Auteur: Sander IJzerman
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                             Uitvoerportaal
 zanbosweg deurne 10
                                                                                                               Wet natuurbescherming                   Ffwet tabel
Soort                       Datum                  Einddatum               Aantal       Gedrag                  Vrl        Hrl       Andere          1        2        3     Rode Liijst
Houtduif                    23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Houtduif                    20 mei 2000            20 mei 2000             1            territoriumgedrag        x                                                      x
Huismus                     18 maart 2019          25 maart 2019           6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     22 april 2019          22 april 2019           6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     4 februari 2019        11 februari 2019        6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     27 mei 2019            27 mei 2019             1            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     25 maart 2019          25 maart 2019           3            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     11 maart 2019          11 maart 2019           5            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     25 februari 2019       25 februari 2019        5            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     28 januari 2019        28 januari 2019         6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     17 juni 2019           17 juni 2019            1            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     24 april 2019          24 april 2019           2            roepend                                                                         x    Gevoelig
Huismus                     3 juni 2019            3 juni 2019             1            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     4 maart 2019           11 maart 2019           6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     4 februari 2019        4 februari 2019         6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     6 mei 2019             6 mei 2019              5            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     8 april 2019           8 april 2019            15           ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     15 april 2019          22 april 2019           11           ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     24 april 2019          24 april 2019           2            nest-indicerend          x                                                      x    Gevoelig
                                                                                        gedrag
Huismus                     25 februari 2019       4 maart 2019            5            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     28 januari 2019        4 februari 2019         6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     11 maart 2019          18 maart 2019           5            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     10 juni 2019           17 juni 2019            3            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     11 februari 2019       11 februari 2019        4            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     24 april 2019          24 april 2019           2            nest-indicerend          x                                                      x    Gevoelig
                                                                                        gedrag
Huismus                     19 maart 2019          19 maart 2019           6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     15 april 2019          15 april 2019           11           ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     30 april 2019          30 april 2019           11           ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     17 juni 2019           24 juni 2019            4            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     27 mei 2019            3 juni 2019             1            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     4 maart 2019           4 maart 2019            6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huismus                     1 april 2019           1 april 2019            8            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huisspitsmuis               10 mei 2019            10 mei 2019             1            ter plaatse                                      x           x
Huiszwaluw                  27 mei 2019            27 mei 2019             2            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huiszwaluw                  3 juni 2019            3 juni 2019             6            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huiszwaluw                  27 mei 2019            3 juni 2019             8            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huiszwaluw                  30 april 2019          30 april 2019           8            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huiszwaluw                  10 juni 2019           17 juni 2019            8            ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Huiszwaluw                  17 juni 2019           24 juni 2019            12           ter plaatse                                                                     x    Gevoelig
Kauw                        1 april 2007           1 april 2007            4                                     x                                                      x
Kauw                        24 april 2019          24 april 2019           1            nest-indicerend          x                                                      x
                                                                                        gedrag
Kauw                        5 juli 2007            5 juli 2007             9                                     x                                                      x
Kauw                        23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Kievit                      1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Kievit                      1 januari 1985         1 januari 1986          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Konijn                      12 januari 2010                                1            foeragerend                                      x           x                       Gevoelig
Konijn                      5 april 2017           5 april 2017            1            ter plaatse                                      x           x                       Gevoelig
Konijn                      20 juli 2012                                   1                                                             x           x                       Gevoelig
Konijn                      6 mei 2012                                     1            ter plaatse                                      x           x                       Gevoelig
Konijn                      30 december 1997                               1                                                             x           x                       Gevoelig
Konijn                      5 april 2017           5 april 2017            1            ter plaatse                                      x           x                       Gevoelig
Konijn                      23 april 2012                                  1            ter plaatse                                      x           x                       Gevoelig
Konijn                      11 februari 1996                               1                                                             x           x                       Gevoelig
De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met
regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
 9 november 2022 11:40:46                                                                       4                                                           Auteur: Sander IJzerman
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                             Uitvoerportaal
 zanbosweg deurne 10
                                                                                                               Wet natuurbescherming                   Ffwet tabel
Soort                       Datum                  Einddatum               Aantal       Gedrag                  Vrl        Hrl       Andere          1        2        3     Rode Liijst
Konijn                      24 december 1995                               1                                                             x           x                       Gevoelig
Koolmees                    28 januari 2019        4 februari 2019         5            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    18 februari 2019       25 februari 2019        5            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    30 april 2019          30 april 2019           6            broedend                 x                                                      x
Koolmees                    25 maart 2019          25 maart 2019           1            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    19 maart 2019          19 maart 2019           4            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    22 april 2019          22 april 2019           4            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    18 maart 2019          25 maart 2019           4            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    4 februari 2019        11 februari 2019        5            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    11 februari 2019       11 februari 2019        1            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    18 februari 2019       18 februari 2019        5            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    20 mei 2000            20 mei 2000             1            territoriumgedrag        x                                                      x
Koolmees                    27 mei 2019            3 juni 2019             1            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Koolmees                    1 april 2019           1 april 2019            3            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    15 april 2019          22 april 2019           9            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    25 februari 2019       25 februari 2019        5            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    4 februari 2019        4 februari 2019         5            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    11 maart 2019          18 maart 2019           3            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    1 april 2007           1 april 2007            1                                     x                                                      x
Koolmees                    6 mei 2019             6 mei 2019              2            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    8 april 2019           8 april 2019            8            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    17 juni 2019           24 juni 2019            2            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    4 maart 2019           4 maart 2019            6            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    25 februari 2019       4 maart 2019            5            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    4 maart 2019           11 maart 2019           6            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    11 maart 2019          11 maart 2019           3            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    28 januari 2019        28 januari 2019         5            ter plaatse                                                                     x
Koolmees                    15 april 2019          15 april 2019           9            ter plaatse                                                                     x
Laatvlieger                 27 april 2019          27 april 2019           1            niet van toepassing                  x                                          x    Kwetsbaar
Merel                       1 april 2007           1 april 2007            2                                     x                                                      x
Merel                       20 mei 2000            20 mei 2000             1            territoriumgedrag        x                                                      x
Merel                       5 juli 2007            5 juli 2007             4                                     x                                                      x
Ooievaar                    27 augustus 2017       27 augustus 2017        8            ter plaatse                                                                     x
Patrijs                     1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x    Kwetsbaar
                                                                                        territorium
Pimpelmees                  17 juni 2019           24 juni 2019            1            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  27 mei 2019            3 juni 2019             2            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  28 januari 2019        28 januari 2019         4            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  28 januari 2019        4 februari 2019         4            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  18 februari 2019       18 februari 2019        4            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  25 februari 2019       25 februari 2019        3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  15 april 2019          22 april 2019           6            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  19 maart 2019          19 maart 2019           3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  4 maart 2019           4 maart 2019            3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  1 april 2019           1 april 2019            3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  11 februari 2019       11 februari 2019        2            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  25 februari 2019       4 maart 2019            3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  4 februari 2019        11 februari 2019        5            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  18 maart 2019          25 maart 2019           3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  4 maart 2019           11 maart 2019           3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  18 februari 2019       25 februari 2019        4            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  15 april 2019          15 april 2019           6            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  22 april 2019          22 april 2019           3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  25 maart 2019          25 maart 2019           1            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  11 maart 2019          18 maart 2019           1            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  30 april 2019          30 april 2019           4            broedend                 x                                                      x
De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met
regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
 9 november 2022 11:40:46                                                                       5                                                           Auteur: Sander IJzerman
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                             Uitvoerportaal
 zanbosweg deurne 10
                                                                                                               Wet natuurbescherming                  Ffwet tabel
Soort                       Datum                  Einddatum               Aantal       Gedrag                  Vrl        Hrl       Andere          1        2        3     Rode Liijst
Pimpelmees                  4 februari 2019        4 februari 2019         5            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  6 mei 2019             6 mei 2019              3            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  11 maart 2019          11 maart 2019           1            ter plaatse                                                                     x
Pimpelmees                  8 april 2019           8 april 2019            5            ter plaatse                                                                     x
Roek                        15 april 2019          22 april 2019           6            ter plaatse                                                                     x
Roek                        18 februari 2019       25 februari 2019        5            ter plaatse                                                                     x
Roek                        14 september 2018      14 september 2018       2            ter plaatse                                                                     x
Roek                        15 april 2019          15 april 2019           6            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 oktober 2022         1 oktober 2022          4            ter plaatse                                                                     x
Roek                        10 juli 2015                                   1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        30 april 2019          30 april 2019           4            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 januari 2016         1 januari 2017          2            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Roek                        11 juli 2014                                   10           ter plaatse                                                                     x
Roek                        4 maart 2019           4 maart 2019            2            ter plaatse                                                                     x
Roek                        8 april 2019           8 april 2019            4            ter plaatse                                                                     x
Roek                        10 september 2020      10 september 2020       2            ter plaatse                                                                     x
Roek                        17 mei 2013                                    4            ter plaatse                                                                     x
Roek                        13 januari 2014                                1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        15 maart 2015                                  1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        11 maart 2019          11 maart 2019           2            ter plaatse                                                                     x
Roek                        2 oktober 2018         2 oktober 2018          1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 april 2019           1 april 2019            6            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 oktober 2020         1 oktober 2020          10           ter plaatse                                                                     x
Roek                        25 februari 2019       4 maart 2019            1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        24 oktober 2020        24 oktober 2020         7            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 oktober 2022         1 oktober 2022          40           ter plaatse                                                                     x
Roek                        4 maart 2019           11 maart 2019           8            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 januari 2015         1 januari 2016          2            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Roek                        25 december 2020       25 december 2020        2            ter plaatse                                                                     x
Roek                        25 november 2018       25 november 2018        1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        2 maart 2021           2 maart 2021            2            opvliegend                                                                      x
Roek                        7 oktober 2015                                 5            ter plaatse                                                                     x
Roek                        21 augustus 2020       21 augustus 2020        6            ter plaatse                                                                     x
Roek                        27 mei 2019            3 juni 2019             1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 januari 2014         1 januari 2015          7            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Roek                        2 april 2016                                   2            ter plaatse                                                                     x
Roek                        25 juli 2019           25 juli 2019            1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        25 februari 2019       25 februari 2019        1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        11 maart 2019          18 maart 2019           8            ter plaatse                                                                     x
Roek                        12 februari 2018       12 februari 2018        1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        17 januari 2017        17 januari 2017         1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        25 juli 2019           25 juli 2019            1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 januari 2012         1 januari 2013          2            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Roek                        9 januari 2019         9 januari 2019          1            ter plaatse                                                                     x
Roek                        1 januari 2013         1 januari 2014          3            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Sperwer                     31 januari 2007                                1            ter plaatse                                                                     x
Sperwer                     24 januari 2007                                1            ter plaatse                                                                     x
Spreeuw                     13 juli 2013           13 juli 2013            2,000        ter plaatse                                                                     x
Spreeuw                     20 mei 2000            20 mei 2000             1            territoriumgedrag        x                                                      x
Spreeuw                     4 mei 2012             4 mei 2012              1            ter plaatse                                                                     x
Steenuil                    19 december 2006                               1            ter plaatse                                                                     x    Kwetsbaar
Steenuil                    7 februari 2007                                1            ter plaatse                                                                     x    Kwetsbaar
Steenuil                    26 februari 2007                               2            ter plaatse                                                                     x    Kwetsbaar
De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met
regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
 9 november 2022 11:40:46                                                                       6                                                           Auteur: Sander IJzerman
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                             Uitvoerportaal
 zanbosweg deurne 10
                                                                                                               Wet natuurbescherming                   Ffwet tabel
Soort                       Datum                  Einddatum               Aantal       Gedrag                  Vrl        Hrl       Andere          1        2        3     Rode Liijst
Steenuil                    3 januari 2007                                 1            ter plaatse                                                                     x    Kwetsbaar
Tjiftjaf                    20 mei 2000            20 mei 2000             1            territoriumgedrag        x                                                      x
Tjiftjaf                    23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Torenvalk                   1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x    Kwetsbaar
                                                                                        territorium
Torenvalk                   1 januari 1985         1 januari 1986          1            vastgesteld              x                                                      x    Kwetsbaar
                                                                                        territorium
Torenvalk                   13 maart 2017          13 maart 2017           1            ter plaatse                                                                     x    Kwetsbaar
Tuinfluiter                 1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Tuinfluiter                 1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Tuinfluiter                 1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Turkse tortel               23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Turkse tortel               1 april 2007           1 april 2007            2                                     x                                                      x
Turkse tortel               1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Veldleeuwerik               23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x    Gevoelig
Veldmuis                    2 september 2021       2 september 2021        1            ter plaatse                                      x           x
Vink                        23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Vink                        14 juni 2021           14 juni 2021            1            baltsend/zingend         x                                                      x
Vink                        1 april 2007           1 april 2007            3                                     x                                                      x
Wilde eend                  13 mei 2020            13 mei 2020             3            baltsend/zingend         x                                                      x
Wilde eend                  13 mei 2020            13 mei 2020             1            baltsend/zingend         x                                                      x
Wilde eend                  13 mei 2020            13 mei 2020             3            baltsend/zingend         x                                                      x
Winterkoning                1 april 2007           1 april 2007            1                                     x                                                      x
Winterkoning                23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Zanglijster                 23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Zanglijster                 5 juli 2007            5 juli 2007             1                                     x                                                      x
Zanglijster                 1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Zwarte kraai                6 mei 2019             6 mei 2019              6            ter plaatse                                                                     x
Zwarte kraai                25 februari 2019       4 maart 2019            1            ter plaatse                                                                     x
Zwarte kraai                30 november 2018       30 november 2018        1            ter plaatse                                                                     x
Zwarte kraai                18 februari 2019       25 februari 2019        9            ter plaatse                                                                     x
Zwarte kraai                25 februari 2019       25 februari 2019        1            ter plaatse                                                                     x
Zwarte kraai                1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Zwarte kraai                1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Zwarte kraai                20 mei 2000            20 mei 2000             1            territoriumgedrag        x                                                      x
Zwarte mees                 17 juni 2019           24 juni 2019            2            ter plaatse                                                                          Gevoelig
Zwarte mees                 28 januari 2019        28 januari 2019         2            ter plaatse                                                                          Gevoelig
Zwarte mees                 28 januari 2019        4 februari 2019         2            ter plaatse                                                                          Gevoelig
Zwarte roodstaart           11 juni 2021           11 juni 2021            1            baltsend/zingend         x                                                      x
Zwarte roodstaart           27 maart 2008                                  1                                                                                            x
Zwarte roodstaart           3 april 2007                                   1            ter plaatse                                                                     x
Zwarte roodstaart           1 juli 2007                                    1                                                                                            x
Zwarte roodstaart           4 april 2017           4 april 2017            1            baltsend/zingend         x                                                      x
Zwarte roodstaart           2 april 2019           2 april 2019            1            ter plaatse                                                                     x
Zwarte roodstaart           7 juni 2012                                    1            ter plaatse                                                                     x
Zwarte roodstaart           1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Zwartkop                    1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Zwartkop                    1 januari 1999         1 januari 2000          1            vastgesteld              x                                                      x
                                                                                        territorium
Zwartkop                    23 april 2000          23 april 2000           1            territoriumgedrag        x                                                      x
Zwartkop                    20 mei 2000            20 mei 2000             1            territoriumgedrag        x                                                      x
De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met
regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
 9 november 2022 11:40:46                                                                       7                                                           Auteur: Sander IJzerman
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>aan:                Tom Wilde (SRO)
van:                Johan van der Burg
datum:              5 september 2023
betreft:            Onderzoek agrarische geurhinder voor de locatie Zandbosweg ongenummerd
                    te Deurne
project:            23068
Inleiding
Tussen de woningen Zandbosweg 16 en 20 in Deurne wordt een nieuwe woning gerealiseerd.
Ten noorden van de nieuwe woningen ligt het buitengebied van Deurne. In het buitengebied liggen
diverse veehouderijen.
De gemeente Deurne heeft aangegeven dat de vleeskalverenhouderij Strijpsebaan 5a maatgevend is
voor geurbelasting bij de nieuwe woning.
De Strijpsebaan 5a heeft twee stallen waarin vleeskalveren worden gehouden. Echter op basis van de
vergunde rechten uit de milieuvergunning uit 2006 blijkt deze veehouderij kan uitbreiden naar vier
stallen. Deze derde en vierde stal is echter nooit gerealiseerd.
In deze notitie zijn zowel de voorgrondbelasting in de feitelijke situatie (2 stallen) en de vergunde
situatie (4 stallen).
De voorgrondbelasting bij de nieuwe woning is dan ook bepaald op basis van de geuremissie van de
veehouderij Strijpsebaan 5a.
Wet en regelgeving
Toetsingskaders
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij de verlening van een
milieuvergunning voor een veehouderij. Hiervoor zijn in de Wgv zowel geurnormen als
afstandsnormen vastgelegd ter bescherming van de omliggende geurgevoelige objecten, zoals
woningen, rondom veehouderijen. De landelijke wetgever heeft doormiddel van de geurnormen en
afstandsnormen vastgelegd, welke geurhinder acceptabel is.
Echter de gemeente kan voor haar grondgebied afwijkende geurnormen vaststellen. Deze afwijkende
geurnormen kunnen zowel hoger als lager zijn en deze worden vastgelegd in een gemeentelijke
geurverordening.
Zowel de Wgv en het gemeentelijke geurbeleid is primair bedoeld als toetsingskader bij de
vergunningverlening bij veehouderijen. Daarnaast kan de Wgv en het gemeentelijke geurbeleid
worden gebruikt bij de toetsing van de planologische aanvaardbaarheid van nieuwe geurgevoelige
objecten nabij veehouderijen. Daarbij wordt gekeken of het aanvaardbaar is om een nieuwe
geurgevoelig object te realiseren nabij de bestaande veehouderijen. Deze omgekeerde toetsing wordt
ook wel de omgekeerde werking genoemd. Door middel van de omgekeerde werking wordt
voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan overmatige geurhinder.
Wanneer wordt voldaan aan de normen uit de Wgv of de gemeentelijke geurverordening dan is een
aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd en worden bestaande rechten van de
omliggende veehouderijen niet aantast.
Voor veehouderijen die meldingsplichtig geldt de Wgv niet. Deze veehouderijen moet voor geur
worden getoetst aan de geurnormen uit het Activiteitenbesluit. De geurnormen uit het
Activiteitenbesluit zijn echter gelijk aan de geurnormen uit de Wgv. Daarom wordt in dit
geuronderzoek voor de leesbaarheid alleen gesproken over de geurnormen uit de Wgv.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)
In de Wgv worden alleen normen genoemd voor de individuele veehouderijen. De geurnorm op basis
van een individuele geurbelasting wordt de voorgrondbelasting genoemd. De hoogte van de normen
voor de geurgevoelige objecten nabij het plangebied zijn bepaald op basis van de volgende kenmerken
van het geurgevoelige object.
    De nieuwe woningen zijn geurgevoelige objecten, welke geen relatie hebben tot agrarisch bedrijf;
    De gemeente Deurne ligt niet in een concentratiegebied;
    De nieuwe woningen liggen in de bebouwde kom van Deurne.
In de onderstaande tabel staan de normen uit de Wgv, welke gelden voor de nieuwe woningen
weergegeven.
                      Overzicht van de normen uit de Wgv voor de nieuwe woningen
                              Geurnorm voor dieren met       Afstandsnorm voor      Afstandsnorm voor
                              vastgestelde geuremissie    emissiepunt en GGO voor   dierverblijf en GGO
                                                         dieren zonder vastgestelde
                                                                geuremissie
Normen uit de Wgv                    3,0 ouE/m3                  100 meter               50 meter
Tabel 1: Overzichten van de normen uit de Wgv voor de nieuwe woningen
Gemeentelijke geurbeleid
De gemeente Deurne heeft gemeentelijk geurbeleid1 vastgesteld. Door middel van de
geurverordening heeft de gemeente Deurne afwijkende geur- en afstandsnormen vastgesteld dan de
normen uit de Wgv.
De ontwikkeling ligt het gebiedstype “Kern Deurne”. Voor dit gebiedstype is een afwijkend geurnorm
van 1,0 ouE/m3 vastgesteld.
1
         Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2015, vastgesteld door de raad van
de gemeente Deurne op 6 oktober 2015, inwerking getreden op 20 november 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>  Resultaten
  Voor de nieuwe woningen zijn de voorgrondbelastingen afkomstig van de Strijpsebaan 5a in Deurne
  berekend met het model V-Stacks Vergunning.
  De Strijpsebaan 5a heeft twee stallen waarin vleeskalveren worden gehouden. Echter op basis van de
  vergunde rechten uit de milieuvergunning uit 2006 blijkt deze veehouderij kan uitbreiden naar vier
  stallen. Deze derde en vierde stal is echter nooit gerealiseerd.
  In deze notitie zijn zowel de voorgrondbelasting in de huidige situatie (2 stallen) en de vergunde
  situatie (4 stallen).
  Uitgangspunten
  In de onderstaande tabel staan de geuremissiegegevens van de veehouderij Strijpsebaan
  weergegeven. De geuremissie is bepaald op basis van de gegevens uit Omgevingsdienst Zuidoost-
  Brabant (https://krd.igoview.nl/main). De ligging van de stallen zijn afgeleid uit de milieuvergunning
  uit 2006 van de veehouderij.
                                      Geuremissie van de veehouderij Strijpsebaan 5a
     Bron         Omschrijving        Coördinaten           Schoor-     Gemiddelde       Schoor-        Uittree-          Geur-
                                         in meters           steen-      gebouw-          steen-        snelheid         emissie
                                                             hoogte        hoogte       diameter         in m/s          in ouE/s
                                       X          Y         in meter      in meter       in meter
                      Stal 1
       1                            181867     386866          5,7           4,0            1,8 2          4,0           15.949  3
                (huidige situatie)
                      Stal 2
       2                            181843     386862          5,7           4,0           1,68 4          4,0           13.955  5
                (huidige situatie)
                      Stal 3                                       6                                                             7
       3                            181814     386867         3,2            5,1             0,5           0,4           22.784
               (vergunde situatie)
                      Stal 4                                                                                                     8
       4                            181781     386871          3,2           5,1             0,5           0,4           21.716
               (vergunde situatie)
                     Totaal                                                                                               74.404
  Tabel 2: Emissiegegevens voor de berekening van de voorgrondbelasting
2
  Op het dak van stal 1 staan 16 schoorstenen met een diameter van 0,45 meter. Dit komt overeen met 1 schoorsteen van
  ((16*0,45^2)^0,5=) 1,8 meter.
3
  In stal 1 zitten maximaal 448 vleeskalveren (RAV A4.100). De geuremissie van stal 1 bedraagt (448*35,6=) 15.949 ouE/s.
4
  Schoorsteenhoogte bij een natuurlijke ventilatie bij een open nok: gemiddelde hoogte nok en midden van de openingen
  zijgevels.
5
  In stal 2 zitten maximaal 392 vleeskalveren (RAV A4.100). De geuremissie van stal 2 bedraagt (392*35,6=) 13.955 ouE/s.
6
  Op het dak van stal 2 staan 14 schoorstenen met een diameter van 0,45 meter. Dit komt overeen met 1 schoorsteen van
  ((14*0,45^2)^0,5=) 1,68 meter.
7
  In stal 3 zitten maximaal 640 vleeskalveren (RAV A4.100). De geuremissie van stal 3 bedraagt (640*35,6=) 22.784 ouE/s.
8
  In stal 4 zitten maximaal 610 vleeskalveren (RAV A4.100). De geuremissie van stal 4 bedraagt (610*35,6=) 22.784 ouE/s.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Bepaling van de voorgrondbelasting
Voor de nieuwe woningen zijn de voorgrondbelastingen afkomstig van de Strijpsebaan 5a in Deurne
berekend met het model V-Stacks Vergunning, versie 2020. Op basis van de berekende
voorgrondbelasting is het leefklimaat bepaald.
In de onderstaande tabel worden de voorgrondbelastingen en de bijbehorende leefklimaat
weergegeven. De ligging van de waarneempunten is weergegeven in bijlage A.
Huidige situatie
In de huidige situatie bestaat de veehouderij Strijpsebaan 5a uit twee stallen (stal 1 en 2). In de huidige
situatie worden er worden er 840 kalveren gehouden. De geuremissie bedraagt in de huidige situatie
29.904 ouE/s.
In de onderstaande tabel is de voorgrondbelasting in de huidige situatie weergegeven.
                              Voorgrondgrondbelastingen in de huidige situatie
         Waarneempunten                 Voorgrondbelasting in ouE/m3              Milieukwaliteit
         1 (nieuwe woning)                          0,5                              zeer goed
         2 (nieuwe woning)                          0,4                              zeer goed
         3 (nieuwe woning)                          0,5                              zeer goed
         4 (nieuwe woning)                          0,5                              zeer goed
         5 (Zandbosweg 16)                          0,5                              zeer goed
            6 (Dubloen 15)                          0,5                              zeer goed
Tabel 3: Voorgrondbelasting in de huidige situatie
In bijlage B is de berekening van de voorgrondbelastingen in de huidige situatie weergegeven.
Vergunde situatie
In de huidige situatie bestaat de veehouderij Strijpsebaan 5a uit twee stallen (stal 1 en 2). Echter op
basis van de vergunde rechten uit de milieuvergunning uit 2006 blijkt deze veehouderij kan uitbreiden
naar vier stallen. Deze derde en vierde stal is echter nooit gerealiseerd.
Deze veehouderij kan dan ook groeien van 840 kalveren in de huidige situatie naar 2.090 kalveren in de
vergunde situatie. De geuremissie bedraagt in de vergunde situatie 74.404 ouE/s.
In de onderstaande tabel is de voorgrondbelasting in de huidige situatie weergegeven.
                            Voorgrondgrondbelastingen in de vergunde situatie
         Waarneempunten                 Voorgrondbelasting in ouE/m3              Milieukwaliteit
         1 (nieuwe woning)                          1,8                                goed
         2 (nieuwe woning)                          1,7                                goed
         3 (nieuwe woning)                          1,8                                goed
         4 (nieuwe woning)                          1,8                                goed
         5 (Zandbosweg 16)                          1,9                                goed
            6 (Dubloen 15)                          2,2                                goed
Tabel 4: Voorgrondbelasting in de vergunde situatie
In bijlage C is de berekening van de voorgrondbelastingen in de vergunde situatie weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Conclusie
Uit de berekende voorgrondbelasting blijkt dat in de huidige situatie maximaal 0,5 ouE/m3 bij de
nieuwe woning, dit komt overeen met een zeer goede geursituatie. In de huidige situatie wordt dan
ook voldaan aan de geurnorm van 3,0 ouE/m3 uit de Wet geurhinder en veehouderij en 1,0 ouE/m3 uit
de gemeentelijke geurbeleid van de gemeente Deurne.
In het geval dat de veehouderij Strijpsebaan 5a op basis van de milieuvergunning uit 2006 wil groeien
tot de maximaal vergunde situatie, dan kan de voorgrondbelasting bij de nieuwe woningen toenemen
tot 1,8 ouE/m3, dit komt overeen met een goede geursituatie. Op basis van de goede geursituatie bij de
nieuwe woning kan daardoor worden gezien als aanvaardbare situatie.
Tevens blijkt dat de twee omliggende woningen (Zandbosweg 16 en Dubloen 15) sprake van een
hogere voorgrondbelasting. Deze twee woningen zullen voor de Strijpsebaan 5a maatgevend zijn voor
het aspect geur. De nieuwe woning zal dan ook niet beperkend zijn voor de bedrijfsvoering van de
veehouderij Strijpsebaan 5a.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage A: Ligging van de waarneempunten en emissiepunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>         Ligging van de waarneempunten en emissiepunten
     project : Zandbosweg ongenummerd in Deurne
  projectnr. : 23068
    formaat :  A4
     schaal :
      datum :  31-08-2023
tekeningnr. :  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Bijlage B: Berekeningen van de voorgrondbelastingen in de huidige situatie</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Gegenereerd op: 31-08-2023     berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020  (c) DNV GL                            Page 1
Naam van de berekening: Zandbosweg (huidige situatie)
Gemaakt op: 2023-08-31 11:43:39
Rekentijd: 0:00:14
Naam van het bedrijf: 23068 Zandbosweg (huidige situatie)
Berekende ruwheid: 0,472 m
Brongegevens:
Volgnr. BronID                   X-coord.       Y-coord.       EP Hoogte   EP Diam.      EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte
  1      Stal 1                      181 867         386 866       5,7          1,8           4,00           15 949         4,0
  2      Stal 2                      181 843         386 862       5,7          1,7           4,00           13 955         4,0
Geur gevoelige locaties:
Volgnr. BronID                   X-coord.       Y-coord.     Geurnorm   Geurbelasting
  3      Wnp.01                      182 248        386 357     1,0           0,5
  4      Wnp.02                      182 246        386 342     1,0           0,4
  5      Wnp.03                      182 230        386 344     1,0           0,5
  6      Wnp.04                      182 232        386 359     1,0           0,5
  7      Wnp.05 (Zbw.16)             182 208        386 361     1,0           0,5
  8      Wnp.06 (D.15)               182 062        386 367     1,0           0,5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Gegenereerd op: 31-08-2023 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL Page 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Bijlage C: Berekeningen van de voorgrondbelasting in de vergunde situatie</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Gegenereerd op: 31-08-2023     berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020  (c) DNV GL                            Page 1
Naam van de berekening: Vergunde situatie
Gemaakt op: 2023-08-31 13:46:56
Rekentijd: 0:00:23
Naam van het bedrijf: 23068 Zandbosweg (vergunde situatie)
Berekende ruwheid: 0,472 m
Brongegevens:
Volgnr. BronID                   X-coord.       Y-coord.       EP Hoogte   EP Diam.      EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte
  1      Stal 1                      181 867         386 866       5,7          1,8           4,00           15 949         4,0
  2      Stal 2                      181 843         386 862       5,7          1,7           4,00           13 955         4,0
  3      Stal 3 (vergunde sit        181 814         386 867       3,2          0,5           0,40           22 784         5,1
  4      Stal 4 (vergunde sit        181 781         386 871       3,2          0,5           0,40           21 716         5,1
Geur gevoelige locaties:
Volgnr. BronID                   X-coord.       Y-coord.     Geurnorm   Geurbelasting
  5      Wnp.01                      182 248       386 357      1,0           1,8
  6      Wnp.02                      182 246       386 342      1,0           1,7
  7      Wnp.03                      182 230       386 344      1,0           1,8
  8      Wnp.04                      182 232       386 359      1,0           1,8
  9      Wnp.05 (Zbw.16)             182 208       386 361      1,0           1,9
 10      Wnp.06 (D.15)               182 062       386 367      1,0           2,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Gegenereerd op: 31-08-2023 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL Page 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>