<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Kaders Kloostervelden:
             Er mogen in het gebied maximaal 135 woningen gerealiseerd worden. Indien er in het gebouw in de
              middelste kamer gekozen wordt om het parkeren voor de bewoners half verdiept onder het gebouw
              in te passen, dan is een maximaal aantal woningen van 142 toegestaan.
           Er zal een gewenste mix ontstaan van type woningenpassend binnen het volkshuisvestingsbeleid van
              de gemeente Etten-Leur. Dit komt neer op de volgende verdeling:
- Ca. 30 % sociale huur (appartementen)
- Ca. 15 % goedkope koop van €220.000,-- tot €270.000,-- (grondgebonden)
- Ca. 32 % koopwoningen vanaf €300.000,-- (appartementen)
- Ca. 23 % koopwoningen vanaf €400.000,-- (grondgebonden)
   Maximale bouwhoogte appartementen 14 meter (4 bouwlagen met eventueel half verdiept parkeren)
   Parkeernorm op basis van notitie parkeernormen Etten-Leur.
      - sociale huur appartement; 1.3 pp/won.
      - goedkope en middeldure koop grondgebonden: 1.8 pp/won.
      - dure koop grondgebonden; 2.1 pp/won.
      - middeldure koop appartementen: 1.7 pp/won.
   Groennorm minimaal 80 m² per woning
   De bomen welke de oorspronkelijke bid gang vormen dienen gehandhaafd te blijven. Dit betekent dat er ook
      voldoende afstand met bebouwing en verharding in acht genomen moet worden, zodat de
      groeiomstandigheden optimaal blijven.
   Het park de grote toer , de middelste kamer van het houtproductiebos en de aanwezige waardevolle
      groenelementen dienen een logisch samenhangend geheel te vormen. Zowel in fysiek opzicht
      (padenstructuur) als ruimtelijk.
   De waterhuishouding dient in het gebied opgelost te worden.
   Er komt geen doorgaande ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer tussen de weg de Streek en de Tamboerijn.
      Wel is het gewenst dat er een verbinding komt voor fietsers en voetgangers.
   De ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer komen:
      - ter hoogte van het structureel bos van de Streek
      - ter hoogte van Tamboerijn 66-68
   De hondenspeelweide en de hondentoilet aan de zijde van de Tamboerijn (eigendom gemeente) blijven
      gesitueerd aan de zijde van de Tamboerijn. Wel kunnen er voor de toegangen tot het gebied wijzigingen
      aangebracht worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>