<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK
BODEM

KEMPENWEG

TE OIRSCHOT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapportage milieuhygiënisch vooronderzoek
bodem
Kempenweg te Oirschot

               Opdrachtgever          Rho adviseurs voor leefruimte

                                      Torenallee 20

                                      5617 BC Eindhoven



             Rapportnummer            12212.003

               Versienummer           D1

                         Status       Eindrapportage

                         Datum        25 augustus 2021



                     Vestiging        Brabant
                                      Heinz Moormannstraat 1b
                                      5831 AS Boxmeer
                                      088 - 5001600
                                      boxmeer@econsultancy.nl

                      Opsteller       De heer ing. J. van de Weijer

                         Paraaf




           Kwaliteitscontrole         De heer C.M. Coolen

                         Paraaf




 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
 boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

 Betrouwbaarheid
 Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen
 van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid
 van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                    INHOUDSOPGAVE

1     INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2     AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK ................................................ 1
3     GERAADPLEEGDE BRONNEN ................................................................................................. 2
4     HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE ............................................... 2
5     TOEKOMSTIGE SITUATIE ........................................................................................................ 3
6     CALAMITEITEN .......................................................................................................................... 3
7     UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE..................... 3
8     AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN .................................................................... 4
9     INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN ........................................ 4
10    BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ............................................................................... 4
11    TERREININSPECTIE ................................................................................................................. 4
12    SAMENVATTING EN CONCLUSIES ......................................................................................... 5




BIJLAGEN:

1.      - Topografische ligging van de locatie
2a.     - Locatieschets
2b.     - Foto's onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1           INLEIDING

Rho adviseurs voor leefruimte heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een
milieuhygiënisch vooronderzoek bodem op de locatie Kempenweg te Oirschot.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de herinrichting van de
onderzoekslocatie.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het
uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een
archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-
bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek",


2           AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een
afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 28.000 m2) is ± 1,5 km ten zuiden gelegen van Oirschot (zie bijlage 1). Het te
onderzoeken traject heeft een lengte van ± 1,5 meter en een breedte van 20 meter.

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Oirschot,
sectie D, nummers 5490, 5489, 1332, 1331, 5491, 5493, 5495, 5497, 5616, 5408, 5499, 1242, 1107,
341. Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van
circa 18,0 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 150.335,
Y = 389.360.




Rapport 12212.003 versie D1                                                                  Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3             GERAADPLEEGDE BRONNEN

In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen
weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gege-
vens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventu-
eel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, ka-
bels en leidingen.

Tabel 1.                  Geraadpleegde bronnen


                        Onderdeel                                                           Bron

    Historisch, huidig en toekomstig gebruik         Opdrachtgever Rho adviseurs voor de leefruimte (contactpersoon de heer D. van Roij),
                                                     d.d. 28 juli 2021

    Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,         Gemeente Oirschot (contactpersoon de heer T. Fonken), d.d. 4 augustus 2021
    calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek

    Locatiegegevens van internet:

    - historisch topografisch kaartmateriaal         www.topotijdreis.nl
    - basisregistratie grootschalige topografie      www.pdok.nl
    - kadastrale gegevens                            www.kadaster.nl
    - hoogtekaart                                    www.ahn.nl
    - luchtfoto's                                    webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
    - Google streetview                              maps.google.nl
    - provinciale bodeminformatie                    www.bodemloket.nl
    - bodemopbouw                                    maps.bodemdata.nl
    - geo(hydro)logie                                www.dinoloket.nl
    - kabels en leidingen                            www.kadaster.nl/klic-wion

    Terreininspectie                                 Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 12 augustus 2021




4             HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1900-1963 blijkt dat de onderzoekslocatie grotendeels uit
bos en heide perceel bestond. Op het westelijke deel van de onderzoekslocatie was een verharde
weg gelegen (huidige “de Kemmer”). Centraal op de locatie was een onverharde weg gelegen (huidi-
ge “Bloemendaal”). Op het uiterste oostelijke gedeelte van de onderzoekslocatie was een verharde
weg gelegen (huidige “Eindhovensedijk”). Tevens waren centraal op de locatie diverse onverharde
paden gelegen. In 1963 is het heide gebied veranderd in bosperceel. Tevens is destijds de verharde
weg op het westelijke terreindeel in oostelijke richting uitgebreid met een onverhard gedeelte (huidige
“de Kemmer”). Ten zuiden van de onderzoekslocatie is destijds de A58 aangelegd met op het ooste-
lijke deel van de onderzoekslocatie een afrit. Omstreeks 2014 is de afrit van de A58 op het oostelijke
deel van de onderzoekslocatie verwijderd.

Momenteel is de onderzoekslocatie op het westelijke deel in gebruik als met asfalt verharde weg die
overgaat in onverharde weg welke deels verhard is met asfalt (“de Kemmer”). Tevens is de onder-
zoekslocatie deels in gebruik als onverharde weg (“Bloemendaal”) en grotendeels als bosperceel.
Een deel van de onderzoekslocatie is onderdeel van diverse woonpercelen. Ter plaatse van de
woonpercelen en ter plaatse van de onverharde weg “Bloemendaal” zijn 2 geluidswallen gelegen
bestaande uit klei en een depot gelegen bestaande uit zand. Direct grenzend aan de snelweg zijn
over de gehele breedte van de onderzoekslocatie een of meerdere afwateringssloten en groenstrook
gelegen. Ter plaatse van de voormalige afrit is momenteel nog een duiker en een deel beklinkerde
weg aanwezig.




Rapport 12212.003 versie D1                                                                                                    Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Oirschot bekend, heeft er op de onderzoekslocatie
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.

Uit informatie van de gemeente Oirschot blijkt dat de onderzoekslocatie verdacht is van het voorko-
men van de niet gesprongen explosieven.

In onderstaande figuren is historisch kaartmateriaal van de onderzoekslocatie weergegeven.




Figuur 1. 1900                    Figuur 2. 1950                    Figuur 3. 1963




Figuur 4. 1973                    Figuur 5. 1994                    Figuur 6. Luchtfoto huidige situatie

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.


5           TOEKOMSTIGE SITUATIE

De initiatiefnemer is voornemens om de huidige verhardingen te verwijderen en een nieuwe rondweg
op de locatie te realiseren.


6           CALAMITEITEN

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Oirschot blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.


7           UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE

Op het westelijke terreindeel in de wegberm van “De Kemmer” (exacte locatie onbekend) is een sane-
ring van drugsafvalstoffen in de bovengrond uitgevoerd. In 2013 heeft Kuppens een evaluatie bodem-
sanering uitgevoerd (projectnummer: 13523, d.d. 6 maart 2013). De sanering is uitgevoerd door SRE
Milieudienst. De verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De sa-
neringsput is destijds aangevuld met schoon zand. Destijds heeft er voor zover bekend geen eindcon-
trole plaatsgevonden.




Rapport 12212.003 versie D1                                                                       Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>8           AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-
grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van
de omliggende terreindelen is als volgt:

           aan de noordzijde bevindt zich een bos met daarin het sport- en recreatiegebied De Kemmer;
           aan de oostzijde bevindt zich een woonhuis (Eindhovenseweg 38) en braakliggend terrein;
           aan de zuidzijde bevindt zich een autosnelweg (A58);
           aan de westzijde bevindt zich een woonhuis (De Kemmer 2) omgeven door bos.

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.


9           INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN

Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de
grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.


10          BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een veldpodzolgrond, die vol-
gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn
zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van
Boxtel.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 15,5 m +NAP, waardoor het grondwa-
ter zich op ± 2,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens
de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.


11          TERREININSPECTIE

Op 12 augustus 2021 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van
bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voor-
gaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële
bronnen aangetroffen. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.




Rapport 12212.003 versie D1                                                                   Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>12          SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Rho adviseurs voor leefruimte heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een mili-
euhygiënisch vooronderzoek bodem op de locatie Kempenweg te Oirschot.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de herinrichting van de
onderzoekslocatie.

Uit voorgaande onderzoeken wordt voor de niet verdachte locaties verwacht dat er incidenteel sterke
verontreinigingen met metalen voor kunnen komen in het grondwater. In de grond worden geen ver-
ontreinigingen verwacht.

De percelen die enkel in gebruik zijn als bosperceel zijn niet verdacht voor bodemverontreiniging en
zijn derhalve als onverdachte deellocaties aangemerkt. Verder zijn er een aantal deelgebieden vast-
gesteld waar een vervolgonderzoek geadviseerd op basis van het voormalige en huidige gebruik. De
vastgestelde verdachte deellocaties met bijbehorende onderzoeksstrategieën zijn opgenomen in
tabel 2.

Tabel 2.                Vastgestelde verdachte deellocaties


                Deellocatie               Oppervlakte              Verwachte stoffen                 Onderzoeksstrategie
                                                    2
  A     Geasfalteerde weg               ± 2.300 m       metalen, minerale olie, PAK, asbest   VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707)
        (“De Kemmer”)                                                                         CIV+ASF (CROW 210)

  B     Bermen geasfalteerde weg        ± 2.500 m2      metalen, minerale olie, PAK           VED-HE-NL (NEN 5740)
        (“De Kemmer”)

  C     Onverharde weg                  ± 370 m2        metalen, minerale olie, PAK, asbest   VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707)
        (“De Kemmer”)

  D     Voormalige op-/afrit A58        ± 3.500 m2      metalen, minerale olie, PAK, asbest   VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707)

  E     Geluidswal ter plaatse van      ± 1.600 m2 x    metalen, minerale olie, PAK           AP04
        Bloemendaal 4                   ± 3m=
                                        ± 4.800 m3

  F     Geluidswal oostelijke deel      ± 1.150 m2 x    metalen, minerale olie, PAK           AP04
        onderzoekslocatie               ± 3m=
                                        ± 3.450 m3

  G     Depot verlengde “Bloemendaal”   ± 40 m2 x       metalen, minerale olie, PAK           AP04
                                        ± 4m=
                                        ± 160 m3


Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740/ NEN 5707 / NEN 5897:
VED-HE-NL:       Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging, niet lijnvormig
CIV+ASF :        Civieltechnisch onderzoek + asfaltonderzoek
AP04    :        Partijkeuring


Bij uitvoering van grondwerkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met niet gesprongen
explosieven.

Algemeen
Econsultancy adviseert om de vastgestelde deellocaties te onderzoeken ten behoeve van de toekom-
stige herinrichting van de onderzoekslocatie.


Econsultancy
Boxmeer, 25 augustus 2021



Rapport 12212.003 versie D1                                                                                          Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                             Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.




 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 5.




 Foto 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 7.




 Foto 8.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 9.




 Foto 10.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 11.




 Foto 12.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 13.




 Foto 14.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 15.




 Foto 16.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




Foto 17.




 Foto 18.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 19.




 Foto 20.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>