<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           JMT van de Looij
                   Inrichtingslocatie                      Krukkerd 5a,
                                                           5688 LH Oirschot
                   Activiteit
                   Omschrijving                            Krukkerd 5a, Oirschot
                   Toelichting                             Berekening beoogde situatie (gebruiksfase)
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          S6MABwUtNMz4
                   Datum berekening                        05 april 2023, 09:06
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten
                   Totale emissie                          Rekenjaar            Emissie NH₃             Emissie NOₓ
                   Beoogd - gebruiksfase - Beoogd          2023                 0,7 kg/j                21,3 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage     Hexagon                 Gebied
                   Beoogd - gebruiksfase - Beoogd          -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                   Grootste toename van depositie          -
                   Grootste afname van depositie           -




S6MABwUtNMz4 (05 april 2023)                                                                                           2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                              Projectberekening



                   Beoogd - gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2023

                   Emissiebronnen                                   Emissie NH₃      Emissie NOₓ
                    1 Wonen en Werken | Woningen | CV - woning               -        3,6 kg/j
                    2 Wonen en Werken | Woningen | CV - B&B                  -        3,6 kg/j
                    Verkeersnetwerk                                  0,7 kg/j       14,2 kg/j




S6MABwUtNMz4 (05 april 2023)                                                                       3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                   500 m

                        Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                        Vogelrichtlijn
                                                                      Grootste toename van depositie
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


S6MABwUtNMz4 (05 april 2023)                                                                                4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening



                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd - gebruiksfase"
                   (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                               N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                  -             -              -               -              -              -




S6MABwUtNMz4 (05 april 2023)                                                                                              5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening



                   Per eigen   Naam                                                        Coördinaat   Projectbijdrage (mol
                   rekenpunt                                                                            N/ha/jr)
                   2           Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout (19 km)           X:132916     -
                                                                                           Y:381150
                   3           Ronde Put (23 km)                                           X:141969     -
                                                                                           Y:370392
                   4           Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden,           X:143368     -
                               moerassen en heiden (24 km)                                 Y:369286
                   1           Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout (16   X:133551     -
                               km)                                                         Y:385590




S6MABwUtNMz4 (05 april 2023)                                                                                                   6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Projectberekening



                   Beoogd - gebruiksfase, Rekenjaar 2023
                     1    Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 CV - woning     Uittreedhoogte    9,0 m               NOₓ                      3,6 kg/j
                   Locatie              X:148019,76     Warmteinhoud      0,000 MW
                                        Y:393414,61
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                     2    Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 CV - B&B        Uittreedhoogte    5,0 m               NOₓ                      3,6 kg/j
                   Locatie              X:148073,94     Warmteinhoud      0,000 MW
                                        Y:393388,99
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                     3    Wegverkeer | Weg
                   Naam                   Verkeer openbare weg - Route 1                            Links Rechts NOₓ   1,7 kg/j
                   Locatie                X:147872,93 Y:393509,46        Type scherm                - -          NO₂   0,5 kg/j
                   Lengte                 449,21 m                       Hoogte                     - -          NH₃   95,7 g/j
                   Wegtype                Buitenweg                      Afstand tot de weg         -     -
                   Rijrichting            Beide richtingen
                   Tunnelfactor           1
                   Type hoogteligging     Normaal
                   Weghoogte              0m
                   Verkeer                                Max. snelheid                        Aantal voertuigen       In file
                   Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren              18 p/etmaal             0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal              0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren              2 p/etmaal              0,0 %
                   Busverkeer                             Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal              0,0 %
                     4    Wegverkeer | Weg
                   Naam                   Verkeer openbare weg - Route 2                            Links Rechts NOₓ   6,5 kg/j
                   Locatie                X:148275,27 Y:393156,82        Type scherm                - -          NO₂   1,7 kg/j
                   Lengte                 764,14 m                       Hoogte                     - -          NH₃   0,4 kg/j
                   Wegtype                Buitenweg                      Afstand tot de weg         -     -
                   Rijrichting            Beide richtingen
                   Tunnelfactor           1
                   Type hoogteligging     Normaal
                   Weghoogte              0m
                   Verkeer                                Max. snelheid                        Aantal voertuigen       In file
                   Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren              52 p/etmaal             0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal              0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren              4 p/etmaal              0,0 %
                   Busverkeer                             Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal              0,0 %




S6MABwUtNMz4 (05 april 2023)                                                                                                      7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Projectberekening



                     5    Wegverkeer | Weg
                   Naam                 Verkeer - locatie - route 1                                  Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j
                   Locatie              X:148028,61 Y:393460,57                   Type scherm        - -          NO₂ 35,9 g/j
                   Lengte               132,81 m                                  Hoogte             - -          NH₃ 8,0 g/j
                   Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)        Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting          Beide richtingen
                   Tunnelfactor         1
                   Type hoogteligging   Normaal
                   Weghoogte            0m
                   Verkeer                              Max. snelheid                    Aantal voertuigen             In file
                   Licht verkeer                        Voorgeschreven factoren          10 p/etmaal                100,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer            Voorgeschreven factoren          0 p/etmaal                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren          0 p/etmaal                   0,0 %
                   Busverkeer                           Voorgeschreven factoren          0 p/etmaal                   0,0 %
                     6    Wegverkeer | Weg
                   Naam                 Verkeer - locatie - route 2                                  Links Rechts NOₓ 33,9 g/j
                   Locatie              X:148056,25 Y:393381,13                   Type scherm        - -          NO₂ 7,5 g/j
                   Lengte               46,18 m                                   Hoogte             - -          NH₃ 1,7 g/j
                   Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)        Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting          Beide richtingen
                   Tunnelfactor         1
                   Type hoogteligging   Normaal
                   Weghoogte            0m
                   Verkeer                              Max. snelheid                    Aantal voertuigen             In file
                   Licht verkeer                        Voorgeschreven factoren          6 p/etmaal                 100,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer            Voorgeschreven factoren          0 p/etmaal                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren          0 p/etmaal                   0,0 %
                   Busverkeer                           Voorgeschreven factoren          0 p/etmaal                   0,0 %
                     7    Wegverkeer | Weg
                   Naam                 Verkeer - locatie - route 3                                  Links Rechts NOₓ 5,8 kg/j
                   Locatie              X:148104,84 Y:393448,22                   Type scherm        - -          NO₂ 1,4 kg/j
                   Lengte               275,44 m                                  Hoogte             - -          NH₃ 0,1 kg/j
                   Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)        Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting          Beide richtingen
                   Tunnelfactor         1
                   Type hoogteligging   Normaal
                   Weghoogte            0m
                   Verkeer                              Max. snelheid                    Aantal voertuigen             In file
                   Licht verkeer                        Voorgeschreven factoren          54 p/etmaal                100,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer            Voorgeschreven factoren          0 p/etmaal                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren          6 p/etmaal                 100,0 %
                   Busverkeer                           Voorgeschreven factoren          0 p/etmaal                   0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.

S6MABwUtNMz4 (05 april 2023)                                                                                                     8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                   Projectberekening



                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                    2022_20230315_cd85399aac
                   Database versie                  2022_cd85399aac
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




S6MABwUtNMz4 (05 april 2023)                                                                      9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>