<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                       1 van 10




                   BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
                               (Werkmansbeemd)


1    Ambtshalve besluit
Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben het voornemen om het bestemmingsplan
Dommelbergen 2021, herziening 2 “Werkmansbeemd 8-10)”, ter vaststelling aan de gemeente-
raad voor te leggen.
Daaraan voorafgaand moeten hogere waarden Wet geluidhinder voor de geluidbelasting op en-
kele gevels van een deel van de 51 nieuwe appartementen worden vastgesteld.

Het plan is beschreven in de Toelichting bij het plan en voor zover voor het geluidsonderzoek van
belang, samengevat in het hierna genoemde akoestisch onderzoek.
Op de gronden binnen het plangebied zijn bedrijfsgebouwen gelegen. Alle gebouwen worden
gesloopt. De appartementen zijn voorzien in één gebouw met maximaal 6 bouwlagen waarbij
onder het gebouw een parkeergarage en op een deel van de 1e verdieping lichte bedrijven zijn
voorzien.

Het perceel is kadastraal bekend als: sectie G nummer 3268, 3269 te Oosterhout.

Een appartement is een geluidgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder en is gelegen in
één of meer geluidzones van wegen. Het plan is daarom getoetst aan de Wet geluidhinder (o.a.
art. 76 Wet geluidhinder e.v.).
Er is een geluidonderzoek uitgevoerd naar de nieuwe situatie:
     - Geluidonderzoek Werkmansbeemd 8 (bestemmingsplan Dommelbergen 2021, herziening
          2 (Werkmansbeemd 8-10), 25.10.2023, Gemeente Oosterhout.

Het onderzoek betreft tenminste onderzoek naar de geluidbelasting vanwege geluidgezoneerde
wegen en industrielawaai overeenkomstig de Wet geluidhinder.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de meeste gevels van de meeste appartementen de ten hoogste
toelaatbare geluidbelasting op de gevel wordt overschreden vanwege één of meer geluidgezo-
neerde wegen en/of industrieterrein Weststad-Statendam. Uit dat onderzoek is ook gebleken dat
(financieel) doelmatige geluidmaatregelen mogelijk zijn. Desondanks moet voor enkele gevels
een hogere waarde worden vastgesteld.

2    Procedure
Het bovengenoemde akoestisch onderzoek in samenhang met het bestemmingsplan zijn de basis
voor dit Besluit. Op de voorbereiding van dit Besluit is de Invoeringswet Omgevingswet van toe-
passing omdat dat het ontwerpbesluit vóór 1.1.2024 ter inzage heeft gelegen. In de Invoerings-
wet is bepaald dat het oude recht dan van toepassing is, waaronder de Wet geluidhinder. Daar-
om is ook afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 110c van de Wet geluidhinder stelt dat bij procedures voor vaststelling of herziening van
een bestemmingsplan het ontwerp van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden
tegelijkertijd met het ontwerpbesluit bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dat heeft
plaatsgevonden. Dit besluit zal eveneens gelijktijdig met het vaststellingsbesluit bestemmings-
plan ter inzage worden gelegd.

Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                          2 van 10


3       Overwegingen

3.1      Uitgangspunten

3.1.1     Het plangebied is gelegen aan de Werkmansbeemd, ten oosten van de Statendamweg,
          ten zuiden van de bouwmarkt en ten westen van een kinderdagverblijf en enkele lichte
          bedrijven, (bedrijfs)woningen en de woonwijk Dommelbergen. Op het perceel zijn lichte
          bedrijven gelegen. Alle gebouwen op het perceel zullen worden verwijderd.

3.1.2     Aan het perceel wordt om de appartementen mogelijk te maken de bestemming “Ge-
          mengd” toegekend. Binnen die bestemming is toegestaan: op de begane grond een par-
          keergarage al dan niet met bergingen of een fietsenstalling, op alleen de 1e verdieping
          lichte bedrijven (lange zijde) waaronder maatschappelijke voorzieningen, en voor het
          overige wonen op de verdiepingen. Een appartement is een geluidgevoelig object in de
          zin van de Wet geluidhinder. Er is in het geluidonderzoek ervanuit gegaan dat op de 1e
          verdieping van de lange zijde geen geluidgevoelige objecten zullen zijn gelegen.

3.1.3     De geluidgevoelige objecten die zijn geprojecteerd binnen het perceel liggen binnen de
          geluidzone van geluidgezoneerde wegen zoals is bedoeld in artikel 74 van de Wet ge-
          luidhinder. Het betreft: de Damweg, Oostpolderweg en Statendamweg.

3.1.4     De maximaal toegestane snelheid bedraagt voor de genoemde wegen: 50 km/uur. Het
          wegdektype is dichtasfaltbeton, met uitzondering voor de Oostpolderweg, waar ten oos-
          ten van de rotonde het wegdektype SMA NL5 is gelegen. De precieze tracés en verkeers-
          intensiteiten zijn in het geluidrapport bij het plan opgenomen.

3.1.5     De geluidbelasting vanwege verkeerslawaai in het plangebied is berekend, rekening
          houdende met de afschermende werking van de bestaande objecten en het nieuwe ap-
          partementsgebouw. Deze is bepaald op de gevels van het appartementsgebouw voor de
          betreffende bouwlaag. Er is uitgegaan van een ontvangerhoogte van 3,7 (alleen korte
          zijde), 7,1, 10,5, 13,9 en 17,3 m. Dat betekent 4 (lange zijde) en 5 (korte zijde) woonla-
          gen.

3.1.6     Ingevolge artikel 82 Wgh wordt 48 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
          van de gevel aangemerkt voor de geluidsbelasting op de gevel van een woning.

3.1.7     In afwijking van genoemde grenswaarden kan o.g.v. de Wet geluidhinder (art. 83) een
          hogere waarde worden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op
          de gevel van een nieuwe woning gelegen in stedelijk gebied, met dien verstande dat de-
          ze waarde de ten hoogste toelaatbare waarde van 63 dB niet te boven gaat.

3.1.8     De geluidgevoelige objecten die zijn geprojecteerd binnen het perceel liggen binnen de
          geluidzone van industrieterrein Weststad-Statendam zoals is bedoeld in artikel 40 van
          de Wet geluidhinder. De geluidzone van het industrieterrein is aangeduid in het gelden-
          de bestemmingsplan Dommelbergen 2021 en in het nieuwe bestemmingsplan. Het in-
          dustrieterrein Weststad-Statendam is aangeduid in het bestemmingsplan Bedrijventer-
          reinen Oosterhout 2022. De geluidzone en het industrieterrein worden planologisch niet
          gewijzigd.




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                           3 van 10
3.1.9     Ingevolge artikel 40 e.v. Wet geluidhinder wordt 50 dB(A) als de ten hoogste toelaatbare
          geluidsbelasting van de gevel aangemerkt voor de geluidsbelasting op de gevel van een
          woning.

3.1.10    In afwijking van genoemde grenswaarden kan o.g.v. de Wet geluidhinder een hogere
          waarde worden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel
          van een nieuwe woning, met dien verstande dat deze waarde de ten hoogste toelaatba-
          re waarde van 55 dB(A) (art. 45 Wet geluidhinder) niet te boven gaat.

3.1.11    De berekende geluidbelasting vanwege industrielawaai wordt in dB(A) en voor verkeers-
          lawaai in dB weergegeven. Voor alleen verkeerslawaai worden de waarden weergege-
          ven ná aftrek van de wettelijke aftrekcorrectie van 5 dB.

3.2      Resultaten industrielawaai

3.2.1     De berekende geluidbelasting op de gevel van de nieuwe appartementen is vanwege
          industrielawaai hoger dan de grenswaarde van 50 dB(A). Het betreft de appartementen
          die het dichtste bij het industrieterrein zijn gelegen. Dat geldt voor de 2e t/m 5e verdie-
          ping. De maximale waarde zonder het treffen van geluidmaatregelen bedraagt: 55,21
          dB(A). In het geluidrapport is geconcludeerd dat de huidige geluidruimte 0,50 dB(A) be-
          draagt en dat bij het vaststellen van een hogere waarde die geluidruimte moet worden
          opgeteld voor het vaststellen van een hogere waarde. Daar wordt in dit besluit rekening
          mee gehouden.

3.2.2     Uit het geluidonderzoek blijkt dat met 55,21 + 0,50 dB(A) = 55,71 dB(A) daarmee de
          maximaal ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 55 dB(A) wordt overschreden,
          echter bij slechts 1 toetspunt (Aa9, 4e verd.). Dat betekent dat die gevel als dove gevel
          moet worden uitgevoerd, dan wel dat een maatregel vóór die gevel moet worden ge-
          troffen met ten minste 1 dB(A) geluidreductie.

3.2.3     Dat betekent dat voor de toetspunten waar de grenswaarde, al dan niet met een maat-
          regel, wordt overschreden in beginsel een hogere waarde moet worden vastgesteld. Dat
          is slechts toegestaan nadat (technisch) doeltreffende geluidmaatregelen zijn onder-
          zocht. Een doeltreffende maatregel moet worden uitgevoerd indien daartegen geen van
          de bezwaren als bedoeld in art. 110a Wet geluidhinder kunnen worden ingebracht. Een
          hogere waarde mag echter niet worden vastgesteld hoger dan 55 dB(A). Dat kan bete-
          kent dat bij ontoereikende geluidmaatregelen dove gevels moeten worden toegepast.

3.3      Maatregelen

3.3.1     Nagegaan is welke doeltreffende geluidmaatregelen mogelijk zijn. Het betreft het verder
          van het industrieterrein verplaatsen van het gebouw, het afschermen van geluidbron-
          nen op het industrieterrein of het toepassen van een geluidscherm.

3.3.2     Het verplaatsen van het gebouw, verder van het industrieterrein af, is gelet op de diepte
          van het perceel niet mogelijk. Daarom wordt deze maatregel niet toegepast.

3.3.3     Het toepassen van een bronmaatregel of een overdrachtsmaatregel op het industrieter-
          rein is niet mogelijk omdat de gemeente niet de zeggenschap heeft over die terreinen
          en geluidbronnen. Gelet daarop kan daar geen maatregel worden toegepast.




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                       4 van 10
3.3.4    Het toepassen van een geluidscherm in de openbare ruimte, bijvoorbeeld tussen de
         Statendamweg en het appartementsgebouw, is niet doeltreffend voor de verdiepingsla-
         gen, mede gelet op het feit dat de begane grond als parkeergarage zal worden gebruikt
         en de geluidbronnen op het industrieterrein relatief hoog zijn gelegen. Daarvoor zou een
         scherm van meer dan 4 m hoog moeten worden gebruikt. Het toepassen van een derge-
         lijk hoog geluidscherm of grondwal stuit dan op een stedenbouwkundig bezwaar. Het
         uitzicht vanuit de woning zal ontoelaatbaar worden beperkt en is onaanvaardbaar. Een
         scherm of wal past niet in het lokale straatbeeld met gebouwen die relatief dicht op de
         straat zijn gebouwd. Gelet op het bovenstaande zal geen geluidmaatregel (bij de bron of
         in de overdracht) worden getroffen.

3.3.5    Het is in beginsel wel mogelijk om maatregelen vóór de gevel te treffen al dan niet in
         combinatie met het toepassen van dove gevels. Een dove gevel wordt niet getoetst en
         daarvoor is dan ook geen hogere waarde vereist. Omdat vanwege industrielawaai, an-
         ders dan in de zin van de Wet geluidhinder, voor een deel van de appartementen maat-
         regelen noodzakelijk zijn en dat gecombineerd kan worden met of ter vervanging van
         maatregelen die vanwege verkeerslawaai noodzakelijk zijn, worden in de planregels
         maatregelen vóór de gevel geborgd voor zover er geen dove gevel wordt toegepast en
         voor zover de grenswaarde(n) Wet geluidhinder wordt overschreden.

3.3.6    Gelet op het geluidonderzoek is er voor gekozen om in die gevallen hetzij dove gevels
         toe te passen dan wel een maatregel met een geluidreductie van ten minste 4 dB(A) of
         ten minste 3 dB of dB(A) toe te passen en de maatregelen te borgen in het bestem-
         mingsplan. Daarmee wordt tevens voldaan aan de Wet geluidhinder wat betreft indu-
         strielawaai.

3.4     Resultaten verkeerslawaai

3.4.1    De berekende geluidbelasting op de gevel van de nieuwe appartementen is vanwege de
         Statendamweg hoger dan de grenswaarde van 48 dB. Het betreft de appartementen die
         het dichtstbij de weg zijn gelegen. Dat geldt dat voor bijna alle bouwlagen. De maximale
         waarde zonder het treffen van geluidmaatregelen bedraagt: 57 dB.

3.4.2    Dat betekent dat in beginsel hogere waarden moeten worden vastgesteld. Dat is slechts
         toegestaan nadat (technisch) doeltreffende geluidmaatregelen zijn onderzocht. Een
         doeltreffende maatregel moet worden uitgevoerd indien daartegen geen van de bezwa-
         ren als bedoeld in art. 110a Wet geluidhinder kunnen worden ingebracht. Een hogere
         waarde mag echter niet worden vastgesteld hoger dan 63 dB. Dat kan beteken dat bij
         ontoereikende geluidmaatregelen dove gevels moeten worden toegepast.

3.5     Maatregelen

3.5.1    Nagegaan is welke doeltreffende geluidmaatregelen mogelijk zijn. Het betreft het verder
         van de weg verplaatsen van het gebouw, het verlagen van de maximaal toegestane
         snelheid, het toepassen van een geluidscherm of het toepassen van een meer geluidre-
         ducerend wegdek.

3.5.2    Het verplaatsen van het gebouw, verder van de Statendamweg af, is gelet op de diepte
         van het perceel niet mogelijk. Daarom wordt deze maatregel niet toegepast.

3.5.3    Het verlagen van de maximaal toegestane snelheid op de Statendamweg is niet moge-
         lijk. De weg is een belangrijke ontsluitingsweg naar en van het centrum en van de kleine




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                        5 van 10
         en grote bedrijventerreinen. Het verlagen van de snelheid zal leiden tot vermindering
         van de capaciteit van de drukke weg. Het geluidreducerend effect van een snelheidsver-
         laging is ook zeer beperkt. Vanwege dit vervoerskundig bezwaar is verlaging van de
         snelheid ongewenst.

3.5.4    Het toepassen van een geluidscherm is niet doeltreffend voor de verdiepingslagen, me-
         de gelet op het feit dat de begane grond als parkeergarage en de 1e verdieping langs de
         Statendamweg voor lichte bedrijven zal worden gebruikt. Daarvoor zou een scherm van
         meer dan 4 m hoog moeten worden gebruikt. Het toepassen van een dergelijk hoog ge-
         luidscherm of grondwal stuit dan op een stedenbouwkundig bezwaar. Het uitzicht vanuit
         de woning zal ontoelaatbaar worden beperkt en is onaanvaardbaar. Een scherm of wal
         past niet in het lokale straatbeeld met gebouwen die relatief dicht op de straat zijn ge-
         bouwd.

3.5.5    Een andere maatregel is het toepassen van een stiller wegdek dan de huidige dichtas-
         faltbeton (standaard asfalt) zoals een wegdek: dunne deklagen type B of een vergelijk-
         baar (zeer) stil asfalttype. Uit het geluidrapport is gebleken dat op de Statendamweg
         een asfalttype dunne deklagen type B doeltreffend is. Daarbij is voor de financiële doel-
         matigheid aangesloten bij de Regeling doelmatige maatregelen Wet geluidhinder. De
         tracélengte voor de Statendamweg bedraagt dan 212 meter indien rekening wordt ge-
         houden enkele technische voorwaarden. De maximale geluidreductie bedraagt bij de
         appartementen dan 2,66 dB (afgerond 3 dB).

3.5.6    Echter uit het geluidonderzoek is ook gebleken dat vanwege industrielawaai, anders dan
         als bedoeld in de Wet geluidhinder, maatregelen vóór de gevel moeten worden getrof-
         fen dan wel dat dove gevels zullen worden toegepast. Een dove gevel hoeft op grond
         van de Wet geluidhinder niet te worden getoetst. De maatregelen hebben als effect dat
         de geluidbelasting met maximaal 4 dB of dB(A) zal worden gereduceerd bij een deel van
         de appartementen (hoogbouw). Dat is in een planregel geborgd. Om te voorkomen dat
         verschillende of dubbele maatregelen worden getroffen is ervoor gekozen om voor de
         appartementen waarvoor de 4 dB reductie-eis niet geldt ook maatregelen voor de gevel
         te treffen waarvoor dan geldt dat 3 dB reductie moet worden gerealiseerd indien geen
         dove gevel wordt toegepast. Dat is meer dan de reductie met een wegdekmaatregel.
         Dat is ook geborgd in een planregel. Gelet daarop zal er geen wegdekmaatregel worden
         getroffen op de Statendamweg maar wordt óf een dove gevel toegepast óf een maatre-
         gel vóór de gevel.

3.5.7    De genoemde maatregelen worden geborgd in de Regels van het bestemmingsplan. De
         tracés zijn in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen. Daarmee wordt tevens voldaan aan de
         Wet geluidhinder wat betreft verkeerslawaai.

3.6     Cumulatie, samenloop

3.6.1    De cumulatie van gezoneerde wegen wordt bepaald door de Statendamweg. Zonder het
         treffen van een maatregel bedraagt die afgerond max. 57 dB, met maatregel ca. 55 dB
         en voor het industrieterrein Weststad-Statendam 56 dB (incl. geluidruimte).

3.6.2    Voor de samenloop is de som van de geluidbelasting van de gezoneerde wegen en het
         industrieterrein van belang. Die bedraagt dan op dove gevels ca. 59-60 dB. En bij gevels
         met geluidmaatregelen ca. 56-57 dB.




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                      6 van 10
3.6.3     De cumulatie en de samenloop van het geluid zijn geen belemmering om een hogere
          waarde vast te stellen vanwege industrielawaai en verkeerslawaai.

3.7      Hogere grenswaarde

3.7.1     Het voorgaande betekent dat er hogere grenswaarden moeten worden vastgesteld voor
          de woningen waarvoor de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Uit het onder-
          zoek is gebleken dat de wettelijke, maximaal ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
          van 63 dB (wegverkeerslawaai) en 55 dB(A) na het toepassen van de geluidmaatregelen
          of dove gevels niet wordt overschreden. Voor verkeerslawaai en industrielawaai wordt
          er rekening mee gehouden dat óf een dove gevel wordt toegepast óf een geluidmaatre-
          gel van ten minste 3 dB of dB(A).

3.7.2     De appartementen zullen allen meer dan één geluidluwe gevel hebben waar de geluid-
          belasting niet meer bedraagt dan 48 dB (verkeerslawaai) of 50 dB(A) (industrielawaai).

4       Zienswijze
Tegen het ontwerpbesluit kon een ieder een zienswijze indienen binnen de daarvoor gestelde
terinzagetermijn van 6 weken. Er is geen zienswijze tijdig ontvangen tegen het ontwerpbesluit
hogere waarde Wet geluidhinder. Het besluit wordt daarom vergeleken met het ontwerpbesluit
inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld.




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                         7 van 10


5    Besluit
Gelet op de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder en de hiervoor genoemde overwe-
gingen besluit het college dat:
1. de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Statendamweg, ná het treffen van
    een geluidmaatregel vóór de gevels met aanduiding “App westgevel” met een geluidreductie
    van ten minste 3 dB indien geen sprake is van een dove gevel in de zin van de Wet geluidhin-
    der, op de gevel van een geluidgevoelig object gelijk is aan de waarde in dB die in tabel 1 bij
    de betreffende ontvangerpunten en ontvangerhoogten is aangegeven.

Tabel 1 Geluidbelasting vanwege Statendamweg (in dB, incl. aftrekcorrectie)
Ontvanger   Omschrijving        h (m)          Lden dB
Aa1_B       App westgevel                7,1             55
Aa1_C       App westgevel               10,5             55
Aa1_D       App westgevel               13,9             54
Aa2_B       App westgevel                7,1             55
Aa2_C       App westgevel               10,5             55
Aa2_D       App westgevel               13,9             54
Aa3_B       App westgevel                7,1             55
Aa3_C       App westgevel               10,5             55
Aa3_D       App westgevel               13,9             54
Aa4_B       App westgevel                7,1             55
Aa4_C       App westgevel               10,5             55
Aa4_D       App westgevel               13,9             54
Aa5_B       App westgevel                7,1             55
Aa5_C       App westgevel               10,5             55
Aa5_D       App westgevel               13,9             54
Aa6_B       App westgevel                7,1             55
Aa6_C       App westgevel               10,5             55
Aa6_D       App westgevel               13,9             54
Aa7_B       App westgevel                7,1             54
Aa7_C       App westgevel               10,5             54
Aa7_D       App westgevel               13,9             54
Aa7_E       App westgevel               17,3             54
Aa8_B       App westgevel                7,1             54
Aa8_C       App westgevel               10,5             54
Aa8_D       App westgevel               13,9             54
Aa8_E       App westgevel               17,3             54
Aa9_B       App westgevel                7,1             54
Aa9_C       App westgevel               10,5             54
Aa9_D       App westgevel               13,9             54
Aa9_E       App westgevel               17,3             54
Ab1_C       App noordgevel              10,5             51
Ab1_D       App noordgevel              13,9             50
Ab2_C       App noordgevel               7,1             49
Ab2_D       App noordgevel              10,5             50
Ad5_C       App zuidoostgevel           10,5             49
Ad5_D       App zuidoostgevel           13,9             49
Ad6_B       App zuidoostgevel            7,1             50
Ad6_C       App zuidoostgevel           10,5             50




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                             8 van 10
 Ontvanger      Omschrijving          h (m)           Lden dB
 Ad6_D          App zuidoostgevel             13,9              50
 Ad6_E          App zuidoostgevel             17,3              50
Voor de ligging van de ontvangerpunten: zie het geluidrapport of bijlage 1 bij dit Besluit


2.   de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege het industrieterrein Weststad-
     Statendam, ná het treffen van een geluidmaatregel vóór de gevels bij alle toetspunten in Ta-
     bel 2 met een geluidreductie van ten minste 3 dB of dB(A) indien geen sprake is van een do-
     ve gevel in de zin van de Wet geluidhinder, op de gevel van een geluidgevoelig object gelijk is
     aan de waarde in dB(A) die in Tabel 2 bij de betreffende ontvangerpunten en ontvanger-
     hoogten is aangegeven.

Tabel 2 Geluidbelasting vanwege industrieterrein Weststad-Statendam
                                                           dB(A)
 Ontvanger          Omschrijving          h (m)            etmaalwaarde
 Aa1_B              App westgevel                    7,1               -
 Aa1_C              App westgevel                 10,5                 -

 Aa1_D              App westgevel                 13,9                 -

 Aa2_B              App westgevel                    7,1               -

 Aa2_C              App westgevel                 10,5                 -

 Aa2_D              App westgevel                 13,9                 -

 Aa3_B              App westgevel                    7,1               -

 Aa3_C              App westgevel                 10,5                 -

 Aa3_D              App westgevel                 13,9                 -

 Aa4_B              App westgevel                    7,1               -

 Aa4_C              App westgevel                 10,5                 -

 Aa4_D              App westgevel                 13,9                 -

 Aa5_B              App westgevel                    7,1               -

 Aa5_C              App westgevel                 10,5                 -

 Aa5_D              App westgevel                 13,9                 -

 Aa6_B              App westgevel                    7,1               -

 Aa6_C              App westgevel                 10,5                 -

 Aa6_D              App westgevel                 13,9                 -

 Aa7_B              App westgevel                    7,1               -

 Aa7_C              App westgevel                 10,5                 -

 Aa7_D              App westgevel                 13,9                 -

 Aa7_E              App westgevel                 17,3               51
 Aa8_B              App westgevel                    7,1               -
 Aa8_C              App westgevel                 10,5                 -
 Aa8_D              App westgevel                 13,9               51
 Aa8_E              App westgevel                 17,3               51
 Aa9_B              App westgevel                    7,1             52
 Aa9_C              App westgevel                 10,5               52
 Aa9_D              App westgevel                 13,9               53
 Aa9_E              App westgevel                 17,3               51
 Ad5_B              App noordgevel                10,5                 -
 Ad5_C              App noordgevel                13,9                 -
 Ad5_D              App noordgevel                10,5                 -
 Ad5_E              App noordgevel                13,9                 -
 Ad6_B              App zuidoostgevel             10,5                 -
 Ad6_C              App zuidoostgevel             13,9                 -




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                             9 van 10
                                                         dB(A)
 Ontvanger          Omschrijving          h (m)          etmaalwaarde
 Ad6_D              App westgevel                  7,1                 -
 Ad6_E              App westgevel                 10,5                 -
Voor de ligging van de ontvangerpunten: zie het geluidrapport of bijlage 1 bij dit Besluit


3.   de vastgestelde hogere waarde het gevolg is van een akoestische afweging en toetsing aan
     de Wet geluidhinder;

4.   de vastgestelde hogere waarden zullen conform art. 110i Wet geluidhinder worden inge-
     schreven in respectievelijk uitgeschreven uit het kadaster;

5.   De volgende documenten vast te stellen als behorende bij de vaststelling van hogere waar-
     den:
     - akoestisch onderzoek (zie onder 1.)
     - bijlage 1 met ontvangerpunten

6     Beroep
Een belanghebbende kan beroep instellen of een voorlopige voorziening bij de Raad van State
aanvragen. Op grond van de wetgeving en vaste jurisprudentie wordt alleen diegene als belang-
hebbende aangemerkt die een bijzondere en rechtens te erkennen relatie heeft tot het te reali-
seren plan. We wijzen daarbij op de beperkingen die gelden op grond van de Crisis- en herstelwet
kunnen gelden. De details en wijze van het indienen van een beroep of voorlopige voorziening is
weergegeven in de kennisgeving van dit besluit.



HET COLLEGE VAN OOSTERHOUT,

22 - april - 2024



…………………………………..…                            burgemeester,


……………………………………..                            secretaris.




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                             10 van 10
Bijlage 1: ontvangerpunten




Hypotheken 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>