<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                    BESTEMMINGSPLAN
Crematorium Docfalaan Oss – 2020

          Bijlage 9 Akoestisch onderzoek




       Gemeente Oss | Raadhuislaan 2 | 5341 GM | Oss |
            T: 14 0412 | F: 0412 642605 | www.oss.nl |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Akoestisch onderzoek
Crematorium Docfalaan Oss – 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                       20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




Opdrachtgever:     BRO

Contactpersoon:    Mevr. M. Timmers




Onderzoek:         Akoestisch onderzoek
                   Crematorium Docfalaan Oss – 2020

Rapportnummer:     20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0

Datum:             31 januari 2019




Uitgevoerd door:   WINDMILL
                   Milieu I Management I Advies
                   Postbus 5
                   6267 ZG Cadier en Keer




Contactpersoon:    Ir. J.W.F. Schuddeboom
                   D. van der Moere BHAS




                         2                                              www.adviesburowindmill.com
                                                                           www.milieucoordinator.nl
                                                                               www.milieuadvies.nl
                                                                         www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                          20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




Inhoudsopgave
1 Inleiding ....................................................................................... 4

2 Uitgangspunten ........................................................................... 5
     2.1       Situatie ..................................................................................................................5


3 Toetsingskader............................................................................ 7
     3.1       Inleiding ................................................................................................................ 7
     3.2       Bedrijven en milieuzonering ................................................................................... 7
     3.3       Systematiek wetgeving .......................................................................................... 8
     3.3.1     Activiteitenbesluit milieubeheer .............................................................................. 9
     3.3.2     Indirecte hinder ..................................................................................................... 9


4 Geluidonderzoek ....................................................................... 10
     4.1       Representatieve bedrijfssituatie ........................................................................... 10
     4.2       Incidentele bedrijfssituatie ................................................................................... 11
     4.3       Rekenmodel ........................................................................................................ 11
     4.3.1     Bodem ................................................................................................................ 11
     4.3.2     Geluidbronnen..................................................................................................... 11
     4.3.3     Immissiepunten ................................................................................................... 12
     4.4       Bijzondere geluiden en trillingen .......................................................................... 12


5 Rekenresultaten ........................................................................ 13
     5.1       Representatieve bedrijfssituatie ........................................................................... 13
     5.1.1     Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) .................................................. 13
     5.1.2     Maximale geluidniveaus (LAmax) ........................................................................... 13
     5.1.3     Indirecte hinder ................................................................................................... 14
     5.2       Toetsing rekenresultaten ..................................................................................... 15
     5.2.1     Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ................................................................ 15
     5.2.2     Maximaal geluidniveau ........................................................................................ 15
     5.2.3     Indirecte hinder ................................................................................................... 15


6 Beschouwing BBT .................................................................... 16

7 Samenvatting en conclusie ..................................................... 17

Bijlagen
I          Invoergegevens
II         Rekenresultaten




                                                                 3                                                          www.adviesburowindmill.com
                                                                                                                               www.milieucoordinator.nl
                                                                                                                                   www.milieuadvies.nl
                                                                                                                             www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                          20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




1   Inleiding

    In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek
    uitgevoerd naar de ruimtelijke inpasbaarheid van de uitbreiding van een uitvaartcentrum
    gelegen aan de Docfalaan te Oss in de gelijknamige gemeente.

    Aanleiding voor het onderzoek is het uitbreiden van het bestaande mortuarium met een
    crematorium. Ten behoeve van de uitbreiding wordt een bestemmingsplanprocedure
    gevolgd. Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de gevolgen voor het lokale
    woon- en leefklimaat ten gevolge van de nieuw gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
    Hiertoe is de geluidimmissie ter plaatse van woningen in de directe omgeving ten
    gevolge van de activiteiten van het uitvaartcentrum (crematorium en bestaande
    mortuarium) bepaald.

    Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de regels uit de Handleiding meten en
    rekenen industrielawaai uit 1999. De rekenresultaten zijn in het kader van een goede
    ruimtelijke ordening getoetst aan de richtwaarden voor indirecte hinder uit de VNG-
    publicatie: “Bedrijven en milieuzonering”, versie 2009. Teven is de geluidbelasting
    getoetst aan de normstelling die volgt uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

    In voorliggende rapportage is een overzicht gegeven van de gehanteerde
    uitgangspunten, het vigerende toetsingskader, de rekenresultaten en de bevindingen
    van het uitgevoerde onderzoek.




                                          4                                                www.adviesburowindmill.com
                                                                                              www.milieucoordinator.nl
                                                                                                  www.milieuadvies.nl
                                                                                            www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                            20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




2     Uitgangspunten

2.1   Situatie

      Het plangebied is gelegen aan de Docfalaan 2 te Oss. De uitbreiding is gelegen in een
      gebied dat grotendeels uit bos bestaat.

      In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven.




      Figuur 2.1: Globale ligging plangebied (rood kader)

      Het plan bestaat uit de uitbreiding van het bestaande uitvaartcentrum (van Van Lith
      Uitvaartzorg B.V.) met een crematorium en bijbehorende parkeervoorzieningen. In de
      navolgende figuur 2.2 is de beoogde nieuwe situatie weergegeven.




                                                 5                                           www.adviesburowindmill.com
                                                                                                www.milieucoordinator.nl
                                                                                                    www.milieuadvies.nl
                                                                                              www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                 20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




Figuur 2.2: Nieuwe terreinindeling

In de directe omgeving van het plangebied, onder andere aan de Docfalaan en de
Heidelaan, zijn geluidgevoelige gebouwen (woningen) gelegen.




Figuur 2.3: Ligging woningen (blauwe kaders)




                                         6                                        www.adviesburowindmill.com
                                                                                     www.milieucoordinator.nl
                                                                                         www.milieuadvies.nl
                                                                                   www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                             20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




3     Toetsingskader

3.1   Inleiding

      Ten behoeve van de milieuhygiënische afweging wordt aansluiting gezocht bij het
      stappenplan uit de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009.

      Daarnaast wordt de geluidbelasting getoetst aan de normstelling die volgt uit het
      Activiteitenbesluit milieubeheer.


3.2   Bedrijven en milieuzonering

      De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er
      sprake is van een goede ruimtelijke ordening in situaties waar bedrijven dicht bij
      woningen worden voorzien. De VNG-publicatie geeft richtafstanden per
      bedrijfscategorie. De afstanden worden gegeven voor een aantal milieuaspecten, te
      weten geur, stof, geluid en gevaar. De afstanden gelden tussen de perceelsgrens van
      het bedrijf en de gevels van woningen. Indien deze afstanden gerespecteerd worden,
      dan is er sprake van een milieuhygiënisch te verantwoorden situatie en een goede
      ruimtelijke ordening. Indien één van deze afstanden niet gerespecteerd wordt dan is
      nader onderzoek nodig om na te gaan of alsnog sprake kan zijn van een
      milieuhygiënisch verantwoorde situatie. Bij nader onderzoek kan aangesloten worden
      bij de geldende wet- en regelgeving.

      Stap 1 bestaat uit het toetsen aan de richtafstand die in de VNG-publicatie voor iedere
      bedrijfscategorie is opgenomen.

      In de VNG-publicatie worden richtafstanden tot woningen per bedrijfstype en
      omgevingstypen aangegeven. Onderscheid wordt gemaakt tussen omgevingstype
      ‘rustige woonwijk’, een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
      functiescheiding, het qua aanvaarbare milieubelasting vergelijkbare omgevingstype
      ‘rustig buitengebied’ en omgevingstype ‘gemengd gebied’, een gebied met een matige
      tot sterke functiemenging en gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen.

             De gronden ter plaatse van de beoogde uitbreiding hebben op basis van het
             vigerende bestemmingsplan de bestemming Natuur.

      De VNG-publicatie geeft voor crematoria (milieucategorie 3.2) als grootste richtafstand
      100 meter (voor het milieuaspect geur) aan tussen de grens van het terrein van de
      inrichting en de gevels van woningen in een “rustige woonwijk” of “rustig buitengebied”.
      De richtafstand voor geluid bedraagt 30 meter. De VNG-publicatie merkt bij stap 1 op
      dat overwogen kan worden om de richtafstanden met één afstandstap te verlagen in het
      geval dat de omgeving van de woning als een “gemengd gebied” kan worden
      beschouwd. In voorliggend geval kenmerkt de omgeving zich als een “rustige
      woonwijk”.

             Ten westen van het plangebied liggen de woonwijken Docfapark en
             Hazenakker. Beide buurten karakteriseren zich als woongebieden met
             vrijstaande woningen op relatief grote kavels in een zeer groene setting. Oss-
             Zuid, gelegen ten noorden van het plangebied, is een uitbreidingswijk met


                                            7                                                 www.adviesburowindmill.com
                                                                                                 www.milieucoordinator.nl
                                                                                                     www.milieuadvies.nl
                                                                                               www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                             20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019

             rijenwoningen, tweekappers en in mindere mate vrijstaande woningen. De wijk
             heeft een rustig karakter. Dit past binnen de omschrijving van een ’rustige
             woonwijk’. Wel is sprake van de nabijheid van de Julianalaan, een drukke
             verkeersweg.

      De woning Docfalaan 12 is gelegen binnen de richtafstand voor geluid.

             Voor het crematorium dient overeenkomstig stap 2 uit de VNG-publicatie een
             geluidonderzoek uitgevoerd te worden.

      Door middel van een onderzoek dienen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
      (LAr,LT) en de maximale geluidniveaus (LAmax) op de gevels van de nieuwe woningen
      bepaald en getoetst te worden (aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie). Per stap
      worden de richtwaarden (in de vorm van maximaal toelaatbare geluidniveaus) hoger,
      maar daarmee ook de omvang van het onderzoek en de noodzakelijke motivatie.

      In stap 2 bedragen de richtwaarden voor woningen in een ’rustige woonwijk:
      - 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
      - 65 dB(A) maximaal LAmax (piekgeluiden);
      - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

      Indien niet aan de richtwaarden uit stap 2 voldaan kan worden, dient stap 3 beschouwd
      te worden.

      In stap 3 bedragen de richtwaarden voor woningen in een ’rustige woonwijk’:
      - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
      - 70 dB(A) maximaal geluidniveau LAmax (piekgeluiden);
      - 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

      Wanneer voldaan wordt aan deze richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien
      motiveren waarom deze geluidbelastingen acceptabel worden geacht. Indien niet aan
      de normstelling uit stap 3 wordt voldaan, maar een ontwikkeling toch gewenst is, kan
      worden overgegaan tot stap 4.

      Voor stap 4 zijn geen richtwaarden opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie
      grondig te onderzoeken, te onderbouwen en te motiveren waarom een hogere
      geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard kan worden. In ieder geval moet de
      inrichting zich houden aan de geluidvoorschriften die gelden vanuit de Wet milieubeheer
      dan wel het Activiteitenbesluit milieubeheer.
      Activiteitenbesluit milieubeheer


3.3   Systematiek wetgeving

      Bedrijven die aan te merken zijn als een inrichting in de zin van de Wet algemene
      bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en waarop tevens een categorie uit bijlage I van het
      Besluit omgevingsrecht van toepassing is, dienen te voldoen aan de Wabo. Onder de
      Wabo kunnen inrichtingen te maken hebben met vergunningplicht, de algemene regels
      van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een combinatie daarvan.

      Het Besluit omgevingsrecht wijst de bedrijven aan die vergunningplichtig zijn. Voor
      inrichtingen die niet als vergunningplichtig zijn aangewezen, zijn algemene regels van
      toepassing. Hiertoe is op 1 januari 2008 het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking
      getreden. Met behulp van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de milieuwet- en
      regelgeving gestroomlijnd en geüniformeerd. Het merendeel van de bedrijven, waar
      voorheen de vergunningplicht gold, valt onder de werkingssfeer van het


                                            8                                                 www.adviesburowindmill.com
                                                                                                 www.milieucoordinator.nl
                                                                                                     www.milieuadvies.nl
                                                                                               www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                         20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019

      Activiteitenbesluit milieubeheer. Afhankelijk van het type inrichting kan het dit besluit
      geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op de inrichting. De zogenaamde type C-
      inrichtingen vallen vooralsnog niet volledig onder de algemene regels van het
      Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor dergelijke inrichtingen geldt overigens wel dat het
      Activiteitenbesluit milieubeheer gedeeltelijk van toepassing is naast de
      omgevingsvergunning.

      Sinds 1 januari 2010 vallen crematoria (uitvaartcentra) onder de werkingssfeer van het
      Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit
      milieubeheer).

3.3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer
      Voor de activiteiten op het terrein van het uitvaartcentrum gelden de voorschriften uit
      het Activiteitenbesluit milieubeheer.

      In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn onder meer de geluideisen opgenomen
      waaraan de inrichting moet voldoen. Voor het uitvaartcentrum gelden de voorschriften
      uit artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het langtijdgemiddelde
      beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidniveau (LAmax), veroorzaakt door de in
      de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting
      verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en
      in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de niveaus op de in tabel 2.17a
      van het Activiteitenbesluit milieubeheer genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer
      bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden. In de navolgende tabel zijn deze
      voorschriften weergegeven.

      Tabel 3.1: Normen Activiteitenbesluit milieubeheer
                                                           07:00-19:00         19:00-23:00            23:00-07:00
                                                              uur                   uur                    uur
       LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen            50 dB(A)             45 dB(A)               40 dB(A)
       LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen       35 dB(A)             30 dB(A)               25 dB(A)
       LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen             70 dB(A)             65 dB(A)               60 dB(A)
       LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen        55 dB(A)             50 dB(A)               45 dB(A)

      Hierbij dient in acht te worden genomen dat in de periode tussen 07:00 en 19:00 uur de
      in de tabel opgenomen maximale geluidniveaus niet van toepassing zijn op laad- en
      losactiviteiten (artikel 2.17, lid 1b). Door het bevoegd gezag kan worden afgeweken van
      de standaard voorschriften door het opstellen van een maatwerkvoorschrift (artikel 2.20,
      lid 1). Hiervoor is geen bovengrens vastgelegd. Wel dient te worden voldaan aan de
      eisen ten aanzien van het binnenniveau.

3.3.2 Indirecte hinder
      Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking)
      ondervinden de woningen gelegen aan de toegangsweg tot het inrichtingsterrein een
      geluidbelasting. Als toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge
      van de verkeersaantrekkende werking geldt de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt
      door het wegverkeer van en naar de inrichting” van het ministerie van VROM van 29
      februari 1996 die een voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximale
      grenswaarde van 65 dB(A) stelt. Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is
      toelaatbaar mits een binnenniveau van 35 dB(A) gegarandeerd wordt.




                                                      9                                                   www.adviesburowindmill.com
                                                                                                             www.milieucoordinator.nl
                                                                                                                 www.milieuadvies.nl
                                                                                                           www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                            20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




4     Geluidonderzoek

4.1   Representatieve bedrijfssituatie

      De representatieve bedrijfssituatie (RBS) beschrijft de werkzaamheden/activiteiten die
      meer dan 12 keer per jaar voorkomen en de hoogste geluidemissie veroorzaken
      gedurende de dag-, avond- en nachtperiode. De akoestische etmaalperioden zijn als
      volgt gedefinieerd:

      ,   Dagperiode:        07:00 uur tot 19:00 uur;
      ,   Avondperiode:      19:00 uur tot 23:00 uur;
      ,   Nachtperiode:      23:00 uur tot 07:00 uur.

      In de representatieve bedrijfssituatie is uitgegaan van de volgende uitgangspunten
      (gebaseerd op de notitie “Verkeersgeneratie crematorium Docfalaan Oss” met
      referentie INFR190116 d.d. 16 januari 2019 van Iv-Infra b.v.).

      ∂   In het crematorium vinden maximaal 700 crematies per jaar plaats (circa 3 per dag).
      ∂   De zaal heeft een capaciteit van 125 tot 150 plaatsen.
      ∂   Afscheidsbijeenkomsten vinden plaats tussen 10.00 en 17.00 uur.
      ∂   De bestaande drie rouwkamers blijven gehandhaafd. ’s Ochtends (tussen 8.30 en
          10.30 uur) zijn er gemiddeld 5 tot 25 bezoekers en ’s avonds (tussen 18.00 en
          20.30 uur) zijn er gemiddeld 5 tot 80 bezoekers.

      Om het aantal verplaatsingen per plechtigheid te bepalen, kunnen verschillende
      uitgangspunten gehanteerd worden:

      ∂   Kencijfers: Op basis van de meest recente kencijfers voor verkeersgeneratie van
          het CROW (publicatie 381) bedraagt de verkeersgeneratie bij een crematorium 48,6
          verplaatsingen per plechtigheid.
      ∂   Capaciteit: De zaal heeft een maximale capaciteit van 150 plaatsen. Uitgaande van
          2,8 persoon per auto, bedraagt de parkeerbehoefte bij 150 bezoekers 54
          parkeerplaatsen. Dit zijn in totaal 108 verplaatsingen.
      ∂   Rapport Genius Loci: In 2007 heeft Genius Loci een verkennend onderzoek
          uitgevoerd voor de gemeente Oss. In dit onderzoek is uitgegaan van 40 tot 60
          auto’s per plechtigheid. Uitgaande van 60 auto’s bedraagt het aantal verplaatsingen
          per plechtigheid 120.

      Zowel de berekening van de verkeersgeneratie die uitgaat van de maximale capaciteit
      van de zaal als de berekening die uitgaat van het onderzoek van Genius Loci betreffen
      een worst-case-situatie. Een dergelijke situatie doet zich niet dagelijks voor en zeker
      niet drie keer op dezelfde dag.

      In de nieuwe situatie blijven de rouwkamers gehandhaafd. Op basis van ervaringscijfers
      over het aantal bezoekers en het gemiddelde aantal bezoekers per auto bedraagt de
      verkeersgeneratie van de rouwkamers:

      ∂   Rouwkamers ’s ochtends: maximaal 25 bezoekers / 2,8 persoon per auto x 2 (heen
          en terug) = 18 verplaatsingen
      ∂   Rouwkamers ’s avonds: maximaal 80 bezoekers / 2,8 personen per auto x 2 (heen
          en terug) = 57 verplaatsingen


                                           10                                                www.adviesburowindmill.com
                                                                                                www.milieucoordinator.nl
                                                                                                    www.milieuadvies.nl
                                                                                              www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                               20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019


      ∂     Verkeersgeneratie van het personeel: De kencijfers voor verkeersgeneratie hebben
            tevens betrekking op personeel. Van alle verplaatsingen heeft 98% betrekking op
            bezoekers en 2% op personeel. Voor de verkeersgeneratie kan dus uitgegaan
            worden van hetgeen in de aangeleverde notitie opgenomen is.

      Verder is gerekend met één keer bevoorrading voor het crematorium en één keer
      bevoorrading voor het mortuarium per dag.

      De voertuigbewegingen zijn in tabel 2.1 samengevat.

      Tabel 2.1: Voertuigbewegingen [worst-case]
       Route      Omschrijving                             Aantal voertuigbewegingen (aan+af)
                                                           Dag            Avond          Nacht
          R1-3   Personenwagens crematorium             3x(60+60)           --             --
          R1     Personenwagens rouwkamers                 9+9            28+28            --
          R4     Vrachtwagens                               4               --             --


      Op het dak van het uitvaartcentrum kunnen diverse installatie opgesteld worden,
      waaronder een uitlaat van de crematieoven en een installatie voor klimaatbeheersing
      (verwarming, koeling en/of luchtbehandeling). Er wordt van uitgegaan dat de oven
      gemiddeld 1,5 uur per crematie in werking is. Voor de klimaatinstallaties is de ‘worst-
      case’-situatie gehanteerd waarin de installaties gedurende de tijden waarop de
      afscheidsbijeenkomsten plaatsvinden dan wel de rouwkamers bezocht worden continue
      in werking zijn.

4.2   Incidentele bedrijfssituatie

      Binnen de inrichting is geen sprake van een incidentele bedrijfssituatie waarbij een
      hogere geluidimmissie wordt veroorzaakt dan in de in paragraaf 4.1 beschreven
      representatieve bedrijfssituatie.


4.3   Rekenmodel

      Ten behoeve van de berekening van de geluidemissie naar de omgeving is een
      rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma “Geomilieu”
      versie 4.41, module industrielawaai. In het rekenmodel zijn alle relevante objecten,
      bodemgebieden, immissiepunten en geluidbronnen meegenomen (zie bijlage I voor een
      uitgebreid overzicht van alle invoergegevens van het rekenmodel).

4.3.1 Bodem
      De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde
      tekeningen en kadastrale ondergronden. De omgevingsparameters, zoals
      bodemverharding en gebouwen, zijn bepaald aan de hand van de hiervoor genoemde
      verbeelding, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte
      Bestand Nederland (AHN2). Verharde gebieden, zoals wegen en water, zijn ingevoerd
      als akoestisch hard (Bodemfactor = 0), groenstroken als zacht (Bodemfactor = 1) en
      erven/tuinen (vanwege de combinatie van aanwezige beplanting en bestrating) als half
      hard (Bodemfactor = 0,5). Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met
      een bodemfactor van 0,0 (akoestisch volledig reflecterend).

4.3.2 Geluidbronnen
      De voor het uitvaartcentrum relevante geluidbronnen zijn de personenwagens (van
      personeel en bezoekers), vrachtwagens (ten behoeve van bevoorrading), en
      (klimaat)installaties.


                                                   11                                           www.adviesburowindmill.com
                                                                                                   www.milieucoordinator.nl
                                                                                                       www.milieuadvies.nl
                                                                                                 www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                          20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019

      Voor personenwagens is uitgegaan van een equivalente bronsterkte van 89 dB(A) en
      een maximale bronsterkte ten gevolge van het dichtslaan van portieren van 95 dB(A).

      Voor de rijsnelheid van de personenwagens op het parkeerterrein is uitgegaan van
      gemiddeld 10 km/uur. De verkeersbewegingen zijn gelijkmatig over alle parkeerplaatsen
      verdeeld. In de modellering van de rijroutes is rekening gehouden met het rijden van
      personenwagens tot in het verst van de toegang tot het terrein gelegen parkeervak. Op
      deze manier is tevens het wachten en manoeuvreren in de berekening verwerkt.

      De equivalente alsmede de maximale bronsterkten van de rustig rijdende zware
      vrachtwagens is gebaseerd op het artikel “Geluidvermogens van vrachtwagens bij lage
      snelheden” dat is gepubliceerd in het vakblad Geluid, nummer 1 van maart 2013. De
      equivalente bronsterkte van een rijdende vrachtwagen (snelheid 10 km/uur) bedraagt
      102 dB(A). De maximale bronsterkte ten gevolge van het optrekken van een
      vrachtwagen en het afblazen van remlucht bedraagt ten hoogste 108 dB(A).

      Tabel 4.1 geeft een overzicht van de geluidbronnen en bijbehorende bronsterkten en
      aantallen c.q. bedrijfsduur.

      Tabel 4.1: Geluidbronnen
                                 Bronsterkte LWR [dB(A)]                Bedrijfsduur per bron [uren]
       Activiteit/geluidbron
                                     Equivalent      Maximaal     Dagperiode        Avondperiode     Nachtperiode
       Personenwagens                     89             95             *                  *              -
       Vrachtwagens                      102            108             *                  -              -
       Dichtslaan portier                  -             95             *                  *              -
       Uitlaat crematieoven               79             **          3x1,5                 -              -
       Installatie rouwkamers             81             **            3,5                1,5             -
       Installatie uitvaart               81             **             5                  -              -
       * De bedrijfsduur van de voertuigbewegingen is afhankelijk van het aantal bewegingen, de rijroutelengte op
       het inrichtingsterrein, de rijsnelheid en het aantal bronpunten dat de rijroute simuleert. De
       voertuigbewegingen zijn gemodelleerd als “mobiele bron”.
       ** Deze bronnen veroorzaken geen (relevante) maximale geluidniveaus.

      Een volledig overzicht van de gehanteerde spectrale invoergegevens van het model zijn
      weergegeven in bijlage I.

4.3.3 Immissiepunten
      De geluidimmissie is bepaald ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen (woningen) in
      de directe omgeving. Voor de woningen is conform het gestelde in de Handreiking
      industrielawaai en vergunningverlening een beoordelingshoogte van 1,5 meter voor de
      dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode gehanteerd. Alle geluidniveaus
      zijn conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai invallend berekend
      (waarbij gevelreflecties buiten beschouwing zijn gelaten).


4.4   Bijzondere geluiden en trillingen

      Gezien de relevante bronnen binnen het uitvaartcentrum zal de geluidimmissie geen
      muziek-, tonaal of impulsachtig karakter hebben. Van laagfrequente geluiden zal
      evenmin sprake zijn.

      Gezien de afstand tot de woningen en de aard van de activiteiten is ter plaatse van de
      woningen binnen alle redelijkheid geen trillinghinder te verwachten.




                                                     12                                                    www.adviesburowindmill.com
                                                                                                              www.milieucoordinator.nl
                                                                                                                  www.milieuadvies.nl
                                                                                                            www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                        20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




5     Rekenresultaten

5.1   Representatieve bedrijfssituatie

5.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT)
      In tabel 5.1 is een overzicht weergegeven van het berekende langtijdgemiddelde
      beoordelingsniveau (LAr,LT) in de representatieve bedrijfssituatie ten gevolge van alle
      bronnen die in het kader van een goede ruimtelijke ordening beschouwd dienen te
      worden.

      Tabel 5.1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT)
                                                 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [L Ar,LT [dB(A)]
       Id            omschrijving                  Dagperiode         Avondperiode              Nachtperiode
       DFL12         Docfalaan 12                       42                   35                          -
       HL05a         Heidelaan 5a                       34                   33                          -
       HL07          Heidelaan 7                        33                   32                          -
       HL09          Heidelaan 9                        34                   32                          -
       HL11          Heidelaan 11                       32                   29                          -
       HL13          Heidelaan 13                       32                   29                          -
       LS26          Lindenstraat 26                    29                   29                          -
       WS61-71       Wilgerstraat 61-71                 33                   31                          -
       WS73-83       Wilgerstraat 73-83                 34                   31                          -
       WS85-95       Wilgerstraat 85-95                 34                   32                          -

      In bijlage II is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

5.1.2 Maximale geluidniveaus (LAmax)
      In tabel 5.2 is een overzicht opgenomen van het berekende maximaal geluidniveau
      (LAmax) in de representatieve bedrijfssituatie ten gevolge van alle bronnen ten behoeve
      van de beoordeling van het woon- en leefklimaat. Zoals reeds vermeld, zijn de
      maximale geluidniveaus (pieken vanwege het laden en lossen) conform het
      Activiteitenbesluit milieubeheer in de dagperiode vrijgesteld van toetsing aan de
      geluidnormen van het van toepassing zijnde Besluit.

      Tabel 5.2: Maximale geluidniveaus
                                                           Maximale geluidniveaus [LAmax [dB(A)]
       Id            omschrijving                  Dagperiode         Avondperiode              Nachtperiode
       DFL12         Docfalaan 12                       62                   61                          -
       HL05a         Heidelaan 5a                       58                   49                          -
       HL07          Heidelaan 7                        58                   48                          -
       HL09          Heidelaan 9                        57                   49                          -
       HL11          Heidelaan 11                       56                   48                          -
       HL13          Heidelaan 13                       55                   49                          -
       LS26          Lindenstraat 26                    56                   45                          -
       WS61-71       Wilgerstraat 61-71                 57                   44                          -
       WS73-83       Wilgerstraat 73-83                 59                   45                          -
       WS85-95       Wilgerstraat 85-95                 59                   46                          -

      In bijlage II is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen.




                                                      13                                                 www.adviesburowindmill.com
                                                                                                            www.milieucoordinator.nl
                                                                                                                www.milieuadvies.nl
                                                                                                          www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                  20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019


5.1.3 Indirecte hinder
      Onder indirecte hinder wordt verstaan: de nadelige gevolgen voor het milieu
      veroorzaakt door activiteiten die, hoewel plaatsvinden buiten het terrein van de
      inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Gezien van uit het perspectief van
      geluidhinder    zijn    verkeersbewegingen     van    en   naar    inrichtingen   (de
      verkeersaantrekkende werking) een belangrijke vorm van indirecte hinder.

      Voor indirecte hinder ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking geldt een
      beperking van de reikwijdte. Die reikwijdte is op verschillende manieren vast te stellen:

      ,     de afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder veroorzaakt door een bedrijf
            blijft beperkt tot die afstand, waarbinnen de herkomst van de veroorzakende
            geluidsbronnen in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van
            het bedrijf in kwestie. Toepassing van dit criterium houdt voor transportverkeer van
            en naar inrichtingen in dat de reikwijdte beperkt blijft tot die afstand waarbinnen
            voertuigen de ter plaatse optredende snelheid hebben bereikt;
      ,     de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de
            inrichting voor het gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van andere voertuigen
            op de openbare weg;
      ,     de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de
            inrichting nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot
            de eerste kruising;
      ,     de reikwijdte blijft beperkt tot de akoestische herkenbaarheid (2 dB criterium zoals
            ook bij de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast);
      ,     de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de
            inrichting nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute
            rijden.

      Het verkeer van en naar het uitvaartcentrum maakt gebruikt van de Docfalaan.

      De verkeersaantrekkende werking is beschouwd op de Docfalaan tot aan de kruising
      met de Julianasingel. Het verkeer van en naar het plan maakt vanaf deze kruising
      onderdeel uit van het heersende verkeersbeeld en is dan niet meer te onderscheiden
      ten opzichte van het verkeer afkomstig van en gaande naar andere bestemmingen in de
      omgeving. Uitgegaan is van de situatie waarin alle bezoekers aankomen en vertrekken
      vanuit de noordelijke richting (worst-case).

      Tabel 5.3 geeft een overzicht van de equivalente geluidsniveaus vanwege de
      verkeersaantrekkende werking. In bijlage II is een volledig overzicht van de
      rekenresultaten opgenomen.

      Tabel 5.3: Equivalente geluidniveaus
                                                    Equivalente geluidniveaus [LAeq [dB(A)]
       Id            omschrijving            Dagperiode         Avondperiode              Nachtperiode
       DFL12         Docfalaan 12               26                     23                          -
       HL05a         Heidelaan 5a               29                     28                          -
       HL07          Heidelaan 7                27                     26                          -
       HL09          Heidelaan 9                27                     26                          -
       HL11          Heidelaan 11               24                     22                          -
       HL13          Heidelaan 13               23                     21                          -
       LS26          Lindenstraat 26            16                     16                          -
       WS61-71       Wilgerstraat 61-71         29                     25                          -
       WS73-83       Wilgerstraat 73-83         28                     24                          -
       WS85-95       Wilgerstraat 85-95         26                     22                          -




                                               14                                                  www.adviesburowindmill.com
                                                                                                      www.milieucoordinator.nl
                                                                                                          www.milieuadvies.nl
                                                                                                    www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                            20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019


5.2   Toetsing rekenresultaten

5.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
      Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de representatieve
      bedrijfssituatie bedraagt ter plaatse van de woningen ten hoogste 42 dB(A) in de dag-
      en 35 dB(A) in de avondperiode. Hiermee wordt de richtwaarde uit stap 2 van het
      stappenplan uit de VNG-publicatie: “Bedrijven en milieuzonering” gerespecteerd. Er is
      derhalve sprake van een goede ruimtelijke ordening. Tevens wordt voldaan aan de
      grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

5.2.2 Maximaal geluidniveau
      Het maximaal geluidniveau ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie bedraagt
      ter plaatse van woningen ten hoogste 62 dB(A) in de dag- en 61 dB(A) in de
      avondperiode. Hiermee wordt de richtwaarde uit stap 2 van het stappenplan uit de
      VNG-publicatie: “Bedrijven en milieuzonering” gerespecteerd. Er is derhalve sprake van
      een goede ruimtelijke ordening. Tevens wordt voldaan aan de grenswaarden uit het
      Activiteitenbesluit milieubeheer.

5.2.3 Indirecte hinder
      Ter plaatse van de woningen in de directe omgeving voldoen de equivalente
      geluidniveaus aan de richtwaarde uit de “Schrikkelcirculaire”.

      Opgemerkt wordt dat is uitgegaan van de zogenaamde ‘worst-case’ waarin alle
      bezoekers aankomen en vertrekken vanuit noordelijke richting. In de praktijk zullen ook
      voertuigbewegingen plaatsvinden van/naar het zuidoosten, waardoor de geluidbelasting
      op de woningen lager is.




                                           15                                                www.adviesburowindmill.com
                                                                                                www.milieucoordinator.nl
                                                                                                    www.milieuadvies.nl
                                                                                              www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                           20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




6   Beschouwing BBT

    Ten aanzien van het aspect geluidhinder wordt in de huidige bestuurspraktijk onder een
    hoog niveau van bescherming van het milieu verstaan dat er voldaan wordt aan de
    richt- en grenswaarden die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en in (eventueel
    lokaal) beleid. Voor de richtwaarden wordt veelal aansluiting gezocht bij de Handreiking
    industrielawaai en vergunningverlening van 1999, de grenswaarden van de Wet
    geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Buiten de van toepassing zijnde
    BBT-documenten wordt aangaande het aspect BBT (Best Beschikbare Technieken) het
    navolgende gesteld.

    Aangezien de installaties volledig nieuw zijn wordt ervan uit gegaan dat deze voldoen
    aan de huidige stand der techniek. Daarnaast is het redelijkerwijs niet mogelijk de
    geluiduitstraling van deze bronnen verder te verminderen.

    De bezoekende personen- en vrachtwagens zijn (grotendeels) van derden. De
    inrichtinghouder heeft geen directe invloed op de geluidemissie van deze voertuigen.
    De eigen voertuigen zullen normale en moderne transportmiddelen betreffen, die
    conform de stand der techniek zijn uitgevoerd.

    Gezien het bovenstaande wordt voldaan aan BBT.




                                          16                                                www.adviesburowindmill.com
                                                                                               www.milieucoordinator.nl
                                                                                                   www.milieuadvies.nl
                                                                                             www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                           20190131-BRO032-RAP-AKO-IL-2.0 / 31 januari 2019




7   Samenvatting en conclusie

    In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek
    uitgevoerd ten behoeve van een crematorium gelegen aan de Docfalaan te Oss in de
    gelijknamige gemeente.

    Aanleiding voor het onderzoek is de uitbreiding van het uitvaartcentrum met een
    crematorium. Ten behoeve van de uitbreiding wordt een bestemmingsplanprocedure
    gevolgd. Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de geluidimmissie ter plaatse van
    woningen in de directe omgeving, ten gevolge van de activiteiten van het
    uitvaartcentrum (crematorium en bestaande mortuarium) en daarmee de ruimtelijke
    inpasbaarheid van het nieuw te realiseren crematorium. Hiertoe is een rekenmodel
    opgesteld om de geluidniveaus ten gevolge van het uitvaartcentrum ter plaatse van de
    woningen in de directe omgeving te berekenen.

    De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform het gestelde in
    de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

    Zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT) als de maximale
    geluidniveaus (LAmax) ten gevolge van activiteiten op eigen terrein voldoen ter plaatse
    van woningen in de directe omgeving van het uitvaartcentrum aan de normstelling uit
    het VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” en              het Activiteitenbesluit
    milieubeheer.

    De geluidniveaus ten gevolge van het verkeer van en naar het uitvaartcentrum voldoen
    aan de richtwaarde uit de “Schrikkelcirculaire”.

    De inrichting kan voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT).

                                    WINDMILL
                          MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES




                               Ir. J.W.F. Schuddeboom




                                          17                                                www.adviesburowindmill.com
                                                                                               www.milieucoordinator.nl
                                                                                                   www.milieuadvies.nl
                                                                                             www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>I. INVOERGEGEVENS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      31 jan 2019, 09:57
                                                                                                                                                           Basismodel
                                                                                          Mobiele bron
                                                                                          Puntbronnen
                                                                                          Toetspunten
                                                                                          Bodemgebieden
                                                                                          Gebouwen
                                                                                          Hoogtelijnen




                                                                                             0m                               100 m
418400

                                                                                                          schaal = 1 : 2500




                                                                         F




418200




                                                                                                                                                           Kragten BV
                                                 165600                 165800   166000
Industrielawaai - IL, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V4.41


Figuur 1: Geografische ligging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                      Algemeen

Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     Basismodel

Model eigenschap
Omschrijving                        Basismodel
Verantwoordelijke                   JSchu
Rekenmethode                        #2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door                     JSchu op 17-12-2018
Laatst ingezien door                JSchu op 31-1-2019
Model aangemaakt met                Geomilieu V4.41

Dagperiode                          07:00 - 19:00
Avondperiode                        19:00 - 23:00
Nachtperiode                        23:00 - 07:00
Samengestelde periode               Etmaalwaarde
Waarde                              Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte            0
Rekenhoogte contouren               4
Detailniveau toetspunt resultaten   Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids       Groepsresultaten
Meteorologische correctie           Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor               0,0
Absorptiestandaarden                HMRI-II.8
Dynamische foutmarge                --
Clusteren gebouwen                  Ja
Verwijderen binnenwanden            Ja




Geomilieu V4.41                                                       31-1-2019 12:19:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel            Algemeen

Commentaar




Geomilieu V4.41             31-1-2019 12:19:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                31 jan 2019, 09:57
                                                                                                                                                     Basismodel
                                                                                     Mobiele bron
                                                                                     Puntbronnen
                                                                                     Toetspunten
                                                                                     Bodemgebieden
                                                                                     Gebouwen




                                                                                        0m                               40 m


                                                                                                     schaal = 1 : 1000




418300




                                                                        F




418200




                                                                                                                                                     Kragten BV
                            165700                                          165800           165900
Industrielawaai - IL, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V4.41


Figuur 2: Overzicht terrein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          31 jan 2019, 09:57
                                                                                                                                                                                                               Basismodel
                                                                                                                                            Mobiele bron
                                                                                                                                            Puntbronnen
                                                                                                                                            Toetspunten
                                                                                                                                            Bodemgebieden
                                                                                                                LS26                        Gebouwen
418400
                                                                                    WS85-95

                                                                          WS73-83

                                                                                                                                               0m                               60 m


                                                                                                                                                            schaal = 1 : 1500



                                          WS61-71




418300




                                                                                                            F




                                                              HL05a


                                                                                                                DFL12 _NW
                                                                     HL07                                              DFL12 _NO
                                                                                                                                                            DFL14
                                                                                                                DFL12 _ZW
                                                                                HL09


418200
                                                                                       HL11

                                                                                              HL13


                                                                                                     HL15




                                                                                                                                                                                                               Kragten BV
                                                                 165700                                     165800                 165900                                        166000
Industrielawaai - IL, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V4.41


Figuur 3: Overzicht toetspunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                  Toetspunten

Model:    Basismodel
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam        Omschr.                  Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
DFL14       Docfalaan   14               9,32   Relatief       1,50       5,00         --         --         --         --      Ja
DFL12 _NO   Docfalaan   12               9,64   Relatief       1,50       5,00         --         --         --         --      Ja
DFL12 _NW   Docfalaan   12               9,50   Relatief       1,50       5,00         --         --         --         --      Ja
DFL12 _ZW   Docfalaan   12               9,76   Relatief       1,50       5,00         --         --         --         --      Ja
HL05a       Heidelaan   5a               9,70   Relatief       1,50       5,00         --         --         --         --      Ja

HL07        Heidelaan   7              10,24    Relatief      1,50       5,00         --         --         --         --      Ja
HL09        Heidelaan   9              10,00    Relatief      1,50       5,00         --         --         --         --      Ja
HL11        Heidelaan   11              9,50    Relatief      1,50       5,00         --         --         --         --      Ja
HL13        Heidelaan   13              9,72    Relatief      1,50       5,00         --         --         --         --      Ja
HL15        Heidelaan   15             10,00    Relatief      1,50       5,00         --         --         --         --      Ja

WS61-71     Wilgenstraat     61-71      9,00    Relatief      1,50       4,50       7,50      10,50         --         --      Ja
WS73-83     Wilgenstraat     73-83      9,15    Relatief      1,50       4,50       7,50      10,50         --         --      Ja
WS85-95     Wilgenstraat     85-95      9,31    Relatief      1,50       4,50       7,50      10,50         --         --      Ja
LS26        Lindenstraat     26         9,50    Relatief      1,50       5,00         --         --         --         --      Ja




Geomilieu V4.41                                                                                                                      31-1-2019 10:06:16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                  31 jan 2019, 09:57
                                                                                                                                                                                                       Basismodel
                                                                                                                                       Mobiele bron
                                                                                                                                       Puntbronnen
                                                                                                                                       Toetspunten
                                                                                                                                       Bodemgebieden
                                                                                                                                       Gebouwen




                                                                                                                                          0m                               40 m


                                                                                                                                                       schaal = 1 : 1000




                                                                                4
                                                                              R0                                             INST_CR
                                                                         VW__R01                          OVEN
418300
                                                                        PW


                                                                                    INST_RK



                                                                                                 F


                                                                                     PW
                                                                                          _R
                                                                                            02

                                                                                                                 PW
                                                                                                                      _R
                                                                                                                        03




418200




                                                                                                                                                                                                       Kragten BV
                            165700                                                                   165800                                    165900
Industrielawaai - IL, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V4.41


Figuur 4a: Overzicht bronnen
Langtijdgemiddeld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                         31 jan 2019, 09:57
                                                                                                                                                                                                                              Basismodel
                                                                                                                                                              Mobiele bron
                                                                                                                                                              Puntbronnen
                                                                                                                                                              Toetspunten
                                                                                                                                                              Bodemgebieden
                                                                                                                                                              Gebouwen




                                                                                                                                                                 0m                               40 m
                                                                                                       DP_PP30
                                                                                                            DP_PP31
                                                                                                                                                                              schaal = 1 : 1000




                                                                                       ax
                                                                          DP_PP1204m
                                                                               _R
                                                                            VW
418300                                                                  DP_PP11




                                                                                                            F
                                                                               DP_PP03                                         DP_PP95   DP_PP88
                                                                                                                          DP_PP97
                                                                                                                                                    DP_PP82
                                                                                                                DP_PP37
                                                                                                            DP_PP40

                                                                                                  DP_PP41
                                                                                                                DP_PP56                   DP_PP72
                                                                                            DP_PP46                             DP_PP66
                                                                                                      DP_PP51                          DP_PP69
                                                                                                 DP_PP47




418200




                                                                                                                                                                                                                              Kragten BV
                            165700                                                                              165800                                                165900
Industrielawaai - IL, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V4.41


Figuur 4b: Overzicht bronnen
Maximaal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                31 jan 2019, 09:57
                                                                                                                                                     Basismodel
                                                                                     Mobiele bron
                                                                                     Puntbronnen
                                                                                     Toetspunten
                                                                                     Bodemgebieden
                                                                                     Gebouwen




                                                                                        0m                               40 m


                                                                                                     schaal = 1 : 1000




418300
                                                         PVW
                                                           W
                                                             1 ih




                                                                        F




418200




                                                                                                                                                     Kragten BV
                            165700                                          165800           165900
Industrielawaai - IL, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V4.41


Figuur 4c: Overzicht bronnen
Indirecte hinder
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                   Mobiele bronnen

Model:   Basismodel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam        Omschr.                                             X-1             Y-1         X-n         Y-n    H-1    H-n    M-1    M-n      Lengte
PW1ih       Personen-/bestelauto's                        165709,69       418318,66   165751,38   418259,20   0,75   0,75   9,50   9,50       76,54
VW1ih       Vrachtwagen                                   165709,87       418318,68   165751,40   418258,93   1,00   1,00   9,50   9,50       76,47
PW_R01      Personenwagens - route 1 (PP1-36)             165751,68       418259,51   165796,83   418311,22   0,75   0,75   9,50   9,32      104,50
PW_R02      Personenwagens - route 2 (PP41-51)            165752,12       418259,22   165771,49   418243,05   0,75   0,75   9,50   9,50       67,32
PW_R03      Personenwagens - route 3 (PP37-40+52-106)     165752,12       418258,93   165816,35   418266,06   0,75   0,75   9,50   9,00      171,54

VW_R04      Vrachtwagen                                   165751,98       418259,73   165798,67   418308,55   1,00   1,00   9,50   9,30      108,05
VW_R04max   Vrachtwagen                                   165751,98       418259,73   165798,67   418308,55   1,00   1,00   9,50   9,30      108,05




Geomilieu V4.41                                                                                                                           31-1-2019 10:11:19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                                                     Mobiele bronnen

Model:   Basismodel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam        Max.afst.   Gem.snelheid   Aantal(D)   Aantal(A)   Aantal(N)   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal
PW1ih            5,00             50         378          56          --    50,00    69,50     76,20     80,30     81,90    85,70    85,00    81,00    74,20        90,62
VW1ih            5,00             50           4          --          --    60,20    76,10     84,10     89,30     94,50    98,30    96,90    89,90    77,20       102,22
PW_R01           5,00             10         144          56          --    58,00    65,00     71,00     72,00     77,00    81,00    87,00    79,00    69,00        89,01
PW_R02           5,00             10          44          --          --    58,00    65,00     71,00     72,00     77,00    81,00    87,00    79,00    69,00        89,01
PW_R03           5,00             10         190          --          --    58,00    65,00     71,00     72,00     77,00    81,00    87,00    79,00    69,00        89,01

VW_R04         25,00             10           4          --          --    60,10    76,10     84,10     89,30     94,50     98,30    96,90   90,90    77,20       102,28
VW_R04max      25,00             10           4          --          --    66,10    82,10     90,10     95,30    100,50    104,30   102,90   96,90    83,20       108,28




Geomilieu V4.41                                                                                                                                                             31-1-2019 10:11:19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                                                                                                       Puntbronnen

Model:    Basismodel
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam      Omschr.                                       X              Y   Hoogte   Maaiveld   Cb(u)(D)   Cb(u)(A)   Cb(u)(N)   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k
OVEN      Uitlaat crematieoven                  165803,23      418302,78     5,00      14,50      4,500         --         --    52,00    60,00     71,00     70,00     73,00    74,00
INST_RK   LBH-installatie rouwkamers            165777,22      418291,06     1,50      12,73      3,501      1,500         --    53,00    66,00     70,00     73,00     76,00    76,00
INST_CR   LBH-installatie uitvaartdiensten      165847,44      418303,88     1,50      17,00      5,002         --         --    53,00    66,00     70,00     73,00     76,00    76,00
DP_PP51   Dichtslaan portier                    165784,25      418245,58     0,50       9,50         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00    87,00
DP_PP56   Dichtslaan portier                    165796,25      418250,38     0,50       9,50         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00    87,00

DP_PP66   Dichtslaan   portier                  165826,20      418246,10    0,50       9,50         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP69   Dichtslaan   portier                  165836,90      418244,27    0,50       9,78         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP82   Dichtslaan   portier                  165862,38      418268,48    0,50      10,10         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP47   Dichtslaan   portier                  165775,85      418239,89    0,50       9,50         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP46   Dichtslaan   portier                  165767,62      418247,24    0,50       9,50         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00

DP_PP03   Dichtslaan   portier                  165751,18      418276,02    0,50       9,50         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP11   Dichtslaan   portier                  165740,60      418298,42    0,50       9,50         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP12   Dichtslaan   portier                  165744,44      418304,67    0,50       9,47         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP30   Dichtslaan   portier                  165786,28      418325,30    0,50       9,31         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP31   Dichtslaan   portier                  165793,59      418325,25    0,50       9,32         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00

DP_PP41   Dichtslaan   portier                  165777,10      418255,78    0,50       9,50         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP40   Dichtslaan   portier                  165795,11      418263,08    0,50       9,73         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP37   Dichtslaan   portier                  165801,54      418266,74    0,50       9,65         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP97   Dichtslaan   portier                  165816,28      418271,27    0,50       9,00         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP95   Dichtslaan   portier                  165824,34      418274,80    0,50       9,00         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00

DP_PP88   Dichtslaan portier                    165841,47      418273,54    0,50       9,00         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00
DP_PP72   Dichtslaan portier                    165841,97      418249,86    0,50      10,14         --         --         --    64,00    71,00     77,00     78,00     83,00     87,00




Geomilieu V4.41                                                                                                                                                       31-1-2019 10:12:56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                       Puntbronnen

Model:    Basismodel
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam       Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal
OVEN        70,00    60,00    53,00        79,03
INST_RK     71,00    68,00    60,00        81,26
INST_CR     71,00    68,00    60,00        81,26
DP_PP51     93,00    85,00    75,00        95,01
DP_PP56     93,00    85,00    75,00        95,01

DP_PP66     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP69     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP82     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP47     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP46     93,00    85,00    75,00       95,01

DP_PP03     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP11     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP12     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP30     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP31     93,00    85,00    75,00       95,01

DP_PP41     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP40     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP37     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP97     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP95     93,00    85,00    75,00       95,01

DP_PP88     93,00    85,00    75,00       95,01
DP_PP72     93,00    85,00    75,00       95,01




Geomilieu V4.41                                                           31-1-2019 10:12:56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                          2,452,30 5,77
                                                                        2,46             5,81
                                                                                                               2,88




                                                                                                                                                                                                                                                        31 jan 2019, 09:57
                                                                                                                                                                                                                                                                             Basismodel
                                                                         8,12        5,80
                                                                                  5,86                                                                     4,21                                             Mobiele bron
                                                                          8,14 2,55                        7,08
                                                                           8,20                  8,47                                                                                                       Puntbronnen
                                                                                             2,43 7,86
                                                                                          5,74                 6,19                                                                                         Toetspunten
                                             5,71                                       5,77 2,42 7,91                                                    4,05                                              Bodemgebieden
                                                                                      5,82 2,302,50
                                                                                   5,79             2,47
                                              5,82                              6,52
                                                                              5,92         2,40 2,42                                                                                                        Gebouwen
                                                                                          2,46 2,45
                                                                                            2,23      5,87
                                                                                       2,41
                                                                                      2,582,44      5,91
                                                                                   2,412,41
                                                                                 2,49 2,26 5,73   5,76
                                                                                                5,73
                                                6,04                              8,11     5,91
                                                  5,91                              8,11 2,54                                    0,04
                                                   5,91                              8,18
                                                    5,89                                                                         5,63
                                                  2,772,65
                                                    2,58                                                                                                                                                       0m                               100 m
                                             2,54                                                                                  5,72
                                             2,66
418400                                                  6,00
                                                      5,91                                             11,20
                                              2,88  5,98
                                                 5,20                                                                        3,12                                                                                           schaal = 1 : 2500
                                                                                               11,25




                                                                          11,40
                                                                 11,37
                                                 11,38
                                         0,00


                                                                                                                                                5,00
                                                                                                                                                5,00     8,00
                                                                                                                          3,21          8,00      5,00




                                                                                        5,66                                                                                                3,65

                                                                        3,30        3,01                                                5,09                                              5,17
                                                                                    4,45 5,93
                                                3,38

                                                                                                  5,29
418200                                                                                                                                                           4,21
                                                                          5,71
                                                                                   3,19
                                                                                                          6,77
                                                                                                 7,00                                                            4,51
                                                                                                                   6,09
                                                                                                         9,82
                                                                                                            3,80
                                                                                 6,04                                      6,25
                                                                                                                                               3,75
                                                         3,38                                                    8,47
                                                                                                                 8,80                   3,54
                                                  3,90                                                             3,90
                                                                                                    7,01
                                                                                                         7,86                     5,35                 3,84
                                                       3,61
                                                                4,60                3,17                                  3,25
                                                                                                                5,85
                                                                                                                          5,35                                                                                              2,90
                                                                                                                                                              3,03
                                                                                                       0,00
                                                            4,43                                        3,09                                                             8,64                                       4,385,40
                                                                5,71                                        5,65               3,51
                                                                                           6,25                                   3,33 3,23                                 6,19
                                                                                                                          5,25
                                                                                                           2,36                                           3,23       2,31
                                                     0,97 5,93              3,27
                                                                                                                                                                                   5,71




                                                                                                                                                                                                                                                                             Kragten BV
                                                                                                                                                                  3,72      9,88
                                                             4,48
                                                 165600                                                                            165800                                                          166000
Industrielawaai - IL, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V4.41


Figuur 5: Overzicht gebouwen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                      1,00
                                         0,00                   0,00                                         1,00 1,001,00                                       1,00
                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                         1,00
                                                                                                                           1,00       1,00 1,00
                                                                                                                                             0,50                 1,00




                                                                                                                                                                                                                                                                      31 jan 2019, 09:57
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Basismodel
                                              1,00
                                             1,00                                                                           1,00
                                                                                                                          1,00
                                                                                                                            1,00
                                                                                                                           1,00                    1,00 1,00
                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                 1,00             1,00
                                                                                                                                                                1,001,00
                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                               1,001,00
                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                  1,00
                             0,50
                                            0,00                  0,00
                                                                   0,50
                                                                0,00
                                                                  1,00               0,001,00                 1,00        1,00
                                                                                                                           1,00
                                                                                                                            1,00
                                                                                                                           1,00
                                                                                                                          1,00
                                                                                                                           1,00
                                                                                                                            1,00
                                                                                                                            1,00
                                                                                                                          1,00  1,001,001,00
                                                                                                                             1,00
                                                                                                                             1,00
                                                                                                                             1,00
                                                                                                                           1,00
                                                                                                                             1,00
                                                                                                                            1,00              0,00
                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                  1,00    1,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                           1,00
                                                                                                                                                              0,00
                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                           1,00
                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                             1,00
                                                                                                                                                             1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                             1,001,00
                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                               1,00         1,00   0,00
                                                                                                                                                                                  0,00
                                                                                                                                                                                    1,00 1,00
                                                                                                                                                                                                     1,00         Mobiele bron
                                                                                0,00       0,00
                                                                                   1,00 0,00                     1,00
                                                                                                                 1,00
                                                                                                                 0,50      1,00                 1,00    1,00
                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                          1,00
                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                          1,00
                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                       1,00                  1,00
                                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                                            1,00   0,00
                                                                                                                                                                                  0,00                                     1,00
                                                                        0,500,00                                 1,00
                                                                                                                  1,00
                                                                                                                 1,00           1,00
                                                                                                                              1,00
                                                                                                                             1,00
                                                                                                                            1,00  0,00
                                                                                                                               1,00
                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                1,00
                                                                                                                               1,00      0,00    1,00                      1,00
                                                                                                                                                                          1,00
                                                                                                                                                                         1,00      0,00
                                                                                                                                                                                  0,00                            Puntbronnen
                                                            0,00               0,00
                                                                            0,00                                               1,00
                                                                                                                              1,00
                                                                                                                            1,001,00
                                                                                                                             1,00
                                                                                                                                1,00
                                                                                                                               1,00
                                                                                                                              1,00
                                                                                                                            1,00
                                                                                                                              1,00 1,00
                                                                                                                                 1,00     1,00
                                                                                                                                        1,00     0,00
                                                                                                                                               0,00                   1,00
                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                  1,00               1,00
                                                                                                                                                                                    0,00              1,00
                                                                             1,000,00
                                                                             0,00                                  1,00
                                                                                                                  1,00      1,001,00
                                                                                                                             1,00
                                                                                                                               1,00
                                                                                                                               1,00
                                                                                                                              1,00
                                                                                                                             1,001,00
                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                1,00
                                                                                                                               1,00
                                                                                                                             1,00
                                                                                                                              1,00    1,00   0,00
                                                                                                                                           0,00
                                                                                                                                            0,00
                                                                                                                                          0,00                   1,00
                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                             1,00
                                                                                                                                                                                 0,00
                                                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                                                                                  Toetspunten
                                             0,000,50               0,00 0,00               0,00                              1,00        0,00
                                                                                                                                           0,00
                                                                                                                                         0,00     0,00      1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                          1,00                     1,00
                                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                1,00 1,00
                                                                                                                                                                                   1,00
                                            0,00              1,000,00
                                                              0,00    1,00                  0,00                             1,000,00  0,00
                                                                                                                                     1,00              1,00
                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                      1,00                     1,00
                                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                                              0,00
                                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                                           1,00
                                                                                                                                                                           1,00
                                                                                                                                                                          1,00    1,00
                                                                                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                                             1,00
                                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                                                1,00 1,00
                                                                                                                                                                                     1,00                         Bodemgebieden
                                              1,00
                                               1,00
                                              0,00                                                                                    0,00
                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                    1,00                                    1,00
                                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                                             1,00
                                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                                           1,00
                                                                                                                                                                           1,00    1,00
                                                                                                                                                                                 1,00 1,00
                                                         1,000,00                                                            1,00        1,00
                                                                                                                                            0,00
                                                                                                                                                   0,00 1,00 1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                           1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                          1,00
                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                             1,00 1,00
                                                                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                                0,00
                                                                                                                                                                 1,00 0,00
                                                                                                                                                                   0,00
                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                  1,00         1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                                             1,00
                                                                                                                                                                               1,00   1,00
                                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                                   1,00         1,00
                                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                                         1,00 1,00Gebouwen
                                                                1,00                           0,00                1,00    0,00 0,00
                                                                                                                         0,00                               0,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                        1,00 1,00
                                                                                                                                                             1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                            0,00
                                                                                                                                                           1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                          1,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                         0,00
                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                        1,00  1,00 1,00 1,00
                                                                                                                                                             1,00                1,00
                                                                                                                                                                              1,00
                                                                                                                                                                             1,00  1,00
                                                                                                                                                                                 1,00   1,00
                                                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                                                      1,00
                                                                                 0,50             0,00 0,00
                                                                                                 1,00     0,00        1,00                  0,001,00 1,001,00
                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                        1,00        1,00 1,00      1,00
                                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                               1,00  1,00
                                                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                              0,50 1,00       1,00
                                                                                                                                                                              1,001,00
                                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                                 1,00                   1,00                                                   1,00
                                  0,00  0,00
                                            1,00
                                            0,00                  0,00                                                                          1,00
                                                                                                                                                 1,00     0,500,00
                                                                                                                                                           0,00      1,00
                                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                                             1,00   1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                                                                          0,50
                                                                                                                                                                                                       1,00 1,001,001,00 1,00        0,50 0,00
                                                                                                                                                                                                                                                    1,00
                                  0,00                                                            0,00                              1,00
                                                                                                                                    1,00         1,00         1,00
                                                                                                                                                            1,00      1,00       1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                               1,00  1,00
                                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                                                  1,00
                                   0,00                              0,00
                                                                  0,000,00
                                                                    1,00                       0,00      0,00
                                                                                                       1,00                            0,00      1,00
                                                                                                                                                  1,001,00
                                                                                                                                                       1,00    1,00
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                               1,00   1,00
                                                                                                                                                                   1,00  1,00
                                                                                                                                                                         1,00 1,00 1,00
                                                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                                 1,00                                                      1,00
                                                                                        0,00
                                                                                     0,00                0,000,00                        1,00
                                                                                                                                         1,00     1,00         0,50
                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                             0,50
                                                                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                             1,00  1,00
                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                                         1,00   1,00
                                                                                                                                                                                1,00
                                                                                                                                                                               1,00                       1,00       1,00
                                                     1,00                        0,00                         0,50                        1,00
                                                                                                                                   1,00 1,00  1,001,00
                                                                                                                                             1,00 1,00          1,00
                                                                                                                                                             1,00    1,001,00
                                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                                      1,00               1,001,00     0,00      0,00
                                                        1,00
                                                     0,00
                                                   0,00               0,00                       1,00
                                                                                                  0,00                                             1,00 1,001,00     1,00
                                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                                    1,001,00
                                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                                     1,00   1,00
                                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                                     1,00 1,00
                                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                                                                                        1,001,00       0,00
                                                                                   0,00                                  1,00       0,00           1,00
                                                                                                                                                    1,00 1,00 1,00  1,00
                                                                                                                                                                 1,00  1,00
                                                                                                                                                                     1,00  1,00
                                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                                                                                            1,00            1,00                 0,00
                                                                                                                                                                                                               1,00                0,50
                                                                        1,00 0,00
                                                                1,00 0,00             1,00              0,00                 1,00    1,00
                                                                                                                             1,00 1,00 1,00 1,00                        1,00
                                                                                                                                                                     1,00  1,00
                                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                                           1,00
                                                                                                                                                                          1,00
                                                                                                                                                                         1,00
                                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                                      1,00                   0,00                    0 m
                                                                                                                                                                                                                      1,00            1,00                 100 m
                                                                                                                 0,50                 1,00                       1,00
                                                                                                                                                                 0,001,00
                                                                                                                                                                  0,00
                                                                                                                                                                  0,001,00
                                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                                       1,00                           0,00
                                                                                                                                                                                                      1,00        0,00
                                       0,50
                                                               0,00                 0,00
                                                                                    1,00                                          0,001,00                1,000,00
                                                                                                                                                     1,001,00
                                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                       1,00
                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                      1,00
                                                                                                                                                                 0,00
                                                                                                                                                                 0,00               1,00                                      1,00 1,00
418400                                                          0,00       0,00                            0,00
                                                                                                         0,00                         1,00           1,00
                                                                                                                                                     1,00
                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                    0,50
                                                                                                                                                    1,00
                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                   1,00
                                                                                                                                                  1,00
                                                                                                                                                 1,00
                                                                                                                                                1,00                    1,000,50            1,00
                                                                                                                                                                                          0,00
                                                                                    0,00                                               1,00     1,00                                                   1,00
                                                                                                                                                                                                       0,00                       schaal = 1 : 2500
                                                           0,00                                                       0,50 1,00 1,00                                         1,00
                                                                                                                                                                            1,00                              0,50
                                                                     1,00              1,00                                             1,00                          1,00             1,000,001,00
                                                                                                                                                                                                                          1,00
                                                                                                                                                                                                                               0,00
                                                  0,00                                                                                                                                                  1,00 1,00 1,00
                                            0,00                                                      1,00
                                                                                                       1,00                                                1,00                                 1,00           1,001,00
                                                                            0,00                                      1,00                1,00                                        1,00
                                                                                                                                                                                    1,00
                                       0,00 0,001,00        1,00
                                                             1,00
                                                                     0,00                    1,00              0,00                                                   0,50     1,00       1,00   1,00         1,00
                                                                                                                                                                                                                1,00                                               1,00
                                          1,00             0,00                   1,00
                                                                                    0,00                                     0,00 1,00                                              1,00                                     1,00
                                          1,000,50         1,000,00 0,00                                                                              1,00
                                                                                                                                                                                      1,00
                                                                       1,00 0,00                                                              1,00
                          0,00            1,00
                                         0,00                                 1,00                   1,00          0,00       0,00
                                       0,00       0,00        1,00                                                               1,00
                                                                                 0,00
                                                                                 0,50  1,00             1,00         0,001,00
                                                                                            0,00                                         0,00
                                        1,00                                             1,00              1,00
                                                                                                          1,00              1,00
                                           1,00                                                                                                                                                         1,00
                                                                                               0,00            1,00
                                                                                             1,00
                                                                                            1,00
                                             1,00                                    0,00
                                                                                      1,00
                                     0,00 1,00                                          0,00
                                                                                         1,00
                                      0,00        1,00
                                                                                 0,00            1,00
                                                                                                1,00            0,50
                                                  1,00                                                                                                1,00
                                                                              0,00                                                                                                                                               1,00
                                                                          1,00                      0,00                                                                                                                              1,00
                                           0,00                1,001,00
                                                                    1,00
                                                                  0,00                                                                      1,00
                                                            0,00                                            0,00
                                                         1,00 1,00
                                                       1,00                                               0,00
                                                                                                         0,00
                                         1,00                                                            1,00 1,00       0,50
                                                                                                     1,00           0,50
                                                              1,00                                                                                   1,00
                                                                                                            0,00
                                                                                                          0,00               0,00                   1,00
                                                                                                                                1,00                                                                                                                                1,00
418200                                                       1,00                      1,00         0,50                                                                                      1,00
                                                                                          1,00
                                                                0,00                        0,00                                                            0,50
                                                                                                                                                                      1,00                           0,50
                                                                                                                                        1,00
                                                                                                                                     0,00
                                                                  1,00
                                                                                                                                              0,00
                                                                 0,00
                                                                   0,00                                                                1,00       1,00
                                                                                                                             0,00                                                              1,00
                                                                                                                            0,50                0,00 0,00
                       0,00                                        1,00 0,00          0,50         1,00            1,00
                                                                      1,00                                           1,00                           1,00 1,00
                                                                    0,00                                   1,00
                                                  0,50                                                           0,00                                  0,00
                                                                                                                1,00
                                                                                                               0,50
                          0,00
                         1,00
                           1,00                                            0,50
                                                                        1,00
                                                                                                                      0,00
                                                                             1,00                          1,001,00
                                                                                                               1,00
                                                                                                                                                               1,00
                                                                          0,00
                                                                              0,00                                                                                      0,00
                                                                                                                                                                        0,00              1,00
                                                                            1,00                               1,00                                                    0,00
                                                                                                                                                                      0,00                                                                                          0,50
                                                                                1,00                        0,50                                                                                                                   0,50
                                                                              0,00                             0,00                                                          1,00 1,00                                 0,50
                                                                               1,00                                                                                                                                                                            1,00
                                                                                                            1,00
                                        1,00                                       0,50
                                                                                 0,50                              1,00                                                                                                     0,50
                                                                                                                                                                                  0,00                                                                1,00
                                                                                                                       0,00
                                                                                                                        1,00                            0,50                       1,00
                                                                                                                                                                                    0,00
                                                                                      1,00             1,00              0,00                                                        1,00
                                                                                   1,00      1,00 0,00 0,00     0,00
                                                                                                                 0,00




                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kragten BV
                                                                                                             0,00
                                                                                                          0,00    0,00
                                                                                                                    0,00
                                                                                                                       1,000,001,00                                                    0,00                               1,00
                                                                                                   1,00                     1,00
                                                                                                                              0,00 0,00                                                 1,00
                                                                                                                                                                                          0,00
                                                0,00
                                                 165600
                                                                               1,00                                         165800                                                                     166000
Industrielawaai - IL, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V4.41


Figuur 6: Overzicht bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Invoergegevens rekenmodel                                                                            Groepen

Rapport:     Groepenbeheer
Model:       Basismodel
             Definitief 2.0 - Crematorium Docfalaan Oss
Lijst van:   Alle items

Groep               Itemtype       Naam        Omschrijving
Langtijdgemiddeld   Puntbron       INST_CR     LBH-installatie uitvaartdiensten
Langtijdgemiddeld   Puntbron       INST_RK     LBH-installatie rouwkamers
Langtijdgemiddeld   Puntbron       OVEN        Uitlaat crematieoven
Langtijdgemiddeld   Mobiele bron   PW_R01      Personenwagens - route 1 (PP1-36)
Langtijdgemiddeld   Mobiele bron   PW_R02      Personenwagens - route 2 (PP41-51)

Langtijdgemiddeld   Mobiele bron   PW_R03      Personenwagens - route 3 (PP37-40+52-106)
Langtijdgemiddeld   Mobiele bron   VW_R04      Vrachtwagen
Maximaal            Puntbron       DP_PP03     Dichtslaan portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP11     Dichtslaan portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP12     Dichtslaan portier

Maximaal            Puntbron       DP_PP30     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP31     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP37     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP40     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP41     Dichtslaan   portier

Maximaal            Puntbron       DP_PP46     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP47     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP51     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP56     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP66     Dichtslaan   portier

Maximaal            Puntbron       DP_PP69     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP72     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP82     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP88     Dichtslaan   portier
Maximaal            Puntbron       DP_PP95     Dichtslaan   portier

Maximaal            Puntbron       DP_PP97     Dichtslaan portier
Maximaal            Mobiele bron   VW_R04max   Vrachtwagen
Indirecte hinder    Mobiele bron   PW1ih       Personen-/bestelauto's
Indirecte hinder    Mobiele bron   VW1ih       Vrachtwagen




Geomilieu V4.41                                                                            31-1-2019 10:15:39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>II. REKENRESULTATEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten rekenmodel                                                              Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT

Rapport:          Resultatentabel
Model:            Basismodel
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Langtijdgemiddeld
Groepsreductie:   Nee

Naam
Toetspunt    Omschrijving             Hoogte     Dag   Avond   Nacht   Etmaal      Li
DFL12 _NO_   Docfalaan 12               5,00   43,05   31,44      --    43,05   65,13
DFL12 _NO_   Docfalaan 12               1,50   40,87   27,98      --    40,87   64,58
DFL12 _NW_   Docfalaan 12               5,00   43,33   34,74      --    43,33   66,48
DFL12 _NW_   Docfalaan 12               1,50   41,59   31,77      --    41,59   66,32
DFL12 _ZW_   Docfalaan 12               5,00   37,21   30,74      --    37,21   61,33

DFL12 _ZW_   Docfalaan   12            1,50    27,85   23,11     --    28,11    55,82
DFL14_A      Docfalaan   14            1,50    27,44   17,33     --    27,44    53,44
DFL14_B      Docfalaan   14            5,00    29,05   18,63     --    29,05    53,61
HL05a_A      Heidelaan   5a            1,50    33,54   29,99     --    34,99    62,32
HL05a_B      Heidelaan   5a            5,00    35,85   32,63     --    37,63    62,62

HL07_A       Heidelaan   7             1,50    33,02   29,00     --    34,00    61,39
HL07_B       Heidelaan   7             5,00    35,36   31,62     --    36,62    61,86
HL09_A       Heidelaan   9             1,50    33,60   29,02     --    34,02    61,72
HL09_B       Heidelaan   9             5,00    36,00   31,74     --    36,74    62,02
HL11_A       Heidelaan   11            1,50    32,13   26,85     --    32,13    60,33

HL11_B       Heidelaan   11            5,00    34,15   29,04     --    34,15    60,54
HL13_A       Heidelaan   13            1,50    31,94   26,38     --    31,94    59,74
HL13_B       Heidelaan   13            5,00    34,07   28,55     --    34,07    59,99
HL15_A       Heidelaan   15            1,50    31,03   24,82     --    31,03    58,97
HL15_B       Heidelaan   15            5,00    32,86   26,46     --    32,86    58,75

LS26_A       Lindenstraat     26       1,50    29,24   27,07     --    32,07    58,55
LS26_B       Lindenstraat     26       5,00    31,53   29,15     --    34,15    58,88
WS61-71_A    Wilgenstraat     61-71    1,50    29,08   27,02     --    32,02    58,58
WS61-71_B    Wilgenstraat     61-71    4,50    30,42   28,32     --    33,32    58,57
WS61-71_C    Wilgenstraat     61-71    7,50    31,79   29,66     --    34,66    58,66

WS61-71_D    Wilgenstraat     61-71   10,50    33,05   30,85     --    35,85    58,76
WS73-83_A    Wilgenstraat     73-83    1,50    29,23   27,06     --    32,06    59,63
WS73-83_B    Wilgenstraat     73-83    4,50    31,06   28,77     --    33,77    60,08
WS73-83_C    Wilgenstraat     73-83    7,50    32,54   30,27     --    35,27    60,13
WS73-83_D    Wilgenstraat     73-83   10,50    33,55   31,31     --    36,31    60,18

WS85-95_A    Wilgenstraat 85-95        1,50    29,24   27,31     --    32,31    59,51




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41                                                                                                   31-1-2019 12:27:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten rekenmodel                                                         Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT

Rapport:          Resultatentabel
Model:            Basismodel
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Langtijdgemiddeld
Groepsreductie:   Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving         Hoogte     Dag   Avond   Nacht   Etmaal      Li
WS85-95_B   Wilgenstraat 85-95     4,50   31,25   29,14      --    34,14   60,11
WS85-95_C   Wilgenstraat 85-95     7,50   32,77   30,65      --    35,65   60,16
WS85-95_D   Wilgenstraat 85-95    10,50   33,67   31,60      --    36,60   60,19




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41                                                                                              31-1-2019 12:27:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten rekenmodel                                              Maximale geluidniveaus LAmax

Rapport:     Resultatentabel
Model:       Basismodel
             LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:       Maximaal

Naam
Toetspunt     Omschrijving             Hoogte     Dag   Avond   Nacht
DFL12 _NO_    Docfalaan 12               5,00   59,74   58,93      --
DFL12 _NO_    Docfalaan 12               1,50   59,11   59,11      --
DFL12 _NW_    Docfalaan 12               5,00   64,23   60,76      --
DFL12 _NW_    Docfalaan 12               1,50   61,50   61,05      --
DFL12 _ZW_    Docfalaan 12               5,00   60,88   54,40      --

DFL12 _ZW_    Docfalaan   12            1,50    53,82   52,48     --
DFL14_A       Docfalaan   14            1,50    46,65   39,05     --
DFL14_B       Docfalaan   14            5,00    47,73   40,77     --
HL05a_A       Heidelaan   5a            1,50    58,34   45,95     --
HL05a_B       Heidelaan   5a            5,00    61,34   48,52     --

HL07_A        Heidelaan   7             1,50    57,64   45,48     --
HL07_B        Heidelaan   7             5,00    60,51   47,91     --
HL09_A        Heidelaan   9             1,50    57,44   45,98     --
HL09_B        Heidelaan   9             5,00    60,73   49,30     --
HL11_A        Heidelaan   11            1,50    55,76   44,75     --

HL11_B        Heidelaan   11            5,00    58,05   47,73     --
HL13_A        Heidelaan   13            1,50    54,76   45,43     --
HL13_B        Heidelaan   13            5,00    57,51   48,66     --
HL15_A        Heidelaan   15            1,50    54,44   43,38     --
HL15_B        Heidelaan   15            5,00    54,70   45,71     --

LS26_A        Lindenstraat     26       1,50    56,00   43,34     --
LS26_B        Lindenstraat     26       5,00    58,29   45,36     --
WS61-71_A     Wilgenstraat     61-71    1,50    52,66   40,88     --
WS61-71_B     Wilgenstraat     61-71    4,50    54,13   42,07     --
WS61-71_C     Wilgenstraat     61-71    7,50    55,64   43,71     --

WS61-71_D     Wilgenstraat     61-71   10,50    56,53   44,34     --
WS73-83_A     Wilgenstraat     73-83    1,50    55,01   41,10     --
WS73-83_B     Wilgenstraat     73-83    4,50    57,19   42,39     --
WS73-83_C     Wilgenstraat     73-83    7,50    58,82   44,09     --
WS73-83_D     Wilgenstraat     73-83   10,50    59,28   45,09     --

WS85-95_A     Wilgenstraat 85-95        1,50    55,02   42,02     --
WS85-95_B     Wilgenstraat 85-95        4,50    57,32   43,57     --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41                                                                   31-1-2019 12:28:37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten rekenmodel                                         Maximale geluidniveaus LAmax

Rapport:    Resultatentabel
Model:      Basismodel
            LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:      Maximaal

Naam
Toetspunt    Omschrijving         Hoogte     Dag   Avond   Nacht
WS85-95_C    Wilgenstraat 85-95     7,50   58,86   45,23      --
WS85-95_D    Wilgenstraat 85-95    10,50   59,26   45,82      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41                                                              31-1-2019 12:28:37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten rekenmodel                                                              Indirecte hinder LAeq

Rapport:          Resultatentabel
Model:            Basismodel
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Indirecte hinder
Groepsreductie:   Nee

Naam
Toetspunt    Omschrijving             Hoogte     Dag   Avond   Nacht   Etmaal      Li
DFL12 _NO_   Docfalaan 12               5,00   23,21   19,05      --    24,05   61,71
DFL12 _NO_   Docfalaan 12               1,50   17,92   13,79      --    18,79   58,16
DFL12 _NW_   Docfalaan 12               5,00   28,16   24,00      --    29,00   65,74
DFL12 _NW_   Docfalaan 12               1,50   25,79   21,63      --    26,63   65,72
DFL12 _ZW_   Docfalaan 12               5,00   26,83   22,71      --    27,71   64,55

DFL12 _ZW_   Docfalaan   12            1,50    23,90   19,79     --    24,79    63,69
DFL14_A      Docfalaan   14            1,50    13,12    8,84     --    13,84    54,84
DFL14_B      Docfalaan   14            5,00    15,75   11,54     --    16,54    56,36
HL05a_A      Heidelaan   5a            1,50    28,86   24,69     --    29,69    68,22
HL05a_B      Heidelaan   5a            5,00    31,98   27,83     --    32,83    68,63

HL07_A       Heidelaan   7             1,50    27,43   23,27     --    28,27    66,95
HL07_B       Heidelaan   7             5,00    30,48   26,33     --    31,33    67,31
HL09_A       Heidelaan   9             1,50    26,53   22,39     --    27,39    66,01
HL09_B       Heidelaan   9             5,00    29,75   25,62     --    30,62    66,66
HL11_A       Heidelaan   11            1,50    23,69   19,55     --    24,55    63,72

HL11_B       Heidelaan   11            5,00    25,98   21,83     --    26,83    63,93
HL13_A       Heidelaan   13            1,50    22,52   18,39     --    23,39    62,68
HL13_B       Heidelaan   13            5,00    24,74   20,61     --    25,61    63,12
HL15_A       Heidelaan   15            1,50    22,56   18,43     --    23,43    62,99
HL15_B       Heidelaan   15            5,00    22,64   18,51     --    23,51    61,61

LS26_A       Lindenstraat     26       1,50    16,40   12,23     --    17,23    57,23
LS26_B       Lindenstraat     26       5,00    20,54   16,33     --    21,33    60,25
WS61-71_A    Wilgenstraat     61-71    1,50    25,20   21,06     --    26,06    65,07
WS61-71_B    Wilgenstraat     61-71    4,50    27,85   23,69     --    28,69    65,85
WS61-71_C    Wilgenstraat     61-71    7,50    29,06   24,92     --    29,92    65,87

WS61-71_D    Wilgenstraat     61-71   10,50    29,35   25,22     --    30,22    65,84
WS73-83_A    Wilgenstraat     73-83    1,50    23,59   19,47     --    24,47    63,62
WS73-83_B    Wilgenstraat     73-83    4,50    26,05   21,91     --    26,91    64,48
WS73-83_C    Wilgenstraat     73-83    7,50    27,56   23,43     --    28,43    64,50
WS73-83_D    Wilgenstraat     73-83   10,50    28,05   23,93     --    28,93    64,49

WS85-95_A    Wilgenstraat 85-95        1,50    22,06   17,93     --    22,93    62,22




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41                                                                          31-1-2019 12:28:58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten rekenmodel                                                         Indirecte hinder LAeq

Rapport:          Resultatentabel
Model:            Basismodel
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Indirecte hinder
Groepsreductie:   Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving         Hoogte     Dag   Avond   Nacht   Etmaal      Li
WS85-95_B   Wilgenstraat 85-95     4,50   24,20   20,07      --    25,07   62,88
WS85-95_C   Wilgenstraat 85-95     7,50   25,79   21,66      --    26,66   62,90
WS85-95_D   Wilgenstraat 85-95    10,50   26,45   22,34      --    27,34   62,90




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41                                                                     31-1-2019 12:28:58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>