<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     BESTEMMINGSPLAN
Crematorium Docfalaan Oss – 2020

   Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek




        Gemeente Oss | Raadhuislaan 2 | 5341 GM | Oss |
             T: 14 0412 | F: 0412 642605 | www.oss.nl |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                             Rapport
                                            projectnummer 431364
                                            definitief revisie 00
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te
                                            28 februari 2018
                                     Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss



projectnummer 431364
definitief revisie 00
28 februari 2018


Auteur
J.J.J. Nelen




Opdrachtgever
Gemeente Oss
Postbus 5
5340 BA Oss




 datum vrijgave   beschrijving revisie 00   PL2018    goedkeuring    vrijgave
  28-2-2018        Definitief                N.v.t.    A. Hendrikx    M. Elings
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>        Inhoudsopgave                                                               Blz.

1       Inleiding                                                                     2

2       Vooronderzoek                                                                 3
2.1     Algemeen                                                                      3
2.2     Terreinbeschrijving                                                           3
2.3     Voormalig- en huidig gebruik                                                  4
2.4     Toekomstig gebruik                                                            5
2.5     Bodemopbouw en geohydrologie                                                  5
2.6     Conclusie vooronderzoek en hypothese                                          5


3       Verrichte werkzaamheden                                                       7
3.1     Veldwerkzaamheden                                                             7
3.2     Laboratoriumonderzoek                                                         7


4       Onderzoeksresultaten                                                          8
4.1     Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen                                        8
4.2     Analyseresultaten                                                             8
4.2.1   Toetsingskader                                                                8
4.2.2   Grond                                                                         9
4.2.3   Grondwater                                                                    9


5       Conclusies                                                                   11


        Bijlagen
        1.    Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen
        2.    Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden
        3.    Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden
        4.    Normwaarden grond en grondwater
        5.    Toelichting op normwaarden grond en grondwater
        6.    Analysecertificaten
        7.    Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek
        8.    Verantwoording uitvoering onderzoek BRL 2000
        9.    Foto’s onderzoekslocatie
        10.   Verkregen bodeminformatie Gemeente Oss


        Tekeningen
        431364-O-1       Overzichtstekening met ligging locatie
        431364-S-1       Situatietekening met boringen en peilbuizen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    Rapport
    Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
    projectnummer 431364
    28 februari 2018 revisie 00




1   Inleiding
    In opdracht van Gemeente Oss is door Antea Group in februari 2018 een verkennend
    bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Docfalaan 12 te Oss.

    Aanleiding
    De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen aankoop van de percelen en de
    voorgenomen nieuwbouw van een crematorium nabij het bestaande uitvaartcentrum.

    Doel
    Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit vast te leggen om in het
    kader van de voorgenomen aankoop de gebruiksmogelijkheden van het terrein te bepalen.

    Teven is het doel van het verkennend bodemonderzoek de bodemkwaliteit vast te leggen ten
    behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen.

    Onderzoeksstrategie en kwaliteit
    Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij
    verkennend onderzoek).

    Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties
    van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7.

    In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten
    van het onderzoek beschreven.




                                                    Blad 2 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      Rapport
      Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
      projectnummer 431364
      28 februari 2018 revisie 00




2     Vooronderzoek
2.1   Algemeen

      Bij toepassing van de NEN 5740 en NEN 5707 (Strategie voor het uitvoeren van asbestonderzoek
      in grond) moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ afwezigheid, de aard en de
      ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een
      hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725
      (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek).

      Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van
      verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek.

      Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende
      percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden ook de percelen
      hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het
      gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in
      beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel in het
      vooronderzoek te betrekken.

      Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie:
      - voormalig gebruik
      - huidig gebruik
      - toekomstig gebruik
      - bodemopbouw en geohydrologie

      Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie
      is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen.

      Het is noodzakelijk om bij vooronderzoek ook aandacht te besteden aan verdachtheid ten
      aanzien van asbest.


2.2   Terreinbeschrijving

      De onderzoekslocatie betreft een terrein met een oppervlakte van circa 10.100 m2 , opgedeeld in
      verschillende percelen.

      De onderzoekslocatie omvat onder andere de percelen aan Docfalaan 12 te Oss, kadastraal
      bekend als gemeente Oss, sectie B, nummers 5638 en 5640. Het terrein is in gebruik als woonhuis
      met tuin. De tuin is grotendeels onverhard, de aanwezige verharding bestaat uit trottoirtegels.

      Verder bestaat de onderzoekslocatie uit het gebied van het uitvaartcentrum (hoek Julianasingel/
      Docfalaan). Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Oss, sectie B, nummer 5780. Rondom
      de bebouwing is het perceel nagenoeg volledig verhard met klinkers.

      Het noordoostelijke terreindeel, waar een crematorium is gepland, is in gebruik als bosperceel en
      staat kadastraal bekend als gemeente Oss, sectie F, nummer 1428 ged. en sectie B, nummer 5781
      ged. Het terrein heeft een gezamenlijke oppervlakte van circa 3.050 m2 en is volledig onverhard.
      Op het globaal noordelijke terreindeel is een onverhard pad gesitueerd




                                                      Blad 3 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      Rapport
      Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
      projectnummer 431364
      28 februari 2018 revisie 00




      Ten noorden, westen en zuiden van de locatie liggen woningen en aangrenzend ten oosten ligt
      een bosgebied.

      De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekeningen 431364-O-1 en 431364-S-
      1. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn in bijlage 9 opgenomen.


2.3   Voormalig- en huidig gebruik

      Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de
      opdrachtgever (Gemeente Oss). De ontvangen informatie is opgenomen als bijlage 10 en is
      hieronder samengevat

      Onderzoeksterrein
      In het verleden is in delen van Oss zuiveringsslib toegepast als grondverbeteraar. In het slib
      bevonden zich verhoogde concentraties aan DDT (bestrijdingsmiddel). Onderhavige
      onderzoekslocatie is gelegen binnen deelgebied A van de bodemkwaliteitskaart voor DDT
      waarnemingen (verkregen bodeminformatie van Gemeente Oss). Hieruit volgt dat het
      onderzoeksgebied is gelegen in een diffuse verspreide DDT verontreiniging en derhalve verdacht
      is op de aanwezigheid van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s).

      Bodemonderzoeken
      Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen eerdere bodemonderzoeken uitgevoerd.

      Tankarchief
      Er is geen informatie bekend dat op de onderzoekslocatie (brandstof)tanks aanwezig zijn
      (geweest).

      Overige historische gegevens
      Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek blijkt het gebied te liggen in een middelhoge
      tot hoge archeologische verwachtingswaarden en kan geconcludeerd worden dat de locatie niet
      verdacht is voor de aanwezigheid van conventionele explosieven. Voor het overige zijn geen
      gegevens gevonden over de verbranding of stort van afval, (her)gebruik van grond of andere
      bouwmaterialen, het (voormalige) gebruik van asbest, verkaveling, (sloot)dempingen,
      ontgrondingen, aanvullingen, afzetting van bodemvreemd materiaal en onbetrouwbaarheden of
      tegenstrijdigheden.

      Tevens zijn geen calamiteiten of overtredingen van voorschriften in het kader van de Wet
      milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of in milieuhygiënisch opzicht (voormalige)
      bodembedreigende activiteiten bekend.

      Omgeving
      Bodemonderzoeken
      In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend de volgende
      bodemonderzoeken uitgevoerd:
      - Bijzonder inventariserend onderzoek DDT Vierwindenlaan te Oss, Tauw, projectnummer L002-
           1233790ARJ-hgm-V01-NL, 2015. De onderzoekslocatie ligt ten noordoosten tot zuidoosten
           van onderhavige locatie. Op basis van de vooraf bekende informatie werd uitgegaan van een




                                                      Blad 4 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>      Rapport
      Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
      projectnummer 431364
      28 februari 2018 revisie 00




           verdachte locatie voor DDT. Geconcludeerd werd dat in de bovengrond een gehalte van
           aldrin boven de interventiewaarden is aangetroffen en gehalten van PAK, minerale olie, DDD,
           DDE, DDT, drins, heptachloorepoxide boven de achtergrondwaarde. Geadviseerd werd geen
           verder onderzoek uit te voeren omdat verreweg de meeste boringen niet verontreinigd
           waren met DDT en slechts een zwakke aanwijzing was op eventueel toegepast slib. Alle
           boringen met verhoogde gehalten vallen buiten de 25 m zone rond onderhavige
           onderzoekslocatie.

      -    Historisch onderzoek Docfalaan/Julianasingel te Oss, Ecolyse, projectnummer D-090.10HT/LS,
           1991. De onderzoekslocatie ligt ten noordwesten van onderhavige locatie. Verdere
           informatie van het onderzoek is niet bekend, mede aangezien het over een verouderd
           onderzoek gaat van meer dan 20 jaar.

      Tankarchief
      Er is geen informatie bekend dat op in de omgeving van de onderzoekslocatie (brandstof) tanks
      aanwezig zijn (geweest).


2.4   Toekomstig gebruik

      In de nabije toekomst zal ter plaatse uitbreiding plaatsvinden van het uitvaartcentrum waarbij
      onder andere een crematorium zal gerealiseerd worden in het bosgebied.


2.5   Bodemopbouw en geohydrologie

      Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.

      Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld:
      - freatische grondwaterstand: tussen de 1,2 á 1,7 m –mv.
      - regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noordwestelijk gerichte
          stroming
      - voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee
      - voorkomen van brak/zout grondwater: nee
      - ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee

      De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-
      TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden.


2.6   Conclusie vooronderzoek en hypothese

      Gelet op de bekende informatie is sprake van een in milieuhygiënisch opzicht verdachte locatie,
      immers het terrein is verdacht op de aanwezigheid van DDT. Op basis van het type
      verontreiniging wordt verwacht dat middels het hanteren van de onderzoeksstrategie voor een
      onverdachte niet lijnvormige locatie (ONV-NL) een meer dan representatief beeld van de
      milieuhygiënische bodemkwaliteit wordt verkregen. Wel worden de analyses van de bovengrond
      aangevuld met OCB’s.




                                                      Blad 5 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




De overige verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht
dat de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein
negatief hebben beïnvloed.

Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie als onverdacht ten aanzien
van asbest wordt aangemerkt omdat er geen aanwijzingen zijn voor bodembelastende
activiteiten waarbij asbest op of in de bodem terecht is gekomen.




                                                Blad 6 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      Rapport
      Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
      projectnummer 431364
      28 februari 2018 revisie 00




3     Verrichte werkzaamheden
3.1   Veldwerkzaamheden

      De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in februari 2018. Het veldwerk is uitgevoerd conform de
      BRL SIKB 2000. In bijlage 8 is aangegeven welke protocollen zijn gevolgd en welke
      veldmedewerkers zijn ingezet.

      Verspreid over de onderzoekslocatie zijn geplaatst:
      - 14 boringen tot 0,5 m -mv.
      - 4 boringen tot grondwaterniveau (max. 2 m -mv.)
      - 2 peilbuizen (filterstellingen 1,7-2,7 en 2,5-3,5 m-mv)

      Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de
      aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal.
      De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 431364-S-1.

3.2   Laboratoriumonderzoek

      In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses.

       Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek
       (Mengmonster) (traject m -mv.)        Deelmonsters (m-mv)                   Analyses1)
       Grond
       MM01 (0,00-0,58)                      01 (0,00 - 0,50); 02 (0,08 - 0,40);   Standaard grondpakket inclusief lutum,
                                             03 (0,08 - 0,58); 04 (0,00 - 0,50);   organische stof en
                                             05 (0,08 - 0,50); 06 (0,05 - 0,55);   organochloorbestrijdingsmiddelen
                                             07 (0,00 - 0,50); 08 (0,08 - 0,45)
       MM02 (0,00-0,60)                      09 (0,00 - 0,50); 10 (0,00 - 0,50);   Standaard grondpakket inclusief lutum,
                                             11 (0,10 - 0,60); 12 (0,00 - 0,50);   organische stof en
                                             13 (0,00 - 0,50); 14 (0,00 - 0,50)    organochloorbestrijdingsmiddelen
       MM03 (0,00-0,50)                      15 (0,00 - 0,50); 16 (0,00 - 0,40);   Standaard grondpakket inclusief lutum,
                                             17 (0,00 - 0,50); 18 (0,00 - 0,30);   organische stof en
                                             19 (0,00 - 0,50); 20 (0,00 - 0,40)    organochloorbestrijdingsmiddelen
       MM04 (0,40-2,00)                      01 (0,70 - 1,20); 01 (1,50 - 2,00);   Standaard grondpakket inclusief lutum en
                                             05 (0,50 - 1,00); 05 (1,50 - 2,00);   organische stof
                                             20 (0,40 - 0,90); 20 (1,30 - 1,80)
       MM05 (0,50-2,00)                      09 (1,00 - 1,50); 09 (1,50 - 2,00);   Standaard grondpakket inclusief lutum en
                                             13 (0,50 - 1,00); 13 (1,50 - 2,00);   organische stof
                                             18 (0,80 - 1,20); 18 (1,70 - 2,00)
       Grondwater

       01-1-1 (2,50-3,50)                    01 (2,50-3,50)                        Standaardpakket grondwater
       20-1-1 (1,70-2,70)                    20 (1,70-2,70)                        Standaardpakket grondwater
      1) Standaardpakket grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
         polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC)
         Standaardpakket grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
         zink), vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde
         koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC)




                                                       Blad 7 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        Rapport
        Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
        projectnummer 431364
        28 februari 2018 revisie 00




4       Onderzoeksresultaten
4.1     Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen

        De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn
        opgenomen in bijlage 1.

        Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 3,50 m –
        mv. uit zand bestaat.

        Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op
        bodemverontreiniging.

4.2     Analyseresultaten

4.2.1   Toetsingskader

        De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn
        weergegeven in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in
        bijlage 6.

        De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de
        Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van
        BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen
        in bijlage 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5.

        In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of
        streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij
        gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een
        index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
        Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD)
        lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde
        meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de
        gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5
        en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt.
        Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een
        mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek.

        Het gemeten gehalte aan barium is, conform het gestelde in de circulaire bodemsanering per 1
        juli 2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze
        parameter ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron.




                                                        Blad 8 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>               Rapport
               Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
               projectnummer 431364
               28 februari 2018 revisie 00




4.2.2          Grond

               In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of
               interventiewaarde overschrijden.

 Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond
 (Meng)monster       Deelmonsters (m-mv)                Bijzonderheden         Overschrijdingen
 (traject m -mv.)
                                                                               > Aw                    > Aw & <= I            >I
                                                                               (i <= 0,5)              (0,5 < i <= 1)         (i > 1)
                                                                               licht                   matig                  sterk
 MM01                01 (0,00-0,50); 02 (0,08-0,40);    -                      -                       -                      -
 (0,00-0,58)         03 (0,08-0,58); 04 (0,00-0,50);
                     05 (0,08-0,50); 06 (0,05-0,55);
                     07 (0,00-0,50); 08 (0,08-0,45)
 MM02                09 (0,00-0,50); 10 (0,00-0,50);    -                      DDD (som), Drins        -                      -
 (0,00-0,60)         11 (0,10-0,60); 12 (0,00-0,50);                           (Aldrin+Dieldrin+En
                     13 (0,00-0,50); 14 (0,00-0,50)                            drin)
 MM03                15 (0,00-0,50); 16 (0,00-0,40);    -                      -                       -                      -
 (0,00-0,50)         17 (0,00-0,50); 18 (0,00-0,30);
                     19 (0,00-0,50); 20 (0,00-0,40)
 MM04                01 (0,70-1,20); 01 (1,50-2,00);    -                      -                       -                      -
 (0,40-2,00)         05 (0,50-1,00); 05 (1,50-2,00);
                     20 (0,40-0,90); 20 (1,30-1,80)
 MM05                09 (1,00-1,50); 09 (1,50-2,00);    -                      -                       -                      -
 (0,50-2,00)         13 (0,50-1,00); 13 (1,50-2,00);
                     18 (0,80-1,20); 18 (1,70-2,00)
                Toelichting
                -         :          Geen bijzonderheden / Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende
                                     toetsingswaarde
                Aw, I, i   :         Aw = Achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index



4.2.3          Grondwater

               In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of
               interventiewaarde overschrijden.

               Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater
                Watermonster        Peilbuis (filter, m -mv)   pH (-)                       Overschrijdingen
                                                               EC (µS/cm)                   >S               > S & <= I       >I
                                                               Troebelheid (NTU)            (i <= 0,5)       (0,5 < i <= 1)   (i > 1)
                                                                                            licht            matig            sterk
                01-1-1              1 (2,50 - 3,50)            5,69                         Barium           -                -
                                                               360 µS/cm
                                                               46 NTU
                20-1-1              1 (1,70 - 2,70)            4,91                         Zink,             -               -
                                                               190 µS/cm                    Cadmium,
                                                               22 NTU                       Barium
                Toelichting
                -         :          Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde
                S, I, i   :          S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index

               De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een
               natuurlijke situatie.




                                                               Blad 9 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




In het bemonsterde grondwater uit de peilbuizen 01 en 20 is een verhoogde troebelheid (> 10
NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een
overschatting van de gehalten aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare
organische parameters. Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Aanvullend
onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd.




                                                Blad 10 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Rapport
    Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
    projectnummer 431364
    28 februari 2018 revisie 00




5   Conclusies
    In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische
    bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld.

    Grond
    In de bovengrond zijn lokaal licht verhoogde gehalten aan DDD en Drins aangetoond. Voor het
    overige zijn in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aangetroffen van de
    onderzochte parameters.

    Grondwater
    In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium, zink en/of cadmium
    aangetoond.

    Toetsing hypothese
    De vooraf opgestelde hypothese 'verdachte locatie op basis van OCB’s' wordt aanvaard. In de
    grond zijn verhoogde gehalten aan OCB’s gemeten.

    De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming geen aanleiding tot het
    uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de
    betreffende interventiewaarde. De resultaten vormen ons inziens geen milieuhygiënische
    belemmering voor de voorgenomen grondtransactie en het gebruik van de locatie als
    uitvaartcentrum met crematorium.

    Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en
    analyseresultaten van dit onderzoek.


    Antea Group
    Oosterhout, februari 2018




                                                    Blad 11 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




                   Bijlage 1 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke
                                                  waarnemingen




                                                Blad 12 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                 Projectnaam: Docfalaan 12 te Oss
                 Projectcode: 431364




   Boring:       01                                                          Boring:       02

   Datum:        06-02-2018                                                  Datum:        06-02-2018
   GWS:          170
                              0      groenstrook                                                        0     klinker
            0                                                                         0                 -8
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk                                     Volledig klinkers, Schep
                                     humeus, uiterst wortelhoudend,
                        1                                                                         1           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                     donkerbruin, Schep
                                                                                                        -40   neutraal beigebruin, Edelmanboor
                              -50
            50                                                                        50          2     -60   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                        2            Zand, matig fijn, zwak siltig,                                           humeus, donkerbruin,
                              -70
                                     neutraalbruin, Edelmanboor                                               Edelmanboor
                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                        3            roesthoudend, neutraal beigebruin,
          100
                                     Edelmanboor


                        4
                              -150
          150
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                     roesthoudend, neutraal beigebruin,
                        5            Edelmanboor
                              -200
          200
                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                     roesthoudend, neutraal beigebruin,
                                     Zuigerboor handmatig

          250




          300



                              -350
          350




   Boring:       03                                                          Boring:       04

   Datum:        06-02-2018                                                  Datum:        06-02-2018


                              0      klinker                                                            0     groenstrook
            0                 -8                                                      0
                                     Volledig klinkers, Schep                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                              humeus, donkerbruin,
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,                               1           Edelmanboor
                        1            neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                                        -50
            50                -58                                                     50




   Boring:       05                                                          Boring:       06

   Datum:        06-02-2018                                                  Datum:        06-02-2018
   GWS:          170
                              0      klinker                                                            0     grind
            0                 -8                                                      0                 -5
                                     Volledig klinkers, Schep                                                 Volledig grind, Schep

                        1            Zand, matig fijn, zwak siltig,                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                  1
                                     neutraalbruin, Edelmanboor                                               humeus, donkerbruin,
            50
                              -50
                                                                                      50                -55
                                                                                                              Edelmanboor
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                     neutraalbruin, Edelmanboor
                        2

                              -100
          100
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                     roesthoudend, neutraal beigebruin,
                        3            Edelmanboor
                              -150
          150
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                     roesthoudend, neutraal beigebruin,
                        4            Edelmanboor
                              -200
          200




                                                                                                                       'getekend volgens NEN 5104'
Schaal 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                 Projectnaam: Docfalaan 12 te Oss
                 Projectcode: 431364




   Boring:       07                                                          Boring:       08

   Datum:        06-02-2018                                                  Datum:        06-02-2018


                              0      groenstrook                                                        0     klinker
            0                                                                         0                 -8
                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk                                      Volledig klinkers, Schep
                                     humeus, matig wortelhoudend,
                        1            donkerbruin, Edelmanboor                                     1           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                        -45
                                                                                                              neutraalbruin, Edelmanboor
                              -50
            50                                                                        50          2     -60   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                              humeus, donkerbruin,
                                                                                                              Edelmanboor



   Boring:       09                                                          Boring:       10

   Datum:        06-02-2018                                                  Datum:        06-02-2018
   GWS:          200
                              0      gras                                                               0     tuin
            0                                                                         0
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                     humeus, zwak wortelhoudend,                                              wortelhoudend, neutraal bruingrijs,
                        1            donker grijsbruin, Edelmanboor                               1           Edelmanboor
                                                                                                        -50
            50                                                                        50

                        2

                              -100
          100
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                     humeus, sterk roesthoudend,
                        3            donker roodbruin, Edelmanboor
                              -150
          150
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                     roesthoudend, neutraal beigebruin,
                        4            Edelmanboor
                              -200
          200




   Boring:       11                                                          Boring:       12

   Datum:        06-02-2018                                                  Datum:        06-02-2018


                              0      klinker                                                            0     tuin
            0                 -10
                                                                                      0
                                     Volledig klinkers, Schep                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                              humeus, zwak wortelhoudend,
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                          1           donkerbruin, Edelmanboor
                        1            humeus, donkerbruin,
            50                       Edelmanboor                                      50
                                                                                                        -50
                              -60




   Boring:       13                                                          Boring:       14

   Datum:        06-02-2018                                                  Datum:        06-02-2018
   GWS:          100
                              0      bosgrond                                                           0     bosgrond
            0                                                                         0
                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                     wortelhoudend, neutraalbruin,                                            wortelhoudend, neutraalbruin,
                        1            Edelmanboor                                                  1           Edelmanboor
                              -50                                                                       -50
            50                                                                        50
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                     roesthoudend, zwak
                        2            wortelhoudend, neutraal
                                     beigegrijs, Edelmanboor
                              -100
          100
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                     roesthoudend, neutraal beigebruin,
                        3            Edelmanboor

          150

                        4

                              -200
          200




                                                                                                                        'getekend volgens NEN 5104'
Schaal 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                 Projectnaam: Docfalaan 12 te Oss
                 Projectcode: 431364




   Boring:       15                                                       Boring:       16

   Datum:        06-02-2018                                               Datum:        06-02-2018


                              0     gras                                                             0      gras
            0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                    wortelhoudend, donker grijsbruin,                          1            wortelhoudend, donker grijsbruin,
                        1           Edelmanboor                                                             Edelmanboor
                                                                                                     -40
                              -50                                                              2     -50
                                                                                                            Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
            50                                                                     50
                                                                                                            roesthoudend, licht beigebruin,
                                                                                                            Edelmanboor


   Boring:       17                                                       Boring:       18

   Datum:        06-02-2018                                               Datum:        06-02-2018
                                                                          GWS:          120
                              0     bosgrond                                                         0      gras
            0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                    wortelhoudend, donker grijsbruin,                          1            wortelhoudend, donker grijsbruin,
                        1           Edelmanboor
                                                                                                     -30
                                                                                                            Edelmanboor

            50
                              -50
                                                                                   50                       Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
                                                                                               2            roesthoudend, licht beigebruin,
                                                                                                            Edelmanboor


                                                                                 100           3
                                                                                                     -120

                                                                                                            Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                            roesthoudend, lichtgrijs,
                                                                                               4            Edelmanboor
                                                                                 150


                                                                                               5
                                                                                                     -200
                                                                                 200




   Boring:       19                                                       Boring:       20

   Datum:        06-02-2018                                               Datum:        06-02-2018
                                                                          GWS:          120
                              0     bosgrond                                                         0      bosgrond
            0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
                                    wortelhoudend, donker grijsbruin,                          1            humeus, sterk wortelhoudend,
                        1           Edelmanboor                                                             donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                     -40
                              -50
            50                                                                     50                       Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                            roesthoudend, lichtgrijs,
                                                                                               2            Edelmanboor
                                                                                                     -90

                                                                                 100                        Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
                                                                                               3            roesthoudend, licht beigebruin,
                                                                                                            Edelmanboor
                                                                                                     -130

                                                                                                            Zand, matig fijn, sterk siltig,
                                                                                 150                        neutraalgrijs, Edelmanboor
                                                                                               4


                                                                                               5     -200
                                                                                 200
                                                                                                            Zand, matig fijn, sterk siltig,
                                                                                                            neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig


                                                                                 250
                                                                                                     -270




                                                                                                                      'getekend volgens NEN 5104'
Schaal 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




             Bijlage 2 Analyseresultaten grondmonsters met
                                overschrijding normwaarden




                                                Blad 13 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                            Rapport
                            Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
                            projectnummer 431364
                            28 februari 2018 revisie 00




                            Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met
                                       overschrijding normwaarden

                            Tabellen: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                                 MM01                                       MM02                                      MM03
Certificaatcode                              2018018059                                 2018018059                                2018018059
Boring(en)                                   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08             09, 10, 11, 12, 13, 14                    15, 16, 17, 18, 19, 20
Traject (m -mv)                              0,00 - 0,58                                0,00 - 0,60                               0,00 - 0,50
Humus                          % ds          3,3                                        2,4                                       3,2
Lutum                          % ds          2,0                                        2,0                                       2,3
Datum van toetsing                           23-2-2018                                  23-2-2018                                 23-2-2018
                                               Meetw            GSSD            Index     Meetw            GSSD           Index     Meetw            GSSD           Index

METALEN
Barium [Ba]                    mg/kg ds         <20               <54 (6)                 <20              <54 (6)                  <20              <52 (6)
Cadmium [Cd]                   mg/kg ds          <0,2              <0,2         -0,03      <0,2             <0,2          -0,03      <0,2             <0,2          -0,03
Kobalt [Co]                    mg/kg ds          <3                <7           -0,05      <3               <7            -0,05      <3               <7            -0,05
Koper [Cu]                     mg/kg ds           7,3              14,5         -0,17       5,1             10,4           -0,2      <5               <7            -0,22
Kwik [Hg]                      mg/kg ds           0,051             0,073          -0      <0,05            <0,05            -0      <0,05            <0,05            -0
Lood [Pb]                      mg/kg ds          12                18           -0,07      16               25            -0,05      20               31            -0,04
Molybdeen [Mo]                 mg/kg ds          <1,5              <1,1            -0      <1,5             <1,1             -0      <1,5             <1,1             -0
Nikkel [Ni]                    mg/kg ds          <4                <8           -0,42      <4               <8            -0,42      <4               <8            -0,42
Zink [Zn]                      mg/kg ds          27                62           -0,13      23               54            -0,15     <20              <32            -0,19

PAK
Naftaleen                      mg/kg ds          <0,05             <0,04                   <0,05             <0,04                   <0,05             <0,04
Fenanthreen                    mg/kg ds           0,071             0,071                   0,11              0,11                    0,061             0,061
Anthraceen                     mg/kg ds          <0,05             <0,04                   <0,05             <0,04                   <0,05             <0,04
Fluorantheen                   mg/kg ds           0,15              0,15                    0,31              0,31                    0,14              0,14
Benzo(a)anthraceen             mg/kg ds           0,13              0,13                    0,17              0,17                    0,077             0,077
Chryseen                       mg/kg ds           0,16              0,16                    0,21              0,21                    0,13              0,13
Benzo(k)fluorantheen           mg/kg ds           0,079             0,079                   0,1               0,1                     0,057             0,057
Benzo(a)pyreen                 mg/kg ds           0,092             0,092                   0,14              0,14                    0,067             0,067
Benzo(g,h,i)peryleen           mg/kg ds           0,11              0,11                    0,11              0,11                    0,068             0,068
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen       mg/kg ds           0,12              0,12                    0,13              0,13                    0,08              0,08
PAK 10 VROM                    mg/kg ds                             0,98        -0,01                         1,4            -0                         0,75        -0,02
Pak-totaal (10 van VROM)       mg/kg ds           0,97                                       1,3                                       0,75
(0.7 facto

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH                       mg/kg ds          <0,001            <0,002           0      <0,001            <0,003          0       <0,001            <0,002           0
beta-HCH                       mg/kg ds          <0,001            <0,002           0      <0,001            <0,003          0       <0,001            <0,002           0
gamma-HCH                      mg/kg ds          <0,001            <0,002          -0      <0,001            <0,003          0       <0,001            <0,002          -0
delta-HCH                      mg/kg ds          <0,001            <0,002 (6)              <0,001            <0,003 (6)              <0,001            <0,002 (6)
Hexachloorbutadieen            mg/kg ds          <0,001            <0,002                  <0,001            <0,003                  <0,001            <0,002
alfa-Endosulfan                mg/kg ds          <0,001            <0,002          0       <0,001            <0,003          0       <0,001            <0,002          0
beta-Endosulfan                mg/kg ds          <0,001             0,002 (6)              <0,001             0,003 (6)              <0,001             0,002 (6)
Isodrin                        mg/kg ds          <0,001            <0,002                  <0,001            <0,003                  <0,001            <0,002
Telodrin                       mg/kg ds          <0,001            <0,002                  <0,001            <0,003                  <0,001            <0,002
Heptachloor                    mg/kg ds          <0,001            <0,002          0       <0,001            <0,003          0       <0,001            <0,002          0
Heptachloorepoxide             mg/kg ds                            <0,0042         0                         <0,0058         0                         <0,0044         0
Aldrin                         mg/kg ds          <0,001            <0,002                  <0,001            <0,003                  <0,001            <0,002
Dieldrin                       mg/kg ds          <0,001            <0,002                   0,004             0,017                  <0,001            <0,002
Endrin                         mg/kg ds          <0,001            <0,002                  <0,001            <0,003                  <0,001            <0,002
DDE (som)                      mg/kg ds                             0,011       -0,04                         0,082       -0,01                         0,025       -0,03
2,4-DDE (ortho, para-DDE)      mg/kg ds          <0,001            <0,002                  <0,001            <0,003                  <0,001            <0,002
4,4-DDE (para, para-DDE)       mg/kg ds           0,0028            0,0085                  0,019             0,079                   0,0074            0,0231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                            Rapport
                            Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
                            projectnummer 431364
                            28 februari 2018 revisie 00




Grondmonster                                 MM01                                      MM02                                          MM03
Certificaatcode                              2018018059                                2018018059                                    2018018059
Boring(en)                                   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08            09, 10, 11, 12, 13, 14                        15, 16, 17, 18, 19, 20
Traject (m -mv)                              0,00 - 0,58                               0,00 - 0,60                                   0,00 - 0,50
Humus                          % ds          3,3                                       2,4                                           3,2
Lutum                          % ds          2,0                                       2,0                                           2,3
Datum van toetsing                           23-2-2018                                 23-2-2018                                     23-2-2018
DDD (som)                      mg/kg ds                              0,0055       -0                             0,033          0                              0,0097         -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)      mg/kg ds          <0,001             <0,002                  0,0014               0,0058                  <0,001               <0,002
4,4-DDD (para, para-DDD)       mg/kg ds           0,0011             0,0033                 0,0064               0,0267                   0,0024               0,0075
DDT (som)                      mg/kg ds                              0,011     -0,13                             0,083       -0,08                             0,027       -0,12
2,4-DDT (ortho, para-DDT)      mg/kg ds          <0,001             <0,002                  0,0039               0,0163                   0,001                0,003
4,4-DDT (para, para-DDT)       mg/kg ds           0,0028             0,0085                 0,016                0,067                    0,0077               0,0241
Chloordaan (cis + trans)       mg/kg ds                             <0,0042       0                             <0,0058         0                             <0,0044         0
cis-Chloordaan                 mg/kg ds          <0,001             <0,002                 <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
trans-Chloordaan               mg/kg ds          <0,001             <0,002                 <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
OCB (0,7 som, waterbodem)      mg/kg ds           0,021                                     0,062                                         0,032
DDT,DDE,DDD (som, 0.7          mg/kg ds           0,0088                                    0,047                                         0,02
factor)
Aldrin/dieldrin/endrin (som,   mg/kg ds           0,0021                                    0,0054                                        0,0021
0.7 fa
HCH (som, 0.7 factor)          mg/kg ds           0,0021                                    0,0021                                        0,0021
Chloordaan (som, 0.7 factor)   mg/kg ds           0,0014                                    0,0014                                        0,0014
DDT (som, 0.7 factor)          mg/kg ds           0,0035                                    0,02                                          0,0087
DDD (som, 0.7 factor)          mg/kg ds           0,0018                                    0,0078                                        0,0031
DDE (som, 0.7 factor)          mg/kg ds           0,0035                                    0,019                                         0,0081
trans-Heptachloorepoxide       mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
Endosulfansulfaat              mg/kg ds          <0,002           <0,004 (6)               <0,002               <0,006 (6)               <0,002               <0,004 (6)
Hexachloorbenzeen (HCB)        mg/kg ds          <0,001           <0,002          -0       <0,001               <0,003          -0       <0,001               <0,002          -0
Drins                          mg/kg ds                           <0,0064         -0                             0,023           0                            <0,0066         -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Heptachloorepoxide (som,       mg/kg ds           0,0014                                    0,0014                                        0,0014
0.7 factor
OCB (som, 0.7 factor)          mg/kg ds           0,019                                     0,061                                         0,03
cis-Heptachloorepoxide         mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
Som 21 Organochloorhoud.       mg/kg ds                            0,058                                         0,26                                          0,095
bestrijdingsm

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12        mg/kg ds          <3                6 (6)                  <3                 9 (6)                      <3                  7 (6)
Minerale olie C12 - C16        mg/kg ds          <5               11 (6)                  <5                15 (6)                      <5                 11 (6)
Minerale olie C16 - C21        mg/kg ds          <5               11 (6)                  <5                15 (6)                      <5                 11 (6)
Minerale olie C21 - C30        mg/kg ds         <11               23 (6)                 <11                32 (6)                     <11                 24 (6)
Minerale olie C30 - C35        mg/kg ds           9,2             27,9 (6)                 7,3              30,4 (6)                     9,6               30,0 (6)
Minerale olie C35 - C40        mg/kg ds          <6               13 (6)                  <6                18 (6)                      <6                 13 (6)
Minerale olie C10 - C40        mg/kg ds         <35              <74           -0,02     <35              <102               -0,02     <35                <77              -0,02

PCB`S
PCB 28                         mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
PCB 52                         mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
PCB 101                        mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
PCB 118                        mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
PCB 138                        mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
PCB 153                        mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
PCB 180                        mg/kg ds          <0,001           <0,002                   <0,001               <0,003                   <0,001               <0,002
PCB (som 7)                    mg/kg ds                           <0,015       -0,01                            <0,020          0                             <0,015       -0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)      mg/kg ds           0,0049                                    0,0049                                        0,0049
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




Grondmonster                                                 MM04                                  MM05
Certificaatcode                                              2018018059                            2018018059
Boring(en)                                                   01, 01, 05, 05, 20, 20                09, 09, 13, 13, 18, 18
Traject (m -mv)                                              0,40 - 2,00                           0,50 - 2,00
Humus                                           % ds         0,70                                  0,70
Lutum                                           % ds         2,0                                   2,0
Datum van toetsing                                           23-2-2018                             23-2-2018
                                                               Meetw            GSSD       Index     Meetw            GSSD       Index

METALEN
Barium [Ba]                                     mg/kg ds          <20           <54 (6)              <20              <54 (6)
Cadmium [Cd]                                    mg/kg ds           <0,2          <0,2      -0,03      <0,2             <0,2      -0,03
Kobalt [Co]                                     mg/kg ds           <3            <7        -0,05      <3               <7        -0,05
Koper [Cu]                                      mg/kg ds           <5            <7        -0,22      <5               <7        -0,22
Kwik [Hg]                                       mg/kg ds           <0,05         <0,05        -0      <0,05            <0,05        -0
Lood [Pb]                                       mg/kg ds          <10           <11        -0,08     <10              <11        -0,08
Molybdeen [Mo]                                  mg/kg ds           <1,5          <1,1         -0      <1,5             <1,1         -0
Nikkel [Ni]                                     mg/kg ds           <4            <8        -0,42      <4               <8        -0,42
Zink [Zn]                                       mg/kg ds          <20           <33        -0,18     <20              <33        -0,18

PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Fenanthreen                                     mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Anthraceen                                      mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Fluorantheen                                    mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Chryseen                                        mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen                            mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                        mg/kg ds           <0,05          <0,04               <0,05             <0,04
PAK 10 VROM                                     mg/kg ds                          <0,35    -0,03                        <0,35    -0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto             mg/kg ds            0,35                                0,35

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12                         mg/kg ds           <3            11 (6)               <3               11 (6)
Minerale olie C12 - C16                         mg/kg ds           <5            18 (6)               <5               18 (6)
Minerale olie C16 - C21                         mg/kg ds           <5            18 (6)               <5               18 (6)
Minerale olie C21 - C30                         mg/kg ds          <11            39 (6)              <11               39 (6)
Minerale olie C30 - C35                         mg/kg ds           <5            18 (6)               <5               18 (6)
Minerale olie C35 - C40                         mg/kg ds           <6            21 (6)               <6               21 (6)
Minerale olie C10 - C40                         mg/kg ds          <35          <123        -0,01     <35             <123        -0,01

PCB`S
PCB 28                                       mg/kg ds              <0,001         <0,004              <0,001            <0,004
PCB 52                                       mg/kg ds              <0,001         <0,004              <0,001            <0,004
PCB 101                                      mg/kg ds              <0,001         <0,004              <0,001            <0,004
PCB 118                                      mg/kg ds              <0,001         <0,004              <0,001            <0,004
PCB 138                                      mg/kg ds              <0,001         <0,004              <0,001            <0,004
PCB 153                                      mg/kg ds              <0,001         <0,004              <0,001            <0,004
PCB 180                                      mg/kg ds              <0,001         <0,004              <0,001            <0,004
PCB (som 7)                                  mg/kg ds                             <0,025    0,01                        <0,025    0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor)                    mg/kg ds               0,0049                              0,0049
 <          : kleiner dan de detectielimiet
 8,88       : <= Achtergrondwaarde
 <=T        : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
 8,88       : <= Interventiewaarde
 8,88       : > Interventiewaarde
 6          : Heeft geen normwaarde
 #          : verhoogde rapportagegrens
 GSSD       : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index      : (GSSD - AW) / (I - AW)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




          Bijlage 3 Analyseresultaten grondwatermonsters
                          met overschrijding normwaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met
           overschrijding normwaarden

Tabel: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet
Bodembescherming
Watermonster                                    01-1-1                              20-1-1
Datum                                           20-2-2018                           20-2-2018
Filterdiepte (m -mv)                            2,50 - 3,50                         1,70 - 2,70
Datum van toetsing                              23-2-2018                           23-2-2018
                                                  Meetw       GSSD         Index      Meetw       GSSD         Index

METALEN
Barium [Ba]                     µg/l                85          85          0,06       93           93          0,07
Cadmium [Cd]                    µg/l                <0,2        <0,1       -0,05        2,5          2,5        0,38
Kobalt [Co]                     µg/l                <2          <1         -0,24        3,2          3,2       -0,21
Koper [Cu]                      µg/l                <2          <1         -0,23       <2           <1         -0,23
Kwik [Hg]                       µg/l                <0,05       <0,04      -0,04       <0,05        <0,04      -0,04
Lood [Pb]                       µg/l                <2          <1         -0,23       <2           <1         -0,23
Molybdeen [Mo]                  µg/l                <2          <1         -0,01       <2           <1         -0,01
Nikkel [Ni]                     µg/l                <3          <2         -0,22        8            8         -0,12
Zink [Zn]                       µg/l                35          35         -0,04      250          250          0,25

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen                         µg/l                <0,2        <0,1          -0        <0,2        <0,1          -0
Tolueen                         µg/l                <0,2        <0,1       -0,01        <0,2        <0,1       -0,01
Ethylbenzeen                    µg/l                <0,2        <0,1       -0,03        <0,2        <0,1       -0,03
ortho-Xyleen                    µg/l                <0,1        <0,1                    <0,1        <0,1
meta-/para-Xyleen (som)         µg/l                <0,2        <0,1                    <0,2        <0,1
Xylenen (som)                   µg/l                            <0,21          0                    <0,21          0
Xylenen (som, 0.7 factor)       µg/l                 0,21                                0,21
BTEX (som)                      µg/l                <0,9                                <0,9
Styreen (Vinylbenzeen)          µg/l                <0,2        <0,1        -0,02       <0,2        <0,1        -0,02
Som 16 Aromatische              µg/l                            <0,77(2,14)                         <0,77(2,14)
oplosmiddelen

PAK
Naftaleen                       µg/l                <0,02       <0,01          0        <0,02       <0,01          0
PAK 10 VROM                     -                               <0,00020(11)                        <0,00020(11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorpropaan             µg/l                <0,2        <0,1                    <0,2        <0,1
1,2-Dichloorpropaan             µg/l                <0,2        <0,1                    <0,2        <0,1
1,3-Dichloorpropaan             µg/l                <0,2        <0,1                    <0,2        <0,1
Dichloorpropaan                 µg/l                            <0,42          -0                   <0,42          -0
Dichloorpropanen (0,7 som,      µg/l                 0,42                                0,42
1,1+1,2+1,3)
Dichloormethaan                 µg/l                <0,2        <0,1           0        <0,2        <0,1           0
Trichloormethaan                µg/l                <0,2        <0,1       -0,01        <0,2        <0,1       -0,01
(Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)      µg/l                <0,1        <0,1        0,01        <0,1        <0,1        0,01
Tetrachlooretheen (Per)         µg/l                <0,1        <0,1           0        <0,1        <0,1           0
Trichlooretheen (Tri)           µg/l                <0,2        <0,1       -0,05        <0,2        <0,1       -0,05
1,1-Dichloorethaan              µg/l                <0,2        <0,1       -0,01        <0,2        <0,1       -0,01
1,2-Dichloorethaan              µg/l                <0,2        <0,1       -0,02        <0,2        <0,1       -0,02
1,1,1-Trichloorethaan           µg/l                <0,1        <0,1           0        <0,1        <0,1           0
1,1,2-Trichloorethaan           µg/l                <0,1        <0,1           0        <0,1        <0,1           0
1,1-Dichlooretheen              µg/l                <0,1        <0,1        0,01        <0,1        <0,1        0,01
cis-1,2-Dichlooretheen          µg/l                <0,1        <0,1                    <0,1        <0,1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




Watermonster                                    01-1-1                                20-1-1
Datum                                           20-2-2018                             20-2-2018
Filterdiepte (m -mv)                            2,50 - 3,50                           1,70 - 2,70
Datum van toetsing                              23-2-2018                             23-2-2018
trans-1,2-Dichlooretheen         µg/l               <0,1           <0,1                   <0,1       <0,1
cis + trans-1,2-                 µg/l                              <0,14      0,01                   <0,14      0,01
Dichlooretheen
1.2-Dichloorethenen (som,        µg/l                0,14                                  0,14
0.7 facto
Vinylchloride                    µg/l               <0,1           <0,1       0,02        <0,1       <0,1       0,02
Tribroommethaan                  µg/l               <0,2           <0,1(14)               <0,2       <0,1(14)
(bromoform)
CKW (som)                        µg/l               <1,6                                  <1,6

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12          µg/l             <10               7(6)                <10           7(6)
Minerale olie C12 - C16          µg/l             <10               7(6)                <10           7(6)
Minerale olie C16 - C21          µg/l             <10               7(6)                <10           7(6)
Minerale olie C21 - C30          µg/l             <15              11(6)                <15          11(6)
Minerale olie C30 - C35          µg/l             <10               7(6)                <10           7(6)
Minerale olie C35 - C40          µg/l             <10               7(6)                <10           7(6)
Minerale olie C10 - C40          µg/l             <50             <35         -0,03     <50         <35         -0,03

 <            : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Streefwaarde
 8,88         : > Streefwaarde
 >T           : Groter dan Tussenwaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2            : Enkele parameters ontbreken in de som
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - S) / (I - S)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




                  Bijlage 4 Normwaarden grond en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>        Rapport
        Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
        projectnummer 431364
        28 februari 2018 revisie 00




        Bijlage 4: Normwaarden grond en grondwater

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.)
Stof                                       Achtergrond-   Interventie-   Stof                                        Achtergrond-   Interventie-
                                             waarde         waarde                                                     waarde         waarde
1. Metalen                                                               D. Polychloorbifenylen (PCB's)
Antimoon                                         4,0*         22         PCB’s (som 7)1                                 0,020            1
Arseen                                             20         76         E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen
                                                                 8                                 1
Barium                                              -          -         Monochlooranilinen (som)                        0,20*           50
                                                                                                1
Cadmium                                          0,60         13         Dioxine (som TEQ)                            0,000055*       0,00018
Chroom III                                         55        180         Chloornaftaleen (som)1                         0,070*           23
Chroom VI                                           -         78         Dichlooranilinen                                  -            50#
                                                                                                                                           #
Kobalt                                             15        190         Trichlooranilinen                                 -            10
                                                                                                                                           #
Koper                                              40        190         Tetrachlooranilinen                               -            30
                                                                                                                                           #
Kwik (anorganisch)                               0,15         36         Pentachlooranilinen                             0,15*          10
Kwik (organisch)                                    -          4         4-chloormethylfenolen                           0,60*          15#
Lood                                               50        530         6. Bestrijdingsmiddelen
Molybdeen                                        1,5*        190         A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen
                                                                                               1
Nikkel                                             35        100         Chloordaan (som)                               0,0020           4
Zink                                              140        720         DDT (som)1                                       0,20          1,7
Beryllium                                           -         30
                                                                   #     DDE (som)1                                       0,10          2,3
                                                                                     1
Seleen                                              -        100#        DDD (som)                                       0,020          34
Tellurium                                           -        600
                                                                    #    Aldrin                                             -          0,32
Thallium                                            -         15
                                                                   #     Drins (som)1                                    0,015           4
Tin                                               6,5        900
                                                                    #    α-endosulfan                                  0,00090           4
Vanadium                                           80        250
                                                                    #    α-HCH                                          0,0010          17
Zilver                                              -         15
                                                                   #     β-HCH                                          0,0020          1,6
2. Overige organische stoffen                                            γ-HCH (lindaan)                                0,0030          1,2
               5                                                         Heptachloor                                   0,00070           4
Cyanide (vrij)                                    3,0          20
                    6                                                    Heptachloorepoxide (som)1                      0,0020           4
Cyanide (complex)                                 5,5          50
                                                                         Hexachloorbutadieen                            0,003*           -
Thiocyanaat                                       6,0          20
                                                                         organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen        0,40           -
3. Aromatische verbindingen
                                                                         (som landbodem)
Benzeen                                          0,20*        1,1
                                                                         C. Organotinbestrijdingsmiddelen
Ethylbenzeen                                     0,20*        110                                     1, 10
                                                                         Organotinverbindingen (som)                     0,15           2,5
Tolueen                                          0,20*         32                          2, 10
                 1                                                       tributyltin (TBT)                              0,065            -
Xylenen (som)                                    0,45*         17
                                                                         D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
Styreen (vinylbenzeen)                           0,25*         86
                                                                         MCPA                                           0,55*            4
Fenol                                            0,25          14
                  1                                                      E. Overige bestrijdingsmiddelen
Cresolen (som)                                   0,30*         13
                                                                   #     Atrazine                                      0,035*          0,71
Dodecylbenzeen                                   0,35*       1000
                                1, 7                              #      Carbaryl                                       0,15*          0,45
Aromatische oplosmiddelen                        2,5*        200         Carbofuran13                                  0,017*         0,0172
                             12                                 #
Dihydroxybenzenen (som)                             -          8         niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen      0,090*            -
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)                      Azinfosmethyl                                 0,0075*          2
                                                                                                                                          #
                        1
PAK’s (totaal) (som 10)                           1,5          40        Maneb                                            -             22
                                                                                                                                           #

5. Gechloreerde koolwaterstoffen                                         7. Overige stoffen
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)                                          Asbest3                                          0            100
                                                                   2
Monochlooretheen (Vinylchloride)                 0,10*        0,1        Cyclohexanon                                    2,0*          150
Dichloormethaan                                  0,10         3,9        Dimethyl ftalaat
                                                                                            11
                                                                                                                       0,045*           82
1,1-dichloorethaan                               0,20*         15        Diethyl ftalaat11
                                                                                                                       0,045*           53
1,2-dichloorethaan                               0,20*        6,4        Di-isobutyl ftalaat11                         0,045*           17
1,1-dichlooretheen2                              0,30*        0,3        Dibutyl ftalaat11                             0,070*           36
                            1
1,2-dichlooretheen (som)                         0,30*         1         Butyl benzylftalaat
                                                                                                11
                                                                                                                       0,070*           48
                          1
Dichloorpropanen (som)                           0,80*         2         Dihexyl ftalaat
                                                                                         11
                                                                                                                       0,070*          220
Trichloormethaan (chloroform)                    0,25*        5,6        Di(2-ethylhexyl)ftalaat11                     0,045*           60
1,1,1-trichloorethaan                            0,25*         15        Minerale olie4                                  190           5000
1,1,2-trichloorethaan                            0,3*          10        Pyridine                                       0,15*           11
Trichlooretheen (Tri)                            0,25*        2,5        Tetrahydrofuran                                 0,45            7
Tetrachloormethaan (Tetra)                       0,3*         0,7        Tetrahydrothiofeen                              1,5*           8,8
Tetrachlooretheen (Per)                          0,15         8,8        Tribroommethaan (bromoform)                    0,20*           75
B. Chloorbenzenen                                                        Acrylonitril                                    0,1*          0,1
                                                                                                                                           #

Monochloorbenzeen                                0,2*         15         Butanol                                         2,0*           30
                                                                                                                                           #

Dichloorbenzenen (som)1                          2,0*         19         1,2 butylacetaat                                2,0*          200#
Trichloorbenzenen (som)1                        0,015*        11         Ethylacetaat                                    2,0*           75#
Tetrachloorbenzenen (som)1                     0,0090*        2,2        Diethyleen glycol                               8,0           270
                                                                                                                                            #

Pentachloorbenzenen                             0,0025        6,7        Ethyleen glycol                                 5,0           100
                                                                                                                                            #

Hexachloorbenzeen                               0,0085         2         Formaldehyde                                    0,1*          0,1#
C. Chloorfenolen                                                         Isopropanol                                     0,75          220#
                              1
Monochloorfenolen (som)                         0,045         5,4        Methanol                                        3,0            30
                                                                                                                                           #
                      1
Dichloorfenolen (som)                            0,20*        22         Methylethylketon                                2,0*           35
                                                                                                                                           #
                        1
Trichloorfenolen (som)                         0,0030*        22         Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)                0,20*          100#
                            1
Tetrachloorfenolen (som)                        0,015*        21
Pentachloorfenol                               0,0030*        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>       Rapport
       Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
       projectnummer 431364
       28 februari 2018 revisie 00



Toelichting:
 * Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn
    om een betrouwbare P95 af te leiden.
  # Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).

  1
    Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.
    Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van
    meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.
  2
    De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien
    de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond
    moet tevens het grondwater worden onderzocht.
  3
    Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
  4
    De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld
    benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische
    koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is
    om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.
  5
    Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer
    uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht
    en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).
  6
    Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
    1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex
    gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
  7
    De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze
    somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen
    vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde
    van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd,
    geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde.
  8
    De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in
    de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
    antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze
    voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor
    barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.
  9
    Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de
    Regeling bodemkwaliteit.
 10
    De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
 11
    Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een
    knelpunt.
 12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon

 13
    De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn
    gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader
    worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Rapport
 Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
 projectnummer 431364
 28 februari 2018 revisie 00




Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)
                                                       7                                                                            7
Stof                                      Streefwaarde         Interventie-   Stof                                      Streefwaarde     Interventie-
                                      Ondiep         Diep        waarde                                                                    waarde
                                   (< 10 m -mv.) (> 10 m -mv.)
                                                                                             5
1. Metalen                                                                    C. Chloorfenolen
                                                                                                             1
Antimoon                                  -            0,15*        20        Monochloorfenolen (som)                          0,3           100
                                                                                                       1
Arseen                                   10             7,2         60        Dichloorfenolen (som)                            0,2            30
                                                                                                        1
Barium                                   50             200        625        Trichloorfenolen (som)                          0,03            10
                                                                                                            1
Cadmium                                  0,4           0,06          6        Tetrachloorfenolen (som)                        0,01            10
Chroom                                    1             2,5         30        Pentachloorfenol                                0,04             3
Kobalt                                   20            0,7*        100        D. Polychloorbifenylen (PCB's)
                                                                                             1
Koper                                    15            1,3*         75        PCB’s (som 7)                                   0,01*         0,01
Kwik                                    0,05           0,01*        0,3       E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen
                                                                                                              1
Lood                                     15            1,7*         75        Monochlooranilinen (som)                          -            30
                                                                                                       1
Molybdeen                                 5             3,6        300        Chloornaftaleen (som)                             -             6
                                                                                                                                                 #
Nikkel                                   15            2,1*         75        Dichlooranilinen                                  -           100
                                                                                                                                                #
Zink                                     65              24        800        Trichlooranilinen                                 -            10
                                                                       #                                                                        #
Beryllium                                 -            0,05         15        Tetrachlooranilinen                               -            10
                                                                        #                                                                      #
Seleen                                    -            0,07        160        Pentachlooranilinen                               -            1
                                                                                                                                                 #
Tellurium                                 -               –         70#       4-chloormethylfenolen                             -           350
                                                                      #                            1                                               #
Thallium                                  -              2*         7         Dioxine (som TEQ)                                 -        0,000001
                                                                       #
Tin                                       -            2,2*         50        6. Bestrijdingsmiddelen
Vanadium                                  -            1,2*         70#       A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen
                                                                                                  1
Zilver                                    -               –         40#       Chloordaan (som)                             0,00002*          0,2
                                                                                         1
2. Overige organische stoffen                                                 DDT (som)                                         -             -
                                                                                         1
Chloride                                      100000                 -        DDE (som)                                         -             -
                                                                                          1
Cyanide (vrij)                                    5                1500       DDD (som)                                         -             -
                                                                                                     1
Cyanide (complex)                                10                1500       DDT/DDE/DDD (som)                           0,000004*         0,01
Thiocyanaat                                       -                1500       Aldrin                                      0,000009*           -
3. Aromatische verbindingen                                                   Dieldrin                                      0,0001*           -
 Benzeen                                         0,2                30        Endrin                                       0,00004*           -
                                                                                           1
Ethylbenzeen                                      4                150        Drins (som)                                       -            0,1
 Tolueen                                          7                1000       α-endosulfan                                  0,0002*           5
               1
Xylenen (som)                                    0,2                70        α-HCH                                          0,033            -
Styreen (vinylbenzeen)                            6                300        β-HCH                                          0,008*           -
Fenol                                            0,2              2000        γ-HCH (lindaan)                                0,009*           -
                1                                                                                         1
Cresolen (som)                                   0,2               200        HCH-verbindingen (som)                          0,05            1
                                                                       #
Dodecylbenzeen                                    -               0,02        Heptachloor                                 0,000005*          0,3
Aromatische oplosmiddelen
                            1
                                                  -                150
                                                                       #
                                                                              Heptachloorepoxide (som)1                   0,000005*           3
                                                                        #
Catechol (o-dihydroxybenzeen)                    0,2              1250        C. Organotinbestrijdingsmiddelen
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)                  0,2               600
                                                                       #
                                                                              Organotinverbindingen (som)1             0,00005 - 0,016       0,7
                                                                       #
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)                 0,2               800        D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
                                                     5
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)                           MCPA                                            0,02            50
Naftaleen                                       0,01*               70        E. Overige bestrijdingsmiddelen
Fenantreen                                     0,003*                5        Atrazine                                       0,029           150
Antraceen                                     0,0007*                5        Carbaryl                                       0,002            60
Fluorantheen                                   0,003*                1        Carbofuran                                     0,009           100
                                                                                                                                               #
Chryseen                                       0,003*               0,2       Azinfosmethyl                                  0,0001           2
                                                                                                                                                 #
Benzo(a)antraceen                             0,0001*               0,5       Maneb                                         0,00005          0,1
Benzo(a)pyreen                                0,0005*              0,05       7. Overige stoffen
Benzo(k)fluorantheen                          0,0004*              0,05       Cyclohexanon                                     0,5         15000
Indeno(1,2,3cd)pyreen                         0,0004*              0,05       Dimethyl ftalaat                                  -              -
Benzo(ghi)peryleen                            0,0003*              0,05       Diethyl ftalaat                                   -              -
5. Gechloreerde koolwaterstoffen                                              Di-isobutyl ftalaat                               -              -
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)                                               Dibutyl ftalaat                                   -              -
Monochlooretheen (Vinylchloride)                0,01*                5        Butyl benzylftalaat                               -              -
Dichloormethaan                                 0,01*              1000       Dihexyl ftalaat                                   -              -
1,1-dichloorethaan                                7                900        Di(2-ethylhexyl)ftalaat                           -              -
                                                                                               1
1,2-dichloorethaan                                7                400        Ftalaten (som)                                   0,5             5
                                                                                             4
1,1-dichlooretheen                              0,01*               10        Minerale olie                                    50            600
                          1
1,2-dichlooretheen (som)                        0,01*               20        Pyridine                                         0,5            30
                        1
Dichloorpropanen (som)                          0,8*                80        Tetrahydrofuran                                  0,5           300
Trichloormethaan (chloroform)                     6                400        Tetrahydrothiofeen                               0,5          5000
1,1,1-trichloorethaan                           0,01*              300        Tribroommethaan (bromoform)                       -            630
                                                                                                                                                #
1,1,2-trichloorethaan                           0,01*              130        Acrylonitril                                    0,08            5
                                                                                                                                                   #
Trichlooretheen (Tri)                            24                500        Butanol                                           -           5600
                                                                                                                                                   #
Tetrachloormethaan (Tetra)                      0,01*               10        1,2 butylacetaat                                  -           6300
                                                                                                                                                    #
Tetrachlooretheen (Per)                         0,01*               40        Ethylacetaat                                      -          15000
                                                                                                                                                    #
B. Chloorbenzenen5                                                            Diethyleen glycol                                 -          13000
                                                                                                                                                   #
Monochloorbenzeen                                 7                180        Ethyleen glycol                                   -           5500
                                                                                                                                                 #
Dichloorbenzenen (som)1                           3                 50        Formaldehyde                                      -            50
                                                                                                                                                    #
Trichloorbenzenen (som)1                        0,01*               10        Isopropanol                                       -          31000
                                                                                                                                                    #
Tetrachloorbenzenen (som)1                      0,01*              2,5        Methanol                                          -          24000
                                                                                                                                                   #
Pentachloorbenzenen                            0,003*                1        Methylethylketon                                  -           6000
                                                                                                                                                   #
Hexachloorbenzeen                            0,00009*              0,5        Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)                   -           9400
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>   Rapport
   Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
   projectnummer 431364
   28 februari 2018 revisie 00



Toelichting:
#
  Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1
  Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.
  Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van
  meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.
4
  De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld
  benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische
  koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische
  differentiatie worden bestudeerd.
5
  Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde,
  optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een
  somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van
  overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof
  uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.
7
  De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G
  onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar
  bijlage G.
9
  Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de
  Regeling bodemkwaliteit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




             Bijlage 5 Toelichting op normwaarden grond en
                                               grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




Bijlage 5: Toelichting normwaarden grond en grondwater

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun
betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de
achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur-
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate
kunnen zijn verminderd.
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver)
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden,
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




                                                Bijlage 6 Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Antea Group
     T.a.v. J. Nelen

     4900 AA OOSTERHOUT




     Analysecertificaat
     Datum: 15-Feb-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2018018059/1
     Uw project/verslagnummer                        431364
     Uw projectnaam                                  Docfalaan 12 te Oss
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            07-Feb-2018

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   431364                                                          Certificaatnummer/Versie            2018018059/1
     Uw projectnaam                             Docfalaan 12 te Oss                                             Startdatum                          07-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     15-Feb-2018/08:43
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               José Cadieguo                                                   Pagina                              1/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4               5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              81.9                        90.8          87.2           90.4             84.9
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.3                        2.4           3.2           <0.7             <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.6                        97.5          96.6           99.4             99.4
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0                        <2.0           2.3           <2.0             <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                        <20            <20            <20              <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                      <0.20           <0.20         <0.20             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0           <3.0             <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                 7.3                        5.1          <5.0           <5.0             <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.051                  <0.050             <0.050       <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5           <1.5             <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                        <4.0          <4.0           <4.0             <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   12                       16             20            <10              <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   27                       23            <20            <20              <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0           <3.0             <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                        <11            <11            <11              <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 9.2                        7.3           9.6           <5.0             <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0          <6.0           <6.0             <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        <35            <35            <35              <35

     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
S    alfa-HCH                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    beta-HCH                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    gamma-HCH                                                     mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    delta-HCH                                                     mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
1    MM01                                                                                                                             06-Feb-2018                  9940382
2    MM02                                                                                                                             06-Feb-2018                  9940383
3    MM03                                                                                                                             06-Feb-2018                  9940384
4    MM04                                                                                                                             06-Feb-2018                  9940385
5    MM05                                                                                                                            06-Feb-2018                   9940386
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   431364                                                          Certificaatnummer/Versie              2018018059/1
     Uw projectnaam                             Docfalaan 12 te Oss                                             Startdatum                            07-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       15-Feb-2018/08:43
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               José Cadieguo                                                   Pagina                                2/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3             4             5

S    Hexachloorbenzeen                                             mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Heptachloor                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Heptachloorepoxide(cis- of A)                                 mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Heptachloorepoxide(trans- of B)                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Hexachloorbutadieen                                           mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Aldrin                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Dieldrin                                                      mg/kg ds         <0.0010                    0.0040               <0.0010
S    Endrin                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Isodrin                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Telodrin                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    alfa-Endosulfan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
Q    beta-Endosulfan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Endosulfansulfaat                                             mg/kg ds         <0.0020                  <0.0020                <0.0020
S    alfa-Chloordaan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    gamma-Chloordaan                                              mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    o,p'-DDT                                                      mg/kg ds         <0.0010                    0.0039                0.0010
S    p,p'-DDT                                                      mg/kg ds           0.0028                       0.016             0.0077
S    o,p'-DDE                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    p,p'-DDE                                                      mg/kg ds           0.0028                       0.019             0.0074
S    o,p'-DDD                                                      mg/kg ds         <0.0010                    0.0014               <0.0010
S    p,p'-DDD                                                      mg/kg ds           0.0011                   0.0064                0.0024
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    HCH (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0021                   0.0021                0.0021
                                                                                                     1)                                       1)
S    Drins (som) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0021                   0.0054                0.0021
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                         mg/kg ds           0.0014                   0.0014                0.0014
S    DDD (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0018                   0.0078                0.0031
S    DDE (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0035                       0.019             0.0081
S    DDT (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0035                       0.020             0.0087
S    DDX (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0088                       0.047              0.020
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    Chloordaan (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds           0.0014                   0.0014                0.0014
S    OCB (som) LB (factor 0,7)                                     mg/kg ds             0.019                      0.061              0.030
S    OCB (som) WB (factor 0,7)                                     mg/kg ds             0.021                      0.062              0.032

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername      Monster nr.
1    MM01                                                                                                                               06-Feb-2018              9940382
2    MM02                                                                                                                               06-Feb-2018              9940383
3    MM03                                                                                                                               06-Feb-2018              9940384
4    MM04                                                                                                                               06-Feb-2018             9940385
5    MM05                                                                                                                               06-Feb-2018              9940386
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   431364                                                          Certificaatnummer/Versie              2018018059/1
     Uw projectnaam                             Docfalaan 12 te Oss                                             Startdatum                            07-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       15-Feb-2018/08:43
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               José Cadieguo                                                   Pagina                                3/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3              4               5

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010        <0.0010
                                                                                                     1)                        1)             1)             1)              1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049         0.0049         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050         <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds             0.071                         0.11            0.061         <0.050         <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050         <0.050         <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.15                        0.31             0.14         <0.050         <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.13                        0.17            0.077         <0.050         <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.16                        0.21             0.13         <0.050         <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds             0.079                         0.10            0.057         <0.050         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds             0.092                         0.14            0.067         <0.050         <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.11                        0.11            0.068         <0.050         <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.12                        0.13            0.080         <0.050         <0.050
                                                                                                                                                             1)              1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.97                         1.3             0.75           0.35           0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername         Monster nr.
1    MM01                                                                                                                               06-Feb-2018                 9940382
2    MM02                                                                                                                               06-Feb-2018                 9940383
3    MM03                                                                                                                               06-Feb-2018                 9940384
4    MM04                                                                                                                               06-Feb-2018                9940385
5    MM05                                                                                                                               06-Feb-2018                 9940386
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                    Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                                 Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                   VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018018059/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9940382            01               1                                         0           50         0535151537           MM01
       9940382            02               1                                         8           40         0535151544
       9940382            03               1                                         8           58         0535119953
       9940382            04               1                                         0           50         0535151538
       9940382            05               1                                         8           50         0535119955
       9940382            06               1                                         5           55         0535119960
       9940382            07               1                                         0           50         0535119954
       9940382            08               1                                         8           45         0535119612

       9940383            10               1                                         0           50         0535120212           MM02
       9940383            11               1                                         10          60         0535120209
       9940383            12               1                                         0           50         0535120351
       9940383            13               1                                         0           50         0535120205
       9940383            14               1                                         0           50         0535120211
       9940383            09               1                                         0           50         0535120207

       9940384            15               1                                         0           50         0535120373           MM03
       9940384            16               1                                         0           40         0535120378
       9940384            17               1                                         0           50         0535119610
       9940384            18               1                                         0           30         0535120349
       9940384            19               1                                         0           50         0535120353
       9940384            20               1                                         0           40         0535117736

       9940385            01               3                                         70          120        0535151545           MM04
       9940385            01               5                                         150         200        0535151540
       9940385            05               2                                         50          100        0535151534
       9940385            05               4                                         150         200        0535119959
       9940385            20               2                                         40          90         0535120379
       9940385            20               4                                         130         180        0535117737

       9940386            09               3                                         100         150        0535120350           MM05
       9940386            09               4                                         150         200        0535120354
       9940386            13               2                                         50          100        0535120210
       9940386            13               4                                         150         200        0535120213
       9940386            18               3                                         80          120        0535120345
       9940386            18               5                                         170         200        0535120346




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018018059/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018018059/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     OCB (25)                                              W0262           GC-MS                                Cf. pb 3020-1/2/3

     OCB som AP04/AS3X                                     W0262           GC-MS                                Cf. pb 3020-1/2/3

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Antea Group
     T.a.v. A. Hendrikx

     4900 AA OOSTERHOUT




     Analysecertificaat
     Datum: 22-Feb-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2018024640/1
     Uw project/verslagnummer                        431364
     Uw projectnaam                                  Docfalaan 12 te Oss
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            20-Feb-2018

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   431364                                                          Certificaatnummer/Versie           2018024640/1
     Uw projectnaam                             Docfalaan 12 te Oss                                             Startdatum                         20-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    22-Feb-2018/17:41
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Gert-Jan Boer                                                   Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                85                       93
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20                          2.5
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0                         3.2
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0                        <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0                        <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0                         8.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0                        <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                35                      250

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20                      <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20                      <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20                      <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10                      <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20                      <0.20
                                                                                                     1)                        1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21                        0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90                      <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020                   <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20                      <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20                      <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20                      <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10                      <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20                      <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10                      <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20                      <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20                      <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10                      <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10                      <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10                      <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                         20-Feb-2018                  9960587
2    20-1-1                                                                                                                         20-Feb-2018                  9960588




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   431364                                                          Certificaatnummer/Versie           2018024640/1
     Uw projectnaam                             Docfalaan 12 te Oss                                             Startdatum                         20-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    22-Feb-2018/17:41
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Gert-Jan Boer                                                   Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10                      <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6                        <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20                      <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10                      <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10                      <0.10
                                                                                                     1)                        1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14                        0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                      <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                      <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                      <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42                        0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10                        <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10                        <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10                        <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15                        <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10                        <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10                        <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50                        <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                         20-Feb-2018                  9960587
2    20-1-1                                                                                                                         20-Feb-2018                  9960588




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018024640/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9960587            01               1                                         250         350        0685046434           01-1-1
       9960587            01               2                                         250         350        0685042804
       9960587            01               3                                         250         350        0805044595

       9960588            20               1                                         170         270        0685042799           20-1-1
       9960588            20               2                                         170         270        0685042798
       9960588            20               3                                         170         270        0800612227




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018024640/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018024640/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




                Bijlage 7 Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




Bijlage 7: Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek
Betrouwbaarheid/garanties
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw
aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van
de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het
veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus
waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend.
Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan
de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben
uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn
uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA.

Toepassing grond en asbest
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet.
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de
rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek
gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in
de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




                Bijlage 8 Verantwoording onderzoek BRL 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>%##%   %#"%"%#$&   %#&#'#"$)(*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




                                            Bijlage 9 Foto’s onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




Bijlage 9: Foto’s onderzoekslocatie




Foto 1




Foto 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




Foto 3




Foto 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




       Bijlage 10 Verkregen bodeminformatie Gemeente
                                                 Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                      Bodeminformatie

De volgende informatiebronnen zijn voor de locatie en de aangrenzende percelen (binnen een straal van 25 meter vanaf de
locatie) doorzocht:
–       het Bodem Informatie Systeem (BIS). Het BIS van de gemeente Oss is gevuld met de, bij de gemeente bekend zijnde,
        onderzoeken die uitgevoerd zijn, o.a. verkennend bodemonderzoeken, nadere onderzoeken en evaluaties van uitgevoerde
        saneringen.
–       het gemeentelijke tankenbestand. Dit bestand bevat alle bij de gemeente bekend zijnde tanksaneringen. Dit bestand is
        onder andere tot stand gekomen op basis van vrijwilligheid en mogelijk daardoor niet volledig.
–       het Historische Bodem Bestand (HBB). Het HBB is een samenwerkingsproject van ReGister Historisch Onderzoeksbureau
        en Arcadis en bevat op basis van historische (bedrijfs-) activiteiten gegevens van potentieel verontreinigde locaties. De
        gegevens zijn verwerkt in een Access database. Voor een deel van alle potentieel verontreinigde locaties is nader
        historisch onderzoek uitgevoerd. De rapporten hiervan zijn in pdf beschikbaar.
–       het Bodemloket. De gegevens uit bodemloket zijn afkomstig van de website www.bodemloket.nl, Deze site wordt door de
        provincie Noord-Brabant onderhouden. Het bodemloket bevat informatie over toekomstige en uitgevoerde
        bodemonderzoeken en bodemsaneringen en tevens informatie over mogelijk bodembelastende (bedrijfs-) activiteiten in
        het verleden.
–       Bodembelastingkaart Conventionele Explosieven;
–       Archeologische beleidsadvieskaart.

Hieronder vindt u per thema de gevonden informatie. Indien voor een thema geen informatie wordt vermeld, dan betekent dit
dat de geraadpleegde bron op dit moment geen informatie bevat over de doorzochte locatie.

Locatie:        Docfalaan 12, Oss                                             Oppervlakte:           3048 m²
Kadastrale gegevens:    gem. Oss                        OSS00B5640

Bodem informatiesysteem:




     -     Docfalaan 12:
           Voor dit specifieke perceel zijn geen bodemonderzoeken of andere bodeminformatie bekend. Wel is er bodeminformatie
           bekend voor de directe omgeving.

           De onderzoekslocatie ligt in een gebied wat op basis van historische gegevens verdacht is voor wat betreft DDT. In
           verschillende wijken in Oss is in het verleden namelijk zuiveringsslib toegepast als grondverbeteraar. In dit slib
           bevinden zich verhoogde concentraties aan het oude bestrijdingsmiddel DDT. De locatie ligt binnen deelgebied A van de
           bodemkwaliteitskaart voor DDT waarnemingen. In dit deelgebied is de grond verdacht voor
           organochloorbestreidingsmiddelen (OCB’s). Voor meer informatie betreffende DDT-problematiek in Oss, zie
           https://www.oss.nl/zoekresultaten.htm?query=DDT

     -     Vierwindenlaan te Oss:
* Streefwaarde (Sw)/Achtergrondwaarde (Aw):
          De achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater en tot 2009 voor grond) zijn verbonden aan de risicogrenzen voor mens en ecosysteem. Ze
          geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame en goede bodemkwaliteit. Indien de aangetroffen concentraties de achtergrond- of streefwaarden niet
          overschrijden wordt de bodem beschouwd als niet verontreinigd.
** Tussenwaarde (Tw):
          De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde. Bij overschrijding van de tussenwaarde bestaat er in
          principe een noodzaak tot aanvullend onderzoek en wordt de bodem beschouwd als matig verontreinigd. Liggen de gemeten concentraties boven de
          achtergrond- of streefwaarde maar beneden de tussenwaarde dan wordt de bodem beschouwd als licht verontreinigd.
*** Interventiewaarde (Iw):
          De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven ernstige of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de
          bodem heeft voor mens en ecosysteem. Afhankelijk van de omvang kan er bij concentraties boven de interventiewaarde sprake zijn van een
          saneringsnoodzaak. Bij overschrijdingen van de interventiewaarde wordt de bodem beschouwd als sterk verontreinigd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>           Van noordoost tot zuidoost ligt een gebied wat bekend staat als “Vierwindenlaan te Oss”. Dit is deelgebied 2 van een
           bijzonder inventariserend onderzoek DDT wat in 2015 door Tauw is uitgevoerd (kenm. L002-1233790ARJ-hgm-V01-NL).
           Zintuigelijk zijn in de bovengrond wortels, planten en hout waargenomen. De ondergrond en het grondwater zijn niet
           onderzocht. Analytisch zijn in de bovengrond concentraties van Aldrin gevonden groter dan de Interventiewaarde
           (Iw***) en verder polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), minerale olie, DDD (som), DDE (som), DDT
           (som), drins (som) en heptachloorepoxide (som) groter dan de Achtergrondwaarde (Aw*). Uit de conclusie van het
           rapport blijkt dat geadviseerd wordt geen verder onderzoek uit te voeren omdat geen DDT is aangetoond, er is slechts
           een zwakke aanwijzing op eventueel toegepast slib en verreweg de meeste boringen zijn niet verontreinigd. Uit de
           toetsing van monster 15 komt naar voren dat de gemeten concentratie Aldrin > Iw*** afwijkt in verband met een
           verhoogde rapportagegrens. Het licht verhoogde gehalte drins bij boring 14 is een zwakke aanwijzing dat hier rioolslib is
           toegepast. Alle boringen van dit onderzoek liggen buiten de 25 meter zone rond het perceel van de docfalaan 12.

     -     Uit historische bodeminformatie blijkt dat voor deze onderzoekslocatie die ten noordwesten van het gevraagde adres
           ligt door Ecolyse in 1991 een bodemonderzoek is uitgevoerd (kenm. D-090.10HT/LS). Verdere gegevens zijn niet
           bekend omdat het over een verouderd onderzoek gaat (ouder dan 20 jaar). De locatie staat bekend als
           Docfalaan/Julianasingel en valt binnen het perceel van de huidige Docfalaan 2.

Tankenbestand:                              geen info

Historisch bodem bestand:                   geen info

Bodemloket:                                 geen info

Niet gesprongen explosieven:

Op grond van het door AVG in 2016 uitgevoerde vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat de locatie niet verdacht is voor
wat betreft de aanwezigheid van conventionele explosieven.

Archeologie:




Het grootste gedeelte van het perceel maakt deel uit van een gebied waarbij de archeologische verwachtingswaarde middelhoog
is. Een klein gedeelte van het perceel en de 25 meter zone valt ook binnen een gebied met een hoge verwachtingswaarde. Ten
zuidwesten bevind zich nog een gebied dat wordt omschreven als “bebouwing Oss”. Onder de aanwezige bebouwing zijn de
archeologische resten verstoord. Op open plekken zoals parken en plantsoenen is de archeologische verwachting hoog.




Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.




* Streefwaarde (Sw)/Achtergrondwaarde (Aw):
          De achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater en tot 2009 voor grond) zijn verbonden aan de risicogrenzen voor mens en ecosysteem. Ze
          geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame en goede bodemkwaliteit. Indien de aangetroffen concentraties de achtergrond- of streefwaarden niet
          overschrijden wordt de bodem beschouwd als niet verontreinigd.
** Tussenwaarde (Tw):
          De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde. Bij overschrijding van de tussenwaarde bestaat er in
          principe een noodzaak tot aanvullend onderzoek en wordt de bodem beschouwd als matig verontreinigd. Liggen de gemeten concentraties boven de
          achtergrond- of streefwaarde maar beneden de tussenwaarde dan wordt de bodem beschouwd als licht verontreinigd.
*** Interventiewaarde (Iw):
          De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven ernstige of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de
          bodem heeft voor mens en ecosysteem. Afhankelijk van de omvang kan er bij concentraties boven de interventiewaarde sprake zijn van een
          saneringsnoodzaak. Bij overschrijdingen van de interventiewaarde wordt de bodem beschouwd als sterk verontreinigd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek Docfalaan 12 te Oss
projectnummer 431364
28 februari 2018 revisie 00




                                                TEKENINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> %$#$&%")"#!)9-6;0+/878-1-404.!3-8!20..04.!25+*80-




                                                                                                                    '-.-4,*
                                                                                                                          2<C<<DI<D




                                                    Onderzoekslocatie




                                                                                                                     &- ')"%%%

0                                             /<N<!A77GI!@H!K@7!@DI<GD<I!77D><C77AI!<D!@H!7BB<<D!I<G!G<=<G<DI@<$   (558
                   *()$%     &"'+%$% 3<I<GH
                                                 0G!AJDD<D!><<D!G<9?I<D!77D!;<!A77GIB7><D!LEG;<D!EDIB<<D;$         /<N<!A77GI!@H!7JIEC7I@H9?!77D><C77AI!C<I!
                                                                                                                   2<E9EGI<M!0HH<DI@7BH$
5/64<L
                                                                     /<N<!A77GI!@H!D@<I!8<;E<B;!KEEG!D7K@>7I@<$
P!.DI<7!2GEJF"!'+#1<8#'%&,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                         020
                           el
                      asing
               Julian




                                                                        019
                                                      003
                                                    5780

                                                                                                                  018

                                          004
                                                                  002

                      005                                                                                                       016
                                                                                                           5781
                                                2




                                 006                                                               017
                                                                                                                          015

                                                                                    001                                                                                          LEGENDA
                                                                                                                                                                                 Boring tot 0,5 m -mv
                                                            008                                                                 014
                                                                                                   5638                                                                          Boring tot 2,0 m -mv
                                                                                                                    013                                                          Peilbuis 1 filter met nummer
                                                                              010
                                     007                                                                                                                                         Bebouwing

                                                                                                                                                                                 Toekomstige inrichting

                                                                                                                                             5640                                Kadastrale grens met nummer
                                                                                     5640
                                                    009                                                                                                                          Grens onderzoeksgebied
                                Do
                                 cf




                                                                                                                                                                                 Talud
                                   ala




                                                                                                          012
                                     an




                                                                                                                                         0            5            10       15      20m

                                                                                                                                             D0   28-02-2018   DEFINITIEF                                                          NB

                                                                                                                                             Nr     Datum                           Wijziging                                      Tek


                                                                   011                                                                                                                             Tekenaar                      Schaal

                                                                               12                                                     Gemeente Oss                                                  N. van den Boom              1:500
                                                                                                                                                                                                   Projectleider               Formaat
He                                                                                                                                                                                                  A. Hendrikx                          A3
  ide
     laa                                                                                    5639                                      Bodemonderzoek
           n                                                                                                                          Docfalaan 12 te Oss                                                                     1 IN 1
                                                                                                                                                                                                   Status                       W i j z. n r.

                                                                                                                                      Situatietekening                                             Definitief                        D0
                                                                                                                                      met boringen en peilbuizen                                   www.anteagroup.nl


                                                                                                                                      Tekeningnummer
                                                                                                                                                                                                                          ®
                                                                                                                                      431364-S-1
                                                                                                                                                                                                R:\00430000\00431364\Acad\431364-S-1.dwg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                           Over Antea Group

                                           Van stad tot land, van water tot lucht; de
                                           adviseurs en ingenieurs van Antea Group
                                           dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
                                           onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
                                           en wegen, realiseren woonwijken en
                                           waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
                                           bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
                                           assetmanagement en energie. Onder de
                                           naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
                                           allround en onafhankelijk partner voor
                                           bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
                                           zetten we deze expertise ook mondiaal in.
                                           Door hoogwaardige kennis te combineren
                                           met een pragmatische aanpak maken we
                                           oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
                                           Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
                                           Op deze manier anticiperen we op de vragen
                                           van vandaag en de oplossingen van de
                                           toekomst. Al meer dan 60 jaar.




                                           Contactgegevens
                                           Beneluxweg 125
                                           4904 SJ OOSTERHOUT
                                           Postbus 40
                                           4900 AA OOSTERHOUT



                                           www.anteagroup.nl




Copyright © 2018
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>