<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                RxTi6Xyyd2MH (10 november 2020)
                                                                                      pagina 1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       SAB                               , geffen


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Raadhuys                         RxTi6Xyyd2MH


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       10 november 2020, 14:12          2021                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                216,29 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Aanlegfase 2021




         Resultaten   Situatie 1                                                                 RxTi6Xyyd2MH (10 november 2020)
                                                                                                                      pagina 2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



Locatie
Situatie 1




Emissie       Bron
              Sector
                                                                    Emissie NH3          Emissie NOx

Situatie 1
                           werktuigen                                 < 1 kg/j         214,84 kg/j
                           Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                           vervoer                                    < 1 kg/j            1,45 kg/j
                           Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




 Resultaten   Situatie 1                                             RxTi6Xyyd2MH (10 november 2020)
                                                                                           pagina 3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Resultaten



  Emissie                                              Naam                     werktuigen
(per bron)                                             Locatie (X,Y)            160177, 416882
   Situatie 1
                                                       NOx                      214,84 kg/j
                                                       NH3                      < 1 kg/j



                 Voertuig             Omschrijving           Brandstof      Stationair     Cilinder Stof                   Emissie
                                                           verbruik (l/j)      bedrijf   inhoud (l)
                                                                              (uren/j)


                 STAGE IIIa, 130 <= Sloopkraan                  1.600             30        10,8 NOx                  30,26 kg/j
                 kW < 300, bouwjaar                                                              NH3                     < 1 kg/j
                 2006 (Diesel)


                 STAGE IIIa, 75 <=    Shovel                      800             30          5,1 NOx                 14,65 kg/j
                 kW < 130, bouwjaar                                                               NH3                    < 1 kg/j
                 2007 (Diesel)


                 STAGE IIIa, 75 <=    Graafmachine              1.400             38          5,1 NOx                 25,08 kg/j
                 kW < 130, bouwjaar                                                               NH3                    < 1 kg/j
                 2007 (Diesel)


                 STAGE IIIa, 300 <= Boor/Heistelling              980             19        21,5 NOx                  20,07 kg/j
                 kW < 560, bouwjaar                                                              NH3                     < 1 kg/j
                 2006 (Diesel)


                 STAGE IIIa, 300 <= Mobiele kraan               5.600            105        21,5 NOx                  114,15 kg/j
                 kW < 560, bouwjaar                                                              NH3                     < 1 kg/j
                 2006 (Diesel)


                 STAGE IIIa, 130 <= Betonpomp                     560              11       10,8 NOx                  10,63 kg/j
                 kW < 300, bouwjaar                                                              NH3                    < 1 kg/j
                 2006 (Diesel)




    Resultaten   Situatie 1                                                                        RxTi6Xyyd2MH (10 november 2020)
                                                                                                                        pagina 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Resultaten



                                           Naam                   vervoer
                                           Locatie (X,Y)          160151, 416919
                                           NOx                    1,45 kg/j
                                           NH3                    < 1 kg/j



             Soort        Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                           Emissie


             Standaard    Licht verkeer                     14,0 / etmaal NOx                             < 1 kg/j
                                                                          NH3                             < 1 kg/j


             Standaard    Zwaar vrachtverkeer                8,0 / etmaal NOx                            1,28 kg/j
                                                                          NH3                              < 1 kg/j




Resultaten   Situatie 1                                                             RxTi6Xyyd2MH (10 november 2020)
                                                                                                         pagina 5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20201103_bed432f8ee
                 Database       versie 2020_20201013_1649cba239
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Situatie 1                                                                                RxTi6Xyyd2MH (10 november 2020)
                                                                                                                                pagina 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>