<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                           Digitale Watertoets

                                        Digitale watertoets
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de
belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.




Op basis van de check is onderstaande nodig
1. normale procedure
2. Advies met betrekking tot materiaal gebruik
3. Advies bij bouw van meer dan 100 woningen of de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein
4. Advies vertraagde afgevoerd op een leggerwatergang of een ander oppervlaktewater
5. Advies lozing van hemelwater op een gemengd stelsel
6. Advies inrichtingsmaatregelen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit


Op basis van onderstaande locatie




02-08-2023 14:26                                          1                                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                             Digitale Watertoets

Vragen en antwoorden uit de check
Houdt het plan uitsluitend een interne                  nee
functieverandering voor een gebouw in? Hierbij is ook
geen sprake van een verhardingstoename en/of
afkoppeling van hemelwater.
Is er sprake van een directe lozing van afvalwater op   nee
oppervlaktewater?
Heeft het plan een verhardingstoename van 500 m2 of     nee
meer tot gevolg?
Wordt er binnen het plan 10.000 m2 of meer              nee
verharding afgekoppeld?
Betreft het de bouw van minimaal 100 woningen en/of     ja
de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein?
Is er sprake van een grondwateronttrekking (inclusief   nee
drainage)?
Wordt het geborgen water vertraagd afgevoerd op een     ja
watergang of op oppervlaktewater?
Wordt hemelwater in dit plan verwerkt via een           ja
gemengd stelsel?
Worden er inrichtingsmaatregelen getroffen ter          ja
verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit?
Ligt het plangebied nabij een A-watergang?              nee
Ligt het plangebied in een beschermd gebied Keur?       nee
Ligt het plangebied in een profiel van vrije ruimte?    nee
Ligt het plangebied in een gebied dat is aangewezen als nee
regionale waterberging?
Ligt het plangebied nabij een waterkering?              nee
Ligt het plangebied in een zone die is aangewezen als   nee
rivierbed?
Ligt het plangebied in een ecologische                  nee
verbindingszone?
Ligt het plangebied in een attentiegebied Keur?         nee
Ligt het plangebied in een reserveringsgebied           nee
waterberging?
Ligt het plangebied in een                              nee
grondwaterbeschermingsgebieden?
Ligt het plangebied nabij een RWZI?                     nee
Ligt het plangebied nabij een rioolgemaal?              nee
Ligt het plangebied nabij een riooltransportleiding?    nee
Ligt het plangebied in een wijstgebied?                 nee




02-08-2023 14:26                                         2         https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                          Digitale Watertoets

Details
1. normale procedure
Wat moet ik doen?

Bedankt voor het invullen van de Digitale Watertoets!


Uit de door u ingevoerde gegevens blijkt dat uw planvoornemen mogelijk één of meerdere waterbelangen raakt. De
adviezen die hiervoor in ieder geval van toepassing zijn ziet u hieronder vermeld. Wij denken graag mee over de
voorgenomen ontwikkeling.


U kunt contact met ons opnemen via planadvies@aaenmaas.nl Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen of
opmerkingen.


Met vriendelijke groet, Team Planadvies van Waterschap Aa en Maas


Let op! De Digitale Watertoets is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke waterbelangen mogelijk spelen in
het plangebied. Vandaar dat dit automatisch gegenereerde toetsresultaat niet gezien kan worden als vervanging van
het watertoetsproces of vrijstelling van een eventuele vergunnings- of meldingsplicht op basis van de Keur. Voor
meer informatie m.b.t het vergunningverleningsproces kunt u contact opnemen met ons Waterwetloket via 073 – 615
83 33 of info@aaenmaas.nl


Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze applicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Aa en Maas aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze
applicatie beschikbaar wordt gesteld.




02-08-2023 14:26                                        3                                   https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                         Digitale Watertoets

2. Advies met betrekking tot materiaal gebruik
Wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om bij de bouw af te zien van het gebruik van uitlogende bouwmaterialen. Hiermee worden
bijvoorbeeld zink en koper in daken, gevels, goten en leidingen bedoeld.




02-08-2023 14:26                                       4                                  https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                           Digitale Watertoets

3. Advies bij bouw van meer dan 100 woningen of de (her)ontwikkeling
van een bedrijventerrein
Wat moet ik doen?

Er is in het plan sprake van een aanzienlijke hoeveelheid vrijkomend afvalwater in het kader van de Wet
Milieubeheer, of afvalwater met een specifieke samenstelling. In dergelijke gevallen heeft het waterschap
adviesrecht. Afstemming dient plaats te vinden met waterschap en gemeente.




02-08-2023 14:26                                          5                                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                         Digitale Watertoets

4. Advies vertraagde afgevoerd op een leggerwatergang of een ander
oppervlaktewater
Wat moet ik doen?

Als er sprake is van afvoer naar een nabijgelegen leggerwatergang / overig oppervlaktewater, mag deze alleen
vertraagd plaatsvinden. Hierbij mag de afvoernorm (afvoercoëfficiënt) die voor de locatie geldt niet worden
overschreden, om overbelasting van het watersysteem te voorkomen. Het water uit een bergingsvoorziening kan via
een uitstroomvoorziening (bijvoorbeeld een pijp) vertraagd worden afgevoerd naar oppervlaktewater. De waterafvoer
vanuit de bergingsvoorziening mag deze norm niet overschrijden. Voor een uitstroomvoorziening in het talud van
een A-watergang dient een watervergunning te worden aangevraagd.




02-08-2023 14:26                                        6                                   https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                           Digitale Watertoets

5. Advies lozing van hemelwater op een gemengd stelsel
Wat moet ik doen?

Gestreefd wordt om hemelwater of grondwater dat nu nog via de vuilwaterriolering naar de rioolwaterzuivering
wordt afgevoerd, gescheiden af te voeren en te infiltreren/terug te brengen in het lokale watersysteem (afkoppelen
grondwater en/of verhard oppervlak). Het gescheiden aanbieden tot aan de perceelgrens op het gemengde stelsel is
op basis van het Bouwbesluit wenselijk, daarbij alvast anticiperend op een toekomstige ombouw van bestaande
gemengde vuilwaterstelsels naar gescheiden stelsels. Bij nieuwbouwgebieden dient geen grond- of hemelwater te
worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, oftewel niet-aankoppelen. Dit grond- of hemelwater wordt in het
plangebied verwerkt. Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van zoveel mogelijk verhard
oppervlak.




02-08-2023 14:26                                          7                                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                           Digitale Watertoets

6. Advies inrichtingsmaatregelen ter verbetering van de
oppervlaktewaterkwaliteit
Wat moet ik doen?

De wijze van inrichten van een oppervlaktewater kan effect hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. Algen halen
veel zuurstof uit het water en hebben hierdoor vaak een negatief effect op het waterleven (bijvoorbeeld vissterfte).
Omdat algen op geringe waterdiepten groeien is het belangrijk om waterbodems niet te ondiep aan te leggen. Het
bevorderen van de watercirculatie is van belang voor de zuurstofvoorziening. Natuurvriendelijke oevers dienen niet
steil te zijn om plek aan allerlei planten zoals riet en onderwaterplanten te kunnen bieden. Deze halen
voedingsstoffen uit het water die dan niet meer beschikbaar zijn voor algen. Menging van waterstromen met
verschillende kwaliteit mag niet leiden tot een verslechtering van de kwaliteit. Grotere waterpartijen en plassen
hebben een waterdiepte van minimaal 1,5m bij streefpeil. Natuurvriendelijke oevers hebben, indien mogelijk, een
talud van 1:5 of flauwer waarbij de waterbodem plaatselijk is verdiept tot 2m. Hiermee wordt de verticale
watercirculatie in het oppervlaktewater bevorderd en daarmee ook de zuurstofvoorziening. Bij de inrichting van het
watersysteem dient water met een betere kwaliteit te stromen naar water met een slechtere kwaliteit. Aanvoerwater
van mindere kwaliteit dan die van het water binnen het plangebied, dient zoveel mogelijk te worden beperkt.




02-08-2023 14:26                                          8                                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>