<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   RAPPORT
AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER, RAILVERKEER EN
  INDUSTRIELAWAAI RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
               EUTERPEPARK OSS
               PROJECT: N222414
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERANTWOORDING

  Titel                 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER, RAILVERKEER EN INDUSTRIELAWAAI
                        RUIMTELIJKE ONDERBOUWING EUTERPEPARK OSS


  Opdrachtgever         Pittiger in Planologie
                        Verwestraat 32
                        5491 BZ SINT OEDENRODE


  Rapportnummer         N222414.002a/LHO                    Datum          31 oktober 2023




  Projectleider         de heer L. Hoek                     Autorisatie    Dhr. H van Vliet


  handtekening                                              handtekening




NIPA milieutechniek b.v.
Landweerstraat – Zuid 109
5349 AK Oss


tel. +31 (0)412 – 65 50 58
www.nipamilieu.nl
info@nipamilieu.nl




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                                N222414.002a/LHO/2
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2

1     INLEIDING _____________________________________________________________________ 5

2     NORMSTELLING ________________________________________________________________ 7

    2.1     MILIEUZONERING _____________________________________________________________ 7
    2.2     VERKEERSAANTREKKENDE WERKING _________________________________________________ 8
    2.3     WEGVERKEERSLAWAAI __________________________________________________________ 8
    2.4     RAILVERKEER ________________________________________________________________ 9
    2.5     WOON- EN LEEFKLIMAAT _______________________________________________________ 10
    2.6     CUMULATIE VAN GELUID ________________________________________________________ 10
    2.7     AANVULLEND BELEID __________________________________________________________ 11
    2.8     BOUWBESLUIT ______________________________________________________________ 11

3     UITGANGSPUNTEN ____________________________________________________________ 12

    3.1     OMGEVING ________________________________________________________________ 12
    3.2     REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE INDUSTRIELAWAAI ___________________________________ 13
    3.3     VERKEERSAANTREKKENDE WERKING ________________________________________________ 14
    3.4     GELUIDBRONNEN WEGVERKEERSLAWAAI _____________________________________________ 14
    3.5     GEGEVENS RAILVERKEERSLAWAAI __________________________________________________ 14
    3.6     BEREKENINGSMETHODE ________________________________________________________ 15

4     GELUIDNIVEAUS _______________________________________________________________ 17

    4.1     ALGEMEEN _________________________________________________________________ 17
    4.2     BEREKENINGSRESULTATEN INDUSTRIELAWAAI __________________________________________ 17
    4.3     BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI _______________________________________ 17
    4.4     BEREKENINGSRESULTATEN RAILVERKEERSLAWAAI _______________________________________ 20
    4.5     MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI __________________________ 21
    4.6     GECUMULEERDE GELUIDBELASTING ________________________________________________ 22
    4.7     TOETSING WOON- EN LEEFKLIMAAT ________________________________________________ 23
    4.8     GEMEENTELIJK BELEID _________________________________________________________ 23

5     CONCLUSIE ___________________________________________________________________ 24

    5.1     LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS INDUSTRIELAWAAI ___________________________ 24
    5.2     WEGVERKEERSLAWAAI _________________________________________________________ 24
    5.3     RAILVERKEERSLAWAAI _________________________________________________________ 25
    5.4     EINDCONCLUSIE _____________________________________________________________ 25



Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                         N222414.002a/LHO/3
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage
1         Situatie en ingevoerd rekenmodel
2         Invoergegevens rekenmodel
3         Berekeningsresultaten




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai   N222414.002a/LHO/4
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING
    In opdracht van Pittiger in Planologie te Sint Oedenrode is akoestisch onderzoek weg- en railverkeer
    en industrielawaai uitgevoerd voor de ruimtelijke onderbouwing voor het project Transformatie Be-
    drijventerrein Euterpelaan-Obrechtstraat in Oss. Het project omvat de realisatie van een mix van
    grondgebonden woningen, maisonnettes en appartementen en kleinschalige woon- werkcombina-
    ties verspreid in het plangebied.


    Gebouwen worden aangeboden in de vorm van flexibel indeelbare ruimtes in met name de ‘stede-
    lijke etalage’ en kleinschalige woon- werkcombinaties verspreid in het gebied.


    In het gebied wordt een mix van grondgebonden woningen, maisonnettes en appartementen gereali-
    seerd. Het parkeren wordt opgelost in een parkeerkelder en op maaiveld op gemeentegrond langs de
    ventweg.


    De nieuwe woonfuncties zijn geprojecteerd binnen de akoestische invloedsfeer van nieuwe bedrijfs-
    functie binnen het eigen plan, bestaande bedrijfsfuncties op het bedrijventerrein Euterpelaan, bin-
    nen de wettelijke geluidzone (wegverkeerslawaai) van de Euterpelaan en de Dr. Saal van Zwanen-
    bergsingel én in de zone van de spoorlijn van ’s Hertogenbosch – Nijmegen (railverkeerslawaai). De
    situatie is weergegeven in onderstaande figuur 1 en in bijlage 1.


    Figuur 1: situatie met plangebied (in rood kader)(bron: OpenSteetMap)




    Er moet worden voldaan aan wettelijke grenswaarden, en het woon- en leefklimaat van de nieuwe
    woonfuncties moet zijn gewaarborgd.



    Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                          N222414.002a/LHO/5
    Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voor de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure is het, indien er geluidgevoelige functies zijn ge-
projecteerd op gronden die mogelijk liggen binnen de invloedssfeer van bedrijven en voorzieningen
noodzakelijk te toetsen aan de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. Hierbij is het belangrijk
vanuit het gezichtspunt van de nieuwe woningen aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimte-
lijke kwaliteit. Anderzijds moet voorkomen worden dat aanwezige bedrijven door de nieuwe ontwik-
keling in hun milieuruimte beperkt worden.


Het doel van het akoestisch onderzoek is het vaststellen van het langtijdgemiddelde beoordelingsni-
veau (LAr,LT) en het maximale geluidsniveau (LAmax) bij de nieuwe woonbestemming veroorzaakt door
alle geluidbronnen van op het bedrijventerrein aanwezige industriefuncties en de geluidbelasting L den
als gevolg van het wegverkeer van de relevante wegen en spoorlijn.


In het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
•         Schetsplan van de nieuwe woonbestemmingen, aangeleverd door de opdrachtgever.
•         Kadastrale ondergrond van het kadaster,
•         Akoestische bestemmingsplanruimte o.b.v. de publicatie Bedrijven en milieuzonering,
•         intensiteiten van het railverkeer afkomstig uit het geluidregister, beheerd door de Minister
          van Infrastructuur en Milieu,
     •    verkeersintensiteiten van de in dit onderzoek betrokken weg en overige fysieke weggege-
          vens op basis van Verkeersmodel 2022 van de gemeente Oss (versie 30 oktober 2023).
•         kadastrale ondergrond van pdok.nl,
•         Geluidnota van de gemeente Oss.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                            N222414.002a/LHO/6
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2   NORMSTELLING

    2.1       Milieuzonering

    Met het akoestisch onderzoek moet worden aangetoond dat de geluidbelasting bij de nieuwe woon-
    functie gevolge van de activiteiten van relevante bedrijfsfuncties op het nabijgelegen bedrijventer-
    rein ‘Euterpelaan’ in de planologisch toegestane bedrijfssituatie voor het langtijdgemiddeld beoorde-
    lingsniveau (LAr, LT) en het maximale geluidniveau (LAmax) voldoet aan de uitgangspunten van de VNG-
    publicatie: “Bedrijven en milieuzonering”.


    De planologische mogelijkheden kunnen ruimer zijn dan de feitelijke invulling, zowel qua gebruiks-
    mogelijkheden als qua gebruiksperiode. Jurisprudentie laat zien dat het uitgangspunt de planologisch
    maximaal mogelijke situatie dient te zijn. Volgens jurisprudentie hoeft niet van de theoretische maxi-
    male planologische mogelijkheid te worden uitgegaan, maar kan voor een representatieve invulling
    daarvan worden gekozen. Het gaat dan niet om een theoretisch absoluut worst/case scenario, maar
    van een realistische worst/case invulling van de maximale planologische mogelijkheden.


    De geluidbelasting Lden van het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe woonbestemmingen wordt
    ook betrokken in deze berekening en bovendien getoetst aan de Wet geluidhinder.


    Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen "rustige woonwijk" en gebiedstype
    "gemengd gebied". Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2.3 van de VNG-
    publicatie. De omgeving van dit plan wordt, door de aanwezigheid van zowel bedrijfs- als woonfunc-
    ties en de ligging nabij relevante wegen getypeerd als gemengd gebied.


    Het aspect geluid is vaak maatgevend voor de richtafstand van een bedrijf. De toetsingswaarden die
    gehanteerd kunnen worden voor een onderzoek naar de invloed van concrete activiteiten op woon-
    bebouwing zijn gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998. In het
    onderzoek dienen alle akoestisch relevante activiteiten meegenomen te worden. In het kader van
    goede ruimtelijke ordening dient immers de werkelijke en bestaande milieubelasting worden ge-
    toetst.


    Op de voor dit onderzoek relevante bestaande percelen zijn op grond van het bestemmingsplan in
    beginsel bedrijven tot een milieucategorie tot maximaal 3.2 toegestaan. Binnen het plangebied wor-
    den bedrijfsfuncties mogelijk gemaakt tot categorie 2. De langtijdgemiddelde geluidimmissie die
    hoort bij een gemiddeld categorie 3.2 bedrijf is 45 dB(A) op 100 meter afstand. Voor een categorie 2




    Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                           N222414.002a/LHO/7
    Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>bedrijf is dat 45 dB(A) op een afstand van 30 meter. De geluidimmissie van 45 dB(A) op de richtaf-
stand wordt bepaald middel van een vrije veld contour (excl. omliggende bebouwing).


De toetsingswaarde voor industrielawaai van de langtijdgemiddelde geluidbelasting bij nieuwe
woonfuncties is 50 dB(A) conform de publicatie ‘bedrijven en milieuzonering’ 50 dB(A). Als uit het on-
derzoek volgt dat de geluidbelasting ter hoogte van de woonfunctie hoger is dan 55 dB(A) etmaal-
waarde op basis van de bestemmingsplanruimte, dan zijn aanvullende (gevel)maatregelen nodig.


Bij een geluidbelasting hoger dan 55 dB(A) zal dan ook een motivatie moeten worden opgesteld
waarbij maatregelen en cumulatie van geluid aan de orde moet komen.


De toetsingswaarde voor het industrielawaai van het maximale geluidniveau in het omgevingstype
gemengd gebied is 70 dB(A) voor het maximale geluidsniveau, exclusief piekgeluiden door aan- en
afrijdend verkeer (aan- en afrijden van vrachtwagens al dan niet met gebruik van veiligheidssignale-
ring of aanwezigheid van koelauto's, het wachten van vrachtauto's in de straat, het laden en lossen
van vrachtwagens, het aan- en afrijden van personenauto's, het slaan van autodeuren en het gebruik
van winkelkarren vallen onder de ruime uitleg onder dit begrip).


De geluidruimte van het kavel met de bedrijfsfunctie mag niet worden beperkt door de realisatie van
nieuwe woonbestemmingen.


2.2     Verkeersaantrekkende werking

Met betrekking tot de indirecte hinder op de openbare weg wordt aansluiting gezocht bij de grens-
waarden uit de circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting;
beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ (hierna te
noemen ‘Circulaire indirecte hinder’) van 29 februari 1996. De voorkeursgrenswaarde voor het equi-
valente geluidniveau bedraagt 50 dB(A)-etmaalwaarde en de maximale grenswaarde is 65 dB(A).


2.3     Wegverkeerslawaai

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan be-
schreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel
82 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing wor-
den verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh).


De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 1.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                           N222414.002a/LHO/8
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Normstelling Lden, artikel 83 Wgh

 Ligging object         Situatie*                                                                                Waarde

                        Voorkeursgrenswaarde                                                                      48 dB
 Stedelijk gebied       nieuwe woning                                                                             63 dB
                        vervangende nieuwbouw                                                                     68 dB
                        Voorkeursgrenswaarde                                                                      48 dB
                        nieuwe woning                                                                             53 dB
 Buitenstedelijk ge-
                        agrarische bedrijfswoning                                                                 58 dB
 bied
                        vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom                                                 58 dB
                        vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg                              63 dB
* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.



De berekende geluidbelasting wordt verminderd met de aftrek ex. artikel 110g van de Wet geluidhin-
der alvorens toetsing aan de voorkeurswaarde en maximaal toegestane geluidbelasting plaatsvindt.


Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:
      •    3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
           70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
           artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
      •    4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
           70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
           artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
      •    2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
           70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde
           waarden;
      •    5 dB voor de overige wegen;
      •    0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing
           van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.


Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek 5 dB
voor alle betrokken wegen.


2.4       Railverkeer

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a Bgh (Besluit geluid-
hinder) de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte
van het geluidproductieplafond. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de relevante grenswaarden.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                                          N222414.002a/LHO/9
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Normstelling railverkeerslawaai Lden , in dB
    Ligging object                    Situatie                                                                 Waarde

                                      voorkeursgrenswaarde                                                      55 dB
    Binnen/buiten bebouwde kom
                                      nieuwe woning                                                            68 dB*
*          Middels een procedure kan door het bevoegd gezag onder bepaalde voorwaarden van de voorkeursgrenswaarde een
           ontheffing tot de aangegeven waarde worden gegeven.

2.5        Woon- en leefklimaat

Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening als ter hoogte van de nieuwe woningen het woon- en
leefklimaat is gewaarborgd. Dit is aan de orde indien:
       •     Het geluidniveau in de woning niet hoger is dan 33 dB/35 dB(A) op basis van de cumulatieve
             geluidbelasting industrielawaai en wegverkeerslawaai. Uitgaande van een standaard geluid-
             wering van 20 dB is de geluidbelasting op de gevel 53/55 dB.
       •     Het geluidniveau in de woning niet hoger is dan 55/50/45 dB(A) vanwege het maximale ge-
             luidniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uitgaande van een standaard
             geluidwering van 20 dB is de geluidbelasting op de gevel 75/70/65 dB.
       •     Het geluidniveau ter hoogte van de tuinen aanvaardbaar is.


2.6        Cumulatie van geluid

Een geluidbelasting van meerdere soorten geluidbronnen zoals industrielawaai, rail- en wegverkeersla-
waai wordt beoordeeld conform de classificatie milieukwaliteit volgens de milieukwaliteitmaat van
de methode ‘Miedema’. De berekeningsmethodiek is conform hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het
Reken en meetvoorschrift geluid 2012.


Deze manier van classificeren is algemeen geaccepteerd bij ruimtelijke plannen en wordt toegepast
om een indicatie te geven van de milieukwaliteit bij de woningen. In onderstaande tabel 3 is deze
classificatie weergegeven:

Tabel 3 Classificatie milieukwaliteit
    Lcum [dB]                                                 Lcum [dB] Classificatie milieukwaliteit
    < 50                                                      Goed
    50 – 55                                                   Redelijk
    55 – 60                                                   Matig
    60 – 65                                                   Redelijk slecht
    65 – 70                                                   Slecht
    > 70                                                      Zeer slecht
Een gecumuleerde geluidbelasting wordt alleen berekend van geluidbronnen die de voorkeursgrens-
of richtwaarde overschrijden. De berekening moet worden uitgevoerd conform het rekenvoorschrift
geluid 2012 (RMG 2012).




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                                           N222414.002a/LHO/10
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.7      Aanvullend beleid

De gemeente Oss heeft in haar geluidnota aanvullend beleid geformuleerd. De voorwaarden die zij
stelt aan het verlenen van een hogere waarde zijn:
•     de woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau;
•     de woning bevat voldoende verblijfsruimte aan de zijde van de geluidluwe gevel;
•     indien de woning beschikt over een buitenruimte dan is deze bij voorkeur gelegen aan de ge-
      luidluwe zijde;
•     in de ontwerpfase van een ruimtelijk plan wordt rekening gehouden met de oriëntatie van de
      bouwmassa (optimalisatie van het stedenbouwkundig ontwerp).


2.8      Bouwbesluit

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor de nieuwe woningen is het noodzakelijk dat aan-
getoond wordt dat wordt voldaan aan de eis van de minimale karakteristieke geluidwering G a;k van
de gevels.


Conform het Bouwbesluit 2012 (artikel 3.2 en 3.3 lid 1) moet bij verblijfsgebieden een geveldeel over
een dusdanige karakteristieke geluidwering (GA;k) beschikken dat wordt voldaan aan de volgende
waarde: het verschil tussen de geluidbelasting op dat geveldeel en 33 dB, met een minimumeis van
20 dB.


Bij het berekenen van de benodigde geluidwering van de gevels moet worden uitgegaan van de cu-
mulatieve geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen in de omgeving samen. Om een goed
woon- en leefklimaat binnen de woning te garanderen wordt bij het bepalen van de minimaal beno-
digde Ga;k uitgegaan van de geluidbelasting met 0 dB aftrek.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                         N222414.002a/LHO/11
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3   UITGANGSPUNTEN

    3.1     Omgeving

    De nieuwe woonfuncties zijn geprojecteerd binnen de akoestische invloedsfeer van nieuwe bedrijfs-
    functie binnen het eigen plan, bestaande bedrijfsfuncties op het bedrijventerrein Euterpelaan, bin-
    nen de wettelijke geluidzone (wegverkeerslawaai) van de Euterpelaan en de Dr. Saal van Zwanen-
    bergsingel én in de zone van de spoorlijn van ’s Hertogenbosch – Nijmegen (railverkeerslawaai). De
    situatie is weergegeven in onderstaande figuur 1 en in bijlage 1.


    De situatie is weergegeven op figuur 1 hieronder. De gele gemarkeerde bebouwing zijn woonfunc-
    ties, de blauwe vlakken zijn bedrijfsfuncties op de begane grond met woonfuncties (appartementen
    op de verdieping, tot een bouwhoogte van circa 25 meter.


    Figuur 2: situatie met nieuwe woon- en bedrijfsfuncties




    Binnen het plan mogen bedrijvigheden plaatsvinden tot ten hoogste milieucategorie 2. De kortste
    aanwezige afstand tussen bedrijfsfuncties en de gevels van de geprojecteerde woonfuncties is min-
    der dan 10 meter. De richtafstand ( op grond van publicatie Bedrijven en milieuzonering) voor een
    bedrijf in milieucategorie 2 is 30 meter. In een ‘gemengd gebied’ (mix van bedrijven, wegen en woon-
    functies) mag 10 meter worden aangehouden.




    Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                         N222414.002a/LHO/12
    Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De richtafstand voor bestaande bedrijfsfuncties in categorie 3.2 in gemend gebied is 50 meter. Hier
wordt evenmin aan voldaan. De geluidbelasting van de relevante bestaande en nieuwe bedrijfsfunc-
ties zijn in dit onderzoek betrokken.


3.2        Representatieve bedrijfssituatie industrielawaai

Op de bij dit onderzoek betrokken nieuwe kavels worden bedrijfsfuncties mogelijk gemaakt tot ten
hoogste ‘milieucategorie 2. Op de bestaande relevante kavels zijn volgens het bestemmingsplan be-
drijven toegestaan tot en met ‘milieucategorie 3.2.


Op deze kavels zijn momenteel bedrijven in de automobielbranche en vergelijkbare industriële func-
ties gevestigd. Voor de maatgevende maximale geluidemissie geldt een planologische geluidbelasting
voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde op een afstand van 30
meter voor bedrijven in milieucategorie 2 en 100 meter voor bedrijven in milieucategorie 3.2. De af-
stand wordt gemeten vanaf de grenzen van het bedrijfskavel.


Op basis van de toelaatbare geluidbelasting en de richtafstand is voor de bedrijfskavels de planolo-
gisch maximale geluidemissie in dB(A) het bedrijfsterrein van de betrokken percelen berekend. Voor
de functies in milieucategorie 3.2. is er vanuit gegaan dat deze 24 per etmaal in bedrijf kunnen zijn.
Voor categorie 2 is het aannemelijk dat deze bedrijven in de nachtperiode gebruikelijk niet in werking
zijn. Laden en lossen en aanverwante activiteiten in het plangebied zijn in de periode tussen 19.00 en
07.00 in de planregels uitgesloten.


Het relatief standaardspectrum voor industrielawaai waarmee is gerekend is weergeven in tabel 4.


Tabel 4:    Standaard (relatief) spectrum industrielawaai
                                                        63    125   250   500   1.000     2.000     4.000
 Type geluid
                                                        Hz    Hz    Hz    Hz     Hz        Hz        Hz
 Industrielawaai                                        -20   -19    -8    -5     -6        -8       -12



Het maximale geluidniveau (piekgeluid, LAmax) betreft een kortstondige verhoging van het momen-
tane geluidniveau gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (correctie voor de meteorologisch wisse-
lende omstandigheden = Cm).


Maximale geluidniveaus zoals het aan- en afrijden van vrachtwagens al dan niet met gebruik van vei-
ligheidssignalering of aanwezigheid van koelauto's, het wachten van vrachtauto's in de straat, het la-
den en lossen van vrachtwagens, het aan- en afrijden van personenauto's, het slaan van autodeuren
en het gebruik van winkelkarren vallen onder het begrip 'laad- en losactiviteiten' en vallen buiten de
beoordeling van milieuzonering (in gemengd gebied)


Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                               N222414.002a/LHO/13
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Het plangebied zelf is in beginsel niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor wordt een
ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. De toegangsweg van deze parkeervoorziening ligt aan de
zuidzijde van het plan parallel aan de Euterpelaan.


3.3     Verkeersaantrekkende werking

De equivalente geluidbelasting Laeq van het uitsluitend tot het bedrijf behorende verkeer op de open-
bare weg (verkeersaantrekkende werking) wordt beoordeeld volgens de circulaire van de minister
van VROM “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting” van 29 februari
1996. Voorwaarde is dat bedrijfsmatig verkeer bij de nieuwe woonbestemming akoestisch herken-
baar is. Aannemelijk is dat dit in deze situatie niet aan de orde is, omdat in de directe omgeving al
veel bestaand verkeer op de omliggende wegen aanwezig is.


3.4     Geluidbronnen wegverkeerslawaai

Bij het berekenen van de geluidsbelasting dient rekening te worden gehouden met de verkeerssitua-
tie 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan.


De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden van de drie categorieën motorvoertuigen op de bij
dit onderzoek betrokken wegen zijn weergegeven in tabel 5. De totaalintensiteit per etmaalperiode
en de verdeling van de voertuigcategorieën is het peiljaar 2033 is op basis van op basis van het Ver-
keersmodel 2022 van de gemeente Oss (versie 30 oktober 2023).


Bijlage 1 bevat een plot waarop de wegvakken zijn weergegeven. In tabel 5 en zijn de gegevens sa-
mengevat overzichtelijk weergegeven. Bijlage 1 en 2 bevat de getailleerde invoergegevens:


Tabel 5: Verkeersgegevens voor het jaar 2033
 Naam       Omschrijving:                          Wegdek*      Snelheid            Etmaalintensiteit:
 01/1       Euterpelaan (2)                          W0            50                   10200
 01/2       Euterpelaan (1)                          W0            50                   10200
 01/3       Euterpelaan (3)                          W0            50                    8010
 02/1       Dr. S van Zwanenbergsingel (2)           W0            50                   10220
 02/2       Dr. S van Zwanenbergsingel (3)           W0            50                   10220
 03         Palestrinastraat                         W0            50                    1483
 04         Rossinistraat                            W0            50                    1477
*) W0 = referentiewegdek, dicht asfalt beton


3.5     Gegevens railverkeerslawaai

De toekomstige gegevens voor het railverkeer zijn afkomstig uit het Geluidregister spoor zoals deze
beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt
van de meest recente versie. Ten behoeve van de modellering zijn de gegevens direct overgenomen
in het rekenmodel. Voor de railverkeergegevens wordt gemakshalve verwezen naar het geluidregis-
ter (www.geluidregisterspoor.nl).



Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                            N222414.002a/LHO/14
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.6     Berekeningsmethode

De geluidniveaus voor de berekening van industrie- en wegverkeerslawaai in de waarneempunten op
de grenzen van de bouwblokken is berekend volgens de Standaardrekenmethode II.8 van de “Hand-
leiding meten en rekenen industrielawaai 1999”.


De berekeningen van de geluidbelasting verkeerslawaai, ter plaatse van de onderzoekslocatie over-
eenkomstig het “Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder (2012)”, zijn uitgevoerd met de “Standaard
Rekenmethode II”.


Bij de overdrachtsberekeningen is het onderzoeksgebied als akoestisch reflecterend ingevoerd (bo-
demfactor 0,0). Akoestisch absorberende bodemgebieden zoals groenstroken, tuinen en het ballast-
bed van het spoor zijn ingevoerd met bodemfactor 1,0. Gebouwen en bouwwerken worden in het
model ingevoerd als reflecterende schermen. Het overdrachtsmodel rekent in dit geval met enkel-
voudige reflecties (spiegelbronnen).


Voor de berekeningen is het computerprogramma Geomilieu V2022 gebruikt. Hieronder is een 3D
projectie van een deel van het rekenmodel (wegverkeerslawaai) weergegeven.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                       N222414.002a/LHO/15
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Figuur 3: 3d projectie rekenmodel (kijkrichting noord)




Figuur 3: 3d projectie rekenmodel (kijkrichting zuid)




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai   N222414.002a/LHO/16
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4   GELUIDNIVEAUS

    4.1     Algemeen

    Voor de situering van de waarneempunten, ingevoerde objecten en geluidbronnen wordt verwezen
    naar de figuren in bijlage 1.


    4.2     Berekeningsresultaten industrielawaai

    De berekeningen resulteren in een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT) uitgedrukt in een
    etmaalwaarde. Beoordeling van de geluidniveaus vindt plaats op een maatgevende hoogte van 4,5
    tot 19 meter overeenkomstig het aantal maatgevende bouwlagen


    Tabel 1 in bijlage 3 vermeld voor alle relevante beoordelingspunten de totale (van alle bedrijfsfunc-
    ties) berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT) (etmaalwaarde) in de onderzochte re-
    presentatieve bedrijfssituatie.


    De rekenresultaten worden getoetst aan de in hoofdstuk 2 genoemde toetsingswaarden.


    Uit de berekening volgt dat niet in alle rekenpunten wordt voldaan aan de toetsingswaarde (voor-
    keursgrenswaarde) voor de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 dB(A) voor
    industrielawaai overeenkomstig hoofdstuk 2. De overschrijdingen zijn in de tabel rood gemarkeerd.


    De hoogste geluidbelasting van industrielawaai is 58 dB(A). Bij een geluidbelasting hoger dan 55
    dB(A) moet conform bedrijven en milieuzonering worden gemotiveerd waarom de geluidbelasting
    toelaatbaar is waarbij maatregelen en cumulatie van geluid aan de orde moet komen.
    In hoofdstuk 4.7 wordt hier nader op ingegaan.


    4.3     Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai

    In tabellen 2,3, en 4 bijlage 3 zijn voor het peiljaar 2032 de maatgevende geluidbelastingen in de
    waarneempunten weergegeven voor de nieuwe woonbestemmingen binnen de akoestische invloed-
    sfeer van de bestaande wegvakken, zoals die op basis van de voornoemde uitgangspunten is bere-
    kend. De geluidbelasting inclusief 5 dB correctie conform artikel 110 g van de Geluidhinder is ver-
    meld voor die gevels waar de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden. Voor de invoergegevens en
    de berekeningsbladen wordt verwezen naar bijlage 2. De gedetailleerde berekeningsresultaten in alle
    waarneempunten zijn in bijlage 3 vermeld.




    Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                           N222414.002a/LHO/17
    Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Uit de tabellen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai als gevolg van
de Dr. Saal van Zwanenbergsingel ten hoogste 7 dB overschreden. Een aanvraag om een ‘hogere
waarde’ van ten hoogste 55 dB is noodzakelijk.


De voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai van het wegverkeer op de Euterpelaan
wordt ten hoogste 7 dB overschreden. Een aanvraag om een ‘hogere waarde’ van ten hoogste 55 dB
is noodzakelijk.


De voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai van het verkeer op de Palestrinastraat
wordt ten hoogste 7 dB overschreden . Een aanvraag om een ‘hogere waarde’ van ten hoogste 55 dB
is noodzakelijk.


De geluidbelasting van het wegverkeer op de Rossinistraat voldoet met 48 dB aan de voorkeursgrens-
waarde. Een hogere waarde is hier niet aan de orde.


Op onderstaande figuren 4, 5 en 6 zijn de gevels met de rode lijn gemarkeerd waarvoor een hogere
waarde moet worden vastgesteld.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                       N222414.002a/LHO/18
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Figuur 4: gevels hogere waarden VL Saal van Zwanenbergsingel (rood gemarkeerd)




Figuur 5: gevels hogere waarden VL Euterpelaan (rood gemarkeerd)




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                        N222414.002a/LHO/19
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Figuur 6: gevels hogere waarden VL Palastrinastraat (rood gemarkeerd)




4.4     Berekeningsresultaten railverkeerslawaai

In tabel 5 van bijlage 3 is voor het peiljaar 2033 de maatgevende geluidbelasting Lden voor railver-
keerslawaai in de waarneempunten weergegeven voor de te realiseren woonbestemmingen binnen
de zone van de bestaande baanvakken, zoals die op basis van de voornoemde uitgangspunten is be-
rekend. Voor de invoergegevens en de berekeningsbladen wordt verwezen naar bijlage 2. De gede-
tailleerde berekeningsresultaten op de waarneempunten zijn in bijlage 3 vermeld.


Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor railverkeerslawaai ten wordt ten
hoogste 7 dB overschreden in de waarneempunten 02/03, 02/08 , 02/05, 02/07, 02/10 en 02/12 .
Een aanvraag om een ‘hogere waarde’ van ten hoogste 62 dB is noodzakelijk.
Op onderstaande figuur 7 zijn de gevels met de rode lijn gemarkeerd waarvoor een hogere waarde
moet worden vastgesteld.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                            N222414.002a/LHO/20
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Figuur 7: gevels hogere waarden railverkeerslawaai (rood gemarkeerd)




Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuwe woonfunctie de geluidbelasting
ten hoogste 68 dB bedraagt. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt ten hoogste
13 dB in waarneempunt 04/01 op 4,5 meter hoogte. Aan de maximale ontheffingswaarde wordt vol-
daan. Een aanvraag om een ‘hogere waarde’ is noodzakelijk.


4.5     Maatregelen en voorzieningen weg- en railverkeerslawaai

Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder moet voor nieuwe woningen, voor zover de geluidbe-
lasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde in nieuwe situaties van 48 dB bij wegverkeer en 55 dB
voor railverkeer voor zover er in de betreffende gevel ‘te openen delen’ zijn, een verzoek voor vast-
stelling van een hogere waarde kan worden gedaan. De maximaal toelaatbare gevelbelasting na ont-
heffing bedraagt 63 dB voor wegverkeerslawaai.


Gezien de berekende wettelijke geluidbelastingen zoals vermeld in bijlage 3 van ten hoogste 55 dB
als gevolg van het wegverkeer op de Saal van Swanenbergsingel , van 55 dB van de Euterpelaan en 55
dB van de Palastrinastraat, en ten hoogste 62 dB van het railverkeerslawaai ter plaatse van de onder-
zoeklocatie, kunnen ontheffingen voor hogere waarde worden verleend. De mogelijkheden om de
berekende gevelbelasting naar de voorkeurgrenswaarde van 48 dB terug te brengen zijn onderzocht.
Hierbij is gebleken dat:



Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                          N222414.002a/LHO/21
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>•     verlaging van de verkeersintensiteit op de weg niet aan de orde is,
•     de betrokken wegen niet zijn voorzien van geluidarm asfalt, dit is een optie bij eventueel toe-
      komstig groot onderhoud,
•     de situering van de bouwlocatie vastligt,
•     het toepassen van of het verhogen van al aanwezige schermen of wallen in het gebied tussen
      de ontvanger en de bron uit stedenbouwkundig oogpunt niet acceptabel is,


Gezien de berekende wettelijke geluidbelastingen zoals vermeld in bijlage 3 van het weg- en railver-
keer kunnen ontheffingen voor hogere waarde worden verleend.


Op bijlage 1, figuur 1 en 2, is het ingevoerde verkeersmodel, de betrokken wegen, en de rekenpunten
voor de geluidbelasting weergegeven.


4.6     Gecumuleerde geluidbelasting

Cumulatie van geluidbronnen wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één
geluidsbron. Conform het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 wordt eerst vastgesteld of van een
relevante blootstelling door verschillende geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de
zogenaamde voorkeurswaarde wordt overschreden.


Cumulatie van de geluidbelasting van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai wordt bepaald met de
Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting. De verschillende geluidsbronnen worden hieronder aan-
geduid als LIL, LRL en LVL waarbij de indices respectievelijk staan voor industrie rail en wegverkeer.


De rekenregel is:
          L*IL = 1,00 LIL + 1,00
          L*VL = 1,00 LVL + 0,00
          L*RL = 0,95 LRL – 1 ,40


In de tabel 6 in bijlage 3 is in het kader van het waarborgen van het woon- en leefklimaat en toetsing
aan het gemeentelijk geluidbeleid de totale (gecumuleerde) geluidbelasting van alle industriële bron-
nen, de wegverkeersbronnen en spoorwegen in de waarneempunten weergegeven voor de te reali-
seren woonfuncties zoals die op basis van de voornoemde uitgangspunten is berekend weergegeven.


Uit de volgt een gecumuleerde geluidbelasting van ten hoogste 63 dB. Het wegverkeerslawaai is maat-
gevend voor de geluidbelasting. Bijlage 3 bevat de cumulatieberekening.



Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                            N222414.002a/LHO/22
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4.7     Toetsing woon- en leefklimaat

Er van uitgaand dat er wordt voldaan aan de minimale eis (conform Bouwbesluit) voor de geluidwe-
ring van de woning van 20 dB mag de (gecumuleerde) langtijdgemiddelde geluidbelasting niet hoger
zijn dan 53 dB om aan de richtwaarde van het binnengeluidniveau van 33 dB te voldoen.


Met de berekende gecumuleerde geluidbelastingen (exclusief correctie art 110g Wgh) van ten hoog-
ste 64 dB is het woon- en leefklimaat in de nieuwe woonfuncties zonder nadere maatregelen niet ge-
waarborgd. Andere maatregelen dan gevelmaatregelen zijn niet beschikbaar. Geluidschermen of wal-
len zijn praktisch niet te realiseren en kennen stedenbouwkundige bezwaren.


Daarom is voor de woningen een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevel noodzakelijk.
De benodigde geluidwering is ten hoogste (63-33=) 30 dB. Met mechanische ventilatie en verbeterde
beglazing kan dit worden gerealiseerd.


Het woon- en leefklimaat van de woonfuncties is gewaarborgd na het treffen van de hierboven be-
schreven aanvullende maatregelen. De planologische akoestische mogelijkheden van de relevante
nabijgelegen bedrijfsfuncties worden dan niet beperkt. Er is sprake van een goede ruimtelijke orde-
ning.


4.8      Gemeentelijk beleid

De geluidbelasting zijn getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid. Hieruit blijkt:


Geluidluwe gevel:
De plattegronden van de gebouwen zijn nog niet bekend. Met indelingen zal getracht worden elke
woonfunctie zo in te delen dat er gevel met een lager (luw) geluidniveau aanwezig is. .


Woningindeling:
Alle appartementen zullen zo worden ingedeeld dat er voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van
de geluidluwe gevel aanwezig is.


Buitenruimte:
De appartementen worden zo ingedeeld dat ze beschikken over een algemene buitenruimte aan de
geluidsluwe zijde van het gebouw.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                             N222414.002a/LHO/23
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5   CONCLUSIE
    In opdracht van Pittiger in Planologie te Sint Oedenrode is akoestisch onderzoek weg- en railverkeer
    en industrielawaai uitgevoerd voor de ruimtelijke onderbouwing voor het project Transformatie Be-
    drijventerrein Euterpelaan-Obrechtstraat in Oss. Het project omvat de realisatie van een mix van
    grondgebonden woningen, maisonnettes en appartementen en kleinschalige woon- werkcombina-
    ties verspreid in het plangebied.


    De nieuwe woonfuncties zijn geprojecteerd binnen de akoestische invloedsfeer van nieuwe bedrijfs-
    functie binnen het eigen plan, bestaande bedrijfsfuncties op het bedrijventerrein Euterpelaan, bin-
    nen de wettelijke geluidzone (wegverkeerslawaai) van de Euterpelaan en de Dr. Saal van Zwanen-
    bergsingel én in de zone van de spoorlijn van ’s Hertogenbosch – Nijmegen (railverkeerslawaai).


    Het doel van het akoestisch onderzoek is het vaststellen van het langtijdgemiddelde beoordelingsni-
    veau (LAr,LT) en het maximale geluidsniveau (LAmax) bij de nieuwe woonbestemming veroorzaakt door
    alle geluidbronnen van op het bedrijventerrein aanwezige industriefuncties en de geluidbelasting L den
    als gevolg van het wegverkeer van de relevante wegen en spoorlijn.


    Er moet worden voldaan aan wettelijke grenswaarden, en het woon- en leefklimaat van de nieuwe
    woonfuncties moet zijn gewaarborgd.


    5.1     Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus industrielawaai

    Uit de berekening volgt dat niet in alle rekenpunten wordt voldaan aan de toetsingswaarde (voor-
    keursgrenswaarde) voor de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 dB(A) voor
    industrielawaai overeenkomstig hoofdstuk 2.


    De hoogste geluidbelasting van industrielawaai is 58 dB(A). Bij een geluidbelasting hoger dan 55
    dB(A) moet in stap 3 van (conform bedrijven en milieuzonering) worden gemotiveerd waarom de ge-
    luidbelasting toelaatbaar is waarbij maatregelen en cumulatie van geluid aan de orde moet komen.
    In hoofdstuk 4.7 wordt hier nader op ingegaan.


    5.2     Wegverkeerslawaai

    Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai van de
    Dr Saal van Zwanenbergsingel, de Euterpelaan en de Palestrinastraat ten hoogste 7 dB overschreden.
    Een aanvraag om een ‘hogere waarde’ van ten hoogste 55 dB is noodzakelijk.




    Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                          N222414.002a/LHO/24
    Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>In de figuren 4, 5 en 6 zijn de gevels met de rode lijn gemarkeerd waarvoor een hogere waarde moet
worden vastgesteld.


Voor de betreffende kavels, de geluidbelastingen en de motivatie voor de hogere waarde wordt ver-
wezen naar het voorgaande hoofdstuk.


5.3     Railverkeerslawaai

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor railverkeerslawaai L als gevolg van de
spoorlijn van Nijmegen naar ‘s Hertogenbosch ten hoogste 7 dB wordt overschreden. Een aanvraag
om een ‘hogere waarde’ van ten hoogste 62 dB is noodzakelijk.


Op figuur 7 zijn de gevels met de rode lijn gemarkeerd waarvoor een hogere waarde moet worden
vastgesteld.


Voor de betreffende kavels, de geluidbelastingen en de motivatie voor de hogere waarde wordt ver-
wezen naar het voorgaande hoofdstuk.


5.4     Eindconclusie

Uit het onderzoek blijkt dat het woon- en leefklimaat van de nieuwe woonbestemmingen in het plan
Euterpark ten gevolge het gecumuleerde weg, rail en industrielawaai zonder aanvullende (gevel)
maatregelen niet voldoende is gewaarborgd.


In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning is een nadere toetsing van de vereiste karakteris-
tieke geluidwering aan de orde voor de in de tabel 6 en figuur 4, 5 ,6, en 7 vermelde gevels.


Samengevat blijkt ook uit dit onderzoek dat de nieuwe appartementen geen beperkingen voor de
planologische geluidruimte opleveren voor de nabij gelegen bedrijfsfuncties. Er is sprake van een
goede ruimtelijke ordening.




Akoestisch onderzoek weg-, railverkeer en industrielawaai                           N222414.002a/LHO/25
Ruimtelijke onderbouwing Euterpepark Oss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Gemeente Oss
Verkeersintensiteiten en samenstelling


Datum:                         30 oktober 2023
Planjaar:                      2040
Verkeersmodel:                 Verkeersmodel Gemeente Oss 2022

Gemiddelde groei 2019-2030                                       0,91 % / jaar
Gemiddelde groei 2030-2040                                       0,24 % / jaar
Gemiddelde groei na 2040                                         0,59 % / jaar

Definities                                    start [uur]                        eind [uur]
dag                                             07:00                              19:00
avond                                           19:00                              23:00
nacht                                           23:00                              07:00


Straatnaam                    Dr. Saal van Zwanenbergsingel
Wegvak van                    Wegvak tot                                     Verharding                  Snelheidsregime
Spoorweg                      Euterpelaan                                      SMA                         50 km/uur
Euterpelaan                   Spoorweg                                         SMA                         50 km/uur
Straatnaam                    Euterpelaan
Wegvak van                    Wegvak tot                                     Verharding                  Snelheidsregime
Schaepmanlaan                 Beethovengaarde                                 Slijtlaag                    50 km/uur
Beethovengaarde               Schaepmanlaan                                   Slijtlaag                    50 km/uur
Beethovengaarde               Dr. Saal van Zwanenbergsingel                   Slijtlaag                    50 km/uur
Dr. Saal van Zwanenbergsingel Beethovengaarde                                 Slijtlaag                    50 km/uur
Straatnaam                    Rossinistraat
Wegvak van                    Wegvak tot                                    Verharding                   Snelheidsregime
Orlando di Lassostraat        Palestrinastraat                          Oppervlakbehandeling               50 km/uur
Straatnaam                    Palestrinastraat
Wegvak van                    Wegvak tot                                    Verharding                   Snelheidsregime
Euterpelaan                   Rossinistraat                             Oppervlakbehandeling               50 km/uur
Rossinistraat                 Willaertstraat                            Oppervlakbehandeling               50 km/uur
Straatnaam                    Euterpelaan (parallelweg)
Wegvak van                    Wegvak tot                                     Verharding                  Snelheidsregime
Geen modelgegevens beschikbaar                                            Betonstraatstenen                50 km/uur




FID                            Shape                                  LINKNR                          NAME                 DIRECTION        TOTINTENS                       PFLOWDAY PFLOWEVE PFLOWNI PFLOWLVDAY     PFLOWLVEVE     PFLOWLVNI PFLOWLTDAY PFLOWLTEVE
                                                                                                                                                                                                                                                                  PFLOWLTNI PFLOWHTDAY PFLOWHTEVE PFLOWHTNI
                                                                                                                                            peiljaar 2040   peiljaar 2033
                        1399 Polyline                                                         15895 Dr Saal v Zwanenbergsngl            2        5284            5272            6,65      3,41   0,81       96,71          98,38        96,53       2,23     1,13     2,29        1,05       0,49    1,18
                         161 Polyline                                                          4105 Dr Saal v Zwanenbergsngl            3        5150            5138            6,65      3,41   0,81       96,77          98,41        96,58       2,20     1,12     2,26        1,03       0,48    1,16
                                                                                                                                                 5150            5138
                        1511 Polyline                                                         17740 Dr Saal v Zwanenbergsngl          1          5013            5001            6,65      3,41   0,81       96,82          98,43        96,64       2,16     1,10     2,22        1,02       0,47    1,14
                        1583 Polyline                                                         18663 Dr Saal v Zwanenbergsngl          2          5013            5001            6,65      3,41   0,81       96,82          98,43        96,64       2,16     1,10     2,22        1,02       0,47    1,14
                                                                                                                          per strook:                            5110


                        2127 Polyline                                                         29642 Euterpelaan                         3      4005            3995              6,65      3,42   0,81       97,59          98,82        97,45       1,64     0,83     1,68        0,77       0,36    0,87
                                                                                                                                                               3995
                        1500   Polyline                                                       17583   Euterpelaan                       1      4086            4076              6,65      3,42   0,81       97,29          98,67        97,14       1,84     0,93     1,89        0,87       0,40    0,97
                        1501   Polyline                                                       17584   Euterpelaan                       2      4086            4076              6,65      3,42   0,81       97,29          98,67        97,14       1,84     0,93     1,89        0,87       0,40    0,97
                        2247   Polyline                                                       30390   Euterpelaan                       2      4086            4076              6,65      3,42   0,81       97,29          98,67        97,14       1,84     0,93     1,89        0,87       0,40    0,97
                        2007   Polyline                                                       28426   Euterpelaan                       3      8010            3995              6,65      3,42   0,81       97,59          98,82        97,45       1,64     0,83     1,68        0,77       0,36    0,87
                                                                                                                                                               3995
                        1340 Polyline                                                         15352 Euterpelaan                         1      3925            3915              6,65      3,43   0,81       97,90          98,97        97,78       1,43     0,72     1,47        0,67       0,31    0,75
                        1339 Polyline                                                         15351 Euterpelaan                         2      3925            3915              6,65      3,43   0,81       97,90          98,97        97,78       1,43     0,72     1,47        0,67       0,31    0,75
                                                                                                                           per strook                          4004                                          97,55          98,79        97,40       1,67     0,84     1,71        0,79       0,36    0,88

                        1718 Polyline                                                         22560 Euterpelaan                         3      10242           5108              6,65      3,42   0,81       97,18          98,61        97,02       1,92     0,97     1,97        0,90       0,42    1,01
                                                                                                                                                               5108
                        1320 Polyline                                                         15115 Euterpelaan                         2      5172            5159              6,66      3,40   0,81       96,44          98,24        96,24       2,42     1,23     2,48        1,14       0,53    1,28
                         731 Polyline                                                          9927 Euterpelaan                         3      10242           5108              6,65      3,42   0,81       97,18          98,61        97,02       1,92     0,97     1,97        0,90       0,42    1,01
                                                                                                                                                               5108
                        1480 Polyline                                                         17276 Euterpelaan                         1      5070            5058              6,65      3,43   0,81       97,94          98,99        97,82       1,40     0,71     1,44        0,66       0,30    0,74
                        4622 Polyline                                                         61228 Euterpelaan                         2      5070            5058              6,65      3,43   0,81       97,94          98,99        97,82       1,40     0,71     1,44        0,66       0,30    0,74
                                                                                                                           per strook                          5101                                          97,33          98,69        97,18       1,81     0,92     1,86        0,85       0,39    0,96

                         644 Polyline                                                          8854 Rossinistraat                       3      1481            1477              6,69      3,37   0,78       93,99          96,77        94,46       4,15     2,26     3,93        1,86       0,97    1,61


                        2691 Polyline                                                         37344 Palestrinastraat                    3      1487            1483              6,69      3,36   0,78       93,55          96,53        94,06       4,45     2,43     4,22        2,00       1,04    1,72
                        2692 Polyline                                                         37345 Willaertstraat                      3        6               6               7,17      1,94   0,77        0,00           0,00         0,00      69,00    70,00    71,00       31,00      30,00   29,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                            Bijlage 2


Rapport:       Lijst van model eigenschappen
Model:         situatie VL 2032

Model eigenschap
Omschrijving                        situatie VL 2032
Verantwoordelijke                   lhoek
Rekenmethode                        #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|

Aangemaakt door                     lhoek op 2-6-2022
Laatst ingezien door                lhoek op 1-9-2022
Model aangemaakt met                Geomilieu V2022.1 rev 1

Dagperiode                          07:00 - 19:00
Avondperiode                        19:00 - 23:00
Nachtperiode                        23:00 - 07:00
Samengestelde periode               Lden
Waarde                              Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte            0
Rekenhoogte contouren               4
Detailniveau toetspunt resultaten   Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids       Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan              Ja
Zoekafstand [m]                     5000
Aandachtsgebied                     5000
Max.refl.afstand                    --
Standaard bodemfactor               0,00
Openingshoek                        2
Max.refl.diepte                     1
Geometrische uitbreiding            Volledige 3D analyse
Luchtdemping                        Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie           Conform standaard
Waarde voor C0                      3,50




Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                          1-9-2022 11:05:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                     Bijlage 2

Commentaar




Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV   1-9-2022 11:05:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                                              Bijlage 2


Model:        situatie VL 2032
              Euterpepark - Oss
Groep:        (hoofdgroep)
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr.                           Maaiveld Hdef.       Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
03/01    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50        --         --          --   --      --    Ja
03/02    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50        --         --          --   --      --    Ja
03/03    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50        --         --          --   --      --    Ja
03/04    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50        --         --          --   --      --    Ja
03/05    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50        --         --          --   --      --    Ja

01/01    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
01/02    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
01/03    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
01/04    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
05/13    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja

05/09    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
05/01    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
05/02    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
05/03    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
05/14    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja

05/12    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
05/08    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
05/06    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
05/07    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
04/04    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja

04/01    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
04/02    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
04/03    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja
02/03    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --   --      --    Ja



Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                                            1-9-2022 11:13:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                                                  Bijlage 2


Model:        situatie VL 2032
              Euterpepark - Oss
Groep:        (hoofdgroep)
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr.                           Maaiveld Hdef.       Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
02/02    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --       --       --   Ja
02/01    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --       --       --   Ja
02/04    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --       --       --   Ja
06/02    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --       --       --   Ja
06/03    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --          --       --       --   Ja

06/04    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --         --        --       --   Ja
06/01    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50         --         --        --       --   Ja
05/04    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50     10,50      13,50     16,50        --   Ja
05/05    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50     10,50      13,50     16,50        --   Ja
05/10    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50        --   Ja

05/11    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50        --   Ja
02/05    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50     10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
02/06    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
02/07    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
02/08    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja

02/11    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
02/12    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
02/09    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
02/10    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50     10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
01/05    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief      4,50      7,50     10,50      13,50     16,50    19,50    Ja

01/06    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
01/07    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
01/08    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja
01/09    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50     16,50    19,50    Ja



Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                                                1-9-2022 11:13:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                                                 Bijlage 2


Model:        situatie VL 2032
              Euterpepark - Oss
Groep:        (hoofdgroep)
              Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr.                           Maaiveld Hdef.       Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01/10    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50    16,50    19,50    Ja
01/11    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50    16,50    19,50    Ja
01/12    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --    10,50      13,50    16,50    19,50    Ja
03/06    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --     7,50     10,50      13,50    16,50        --   Ja
03/07    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --     7,50     10,50      13,50    16,50        --   Ja

03/09    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --     7,50     10,50      13,50    16,50        --   Ja
03/12    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --     7,50     10,50      13,50    16,50        --   Ja
03/10    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --     7,50     10,50      13,50    16,50    19,50    Ja
03/11    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --        --        --         --       --   19,50    Ja
03/08    geprojecteerde woonfuncties      3,50   Relatief         --     7,50     10,50      13,50    16,50    19,50    Ja




Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                                               1-9-2022 11:13:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 2


Model:        situatie VL 2032
              Euterpepark - Oss
Groep:        infra
              Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr.                  Bf
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00

         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00

         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00

         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00
         groenvoorziening   1,00

         groenvoorziening 1,00




Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:13:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                                                                                            Bijlage 2


Model:        situatie VL 2033 VMK Oss
Groep:        (hoofdgroep)
              Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr.                              Groep                        ISO_H   ISO M. Hdef.       Cpl_W Wegdek Totaal aantal V(LV(N)) V(MV(D)) V(ZV(D)) %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D)
01/2     Euterpelaan (1)                  Euterpelaan                   0,00    3,50   Relatief     1,5   W0        10200,00      50        50      50     6,65   3,43    0,81    97,33
01/3     Euterpelaan (3)                  Euterpelaan                   0,00    3,50   Relatief     1,5   W0         8010,00      50        50      50     6,65   3,43    0,81    97,55
01/1     Euterpelaan (2)                  Euterpelaan                   0,00    3,50   Relatief     1,5   W0        10200,00      50        50      50     6,65   3,43    0,81    97,33
02/1     Dr. S van Zwanenbergsingel (2)   Dr Saal v Zwanenbergsingel    0,00    3,50   Relatief     1,5   W0        10220,00      50        50      50     6,65   3,41    0,81    96,77
02/2     Dr. S van Zwanenbergsingel (3)   Dr Saal v Zwanenbergsingel    0,00    3,50   Relatief     1,5   W0        10220,00      50        50      50     6,65   3,41    0,81    96,77

03       Palestrinastraat                 Palestrinastraat              0,00    3,50 Relatief       1,5 W0           1483,00      50        50      50     6,69   3,36    0,78    93,55
04       Rossinistraat                    Rossinistraat                 0,00    3,50 Relatief       1,5 W0           1477,00      50        50      50     6,69   3,37    0,78    93,99




Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                                                                                                        31-10-2023 12:21:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                                      Bijlage 2


Model:      situatie VL 2033 VMK Oss
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (N) Totaal LE (A) Totaal LE (D) Totaal
01/2     98,69   97,18     1,81      0,92      1,86    0,85     0,39     0,96       101,78    107,82   110,89
01/3     98,79   97,40     1,67      0,84      1,71    0,79     0,36     0,88       100,69    106,75   109,81
01/1     98,69   97,18     1,81      0,92      1,86    0,85     0,39     0,96       101,78    107,82   110,89
02/1     98,41   96,58     2,20      1,12      2,26    1,03     0,48     1,16       101,87    107,84   110,98
02/2     98,41   96,58     2,20      1,12      2,26    1,03     0,48     1,16       101,87    107,84   110,98

03       96,53   94,06     4,45      2,43      4,22    2,00     1,01     1,72         93,62    99,64   103,03
04       96,77   94,46     4,15      2,26      3,93    1,86     0,97     1,61         93,55    99,62   102,96




Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                                                     31-10-2023 12:21:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                                                                                                 Bijlage 2


Model:       situatie IL
             Euterpepark - Oss
Groep:       Lar,LT
             Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep                         Naam Omschr.                                    Hoogte Maaiveld Hdef.         Oppervlak TypeLw   Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) DeltaL DeltaH Negeer obj.
bedrijfsfunctie 04            OB04   categorie 2                                1,50     0,00    Relatief     107,16    True   12,0000   4,0000        --    2,5    2,5          Ja
bedrijfsfunctie 01            OB01   categorie 2                                1,50     0,00    Relatief    3101,07    True   12,0000   4,0000        --    5,0    5,0          Ja
bedrijfsfunctie 02 bestaand   OB02   categorie 3.2., Rossinistraat 7/5/3        1,50     0,00    Relatief    2303,08    True   12,0000   4,0000   8,0000    10,0   10,0          Ja
bedrijfsfunctie 03            OB03   categorie 2                                1,50     0,00    Relatief    1696,38    True   12,0000   4,0000        --    5,0    5,0          Ja
bedrijfsfunctie 05            OB05   categorie 2                                1,50     0,00    Relatief    2230,20    True   12,0000   4,0000        --    5,0    5,0          Ja

bedrijfsfunctie 06          OB06     categorie 2                                1,50     0,00 Relatief        259,33    True   12,0000   4,0000        --    2,5    2,5          Ja
bedrijfsfunctie 07 bestaand OB07     categorie 3.2., Euterpelaan 5              1,50     0,00 Relatief       1739,33    True   12,0000   4,0000   8,0000    10,0   10,0          Ja
bedrijfsfunctie 08 bestaand OB08     categorie 3.2., Palasstinastraat 9 Oss     1,50     0,00 Relatief       3558,14    True   12,0000   4,0000   8,0000    10,0   10,0          Ja




Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                                                                                            1-9-2022 11:17:16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                                                                                      Bijlage 2


Model:       situatie IL
             Euterpepark - Oss
Groep:       Lar,LT
             Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep                         LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 Totaal              Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500      Lw 1k   Lw 2k   Lw 4k Lw Totaal
bedrijfsfunctie 04              38,70       39,70       50,70       53,70      52,70      50,70   46,70   58,57   59,00   60,00   71,00   74,00   73,00   71,00   67,00     78,87
bedrijfsfunctie 01              28,08       29,08       40,08       43,08      42,08      40,08   36,08   47,95   63,00   64,00   75,00   78,00   77,00   75,00   71,00     82,87
bedrijfsfunctie 02 bestaand     35,38       36,38       47,38       50,38      49,38      47,38   43,38   55,25   69,00   70,00   81,00   84,00   83,00   81,00   77,00     88,87
bedrijfsfunctie 03              30,20       31,20       42,20       45,20      44,20      42,20   40,20   50,23   62,50   63,50   74,50   77,50   76,50   74,50   72,50     82,53
bedrijfsfunctie 05              29,52       30,52       41,52       44,52      43,52      41,52   37,52   49,39   63,00   64,00   75,00   78,00   77,00   75,00   71,00     82,87

bedrijfsfunctie 06              53,86       54,86       65,86       68,86      67,86      65,86   61,86   73,73   78,00   79,00   90,00   93,00   92,00   90,00   86,00     97,87
bedrijfsfunctie 07 bestaand     37,60       38,60       49,60       52,60      51,60      49,60   45,60   57,47   70,00   71,00   82,00   85,00   84,00   82,00   78,00     89,87
bedrijfsfunctie 08 bestaand     33,49       34,49       45,49       48,49      47,49      45,49   41,49   53,36   69,00   70,00   81,00   84,00   83,00   81,00   77,00     88,87




Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                                                                                    1-9-2022 11:17:16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                             Bijlage 2


Model:       situatie IL
             Euterpepark - Oss
Groep:       Lar,LT
             Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep                         Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Lwr Totaal
bedrijfsfunctie 04              0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00      78,87
bedrijfsfunctie 01              0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00      82,87
bedrijfsfunctie 02 bestaand     0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00      88,87
bedrijfsfunctie 03              0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00      82,53
bedrijfsfunctie 05              0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00      82,87

bedrijfsfunctie 06              0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00      97,87
bedrijfsfunctie 07 bestaand     0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00      89,87
bedrijfsfunctie 08 bestaand     0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00      88,87




Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                           1-9-2022 11:17:16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 01
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    4,50   48,7   48,7   --   53,7
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    7,50   47,4   47,4   --   52,4
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    4,50   47,8   47,8   --   52,8
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    7,50   46,4   46,4   --   51,4
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    4,50   48,7   48,7   --   53,7

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    7,50   47,7   47,7   --   52,7
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    4,50   47,6   47,6   --   52,6
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    7,50   46,5   46,5   --   51,5
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    4,50   48,0   48,0   --   53,0
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    7,50   46,5   46,5   --   51,5

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   10,50   45,5   45,5   --   50,5
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   13,50   44,7   44,7   --   49,7
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   16,50   44,0   44,0   --   49,0
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   19,50   43,3   43,3   --   48,3
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   10,50   46,4   46,4   --   51,4

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   13,50   45,5   45,5   --   50,5
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   16,50   44,8   44,8   --   49,8
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   19,50   44,0   44,0   --   49,0
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   10,50   47,8   47,8   --   52,8
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   13,50   46,9   46,9   --   51,9

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   16,50   46,0   46,0   --   51,0
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   19,50   45,1   45,1   --   50,1
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   10,50   47,7   47,7   --   52,7
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   13,50   46,7   46,7   --   51,7
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   16,50   45,8   45,8   --   50,8

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   19,50   44,9   44,9   --   49,9
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   10,50   47,8   47,8   --   52,8
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   13,50   46,8   46,8   --   51,8
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   16,50   45,9   45,9   --   50,9
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   19,50   45,1   45,1   --   50,1

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   10,50   46,7   46,7   --   51,7
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   13,50   45,7   45,7   --   50,7
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   16,50   44,9   44,9   --   49,9
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   19,50   44,1   44,1   --   49,1
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,31   418900,93   10,50   46,2   46,2   --   51,2

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        13,50 45,1     45,1   --   50,1
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        16,50 44,2     44,2   --   49,2
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        19,50 43,4     43,4   --   48,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:21:09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                           Bijlage 3
                                                                                                                       IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 01
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   10,50   47,6    47,6    --   52,6
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   13,50   46,6    46,6    --   51,6
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   16,50   45,5    45,5    --   50,5
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   19,50   44,6    44,6    --   49,6
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    4,50   43,9    43,9    --   48,9

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    7,50   43,7    43,7    --   48,7
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    4,50   19,6    19,6    --   24,6
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    7,50   20,2    20,2    --   25,2
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    4,50   13,4    13,4    --   18,4
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    7,50   14,7    14,7    --   19,7

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    4,50   33,4    33,4    --   38,4
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    7,50   33,8    33,8    --   38,8
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    4,50   15,4    15,4    --   20,4
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    7,50   16,7    16,7    --   21,7
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   10,50   17,2    17,2    --   22,2

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   13,50   17,1    17,1    --   22,1
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   16,50   17,1    17,1    --   22,1
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   19,50   17,2    17,2    --   22,2
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   10,50      --      --   --      --
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   13,50   27,8    27,8    --   32,8

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   16,50   29,0    29,0    --   34,0
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   19,50   28,6    28,6    --   33,6
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   10,50   25,8    25,8    --   30,8
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   13,50   28,7    28,7    --   33,7
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   16,50   30,1    30,1    --   35,1

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   19,50   30,3    30,3    --   35,3
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   10,50   15,2    15,2    --   20,2
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   13,50   15,2    15,2    --   20,2
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   16,50   15,1    15,1    --   20,1
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   19,50   14,9    14,9    --   19,9

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   10,50   24,7    24,7    --   29,7
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   13,50   24,9    24,9    --   29,9
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   16,50   24,4    24,4    --   29,4
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   19,50   23,3    23,3    --   28,3
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92    4,50   23,1    23,1    --   28,1

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92         7,50 23,1      23,1    --   28,1
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        10,50 23,0      23,0    --   28,0
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        13,50 22,9      22,9    --   27,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                         1-9-2022 11:21:09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 01
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   16,50   22,8   22,8   --   27,8
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   19,50   22,7   22,7   --   27,7
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   10,50   43,1   43,1   --   48,1
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   13,50   42,7   42,7   --   47,7
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   16,50   42,2   42,2   --   47,2

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   19,50   41,8   41,8   --   46,8
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   10,50   33,5   33,5   --   38,5
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   13,50   36,9   36,9   --   41,9
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   16,50   37,3   37,3   --   42,3
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   19,50   36,9   36,9   --   41,9

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163886,66   418882,67    4,50   33,3   33,3   --   38,3
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163916,47   418883,37    4,50   39,7   39,7   --   44,7
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163914,07   418864,68    4,50   26,7   26,7   --   31,7
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163891,21   418849,89    4,50   12,9   12,9   --   17,9
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163869,26   418856,67    4,50   16,6   16,6   --   21,6

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57    7,50   39,1   39,1   --   44,1
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   10,50   39,1   39,1   --   44,1
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   13,50   38,9   38,9   --   43,9
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   16,50   38,7   38,7   --   43,7
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74    7,50   29,2   29,2   --   34,2

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   10,50   30,2   30,2   --   35,2
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   13,50   30,2   30,2   --   35,2
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   16,50   30,3   30,3   --   35,3
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89    7,50   14,0   14,0   --   19,0
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   10,50   14,3   14,3   --   19,3

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   13,50   14,2   14,2   --   19,2
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   16,50   14,1   14,1   --   19,1
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   19,50   14,1   14,1   --   19,1
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81    7,50   13,5   13,5   --   18,5
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   10,50   14,3   14,3   --   19,3

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   13,50   14,4   14,4   --   19,4
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   16,50   13,9   13,9   --   18,9
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60    7,50   29,4   29,4   --   34,4
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   10,50   32,4   32,4   --   37,4
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   13,50   32,9   32,9   --   37,9

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        16,50 33,0     33,0   --   38,0
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        19,50 32,6     32,6   --   37,6
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163894,74 418863,75        19,50 24,2     24,2   --   29,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:21:09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 01
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92    7,50   32,1   32,1   --   37,1
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   10,50   33,6   33,6   --   38,6
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   13,50   33,5   33,5   --   38,5
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   16,50   33,4   33,4   --   38,4
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    4,50   12,6   12,6   --   17,6

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    7,50   14,1   14,1   --   19,1
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    4,50   29,7   29,7   --   34,7
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    7,50   30,6   30,6   --   35,6
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    4,50   32,8   32,8   --   37,8
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    7,50   33,5   33,5   --   38,5

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    4,50   14,1   14,1   --   19,1
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    7,50   16,7   16,7   --   21,7
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    4,50   36,0   36,0   --   41,0
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    7,50   36,6   36,6   --   41,6
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    4,50   33,6   33,6   --   38,6

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    7,50   34,3   34,3   --   39,3
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    4,50   29,5   29,5   --   34,5
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    7,50   30,9   30,9   --   35,9
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    4,50   26,4   26,4   --   31,4
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    7,50   28,1   28,1   --   33,1

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   10,50   29,1   29,1   --   34,1
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   13,50   29,9   29,9   --   34,9
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   16,50   30,2   30,2   --   35,2
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    4,50    9,2    9,2   --   14,2
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    7,50   10,3   10,3   --   15,3

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   10,50 11,5     11,5   --   16,5
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   13,50 12,1     12,1   --   17,1
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   16,50 14,2     14,2   --   19,2
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    4,50 8,2       8,2   --   13,2
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    7,50 9,2       9,2   --   14,2

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    4,50    9,1    9,1   --   14,1
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    7,50   10,6   10,6   --   15,6
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    4,50   17,6   17,6   --   22,6
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    7,50   19,1   19,1   --   24,1
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,30   418921,19    4,50   28,5   28,5   --   33,5

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties 163866,30 418921,19         7,50 29,6     29,6   --   34,6
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        10,50 23,5     23,5   --   28,5
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        13,50 25,3     25,3   --   30,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:21:09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 01
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163833,01   418886,26   16,50   25,3   25,3   --   30,3
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   10,50   29,1   29,1   --   34,1
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   13,50   31,6   31,6   --   36,6
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   16,50   31,6   31,6   --   36,6
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    4,50   17,3   17,3   --   22,3

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    7,50   22,3   22,3   --   27,3
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    4,50   17,1   17,1   --   22,1
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    7,50   19,7   19,7   --   24,7
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    4,50   16,0   16,0   --   21,0
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    7,50   20,6   20,6   --   25,6

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    4,50   14,3   14,3   --   19,3
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    7,50   15,8   15,8   --   20,8
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    4,50   33,5   33,5   --   38,5
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    7,50   33,8   33,8   --   38,8
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    4,50   43,6   43,6   --   48,6

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    7,50   43,4   43,4   --   48,4
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    4,50   31,3   31,3   --   36,3
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    7,50   31,6   31,6   --   36,6
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        164011,33   418983,79    4,00   37,8   37,8   --   42,8
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        163990,22   418895,29    4,00   39,6   39,6   --   44,6

TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163796,38   418750,51    4,00   14,0   14,0   --   19,0
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163888,86   418831,03    4,00   25,3   25,3   --   30,3
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163647,22   418770,59    4,00   15,6   15,6   --   20,6
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163839,37   418849,21    4,00   20,3   20,3   --   25,3
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163909,20   418824,77    4,00   29,5   29,5   --   34,5

TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163851,78   418815,58    4,00   14,3   14,3   --   19,3
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163873,09   418818,94    4,00   21,9   21,9   --   26,9
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163823,89   418862,56    4,00   24,3   24,3   --   29,3
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163926,77   419052,78    4,00   19,8   19,8   --   24,8
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163969,37   419027,96    4,00   28,8   28,8   --   33,8

TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163845,23   418840,51    4,00   14,8   14,8   --   19,8
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163805,69   418906,32    4,00   15,6   15,6   --   20,6
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163806,94   418853,22    4,00   22,5   22,5   --   27,5
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163930,02   418770,46    4,00   26,2   26,2   --   31,2
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163769,25   418698,26    4,00   15,1   15,1   --   20,1

TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163651,59 419027,37      4,00 13,2     13,2   --   18,2
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163580,39 418858,43      4,00 10,4     10,4   --   15,4
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163864,59 418978,14      4,00 13,3     13,3   --   18,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:21:09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 02 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    4,50   11,3   11,3   11,3   21,3
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    7,50   11,4   11,4   11,4   21,4
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    4,50   19,1   19,1   19,1   29,1
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    7,50   21,5   21,5   21,5   31,5
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    4,50   18,3   18,3   18,3   28,3

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    7,50 19,8     19,8   19,8   29,8
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    4,50 10,2     10,2   10,2   20,2
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    7,50 10,2     10,2   10,2   20,2
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    4,50 8,1       8,1    8,1   18,1
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    7,50 7,8       7,8    7,8   17,8

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   10,50 8,3       8,3    8,3   18,3
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   13,50 8,9       8,9    8,9   18,9
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   16,50 9,4       9,4    9,4   19,4
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   19,50 10,1     10,1   10,1   20,1
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   10,50 9,4       9,4    9,4   19,4

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   13,50   10,0   10,0   10,0   20,0
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   16,50   10,9   10,9   10,9   20,9
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   19,50   11,5   11,5   11,5   21,5
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   10,50   20,9   20,9   20,9   30,9
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   13,50   23,7   23,7   23,7   33,7

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   16,50   26,0   26,0   26,0   36,0
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   19,50   27,3   27,3   27,3   37,3
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   10,50   21,0   21,0   21,0   31,0
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   13,50   24,6   24,6   24,6   34,6
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   16,50   26,9   26,9   26,9   36,9

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   19,50   28,6   28,6   28,6   38,6
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   10,50   10,9   10,9   10,9   20,9
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   13,50   11,7   11,7   11,7   21,7
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   16,50   12,6   12,6   12,6   22,6
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   19,50   13,0   13,0   13,0   23,0

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   10,50   12,0   12,0   12,0   22,0
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   13,50   12,9   12,9   12,9   22,9
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   16,50   13,6   13,6   13,6   23,6
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   19,50   14,0   14,0   14,0   24,0
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,31   418900,93   10,50   22,7   22,7   22,7   32,7

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        13,50 23,7     23,7   23,7   33,7
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        16,50 24,8     24,8   24,8   34,8
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        19,50 25,6     25,6   25,6   35,6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:23:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                              Bijlage 3
                                                                                                                          IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 02 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   10,50   23,3    23,3    23,3    33,3
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   13,50   25,5    25,5    25,5    35,5
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   16,50   27,6    27,6    27,6    37,6
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   19,50   29,0    29,0    29,0    39,0
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    4,50   18,6    18,6    18,6    28,6

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    7,50 16,7      16,7    16,7    26,7
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    4,50 9,1        9,1     9,1    19,1
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    7,50 9,5        9,5     9,5    19,5
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    4,50 28,8      28,8    28,8    38,8
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    7,50 28,9      28,9    28,9    38,9

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    4,50 13,5      13,5    13,5    23,5
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    7,50 19,0      19,0    19,0    29,0
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    4,50 8,8        8,8     8,8    18,8
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    7,50 8,9        8,9     8,9    18,9
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   10,50 9,8        9,8     9,8    19,8

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   13,50   10,5    10,5    10,5    20,5
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   16,50   11,4    11,4    11,4    21,4
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   19,50   13,1    13,1    13,1    23,1
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   10,50      --      --      --      --
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   13,50   23,4    23,4    23,4    33,4

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   16,50   24,2    24,2    24,2    34,2
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   19,50   25,1    25,1    25,1    35,1
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   10,50   29,5    29,5    29,5    39,5
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   13,50   30,7    30,7    30,7    40,7
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   16,50   31,4    31,4    31,4    41,4

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   19,50   32,0    32,0    32,0    42,0
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   10,50   28,8    28,8    28,8    38,8
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   13,50   29,5    29,5    29,5    39,5
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   16,50   30,2    30,2    30,2    40,2
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   19,50   30,8    30,8    30,8    40,8

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   10,50   28,1    28,1    28,1    38,1
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   13,50   29,4    29,4    29,4    39,4
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   16,50   30,2    30,2    30,2    40,2
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   19,50   31,0    31,0    31,0    41,0
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92    4,50   10,6    10,6    10,6    20,6

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92         7,50 10,5      10,5    10,5    20,5
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        10,50 11,1      11,1    11,1    21,1
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        13,50 11,8      11,8    11,8    21,8




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                            1-9-2022 11:23:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 02 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   16,50   12,3   12,3   12,3   22,3
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   19,50   12,8   12,8   12,8   22,8
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   10,50   19,8   19,8   19,8   29,8
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   13,50   21,5   21,5   21,5   31,5
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   16,50   23,3   23,3   23,3   33,3

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   19,50   24,7   24,7   24,7   34,7
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   10,50   28,5   28,5   28,5   38,5
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   13,50   29,9   29,9   29,9   39,9
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   16,50   30,9   30,9   30,9   40,9
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   19,50   31,7   31,7   31,7   41,7

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163886,66   418882,67    4,50   25,8   25,8   25,8   35,8
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163916,47   418883,37    4,50   19,8   19,8   19,8   29,8
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163914,07   418864,68    4,50   14,9   14,9   14,9   24,9
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163891,21   418849,89    4,50   16,3   16,3   16,3   26,3
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163869,26   418856,67    4,50   34,9   34,9   34,9   44,9

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57    7,50   21,2   21,2   21,2   31,2
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   10,50   14,6   14,6   14,6   24,6
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   13,50   15,4   15,4   15,4   25,4
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   16,50   16,3   16,3   16,3   26,3
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74    7,50   14,0   14,0   14,0   24,0

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   10,50   15,1   15,1   15,1   25,1
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   13,50   15,8   15,8   15,8   25,8
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   16,50   16,7   16,7   16,7   26,7
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89    7,50   18,7   18,7   18,7   28,7
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   10,50   19,8   19,8   19,8   29,8

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   13,50   20,3   20,3   20,3   30,3
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   16,50   20,4   20,4   20,4   30,4
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   19,50   20,5   20,5   20,5   30,5
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81    7,50   36,0   36,0   36,0   46,0
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   10,50   37,3   37,3   37,3   47,3

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   13,50   37,6   37,6   37,6   47,6
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   16,50   37,6   37,6   37,6   47,6
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60    7,50   33,4   33,4   33,4   43,4
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   10,50   34,8   34,8   34,8   44,8
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   13,50   35,3   35,3   35,3   45,3

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        16,50 35,3     35,3   35,3   45,3
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        19,50 35,4     35,4   35,4   45,4
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163894,74 418863,75        19,50 17,8     17,8   17,8   27,8




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:23:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 02 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92    7,50   31,2   31,2   31,2   41,2
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   10,50   32,4   32,4   32,4   42,4
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   13,50   33,2   33,2   33,2   43,2
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   16,50   33,6   33,6   33,6   43,6
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    4,50   31,5   31,5   31,5   41,5

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    7,50   32,5   32,5   32,5   42,5
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    4,50   17,7   17,7   17,7   27,7
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    7,50   21,5   21,5   21,5   31,5
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    4,50   33,6   33,6   33,6   43,6
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    7,50   33,4   33,4   33,4   43,4

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    4,50   34,5   34,5   34,5   44,5
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    7,50   35,7   35,7   35,7   45,7
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    4,50   16,3   16,3   16,3   26,3
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    7,50   15,9   15,9   15,9   25,9
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    4,50   18,2   18,2   18,2   28,2

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    7,50   16,8   16,8   16,8   26,8
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    4,50   24,1   24,1   24,1   34,1
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    7,50   25,5   25,5   25,5   35,5
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    4,50   26,7   26,7   26,7   36,7
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    7,50   27,6   27,6   27,6   37,6

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   10,50   27,9   27,9   27,9   37,9
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   13,50   28,0   28,0   28,0   38,0
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   16,50   28,8   28,8   28,8   38,8
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    4,50   42,6   42,6   42,6   52,6
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    7,50   43,0   43,0   43,0   53,0

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   10,50   43,0   43,0   43,0   53,0
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   13,50   42,9   42,9   42,9   52,9
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   16,50   42,8   42,8   42,8   52,8
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    4,50   43,3   43,3   43,3   53,3
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    7,50   43,6   43,6   43,6   53,6

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    4,50   39,8   39,8   39,8   49,8
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    7,50   40,3   40,3   40,3   50,3
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    4,50   34,9   34,9   34,9   44,9
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    7,50   36,0   36,0   36,0   46,0
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,30   418921,19    4,50   32,9   32,9   32,9   42,9

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties 163866,30 418921,19         7,50 33,5     33,5   33,5   43,5
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        10,50 40,6     40,6   40,6   50,6
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        13,50 42,0     42,0   42,0   52,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:23:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 02 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163833,01   418886,26   16,50   41,9   41,9   41,9   51,9
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   10,50   21,4   21,4   21,4   31,4
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   13,50   21,6   21,6   21,6   31,6
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   16,50   22,5   22,5   22,5   32,5
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    4,50   22,4   22,4   22,4   32,4

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    7,50   26,8   26,8   26,8   36,8
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    4,50   25,0   25,0   25,0   35,0
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    7,50   27,7   27,7   27,7   37,7
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    4,50   25,3   25,3   25,3   35,3
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    7,50   27,8   27,8   27,8   37,8

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    4,50   29,3   29,3   29,3   39,3
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    7,50   29,8   29,8   29,8   39,8
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    4,50   15,9   15,9   15,9   25,9
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    7,50   20,9   20,9   20,9   30,9
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    4,50   17,8   17,8   17,8   27,8

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    7,50   22,3   22,3   22,3   32,3
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    4,50   30,7   30,7   30,7   40,7
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    7,50   31,3   31,3   31,3   41,3
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        164011,33   418983,79    4,00   12,7   12,7   12,7   22,7
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        163990,22   418895,29    4,00   15,0   15,0   15,0   25,0

TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163796,38   418750,51    4,00   35,4   35,4   35,4   45,4
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163888,86   418831,03    4,00   33,6   33,6   33,6   43,6
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163647,22   418770,59    4,00   34,8   34,8   34,8   44,8
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163839,37   418849,21    4,00   40,3   40,3   40,3   50,3
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163909,20   418824,77    4,00   31,7   31,7   31,7   41,7

TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163851,78   418815,58    4,00   36,8   36,8   36,8   46,8
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163873,09   418818,94    4,00   34,7   34,7   34,7   44,7
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163823,89   418862,56    4,00   45,1   45,1   45,1   55,1
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163926,77   419052,78    4,00   28,1   28,1   28,1   38,1
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163969,37   419027,96    4,00   13,5   13,5   13,5   23,5

TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163845,23   418840,51    4,00   39,4   39,4   39,4   49,4
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163805,69   418906,32    4,00   44,1   44,1   44,1   54,1
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163806,94   418853,22    4,00   46,9   46,9   46,9   56,9
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163930,02   418770,46    4,00   30,0   30,0   30,0   40,0
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163769,25   418698,26    4,00   32,0   32,0   32,0   42,0

TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163651,59 419027,37      4,00 30,3     30,3   30,3   40,3
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163580,39 418858,43      4,00 31,9     31,9   31,9   41,9
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163864,59 418978,14      4,00 32,8     32,8   32,8   42,8




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:23:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 03
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    4,50   14,4   14,4   --   19,4
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    7,50   16,4   16,4   --   21,4
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    4,50   40,6   40,6   --   45,6
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    7,50   40,6   40,6   --   45,6
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    4,50   26,4   26,4   --   31,4

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    7,50 27,8     27,8   --   32,8
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    4,50 8,1       8,1   --   13,1
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    7,50 9,2       9,2   --   14,2
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    4,50 8,0       8,0   --   13,0
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    7,50 9,3       9,3   --   14,3

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   10,50   10,4   10,4   --   15,4
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   13,50   10,7   10,7   --   15,7
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   16,50   10,7   10,7   --   15,7
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   19,50   10,7   10,7   --   15,7
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   10,50   13,8   13,8   --   18,8

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   13,50   14,8   14,8   --   19,8
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   16,50   16,5   16,5   --   21,5
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   19,50   18,3   18,3   --   23,3
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   10,50   18,1   18,1   --   23,1
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   13,50   18,3   18,3   --   23,3

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   16,50   18,4   18,4   --   23,4
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   19,50   18,5   18,5   --   23,5
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   10,50   21,8   21,8   --   26,8
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   13,50   25,3   25,3   --   30,3
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   16,50   26,6   26,6   --   31,6

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   19,50   27,2   27,2   --   32,2
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   10,50   19,9   19,9   --   24,9
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   13,50   20,6   20,6   --   25,6
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   16,50   21,5   21,5   --   26,5
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   19,50   21,8   21,8   --   26,8

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   10,50   23,9   23,9   --   28,9
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   13,50   26,7   26,7   --   31,7
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   16,50   28,2   28,2   --   33,2
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   19,50   28,5   28,5   --   33,5
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,31   418900,93   10,50   37,8   37,8   --   42,8

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        13,50 39,4     39,4   --   44,4
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        16,50 39,2     39,2   --   44,2
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        19,50 38,9     38,9   --   43,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:23:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 03
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   10,50   31,6   31,6    --   36,6
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   13,50   34,2   34,2    --   39,2
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   16,50   33,9   33,9    --   38,9
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   19,50   33,8   33,8    --   38,8
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    4,50   24,4   24,4    --   29,4

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    7,50 25,9     25,9    --   30,9
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    4,50 9,1       9,1    --   14,1
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    7,50 10,2     10,2    --   15,2
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    4,50 7,2       7,2    --   12,2
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    7,50 9,1       9,1    --   14,1

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    4,50 15,0     15,0    --   20,0
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    7,50 20,4     20,4    --   25,4
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    4,50 6,5       6,5    --   11,5
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    7,50 7,6       7,6    --   12,6
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   10,50 8,8       8,8    --   13,8

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   13,50 9,9       9,9    --   14,9
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   16,50 10,4     10,4    --   15,4
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   19,50 11,3     11,3    --   16,3
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   10,50    --       --   --      --
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   13,50 28,7     28,7    --   33,7

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   16,50   29,3   29,3    --   34,3
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   19,50   29,6   29,6    --   34,6
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   10,50   26,2   26,2    --   31,2
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   13,50   29,3   29,3    --   34,3
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   16,50   29,6   29,6    --   34,6

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   19,50   29,8   29,8    --   34,8
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   10,50   10,9   10,9    --   15,9
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   13,50   12,2   12,2    --   17,2
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   16,50   12,5   12,5    --   17,5
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   19,50   13,4   13,4    --   18,4

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   10,50   13,9   13,9    --   18,9
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   13,50   14,4   14,4    --   19,4
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   16,50   14,5   14,5    --   19,5
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   19,50   15,1   15,1    --   20,1
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92    4,50    7,6    7,6    --   12,6

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92         7,50 8,7       8,7    --   13,7
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        10,50 9,8       9,8    --   14,8
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        13,50 10,4     10,4    --   15,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:23:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 03
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   16,50   10,4   10,4   --   15,4
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   19,50   10,5   10,5   --   15,5
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   10,50   26,3   26,3   --   31,3
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   13,50   28,5   28,5   --   33,5
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   16,50   29,8   29,8   --   34,8

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   19,50   30,5   30,5   --   35,5
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   10,50   29,1   29,1   --   34,1
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   13,50   31,0   31,0   --   36,0
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   16,50   31,6   31,6   --   36,6
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   19,50   32,0   32,0   --   37,0

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163886,66   418882,67    4,50   50,4   50,4   --   55,4
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163916,47   418883,37    4,50   50,1   50,1   --   55,1
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163914,07   418864,68    4,50   49,1   49,1   --   54,1
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163891,21   418849,89    4,50   50,6   50,6   --   55,6
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163869,26   418856,67    4,50   51,1   51,1   --   56,1

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57    7,50   49,0   49,0   --   54,0
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   10,50   47,7   47,7   --   52,7
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   13,50   46,5   46,5   --   51,5
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   16,50   45,5   45,5   --   50,5
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74    7,50   49,0   49,0   --   54,0

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   10,50   47,8   47,8   --   52,8
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   13,50   46,8   46,8   --   51,8
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   16,50   45,9   45,9   --   50,9
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89    7,50   49,7   49,7   --   54,7
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   10,50   48,4   48,4   --   53,4

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   13,50   47,3   47,3   --   52,3
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   16,50   46,4   46,4   --   51,4
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   19,50   45,5   45,5   --   50,5
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81    7,50   50,2   50,2   --   55,2
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   10,50   48,8   48,8   --   53,8

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   13,50   47,6   47,6   --   52,6
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   16,50   46,6   46,6   --   51,6
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60    7,50   50,8   50,8   --   55,8
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   10,50   49,5   49,5   --   54,5
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   13,50   48,3   48,3   --   53,3

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        16,50 47,2     47,2   --   52,2
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        19,50 46,1     46,1   --   51,1
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163894,74 418863,75        19,50 46,1     46,1   --   51,1




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:23:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 03
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92    7,50   50,1   50,1   --   55,1
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   10,50   48,7   48,7   --   53,7
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   13,50   47,5   47,5   --   52,5
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   16,50   46,4   46,4   --   51,4
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    4,50   14,3   14,3   --   19,3

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    7,50   16,2   16,2   --   21,2
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    4,50   28,7   28,7   --   33,7
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    7,50   30,2   30,2   --   35,2
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    4,50   33,7   33,7   --   38,7
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    7,50   34,7   34,7   --   39,7

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    4,50   22,4   22,4   --   27,4
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    7,50   24,4   24,4   --   29,4
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    4,50   38,4   38,4   --   43,4
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    7,50   38,3   38,3   --   43,3
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    4,50   45,5   45,5   --   50,5

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    7,50   45,3   45,3   --   50,3
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    4,50   44,7   44,7   --   49,7
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    7,50   44,4   44,4   --   49,4
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    4,50   40,3   40,3   --   45,3
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    7,50   40,3   40,3   --   45,3

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   10,50   40,2   40,2   --   45,2
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   13,50   40,1   40,1   --   45,1
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   16,50   39,9   39,9   --   44,9
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    4,50   18,6   18,6   --   23,6
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    7,50   18,9   18,9   --   23,9

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   10,50   18,9   18,9   --   23,9
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   13,50   19,0   19,0   --   24,0
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   16,50   19,6   19,6   --   24,6
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    4,50   16,3   16,3   --   21,3
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    7,50   17,0   17,0   --   22,0

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    4,50   15,9   15,9   --   20,9
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    7,50   16,7   16,7   --   21,7
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    4,50   18,9   18,9   --   23,9
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    7,50   19,3   19,3   --   24,3
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,30   418921,19    4,50   19,8   19,8   --   24,8

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties 163866,30 418921,19         7,50 20,4     20,4   --   25,4
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        10,50 20,3     20,3   --   25,3
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        13,50 21,0     21,0   --   26,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:23:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 03
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163833,01   418886,26   16,50   21,9   21,9   --   26,9
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   10,50   35,3   35,3   --   40,3
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   13,50   39,5   39,5   --   44,5
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   16,50   40,0   40,0   --   45,0
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    4,50   23,8   23,8   --   28,8

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    7,50   26,4   26,4   --   31,4
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    4,50   23,5   23,5   --   28,5
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    7,50   25,3   25,3   --   30,3
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    4,50   24,2   24,2   --   29,2
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    7,50   24,8   24,8   --   29,8

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    4,50   11,0   11,0   --   16,0
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    7,50   12,9   12,9   --   17,9
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    4,50   17,6   17,6   --   22,6
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    7,50   21,9   21,9   --   26,9
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    4,50   33,4   33,4   --   38,4

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    7,50   34,3   34,3   --   39,3
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    4,50   31,5   31,5   --   36,5
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    7,50   32,8   32,8   --   37,8
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        164011,33   418983,79    4,00   10,7   10,7   --   15,7
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        163990,22   418895,29    4,00   29,8   29,8   --   34,8

TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163796,38   418750,51    4,00   27,3   27,3   --   32,3
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163888,86   418831,03    4,00   43,1   43,1   --   48,1
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163647,22   418770,59    4,00   21,5   21,5   --   26,5
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163839,37   418849,21    4,00   38,9   38,9   --   43,9
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163909,20   418824,77    4,00   39,8   39,8   --   44,8

TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163851,78   418815,58    4,00   36,7   36,7   --   41,7
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163873,09   418818,94    4,00   39,8   39,8   --   44,8
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163823,89   418862,56    4,00   36,7   36,7   --   41,7
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163926,77   419052,78    4,00   12,0   12,0   --   17,0
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163969,37   419027,96    4,00    9,6    9,6   --   14,6

TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163845,23   418840,51    4,00   37,5   37,5   --   42,5
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163805,69   418906,32    4,00   16,1   16,1   --   21,1
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163806,94   418853,22    4,00   33,1   33,1   --   38,1
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163930,02   418770,46    4,00   30,7   30,7   --   35,7
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163769,25   418698,26    4,00   24,4   24,4   --   29,4

TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163651,59 419027,37      4,00 13,4     13,4   --   18,4
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163580,39 418858,43      4,00 17,0     17,0   --   22,0
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163864,59 418978,14      4,00 16,9     16,9   --   21,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:23:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 04
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    4,50 -3,2     -3,2   --    1,9
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    7,50 0,3       0,3   --    5,3
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    4,50 14,1     14,1   --   19,1
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    7,50 17,6     17,6   --   22,6
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    4,50 4,6       4,6   --    9,6

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    7,50    6,6    6,6   --   11,6
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    4,50   -9,3   -9,3   --   -4,3
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    7,50   -5,4   -5,4   --   -0,4
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    4,50   -2,3   -2,3   --    2,8
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    7,50   -2,4   -2,4   --    2,6

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   10,50   -2,7   -2,7   --    2,3
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   13,50   -3,0   -3,0   --    2,0
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   16,50   -3,0   -3,0   --    2,0
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   19,50   -3,2   -3,2   --    1,8
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   10,50    8,4    8,4   --   13,4

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   13,50   8,2     8,2   --   13,2
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   16,50   7,5     7,5   --   12,5
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   19,50   7,0     7,0   --   12,0
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   10,50   7,8     7,8   --   12,8
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   13,50   7,6     7,6   --   12,6

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   16,50 6,7       6,7   --   11,7
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   19,50 6,4       6,4   --   11,4
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   10,50 10,5     10,5   --   15,5
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   13,50 12,1     12,1   --   17,1
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   16,50 12,9     12,9   --   17,9

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   19,50 13,4     13,4   --   18,4
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   10,50 8,2       8,2   --   13,2
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   13,50 7,9       7,9   --   12,9
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   16,50 8,0       8,0   --   13,0
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   19,50 8,2       8,2   --   13,2

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   10,50 9,8       9,8   --   14,8
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   13,50 8,4       8,4   --   13,4
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   16,50 7,8       7,8   --   12,8
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   19,50 7,2       7,2   --   12,2
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,31   418900,93   10,50 14,6     14,6   --   19,6

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        13,50 15,1     15,1   --   20,1
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        16,50 15,7     15,7   --   20,7
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        19,50 16,6     16,6   --   21,6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:23:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 04
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   10,50   15,9   15,9    --   20,9
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   13,50   16,7   16,7    --   21,7
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   16,50   17,6   17,6    --   22,6
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   19,50   18,7   18,7    --   23,7
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    4,50    9,5    9,5    --   14,5

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    7,50 11,1     11,1    --   16,1
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    4,50 -7,7     -7,7    --   -2,7
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    7,50 -3,9     -3,9    --    1,1
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    4,50 -1,9     -1,9    --    3,1
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    7,50 2,9       2,9    --    7,9

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    4,50    0,3    0,3    --    5,3
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    7,50    5,1    5,1    --   10,1
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    4,50   -4,3   -4,3    --    0,7
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    7,50   -3,6   -3,6    --    1,5
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   10,50   -2,7   -2,7    --    2,3

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   13,50 -1,8     -1,8    --    3,2
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   16,50 -1,3     -1,3    --    3,7
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   19,50 -0,3     -0,3    --    4,7
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   10,50    --       --   --      --
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   13,50 12,2     12,2    --   17,2

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   16,50   14,0   14,0    --   19,0
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   19,50   14,8   14,8    --   19,8
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   10,50   10,6   10,6    --   15,6
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   13,50   12,7   12,7    --   17,7
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   16,50   14,0   14,0    --   19,0

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   19,50 15,0     15,0    --   20,0
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   10,50 0,3       0,3    --    5,3
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   13,50 1,2       1,2    --    6,2
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   16,50 2,2       2,2    --    7,2
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   19,50 3,2       3,2    --    8,2

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   10,50    3,7    3,7    --    8,7
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   13,50    4,6    4,6    --    9,6
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   16,50    5,0    5,0    --   10,0
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   19,50    5,1    5,1    --   10,1
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92    4,50   -7,4   -7,4    --   -2,4

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92         7,50   -6,6   -6,6    --   -1,6
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        10,50   -5,9   -5,9    --   -0,9
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        13,50   -4,9   -4,9    --    0,1




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:23:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 04
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   16,50 -4,0     -4,0   --    1,0
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   19,50 -3,5     -3,5   --    1,5
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   10,50 11,8     11,8   --   16,8
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   13,50 13,1     13,1   --   18,1
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   16,50 13,8     13,8   --   18,8

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   19,50   14,4   14,4   --   19,4
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   10,50   14,3   14,3   --   19,3
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   13,50   15,6   15,6   --   20,6
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   16,50   16,3   16,3   --   21,3
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   19,50   17,1   17,1   --   22,1

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163886,66   418882,67    4,50   27,1   27,1   --   32,1
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163916,47   418883,37    4,50   14,8   14,8   --   19,8
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163914,07   418864,68    4,50   15,4   15,4   --   20,4
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163891,21   418849,89    4,50   20,3   20,3   --   25,3
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163869,26   418856,67    4,50   48,1   48,1   --   53,1

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57    7,50   16,4   16,4   --   21,4
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   10,50   16,5   16,5   --   21,5
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   13,50   16,5   16,5   --   21,5
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   16,50   16,8   16,8   --   21,8
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74    7,50   16,2   16,2   --   21,2

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   10,50   15,9   15,9   --   20,9
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   13,50   15,6   15,6   --   20,6
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   16,50   15,1   15,1   --   20,1
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89    7,50   20,5   20,5   --   25,5
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   10,50   20,3   20,3   --   25,3

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   13,50   19,7   19,7   --   24,7
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   16,50   19,1   19,1   --   24,1
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   19,50   18,8   18,8   --   23,8
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81    7,50   36,7   36,7   --   41,7
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   10,50   42,5   42,5   --   47,5

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   13,50   42,7   42,7   --   47,7
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   16,50   42,1   42,1   --   47,1
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60    7,50   32,6   32,6   --   37,6
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   10,50   35,1   35,1   --   40,1
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   13,50   36,5   36,5   --   41,5

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        16,50 35,0     35,0   --   40,0
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        19,50 34,1     34,1   --   39,1
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163894,74 418863,75        19,50 17,5     17,5   --   22,5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:23:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 04
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92    7,50   24,2   24,2   --   29,2
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   10,50   25,3   25,3   --   30,3
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   13,50   26,1   26,1   --   31,1
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   16,50   26,2   26,2   --   31,2
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    4,50    5,7    5,7   --   10,7

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    7,50 7,0       7,0   --   12,0
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    4,50 9,9       9,9   --   14,9
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    7,50 11,8     11,8   --   16,8
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    4,50 13,3     13,3   --   18,3
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    7,50 15,8     15,8   --   20,8

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    4,50   11,1   11,1   --   16,1
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    7,50   14,2   14,2   --   19,2
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    4,50   15,6   15,6   --   20,6
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    7,50   16,4   16,4   --   21,4
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    4,50   23,9   23,9   --   28,9

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    7,50   25,6   25,6   --   30,6
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    4,50   40,4   40,4   --   45,4
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    7,50   40,2   40,2   --   45,2
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    4,50   42,7   42,7   --   47,7
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    7,50   42,6   42,6   --   47,6

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   10,50   42,4   42,4   --   47,4
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   13,50   41,3   41,3   --   46,3
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   16,50   40,4   40,4   --   45,4
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    4,50   20,3   20,3   --   25,3
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    7,50   20,1   20,1   --   25,1

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   10,50   19,6   19,6   --   24,6
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   13,50   19,1   19,1   --   24,1
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   16,50   19,2   19,2   --   24,2
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    4,50   16,4   16,4   --   21,4
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    7,50   16,4   16,4   --   21,4

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    4,50   14,5   14,5   --   19,5
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    7,50   14,5   14,5   --   19,5
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    4,50   13,9   13,9   --   18,9
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    7,50   14,1   14,1   --   19,1
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,30   418921,19    4,50   12,1   12,1   --   17,1

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties 163866,30 418921,19         7,50 12,8     12,8   --   17,8
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        10,50 17,3     17,3   --   22,3
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        13,50 17,0     17,0   --   22,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:23:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 04
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163833,01   418886,26   16,50   16,8   16,8   --   21,8
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   10,50   31,4   31,4   --   36,4
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   13,50   35,3   35,3   --   40,3
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   16,50   35,1   35,1   --   40,1
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    4,50   18,6   18,6   --   23,6

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    7,50   20,6   20,6   --   25,6
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    4,50   19,7   19,7   --   24,7
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    7,50   22,0   22,0   --   27,0
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    4,50   20,1   20,1   --   25,1
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    7,50   20,7   20,7   --   25,7

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    4,50 2,4       2,4   --    7,4
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    7,50 3,6       3,6   --    8,6
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    4,50 3,1       3,1   --    8,1
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    7,50 7,3       7,3   --   12,3
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    4,50 13,9     13,9   --   18,9

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    7,50 15,9     15,9   --   20,9
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    4,50 10,6     10,6   --   15,6
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    7,50 12,6     12,6   --   17,6
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        164011,33   418983,79    4,00 -4,5     -4,5   --    0,5
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        163990,22   418895,29    4,00 6,0       6,0   --   11,0

TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163796,38   418750,51    4,00   26,6   26,6   --   31,6
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163888,86   418831,03    4,00   38,2   38,2   --   43,2
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163647,22   418770,59    4,00   21,4   21,4   --   26,4
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163839,37   418849,21    4,00   45,8   45,8   --   50,8
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163909,20   418824,77    4,00   32,5   32,5   --   37,5

TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163851,78   418815,58    4,00 39,6     39,6   --   44,6
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163873,09   418818,94    4,00 38,8     38,8   --   43,8
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163823,89   418862,56    4,00 40,0     40,0   --   45,0
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163926,77   419052,78    4,00 3,5       3,5   --    8,5
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163969,37   419027,96    4,00 -1,7     -1,7   --    3,3

TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163845,23   418840,51    4,00   46,5   46,5   --   51,5
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163805,69   418906,32    4,00   15,3   15,3   --   20,3
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163806,94   418853,22    4,00   37,1   37,1   --   42,1
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163930,02   418770,46    4,00   26,0   26,0   --   31,0
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163769,25   418698,26    4,00   22,6   22,6   --   27,6

TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163651,59 419027,37      4,00 11,2     11,2   --   16,2
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163580,39 418858,43      4,00 19,7     19,7   --   24,7
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163864,59 418978,14      4,00 7,4       7,4   --   12,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:23:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 05
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    4,50   18,0   18,0   --   23,0
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    7,50   18,7   18,7   --   23,7
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    4,50   18,0   18,0   --   23,0
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    7,50   19,2   19,2   --   24,2
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    4,50   44,6   44,6   --   49,6

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    7,50   44,4   44,4   --   49,4
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    4,50   29,4   29,4   --   34,4
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    7,50   30,2   30,2   --   35,2
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    4,50   22,6   22,6   --   27,6
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    7,50   23,9   23,9   --   28,9

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   10,50   25,4   25,4   --   30,4
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   13,50   26,9   26,9   --   31,9
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   16,50   28,1   28,1   --   33,1
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   19,50   27,7   27,7   --   32,7
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   10,50   18,3   18,3   --   23,3

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   13,50   18,1   18,1   --   23,1
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   16,50   17,9   17,9   --   22,9
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   19,50   17,7   17,7   --   22,7
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   10,50   29,9   29,9   --   34,9
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   13,50   34,1   34,1   --   39,1

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   16,50   35,3   35,3   --   40,3
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   19,50   35,3   35,3   --   40,3
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   10,50   34,0   34,0   --   39,0
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   13,50   38,3   38,3   --   43,3
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   16,50   39,6   39,6   --   44,6

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   19,50   39,8   39,8   --   44,8
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   10,50   28,9   28,9   --   33,9
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   13,50   33,8   33,8   --   38,8
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   16,50   35,4   35,4   --   40,4
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   19,50   36,1   36,1   --   41,1

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   10,50   15,7   15,7   --   20,7
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   13,50   15,7   15,7   --   20,7
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   16,50   15,6   15,6   --   20,6
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   19,50   15,6   15,6   --   20,6
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,31   418900,93   10,50   19,3   19,3   --   24,3

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        13,50 17,4     17,4   --   22,4
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        16,50 17,6     17,6   --   22,6
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        19,50 17,9     17,9   --   22,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:24:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                           Bijlage 3
                                                                                                                       IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 05
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   10,50   30,3    30,3    --   35,3
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   13,50   34,7    34,7    --   39,7
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   16,50   36,1    36,1    --   41,1
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   19,50   36,6    36,6    --   41,6
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    4,50   49,6    49,6    --   54,6

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    7,50   48,7    48,7    --   53,7
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    4,50   49,2    49,2    --   54,2
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    7,50   48,2    48,2    --   53,2
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    4,50   50,0    50,0    --   55,0
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    7,50   48,5    48,5    --   53,5

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    4,50   50,7    50,7    --   55,7
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    7,50   49,3    49,3    --   54,3
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    4,50   50,1    50,1    --   55,1
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    7,50   48,2    48,2    --   53,2
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   10,50   47,1    47,1    --   52,1

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   13,50   46,2    46,2    --   51,2
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   16,50   45,4    45,4    --   50,4
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   19,50   44,6    44,6    --   49,6
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   10,50      --      --   --      --
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   13,50   48,0    48,0    --   53,0

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   16,50   47,0    47,0    --   52,0
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   19,50   46,1    46,1    --   51,1
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   10,50   48,8    48,8    --   53,8
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   13,50   47,7    47,7    --   52,7
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   16,50   46,6    46,6    --   51,6

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   19,50   45,6    45,6    --   50,6
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   10,50   47,0    47,0    --   52,0
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   13,50   46,1    46,1    --   51,1
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   16,50   45,2    45,2    --   50,2
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   19,50   44,4    44,4    --   49,4

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   10,50   49,2    49,2    --   54,2
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   13,50   48,2    48,2    --   53,2
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   16,50   47,2    47,2    --   52,2
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   19,50   46,2    46,2    --   51,2
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92    4,50   48,9    48,9    --   53,9

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92         7,50 47,8      47,8    --   52,8
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        10,50 47,0      47,0    --   52,0
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        13,50 46,0      46,0    --   51,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                         1-9-2022 11:24:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 05
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   16,50   45,2   45,2   --   50,2
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   19,50   44,5   44,5   --   49,5
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   10,50   47,7   47,7   --   52,7
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   13,50   46,5   46,5   --   51,5
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   16,50   45,4   45,4   --   50,4

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   19,50   44,7   44,7   --   49,7
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   10,50   48,9   48,9   --   53,9
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   13,50   47,7   47,7   --   52,7
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   16,50   46,5   46,5   --   51,5
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   19,50   45,4   45,4   --   50,4

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163886,66   418882,67    4,50 22,5     22,5   --   27,5
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163916,47   418883,37    4,50 18,5     18,5   --   23,5
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163914,07   418864,68    4,50 9,8       9,8   --   14,8
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163891,21   418849,89    4,50 6,1       6,1   --   11,1
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163869,26   418856,67    4,50 6,3       6,3   --   11,3

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57    7,50   20,2   20,2   --   25,2
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   10,50   22,9   22,9   --   27,9
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   13,50   26,7   26,7   --   31,7
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   16,50   29,3   29,3   --   34,3
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74    7,50   10,8   10,8   --   15,8

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   10,50 11,7     11,7   --   16,7
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   13,50 12,4     12,4   --   17,4
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   16,50 14,2     14,2   --   19,2
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89    7,50 7,4       7,4   --   12,4
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   10,50 8,4       8,4   --   13,4

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   13,50 9,1       9,1   --   14,1
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   16,50 9,4       9,4   --   14,4
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   19,50 10,1     10,1   --   15,1
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81    7,50 7,0       7,0   --   12,0
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   10,50 8,0       8,0   --   13,0

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   13,50 8,8       8,8   --   13,8
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   16,50 8,9       8,9   --   13,9
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60    7,50 23,8     23,8   --   28,8
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   10,50 25,4     25,4   --   30,4
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   13,50 26,5     26,5   --   31,5

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        16,50 27,4     27,4   --   32,4
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        19,50 28,6     28,6   --   33,6
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163894,74 418863,75        19,50 25,7     25,7   --   30,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:24:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 05
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92    7,50   22,0   22,0   --   27,0
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   10,50   23,8   23,8   --   28,8
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   13,50   26,7   26,7   --   31,7
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   16,50   29,0   29,0   --   34,0
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    4,50   22,5   22,5   --   27,5

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    7,50   23,2   23,2   --   28,2
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    4,50   24,1   24,1   --   29,1
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    7,50   26,7   26,7   --   31,7
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    4,50   23,5   23,5   --   28,5
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    7,50   24,9   24,9   --   29,9

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    4,50   14,2   14,2   --   19,2
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    7,50   15,8   15,8   --   20,8
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    4,50   26,6   26,6   --   31,6
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    7,50   28,1   28,1   --   33,1
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    4,50   21,9   21,9   --   26,9

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    7,50   11,2   11,2   --   16,2
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    4,50   19,9   19,9   --   24,9
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    7,50   18,0   18,0   --   23,0
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    4,50   11,9   11,9   --   16,9
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    7,50   18,1   18,1   --   23,1

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   10,50 19,6     19,6   --   24,6
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   13,50 20,6     20,6   --   25,6
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   16,50 21,3     21,3   --   26,3
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    4,50 4,9       4,9   --    9,9
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    7,50 5,9       5,9   --   10,9

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   10,50    6,9    6,9   --   11,9
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   13,50    7,9    7,9   --   12,9
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   16,50    9,2    9,2   --   14,2
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    4,50    5,7    5,7   --   10,7
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    7,50    7,0    7,0   --   12,0

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    4,50   12,5   12,5   --   17,5
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    7,50   14,0   14,0   --   19,0
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    4,50   14,5   14,5   --   19,5
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    7,50   16,4   16,4   --   21,4
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,30   418921,19    4,50   18,2   18,2   --   23,2

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties 163866,30 418921,19         7,50 20,4     20,4   --   25,4
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        10,50 19,2     19,2   --   24,2
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        13,50 20,4     20,4   --   25,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:24:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 05
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163833,01   418886,26   16,50   21,1   21,1   --   26,1
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   10,50   22,4   22,4   --   27,4
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   13,50   23,8   23,8   --   28,8
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   16,50   24,5   24,5   --   29,5
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    4,50   10,6   10,6   --   15,6

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    7,50   15,4   15,4   --   20,4
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    4,50   11,5   11,5   --   16,5
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    7,50   12,6   12,6   --   17,6
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    4,50   11,8   11,8   --   16,8
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    7,50   15,7   15,7   --   20,7

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    4,50   32,7   32,7   --   37,7
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    7,50   32,8   32,8   --   37,8
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    4,50   46,3   46,3   --   51,3
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    7,50   45,9   45,9   --   50,9
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    4,50   38,3   38,3   --   43,3

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    7,50   38,3   38,3   --   43,3
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    4,50   24,9   24,9   --   29,9
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    7,50   25,6   25,6   --   30,6
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        164011,33   418983,79    4,00   35,6   35,6   --   40,6
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        163990,22   418895,29    4,00   14,8   14,8   --   19,8

TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163796,38   418750,51    4,00 10,6     10,6   --   15,6
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163888,86   418831,03    4,00 6,8       6,8   --   11,8
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163647,22   418770,59    4,00 8,6       8,6   --   13,6
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163839,37   418849,21    4,00 10,4     10,4   --   15,4
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163909,20   418824,77    4,00 11,8     11,8   --   16,8

TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163851,78   418815,58    4,00 9,5       9,5   --   14,5
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163873,09   418818,94    4,00 6,6       6,6   --   11,6
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163823,89   418862,56    4,00 6,5       6,5   --   11,5
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163926,77   419052,78    4,00 38,4     38,4   --   43,4
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163969,37   419027,96    4,00 39,8     39,8   --   44,8

TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163845,23   418840,51    4,00 8,8       8,8   --   13,8
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163805,69   418906,32    4,00 17,2     17,2   --   22,2
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163806,94   418853,22    4,00 6,8       6,8   --   11,8
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163930,02   418770,46    4,00 9,7       9,7   --   14,7
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163769,25   418698,26    4,00 7,0       7,0   --   12,0

TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163651,59 419027,37      4,00 18,1     18,1   --   23,1
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163580,39 418858,43      4,00 13,0     13,0   --   18,0
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163864,59 418978,14      4,00 28,2     28,2   --   33,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:24:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 06
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    4,50    6,9    6,9   --   11,9
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    7,50   10,6   10,6   --   15,6
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    4,50   28,4   28,4   --   33,4
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    7,50   30,8   30,8   --   35,8
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    4,50   24,8   24,8   --   29,8

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    7,50 26,0     26,0   --   31,0
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    4,50 3,5       3,5   --    8,5
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    7,50 7,0       7,0   --   12,0
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    4,50 3,9       3,9   --    8,9
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    7,50 4,7       4,7   --    9,7

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   10,50 5,6       5,6   --   10,6
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   13,50 6,5       6,5   --   11,5
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   16,50 7,2       7,2   --   12,2
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   19,50 7,3       7,3   --   12,3
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   10,50 10,2     10,2   --   15,2

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   13,50   11,1   11,1   --   16,1
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   16,50   11,6   11,6   --   16,6
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   19,50   11,6   11,6   --   16,6
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   10,50   25,3   25,3   --   30,3
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   13,50   26,4   26,4   --   31,4

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   16,50   26,7   26,7   --   31,7
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   19,50   27,0   27,0   --   32,0
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   10,50   23,8   23,8   --   28,8
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   13,50   24,7   24,7   --   29,7
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   16,50   25,1   25,1   --   30,1

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   19,50   25,3   25,3   --   30,3
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   10,50   19,2   19,2   --   24,2
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   13,50   19,5   19,5   --   24,5
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   16,50   19,5   19,5   --   24,5
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   19,50   19,5   19,5   --   24,5

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   10,50   12,7   12,7   --   17,7
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   13,50   12,4   12,4   --   17,4
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   16,50   12,4   12,4   --   17,4
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   19,50   12,5   12,5   --   17,5
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,31   418900,93   10,50   30,7   30,7   --   35,7

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        13,50 30,3     30,3   --   35,3
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        16,50 30,2     30,2   --   35,2
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        19,50 30,2     30,2   --   35,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:24:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 06
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   10,50   29,3   29,3    --   34,3
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   13,50   29,0   29,0    --   34,0
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   16,50   29,0   29,0    --   34,0
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   19,50   29,3   29,3    --   34,3
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    4,50   24,4   24,4    --   29,4

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    7,50 25,3     25,3    --   30,3
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    4,50 4,0       4,0    --    9,0
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    7,50 7,4       7,4    --   12,4
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    4,50 10,9     10,9    --   15,9
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    7,50 16,8     16,8    --   21,8

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    4,50 10,0     10,0    --   15,0
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    7,50 17,3     17,3    --   22,3
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    4,50 4,0       4,0    --    9,0
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    7,50 4,9       4,9    --    9,9
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   10,50 5,9       5,9    --   10,9

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   13,50 6,8       6,8    --   11,8
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   16,50 7,8       7,8    --   12,8
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   19,50 8,9       8,9    --   13,9
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   10,50    --       --   --      --
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   13,50 27,0     27,0    --   32,0

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   16,50   27,3   27,3    --   32,3
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   19,50   27,3   27,3    --   32,3
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   10,50   26,5   26,5    --   31,5
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   13,50   27,5   27,5    --   32,5
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   16,50   27,5   27,5    --   32,5

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   19,50   27,5   27,5    --   32,5
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   10,50   14,1   14,1    --   19,1
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   13,50   15,0   15,0    --   20,0
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   16,50   15,6   15,6    --   20,6
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   19,50   16,0   16,0    --   21,0

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   10,50   22,3   22,3    --   27,3
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   13,50   23,2   23,2    --   28,2
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   16,50   23,3   23,3    --   28,3
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   19,50   23,3   23,3    --   28,3
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92    4,50    3,4    3,4    --    8,4

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92         7,50    4,3    4,3    --    9,3
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        10,50    5,1    5,1    --   10,1
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        13,50    6,0    6,0    --   11,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 06
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   16,50 6,8       6,8   --   11,8
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   19,50 7,2       7,2   --   12,2
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   10,50 25,0     25,0   --   30,0
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   13,50 26,4     26,4   --   31,4
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   16,50 26,6     26,6   --   31,6

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   19,50   26,7   26,7   --   31,7
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   10,50   28,6   28,6   --   33,6
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   13,50   29,1   29,1   --   34,1
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   16,50   29,1   29,1   --   34,1
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   19,50   29,1   29,1   --   34,1

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163886,66   418882,67    4,50   36,7   36,7   --   41,7
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163916,47   418883,37    4,50   26,1   26,1   --   31,1
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163914,07   418864,68    4,50   22,1   22,1   --   27,1
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163891,21   418849,89    4,50   26,7   26,7   --   31,7
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163869,26   418856,67    4,50   39,8   39,8   --   44,8

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57    7,50   27,0   27,0   --   32,0
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   10,50   17,1   17,1   --   22,1
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   13,50   17,2   17,2   --   22,2
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   16,50   18,4   18,4   --   23,4
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74    7,50   24,1   24,1   --   29,1

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   10,50   19,8   19,8   --   24,8
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   13,50   19,9   19,9   --   24,9
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   16,50   20,5   20,5   --   25,5
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89    7,50   27,9   27,9   --   32,9
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   10,50   27,1   27,1   --   32,1

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   13,50   27,1   27,1   --   32,1
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   16,50   26,8   26,8   --   31,8
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   19,50   26,7   26,7   --   31,7
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81    7,50   37,0   37,0   --   42,0
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   10,50   36,7   36,7   --   41,7

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   13,50   36,4   36,4   --   41,4
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   16,50   36,2   36,2   --   41,2
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60    7,50   37,0   37,0   --   42,0
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   10,50   36,8   36,8   --   41,8
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   13,50   36,3   36,3   --   41,3

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        16,50 36,1     36,1   --   41,1
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        19,50 35,9     35,9   --   40,9
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163894,74 418863,75        19,50 26,3     26,3   --   31,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:24:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 06
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92    7,50   33,6   33,6   --   38,6
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   10,50   34,3   34,3   --   39,3
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   13,50   33,6   33,6   --   38,6
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   16,50   33,3   33,3   --   38,3
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    4,50   12,2   12,2   --   17,2

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    7,50   15,4   15,4   --   20,4
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    4,50   17,1   17,1   --   22,1
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    7,50   20,5   20,5   --   25,5
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    4,50   31,0   31,0   --   36,0
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    7,50   32,8   32,8   --   37,8

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    4,50   31,7   31,7   --   36,7
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    7,50   32,7   32,7   --   37,7
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    4,50   27,9   27,9   --   32,9
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    7,50   28,0   28,0   --   33,0
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    4,50   34,4   34,4   --   39,4

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    7,50   33,0   33,0   --   38,0
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    4,50   40,5   40,5   --   45,5
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    7,50   40,0   40,0   --   45,0
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    4,50   51,8   51,8   --   56,8
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    7,50   49,1   49,1   --   54,1

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   10,50   47,1   47,1   --   52,1
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   13,50   45,7   45,7   --   50,7
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   16,50   45,3   45,3   --   50,3
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    4,50   51,8   51,8   --   56,8
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    7,50   49,2   49,2   --   54,2

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   10,50   47,3   47,3   --   52,3
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   13,50   45,8   45,8   --   50,8
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   16,50   45,4   45,4   --   50,4
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    4,50   43,0   43,0   --   48,0
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    7,50   42,7   42,7   --   47,7

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    4,50   38,7   38,7   --   43,7
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    7,50   38,6   38,6   --   43,6
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    4,50   35,3   35,3   --   40,3
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    7,50   35,2   35,2   --   40,2
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,30   418921,19    4,50   28,8   28,8   --   33,8

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties 163866,30 418921,19         7,50 29,1     29,1   --   34,1
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        10,50 47,3     47,3   --   52,3
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        13,50 45,9     45,9   --   50,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:24:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                        Bijlage 3
                                                                                                                    IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 06
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163833,01   418886,26   16,50   45,5   45,5   --   50,5
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   10,50   47,3   47,3   --   52,3
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   13,50   45,8   45,8   --   50,8
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   16,50   45,4   45,4   --   50,4
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    4,50   41,8   41,8   --   46,8

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    7,50   41,7   41,7   --   46,7
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    4,50   40,8   40,8   --   45,8
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    7,50   40,8   40,8   --   45,8
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    4,50   44,2   44,2   --   49,2
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    7,50   43,9   43,9   --   48,9

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    4,50   14,8   14,8   --   19,8
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    7,50   16,5   16,5   --   21,5
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    4,50   12,6   12,6   --   17,6
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    7,50   18,0   18,0   --   23,0
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    4,50   24,9   24,9   --   29,9

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    7,50   26,2   26,2   --   31,2
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    4,50   28,3   28,3   --   33,3
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    7,50   29,8   29,8   --   34,8
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        164011,33   418983,79    4,00    8,3    8,3   --   13,3
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        163990,22   418895,29    4,00   22,5   22,5   --   27,5

TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163796,38   418750,51    4,00   26,2   26,2   --   31,2
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163888,86   418831,03    4,00   32,9   32,9   --   37,9
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163647,22   418770,59    4,00   22,5   22,5   --   27,5
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163839,37   418849,21    4,00   42,5   42,5   --   47,5
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163909,20   418824,77    4,00   30,8   30,8   --   35,8

TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163851,78   418815,58    4,00   34,8   34,8   --   39,8
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163873,09   418818,94    4,00   35,5   35,5   --   40,5
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163823,89   418862,56    4,00   44,9   44,9   --   49,9
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163926,77   419052,78    4,00   21,0   21,0   --   26,0
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163969,37   419027,96    4,00   10,3   10,3   --   15,3

TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163845,23   418840,51    4,00   39,5   39,5   --   44,5
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163805,69   418906,32    4,00   37,3   37,3   --   42,3
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163806,94   418853,22    4,00   39,5   39,5   --   44,5
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163930,02   418770,46    4,00   25,1   25,1   --   30,1
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163769,25   418698,26    4,00   22,9   22,9   --   27,9

TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163651,59 419027,37      4,00 20,6     20,6   --   25,6
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163580,39 418858,43      4,00 20,7     20,7   --   25,7
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163864,59 418978,14      4,00 27,3     27,3   --   32,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                      1-9-2022 11:24:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 07 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    4,50   12,8   12,8   12,8   22,8
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    7,50   14,1   14,1   14,1   24,1
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    4,50   25,8   25,8   25,8   35,8
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    7,50   31,6   31,6   31,6   41,6
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    4,50   23,6   23,6   23,6   33,6

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    7,50 26,1     26,1   26,1   36,1
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    4,50 9,5       9,5    9,5   19,5
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    7,50 9,9       9,9    9,9   19,9
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    4,50 10,2     10,2   10,2   20,2
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    7,50 10,3     10,3   10,3   20,3

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   10,50   11,0   11,0   11,0   21,0
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   13,50   11,6   11,6   11,6   21,6
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   16,50   12,1   12,1   12,1   22,1
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   19,50   12,8   12,8   12,8   22,8
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   10,50   14,4   14,4   14,4   24,4

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   13,50   15,0   15,0   15,0   25,0
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   16,50   15,2   15,2   15,2   25,2
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   19,50   15,2   15,2   15,2   25,2
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   10,50   20,4   20,4   20,4   30,4
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   13,50   21,4   21,4   21,4   31,4

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   16,50   22,4   22,4   22,4   32,4
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   19,50   23,0   23,0   23,0   33,0
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   10,50   28,9   28,9   28,9   38,9
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   13,50   30,2   30,2   30,2   40,2
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   16,50   31,2   31,2   31,2   41,2

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   19,50   32,0   32,0   32,0   42,0
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   10,50   26,4   26,4   26,4   36,4
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   13,50   27,6   27,6   27,6   37,6
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   16,50   28,3   28,3   28,3   38,3
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   19,50   28,5   28,5   28,5   38,5

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   10,50   17,5   17,5   17,5   27,5
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   13,50   18,1   18,1   18,1   28,1
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   16,50   18,5   18,5   18,5   28,5
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   19,50   18,6   18,6   18,6   28,6
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,31   418900,93   10,50   32,0   32,0   32,0   42,0

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        13,50 32,0     32,0   32,0   42,0
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        16,50 31,2     31,2   31,2   41,2
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        19,50 31,8     31,8   31,8   41,8




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                              Bijlage 3
                                                                                                                          IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 07 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   10,50   31,8    31,8    31,8    41,8
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   13,50   33,7    33,7    33,7    43,7
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   16,50   34,5    34,5    34,5    44,5
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   19,50   34,6    34,6    34,6    44,6
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    4,50   22,8    22,8    22,8    32,8

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    7,50 24,6      24,6    24,6    34,6
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    4,50 9,4        9,4     9,4    19,4
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    7,50 9,5        9,5     9,5    19,5
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    4,50 9,8        9,8     9,8    19,8
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    7,50 10,4      10,4    10,4    20,4

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    4,50 13,9      13,9    13,9    23,9
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    7,50 16,5      16,5    16,5    26,5
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    4,50 9,7        9,7     9,7    19,7
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    7,50 9,3        9,3     9,3    19,3
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   10,50 10,1      10,1    10,1    20,1

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   13,50   10,9    10,9    10,9    20,9
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   16,50   11,7    11,7    11,7    21,7
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   19,50   13,3    13,3    13,3    23,3
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   10,50      --      --      --      --
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   13,50   25,5    25,5    25,5    35,5

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   16,50   28,2    28,2    28,2    38,2
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   19,50   30,1    30,1    30,1    40,1
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   10,50   21,1    21,1    21,1    31,1
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   13,50   24,5    24,5    24,5    34,5
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   16,50   27,7    27,7    27,7    37,7

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   19,50   29,3    29,3    29,3    39,3
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   10,50   10,4    10,4    10,4    20,4
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   13,50   11,9    11,9    11,9    21,9
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   16,50   14,3    14,3    14,3    24,3
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   19,50   16,0    16,0    16,0    26,0

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   10,50   14,3    14,3    14,3    24,3
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   13,50   18,3    18,3    18,3    28,3
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   16,50   20,7    20,7    20,7    30,7
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   19,50   22,1    22,1    22,1    32,1
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92    4,50    9,9     9,9     9,9    19,9

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92         7,50 9,9        9,9     9,9    19,9
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        10,50 10,7      10,7    10,7    20,7
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        13,50 11,5      11,5    11,5    21,5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                            1-9-2022 11:24:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 07 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   16,50   12,4   12,4   12,4   22,4
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   19,50   13,3   13,3   13,3   23,3
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   10,50   27,2   27,2   27,2   37,2
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   13,50   29,8   29,8   29,8   39,8
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   16,50   31,1   31,1   31,1   41,1

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   19,50   32,0   32,0   32,0   42,0
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   10,50   26,6   26,6   26,6   36,6
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   13,50   30,3   30,3   30,3   40,3
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   16,50   32,3   32,3   32,3   42,3
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   19,50   33,2   33,2   33,2   43,2

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163886,66   418882,67    4,50   37,3   37,3   37,3   47,3
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163916,47   418883,37    4,50   23,4   23,4   23,4   33,4
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163914,07   418864,68    4,50   21,1   21,1   21,1   31,1
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163891,21   418849,89    4,50   36,2   36,2   36,2   46,2
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163869,26   418856,67    4,50   38,3   38,3   38,3   48,3

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57    7,50   25,1   25,1   25,1   35,1
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   10,50   30,5   30,5   30,5   40,5
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   13,50   31,3   31,3   31,3   41,3
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   16,50   31,5   31,5   31,5   41,5
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74    7,50   23,6   23,6   23,6   33,6

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   10,50   24,5   24,5   24,5   34,5
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   13,50   24,6   24,6   24,6   34,6
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   16,50   25,2   25,2   25,2   35,2
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89    7,50   37,4   37,4   37,4   47,4
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   10,50   38,4   38,4   38,4   48,4

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   13,50   38,4   38,4   38,4   48,4
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   16,50   38,3   38,3   38,3   48,3
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   19,50   38,2   38,2   38,2   48,2
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81    7,50   42,3   42,3   42,3   52,3
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   10,50   43,7   43,7   43,7   53,7

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   13,50   43,8   43,8   43,8   53,8
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   16,50   43,8   43,8   43,8   53,8
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60    7,50   39,0   39,0   39,0   49,0
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   10,50   40,8   40,8   40,8   50,8
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   13,50   40,5   40,5   40,5   50,5

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        16,50 40,2     40,2   40,2   50,2
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        19,50 40,5     40,5   40,5   50,5
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163894,74 418863,75        19,50 26,7     26,7   26,7   36,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 07 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92    7,50   37,3   37,3   37,3   47,3
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   10,50   39,1   39,1   39,1   49,1
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   13,50   37,8   37,8   37,8   47,8
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   16,50   37,0   37,0   37,0   47,0
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    4,50   14,4   14,4   14,4   24,4

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    7,50   15,2   15,2   15,2   25,2
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    4,50   19,0   19,0   19,0   29,0
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    7,50   21,0   21,0   21,0   31,0
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    4,50   22,0   22,0   22,0   32,0
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    7,50   22,1   22,1   22,1   32,1

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    4,50   20,4   20,4   20,4   30,4
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    7,50   22,8   22,8   22,8   32,8
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    4,50   27,2   27,2   27,2   37,2
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    7,50   18,9   18,9   18,9   28,9
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    4,50   37,5   37,5   37,5   47,5

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    7,50   39,6   39,6   39,6   49,6
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    4,50   42,2   42,2   42,2   52,2
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    7,50   42,9   42,9   42,9   52,9
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    4,50   46,2   46,2   46,2   56,2
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    7,50   46,2   46,2   46,2   56,2

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   10,50   45,8   45,8   45,8   55,8
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   13,50   45,6   45,6   45,6   55,6
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   16,50   45,4   45,4   45,4   55,4
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    4,50   45,9   45,9   45,9   55,9
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    7,50   46,0   46,0   46,0   56,0

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   10,50   45,9   45,9   45,9   55,9
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   13,50   45,8   45,8   45,8   55,8
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   16,50   45,6   45,6   45,6   55,6
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    4,50   43,5   43,5   43,5   53,5
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    7,50   44,0   44,0   44,0   54,0

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    4,50   24,4   24,4   24,4   34,4
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    7,50   26,8   26,8   26,8   36,8
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    4,50   19,3   19,3   19,3   29,3
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    7,50   20,8   20,8   20,8   30,8
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,30   418921,19    4,50   17,2   17,2   17,2   27,2

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties 163866,30 418921,19         7,50 18,6     18,6   18,6   28,6
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        10,50 25,7     25,7   25,7   35,7
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        13,50 25,9     25,9   25,9   35,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 07 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163833,01   418886,26   16,50   27,0   27,0   27,0   37,0
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   10,50   24,8   24,8   24,8   34,8
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   13,50   24,9   24,9   24,9   34,9
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   16,50   25,6   25,6   25,6   35,6
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    4,50   25,9   25,9   25,9   35,9

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    7,50   29,0   29,0   29,0   39,0
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    4,50   25,5   25,5   25,5   35,5
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    7,50   29,7   29,7   29,7   39,7
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    4,50   24,0   24,0   24,0   34,0
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    7,50   23,9   23,9   23,9   33,9

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    4,50   11,1   11,1   11,1   21,1
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    7,50   11,8   11,8   11,8   21,8
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    4,50   16,6   16,6   16,6   26,6
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    7,50   19,5   19,5   19,5   29,5
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    4,50   24,7   24,7   24,7   34,7

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    7,50   28,2   28,2   28,2   38,2
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    4,50   19,4   19,4   19,4   29,4
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    7,50   22,0   22,0   22,0   32,0
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        164011,33   418983,79    4,00   14,1   14,1   14,1   24,1
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        163990,22   418895,29    4,00   27,1   27,1   27,1   37,1

TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163796,38   418750,51    4,00   42,2   42,2   42,2   52,2
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163888,86   418831,03    4,00   40,9   40,9   40,9   50,9
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163647,22   418770,59    4,00   33,1   33,1   33,1   43,1
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163839,37   418849,21    4,00   49,9   49,9   49,9   59,9
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163909,20   418824,77    4,00   37,9   37,9   37,9   47,9

TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163851,78   418815,58    4,00   49,4   49,4   49,4   59,4
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163873,09   418818,94    4,00   44,4   44,4   44,4   54,4
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163823,89   418862,56    4,00   48,8   48,8   48,8   58,8
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163926,77   419052,78    4,00   15,0   15,0   15,0   25,0
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163969,37   419027,96    4,00   11,5   11,5   11,5   21,5

TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163845,23   418840,51    4,00   50,1   50,1   50,1   60,1
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163805,69   418906,32    4,00   41,6   41,6   41,6   51,6
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163806,94   418853,22    4,00   51,7   51,7   51,7   61,7
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163930,02   418770,46    4,00   34,9   34,9   34,9   44,9
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163769,25   418698,26    4,00   34,9   34,9   34,9   44,9

TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163651,59 419027,37      4,00 29,8     29,8   29,8   39,8
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163580,39 418858,43      4,00 30,5     30,5   30,5   40,5
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163864,59 418978,14      4,00 20,0     20,0   20,0   30,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 08 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    4,50   10,9   10,9   10,9   20,9
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163969,90   418917,75    7,50   12,2   12,2   12,2   22,2
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    4,50   18,0   18,0   18,0   28,0
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163928,80   418903,42    7,50   22,2   22,2   22,2   32,2
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    4,50   16,9   16,9   16,9   26,9

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163949,32   418947,58    7,50 21,1     21,1   21,1   31,1
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    4,50 10,4     10,4   10,4   20,4
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163984,05   418968,90    7,50 12,4     12,4   12,4   22,4
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    4,50 8,1       8,1    8,1   18,1
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95    7,50 8,2       8,2    8,2   18,2

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   10,50 8,8       8,8    8,8   18,8
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   13,50 9,5       9,5    9,5   19,5
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   16,50 10,1     10,1   10,1   20,1
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163995,39   418956,95   19,50 10,7     10,7   10,7   20,7
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   10,50 9,0       9,0    9,0   19,0

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   13,50    9,6    9,6    9,6   19,6
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   16,50   10,2   10,2   10,2   20,2
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163990,36   418941,32   19,50   10,9   10,9   10,9   20,9
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   10,50   28,2   28,2   28,2   38,2
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   13,50   29,2   29,2   29,2   39,2

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   16,50   29,8   29,8   29,8   39,8
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163974,85   418937,51   19,50   30,4   30,4   30,4   40,4
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   10,50   27,6   27,6   27,6   37,6
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   13,50   28,8   28,8   28,8   38,8
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   16,50   29,5   29,5   29,5   39,5

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163979,46   418952,72   19,50   30,1   30,1   30,1   40,1
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   10,50   11,4   11,4   11,4   21,4
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   13,50   12,2   12,2   12,2   22,2
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   16,50   13,0   13,0   13,0   23,0
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163956,48   418920,14   19,50   13,7   13,7   13,7   23,7

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   10,50   10,6   10,6   10,6   20,6
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   13,50   11,3   11,3   11,3   21,3
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   16,50   12,1   12,1   12,1   22,1
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163951,62   418904,89   19,50   12,7   12,7   12,7   22,7
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,31   418900,93   10,50   28,7   28,7   28,7   38,7

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        13,50 31,2     31,2   31,2   41,2
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        16,50 32,0     32,0   32,0   42,0
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163936,31 418900,93        19,50 32,4     32,4   32,4   42,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                              Bijlage 3
                                                                                                                          IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 08 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   10,50   29,5    29,5    29,5    39,5
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   13,50   31,1    31,1    31,1    41,1
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   16,50   31,8    31,8    31,8    41,8
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163941,17   418916,18   19,50   32,2    32,2    32,2    42,2
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    4,50   17,9    17,9    17,9    27,9

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163953,90   418965,46    7,50   22,0    22,0    22,0    32,0
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    4,50   12,5    12,5    12,5    22,5
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163952,06   419002,27    7,50   13,5    13,5    13,5    23,5
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    4,50   29,4    29,4    29,4    39,4
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163921,78   419012,05    7,50   29,7    29,7    29,7    39,7

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    4,50   15,3    15,3    15,3    25,3
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163923,60   418975,26    7,50   18,5    18,5    18,5    28,5
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    4,50   11,2    11,2    11,2    21,2
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80    7,50   11,5    11,5    11,5    21,5
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   10,50   12,3    12,3    12,3    22,3

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   13,50   13,1    13,1    13,1    23,1
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   16,50   14,0    14,0    14,0    24,0
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties    163939,23   419015,80   19,50   15,6    15,6    15,6    25,6
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   10,50      --      --      --      --
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   13,50   25,5    25,5    25,5    35,5

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   16,50   26,7    26,7    26,7    36,7
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties    163936,74   419001,39   19,50   27,4    27,4    27,4    37,4
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   10,50   30,8    30,8    30,8    40,8
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   13,50   32,0    32,0    32,0    42,0
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   16,50   32,7    32,7    32,7    42,7

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties    163924,46   419001,94   19,50   32,9    32,9    32,9    42,9
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   10,50   30,1    30,1    30,1    40,1
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   13,50   30,8    30,8    30,8    40,8
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   16,50   31,5    31,5    31,5    41,5
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163926,50   419016,69   19,50   31,9    31,9    31,9    41,9

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   10,50   28,8    28,8    28,8    38,8
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   13,50   30,2    30,2    30,2    40,2
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   16,50   30,9    30,9    30,9    40,9
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties    163947,62   418985,42   19,50   31,4    31,4    31,4    41,4
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92    4,50    8,6     8,6     8,6    18,6

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92         7,50 8,9        8,9     8,9    18,9
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        10,50 9,6        9,6     9,6    19,6
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163964,62 418988,92        13,50 10,3      10,3    10,3    20,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                            1-9-2022 11:24:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 08 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   16,50   11,0   11,0   11,0   21,0
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties    163964,62   418988,92   19,50   11,9   11,9   11,9   21,9
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   10,50   13,1   13,1   13,1   23,1
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   13,50   13,9   13,9   13,9   23,9
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   16,50   14,6   14,6   14,6   24,6

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties    163958,43   418969,81   19,50   15,4   15,4   15,4   25,4
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   10,50   31,0   31,0   31,0   41,0
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   13,50   32,7   32,7   32,7   42,7
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   16,50   33,4   33,4   33,4   43,4
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties    163940,96   418966,61   19,50   33,9   33,9   33,9   43,9

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163886,66   418882,67    4,50   18,0   18,0   18,0   28,0
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163916,47   418883,37    4,50   18,2   18,2   18,2   28,2
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163914,07   418864,68    4,50   10,3   10,3   10,3   20,3
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163891,21   418849,89    4,50   11,9   11,9   11,9   21,9
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163869,26   418856,67    4,50   25,1   25,1   25,1   35,1

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57    7,50   11,1   11,1   11,1   21,1
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   10,50   12,5   12,5   12,5   22,5
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   13,50   14,5   14,5   14,5   24,5
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties    163914,93   418880,57   16,50   16,8   16,8   16,8   26,8
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74    7,50   11,0   11,0   11,0   21,0

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   10,50   11,9   11,9   11,9   21,9
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   13,50   12,9   12,9   12,9   22,9
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties    163911,77   418866,74   16,50   14,7   14,7   14,7   24,7
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89    7,50   12,4   12,4   12,4   22,4
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   10,50   13,3   13,3   13,3   23,3

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   13,50   14,1   14,1   14,1   24,1
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   16,50   14,6   14,6   14,6   24,6
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties    163889,90   418852,89   19,50   14,8   14,8   14,8   24,8
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81    7,50   24,1   24,1   24,1   34,1
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   10,50   25,2   25,2   25,2   35,2

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   13,50   26,1   26,1   26,1   36,1
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties    163878,37   418855,81   16,50   27,1   27,1   27,1   37,1
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60    7,50   19,9   19,9   19,9   29,9
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   10,50   22,6   22,6   22,6   32,6
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418866,60   13,50   27,0   27,0   27,0   37,0

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        16,50 28,0     28,0   28,0   38,0
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties 163883,19 418866,60        19,50 28,9     28,9   28,9   38,9
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties 163894,74 418863,75        19,50 15,2     15,2   15,2   25,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 08 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92    7,50   21,4   21,4   21,4   31,4
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   10,50   28,2   28,2   28,2   38,2
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   13,50   32,2   32,2   32,2   42,2
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties    163904,84   418880,92   16,50   33,1   33,1   33,1   43,1
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    4,50   33,0   33,0   33,0   43,0

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163874,76   418967,36    7,50   34,0   34,0   34,0   44,0
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    4,50   18,8   18,8   18,8   28,8
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163896,21   418970,77    7,50   22,8   22,8   22,8   32,8
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    4,50   31,2   31,2   31,2   41,2
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163883,19   418950,11    7,50   30,0   30,0   30,0   40,0

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    4,50   35,9   35,9   35,9   45,9
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163861,76   418946,71    7,50   36,9   36,9   36,9   46,9
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    4,50   27,4   27,4   27,4   37,4
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,34   418909,72    7,50   22,9   22,9   22,9   32,9
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    4,50   17,0   17,0   17,0   27,0

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163881,11   418890,80    7,50   17,2   17,2   17,2   27,2
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    4,50   25,3   25,3   25,3   35,3
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163860,74   418880,88    7,50   16,8   16,8   16,8   26,8
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    4,50   16,8   16,8   16,8   26,8
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98    7,50   18,4   18,4   18,4   28,4

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   10,50   19,4   19,4   19,4   29,4
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   13,50   20,2   20,2   20,2   30,2
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties    163840,45   418870,98   16,50   21,8   21,8   21,8   31,8
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    4,50   36,6   36,6   36,6   46,6
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95    7,50   37,9   37,9   37,9   47,9

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   10,50   38,4   38,4   38,4   48,4
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   13,50   38,5   38,5   38,5   48,5
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties    163829,21   418874,95   16,50   38,5   38,5   38,5   48,5
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    4,50   38,5   38,5   38,5   48,5
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties    163821,66   418889,98    7,50   39,4   39,4   39,4   49,4

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    4,50   39,3   39,3   39,3   49,3
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties    163822,34   418899,77    7,50   40,0   40,0   40,0   50,0
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    4,50   36,2   36,2   36,2   46,2
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties    163845,94   418911,27    7,50   37,6   37,6   37,6   47,6
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,30   418921,19    4,50   34,3   34,3   34,3   44,3

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties 163866,30 418921,19         7,50 35,6     35,6   35,6   45,6
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        10,50 37,6     37,6   37,6   47,6
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties 163833,01 418886,26        13,50 38,9     38,9   38,9   48,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                      IL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie IL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              bedrijfsfunctie 08 bestaand
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                           X           Y Hoogte     Dag Avond Nacht Etmaal
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties    163833,01   418886,26   16,50   38,9   38,9   38,9   48,9
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   10,50   25,9   25,9   25,9   35,9
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   13,50   26,5   26,5   26,5   36,5
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties    163844,25   418882,29   16,50   27,2   27,2   27,2   37,2
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    4,50   19,5   19,5   19,5   29,5

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties    163850,23   418902,46    7,50   22,1   22,1   22,1   32,1
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    4,50   21,5   21,5   21,5   31,5
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties    163866,06   418902,27    7,50   27,1   27,1   27,1   37,1
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    4,50   21,8   21,8   21,8   31,8
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties    163856,45   418889,69    7,50   27,7   27,7   27,7   37,7

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    4,50   31,0   31,0   31,0   41,0
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties    163901,71   418992,97    7,50   31,7   31,7   31,7   41,7
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    4,50   15,6   15,6   15,6   25,6
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties    163918,31   418970,15    7,50   19,5   19,5   19,5   29,5
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    4,50   26,4   26,4   26,4   36,4

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties    163927,44   418940,30    7,50   27,8   27,8   27,8   37,8
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    4,50   22,3   22,3   22,3   32,3
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties    163910,83   418963,12    7,50   21,4   21,4   21,4   31,4
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        164011,33   418983,79    4,00   12,1   12,1   12,1   22,1
TPOB1_A    toetspunt 30 meter OB01        163990,22   418895,29    4,00   13,4   13,4   13,4   23,4

TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163796,38   418750,51    4,00   31,5   31,5   31,5   41,5
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163888,86   418831,03    4,00   26,7   26,7   26,7   36,7
TPOB2_A    toetspunt 50 meter OB02        163647,22   418770,59    4,00   32,2   32,2   32,2   42,2
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163839,37   418849,21    4,00   34,1   34,1   34,1   44,1
TPOB3_A    toetspunt 30 meter OB03        163909,20   418824,77    4,00   24,9   24,9   24,9   34,9

TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163851,78   418815,58    4,00   31,8   31,8   31,8   41,8
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163873,09   418818,94    4,00   31,0   31,0   31,0   41,0
TPOB4_A    toetspunt 30 meter OB04        163823,89   418862,56    4,00   38,5   38,5   38,5   48,5
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163926,77   419052,78    4,00   28,7   28,7   28,7   38,7
TPOB5_A    toetspunt 30 meter OB05        163969,37   419027,96    4,00   15,6   15,6   15,6   25,6

TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163845,23   418840,51    4,00   33,3   33,3   33,3   43,3
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163805,69   418906,32    4,00   42,0   42,0   42,0   52,0
TPOB6_A    toetspunt 30 meter OB06        163806,94   418853,22    4,00   38,1   38,1   38,1   48,1
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163930,02   418770,46    4,00   27,5   27,5   27,5   37,5
TPOB7_A    toetspunt 100 meter OB07       163769,25   418698,26    4,00   29,6   29,6   29,6   39,6

TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163651,59 419027,37      4,00 34,5     34,5   34,5   44,5
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163580,39 418858,43      4,00 33,7     33,7   33,7   43,7
TPOB8_A    toetspunt 100 meter OB08       163864,59 418978,14      4,00 34,7     34,7   34,7   44,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Nipa Milieutechniek BV                                        1-9-2022 11:24:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                 Bijlage 3
                                                                      Lden RL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie RL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              baan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   31,0
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   31,2
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   43,6
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,6
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   40,3

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,9
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   54,9
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   55,2
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   53,5
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   53,9

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   54,4
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,1
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   55,9
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   56,3
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   39,4

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   41,3
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   41,6
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   42,0
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   47,1
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   46,7

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   47,5
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   48,1
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   50,4
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   51,2
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   51,9

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   52,5
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   46,5
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   49,9
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   52,7
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   53,5

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   41,9
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   41,6
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   41,8
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   42,0
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   48,4

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   49,3
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   50,1
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   50,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                              1-9-2022 11:03:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                 Bijlage 3
                                                                      Lden RL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie RL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              baan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   50,7
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   52,5
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   54,9
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   55,9
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   41,9

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   44,1
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   57,0
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   57,5
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   54,5
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   55,7

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   47,9
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   49,6
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   58,0
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   58,6
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   59,5

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   60,1
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   60,3
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   60,2
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   49,6
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   51,8

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   52,5
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   53,2
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   54,5
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   58,3
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   58,8

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   59,1
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   60,5
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   61,8
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   62,1
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   62,2

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   51,4
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   53,0
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   53,7
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   54,3
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   56,3

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   56,7
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   57,3
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   57,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                              1-9-2022 11:03:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                 Bijlage 3
                                                                      Lden RL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie RL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              baan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   58,4
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   58,6
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   46,9
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   48,1
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   48,6

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   49,1
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   50,8
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,0
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   56,5
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   56,9

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   42,4
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   43,6
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   39,0
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   38,5
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   43,1

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,2
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   47,7
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   48,4
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   51,0
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   39,0

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   38,1
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   38,9
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   39,4
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   37,7
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   37,7

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   27,7
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   28,0
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   24,1
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   44,9
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   48,2

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   49,1
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   50,3
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   47,1
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   50,4
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   52,3

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   54,1
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   55,8
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   52,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                              1-9-2022 11:03:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                 Bijlage 3
                                                                      Lden RL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie RL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              baan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   48,5
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   51,3
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   52,2
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   54,2
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   50,8

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   52,4
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   49,0
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   51,0
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   45,1
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,0

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   51,1
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   52,3
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   44,5
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,8
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   44,2

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   44,3
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   42,2
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   41,2
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   40,3
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   39,1

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   38,4
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   38,5
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   40,4
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   51,8
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   51,1

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   51,6
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   52,5
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   53,6
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   52,2
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   51,6

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   49,7
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   50,1
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   45,2
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   48,9
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   47,0

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   49,6
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   53,9
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                              1-9-2022 11:03:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                 Bijlage 3
                                                                      Lden RL

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie RL
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              baan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   56,8
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   50,4
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   52,2
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   54,0
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   41,9

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,3
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   40,8
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   46,9
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   42,4
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   48,3

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   53,7
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   55,2
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   43,6
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   47,4
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   41,8

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,0
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   50,1
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   51,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                              1-9-2022 11:03:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Dr Saal v Zwanenbergsingel
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   49,9
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   51,0
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   34,9
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   34,9
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   48,5

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   49,7
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,9
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   60,1
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,8
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   60,0

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   60,1
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   60,0
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   59,9
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   59,8
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   53,5

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,0
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   55,0
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   54,9
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   34,1
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   39,3

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   40,6
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   41,1
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   49,6
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,0
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   55,5

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   55,4
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   46,5
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   50,0
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   50,9
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   51,6

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   48,2
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   49,4
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   49,6
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   49,7
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   37,2

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   38,1
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   39,1
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   39,6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:25:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Dr Saal v Zwanenbergsingel
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   40,4
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   43,7
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   46,1
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   46,7
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   51,4

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   52,1
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,8
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   59,9
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   54,4
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   54,9

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   32,2
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   34,9
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,7
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   59,9
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   59,9

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   59,8
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   59,7
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   59,5
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   48,4
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,3

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   55,4
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   55,3
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   38,2
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   34,4
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   24,2

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   23,6
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   55,7
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,6
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   55,4
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   55,3

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   46,6
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   54,1
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   54,9
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   54,8
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,8

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   60,0
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   60,0
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   60,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:25:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Dr Saal v Zwanenbergsingel
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   59,9
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   59,7
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   53,6
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   54,1
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   54,9

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   54,9
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   36,0
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   33,8
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   26,8
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   28,7

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   37,6
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   36,7
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   43,8
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   38,8
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   27,3

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   40,1
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   43,2
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   45,2
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   46,1
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   43,7

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   44,5
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   45,4
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   45,9
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   39,7
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   40,7

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   41,0
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   41,6
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   42,0
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   32,1
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   30,7

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   27,0
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50      --
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   34,3
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   36,8
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   38,8

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   40,8
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   42,3
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   42,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:25:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Dr Saal v Zwanenbergsingel
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   32,3
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   35,6
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   39,1
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   41,5
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   44,1

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,1
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   32,3
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   36,0
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   29,0
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   30,4

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   37,3
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   38,1
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   36,8
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   37,7
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   27,8

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   26,6
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   34,0
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   30,8
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   36,0
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   33,1

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   29,0
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   26,8
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   28,5
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   30,4
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   33,5

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   32,7
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   20,6
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50      --
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   29,4
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   31,1

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   31,1
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   32,5
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   31,1
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   32,6
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   31,1

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   33,4
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   33,9
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   37,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:25:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Dr Saal v Zwanenbergsingel
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   40,3
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   36,6
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   39,4
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   41,4
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   28,9

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   28,6
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   27,8
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   29,5
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   30,7
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   33,0

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   49,6
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   50,8
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   33,1
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   36,6
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   45,0

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   46,0
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   29,9
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   32,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:25:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Euterpelaan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,8
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   60,0
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   53,1
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   54,2
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   36,2

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   38,4
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   52,5
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   53,4
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   54,9
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   55,3

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   55,4
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,3
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   55,2
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   55,1
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   59,6

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   59,8
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   59,7
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   59,5
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   49,3
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,7

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   55,7
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   55,6
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   41,2
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   42,8
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   43,9

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   44,0
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   50,2
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   56,1
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   56,2
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   56,1

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   59,0
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   59,3
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   59,2
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   59,1
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   52,0

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   55,8
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   55,8
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   55,8




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:26:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Euterpelaan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   40,4
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   42,0
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   42,5
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   42,8
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   34,6

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   38,6
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   48,2
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   49,0
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   34,8
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   35,1

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   31,7
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   35,3
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   46,8
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   47,4
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   48,1

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   48,6
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   48,8
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   48,8
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   44,2
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   46,7

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   47,7
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   48,0
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   36,4
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   40,8
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   43,2

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   43,6
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   29,1
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   25,1
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   14,9
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50    4,2

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   39,4
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   42,0
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   42,5
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   42,4
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   49,5

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   50,4
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   51,1
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   51,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:26:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Euterpelaan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   51,3
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   51,2
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   46,1
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   49,3
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   50,0

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   51,5
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   39,7
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   44,1
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   45,1
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   46,1

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   36,2
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   55,5
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,7
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,2
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   53,4

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   55,4
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   56,3
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   56,6
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   56,5
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   59,4

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   59,5
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   59,5
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   59,3
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   58,8
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   59,1

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   59,0
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   58,9
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   58,8
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   53,4
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   54,9

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   54,6
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   54,5
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   41,2
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   45,1
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   38,3

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   38,1
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   39,7
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   45,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:26:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Euterpelaan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   39,7
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   43,1
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   38,8
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   32,0
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   29,5

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   31,7
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   34,8
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   36,5
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   45,1
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   46,1

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   30,6
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   33,4
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   43,9
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   45,3
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   39,0

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   44,1
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   46,3
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   48,8
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   51,0
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   52,3

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   53,3
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   54,0
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   54,2
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   48,6
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   49,6

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   50,3
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   50,0
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   50,8
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   45,9
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   46,8

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   35,8
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   37,0
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   30,7
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   32,5
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   37,9

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   38,7
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   36,0
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   33,1




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:26:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Euterpelaan
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   13,2
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   46,0
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   47,9
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   48,8
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   33,4

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   37,4
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   32,5
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   37,6
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   31,1
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   34,0

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   35,1
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   27,0
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   31,1
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   34,3
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   34,6

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   39,0
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   41,7
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   42,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:26:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Palestrinastraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   26,5
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   27,1
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   35,0
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   36,2
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   27,3

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   29,3
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   12,1
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   12,5
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   12,0
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   12,2

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   11,5
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   11,8
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50    4,5
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50    5,0
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   21,1

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   26,9
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   27,8
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   28,6
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   30,3
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   31,6

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   33,1
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   33,7
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   29,3
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   34,0
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   35,4

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   35,9
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   19,1
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   26,4
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   27,6
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   28,5

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   29,2
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   31,5
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   31,9
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   31,9
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   36,2

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   37,3
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   38,1
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   38,6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Palestrinastraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   34,3
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   36,3
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   38,3
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   39,4
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   21,3

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   23,1
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50    6,5
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50    6,7
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   26,3
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   28,8

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   24,9
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   29,0
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   11,6
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   12,4
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50      --

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50      --
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50      --
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50      --
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   23,8
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   28,4

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   30,0
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   31,7
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   32,1
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   35,3
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   37,3

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   38,5
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   29,9
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   33,1
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   34,0
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   34,9

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   32,9
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   35,7
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   36,9
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   37,5
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50    9,5

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50    9,8
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   10,0
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   10,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Palestrinastraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50      --
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50      --
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   21,5
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   23,9
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   27,8

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   30,4
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   34,8
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   37,5
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   38,1
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   38,7

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   42,8
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   20,9
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   33,1
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   42,9
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   48,7

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   21,0
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   23,8
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   23,6
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   25,2
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   33,4

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   35,7
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   35,7
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   35,7
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   40,6
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   43,2

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   43,1
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   43,0
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   42,9
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   46,8
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   49,1

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   49,5
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   49,8
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   41,1
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   46,0
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   46,1

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   45,6
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   45,7
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   18,1




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Palestrinastraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   38,0
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   42,5
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   43,7
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   43,8
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   33,1

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   36,2
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   23,3
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   27,2
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   40,3
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   41,3

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   35,7
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   37,5
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   29,5
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   30,1
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   42,5

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   43,6
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   48,3
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   48,4
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   53,8
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   53,7

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   53,3
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   52,9
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   52,4
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   59,6
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   59,0

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   58,3
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   57,6
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   56,9
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   60,0
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   59,3

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   54,9
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   54,7
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   48,3
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   48,1
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   44,2

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   44,5
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   43,1
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   48,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Palestrinastraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte Lden
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   49,7
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   30,2
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   30,9
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   14,1
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   28,7

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   30,9
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   35,7
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   37,3
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   30,1
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   32,1

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   28,5
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   31,7
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   20,4
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   24,3
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   23,0

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   25,2
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   37,3
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   38,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Rossinistraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte   Lden
01/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50      --
01/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50      --
01/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   40,0
01/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   40,0
01/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   21,2

01/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   22,0
01/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   -1,2
01/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   -1,4
01/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50    7,0
01/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50    7,2

01/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50    7,4
01/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50    7,7
01/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50      --
01/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50      --
01/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50    5,5

01/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50    7,0
01/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50    8,2
01/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   10,2
01/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   19,4
01/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   20,7

01/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   14,8
01/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   15,9
01/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   21,2
01/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   22,7
01/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   22,4

01/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   26,4
01/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   15,4
01/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   19,6
01/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   20,7
01/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   21,8

01/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50    8,0
01/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50    8,0
01/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50    7,7
01/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50    8,1
01/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   38,7

01/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   40,1
01/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   40,9
01/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   41,1




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Rossinistraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte   Lden
01/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   37,5
01/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   39,6
01/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   40,1
01/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   40,5
02/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   15,3

02/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   16,0
02/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50      --
02/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50      --
02/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   16,7
02/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   17,5

02/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   19,2
02/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   22,7
02/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50      --
02/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50      --
02/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50      --

02/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50      --
02/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50      --
02/05_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50      --
02/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   24,2
02/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   26,6

02/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   31,1
02/06_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   33,3
02/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   21,4
02/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   21,7
02/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   23,2

02/07_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   25,0
02/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   15,5
02/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   14,7
02/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   15,6
02/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   16,3

02/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   21,1
02/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   22,1
02/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   23,1
02/09_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   27,8
02/10_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   13,4

02/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   13,7
02/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   14,0
02/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50    9,6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Rossinistraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte   Lden
02/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50      --
02/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50      --
02/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   17,4
02/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50      --
02/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50      --

02/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50      --
02/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   22,4
02/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   22,5
02/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   24,8
02/12_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50   29,3

03/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   43,8
03/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   13,7
03/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   11,3
03/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   14,7
03/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   35,7

03/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   14,8
03/06_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50    3,0
03/06_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   -0,1
03/06_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   -0,1
03/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50    8,6

03/07_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50    8,5
03/07_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50    8,8
03/07_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50    6,0
03/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   14,8
03/08_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   14,9

03/08_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   15,2
03/08_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   14,1
03/08_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50    9,8
03/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   36,7
03/09_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   41,7

03/09_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   44,5
03/09_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   45,0
03/10_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   41,1
03/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   44,3
03/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   44,6

03/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50 45,1
03/10_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50 45,5
03/11_F    geprojecteerde woonfuncties     19,50 -10,8




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Rossinistraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte   Lden
03/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   37,9
03/12_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   42,4
03/12_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   44,2
03/12_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   44,5
04/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   16,9

04/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   17,5
04/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   19,0
04/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   20,4
04/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   23,9
04/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   24,8

04/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   22,8
04/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   25,6
05/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50    4,3
05/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50    4,9
05/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   44,1

05/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   44,9
05/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   47,2
05/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   47,7
05/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   51,5
05/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   51,7

05/04_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   51,4
05/04_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   51,2
05/04_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   50,9
05/05_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   52,8
05/05_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   52,8

05/05_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   52,6
05/05_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   52,3
05/05_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   52,0
05/06_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   48,4
05/06_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   48,4

05/07_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   29,8
05/07_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   32,1
05/08_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   22,9
05/08_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   24,4
05/09_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   22,6

05/09_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   23,6
05/10_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   29,9
05/10_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   32,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                    Bijlage 3
                                                              Lden VL excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport:            Resultatentabel
Model:              situatie VL 2033 VMK Oss
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Rossinistraat
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving                    Hoogte   Lden
05/10_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   26,0
05/11_C    geprojecteerde woonfuncties     10,50   30,6
05/11_D    geprojecteerde woonfuncties     13,50   32,4
05/11_E    geprojecteerde woonfuncties     16,50   -0,9
05/12_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   24,3

05/12_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   26,2
05/13_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   24,6
05/13_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   26,4
05/14_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   23,3
05/14_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   24,6

06/01_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   19,7
06/01_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   19,9
06/02_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   17,5
06/02_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   20,0
06/03_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   16,3

06/03_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   21,8
06/04_A    geprojecteerde woonfuncties      4,50   20,4
06/04_B    geprojecteerde woonfuncties      7,50   21,1




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep                31-10-2023 12:27:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                          Bijlage 3

Tabel 1:
                               Geluidbelasting Industrielawaai in dB(A)
Naam       Omschr./hoogte:                       4,5 7,5 10,5 13,5 16,5 19,5
1-1        geprojecteerde woonfuncties        54   52
1-2        geprojecteerde woonfuncties        54   53
1-3        geprojecteerde woonfuncties        55   54
1-4        geprojecteerde woonfuncties        53   52
1-5        geprojecteerde woonfuncties        53   52   51   50    49    48
1-6        geprojecteerde woonfuncties                  51   51    50    49
1-7        geprojecteerde woonfuncties                  53   52    52    51
1-8        geprojecteerde woonfuncties                  53   53    52    52
1-9        geprojecteerde woonfuncties                  53   52    52    51
1-10       geprojecteerde woonfuncties                  52   51    50    49
1-11       geprojecteerde woonfuncties                  52   52    51    50
1-12       geprojecteerde woonfuncties                  53   52    52    51
2-1        geprojecteerde woonfuncties        56   55
2-2        geprojecteerde woonfuncties        54   53
2-3        geprojecteerde woonfuncties        55   54
2-4        geprojecteerde woonfuncties        56   54
2-5        geprojecteerde woonfuncties        55   53   52   51    51    51
2-6        geprojecteerde woonfuncties                  53   53    52    51
2-7        geprojecteerde woonfuncties                  54   53    52    51
2-8        geprojecteerde woonfuncties                  52   51    50    50
2-9        geprojecteerde woonfuncties                  54   53    52    52
2-10       geprojecteerde woonfuncties        54   53   52   51    50    49
2-11       geprojecteerde woonfuncties                  54   52    52    52
2-12       geprojecteerde woonfuncties                  54   52    53    52
3-1        geprojecteerde woonfuncties        56
3-2        geprojecteerde woonfuncties        55
3-3        geprojecteerde woonfuncties        54
3-4        geprojecteerde woonfuncties        56
3-5        geprojecteerde woonfuncties        58
3-6        geprojecteerde woonfuncties             54   53   52    52
3-7        geprojecteerde woonfuncties             54   52   52    51
3-8        geprojecteerde woonfuncties             55   54   53    52    51
3-9        geprojecteerde woonfuncties             56   56   55    55
3-10       geprojecteerde woonfuncties             56   56   55    54    53
3-11       geprojecteerde woonfuncties                                   51
3-12       geprojecteerde woonfuncties             56   55   54    53
4-1        geprojecteerde woonfuncties        45   46
4-2        geprojecteerde woonfuncties        38   40
4-3        geprojecteerde woonfuncties        46   48
4-4        geprojecteerde woonfuncties        48   49
5-1        geprojecteerde woonfuncties        46   46
5-2        geprojecteerde woonfuncties        52   52
5-3        geprojecteerde woonfuncties        53   53
5-4        geprojecteerde woonfuncties        58   57   56   56    56
5-5        geprojecteerde woonfuncties        58   58   58   58    58
5-7        geprojecteerde woonfuncties        53   53
5-8        geprojecteerde woonfuncties        49   50
5-9        geprojecteerde woonfuncties        47   48
5-10       geprojecteerde woonfuncties                  54   54    54
5-11       geprojecteerde woonfuncties                  54   54    54
5-12       geprojecteerde woonfuncties        47   47
5-13       geprojecteerde woonfuncties        46   47
5-14       geprojecteerde woonfuncties        49   49
6-1        geprojecteerde woonfuncties        43   44
6-2        geprojecteerde woonfuncties        52   51
6-3        geprojecteerde woonfuncties        50   50
6-4        geprojecteerde woonfuncties        42   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                               Bijlage 3

Tabel 2
                                  Saal van Zwanerbergsingel, wegverkeerslawaai
Naam      Omschrijving                      Hoogte           Lden, incl. 5 dB aftrek art 110g Wgh
01/04_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                            55
01/05_C   geprojecteerde woonfuncties         10,5                            55
01/05_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                            55
01/05_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                            55
02/10_C   geprojecteerde woonfuncties         10,5                            55
02/10_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                            55
02/10_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                            55
01/05_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                            55
02/02_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                            55
01/04_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                            55
02/05_C   geprojecteerde woonfuncties         10,5                            55
02/05_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                            55
02/10_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                            55
01/05_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                            55
02/05_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                            55
02/10_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                            55
01/05_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                            55
02/02_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                            55
02/05_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                            55
02/10_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                            55
02/05_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                            55
02/05_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                            54
02/08_C   geprojecteerde woonfuncties         10,5                            51
02/08_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                            51
01/08_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                            51
01/08_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                            50
02/08_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                            50
02/06_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                            50
02/06_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                            50
02/08_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                            50
02/06_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                           50
01/06_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                           50
01/08_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                           50
01/06_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                           50
02/11_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                           50
02/03_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                           50
01/06_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                           50
02/11_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                           50
02/09_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                           50
02/09_F   geprojecteerde woonfuncties         19,5                           50
02/03_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                           49
02/09_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                           49
02/11_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                           49
02/11_C   geprojecteerde woonfuncties         10,5                           49
01/06_C   geprojecteerde woonfuncties         10,5                           49
          overig                                                             <48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                             Bijlage 3

Tabel 3
                                        Euterpelaan, wegverkeerslawaai
Naam      Omschrijving                    Hoogte           Lden, incl. 5 dB aftrek art 110g Wgh
01/01_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5                             55
01/01_A   geprojecteerde woonfuncties       4,5                             55
01/06_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             55
03/03_A   geprojecteerde woonfuncties       4,5                             55
01/06_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             55
01/06_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5                             55
03/07_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5                             55
01/06_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5                             54
03/07_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             54
03/07_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5                             54
03/07_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             54
01/10_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             54
01/10_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             54
03/04_A   geprojecteerde woonfuncties       4,5                             54
01/10_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5                             54
03/08_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5                             54
01/10_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5                             54
03/08_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             54
03/08_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             54
03/08_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5                             54
03/08_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5                             54
03/06_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             52
03/06_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             51
03/06_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5                             51
01/09_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             51
01/09_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5                             51
01/09_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             51
01/11_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             51
01/11_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             51
01/11_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5                             51
01/07_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             51
01/07_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             51
01/07_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5                             51
03/02_A   geprojecteerde woonfuncties       4,5                             50
03/06_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5                             50
01/05_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5                             50
01/05_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             50
01/05_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5                             50
01/05_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             50
01/05_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5                             50
01/05_A   geprojecteerde woonfuncties       4,5                             50
03/09_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5                             50
03/09_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             50
03/09_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             49
01/02_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5                             49
05/04_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5                             49
05/04_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5                             49
          overig                                                            <48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                Bijlage 3

Tabel 4
                                        Palastrinastraat, wegverkeerslawaai
Naam      Omschrijving                       Hoogte           Lden, incl. 5 dB aftrek art 110g Wgh
05/06_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                             55
05/05_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                             55
05/06_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                             54
05/05_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                             54
05/05_C   geprojecteerde woonfuncties         10,5                             53
05/05_D   geprojecteerde woonfuncties         13,5                             53
05/05_E   geprojecteerde woonfuncties         16,5                             52
05/07_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                             50
05/07_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                             50
05/04_A   geprojecteerde woonfuncties          4,5                             49
05/04_B   geprojecteerde woonfuncties          7,5                             49
          overig                                                              <48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                       Bijlage 3

Tabel 5
                          Railverkeerslawaai
Naam      Omschrijving                     Hoogte Lden RL
02/08_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5     62
02/08_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5     62
02/08_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5     62
02/08_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5     60
02/05_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5     60
02/05_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5     60
02/05_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5     60
02/05_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5     59
02/07_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5     59
02/07_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5     59
02/05_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5     59
02/10_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5     59
02/10_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5     58
02/07_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5     58
02/05_A   geprojecteerde woonfuncties       4,5     58
02/10_D   geprojecteerde woonfuncties      13,5     58
02/02_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5     57
02/10_C   geprojecteerde woonfuncties      10,5     57
02/02_A   geprojecteerde woonfuncties       4,5     57
02/12_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5     57
05/10_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5     57
02/10_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5     57
02/12_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5     56
01/05_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5     56
02/10_A   geprojecteerde woonfuncties       4,5     56
01/12_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5     56
01/05_E   geprojecteerde woonfuncties      16,5     56
03/10_F   geprojecteerde woonfuncties      19,5     56
02/03_B   geprojecteerde woonfuncties       7,5     56
          overig                                    <55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Rapportnummer N222414                                                                                                                                                                                                                                                                            Bijlage 3

Tabel 6:
                                                industrielawaai                  wegverkeerslawaai, alle wegen                   railverkeerslawaai                    industrielawaai              wegverkeerslawaai, alle wegen           wegverkeerslawaai                     Lcum
                                            Geluidbelasting in dB(A)             Geluidbelasting in dB (ex. aftrek)             Geluidbelasting in dB                        LIL                                LVL                               LRL                               dB
Naam   Omschr.                        4    7    10     13     16       19    4      7     10       13      16       19    4    7     10    13     16    19    4    7    10      13     16   19    4    7    10    13      16    19   4    7   10     13    16   19   4     7   10     13   16   19
1-1    geprojecteerde woonfuncties    4    2                                60     61                                    31   31                              5    3                             60 61                                                               60   61
1-2    geprojecteerde woonfuncties   54   53                                53     54                                    44   46                             55   54                                  54                                                             55   57
1-3    geprojecteerde woonfuncties   55   54                                49     50                                    40   46                             56   55                                                                                                 56   55
1-4    geprojecteerde woonfuncties   53   52                                61     61                                    55   55                             54   53                             61   61                                                             62   62
1-5    geprojecteerde woonfuncties   53   52 51        50     49       48   61     61     61       61      61       61   54   54 54        55     56    56   54   53   52                        61   61    61    61     61    61                         52    52   62   62   62    61    61   61
1-6    geprojecteerde woonfuncties              51     51     50       49                 61       61      61       61               39    41     42    42             52      52                           61    61     61    61                                              62    62    61   61
1-7    geprojecteerde woonfuncties              53     52     52       51                 49       56      56       56               47    47     48    48             54      53     53    52                    56     56    56                                              54    58    58   57
1-8    geprojecteerde woonfuncties              53     53     52       52                 50       55      56       56               50    51     52    53             54      54     53    53                    55     56    56                                              54    58    58   58
1-9    geprojecteerde woonfuncties              53     52     52       51                 52       57      57       58               45    50     53    54             54      53     53    52                    57     57    58                                              54    58    58   59
1-10   geprojecteerde woonfuncties              52     51     50       49                 59       60      60       60               42    42     42    42             53      52                           59    60     60    60                                              60    61    60   60
1-11   geprojecteerde woonfuncties              52     52     51       50                 52       56      56       56               48    49     50    51             53      53     52                          56     56    56                                              53    58    57   56
1-12   geprojecteerde woonfuncties              53     52     52       51                 45       47      49       49               51    53     55    56             54      53     53    52                                                                  52             54    53    53   55
2-1    geprojecteerde woonfuncties   56   55                                52     52                                    42   44                             57   56                                  52                                                             57   57
2-2    geprojecteerde woonfuncties   54   53                                60     60                                    57   57                             55   54                             60   60                             53   53                         62   62
2-3    geprojecteerde woonfuncties   55   54                                54     55                                    55   56                             56   55                             54   55                                  52                         58   59
2-4    geprojecteerde woonfuncties   56   54                                35     39                                    48   50                             57   55                                                                                                 57   55
2-5    geprojecteerde woonfuncties   55   53 52        51     51       51   60     60     60       60      60       60   58   59 59        60     60    60   56   54   53      52     52    52   60   60    60    60     60    60    54   55   55   56    56    56   62   62   62    62    62   62
2-6    geprojecteerde woonfuncties              53     53     52       51                 50       56      56       56               50    52     53    53             54      54     53    52                    56     56    56                                              54    58    58   57
2-7    geprojecteerde woonfuncties              54     53     52       51                 41       43      44       45               55    58     59    59             55      54     53    52                                                      54    55    55             55    57    57   57
2-8    geprojecteerde woonfuncties              52     51     50       50                 56       56      55       55               60    62     62    62             53      52                           56    56     55    55              56   58    58    58             60    60    59   59
2-9    geprojecteerde woonfuncties              54     53     52       52                 48       54      55       55               51    53     54    54             55      54     53    53                    54     55    55                                              55    57    57   57
2-10   geprojecteerde woonfuncties   54   53 52        51     50       49   60     60     61       60      60       60   56   57 57        58     58    59   55   54   53      52                60   60    61    60     60    60    52   53   53   54    54    55   62   62   62    61    61   61
2-11   geprojecteerde woonfuncties              54     52     52       52                 54       55      56       57               47    48     49    49             55      53     53    53              54    55     56    57                                              58    57    58   58
2-12   geprojecteerde woonfuncties              54     52     53       52                 42       45      46       47               51    55     56    57             55      53     54    53                                                            52    53             55    53    56   56
3-1    geprojecteerde woonfuncties   56                                     47                                           42                                  57                                                                                                      57
3-2    geprojecteerde woonfuncties   55                                     56                                           44                                  56                                  56                                                                  59
3-3    geprojecteerde woonfuncties   54                                     60                                           39                                  55                                  60                                                                  61
3-4    geprojecteerde woonfuncties   56                                     59                                           39                                  57                                  59                                                                  61
3-5    geprojecteerde woonfuncties   58                                     55                                           43                                  59                                  55                                                                  60
3-6    geprojecteerde woonfuncties        54    53     52     52                   56      56      57      57                 45    48     48    51               55   54      53     53              56    56    57     57                                               59   58    58    58
3-7    geprojecteerde woonfuncties        54    52     52     51                   60      60      60      60                 59    38     39    39               55   53      53     52              60    60    60     60               55                              62   61    61    61
3-8    geprojecteerde woonfuncties        55    54     53     52       51          59      59      59      59      59         38    38     28    28     24        56   55      54     53    52        59    59    59     59    59                                         61   60    60    60   60
3-9    geprojecteerde woonfuncties        56    56     55     55                   54      56      56      56                 45    48     49    50               57   57      56     56              54    56    56     56                                               59   60    59    59
3-10   geprojecteerde woonfuncties        56    56     55     54       53          46      50      49      49      50         47    50     52    54     56        57   57      56     55    54                                                                  52        57   57    56    55   56
3-11   geprojecteerde woonfuncties                                     51                                          48                                   52                                  52                                 48                                                               53
3-12   geprojecteerde woonfuncties        56    55     54     53                   44      48      48      48                 48    51     52    54               57   56      55     54                                                                                  57   56    55    54
4-1    geprojecteerde woonfuncties   45   46                                45     46                                    51   52
4-2    geprojecteerde woonfuncties   38   40                                37     40                                    49   51
4-3    geprojecteerde woonfuncties   46   48                                46     47                                    45   45
4-4    geprojecteerde woonfuncties   48   49                                40     42                                    51   52
5-1    geprojecteerde woonfuncties   46   46                                45     46                                    44   46
5-2    geprojecteerde woonfuncties   52   52                                47     49                                    44   44                             53   53                                                                                                 53   53
5-3    geprojecteerde woonfuncties   53   53                                52     53                                    42   41                             54   54                                                                                                 54   54
5-4    geprojecteerde woonfuncties   58   57    56     56     56            57     57      58      58      57            40   39    38     39    40          59   58   57      57     57         57   57    58    58     57                                          61   61   61    61    60
5-5    geprojecteerde woonfuncties   58   58    58     58     58            61     60      60      59      59            52   51    52     53    54          59   59   59      59     59         61   60    60    59     59                                          63   63   63    62    62
5-6    geprojecteerde woonfuncties   57   58                                60     60                                    52   52                             58   59                             60   60                                                             62   63
5-7    geprojecteerde woonfuncties   53   53                                55     55                                    50   50                             54   54                                                                                                 54   54
5-8    geprojecteerde woonfuncties   49   50                                48     48                                    45   49
5-9    geprojecteerde woonfuncties   47   48                                45     46                                    47   50
5-10   geprojecteerde woonfuncties              54     54     54                           44      49      50                       54     55    57                    55      55     55                                                                  53                   55    55    57
5-11   geprojecteerde woonfuncties              54     54     54                           47      49      50                       50     52    54                    55      55     55                                                                                       55    55    55
5-12   geprojecteerde woonfuncties   47   47                                36     39                                    42   45
5-13   geprojecteerde woonfuncties   46   47                                38     41                                    41   47
5-14   geprojecteerde woonfuncties   49   49                                36     38                                    42   48
6-1    geprojecteerde woonfuncties   43   44                                50     51                                    54   55
6-2    geprojecteerde woonfuncties   52   51                                35     39                                    44   47                             53   52                                                                                                 53   52
6-3    geprojecteerde woonfuncties   50   50                                45     47                                    42   45
6-4    geprojecteerde woonfuncties   42   43                                43     44                                    50   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>