<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       TIJDELIJKE WONINGEN
       LOCATIE GEWANDEWEG, OSS
       Onderzoek wegverkeerslawaai
       5 februari 2024




1/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>       DATUM           5 februari 2024
       KENMERK         20221230/PD

       PROJECT         3 locaties tijdelijke woningen Oss
       PROJECTLEIDER   R. Kerstens

       OPDRACHTGEVER BrabantWonen
       PROJECTNUMMER 20221230

       AUTEUR          Petra Dijkgraaf
       STATUS          Concept




2/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUD
1.     Inleiding                                                   5

2.     Beschrijving plan                                           6

3.     Toetsingskader                                              8
       3.1   Normstelling Wet geluidhinder                          8
       3.2   Gecumuleerde geluidbelasting                           9
       3.3   Gemeentelijk geluidbeleid                             10

4.     Uitgangspunten en modellering                               11
       4.1   Verkeersgegevens                                      11
             4.1.1   Intensiteiten, etmaal- en voertuigverdeling   11
             4.1.2   Wettelijke snelheid en verharding             12
       4.2   Modellering omgeving                                  12
       4.3   Modellering plan                                      13

5.     Resultaten en beoordeling                                   15
       5.1   Resultaten per weg                                    15
             5.1.1    Gewandeweg                                   15
             5.1.2    Huizenbeemdweg                               15
             5.1.3    Mikkeldonkweg                                15
       5.2   Mogelijke maatregelen ter reductie geluidbelasting    16
             5.2.1    Maatregelen aan de bron                      16
             5.2.2    Maatregelen in het overdrachtsgebied         17
             5.2.3    Beoordeling                                  17
       5.3   Gecumuleerde geluidbelasting                          17
       5.4   Toets aan gemeentelijk geluidbeleid                   19

6.     Conclusie                                                   20
       6.1   Aanleiding                                            20
       6.2   Onderzoek                                             20
       6.3   Resultaten                                            20
       6.4   Benodigde hogere waarden                              21
       6.5   Conclusie                                             21
Bijlage 1     Verkeersgegevens en rekenmodel
Bijlage 2     Resultaten per weg
Bijlage 3     Cumulatie



3/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING
BrabantWonen is voornemens om 100 flexwoningen te realiseren op een terrein aan de Gewandeweg in Oss ten westen
van de bestaande bebouwing. De Woningcorporatie doet dit in samenwerking met de gemeente. Het gaat hier om flexwo-
ningen op een tijdelijke locatie voor de duur van maximaal 30 jaar, daarna moeten de woningen worden verwijderd. De
locatie Gewandeweg is één van de drie locaties voor flexwoningen in de gemeente Oss. Naast de 100 flexwoningen is de
gemeente Oss voornemens om 12 tiny houses op deze locatie te realiseren. Deze woningen maken geen onderdeel uit van
de aanvraag Omgevingsvergunning voor Bouwen maar zijn wel meegenomen in dit onderzoek.

Woningen zijn op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidgevoelige functies indien deze worden gerealiseerd voor een
periode van langer dan 10 jaar, zoals hier het geval is. Wanneer de woningen worden geprojecteerd in de zone van een
geluidbron is akoestisch onderzoek nodig. Aangezien de planlocatie geheel of gedeeltelijk in de zone ligt van de Gewande-
weg, de Huizenbeemdweg en de Mikkeldonkweg is voorliggend akoestisch rapport opgesteld.

Het initiatief is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Om de nieuwe woningen mogelijk te maken moet een juridisch
planologische procedure worden gevolgd. Dit akoestisch onderzoek is hier onderdeel van.

In figuur 1.1 is het plangebied met de te onderzoeken wegen opgenomen.




Figuur 1.1 Ligging plangebied en te onderzoeken wegen

Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre de nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd binnen de
randvoorwaarden van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of
er sprake zal zijn van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat.




5/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. BESCHRIJVING PLAN
Op het terrein aan de Gewandeweg worden 100 flexwoningen voorzien door BrabantWonen, bestaande uit grondgebon-
den flexwoningen en appartementen (flexwonen). Daarnaast is de gemeente voornemens om 12 tiny houses te realiseren.
In figuur 2.1 is het stedenbouwkundig plan opgenomen (Bron: Rho adviseurs, december 2023).




Figuur 2.1 Stedenbouwkundig plan

In figuur 2.2 is een impressie weergegeven van het stedenbouwkundig plan. De woningen worden ontsloten op de Gewan-
deweg. Om hier een verkeersveilige aansluiting te kunnen realiseren wordt de komgrens verplaatst naar een locatie direct
voor het kruispunt met de Huizenbeemdweg.




6/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Figuur 2.2 Impressie stedenbouwkundig plan (december 2023, Rho adviseurs)




7/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. TOETSINGSKADER
3.1      Normstelling Wet geluidhinder
Wettelijke zones langs wegen
Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder
(Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De
breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de stedelijke- of buitenstedelijke
ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 3.1 weergegeven. De breedte van de geluidzone wordt hier-
bij gemeten vanaf de as van de weg en is gelegen aan de buitenste rand van de weg.

Tabel 3.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh
Aantal rijstroken                                             Breedte van de geluidzone (in meters)
                                                  Buitenstedelijk gebied                      Stedelijk gebied
5 of meer                                                  600                                      350
3 of 4                                                     400                                      350
1 of 2                                                     250                                      200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:
     - stedelijk gebied: gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor
         zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
         1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die
         autoweg of autosnelweg;
     - buitenstedelijk gebied: gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en
         VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerste-
         kens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of auto-
         snelweg.

De ontwikkeling ligt binnen de geluidzone van de Gewandeweg, de Huizenbeemdweg en de Mikkeldonkweg. Deze geluid-
zone is 250 meter breed. Voor de Gewandeweg is de zonebreedte 200 meter na het verplaatsen van de grens van de be-
bouwde kom naar het kruispunt met de Huizenbeemdweg.

Dosismaat Lden
De berekende geluidsniveaus worden beoordeeld op basis van de Europese dosismaat Lden (Lday-evening-night). Deze dosismaat
wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een
etmaal.

Aftrek op basis van artikel 110g Wgh
De in de Wgh genoemde grenswaarden gelden inclusief de standaard aftrek op basis van artikel 110g van de Wgh. Dit arti-
kel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst
door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70
km/uur geldt een aftrek van 5 dB. Dit is in onderhavig onderzoek het geval.




8/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Grenswaarden
Wegen met geluidzone
Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke
geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere
waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de ge-
luidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel
overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of finan-
ciële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan.

De maximale ontheffingswaarde voor het in stedelijke gebied gelegen plangebied is volgens de Wgh Lden = 63 dB.

Wegen zonder geluidzone
Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek
zou wettelijk gezien achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient echter de geluidbelasting van elke rele-
vante geluidbron in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt en te worden beoor-
deeld.

Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt, bij gebrek aan wettelijke grenswaarden, aangeslo-
ten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrens-
waarde en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt
hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde van 63 dB als maximaal aanvaardbare waarde.



3.2     Gecumuleerde geluidbelasting
Alvorens het bevoegd gezag overgaat tot het vaststellen van een hogere waarde, moet zij de effecten van de samenloop van
verschillende geluidbronnen onderzoeken. Hiervoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend conform het Reken-
en meetvoorschrift geluid 2012. Er is geen beoordelingsmethode voorgeschreven. In tabel 3.2 is een algemeen geaccep-
teerde kwaliteitsindicatie van een bepaalde geluidbelasting opgenomen, die in dit rapport wordt toegepast.

Tabel 3.2 Kwaliteitsindicatie geluidbelasting (bron: RIVM)
 Lden [dB]                                                                          Geluidkwaliteit
 <45                                                                                  zeer goed
46-50                                                                                    goed
51-55                                                                                   redelijk
56-60                                                                                    matig
61-65                                                                                    slecht
>65                                                                                    zeer slecht




9/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.3     Gemeentelijk geluidbeleid
De gemeente Oss beschikt over een geluidsnota ‘Geluidskwaliteit in de leefomgeving’. Deze nota gaat uit van gebiedsge-
richt geluidbeleid. Per gebied wordt een geluidkwaliteit nagestreefd. Dit is neergelegd in een visie per gebied. Er wordt on-
derscheid gemaakt in ‘rustige gebieden’ en ‘dynamische gebieden’ en er zijn gebieden die ten aanzien van geluid onder
druk staan.

Voor de onderstaande gebiedstypen wordt terughoudend (criteria restrictief toestaan hogere grenswaarde bij
rustige gebieden) een hogere grenswaarde toegestaan:
    - woonwijk met lage geluidsdruk;
    - landelijk gebied met lage geluidsdruk.

De locatie Gewandeweg ligt volgens de geluidnota in het gebiedstype ‘landelijk gebied met lage geluiddruk’. De gemeente
Oss heeft aangegeven voor deze tijdelijke woningen te willen afwijken van het geluidbeleid en -indien nodig- hogere waar-
den toe te staan voor de nieuwe woningen op de locatie Gewandeweg.
De volgende voorwaarden worden gesteld aan het verlenen van hogere grenswaarden:
     - Geluidluwe gevel
     - Privégebied (tuin, balkon) aan de rustige kant van het huis;
     - Aangepaste indeling van de woning
     - gevelisolatie
Deze zijn samengevat in beleidsuitspraak 8 van de geluidnota en in bijlage 8 van deze nota toegelicht. Hieronder is de toe-
lichting op deze voorwaarden samengevat voor zover relevant voor deze locatie.

Voorwaarde geluidluwe gevel
De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan
de streefwaarde voor elk van de te onderscheiden geluidsbronnen.

Voorwaarde geluidluwe buitenruimte (privégebied)
Indien een woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Het geluidsni-
veau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één bui-
tenruimte per woning.

Voorwaarde woningindeling
De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 50% van het
aantal verblijfsruimten of 50%van het oppervlakte van het verblijfsgebied.




10/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4. UITGANGSPUNTEN EN MODELLERING
4.1         Verkeersgegevens
4.1.1    Intensiteiten, etmaal- en voertuigverdeling
Verkeersintensiteiten
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motor-
voertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op
de wegen.

Voertuigcategorieën
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:
1.      lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2.      middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3.      zware voertuigen (zware vrachtauto's).

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Oss. Het betreft verkeersgegevens uit het verkeersmodel ge-
meente Oss 2022 in weekdaggemiddelden voor het planjaar 2040. Voor geluidberekeningen is het jaar 2034 relevant, de
planperiode. Ook heeft de gemeente een groeipercentage aangeleverd waarmee de intensiteiten in 2040 omgerekend kun-
nen worden naar 2034. Dit percentage is 0,24% per jaar tussen 2030 en 2040. De wegvaknummers in onderstaande tabel
sluiten aan bij de door de gemeente aangeleverde gegevens.

Daarnaast is de verkeersgeneratie van het plan van belang. De verkeersgeneratie van de 100 flexwoningen bedraagt 360
mvt/etmaal op een gemiddelde weekdag. Ondanks dat de 12 tiny houses geen onderdeel uitmaken van deze procedure
zijn deze worst-case meegenomen in de geluidberekening. De verkeersgeneratie van deze woningen bedraagt, uitgaande
van CROW kentallen, 44 mvt/etmaal (weekdag). In totaal wordt in deze berekening uitgegaan van een verkeersgeneratie
van het plan van 404 mvt/etmaal op een gemiddelde weekdag.

Aangenomen wordt dat vanaf de aansluiting van het plangebied op de Gewandeweg dit verkeer zich voor 90% oriënteert
op de Huizenbeemdweg en voor 10% richting de kern van Oss. Vanaf het kruispunt van de Gewandeweg met de Huizen-
beemdweg wikkelt dit verkeer zich vervolgens voor 75% af richting de zuidzijde van de Huizenbeemdweg en voor 5% rich-
ting de noordzijde van de Huizenbeemdweg en voor 10% richting het westelijk deel van de Gewandeweg (Bron: paragraaf
Verkeer en parkeren).

Tabel 4.1 Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal (weekdag)
nr           straatnaam                     van                naar                2040       2034 zonder plan 2034 (+plan)
3            Mikkeldonkweg                  Huizenbeemdweg     J. F. Kennedylaan     3.584         3.533            3.533
1            Huizenbeemdweg                 Mikkeldonkweg      Gewandeweg            6.248         6.159         6.177 (+18)
2a           Huizenbeemdweg                 Gewandeweg         Hooibeemdweg          11.050        10.892       11.165 (+273)
      1
4a           Gewandeweg                     Huizenbeemdweg     Kruiskampweg          9.526         9.390         9.427 (+36)
      2
4b           Gewandeweg                     Huizenbeemdweg     Kruiskampweg           3.554        3.504         3.540 (+36)
5            Gewandeweg                     aansluiting plan   Visstraat             10.752        10.599        10.639 (+40)
5            Gewandeweg                     Huizenbeemdweg     aansluiting plan      10.752        10.599       10.962 (+364)
1
    = direct ten westen van het kruispunt
2
    = paar 100 meter ten westen van het kruispunt


Ook de etmaal- en voertuigverdeling is aangeleverd door de gemeente.




11/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.1.2    Wettelijke snelheid en verharding
Wettelijke snelheid
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het alge-
meen de wettelijk toegestane rijsnelheid.

Tabel 4.2 Wettelijke snelheid en verharding
nr          straatnaam                van                naar                Snelheid (in km/uur) Verharding
                                                                                                 oppervlaktebehande-
3           Mikkeldonkweg             Huizenbeemdweg     J. F. Kennedylaan           60                  ling
1           Huizenbeemdweg            Mikkeldonkweg      Gewandeweg                  60                  asfalt
2a          Huizenbeemdweg            Gewandeweg         Hooibeemdweg                60                  asfalt
4a          Gewandeweg                Huizenbeemdweg     Kruiskampweg                60                 SMA 0/8
4b          Gewandeweg                Huizenbeemdweg     Kruiskampweg                60                 SMA 0/8
5           Gewandeweg                aansluiting plan   Visstraat                   50                  asfalt
                                                                                          1
5           Gewandeweg                Huizenbeemdweg     aansluiting plan            50                  asfalt
1
    = na verplaatsen komgrens tot de Huizenbeemdweg


Uitgangspunt in het onderzoek is dat de komgrens in de Gewandeweg is verplaatst tot de Huizenbeemdweg.

In het rekenmodel is de asfaltverharding ingevoerd als ‘W0- Referentiewegdek’ en als ‘W4b – SMA 0/8’. De verharding met
oppervlaktebehandeling is ingevoerd als ‘W8-Oppervlaktebewerking’.

In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens weergegeven en is een weergave van het rekenmodel opgenomen.



4.2        Modellering omgeving
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) van het Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu versie 2023.3 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren
betrekking op geluidemissie en voor een ander deel op de geluidsoverdracht. Hieronder volgt een korte omschrijving van
de belangrijkste factoren.

Gebouwen en bodemvlakken in de omgeving van het plan zijn overgenomen uit de BGT via PDOK.nl. Gebouwhoogtes zijn
overgenomen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Er zijn geen fluctuaties in het landschap. Er is gerekend met een plat bodemmodel.

Het geluidmodel is ingesteld met een gemiddeld reflecterende bodem, bodemfactor 0,5. Reflecterende bodemvlakken,
zoals wegen, water en trottoirs zijn ingevoerd met bodemvlakken met een bodemfactor 0,0. Ook is het omliggende
(gras)landschap ingevoerd met bodemgebieden met een bodemfactor van 1,0.




12/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.3     Modellering plan
Op de woningen in het stedenbouwkundig plan, figuur 2.1, zijn toetspunten geplaatst. Uitgaande van een verdiepings-
hoogte van 3 meter hebben de toetspunten een beoordelingshoogte van steeds +1,5 meter boven de verdiepingsvloer na-
melijk h0=+1,5m/+4,5m/+7,5m, afhankelijk van de hoogte van de woning of het appartementengebouw. Voor de bouw-
hoogte van de woningen/appartementen is uitgegaan van de genoemde hoogten in figuur4.1.




Figuur 4.1 Bouwhoogten (Bron: Randvoorwaarden Flexwoningen & Tiny houses Gewandeweg, december2023)

In figuur 4.2 is de nummering van de toetspunten weergegeven die representatief zijn voor de berekening van de geluidbe-
lasting.




13/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Figuur 4.2 Nummering en ligging maatgevende toetspunten




14/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5. RESULTATEN EN BEOORDELING
5.1     Resultaten per weg
In bijlage 2 zijn de resultaten per toetspunt en toetshoogte opgenomen. De resultaten zijn inclusief aftrek artikel 110g
Wgh.

5.1.1    Gewandeweg
De geluidbelasting vanwege de Gewandeweg is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogst berekende ge-
luidbelasting bedraagt 55 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het zijn de resultaten na
het verplaatsen van de komgrens. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is nodig. Indien maat-
regelen niet doelmatig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen zijn voor 9 grondgebonden woningen en voor 15
appartementen een hogere waarde nodig. In figuur 5.1 zijn de resultaten gepresenteerd.




Figuur 5.1 Uitsnede geluidbelasting vanwege Gewandeweg Lden in dB

5.1.2     Huizenbeemdweg
De geluidbelasting vanwege de Huizenbeemdweg bedraagt ten hoogste 44 dB. Deze geluidbelasting is lager dan de voor-
keursgrenswaarde van 48 dB en voldoet daarmee aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. Het laten vast-
stellen van een hogere waarde is niet aan de orde.

5.1.3     Mikkeldonkweg
De geluidbelasting vanwege de Mikkeldonkweg bedraagt ten hoogste 37 dB. Deze geluidbelasting is lager dan de voor-
keursgrenswaarde van 48 dB en voldoet daarmee aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. Het laten vast-
stellen van een hogere waarde is niet aan de orde.




15/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5.2     Mogelijke maatregelen ter reductie geluidbelasting
Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden vanwege de Gewandeweg is het doen van onderzoek naar
mogelijke maatregelen om de geluidbelasting te reduceren nodig. In volgorde van prioriteit gaat het allereerst om bron-
maatregelen en vervolgens om overdrachtsmaatregelen.

5.2.1      Maatregelen aan de bron
Een mogelijke maatregel aan de bron is het verlagen van de wettelijke snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur. Deze maat-
regel is indicatief doorgerekend. In figuur 5.2 zijn de resultaten gepresenteerd. Het blijkt dat het een effectieve maatregel
is. De geluidbelasting wordt gereduceerd met 3 á 4 dB. De geluidbelasting van 48 dB wordt alleen nog op het appartemen-
tenblok (12 appartementen) parallel aan de Gewandeweg overschreden en nog op 5 grondgebonden woningen. Een weg
met een snelheidsregime van 30 km/uur valt niet onder het regime van de Wet geluidhinder. Het vaststellen van hogere
waarden is na toepassing van deze maatregel niet meer aan de orde.




Figuur 5.2 Uitsnede resultaten Lden in dB vanwege Gewandeweg 30 km/uur

Een andere effectieve maatregel is het toepassen van een geluidreducerende deklaag op de Gewandeweg. Indicatief is het
asfalt dunne deklagen type B (ddB) doorgerekend. In figuur 5.3 zijn de resultaten opgenomen. Het blijkt dat het een effec-
tieve maatregel is. De geluidbelasting wordt gereduceerd met 3 á 4 dB. De geluidbelasting van 48 dB wordt nog op 12 ap-
partementen uit het appartementenblok overschreden en op 4 grondgebonden woningen. Het vaststellen van hogere
waarden is na toepassing van deze maatregel nog nodig voor 15 woningen.




16/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Figuur 5.3 Uitsnede resultaten Lden in dB vanwege Gewandeweg met geluidreducerend asfalt ddB


5.2.2      Maatregelen in het overdrachtsgebied
Het stedenbouwkundig plan kent een ruime opzet en het open groene karakter neemt een belangrijke plaats in het plan in.
Het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal is om de open zichtlijnen richting de omgeving te behouden om landschap-
pelijke en stedenbouwkundige redenen hier niet gewenst. Bovendien is een dergelijke afschermende voorziening hier fy-
siek niet inpasbaar gezien de bomenrij langs de Gewandeweg.

5.2.3     Beoordeling
Doelmatige maatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zijn om stedenbouw-
kundige, verkeerskundige, landschappelijke en financiële redenen niet gewenst. Een effectieve maatregel om de geluidbe-
lasting op alle woningen te reduceren is de Gewandeweg te voorzien van geluidreducerende asfalt in plaats van standaard
asfalt. Het laten vaststellen van hogere waarden blijft nodig. Ook het verlagen van de wettelijke snelheid naar 30 km/uur is
een effectieve maatregel gebleken. Bij deze maatregel is het laten vaststellen van hogere waarden niet meer aan de orde.
Deze maatregelen zijn ter overweging aan de gemeente en kunnen bij een eventuele herinrichting van deze weg om de
verkeersveiligheid te verbeteren worden meegenomen.



5.3     Gecumuleerde geluidbelasting
De voorkeursgrenswaarde wordt niet met meer dan één geluidbron (wegverkeerslawaai) overschreden. Daarom is de gecu-
muleerde geluidbelasting niet berekend.

Wel is in het kader van een goede ruimtelijk ordening de gecumuleerde geluidbelasting bepaald van alle wegen samen ex-
clusief aftrek artikel 110g Wgh. Een uitsnede van de resultaten zijn in figuur 5.4 opgenomen. In bijlage 3 zijn de volledige
resultaten opgenomen. De geluidkwaliteit voor de woningen aan de kant van de Gewandeweg wordt als matig beoordeeld
(zie tabel 3.2 onder toetsingskader) en voor de woningen aan de Huizenbeemdweg als redelijk tot goed. De woningen in
het middengebied en op grotere afstand van de Gewandeweg en de Huizenbeemdweg kennen een geluidkwaliteit van re-
delijk tot goed.




17/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Figuur 5.4 Uitsnede gecumuleerde geluidbelasting alle wegen samen Lden in dB




18/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5.4     Toets aan gemeentelijk geluidbeleid
Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid is aan de orde omdat het nodig is om hogere waarden vast te stellen vanwege
het geluid van de Gewandeweg die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.
Voor deze toetsing zijn de gepresenteerde resultaten in figuur 5.1 gebruikt. Uit deze resultaten blijkt dat elke grondgebon-
den woning en elk appartement waarvoor een hogere waarde nodig is beschikt over een geluidluwe gevel.

Dit geldt ook voor de geluidluwe buitenruimte. Omdat deze bij het appartementenblok parallel aan de Gewandeweg niet
aan de geluidluwe kant van het gebouw ligt, zijn aan het balkon maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de geluidbelas-
ting hier niet meer dan 5 dB hoger is dan bij de geluidluwe gevel. Gedacht kan worden aan een dichte (bv glas), (ver-
hoogde) borstwering en absorberende plafonds.

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden voor het verlenen van een hogere waarde. De woningen worden daarmee
mogelijk gemaakt in een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Wel dient bij de detaillering van de woningindeling er rekening mee te worden gehouden dat voldoende verblijfsruimten
liggen aan de zijde van de geluidluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 50% van het aantal verblijfsruimten of 50%van het
oppervlakte van het verblijfsgebied.




19/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>6. CONCLUSIE
6.1     Aanleiding
BrabantWonen is voornemens om 100 flexwoningen te realiseren op een terrein aan de Gewandeweg in Oss ten westen
van de bestaande bebouwing. Ook zijn 12 tiny houses voorzien. Deze woningen maken geen onderdeel uit van de aanvraag
Omgevingsvergunning voor Bouwen maar zijn wel meegenomen in dit onderzoek.

6.2     Onderzoek
Woningen zijn op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidgevoelige functies indien deze worden gerealiseerd voor een
periode van langer dan 10 jaar, zoals hier het geval is. Wanneer de woningen worden geprojecteerd in de zone van een
geluidbron is akoestisch onderzoek nodig. Aangezien de planlocatie geheel of gedeeltelijk in de zone ligt van de Gewande-
weg, de Huizenbeemdweg en de Mikkeldonkweg is voorliggend akoestisch rapport opgesteld.

6.3     Resultaten
De resultaten uit het onderzoek zijn:
-   De geluidbelasting vanwege de gezoneerde Huizenbeemdweg en Mikkeldonkweg voldoet aan de voorkeursgrens-
    waarde van de Wet geluidhinder. Het laten vaststellen van hogere waarden is voor beide wegen niet aan de orde.
-   De geluidbelasting vanwege Gewandeweg is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar lager dan de maxi-
    male ontheffingswaarde van 63 dB.
-   Doelmatige maatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zijn om steden-
    bouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke en financiële redenen niet gewenst. Een effectieve maatregel om de
    geluidbelasting op alle woningen te reduceren is de Gewandeweg te voorzien van geluidreducerende asfalt in plaats
    van standaard asfalt. Het laten vaststellen van hogere waarden blijft nodig. Ook het verlagen van de wettelijke snelheid
    naar 30 km/uur is een effectieve maatregel gebleken. Bij deze maatregel is het laten vaststellen van hogere waarden
    niet meer aan de orde. Deze maatregelen zijn ter overweging aan de gemeente en kunnen bij een eventuele herin-
    richting van deze weg om de verkeersveiligheid te verbeteren worden meegenomen.
-   De locatie ligt in het gebiedstype ‘ ‘landelijk gebied met lage geluiddruk’ van de gemeentelijke Geluidnota. In dit ge-
    biedstype zijn hogere waarden met uitzondering mogelijk. De gemeente Oss heeft aangegeven voor deze tijdelijke wo-
    ningen een uitzondering te maken en te willen afwijken van het geluidbeleid door hogere waarden toe te staan voor de
    nieuwe woningen op de locatie Gewandeweg. Toetsing heeft aangetoond dat er – eventueel na maatregelen aan bal-
    kons - kan worden voldaan aan de voorwaarden voor het vaststellen van hogere waarden conform de gemeentelijke
    Geluidnota.
-   Het vaststellen van hogere waarden is nodig vanwege de Gewandeweg voor 9 grondgebonden woningen en 15 appar-
    tementen van variërend van 49 dB t/m 55 dB.

Wel dient bij de detaillering van de woningindeling er rekening mee te worden gehouden dat voldoende verblijfsruimten
liggen aan de zijde van de geluidluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 50% van het aantal verblijfsruimten of 50%van het
oppervlakte van het verblijfsgebied.




20/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>6.4     Benodigde hogere waarden
In tabel 6.1 zijn die benodigde hogere waarden zonder het toepassen van geluidreducerende maatregelen opgenomen van-
wege de geluidbron Gewandeweg. Deze dienen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss te
worden vastgesteld.


Tabel 6.1 Benodigde hogere waarden vanwege de Gewandeweg
Woningtype                              Benodigde hogere waarde (in dB)        Aantal woningen
Grondgebonden woningen                  49                                     1
                                        52                                     4
                                        53                                     4
Appartementen                           49                                     2
                                        50                                     1
                                        53                                     3
                                        54                                     1
                                        55                                     8



6.5     Conclusie
Er wordt voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en aan het gemeentelijk geluidbeleid. De woningen wor-
den mogelijk gemaakt in een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het laten vaststellen van hogere waarden is
nodig.




21/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22/25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Verkeersgegevens en rekenmodel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                locatie Gewandeweg

Model:   basismodel Gewandeweg (jan 2024)
         RO Gewandeweg (jan 2024) - locaties tijdelijke huisvesting
Groep:   wegen
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Groep            Naam          Omschr.                  ISO_H    Wegdek    Wegdek                 V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(LV(P4))   V(MV(D))   V(MV(A))   V(MV(N))   V(MV(P4))   V(ZV(D))
Mikkeldonkweg    Mikkeldonk    Mikkeldonkweg             0,00    W8        Oppervlaktebewerking         60         60         60          --         60         60         60          --         60
Huizenbeemdweg   Huizenbeem    Huizenbeemdweg            0,00    W0        Referentiewegdek             60         60         60          --         60         60         60          --         60
Huizenbeemdweg   Huizenbeem    Huizenbeemdweg            0,00    W0        Referentiewegdek             60         60         60          --         60         60         60          --         60
Gewandeweg       Gewandeweg    Gewandeweg                0,00    W4b       SMA 0/8                      60         60         60          --         60         60         60          --         60
Gewandeweg       Gewandeweg    Gewandeweg                0,00    W0        Referentiewegdek             50         50         50          --         50         50         50          --         50

Gewandeweg       Gewandeweg    Gewandeweg                 0,00   W0        Referentiewegdek            50         50         50           --        50         50         50           --        50
Gewandeweg       Gewandeweg    Gewandeweg                 0,00   W4b       SMA 0/8                     60         60         60           --        60         60         60           --        60
Gewandeweg       Gewandeweg    Gewandeweg                 0,00   W0        Referentiewegdek            50         50         50           --        50         50         50           --        50




Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam                                                                                                                                23-1-2024 09:54:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      locatie Gewandeweg

Model:   basismodel Gewandeweg (jan 2024)
         RO Gewandeweg (jan 2024) - locaties tijdelijke huisvesting
Groep:   wegen
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Groep            V(ZV(A))    V(ZV(N))    V(ZV(P4))     Totaal aantal      %Int(D)      %Int(A)   %Int(N)   %Int(P4)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %LV(P4)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %MV(P4)   %ZV(D)
Mikkeldonkweg          60          60           --           3533,00         6,82         2,98      0,78         --    96,81    98,05    96,36        --     1,88     1,11     2,07        --     1,31
Huizenbeemdweg         60          60           --           6177,00         6,82         2,98      0,78         --    96,84    98,07    96,41        --     1,86     1,11     2,05        --     1,29
Huizenbeemdweg         60          60           --          11165,00         6,81         3,01      0,78         --    98,52    99,27    98,52        --     0,89     0,45     0,90        --     0,59
Gewandeweg             60          60           --           3540,00         6,81         3,01      0,78         --    95,93    97,97    95,94        --     2,44     1,26     2,48        --     1,63
Gewandeweg             50          50           --          10962,00         6,81         3,01      0,78         --    98,52    99,27    98,52        --     0,89     0,45     0,90        --     0,59

Gewandeweg              50          50            --         10639,00        6,81         3,01      0,78        --     98,52    99,27   98,52         --     0,89     0,45     0,90        --     0,59
Gewandeweg              60          60            --          9427,00        6,81         3,01      0,78        --     98,34    99,18   98,34         --     1,00     0,51     1,01        --     0,67
Gewandeweg              50          50            --         10639,00        6,81         3,01      0,78        --     98,52    99,27   98,52         --     0,89     0,45     0,90        --     0,59




Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam                                                                                                                                      23-1-2024 09:54:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                       locatie Gewandeweg

Model:   basismodel Gewandeweg (jan 2024)
         RO Gewandeweg (jan 2024) - locaties tijdelijke huisvesting
Groep:   wegen
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Groep            %ZV(A)   %ZV(N)    %ZV(P4)
Mikkeldonkweg      0,84     1,56         --
Huizenbeemdweg     0,83     1,55         --
Huizenbeemdweg     0,28     0,58         --
Gewandeweg         0,77     1,58         --
Gewandeweg         0,28     0,58         --

Gewandeweg         0,28      0,58          --
Gewandeweg         0,31      0,65          --
Gewandeweg         0,28      0,58          --




Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam                                      23-1-2024 09:54:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     locatie Gewandeweg

Model:      basismodel Gewandeweg (jan 2024)
            RO Gewandeweg (jan 2024) - locaties tijdelijke huisvesting
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam     Omschr.                      Maaiveld     Hdef.         Hoogte A      Hoogte B     Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
26       grondgebonden woningen           0,00     Relatief          1,50          4,50           --         --         --         --      Ja
26a      grondgebonden woningen           0,00     Relatief          1,50          4,50           --         --         --         --      Ja
27       grondgebonden woningen           0,00     Relatief          1,50          4,50           --         --         --         --      Ja
28                                        0,00     Relatief          1,50          4,50           --         --         --         --      Ja
30       appartementen                    0,00     Relatief          1,50          4,50         7,50         --         --         --      Ja

1        grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
2        grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
3        grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
4        grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
5        grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja

6        grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
7        grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
1a       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
3a       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
1b       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja

4a       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
7a       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
7b       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
9        grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
9a       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja

10       grondgebonden woningen             0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja
11       appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
12       appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
13       appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
14       appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja

11b      appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
14a      appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
15       appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
15b      appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
16a      appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja

16       appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
17       appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
17a      appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
19b      grondgebonden woningen             0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja
15a      appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja

18       appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
18a      appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja
19       grondgebonden woningen             0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja
20       grondgebonden woningen             0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja
21       grondgebonden woningen             0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja

22       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
23       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
19a      grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
20a      grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
21a      grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja

22a      grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja
23a      grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja
24       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja
25       grondgebonden    woningen          0,00   Relatief           1,50          4,50          --        --         --         --       Ja
11a      appartementen                      0,00   Relatief           1,50          4,50        7,50        --         --         --       Ja

29       grond gebonden                     0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
8                                           0,00   Relatief           1,50          4,50         --         --         --         --       Ja
30       tiny house                         0,00   Relatief           1,50            --         --         --         --         --       Ja




Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam                                                                     23-1-2024 09:53:59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Resultaten per weg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Gewandeweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
10_A          grondgebonden woningen           1,50    43,6
10_B          grondgebonden woningen           4,50    45,3
11_A          appartementen                    1,50    53,7
11_B          appartementen                    4,50    55,1
11_C          appartementen                    7,50    55,2

11a_A         appartementen                    1,50    39,4
11a_B         appartementen                    4,50    41,1
11a_C         appartementen                    7,50    41,7
11b_A         appartementen                    1,50    50,5
11b_B         appartementen                    4,50    52,0

11b_C         appartementen                    7,50    52,2
12_A          appartementen                    1,50    53,4
12_B          appartementen                    4,50    54,9
12_C          appartementen                    7,50    55,0
13_A          appartementen                    1,50    53,2

13_B          appartementen                    4,50    54,7
13_C          appartementen                    7,50    54,9
14_A          appartementen                    1,50    53,0
14_B          appartementen                    4,50    54,6
14_C          appartementen                    7,50    54,7

14a_A         appartementen                    1,50    48,5
14a_B         appartementen                    4,50    50,2
14a_C         appartementen                    7,50    50,5
15_A          appartementen                    1,50    47,9
15_B          appartementen                    4,50    49,5

15_C          appartementen                    7,50    49,9
15a_A         appartementen                    1,50    37,0
15a_B         appartementen                    4,50    38,1
15a_C         appartementen                    7,50    39,4
15b_A         appartementen                    1,50    46,1

15b_B         appartementen                    4,50    47,4
15b_C         appartementen                    7,50    48,0
16_A          appartementen                    1,50    46,4
16_B          appartementen                    4,50    48,0
16_C          appartementen                    7,50    48,8

16a_A         appartementen                    1,50    40,5
16a_B         appartementen                    4,50    41,6
16a_C         appartementen                    7,50    42,6
17_A          appartementen                    1,50    45,1
17_B          appartementen                    4,50    46,7

17_C          appartementen                    7,50    47,7
17a_A         appartementen                    1,50    40,8
17a_B         appartementen                    4,50    42,0
17a_C         appartementen                    7,50    43,2
18_A          appartementen                    1,50    44,4

18_B          appartementen                    4,50    45,7
18_C          appartementen                    7,50    46,8
18a_A         appartementen                    1,50    40,5
18a_B         appartementen                    4,50    41,8
18a_C         appartementen                    7,50    43,1

19_A          grondgebonden    woningen        1,50    46,5
19_B          grondgebonden    woningen        4,50    48,4
19a_A         grondgebonden    woningen        1,50    48,0
19a_B         grondgebonden    woningen        4,50    49,7
19b_A         grondgebonden    woningen        1,50    50,6

19b_B         grondgebonden    woningen        4,50    52,5
1_A           grondgebonden    woningen        1,50    50,8
1_B           grondgebonden    woningen        4,50    52,4
1a_A          grondgebonden    woningen        1,50    35,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Gewandeweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
1a_B          grondgebonden    woningen        4,50    36,4
1b_A          grondgebonden    woningen        1,50    47,0
1b_B          grondgebonden    woningen        4,50    48,6
20_A          grondgebonden    woningen        1,50    40,1
20_B          grondgebonden    woningen        4,50    41,3

20a_A         grondgebonden    woningen        1,50    47,2
20a_B         grondgebonden    woningen        4,50    49,0
21_A          grondgebonden    woningen        1,50    43,3
21_B          grondgebonden    woningen        4,50    44,8
21a_A         grondgebonden    woningen        1,50    46,7

21a_B         grondgebonden    woningen        4,50    48,4
22_A          grondgebonden    woningen        1,50    43,8
22_B          grondgebonden    woningen        4,50    45,3
22a_A         grondgebonden    woningen        1,50    46,3
22a_B         grondgebonden    woningen        4,50    47,8

23_A          grondgebonden    woningen        1,50    43,8
23_B          grondgebonden    woningen        4,50    45,3
23a_A         grondgebonden    woningen        1,50    45,3
23a_B         grondgebonden    woningen        4,50    46,9
24_A          grondgebonden    woningen        1,50    42,2

24_B          grondgebonden    woningen        4,50    43,5
25_A          grondgebonden    woningen        1,50    41,9
25_B          grondgebonden    woningen        4,50    43,0
26_A          grondgebonden    woningen        1,50    38,2
26_B          grondgebonden    woningen        4,50    38,8

26a_A         grondgebonden    woningen        1,50    38,4
26a_B         grondgebonden    woningen        4,50    39,3
27_A          grondgebonden    woningen        1,50    36,6
27_B          grondgebonden    woningen        4,50    37,2
28_A                                           1,50    10,3

28_B                                           4,50    11,7
29_A          grond gebonden                   1,50    19,5
29_B          grond gebonden                   4,50    20,6
2_A           grondgebonden woningen           1,50    50,7
2_B           grondgebonden woningen           4,50    52,5

30_A          appartementen                    1,50    37,8
30_A          tiny house                       1,50    21,0
30_B          appartementen                    4,50    39,9
30_C          appartementen                    7,50    41,2
3_A           grondgebonden woningen           1,50    50,6

3_B           grondgebonden    woningen        4,50    52,4
3a_A          grondgebonden    woningen        1,50    36,5
3a_B          grondgebonden    woningen        4,50    37,8
4_A           grondgebonden    woningen        1,50    51,1
4_B           grondgebonden    woningen        4,50    52,8

4a_A          grondgebonden    woningen        1,50    36,2
4a_B          grondgebonden    woningen        4,50    37,5
5_A           grondgebonden    woningen        1,50    51,0
5_B           grondgebonden    woningen        4,50    52,7
6_A           grondgebonden    woningen        1,50    50,9

6_B           grondgebonden    woningen        4,50    52,6
7_A           grondgebonden    woningen        1,50    50,9
7_B           grondgebonden    woningen        4,50    52,6
7a_A          grondgebonden    woningen        1,50    47,0
7a_B          grondgebonden    woningen        4,50    48,7

7b_A          grondgebonden woningen           1,50    33,4
7b_B          grondgebonden woningen           4,50    34,3
8_A                                            1,50    42,7
8_B                                            4,50    43,8




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Gewandeweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
9_A           grondgebonden    woningen        1,50    42,5
9_B           grondgebonden    woningen        4,50    44,8
9a_A          grondgebonden    woningen        1,50    40,7
9a_B          grondgebonden    woningen        4,50    43,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Huizenbeemdweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
10_A          grondgebonden woningen           1,50    30,3
10_B          grondgebonden woningen           4,50    28,1
11_A          appartementen                    1,50    40,1
11_B          appartementen                    4,50    40,4
11_C          appartementen                    7,50    41,0

11a_A         appartementen                    1,50    23,8
11a_B         appartementen                    4,50    25,4
11a_C         appartementen                    7,50    30,0
11b_A         appartementen                    1,50    23,3
11b_B         appartementen                    4,50    23,9

11b_C         appartementen                    7,50    26,9
12_A          appartementen                    1,50    40,5
12_B          appartementen                    4,50    40,9
12_C          appartementen                    7,50    41,5
13_A          appartementen                    1,50    40,9

13_B          appartementen                    4,50    41,3
13_C          appartementen                    7,50    41,9
14_A          appartementen                    1,50    41,5
14_B          appartementen                    4,50    41,9
14_C          appartementen                    7,50    42,5

14a_A         appartementen                    1,50    41,8
14a_B         appartementen                    4,50    42,4
14a_C         appartementen                    7,50    43,3
15_A          appartementen                    1,50    27,1
15_B          appartementen                    4,50    24,5

15_C          appartementen                    7,50    26,1
15a_A         appartementen                    1,50    34,8
15a_B         appartementen                    4,50    35,8
15a_C         appartementen                    7,50    37,5
15b_A         appartementen                    1,50    29,1

15b_B         appartementen                    4,50    29,2
15b_C         appartementen                    7,50    31,2
16_A          appartementen                    1,50    18,6
16_B          appartementen                    4,50    19,3
16_C          appartementen                    7,50    23,7

16a_A         appartementen                    1,50    36,9
16a_B         appartementen                    4,50    37,5
16a_C         appartementen                    7,50    38,7
17_A          appartementen                    1,50    20,1
17_B          appartementen                    4,50    20,2

17_C          appartementen                    7,50    24,1
17a_A         appartementen                    1,50    37,5
17a_B         appartementen                    4,50    38,0
17a_C         appartementen                    7,50    38,8
18_A          appartementen                    1,50    29,4

18_B          appartementen                    4,50    25,2
18_C          appartementen                    7,50    27,6
18a_A         appartementen                    1,50    36,6
18a_B         appartementen                    4,50    37,1
18a_C         appartementen                    7,50    38,2

19_A          grondgebonden    woningen        1,50    43,1
19_B          grondgebonden    woningen        4,50    43,9
19a_A         grondgebonden    woningen        1,50    33,8
19a_B         grondgebonden    woningen        4,50    34,7
19b_A         grondgebonden    woningen        1,50    42,5

19b_B         grondgebonden    woningen        4,50    43,2
1_A           grondgebonden    woningen        1,50    37,3
1_B           grondgebonden    woningen        4,50    36,6
1a_A          grondgebonden    woningen        1,50    27,6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Huizenbeemdweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
1a_B          grondgebonden    woningen        4,50    28,7
1b_A          grondgebonden    woningen        1,50    30,9
1b_B          grondgebonden    woningen        4,50    26,9
20_A          grondgebonden    woningen        1,50    39,6
20_B          grondgebonden    woningen        4,50    40,7

20a_A         grondgebonden    woningen        1,50    35,7
20a_B         grondgebonden    woningen        4,50    36,3
21_A          grondgebonden    woningen        1,50    42,0
21_B          grondgebonden    woningen        4,50    42,8
21a_A         grondgebonden    woningen        1,50    36,4

21a_B         grondgebonden    woningen        4,50    36,9
22_A          grondgebonden    woningen        1,50    42,2
22_B          grondgebonden    woningen        4,50    43,0
22a_A         grondgebonden    woningen        1,50    36,2
22a_B         grondgebonden    woningen        4,50    36,5

23_A          grondgebonden    woningen        1,50    42,3
23_B          grondgebonden    woningen        4,50    43,1
23a_A         grondgebonden    woningen        1,50    34,3
23a_B         grondgebonden    woningen        4,50    34,5
24_A          grondgebonden    woningen        1,50    41,6

24_B          grondgebonden    woningen        4,50    42,5
25_A          grondgebonden    woningen        1,50    36,6
25_B          grondgebonden    woningen        4,50    36,8
26_A          grondgebonden    woningen        1,50    39,7
26_B          grondgebonden    woningen        4,50    40,5

26a_A         grondgebonden    woningen        1,50    39,4
26a_B         grondgebonden    woningen        4,50    40,1
27_A          grondgebonden    woningen        1,50    38,9
27_B          grondgebonden    woningen        4,50    39,6
28_A                                           1,50    28,9

28_B                                           4,50    29,6
29_A          grond gebonden                   1,50    27,1
29_B          grond gebonden                   4,50    27,5
2_A           grondgebonden woningen           1,50    37,1
2_B           grondgebonden woningen           4,50    36,7

30_A          appartementen                    1,50    32,3
30_A          tiny house                       1,50    28,4
30_B          appartementen                    4,50    33,3
30_C          appartementen                    7,50    34,5
3_A           grondgebonden woningen           1,50    33,0

3_B           grondgebonden    woningen        4,50    36,4
3a_A          grondgebonden    woningen        1,50    27,3
3a_B          grondgebonden    woningen        4,50    28,3
4_A           grondgebonden    woningen        1,50    37,0
4_B           grondgebonden    woningen        4,50    36,8

4a_A          grondgebonden    woningen        1,50    23,4
4a_B          grondgebonden    woningen        4,50    26,5
5_A           grondgebonden    woningen        1,50    36,7
5_B           grondgebonden    woningen        4,50    36,7
6_A           grondgebonden    woningen        1,50    36,1

6_B           grondgebonden    woningen        4,50    35,9
7_A           grondgebonden    woningen        1,50    35,7
7_B           grondgebonden    woningen        4,50    35,6
7a_A          grondgebonden    woningen        1,50    34,1
7a_B          grondgebonden    woningen        4,50    34,6

7b_A          grondgebonden woningen           1,50    26,9
7b_B          grondgebonden woningen           4,50    27,9
8_A                                            1,50    34,5
8_B                                            4,50    33,8




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Huizenbeemdweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
9_A           grondgebonden    woningen        1,50    28,3
9_B           grondgebonden    woningen        4,50    25,5
9a_A          grondgebonden    woningen        1,50    26,9
9a_B          grondgebonden    woningen        4,50    23,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Mikkeldonkweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
10_A          grondgebonden woningen           1,50    21,2
10_B          grondgebonden woningen           4,50    22,5
11_A          appartementen                    1,50    21,4
11_B          appartementen                    4,50    22,3
11_C          appartementen                    7,50    24,9

11a_A         appartementen                    1,50    18,5
11a_B         appartementen                    4,50    20,3
11a_C         appartementen                    7,50    26,1
11b_A         appartementen                    1,50    24,5
11b_B         appartementen                    4,50    25,8

11b_C         appartementen                    7,50    28,9
12_A          appartementen                    1,50    21,0
12_B          appartementen                    4,50    22,2
12_C          appartementen                    7,50    25,5
13_A          appartementen                    1,50    21,6

13_B          appartementen                    4,50    22,7
13_C          appartementen                    7,50    25,6
14_A          appartementen                    1,50    22,0
14_B          appartementen                    4,50    23,5
14_C          appartementen                    7,50    26,0

14a_A         appartementen                    1,50    20,8
14a_B         appartementen                    4,50    23,0
14a_C         appartementen                    7,50    30,0
15_A          appartementen                    1,50    26,5
15_B          appartementen                    4,50    27,6

15_C          appartementen                    7,50    29,6
15a_A         appartementen                    1,50    25,1
15a_B         appartementen                    4,50    26,6
15a_C         appartementen                    7,50    32,4
15b_A         appartementen                    1,50    18,7

15b_B         appartementen                    4,50    20,8
15b_C         appartementen                    7,50    27,0
16_A          appartementen                    1,50    26,2
16_B          appartementen                    4,50    27,3
16_C          appartementen                    7,50    29,7

16a_A         appartementen                    1,50    26,6
16a_B         appartementen                    4,50    27,7
16a_C         appartementen                    7,50    32,0
17_A          appartementen                    1,50    25,9
17_B          appartementen                    4,50    26,7

17_C          appartementen                    7,50    30,0
17a_A         appartementen                    1,50    23,3
17a_B         appartementen                    4,50    25,2
17a_C         appartementen                    7,50    30,7
18_A          appartementen                    1,50    27,4

18_B          appartementen                    4,50    28,2
18_C          appartementen                    7,50    30,4
18a_A         appartementen                    1,50    24,1
18a_B         appartementen                    4,50    25,3
18a_C         appartementen                    7,50    29,8

19_A          grondgebonden    woningen        1,50    30,9
19_B          grondgebonden    woningen        4,50    31,6
19a_A         grondgebonden    woningen        1,50    23,9
19a_B         grondgebonden    woningen        4,50    25,4
19b_A         grondgebonden    woningen        1,50    10,9

19b_B         grondgebonden    woningen        4,50    13,7
1_A           grondgebonden    woningen        1,50      --
1_B           grondgebonden    woningen        4,50      --
1a_A          grondgebonden    woningen        1,50    28,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Mikkeldonkweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
1a_B          grondgebonden    woningen        4,50    30,0
1b_A          grondgebonden    woningen        1,50    27,5
1b_B          grondgebonden    woningen        4,50    29,1
20_A          grondgebonden    woningen        1,50    33,2
20_B          grondgebonden    woningen        4,50    33,9

20a_A         grondgebonden    woningen        1,50    23,1
20a_B         grondgebonden    woningen        4,50    24,7
21_A          grondgebonden    woningen        1,50    31,9
21_B          grondgebonden    woningen        4,50    32,6
21a_A         grondgebonden    woningen        1,50    23,2

21a_B         grondgebonden    woningen        4,50    24,9
22_A          grondgebonden    woningen        1,50    31,5
22_B          grondgebonden    woningen        4,50    32,2
22a_A         grondgebonden    woningen        1,50    22,9
22a_B         grondgebonden    woningen        4,50    25,0

23_A          grondgebonden    woningen        1,50    31,3
23_B          grondgebonden    woningen        4,50    32,0
23a_A         grondgebonden    woningen        1,50    23,7
23a_B         grondgebonden    woningen        4,50    25,8
24_A          grondgebonden    woningen        1,50    31,5

24_B          grondgebonden    woningen        4,50    32,2
25_A          grondgebonden    woningen        1,50    25,3
25_B          grondgebonden    woningen        4,50    26,5
26_A          grondgebonden    woningen        1,50    33,3
26_B          grondgebonden    woningen        4,50    34,1

26a_A         grondgebonden    woningen        1,50    23,6
26a_B         grondgebonden    woningen        4,50    25,5
27_A          grondgebonden    woningen        1,50    34,1
27_B          grondgebonden    woningen        4,50    34,9
28_A                                           1,50    36,0

28_B                                           4,50    36,7
29_A          grond gebonden                   1,50    35,3
29_B          grond gebonden                   4,50    35,9
2_A           grondgebonden woningen           1,50     2,2
2_B           grondgebonden woningen           4,50     8,4

30_A          appartementen                    1,50    27,3
30_A          tiny house                       1,50    34,8
30_B          appartementen                    4,50    28,3
30_C          appartementen                    7,50    30,4
3_A           grondgebonden woningen           1,50     1,2

3_B           grondgebonden    woningen        4,50     4,9
3a_A          grondgebonden    woningen        1,50    24,4
3a_B          grondgebonden    woningen        4,50    26,9
4_A           grondgebonden    woningen        1,50    14,1
4_B           grondgebonden    woningen        4,50    15,2

4a_A          grondgebonden    woningen        1,50    22,8
4a_B          grondgebonden    woningen        4,50    25,7
5_A           grondgebonden    woningen        1,50    14,9
5_B           grondgebonden    woningen        4,50    16,4
6_A           grondgebonden    woningen        1,50    15,2

6_B           grondgebonden    woningen        4,50    17,1
7_A           grondgebonden    woningen        1,50    18,3
7_B           grondgebonden    woningen        4,50    19,7
7a_A          grondgebonden    woningen        1,50    25,4
7a_B          grondgebonden    woningen        4,50    26,7

7b_A          grondgebonden woningen           1,50    25,0
7b_B          grondgebonden woningen           4,50    27,2
8_A                                            1,50    22,4
8_B                                            4,50    23,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                              locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Mikkeldonkweg
Groepsreductie:     Ja
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte    Lden
9_A           grondgebonden    woningen        1,50    21,6
9_B           grondgebonden    woningen        4,50    18,4
9a_A          grondgebonden    woningen        1,50    28,9
9a_B          grondgebonden    woningen        4,50    30,5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam             23-1-2024 09:56:46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Cumulatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                               locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              wegen
Groepsreductie:     Nee
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte     Lden
10_A          grondgebonden woningen           1,50    48,77
10_B          grondgebonden woningen           4,50    50,39
11_A          appartementen                    1,50    58,86
11_B          appartementen                    4,50    60,22
11_C          appartementen                    7,50    60,36

11a_A         appartementen                    1,50    44,54
11a_B         appartementen                    4,50    46,28
11a_C         appartementen                    7,50    47,07
11b_A         appartementen                    1,50    55,56
11b_B         appartementen                    4,50    57,03

11b_C         appartementen                    7,50    57,21
12_A          appartementen                    1,50    58,65
12_B          appartementen                    4,50    60,05
12_C          appartementen                    7,50    60,21
13_A          appartementen                    1,50    58,49

13_B          appartementen                    4,50    59,92
13_C          appartementen                    7,50    60,09
14_A          appartementen                    1,50    58,32
14_B          appartementen                    4,50    59,79
14_C          appartementen                    7,50    59,96

14a_A         appartementen                    1,50    54,34
14a_B         appartementen                    4,50    55,86
14a_C         appartementen                    7,50    56,25
15_A          appartementen                    1,50    52,93
15_B          appartementen                    4,50    54,50

15_C          appartementen                    7,50    54,93
15a_A         appartementen                    1,50    44,21
15a_B         appartementen                    4,50    45,27
15a_C         appartementen                    7,50    47,03
15b_A         appartementen                    1,50    51,22

15b_B         appartementen                    4,50    52,43
15b_C         appartementen                    7,50    53,14
16_A          appartementen                    1,50    51,42
16_B          appartementen                    4,50    53,08
16_C          appartementen                    7,50    53,87

16a_A         appartementen                    1,50    47,22
16a_B         appartementen                    4,50    48,16
16a_C         appartementen                    7,50    49,36
17_A          appartementen                    1,50    50,13
17_B          appartementen                    4,50    51,76

17_C          appartementen                    7,50    52,78
17a_A         appartementen                    1,50    47,54
17a_B         appartementen                    4,50    48,53
17a_C         appartementen                    7,50    49,71
18_A          appartementen                    1,50    49,65

18_B          appartementen                    4,50    50,77
18_C          appartementen                    7,50    51,94
18a_A         appartementen                    1,50    47,07
18a_B         appartementen                    4,50    48,17
18a_C         appartementen                    7,50    49,47

19_A          grondgebonden    woningen        1,50    53,22
19_B          grondgebonden    woningen        4,50    54,75
19a_A         grondgebonden    woningen        1,50    53,14
19a_B         grondgebonden    woningen        4,50    54,89
19b_A         grondgebonden    woningen        1,50    56,25

19b_B         grondgebonden    woningen        4,50    57,95
1_A           grondgebonden    woningen        1,50    55,99
1_B           grondgebonden    woningen        4,50    57,55
1a_A          grondgebonden    woningen        1,50    41,43




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam              23-1-2024 09:57:36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                               locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              wegen
Groepsreductie:     Nee
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte     Lden
1a_B          grondgebonden    woningen        4,50    42,86
1b_A          grondgebonden    woningen        1,50    52,13
1b_B          grondgebonden    woningen        4,50    53,64
20_A          grondgebonden    woningen        1,50    48,31
20_B          grondgebonden    woningen        4,50    49,42

20a_A         grondgebonden    woningen        1,50    52,55
20a_B         grondgebonden    woningen        4,50    54,28
21_A          grondgebonden    woningen        1,50    50,89
21_B          grondgebonden    woningen        4,50    52,08
21a_A         grondgebonden    woningen        1,50    52,07

21a_B         grondgebonden    woningen        4,50    53,71
22_A          grondgebonden    woningen        1,50    51,22
22_B          grondgebonden    woningen        4,50    52,45
22a_A         grondgebonden    woningen        1,50    51,76
22a_B         grondgebonden    woningen        4,50    53,17

23_A          grondgebonden    woningen        1,50    51,25
23_B          grondgebonden    woningen        4,50    52,45
23a_A         grondgebonden    woningen        1,50    50,67
23a_B         grondgebonden    woningen        4,50    52,14
24_A          grondgebonden    woningen        1,50    50,13

24_B          grondgebonden    woningen        4,50    51,19
25_A          grondgebonden    woningen        1,50    48,11
25_B          grondgebonden    woningen        4,50    49,03
26_A          grondgebonden    woningen        1,50    47,59
26_B          grondgebonden    woningen        4,50    48,28

26a_A         grondgebonden    woningen        1,50    47,02
26a_B         grondgebonden    woningen        4,50    47,77
27_A          grondgebonden    woningen        1,50    46,70
27_B          grondgebonden    woningen        4,50    47,41
28_A                                           1,50    41,76

28_B                                           4,50    42,50
29_A          grond gebonden                   1,50    40,96
29_B          grond gebonden                   4,50    41,61
2_A           grondgebonden woningen           1,50    55,88
2_B           grondgebonden woningen           4,50    57,57

30_A          appartementen                    1,50    44,19
30_A          tiny house                       1,50    40,85
30_B          appartementen                    4,50    45,97
30_C          appartementen                    7,50    47,33
3_A           grondgebonden woningen           1,50    55,66

3_B           grondgebonden    woningen        4,50    57,49
3a_A          grondgebonden    woningen        1,50    42,18
3a_B          grondgebonden    woningen        4,50    43,57
4_A           grondgebonden    woningen        1,50    56,28
4_B           grondgebonden    woningen        4,50    57,87

4a_A          grondgebonden    woningen        1,50    41,61
4a_B          grondgebonden    woningen        4,50    43,10
5_A           grondgebonden    woningen        1,50    56,20
5_B           grondgebonden    woningen        4,50    57,81
6_A           grondgebonden    woningen        1,50    56,05

6_B           grondgebonden    woningen        4,50    57,69
7_A           grondgebonden    woningen        1,50    56,04
7_B           grondgebonden    woningen        4,50    57,67
7a_A          grondgebonden    woningen        1,50    52,21
7a_B          grondgebonden    woningen        4,50    53,89

7b_A          grondgebonden woningen           1,50    39,73
7b_B          grondgebonden woningen           4,50    40,84
8_A                                            1,50    48,36
8_B                                            4,50    49,25




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam              23-1-2024 09:57:36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                               locatie Gewandeweg

Rapport:            Resultatentabel
Model:              basismodel Gewandeweg (jan 2024)
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              wegen
Groepsreductie:     Nee
Naam
Toetspunt     Omschrijving                   Hoogte     Lden
9_A           grondgebonden    woningen        1,50    47,67
9_B           grondgebonden    woningen        4,50    49,82
9a_A          grondgebonden    woningen        1,50    46,11
9a_B          grondgebonden    woningen        4,50    48,26




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Rho - Rotterdam              23-1-2024 09:57:36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>