<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Beesel
t.a.v. Mevrouw M. van Rens
Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver




datum              20 oktober 2020         behandeld door     Frank Wulms
uw kenmerk         PO2523                  telefefoonnummer   0031881190628
ons kenmerk        2020-002212             bijlage(n)         0




onderwerp          Principeverzoek bouw 9 woningen




Geachte mevrouw van Rens,

Op 2 oktober 2020 hebben wij een aanvraag om advies ontvangen voor het project Principeverzoek
bouw 9 woningen . In deze brief geef ik u graag advies over dit project.

Aanleiding
Omschrijving initiatief.
Het plan betreft het oprichten van 9 grondgebonden woningen (Inbreidingsplan) aan de
Offenbekermarkt te Reuver.
De aanvraag is getoetst aan het volgende:

Externe veiligheid.
Er is niet getoetst aan externe veiligheid. Mocht externe veiligheid van toepassing zijn zal hiervoor
door de gemeente Beesel separaat een adviesverzoek worden gevraagd.

Bluswater en bereikbaarheid.
Toetskader is het gemeentelijke beleid “Bluswater en bereikbaarheid”.

Bluswatervoorziening.
Uitgangspunt is “Woongebouwen met de hoogste verblijfsvloer lager dan 6 meter boven het
meetniveau”.
Hiervoor gelden de volgende eisen:
- De maximale afstand tussen een object en een opstelplaats is 40 meter;
  Bij het plan zijn zes woningen gelegen aan een doodlopend eind. Er is geen separate opstelplaats
   benoemd. Er is voldoende ruimte om in te rijden en tegemoetkomend verkeer te passeren en op de
   weg op te stellen, er is echter geen keermogelijkheid. De toegangsweg dient zodanig te worden
  ingericht, dat een brandweervoertuig kan keren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Voldoet niet.
- De maximale afstand tussen een opstelplaats en een primaire bluswatervoorziening met een
  debiet van tenminste 30m3/uur is 100 meter;
  Aan de Offenbekermarkt ligt binnen een afstand van 45 meter afstand van de toegangsweg van het
  plan een brandkraan met een debiet van 50m3/uur.
  Voldoet.
- De maximale afstand tussen een object en een secundaire bluswatervoorziening met een debiet van
  30m3/uur is 200 meter.
  Aan de Sint Jozefweg ligt binnen een afstand van 110m een tweede brandkraan met een debiet van
  60m3/uur.
  Voldoet.

Bereikbaarheid.
Om incidenten snel en effectief te kunnen bestrijden is het belangrijk dat een incidentlocatie goed, snel
en via meerdere zijden voor hulpdiensten bereikbaar is.
De Offenbekermarkt is zowel vanuit de zuid-westelijke als ook de noord-oostelijke richting te bereiken.
De drie woningen gelegen aan deze straat zijn dan ook tweezijdig bereikbaar.
Er zijn echter nog zes woningen gelegen aan de (doodlopende) ontsluitingsweg. Deze zijn niet
tweezijdig bereikbaar.
Voldoet niet.

Brandweerzorgnorm.
De opkomsttijd van de brandweer is niet berekend. Gezien de afstand tot brandweerkazerne Reuver
kan gesteld worden dat er wordt voldaan aan de normtijd van acht minuten voor een woonfunctie.

Advies.
- Richt de ontsluitingsweg zodanig in, dat een brandweervoertuig de mogelijkheid heeft om te keren,
  conform CROW-richtlijnen.

Met vriendelijke groet,



M. Klerken
Consulent Proactie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>