<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Milieuhygiënisch vooronderzoek
Eindweg 16a
Middelaar

23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON




Opdrachtgever                      Van Kuppevelt bouwadvies & ontwerp B.V.
                                   Zwarteweg 34
                                   6596 AG Milsbeek


Contactbedrijf                     Buro SRO
                                   Sweerts de Landasstraat 50
                                   6814 DG Arnhem


Locatie                            Eindweg 16a te Middelaar


Type onderzoek                     Milieuhygiënisch vooronderzoek NEN 5725


Rapportnummer                      23-2248-R01AvH


Datum rapport                      15 november 2022


Auteur                             Dhr. A.J. van Houwelingen
                                   Projectleider Bodem



Kwaliteitscontrole                 Mevr. M. Penders
                                   Projectleider Bodem




Inventerra
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 682 24 55
info@inventerra.nl


Milieuhygiënisch vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar
23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




1.   INLEIDING .......................................................................................................................... 1

2.   MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 .............................................................. 2

3.   HYPOTHESE ........................................................................................................................ 5

4.   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................... 6




BIJLAGEN

1.         Weergave onderzoekslocatie
2.         Resultaten vooronderzoek
3.         Kwaliteitsaspecten van het onderzoek




Milieuhygiënisch vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar
23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING



In opdracht van Van Kuppevelt bouwadvies & ontwerp B.V. heeft Inventerra in oktober-november 2023
een milieuhygiënisch vooronderzoek conform de NEN 5725 (hierna: vooronderzoek) verricht voor een
locatie aan de Eindweg 16a te Middelaar.

De aanleiding voor het vooronderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming met het oog op de
bouw van een woning. Het doel voor het vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de
bodemkwaliteit ten behoeve van een eventueel uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A uit de NEN
5725:2017). Conform het gemeentelijk beleid kan, indien uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie
onverdacht is voor bodemverontreiniging, de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek achterwege
blijven.

Kwaliteit
Inventerra is door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).

In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de uitvoering en resultaten van het vooronderzoek.
In hoofdstuk 3 worden de verschillende onderzoeksvragen beantwoord, waarna één of meer hypotheses
worden geformuleerd, gebaseerd op de verzamelde informatie. In hoofdstuk 4 worden ten slotte conclusies
getrokken uit het vooronderzoek.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar                                       pag. 1 van 6
23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725



Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld,
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel
van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van
een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van een eventueel uit te voeren bodemonderzoek
(aanleiding A uit de NEN 5725).

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over:
 •  Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van
    antropogene lagen in de bodem;
 •  Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde
    bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
 •  Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone
    voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik.

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden
geraadpleegd, zoals:
 •  Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever
 •  Archieven gemeente, omgevingsdienst en/of provincie
 •  Online-bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl
 •  Bodemkwaliteitskaarten
 •  Topografische kaarten
 •  Geohydrologische kaarten

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt
beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking
staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie
geconstateerde situatie.

In navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie (samengevat)
weergegeven. Waar nodig is uitgebreidere informatie opgenomen in de bijlagen 1 t/m 3 bij dit rapport.

Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Gegevens onderzoekslocatie
 Adres                        Eindweg 16a te Middelaar
 Kadaster                     Middelaar, sectie C, perceelnummer 2167 (ged.)
 XY-coördinaten               X: 191.012     Y: 415.821
 Oppervlakte                  Circa 1.970 m2
 Huidig gebruik               Op de locatie is sprake van een kapschuur, een grindverharding en gras. Tevens is een
                              schuurtje aanwezig dat gebruikt wordt als kapsalon “’t Knipschuurtje”.
 Toekomstig gebruik           Gepland is de wijziging van de bestemming met het oog op de bouw van een woning.
 Omgeving                     De locatie wordt omringd door weilanden en woningen. Zuidelijk bevindt zich de
                              openbare weg.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar                                                 pag. 2 van 6
23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 1   Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Overige informatie vooronderzoek
 Informatie eigenaar           Op dit moment staat er op de locatie een kapschuur. In het verleden was sprake van
 /opdrachtgever en             een paardenstal met paardenbak en weide. Onder de huidige grindverharding, naast de
 terreininspectie d.d. 2       schuur en in het verlengde van een betonnen rooster voor mest is een puin-
 november 2023                 /repacverharding aanwezig, die rond 2020 is aangebracht door de hovenier. Het betreft
                               gecertificeerd puin, echter heeft de eigenaar het certificaat niet in bezit. Onder de
                               klinkers is zand aanwezig.

                               Op de locatie hebben een veldschuur en een kleine schuur gestaan met een dak van
                               asbesthoudende materialen. In 2014 is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Het asbest
                               is door een erkend asbestsaneringsbedrijf verwijderd, waarvan een rapport is opgesteld
                               (zie bijlage 2 voor beide rapporten). Bij de asbestsanering is ook de bodem in en rond
                               de schuren geïnspecteerd; hierbij is geen asbest aangetroffen. Het dak van de huidige
                               schuur is voorzien van niet-asbesthoudende golfplaten. De huidige schuur staat globaal
                               op de locatie van de voormalige schuren.

                               Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van (overige) verdachte
                               punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid van
                               puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of
                               verhardingsmaterialen. Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen. Ook is gelet op
                               de aanwezigheid van invasieve exoten zoals de ‘Japanse Duizendknoop’. Deze zijn op
                               de onderzoekslocatie niet waargenomen. In bijlage 1.3 zijn foto’s van de
                               terreininspectie opgenomen.
 Bag-viewer                    De huidige kapschuur is gebouwd in 2018. “’t Knipschuurtje” dateert uit 1960.
 Kaartmateriaal                 •   Topotijdreis: Tot 1966 was sprake van een weiland. Daarna is bebouwing op de
                                    locatie aanwezig. Dit betreft vermoedelijk de voormalige veldschuur. Vanaf 2013
                                    is de bebouwingssituatie anders en is naar verwachting de huidige kapschuur
                                    aangegeven. Voor zover te herleiden zijn er geen kassen, boomgaarden of sloten
                                    aanwezig geweest op de onderzoekslocatie.
                                •   Explosieven: Volgens de bommenkaart van Beobom is in de omgeving van de
                                    onderzoekslocatie mijnenvelden en ruimingen, onder andere op de naastgelegen
                                    locatie Eindweg 16.
 Gemeente Mook en              Van de naastgelegen locatie Eindweg 16 is bij de gemeente een bodemonderzoek
 Middelaar                     (Eindweg 16) bekend uit 1996. Dit bodemrapport is niet bij de gemeente aanwezig maar
                               ondergebracht bij de RAN (Regionaal Archief Nijmegen).
 Regionaal Archief             Door Ecopart milieu-adviseurs (projectnummer 403.96.039, rapportdatum 3 juni 1996)
 Nijmegen                      is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Eindweg 16
                               (zuidoostelijk van de locatie). Uit het rapport blijkt het volgende:
                                    •   tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen
                                        afwijkingen aangetroffen;
                                    •   uit de analyseresultaten van mengmonster M1 van de bovengrond blijkt dat
                                        voor PAK en minerale olie licht verhoogde gehaltes van rond de streefwaarde
                                        zijn aangetroffen; in mengmonster M3 zijn voor PAK, minerale olie en zink licht
                                        verhoogde waarden aangetroffen, terwijl voor nikkel een matig verhoogd
                                        gehalte is aangetroffen. Na heranalyse van mengmonster M3 is echter geen
                                        nikkel meer aangetroffen. De concentraties van de overige onderzochte stoffen
                                        zijn onder de streefwaarde voor multifunctioneel gebruik gemeten;
                                    •   uit de analyseresultaten van de grondmengmonsters van de ondergrond (M2
                                        en M4) blijkt dat de concentraties van de onderzochte stoffen onder de
                                        streefwaarde voor multifunctioneel gebruik zijn gemeten;
                                    •   uit de analyseresultaten van het watermonster blijkt dat voor koper en zink
                                        licht verhoogde gehaltes zijn aangetroffen.
 Bodemkwaliteitskaart          De locatie is gelegen in een zone met ontgravingsklasse “Landbouw/natuur” voor zowel
                               de bovengrond als de ondergrond.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar                                                     pag. 3 van 6
23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 1   Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Overige informatie vooronderzoek
 Geohydrologie                 Het maaiveld ter plaatse bevindt zicht op 11,4 m+NAP.
 (DinoLoket en                 De bodem op de locatie bestaat tot grote diepte uit een zandpakket. Deze is tot 100
 Grondwaterkaarten TNO)        meter diepte opgebouwd uit afzettingen van de Formaties van Boxtel, Kreftenheye,
                               Beegden, Peize-Waalre, de Kiezeloöliet Formatie en de Formaties van Oosterhout en
                               Breda.
                               Stromingsrichting van het freatisch grondwater, tevens grondwater eerste
                               watervoerend pakket: westelijk richting de Maas.


In bijlage 1 zijn een tekening en de foto’s van de terreininspectie opgenomen. In bijlage 2 zijn relevante
gegevens van het vooronderzoek opgenomen.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar                                                pag. 4 van 6
23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. HYPOTHESE



Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te
worden beantwoord:

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie?
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de kadastrale kaart en de situatietekening in
bijlage 1.

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich?
Op een deel van de locatie is een gebroken puin-/repacverharding aanwezig en deels van een
grindverharding. Onder de klinkerbestrating is een ophooglaag van straatzand aanwezig. Er is op grond
van het vooronderzoek geen aanleiding om te verwachten dat sprake is van overige bodemvreemde lagen.

Is de bodem asbestverdacht?
Omdat het gebroken puin / repac 8 jaar geleden is aangebracht mag geconcludeerd worden dat dit
gecertificeerd materiaal betreft en niet verdacht is voor asbest. Het asbesthoudende dak op de voormalige
veldschuur en kleine schuur is in het verleden door een gecertificeerd saneringsbedrijf verwijderd. Mogelijk
kan afspoeling van asbest (en PCB) hebben plaatsgevonden ter plaatse van de voormalige druppelzones.

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen
zijn daarbij te onderscheiden?
De locatie is gelegen in een zone met ontgravingsklasse “Landbouw/natuur” voor zowel de bovengrond als
de ondergrond.

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging
vermoed?
Op grond van de verzamelde informatie wordt niet verwacht dat sprake is van een bodemverontreiniging
op de locatie.

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn
verdachte parameters?
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen potentiële bronnen van bodemverontreiniging bekend.

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het
grondwater?
Er wordt niet verwacht dat eventuele (voormalige) bedrijfsactiviteiten op de omliggende percelen de
bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek
noodzakelijk?
Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; daarom is de uitvoering van bodemonderzoek
nodig.

Welke hypothese(s) en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek?
Formeel is de bodem ter plaatse van de voormalige druppelzones verdacht voor asbest en PCB (in verband
met coating. Omdat daarna nieuwbouw heeft plaatsgevonden en werkzaamheden door een hovenier zijn
uitgevoerd, waaronder het opnieuw inrichten van het terrein, het aanbrengen van grond en puin, etc. zal
het praktisch bijna onmogelijk zijn om een eventuele verontreiniging terug te vinden.

De onderzoekslocatie is onverdacht voor het voorkomen van overige bodemverontreinigingen.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar                                          pag. 5 van 6
23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN



In opdracht van Van Kuppevelt bouwadvies & ontwerp B.V. heeft Inventerra in oktober-november 2023
een milieuhygiënisch vooronderzoek conform de NEN 5725 (hierna: vooronderzoek) verricht voor een
locatie aan de Eindweg 16a te Middelaar.

De aanleiding voor het vooronderzoek is de voorgenomen bouw van een woning. Het doel voor het
vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van een eventueel
uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A uit de NEN 5725:2017). Conform het gemeentelijk beleid kan,
indien uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie onverdacht is voor bodemverontreiniging, de uitvoering
van een verkennend bodemonderzoek achterwege blijven.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke
verontreinigingssituatie in de bodem. Formeel is de bodem ter plaatse van de voormalige druppelzones
verdacht voor asbest en PCB (in verband met coating). Omdat daarna nieuwbouw heeft plaatsgevonden
en werkzaamheden door een hovenier zijn uitgevoerd, waaronder het opnieuw inrichten van het terrein,
het aanbrengen van grond en puin, etc. zal het praktisch bijna onmogelijk zijn om een eventuele
verontreiniging terug te vinden.

De onderzoekslocatie is onverdacht voor het voorkomen van overige bodemverontreinigingen.

Opgemerkt wordt dat door de gemeente is aangegeven dat na sloop van de huidige bebouwing en
voorafgaand aan de nieuwbouw een onderzoek van de bovengrond zal moeten plaatsvinden. Geadviseerd
wordt om op dat moment direct een asbestonderzoek (inclusief PCB) uit te voeren ter plaatse van het
deelterrein waar indertijd de schuren met asbestdaken hebben gestaan.

Op grond hiervan is er geen belemmering voor de wijziging van de bestemming met het oog op de bouw
van een woning.

Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan door derden een keuring van de af te
voeren partij of een PFAS-onderzoek verlangd worden.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar                                       pag. 6 van 6
23-2248-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN



Bijlage 1      Weergave onderzoekslocatie
 Bijlage 1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
 Bijlage 1.2   Situatietekening(en)
 Bijlage 1.3   Foto’s

Bijlage 2      Resultaten vooronderzoek
Bijlage 3      Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Weergave onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart




Deze kaart is noordgericht.
   Hier bevindt zich de onderzoekslocatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                      Uw referentie: 23-2248 Middelaar




                    Deze kaart is noordgericht                   Schaal 1: 1000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                                 Kadastrale gemeente             Mook en Middelaar
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                                 Sectie                          C
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                                 Perceel                         2167
                    Bebouwing
                                                                 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 31 oktober 2023   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers         eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2   Situatietekening(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                        5




                                                                               4
                                                                      C 2167


                                               pu                                               vml. paardenbak
                                   18




                                                                                                                                               7
                                                 inv
                                                    er
                                                       ha                                    gras
                                                         rd
                                                             ing




                                                                                                                                      rs
                                                                                                                                  ke

                                                                                                                                           6
                                                                                                                                 n
                                                                      be




                                                                                                                             kli
                                                              16




                                                                        ton                                                            knip                                 schuur
                                                                                                                                      schuurtje
                                                                                       17




                                                               15

                                        gras                   13
                                                                          kli
                                                                             nk                         10




                                                                                                                            d
                                                                               er



                                                                                                                        in
                                                                                   s


                                                                                                                        gr
                                                                                                                        8
                                                                                        12




                                                                     schuur                                                           C 1667
          2
                                                                                                              9
                                                                                             11
                                                               14




                                                                                                                                                                                  C 2166
                       3




                                                              gras                      grind
                                   Ein
                                       dwe
                                           g


                                                                                                                        16
                                                                                                                            -1
                                                                                                                                 6a
                                                                               1

                                                                                                                                                   woning


                      grasland
                                                                                                                                                                               eg
                                                                                                                                                                             pw
                                                                                                                                                                            m
                                                                                                                                                                          Ka




                                                                                                                  Ein
                                                                                                                     dw
                                                                                                                            eg




                                                                                                                                                                                  Ei
                                                                                                                                                                                    nd
                                                                                                                                                                                        we
                                                                                                                                                                                          g




 LEGENDA                                                                                                                                       TITEL
       grens onderzoekslocatie                                                 0                                                 25m           Situatietekening
       contour bestaande bebouwing                                                                                                             PROJECT
       perceelgrens                                                                                                                            Vooronderzoek Eindweg 16a te Middelaar
  2167 perceelnummer
     1 fotostandpunt
                                                                                                                                               PROJECTNR.   23-2248             DATUM     13-11-2023
                                                                                                                                                                                SCHAAL         1:500
                                                                                                                                                                                FORMAAT          A4
                                                                                                                                                                                BIJLAGE          1.2
Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3   Foto’s

Foto 1                 Foto 2




Foto 3                 Foto 4




Foto 5                 Foto 6




Foto 7                 Foto 8




Foto 9                 Foto 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Vervolg bijlage 1.3   Foto’s

Foto 11                        Foto 12




Foto 13                        Foto 14




Foto 15                        Foto 16




Foto 17                        Foto 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Resultaten vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Topotijdreis.nl

1938-1966:        1967-1985:




1986-2013:        2014-heden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Informatie opdrachtgever en/of overheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Arjo van Houwelingen - Inventerra B.V.

Van:                                               Iwan van Kuppevelt <info@vankuppeveltbouwadvies.nl>
Verzonden:                                         vrijdag 20 oktober 2023 07:12
Aan:                                               Arjo van Houwelingen - Inventerra B.V.
Onderwerp:                                         RE: Bodemonderzoek Eindweg 16a Middelaar


Beste Arjo,


Zoals gisteren telefonisch besproken onderstaand de antwoorden als nagevraagd bij de ini a efnemer:

     -      Er hee een veldschuur gestaan, asbest is door een bedrijf verwijderd.
     -      Onder inrit ligt gebroken puin , hovenier hee dit toen aangelegd, in 2020 .
            Wij hebben hier geen cer ﬁcaat van bij gekregen.


Met vriendelijke groeten,




Iwan van Kuppevelt

(wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)




van Kuppevelt bouwadvies & ontwerp B.V.
Zwarteweg 34 6596 AG Milsbeek
tel: 0485-518.992 / mobiel: 0653-883.044
email: info@vankuppeveltbouwadvies.nl

internet: www.vankuppeveltbouwadvies.nl
KvK-nummer: 1205.9410
BTW-nummer: NL 821781728B01




De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen,
dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze email, het te kopiëren of te verstrekken aan derden.
Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en dit bericht te wissen.


van Kuppevelt bouwadvies & ontwerp is niet verantwoordelijk voor, en wijst iedere aansprakelijkheid af in verband met,
en voor de gevolgen van, eventuele schade van een (on) juiste en (on)volledige verzending en ontvangst
van de inhoud en van deze e-mail en eventuele bijlage(n).
Voorts kunnen aan de inhoud van dit emailbericht geen formele rechten worden ontleend;
officiële correspondentie met van Kuppevelt bouwadvies & ontwerp dient uitsluitend via schriftelijk postverkeer te verlopen.


        Please don't print this e-mail unless you really need to. Be Green!




                                                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>I
I
d
ui
ud
t
a    VERKENNEND BODEMONDERZOEK
     AAN DE EINDWEG 16
     TE MIDDELAAR


g
g
a
a
t
4
g
g
a
g
a
I
g
I
              &EC0PART
                ~-       mi Ii e u - adviseurs
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>I
                                                                   ECOPART milieu-adviseurs

I                                                                  Lijsterbeslaan 117
                                                                   7004 GN DOETINCHEM
ud                                                                 telefoon : 0314-363847
                                                                   telefax : 0314-365743



ui                                                                 Postbus 122
                                                                   6560 AC GROESBEEK
                                                                   telefoon : 024-3974710
                                                                   telefax : 024-3976557

ut
f
                                                VERKENNEND BODEMONDERZOEK
f                                               AAN DE EINDWEG 16
                                                SECTIE C, NUMMER 611
                                                TE MIDDELAAR

f
g
g
g
d
II
f
I
II
I
a     Projectnummer
      Opdrachtgever
      Adres
      Woonplaats
                      :
                      :
                      :
                      :
                          403.96.039
                          de heer J.L. Nagels
                          Eindweg 16
                          6587 AC Middelaar

Ill   Opgesteld door : ing. W. Kaastra
      Dagtekening    : Groesbeek, 3 juni 1996




I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>I
g     Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek


      INHOUDSOPGAVE

ud    1   INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
          1.1   aanleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

i     2
          1.2  doel van het onderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

          VOORONDERZOEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 . . . . . . . . .                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2

ut        2.1
          2.2
          2.3
              algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              vroegere, huidige en toekomstige gebruik van
              bodemopbouw en geohydrologische situatie .
                                                                                                                          . . . . . . . . .
                                                                                                                          de lokatie
                                                                                                                          . . . . . . . . .
                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                                      2
                                                                                                                                                                                                                                                      2
                                                                                                                                                                                                                                                      2


t     3   OPSTELLEN VAN DE HYPOTHESE                                                                                                                                                                                                                  3


g     4   OPZET ONDERZOEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
          4.1
          4.2
              opzet veldwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
              opzet van het onderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

      5   VELDWERKZAA MHEDEN . . . .                      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5
          5.1 aanpak veldwerk . . . . . . .               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5
          5.2 uitvoering veldwerk . . . . .               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5
          5.3 grondmonstername . . . . .                  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6
          5.4 grondwatermonstername                       .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6

      6   RESULTATEN VELDWERKZAA MHEDEN                                                                                           7
          6.1 beschrijving bodemopbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
          6.2 organoleptische beoordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


na    7   LABORATORIUMONDERZOEK
          7 .1 chemische analyses grond- en grondwatermonsters
                                                                                                                                                                                                                      8
                                                                                                                                                                                      : . . . . . . . . . . . . . . . 8


I     8   RESULTATEN CHEMISCHE ANALYSE
          8.1
          8.2
              beoordelingskader . . . . . . . . . . . .
              toetsingsresultaten . . . . . . . . . . . .
                                                                                      .
                                                                                      .
                                                                                          .
                                                                                          .
                                                                                              .
                                                                                              .
                                                                                                  .
                                                                                                  .
                                                                                                      .
                                                                                                      .
                                                                                                          .
                                                                                                          .
                                                                                                              .
                                                                                                              .
                                                                                                                  .
                                                                                                                  .
                                                                                                                      .
                                                                                                                      .
                                                                                                                          .
                                                                                                                          .
                                                                                                                              .
                                                                                                                              .
                                                                                                                                  .
                                                                                                                                  .
                                                                                                                                      .
                                                                                                                                      .
                                                                                                                                          .
                                                                                                                                          .
                                                                                                                                              .
                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                                            9
                                                                                                                                                                                                                                  . . . . . 9
                                                                                                                                                                                                                                  . . . . . 9

II        8.3
          8.4
          8.5
              toelichting op de toetsing . . . . . . .
              interpretatie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              heranalyse mengmonster M3
                                                                                      .
                                                                                      .
                                                                                          .
                                                                                          .
                                                                                              .
                                                                                              .
                                                                                                  .
                                                                                                  .
                                                                                                      .
                                                                                                      .
                                                                                                          .
                                                                                                          .
                                                                                                              .
                                                                                                              .
                                                                                                                  .
                                                                                                                  .
                                                                                                                      .
                                                                                                                      .
                                                                                                                          .
                                                                                                                          .
                                                                                                                              .
                                                                                                                              .
                                                                                                                                  .
                                                                                                                                  .
                                                                                                                                      .
                                                                                                                                      .
                                                                                                                                          .
                                                                                                                                          .
                                                                                                                                              .
                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                                  . . . . 13
                                                                                                                                                                                                                                  . .. 13
                                                                                                                                                                                                                                           14

      9   SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN                                                                                  16
          9.1 samenvatting....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
          9.2 conclusie                                                                                                             16




II
 el
      ECOPART milieu-adviseurs                                                                                                                                                                                                03-06-1996


II
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>ad
g    Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek




•d   1        INLEIDING

     1.1      aanleiding

     In opdracht van de heer J.L. Nagels is door ECOPART milieu-adviseurs een verkennend bodemon-
     derzoek uitgevoerd op een perceel aan de Eindweg 16 te Middelaar.


II   Aanleiding voor de uitvoering van dit onderzoek is de geprojecteerde verbouw van een boerderij op
     deze lokatie, waarbij de eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging een beletsel of
     beperking van deze plannen kan vormen.



•g   1.2      doel van het onderzoek

     Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bodem- en de ondiepe grondwaterkwaliteit
     ter plaatse van de onderzoekslokatie en na te gaan in hoeverre er verontreinigende stoffen in de
     grond danwel het grondwater aanwezig zijn, alsmede inzicht te verschaffen in hoeverre het terrein
     geschikt is voor het specifieke gebruik als bouwlokatie.

II
a




II
a


     ECOPART milieu-adviseurs                                                                 03-06-1996


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>I
    Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                        2
I
    2          VOORONDERZOEK

I   2.1        algemeen


a   Het onderzochte terrein is gelegen aan de Eindweg 16 te Middelaar en heeft een oppervlakte van
    circa 600 m?. Deze oppervlakte is in een later stadium uitgebreid tot circa 1500 m?. In bijlage I is de
    regionale situering weergegeven. Een situatietekening van het terrein is opgenomen in bijlage Ila.

g   Om te bepalen van welke hypothese moet worden uitgegaan bij het opstellen van de onder-
    zoeksstrategie, is door ECOPART milieu-adviseurs een -op het verkennend karakter van dit



•   onderzoek afgestemd- vooronderzoek ingesteld. Een dergelijk onderzoek dient informatie te
    verschaffen over het vroegere en huidige gebruik van de te onderzoeken lokatie, alsmede over de
    bodemsamenstelling en de geohydrologische situatie.

    2.2        vroegere, huidige en toekomstige gebruik van de lokatie

    De omgeving heeft in hoofdzaak een woon- en agrarische bestemming. Ten tijde van het verrichten
    van het onderzoek was het perceel in gebruik als woonlokatie annex agrarisch bedrijf. De
    toekomstige functie van het perceel zal, voor zover bekend, niet worden gewijzigd.

    Van het terrein en de directe omgeving hiervan, zijn géén activiteiten of gegevens bekend welke een
    aanwijzing kunnen zijn voor een eventuele bodemverontreiniging ter plaatse.

    2.3        bodemopbouw en geohydrologische situatie

    De geohydrologische formatie rond de onderzochte lokatie is volgens de Grondwaterkaart van
    Nederland als volgt samen te vatten:

    -   het maaiveld bevindt zich op een hoogte van circa 10,0 m. + NAP;

    - de regionale grondwaterstromen in Nederland lopen globaal gezien van oost naar west (Schoute,
      1976; Ernst e.a. 1970);

    - de richting van de grondwaterstromen kunnen plaatselijk worden beïnvloed door drainage van een
      gebied of door open water;

    -   het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 3,80 m. minus maaiveld;

    - ter hoogte van het onderzoeksgebied bestaat de bodem overwegend uit enkeerdgronden welke
      zijn opgebouwd uit grof zand;

    - er is geen slecht doorlatende deklaag aanwezig;

    -   het watervoerende pakket wordt gevormd door middel van zwak grindhoudend grof zand;




a
n   ECOPART milieu-adviseurs                                                                    03-06-1996


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>I
a     Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek


      3         OPSTELLEN VAN DE HYPOTHESE
                                                                                                       3




d     Op basis van de gegevens afkomstig van het historisch onderzoek is er geen reden te veronderstel-
      len dat er sprake zou kunnen zijn van een verontreiniging van de te onderzoeken lokatie, welke niet

d     middels de standaard onderzoeksopzet kan worden aangetoond. Derhalve is de te volgen opzet
      gebaseerd op de "onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek" [de Nederlandse Voornorm
      (NVN) 5740], waarbij wordt uitgegaan van een terreingrootte van circa 600 m? en de hypothese niet-

lil   verdachte lokatie. De oppervlakte is in een later stadium uitgebreid naar circa 1500 m?




I

I


'a
Ill




'
a
II
      ECOPART milieu-adviseurs                                                                 03-06-1996


a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>I
      Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                  4
I
      4         OPZET ONDERZOEK

I     4.1       opzet veldwerk


d     Bij de veldwerkzaamheden wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoek van de bovengrond
      (tussen MV 0,00 m. en MV - 0,50 m.) en de ondergrond (tussen MV - 0,50 m. en MV- 2,00 m.).
      Voorts wordt onderzoek verricht naar de kwaliteit van het grondwater.

d     Opmerking: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksresultaten dient, gezien de gevolgde
                 strategie (gebaseerd op de Nederlandse Voornorm 5740) welke is gericht op een
                 indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening
d                gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen
                 van lokale kernen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpak-
                 kingen of slecht oplosbare stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare
d                (historische) gegevens valt. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek
                 een momentopname is.


I     4.2       opzet van het onderzoek

      De opzet van het onderzoek is gebaseerd op de Nederlandse voornorm voor verkennend

u     bodemonderzoek (NVN 5740).

      Het onderzoek is als volgt opgebouwd:

      A.    Inventarisatie:
            De beschikbare gegevens over de onderhavige onderzoeklokatie, voor zover deze van belang
            zijn voor het verkrijgen van inzicht in een mogelijke bodemverontreiniging en voor zover
            beschikbaar, zijn verzameld, gerangschikt en samengevat. Gebaseerd op deze gegevens is
            het onderzoeksplan opgesteld.

g     B.    Onderzoek:
            Bij het veldonderzoek zijn aanvullende gegevens verkregen over de bodemopbouw en de
            grondwatergesteldheid van het onderhavige terrein. Tevens zijn grond en grondwater systema-
            tisch bemonsterd en chemisch onderzocht op mogelijke verontreinigingen. De veldwerkzaam-
            heden en het laboratoriumonderzoek worden voor zover mogelijk conform de in de NVN 5740
            genoemde NEN- en NPR-richtlijnen uitgevoerd.

      C.    Rapportage:
            Er wordt verslag gedaan van een aantal lokatiegegevens ·alsmede van de uitkomsten van de
            onderzoeksgegevens. Aan de hand van de interpretatie van de resultaten afkomstig van de
            chemische analyse, is er een conclusie omtrent de kwaliteit van de bodem en de gebruiksmo-
            gelijkheden of beperkingen van het perceel met betrekking tot de bodemkwaliteit in de
            rapportage opgenomen.

      Op basis van de voorhanden zijnde gegevens en de verstrekte situatietekening, is een
      bemonsterings- en analyseplan opgesteld en uitgewerkt.

II
II
Ill
      ECOPART milieu-adviseurs                                                               03-06-1996
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>I
     Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                        5
I
     5             VELDWERKZAAMHEDEN
I    5.1           aanpak veldwerk


I    De boringen zijn verricht conform het gestelde in de Nederlandse Praktijkrichtlijn [NPR] 5741. De
     plaatsing van de peilbuis is verricht conform het gestelde in de NEN 5766, terwijl de grondwatermon-
     sters zijn genomen volgens de NEN 5744 en de NEN 5746. Grondmonsters zijn genomen conform

I    het gestelde in de NEN 5742 en de NEN 5743.

     De eventuele afwijkingen van deze richtlijn en normbladen worden -indien van toepassing- in dit
     hoofdstuk vermeld en gemotiveerd. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op dd. 5 maart 1996 en is
f    uitgevoerd door ECOPART milieu-adviseurs. Het aanvullende veldwerk is op dd. 10 mei 1996
     uitgevoerd.


a    5.2           uitvoering veldwerk

     Gezien de oppervlakte van het terrein (600 m 2) en het onverdachte karakter zijn 5 handboringen

I    verricht.Voor een overzicht van deze boringen en de samenstelling van de mengmonsters wordt
     verwezen naar de onderstaande tabel.


I    Tabel 1a: (Meng-)monster samenstelling niet-verdachte perceelsgedeelte.


                       MONSTER                    TRAJECT         ANALYSE       BIJZONDERHEDEN

         meng-        boring     monster   aanv,pg     einde      pakketnum-    soort onderzoek
         monster      nummer     nummer    (m-M        (m - MV)   mer


a        M1           81

                      82
                                 1

                                 1
                                           0,00

                                           0,00
                                                       0,50

                                                       0,50
                                                                  pakket A      bovengrond




I                     83

                      84
                                 1

                                 1
                                           0,00

                                           0,00
                                                       0,50

                                                       0,50

                      85         1         0,00        0,50

         M2           B1         2         0,50        1,00       pakket B      ondergrond beperkt

                      81         3         1,00        1,50

I                     81         4         1,50        2,00

                      84         2         0,50        1,00

I                     84         3         1,00        1,50

                      84         4         1,50        2,00

I        W1           B1         -         4,00        5,00       pakket C      grondwater




II   NB'zie voor de pakketsamenstelling onder hoofdstuk 7 LABORATORIUMONDERZOEK

     Handboring B1 en B4 zijn voortgezet tot MV- 2,00 m.

a    Handboring B1 is in eerste instantie voortgezet tot MV- 2,00 m. en vervolgens tot MV - 5,00 m.
     Hierin is een peilbuis (ct> 32 mm.) met een filterstelling van MV- 4,00 m. tot MV- 5,00 m. geplaatst.

     De onderzoekspunten zijn ingemeten ten opzichte van de erfbegrenzing en de bestaande
     bebouwing. Op de situatieschets (bijlage llb) zijn deze boorpunten aangeven.

I    ECOPART milieu-adviseurs                                                                     03-06-1996


Ma
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>I
     Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                       6
i
     T.b.v. de uitbreiding van het onderzoeksterrein tot 1500 m2 zijn vervolgens 5 aanvullende handbo-

il   ringen verricht. Voor een overzicht van deze aanvullende boringen en de samenstelling van de
     meng monsters wordt verwezen naar de onderstaande tabel.


I    Tabel 1b: (Meng-)monster samenstelling niet-verdachte perceelsgedeelte.


                    MONSTER                      TRAJECT         ANALYSE       BIJZONDERHEDEN

I      meng-
       monster
                   boring
                   nummer
                                monster
                                nummer
                                          aanvang
                                          (m-M
                                                      einde
                                                      (m -MV)
                                                                 pakketnum-
                                                                 mer
                                                                               soort onderzoek



I      Mt          86

                   87
                                1

                                1
                                          0,00

                                          0,00
                                                      0,50

                                                      0,50
                                                                 pakket A      bovengrond




I                  88

                   B9
                                1

                                1
                                          0,00

                                          0,00
                                                      0,50

                                                      0,50


I      M2
                   B10

                   86
                                1

                                2
                                          0,00

                                          0,50
                                                      0,50

                                                      1,00       pakket B      ondergrond beperkt

                   86           3         1,00        1,50

                   B6           4         1,50        2,00



     NB'zie voor de pakketsamenstelling onder hoofdstuk 7 LABORATORIUMONDERZOEK



1    5.3         grondmonstername

     De boringen zijn, afhankelijk van de diepte van de diverse monsternamepunten, van het maaiveld

t    tot de maximaal onderzochte diepte van MV-2,00 m. over verschillende trajecten bemonsterd. Een
     en ander is afhankelijk van het karakter van de boring (verdacht of niet verdacht), de onderscheiden
     bodemlagen en de organoleptische waarnemingen. De behandeling van de monsters is verricht
     volgens de NEN 5730 en/of de NEN 5751 en de NPR 6601. Zie voor een beschrijving van de wijze
I    van monstername het gestelde in bijlage VI.




-I
     5.4         grondwatermonstername

     Tijdens het plaatsen van de peilbuis is deze met een slangenpomp afgepompt conform het gestelde
     in de NEN 5744 en de NEN 5746. De zuurgraad (pH) en het geleidingsvermogen (EC) zijn in het
     laboratorium gemeten. De filtratie over 0,45 µm voor de analyse van zware metalen is in-line
     verricht. Voor de beschrijving van de grondwatermonstername wordt verwezen naar het gestelde
     in bijlage VI.

I




     ECOPART milieu-adviseurs                                                                    03-06-1996


1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>I
     Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                        7
I
     6             RES ULTATEN VELDWERKZAAMHEDEN

d    6.1           beschrijving bodemopbouw


I    Tot de verkende diepte van MV- 5,00 m., bestaat het bodemprofiel overwegend uit matig tot uiterst
     grof zand.

     Voor de beschrijving van de dieper doorgeboorde profielen wordt verwezen naar bijlage Ill. Indien
d    afwijkende waarnemingen zijn geconstateerd van de ondiepe boringen tot 0,5 m. minus maaiveld,
     ten opzichte van de dieper doorgeboorde profielen, zijn de terzake genoemde profielen eveneens
     opgenomen. Voor de beschrijving van de boringen die niet in bijlage Ill zijn opgenomen wordt
d    kortheidshalve verwezen naar hiermee corresponderende boorprofielen.

     6.2           organoleptische beoordeling
g    De zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal tijdens de veldwerkzaamheden, zijn in tabel
     2 samengevat.
g
     Tabel 2: Resultaten zintuiglijk onderzoek verkennend veldonderzoek grondmonsters.

1           MONSTER                      TRAJECT              AFWIJKINGEN BODEMMATERIAAL

g         boring
          nummer
                        monster
                        nummer
                                  aanvang
                                  (m -MV)
                                              einde
                                              (m - MV)
                                                         samenstel-
                                                         ling
                                                                           kleur       geur       olie




I         B1 t/m B10    1         0,00        0,50       -             -           -          -
          B1,B4en       2 t/m 4   0,50        2,00       -             -           -          -
          B6
I
     TOELICHTING OP TABEL:

I    ##
             : geen afwijkende waarnemingen
             : afwijkende waarnemingen
                                                               #   : geringe afwijkende waarnemingen
                                                               ### : forse afwijkende waarnemingen


I    1)      : puinresten                                      2)     : kooltjes



I
I
II



     ECOPART milieu-adviseurs                                                                     03-06-1996


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>I
a    Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                     8


     7            LABORATORIUMONDERZOEK

     7.1          chemische analyses grond- en grondwatermonsters


d    Ten behoeve van de chemische analyses zijn de in tabel 3 opgenomen grondmengmonsters
     samengesteld en aangevuld met de separaat te analyseren grondwatermonsters.

     Tabel 3: Uit te voeren analysepakketten per (meng-)monster.
ud
         MONSTER       SOORT                         ANALYSE-PAKKET

d        nummer
                       MONSTER

                                        A      8       C      D      E      F      G       H       I

g        M1            niet-verdacht    ■      -
                                                ■
                                                       -      -      -      -      -       -       -
         M2            niet-verdacht    -              -      -      -      -      -       -       -
                       niet-verdacht    ■      -       -      -      -                     -       -
I        M3

         M4            niet-verdacht    -       ■      -      -      -
                                                                            -

                                                                            -
                                                                                   -

                                                                                   -       -       -


a        W1            niet-verdacht    -      -       •      -      -      -      -       -       -



g    De monsters afkomstig van het niet-verdachte perceelsgedeelte zijn conform het gestelde in de NVN
     5740 (strategie 'onverdacht') geanalyseerd op de daartoe in de onderhavige norm aangegeven
     parameters:

I    ■     pakket A (bovengrondpakket NVN 5740):
           zware metalen; chroom, nikkel, koper, zink, lood, kwik, cadmium en arseen;


a          polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 leidraad);
           extraheerbare organohalogenen (EOX);
           minerale olie (GC);
           droog rest;
g          lutum en organische stof (aanvullend);

     ■     pakket B (ondergrondpakket beperkt NVN 5740):

I          zware metalen; chroom, nikkel, koper, zink, lood, kwik, cadmium en arseen;
           extraheerbare organohalogenen (EOX);
           droog rest;

I    ■     pakket C (grondwaterpakket NVN 5740):
           zuurgraad (pH);
           soortelijke geleiding (EC);
I          zware metalen; chroom, nikkel, koper, zink, lood, kwik, cadmium en arseen;
           extraheerbare organohalogenen (EOX);
           vluchtige aromatische en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (inclusief naftaleen);
g          fenolindex;




     ECOPART milieu-adviseurs                                                                  03-06-1996


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>I
-d   Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek


     8

     8.1
                 RESULTATEN CHEMISCHE ANALYSE

                 beoordelingskader
                                                                                                        9




d    Om de mate van verontreiniging van de grond te kunnen beoordelen, zijn de uitkomsten van de
     chemische analyses van de grondmonsters en het watermonster getoetst aan de streef- en
     interventiewaarden welke gesteld zijn in de Wet bodembescherming. Deze indicatieve richtwaarden
     zijn als volgt te definieren:
d          Streefwaarden voor een multifunctionele bodem

a          De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit
           en komen overeen met de gemiddelde gehaltes aan van nature aanwezige stoffen in de bodem,
           gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte. Een overschrijding van de

g          streefwaarden wordt een lichte verhoging genoemd, waarbij mogelijk sprake kan zijn van een
           bodemverontreiniging.

           Interventiewaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering
g          De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft
           voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Dit geldt zowel voor de
           humaan- als eco-toxicologische effecten van de bodemverontreinigende stoffen. De interventie-

d          waarden zijn gerelateerd aan een ruimtelijke schaal. Om van overschrijding van de waarden,
           en dus van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken, dient voor ten minste één
           stof de gemiddelde concentratie in minimaal 25 m3 grond of 100 m 3 grondwater hoger te zijn dan
           de interventiewaarde. De interventiewaarde is net als de streefwaarde gerelateerd aan het
           organische stof- en lutumgehalte van de bodem.

           Ernstige verontreinigingen worden onderscheiden in urgente en niet-urgente gevallen. Om te
1          kunnen bepalen of er sprake is van een urgent danwel niet-urgent geval, worden aan de hand
           van (uniforme) rekenmethoden, aangevuld met metingen, de actuele risico's voor mens en
           ecosysteem en de actuele verspreidingsrisico's bepaald. Een overschrijding van de interventie-

I          waarden wordt als sterke verontreiniging omschreven.

           Toetsingswaarden ten behoeve van nader onderzoek
           Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meerdere stoffen de som van de streef- en
           interventiewaarden gedeeld door twee op één of meerdere plaatsen overschrijdt, wordt er vanuit
           gegaan dat zich een risico voor de volksgezondheid zou kunnen voordoen voor multi-functioneel
           gebruik. Er zal verder onderzoek noodzakelijk zijn om de verontreinigingsgraad van het terrein
           nader te analyseren. Een overschreiding van de toetsingswaarden wordt als matige verhoging
           omschreven.

     Bij de beoordeling van deze waarden speelt de lokale verontreinigingssituatie en het toekomstige
     gebruik van de onderhavige lokatie een belangrijke rol. Onder de lokale verontreinigingssituatie
     worden die factoren verstaan die van belang zijn voor de mate van en de mogelijkheid tot
     verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving. Het gebruik van de bodem speelt mede een
     rol bij de bepaling van de mate van eventueel gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. Hierbij
     wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen enerzijds de meer kwetsbare gebieden, zoals woon-
     ' werk-, en andere verblijfsgebieden, waterwingebieden en natuurgebieden en de minder kwetsbare
     gebieden, zoals bijvoorbeeld industrieterreinen of gronden met een infrastructurele bestemming.

     8.2        toetsingsresultaten

     De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de streef- en interventiewaarden zoals
     deze zijn berekend in de bijgaande toetsingstabel. Een overzicht van de resultaten van deze toetsing
     is weergegeven in tabel 4.




     ECOPART milieu-adviseurs                                                                   03-06-1996


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>I
g
     Tabel 4:     Analyseresultaten grondmonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

a    Monsternummer
     Monsterdiepte (m -mv)
     Bodemtype
                                                    M1
                                                    0,0-0,5 m
                                                    Bovengrond
                                                                                  M2
                                                                                  0,5-2,0 m
                                                                                  Ondergrond

I    droge stof                                     90,2                          91,4

g    org. stof (550 C)                              2,2
     lutum (bodem)                                  2,6

g    Zware Metalen
     arseen                                         3                             3
     cadmium                                        <0,5                          < 0,5
g    chroom
     koper
                                                    6
                                                    8
                                                                                  5
                                                                                  6
     kwik                                           < 0,1                         < 0,1
     lood                                           25                            <10
     nikkel                                         <5                            < 5
     zink                                           60                            20

     Polycyclische aromatische
     Koolwaterstoffen (PAK)
     naftaleen                                      <0,1
     anthraceen                                     < 0,05
     fenanthreen                                    < 0,05
     fluorantheen                                   0,1
     benzo(a)anthraceen                             < 0,05
     chryseen                                       0,07
     benzo(a)pyreen                                 < 0,05

g    benzo(ghi)peryleen
     benzo(k)fluorantheen
     indeno(123-cd)pyreen
                                                    < 0,05
                                                    < 0,05
                                                    0,11
     PAK (som 10)                                   0,28           *

     EOX                                            < 0,1                         < 0,1

     Minerale olie
     fractie C8 - C10                               10
     fractie C10 -C12                               <5
     fractie C12 - C14                              <5
     fractie C14 - C20                               s
     fractie C20 - C26                              10
     fractie C26 - C34                              15
     fractie C34 - C40                              <5
     totaal olie C10-C40                            40             *



     *            het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde
     rtr
                  het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
                  het gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde



'                 niet geanalyseerd

     De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.



'I
     lutum = 2.6 % humus = 2.2%




a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>I
I
     Tabel 4:     Analyseresultaten grondmonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

I    Monsternummer
     Monsterdiepte (m- mv)
                                                 M3
                                                 0,0-0,5 m.
                                                                 M4
                                                                 0,5-2,0 m.
     Bodemtype                                   Bovengrond      Ondergrond
I
a    droge stof

     Zware Metalen
     arseen
                                                93,0


                                                  3,9
                                                                94,1


                                                                  2,9

I    cadmium
     chroom
     koper
                                                < 0,5
                                                  6,1
                                                 12
                                                                <0,5
                                                                <5
                                                                  5,7

a    kwik
     lood
     nikkel
                                                < 0,1
                                                 27
                                                 69       **
                                                                <0,1
                                                                 16
                                                                <5


a    zink                                        73       *     41

     Polycyclische aromatische
     Koolwaterstoffen (PAK)

I    naftaleen
     anthraceen
     fenanthreen
                                                <0,1
                                                < 0,05
                                                < 0,05
     fluorantheen                                 0,11
     benzo(a)anthraceen                         < 0,05
     chryseen                                     0,09
     benzo(a)pyreen                               0,07

I    benzo(ghi)peryleen
     benzo(k)fluorantheen
     indeno( 123-cd)pyreen
                                                  0,06
                                                < 0,05
                                                  0,05

a    PAK (som 10)

     EOX
                                                  0,38

                                                <0,1
                                                          *

                                                                  0,21

I    Minerale olie
     fractie C8-C10                             <5
     fractie C10-C12                            <5

I    fractie C12 -C14
     fractie C14-C20
     fractie C20 - C26
                                                <5
                                                <5
                                                 10
     fractie C26 -C34                            15
I    fractie C34-C40
     totaal olie C10-C40                        30
                                                  5
                                                          *


I    *
     **
                  het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde
                  het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
     tr##
                  het gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
                  niet geanalyseerd

     De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
II   lutum = 2.6 % humus = 2.2 %



I
II
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>I
I   Tabel 4:       Analyseresultaten grondwatermonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)


f   Peilbuis nummer
    Filtertraject (m-mv)
                                                     W1
                                                     4,0-5,0 m


I   pH                                               6,4

g   geleidbaarheid

    Zware Metalen
                                                     300


    arseen                                           5

I   cadmium
    chroom
    koper
                                                     < 1
                                                     <1
                                                     35             *
                                                     < 0,1
d   kwik
    lood
    nikkel
                                                     < 10
                                                     < 10

g   zink

    Vluchtige Aromaten
                                                     240            *


    benzeen                                          <   0,2

I   tolueen
    ethyl benzeen
    xylenen
                                                     <
                                                     <
                                                     <
                                                         0,2
                                                         0,2
                                                         0,5

d   naftaleen

    Fenolen
                                                     <   1




a   fenol(index)

    Vluchtige Chloorkoolwaterstoffen
                                                     <5




a
    1,1-dichloorethaan                               < 1
    1,2-dichloorethaan                               < 1
    c-dichlooretheen                                 <1
    dichloormethaan                                  < 1

I   tetrachlooretheen
    tetrachloormethaan
    111-trichloorethaan
                                                     < 0,2
                                                     < 0,2
                                                     < 1

g   112-trichloorethaan
    trichlooretheen
    chloroform
                                                     < 1
                                                     < 0,2
                                                     < 0,2

    EOX                                              < 1




I   *
    **
                   het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde
                   het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
                   het gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
                   niet geanalyseerd




g

I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>I
    Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                       13
d
    8.3         toelichting op de toetsing
g   De uitkomsten van het laboratoriumonderzoek zijn als volgt samen te vatten:

    ■
d         zware metalen:
          In mengmonster M3 van de bovengrond zijn voor nikkel en zink respectievelijk matig tot licht
          verhoogde gehaltes aangetroffen. De concentratie nikkel ligt tussen de toetsings- en interventie-
          waarde, terwijl het zinkgehalte rond de streefwaarde ligt. In het grondwater zijn voor koper en
d         zink licht verhoogde gehaltes aangetroffen, waarbij de concentraties tussen de streef- en
          toetsingswaarde [(S + 1)/2] liggen.


d         extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOXIEOCI):
          In de mengmonsters van de boven- en ondergrond en in het grondwater is geen verhoogd


a         gehalte EOX aangetroffen.

          vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCI):
          In het grondwater is geen verhoogd gehalte VOCI gemeten.
g   ■     vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX):
          In het grondwater is geen verhoogd gehalte BTEX gemeten.
g   •     minerale olie:
          In de mengmonsters van de bovengrond zijn licht verhoogde gehaltes minerale olie van rond

g         de streefwaarde gemeten.

    •     polycyclische aromatische koolwaterstoffen:


a   8.4
          In de mengmonsters van de bovengrond zijn licht verhoogde gehaltes "PAK -totaal" van rond
          de streefwaarde gemeten.

                interpretatie

a   Uit de analyse-resultaten blijkt dat er enkele stoffen verhoogd (concentratie boven de streefwaarde)
    zijn aangetroffen. In deze paragraaf wordt per stof, in algemene zin, aangegeven op welke wijze

f   deze in het milieu voorkomt en wordt toegepast.

    In het grondwater zijn voor koper en zink licht verhoogde gehaltes aangetroffen, terwijl in mengmon-

a   ster M3 van de bovengrond voor nikkel en zink respectievelijk matig tot licht verhoogde waarden zijn
    gemeten. Koper is een element dat gebruikt wordt in electriciteitsleidingen, machines, gereedschap-
    pen, bestrijdingsmiddelen, verf en inkt, als katalysator bij chemische processen en als groeibevorde-
    rend sporenelement in de landbouw en de varkenshouderij. Koper vormt thans in Nederland een
f   bedreiging van de produktiviteit van landbouwgronden. Dit is vooral het gevolg van circa 1.000 ton
    koper welke jaarlijks met de varkensgier de bodem en -na uitspoeling- het freatisch grondwater


s   bereikt. Zink is een element dat van nature in het milieu voorkomt. Het wordt door de mens toege-
    past bij het verzinken van staal, als zinkoxyde in verf en in pesticiden. Ook komt zink vrij bij de
    verbranding van benzine en kolen. Nikkel komt eveneens van nature in het milieu voor. Tevens
    wordt het metaal door mensen benut in een groot aantal toepassingen. De qua volume belangrijkste

a   toepassing van nikkel is die in de metaalindustrie. Nikkel wordt toegepast in staal en als oppervlakte-
    laag van metalen produkten. Daarnaast vindt nikkel toepassing in een groot aantal legeringen.



a   De verhoogd aangetroffen concentraties zware metalen in het grondwater kunnen zowel veroorzaakt
    zijn door menselijk handelen als door een natuurlijk voorkomen van desbetreffende stoffen. De
    verhoogde gehaltes kunnen ons inziens, vanwege het ontbreken van bronlokaties op het terrein, als


a   verhoogde achtergrondwaarden worden beschouwd. M.b.t. tot het matig verhoogde nikkelgehalte
    in M3 is besloten tot heranalyse van het mengmonster.



a   ECOPART milieu-adviseurs                                                                    03-06-1996


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>•I   Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                     14


     In de mengmonsters van de bovengrond zijn licht verhoogde gehaltes minerale olie aangetroffen.
g    Minerale oliën zijn koolwaterstofmengsels, hoofdzakelijk bestaande uit al of niet vertakte (cyclo-
     )alkanen, (cyclo-)alkenen en aromaten. De componenten van minerale oliën worden op grond van
     hun kookpunt verdeeld in twee groepen: vluchtige componenten (bv. benzines) en niet-vluchtige

I    componenten (bv. dieselolie). In dit geval zijn de licht verhoogde gehaltes, mede gezien de
     fractiesamenstelling, naar alle waarschijnlijkheid van natuurlijke oorsprong.




•I   Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), die licht verhoogd zijn aangetroffen in de
     mengmonsters van de bovengrond, ontstaan bij de onvolledige verbranding of verkoling van diverse
     koolstof bevattende materialen. Daartoe behoren onder andere fossiele brandstoffen zoals olie,
     benzine en hout. In woon- en werkgebieden, waar in de regel veel aktiviteiten plaatsvinden, worden
     over het algemeen voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (licht) verhoogde concentraties
     gemeten. Deze verhoogde concentraties worden met name veroorzaakt door verwarmingssysyte-
     men (open haard, allesbrander etc.) en het wegverkeer (roetdeeltjes in uitlaatgassen) .
g    8.5       heranalyse mengmonster M3


II   Op basis van de onderzoeksresultaten is, in overleg met de opdrachtgever, besloten om het
     mengmonster M3 van de bovengrond te laten heranalyseren op de aanwezigheid van nikkel.

     De resultaten van deze chemische analyse is weer vergeleken met de streef- en interventiewaarden
     zoals deze zijn berekend in de bijgaande toetsingstabel. Een overzicht van de resultaten van deze
     toetsing is weergegeven in tabel 5. Uit de analyseresultaten blijkt dat bij de heranalyse geen nikkel
     meer is aangetroffen.




'I
g
I

f


I
T
     ECOPART milieu-adviseurs                                                                   03-06-1996


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>I
I
     Tabel 5 : Heranalyse mengmonster M3 (toetsing streef- en interventiewaarden)

d    Mengmonsternummer
     Monsterdiepte (m - mv)
                                                 M3
                                                 0,0-0,5 m
     Bodemtype                                   Bovengrond
d
     droge stof                                 93,9
d    Zware Metalen
     nikkel                                     <5

d    *            het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde
     **           het gehalte is groter dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interventiewaarde
     ***          het gehalte is groter of gelijk aan de interventiewaarde
                  niet geanalyseerd


I    De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
     lutum = 2.6 % humus = 2.2 %


d
II

I

q
q




I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>a
     Project: 403.96.039 Verkennend bodemonderzoek                                                     16
I
     9          SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

I    9.1        samenvatting


a    Op het terrein gelegen aan de Eindweg 16 te Middelaar is een verkennend onderzoek verricht
     volgens de NVN 5740 richtlijnen voor 'niet-verdachte lokaties'. Naar aanleiding van de uitkomsten
     van het ingestelde onderzoek kan het volgende worden opgemerkt:

ad   ■     veldwerkzaamheden
           tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen afwijkingen aangetroffen;

ad   ■     analyseresultaten bovengrond
           uit de analyse-resultaten van mengmonster M1 van de bovengrond blijkt dat voor PAK en
           minerale olie licht verhoogde gehaltes van rond de streefwaarde zijn aangetroffen; in mengmon-
d          ster M3 zijn voor PAK, minerale olie en zink licht verhoogde waarden aangetroffen, terwijl voor
           nikkel een matig verhoogd gehalte is aangetroffen; na heranalyse van mengmonster M3 is
           echter geen nikkel meer aangetroffen; de concentraties van de overige onderzochte stoffen zijn

I    ■
           onder de streefwaarde voor multifunctioneel gebruik gemeten;

           analyseresultaten ondergrond
           uit de analyse-resultaten van de grondmengmonsters van de ondergrond (M2 en M4) blijkt dat
           de concentraties van de onderzochte stoffen onder de streefwaarde voor multifunctioneel
           gebruik zijn gemeten;

I    ■     analyseresultaten grondwater
           uit de analyse-resultaten van het watermonster blijkt dat voor koper en zink licht verhoogde
           gehaltes zijn aangetroffen, waarbij de concentraties tussen de streef- en toetsingswaarde [(S
d          + 1)/2] liggen; de concentraties van de overige onderzochte stoffen zijn onder de streefwaarde
           voor multifunctioneel gebruik gemeten;


I    9.2        conclusie

     Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de bodem op de onderhavige lokatie

I    licht is verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), minerale olie, koper en
     zink.

     Het is niet aannemelijk dat de geconstateerde verontreinigingen van de bodem risico's voor de
I    volksgezondheid met zich meebrengen. Uit milieuhygiënisch oogpunt is de aanwezigheid van
     verontreinigende stoffen ongewenst. Indien het geheel aan onderzoeksresultaten echter wordt
     beoordeeld in het licht van de geplande terreinbestemming c.q. -inrichting, lijkt hier sprake van een
I    aanvaardbare situatie.

     De overwegingen hierbij zijn onder andere de slechts licht verhoogde gehaltes, de min of meer

I    diffuse verspreiding, de te verrichten inspanning om te komen tot een strikt multi-functioneel
     bodemkwaliteitsniveau en een zienswijze vanuit een risicobenadering (ontbreken blootstellings- of
     verspreidingsroutes in de toekomstige situatie).

4    Gelet op het bovenstaande is er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar tegen het gebruik
     van de lokatie inzake de geprojecteerde verbouw.

4
                                                                    eurs
4
¥    ECOPART milieu-adviseurs
                                                            ')
                                                                                                03-06-1996


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>I
I
d
I
a
g
                                        BIJLAGEN

d




g
g




    Legenda:

    I     Lokatieschets schaal 1: 25.000
    Ila   Situatie (lokatie)
    llb   Situatie (boorpunten)
    Ill   Boorprofiel(en)
    IV    Analysegegevens laboratorium
    V     Berekende streef- en toetsingswaarden
    VI    Toegepaste werkwijze en bemonsteringstechnieken




I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>I
•I                                                                       ·)

ud                                                                  c
d
I
g
g
a
g
a
d
I
I
I
I
I                                                     SCHAAL 1    25.000




II   LOKATIE                                                 Bijlage I
     BODEMONDERZOEK AAN DE EINDWEG 16 TE MIDDELAAR.




I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>d
t
d
I
f
I
f
I
I            A
d            ca
             arc
             0
d            0
             z
d                                                    onderzoeksgebied

g
a
g
a
I                                                    SCHAAL 1 : 2.500

I
g   SITUATIE (LOKATIE)                                       Bijlage Ila


a   BODEMONDERZOEK AAN DE EINDWEG 16 TE MIDDELAAR.




I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>I
f
I
I
I
d
              A
d            o
             r
g            0
             0
a            z
I
g
d
I
I
f
I    Legenda;

I    0 = boring tot 0,5 m-mv

     • = boring tot 2,0 m-mv
                                                      SCHAAL 1: 500


I    @= boring met peilbuis


II   SITUATIE (BOORPUNTEN)                                   Bijlage llb
     BODEMONDERZOEK AAN DE EINDWEG 16 TE MIDDELAAR.

I
a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>I
I     Legenda                                                               ei¢£1.0PR7
                                                                            ~-   mi Ii• u - • d v;, e u rs


ad
                     w

ud
                     )
                     o
                     U
                     C
                                                                             Peilbuis
                     g    g
                     n    •
                     @    0                                                      PB
                     .D

ud
                              C
                     U        »
                     o  E
                     rO •
                        5




      •
                                                  Monstername

a                    X


                     T    t
                                  Verharding


                                  Teelaarde
                                                  -

                                                  ~
                                                        Puntmonster

                                                        Geroerd monster
                                                                                        Kleidichting




q                    G    g       Grind           I     Ongeroerd monster
                                                                                       Waterpeil




•g    3
              . ..
              ..
              ..
                     Z


                     L
                          z


                          I
                                  Zand


                                  Leem
                                                  Korre lg rootte
                                                          fijn



      a                                           2       matig fijn




 •g
                     K    k       Klei
                                                  3       middel


      Ha             V v


                     E    e
                                  Veen/humeus


                                  Mergel
                                                  4

                                                  5
                                                          matig grof

                                                          grof


                                                  Consistentie
g                    S    s       Slib            z
                                                  m
                                                          zocht
                                                          matig


g                    A    a       Assen/sintels   s       stijf


                                                  Kleur/verkleuring
                     P    p       Puin                                                  Filter
                                                  wt      wit
                                                  rd      rood
                     H    h       Huisvuil
                                                  0e      oranje
                                                  gl      geel
                     M    m Mijnsteen             gn      groen
                                                  bw      blauw
                                                  lbn     licht-bruin
      Sterkte bij menging

      D              1 Zwak
                                                  bn
                                                  dbn
                                                          bruin
                                                          donker-bruin


      D              2 Matig
                                                  gs
                                                  dgs
                                                  zt
                                                          grijs
                                                          donker-grijs
                                                          zwart
                                                                                        Zandvang



      C=rJ           3 Sleri<




I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>II
I    Projectnr.    :403.96.039
     Boorprofielnr.: B1 (incl. overige monsters)
                                                                                  Locatie
                                                                                  MV t.o.v. NAP
                                                                                                      Eindweg 16 te Middelaar
     d.d. grond    : 5 maart 1996                                                 b.k. PB t.o.v. NAP=

f    d.d. water    : 5 maart 1996


                                                                            QJ
                                                                            ++   D)
                                                      C
                                                                        t   6/
I
                                                      0
                                                                        0   ö


                                                      -
                                                      h                 0   •    0»
                                                      0                 n        +



                                                                            -
                                                                                  )
                                                                        O   1)   ·-
                                                      0
                                                      c
                                                      0
                                                                        c
                                                                        g   •0   D
                                                      5

d                                                                                                                 Opmerkingen
                                                                        0
                                                                            - CO




                                                          B1.1

I                . . . . .
                ....         . . .   . . . . . . ..

                .   . . . . .. ..... . .. .                       z         3         bn
d                   ... ··•·••·•····
                                                          b1 .2


          100


                ................                          B81.3

g               ................
                 ...      .
                                                                  z         3         lbn


                .. .. ...
                 ·····•·•·••·· .•                         B1 .4
                   . . . . . . . . . . . . .
                 ·····•·•·•··· ..

          200 ..............
g
                     «                    a




g                                                                 z         4         gl

          300




g
                .... ···········.
          400
                #.2
                         :.·El
                      ..c
                     :-1c
                et
                ..E
                                                                  Z1g       5         Ibn

                          EE..
                                          1€
                           •.• ··:.·.·:.··.jc
          500 ..         ·········· ..




I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>a
             Alcontrol • Heinrici
I                                                                             Alcontrol B.V.
                                                                              Steenhouwerstraat 153194 AG Hoogvliet
                                                                              Tel.: (010) 2314700Fax: (010) 4163034


t
I
d             ECOPART MILIEU ADVISEURS
              Lijsterbeslaan 117
              7004 GN Doetinchem
              Dhr. B. Mengers                                                        blad      1/7

I
d     Projekt
      Opdrach tnr.
      Start datum
                            Eindweg Middelaar
                            6587 AC 16
                            05-03-96
      Rapportage datum      11-03-96                                          Rapportnr: 9610380
g     Monster materiaal      grond

      Analyse                             Eenheid        X001    X002

      droge stof                            ge.-%        90.2    91.4

      org. stof (550 C)                    % vd Ds        2.2

d     KORREL GROOT TEVERDEL ING
      lutum (bodem)                        % vd Ds        2.6

      METALEN

f     arseen
      cadmium
      chroom
                                           mg/kgds
                                           mg/kgds
                                           mg/kgds
                                                            3
                                                         <0.5
                                                            6
                                                                    3
                                                                 <0.5
                                                                    5
      koper                                mg/kgds          8       6

d     kwik
      lood
      nikkel
      zink
                                           mg/kgds
                                           mg/kgds
                                           mg/kgds
                                           mg/kgds
                                                         <0.1
                                                           25
                                                           <5
                                                           60
                                                                 <0.1
                                                                  <10
                                                                   <5
                                                                   20


d
      Monster specificatie

g     X001
      X002
                             M1=81.1+82.1+83.1+84.1+85.1
                             M2=81.2+81.3+81.4+84.2+84.3+84.4




a                             t'
      Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de
      monsterspecificatie waergdgeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.
                                     I
      Het hoofd-laboratorium,u( van Wijk,
      voor deze:               ]




    2UA.1    8Y S7ERL-S,


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>I
                  Alcontrol • Heinrici
4                                                                                   Alcontrol B.V.
                                                                                     Steenhouwerstraat 15-3194 AG Hoogvliet
                                                                                    Tel: (010) 2314700 • Fax: (010) 416 3034




f
d                 ECOPART MILIEU ADVISEURS
                  Lijsterbeslaan 117
                  7004 GN Doetinchem


a
                  Dhr. B. Mengers                                                          blad      2/7




a          Projekt
           Opdrachtnr.
           Start datum
           Rapportage datum
                                  Eindweg Middelaar
                                  6587 AC 16
                                  05-03-96
                                  11-03-96                                          Rapportnr: 9610380
g          Monster materiaal      grond



a          Analyse

           POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
           KOOLWATERSTOFFEN
                                                  Eenheid    X001      X002



           naftaleen                              mg/kgds     <0.1
           anthraceen                             mg/kgds    <0.05
           fenanthreen                            mg/kgds    <0.05
           fluorantheen                           mg/kgds     0.10

g          benzo(a)anthraceen
           chryseen
           benzoa)pyreen
           benzo(ghi)peryleen
                                                  mg/kgds
                                                  mg/kgds
                                                  mg/kgds
                                                  mg/kgds
                                                             <0.05
                                                              0.07
                                                             <0.05
                                                             <0.05
           benzok) fluorantheen                   mg/ kgds   <0.05

d
           indeno12-cd)pyreen                     mg/kgds     0.11
           Pak-totaal (10 van VROM)                           0.28



a          EOX                                     mg/kgds    <0.1     <0.1




           Monster specificatie
           X001                   M1=81.1+82.1+83.1+84.1+85.1
           x002                   M2=81.2+81.3+81.4+84.2+4.3+84.4




                                          r
           Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de
           monsterspecificatie weergegeven {beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.
           Alcontrol·Heinrici :           \.._l




    a%
         QJ4.ED 3ST- .


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>I
g           Alcontrol · Heinrici                                                 Alcontrol B.V.
                                                                                 Steenhouwerstraat 15·3194 AG Hoogvliet
                                                                                 Tel.: (010) 2314700Fax. (010) 41630 34


a
a
a           ECOPART MILIEU ADVISEURS
            Lijsterbeslaan 117
            7004 GN Doetinchem


a           Dhr. B. Mengers                                                             blad      3/7




«    Projekt
     Opdrachtnr.
     Start datum
     Rapportage datum
                            Eindweg Middelaar
                            6587 AC 16
                            05-03-96
                            11-03-96                                            Rapportnr: 9610380
g    Monster materiaal      grond

     Analyse                                Eenheid       x001      X002
d    MINERALE OLIE
     fractie C8 - c10                       mg/kgds         10
g    fractie C10 - c12
     fractie C12 - c14
     fractie C14 - c20
                                            mg/kgds
                                            mg/kgds
                                            mg/kgds
                                                            <5
                                                            <5
                                                             5
     fractie C20 - c26                      mg/kgds         10

g    fractie C26 - c34
     fractie C34 - C40
     totaal olie C10-C40
                                            mg/kgds
                                            mg/kgds
                                            mg/ kgds
                                                            15
                                                            <5
                                                            40



d
d
d    Monster specificatie


I    x001
     X002
                            M1=81.1+82.1+83.1+84.1+85.1
                            M2=81.2+81.3+81.4+84.2+84.3+84.4



I
g
I                                   :   n
     Analyseresultaten hebben b;etrlkking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de

g    monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.
     Alcontrol-Heinrici :               1
                                        l




I                                                                -·nze vezzarec    crce ;ecg::zntce":z -:-:.0%:aar:2
                                                                 ;e;e2;:+;;1 's",r- MA·Eg"pr:Ei.-;: ..5••°=;5.. .' •

ad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>I
•ud             Alcontrol • Heinrici                                              ALcontrol B.V.
                                                                                  Steenhouwerstraat 153194 AG Hoogvliet
                                                                                  Tel.: (010) 231 4700Fax. (010) 4163034




t
s               ECOPART MILIEU ADVISEURS
                Lijsterbeslaan 117
                7004 GN Doetinchem


a               Dhr. B. Mengers                                                         blad   4/7




a       Pro jekt
        Opdrachtnr.
        Start datum
        Rapportage datun
                                Eindweg Middelaar
                                6587 AC 16
                                05-03-96
                                11-03-96                                          Rapportnr: 9610380

        Monster materiaal       grondwater



a       Analyse


         pH
                                             Eenheid       X003

                                                            6.4

g
         geleidbaarheid                         uS/cm       300
         METALEN
         arseen                                     ug/I      5
         cadmium                                    ug/      <1
         chroom                                     ug/      <1

I        koper
         kwik
         lood
                                                    ug/
                                                    ug/
                                                    ug/
                                                             35
                                                           <0.1
                                                            <10
         nikkel                                     ug/     <10

d        zink
         VLUCHTIGE AROMATEN
         benzeen
                                                    ug/

                                                    ug/
                                                            240

                                                           <0.2


s        tolueen
         ethyl benzeen
         xylenen
         naftaleen
                                                    ug/I
                                                    ug/
                                                    ug/I
                                                    ug/I
                                                           <0.2
                                                           <0.2
                                                           <0.5
                                                             <1
         FENOLEN
         fenol (index)                              ug/      <5



 g       Monster specificatie
         x003                   V1



 g

 g
         Analyseresultaten hebbe~ b~~rekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de
         monsterspecificatie weer\eÎven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.

 II      Alcontrol-Heinrici :        ]




      QUA.FIE SY S7ERA .                                          -Izz2er-zam2ev:2=r..zgevz=!cer ;e - ;e n:   ccrtare
                                                                  ·99¢22=¢:: :=·ara.An ·r,±    +-;a:=+°':?3:% r:.··"

 I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>I
              Alcontrol • Heinrici                                               Alcontrol B.V.
                                                                                 Steenhouwerstraat 153194 AG Hoogvliet
                                                                                 Tel.: (010) 2314700-Fax: (010) 4163034


d

d             ECOPART MILIEU ADVISEURS
              Lijsterbeslaan 117
              7004 GN Doetinchem
              Dhr. B. Mengers                                                           blad      5/7

d
d      Pro jekt
       Opdrachtnr.
       Start datum
                              Eindeg Middelaar
                              6587 AC 16
                              05-03-96
       Rapportage datum       11-03-96                                           Rapportnr: 9610380

d      Monster materiaal      grondwater
       Analyse                             Eenheid      X003

d      GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
       1,1-dichloorethaan                        ug/      <1
       1,2-dichloorethaan                        ug/      <1
d      c-dichlooretheen
       dichloormethaan
       tetrachlooretheen
                                                 ug/
                                                 ug/
                                                 ug/
                                                          <1
                                                          <1
                                                        <0.2
       tetrachloormethaan                        ug/I   <0.2
       111-trichloorethaan                       ug/      <1
       112-trichloorethaan                       ug/I     <1
       trichlooretheen                           ug/    <0.2
       chloroform                                ug/    <0.2

d      EOX                                       ug/      <1



g
g
       Monster specificatie

g      x003                   v1




a
g

       Analysec,,ultat~ hebben ~trekking op het doo, de opdcachtg,,e, aangeboden _,,,~teclaal =t de bij de
       monsterspecificatie weergegejen beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.
       Alcontrol-Heinrici :          _)




¥   QUA4L1FED 8Y STER-,                                        inzeuerzzamne:er. vorden atçec±c :rcer:£ -cersre cr.va3er
                                                               2er.nee;z ;e·are! .an"50n3.¢. -,r=.gr ± 22%5 2118":-

I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>I
             Alcontrol • Heinrici                                                   ALcontrol B.V.
                                                                                    Steenhouwerstraat 153194 AG Hoogvliet
                                                                                    Tel.: (010) 2314700 • Fax: (0 I 0) 4163034


d

              ECOPART MILIEU ADVISEURS
              Lijsterbes(aan 117
              7004 GN Doetinchem
              Dhr. B. Mengers                                                              blad      6/7

ud
s    Projekt
     Opdrachtnr.
     Start datum
     Rapportage datum
                            Eindweg Middelaar
                            6587 AC 16
                            05-03-96
                            11-03-96                                                Rapportnr: 9610380
g    Monster materiaal      grond



a
     Analyse                             gebaseerd op:

     lutum (bodem)                       NEN 5753, pipetmethode met snelle
                                         mineralisatie
     arseen                              Ontsluiting gebaseerd op o-EN 5770,
                                         analyse m.b.v. AES/ICP
     cadmium                             Ontsluiting gebaseerd op o-NEN 5770,


a
                                         analyse m.b.v. AES/!CP
     chroom                              Ontsluiting gebaseerd op o-NEN 5770,
                                         analyse m.b.v. AES/ICP

     koper                               Ontsluiting gebaseerd op o-NEN 5770,
d    droge stof
                                         analyse m.b.v. AES/ICP

                                         NEN 5747


a    EOX

     kwik
                                         o-NEN 5735

                                         Ontsluiting gebaseerd op o-NEN 5770,


a
                                         analyse m.b.v. koude damp- techniek
     nikkel                              Ontsluiting gebaseerd op o-NEN 5770,
                                         analyse m.b.v. AES/ICP



a    org. stof (550 C)
     lood
                                         NEN 5754

                                         Ontsluiting gebaseerd op o-NEN 5770,
                                         analyse m.b.v. AES/ICP


a    zink


     olie(GC) silikagel
                                         Ontsluiting gebaseerd op o-NEN 5770,
                                         analyse m.b.v. AES/ICP

                                         VPR C85-19, het extrakt wordt uitgeschud


a    PAK (totaal,10)
                                         met 5 gr silikagel

                                         o-NEN 5731
     De met een* gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning.



     Analyseresultaten hebben(bel~ekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de
     monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.
g    Alcontrol-Heinrici :           l

I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>I
g                              Alcontrol • Heinrici                                                    Alcontrol B.V.
                                                                                                       Steenhouwerstraat 153194 AG Hoogvliet
                                                                                                       Tel:(010\2314700 Fax. (010) 4163034


d
g
ud                              ECOPART MILIEU ADVISEURS
                                Lijsterbeslaan 117
                                7004 GN Doetinchem
                                                                                                              blad      7/7
                                Dhr. B. Mengers

d
s                      Projekt
                       Opdrachtnr.
                       Start datum
                       Rapportage datum
                                              Eindweg Middelaar
                                              6587 AC 16
                                              05-03-96
                                              11-03-96                                                Rapportnr: 9610380

g                      Monster materiaal      grondwater



a
                       Analyse                             gebaseerd op

                       arseen                              AES/ICP

                       cadmium                             AES/ICP
                       chroom                              AES/ICP

                       koper                               AES/ICP


a                      geleidbaarheid
                       EOX
                                                           NEN 6412
                                                           NEN 6402
                       kwik                                Ontsluiting gebaseerd op NEN 6445,
d                      nikkel
                                                           analyse m.b.v. koude damp- techniek

                                                           AES/ICP


I                      pH
                        lood
                                                           PR 6616
                                                           AES/ICP


g                      zink

                       fenol(index)
                                                           AES/ICP
                                                           NEN 6670
                       vl. verbindingen15)                 VPR C85-10 en C85-12

I                      De met een      gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning.




I
I
a                                           I ' betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij.. d le
                       Ana l yseresultaten hebben
                       monsterspecificatietTgegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.

I                      Alcontrol-Heinrici :       1
                                                 -~



I
     e;              OU-SF!S 3/S7ELA8.                                               -iorz2 e«zaan:e:er :er .çe.7;;r±: ; -içererz ccr'aar:er
                                                                                     eer2rescue·are.+·craze.: <±:r.+'gr2:%.2e·.

I    .   :-......~
                                                                                                            ·.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>m
d
d
s   Monsternummer:
                                          Olie GC - chromatogram

                                         10380001

i   Datum analyse:                       11/3/96




i
     0.1




    0.09


d   0.08




f   0.07




d   0.06




a   0.05




d
d
a
a          0           2            4            6   8       10
                                                          Minuten
                                                                          12        14          16        18   20




g    Voor analyseresultaten: zie rapport



I    Karakterisering olie naar alkaantraject :


     benzine                              C9-C14
                                                         Retentietijden van de even alkanen in minuten:


                                                         C8         1.6         C20      8.2
     kerosine en petroleum                C10-C16        C10        3.2         C26      10.2
I    diesel en gasolie
     motorolie
                                          C10-C28
                                          C20-C36
                                                         c12
                                                         C14
                                                                    4.5
                                                                    5.6
                                                                                C34
                                                                                C40
                                                                                         12.5
                                                                                         14.4
     stookolie                            C10-C36
I    humus                                C28-C40



I
g
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>I
                Alcontrol • Heinrici
I                                                                                                   ALcontrol B.V.
                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                    Tel.: (010) 2314700Fax. (010) 4163034


I
I
d                 ECOPART MILIEU ADVISEURS
                  Lijsterbeslaan 117
                  7004 GN Doetinchem
                  Dhr. B. Mengers                                                                           blad     1/4

d
a        Projekt
         Opdrachtnr.
         Start datum
         Rapportage datum
                                      403.96.039 / Nagels Middelaar
                                      3921
                                      10-05-96
                                      15-05-96                                                     Rapportnr: 9620030
g        Monster materiaal            grond



a        Analyse
         droge stof
         METALEN
                                                        Eenheid
                                                           ge.-%
                                                                      x001
                                                                      93.0
                                                                                  X002
                                                                                  94.1



1        arseen
         cadmium
         chroom
         koper
                                                          mg/kgds
                                                          mg/kgds
                                                          mg/kgds
                                                          mg/kgds
                                                                       3.9
                                                                      <0.5
                                                                       6.1
                                                                        12
                                                                                    2.9
                                                                                   <0.5
                                                                                     <5
                                                                                    5.7


a        kwik
         lood
         nikkel
         zink
                                                          mg/kgds
                                                          mg/kgds
                                                          mg/kgds
                                                          mg/kgds
                                                                      <0.1
                                                                        27
                                                                        69
                                                                        73
                                                                                   <0.1
                                                                                     16
                                                                                     <5
                                                                                     41


d
I
I        Monster specificatie


I        X001
         X002
                      M3: B6.1;87.1;88.1;89.1;810.1
                      M4: B6.2;6.3;86.4



I
•a                               I
         Analyseresultatehq ben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de
         monsterspecificat ie leergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.

I        Het hoofd-laborati
         voor deze:
                                     ilum, • van ijk,


g
     QUALIFIED BY STERLA8,                                                   <i onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden

ii   ALcon;rol us ingeschreven in ne ster!at;registeroor 'aborat0na          pedecneera by de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num-
                                                                             -· I?' 'rs"r; ·n; nder@;tar ?1a order /4re 6296
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>I
                Alcontrol • Heinrici
I                                                                                                    Alcontrol B.V.
                                                                                                     Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                     Tel.: (010) 2314700-Fax. (010) 416 3034


a
I
ad              ECOPART MILIEU ADVISEURS
                Lijsterbeslaan 117
                7004 GN Doetinchem
                Dhr. B. Mengers                                                                               blad     2/4

d
d        Projekt
         Opdrachtnr.
         Start datum
                                        403.96.039
                                        3921
                                        10-05-96
                                                       I Nagels Middelaar

         Rapportage datum               15-05-96                                                     Rapportnr: 9620030

I        Monster materiaal              grond


g        Analyse

        POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
                                                          Eenheid       X001        x002



        KOOLWATERSTOFFEN

d
        naftaleen                                          mg/kgds      <0.1
        anthraceen                                         mg/kgds     <0.05
        fenanthreen                                        mg/kgds     <0.05
        fluorantheen                                       mg/kgds      0.11


a       benzoa)anthraceen                                  mg/kgds     <0.05
        chryseen                                           mg/ kgds     0.09
        benzoa)pyreen                                      mg/ kgds     0.07
        benzo(ghi)peryleen                                 mg/kgds      0.06
        benzok) fluorantheen                               mg/kgds     <0.05
        inden0(123-cd)pyreen                               mg/kgds      0.05
d        Pak-totaal (10 van VROM)                                       0.38


g        EOX                                               mg/kgds      <0.1         0.21




d        Monster specificatie

g        X001
         X002
                    M3: B6.1;87.1;88.1;89.1;810.1
                    M4: B6.2;6.3;6.4



d

                                            1

         Analyseresultaten hebbln bWtrelclcing op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de


a
         monsterspecificatie we~feven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.
         A(control-Heinrici :                   [




     QUALIFIED Y STERLAB,                                                      A! orze verkzaamneden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden
                                                                               gedeponeerd bj de Kamer van Koophandel en Fabreken te reda onder num-

I    Alan:ro! rs .ngehrever   in "et   ;7213tr9:57=r 0or 'aborazor:a
                                                                                 ar ±?' inscruvnn lande'srenqrste ?3d2 3der umme 5096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>d
                 Alcontrol • Heinrici
I                                                                                           ALcontrol B.V.
                                                                                            Steenhouwerstraat 153194 AG Hoogvliet
                                                                                            Tel.: (010) 231 4700Fax (010)4163034


d
I
a                ECOPART MILIEU ADVISEURS
                 Lijsterbeslaan 117
                 7004 GN Doetinchem


a
                 Dhr. B. Mengers                                                                     blad     3/4




I       Pro jekt
        Opdrachtnr.
        Start datum
                                403.96.039 / Nagels Middelaar
                                3921
                                10-05-96


a
        Rapportage datum        15-05-96                                                    Rapportnr: 9620030

        Monster materiaal       grond


a       Analyse

        MINERALE OLIE
        fractie c8 - C10
                                            Eenheid         Xx001          x002




a
                                             mg/ kgds           <5
        fractie c10 - C12                    mg/kgds            <5
        fractie C12 - C14                    mg/kgds            <5
        fractie C14 - c20                    mg/kgds            <5
        fractie C20 - c26                    mg/kgds            10


a       fractie C26 - c34
        fractie C34 - C40
        totaal olie c10-C40
                                             mg/kgds
                                             mg/kgds
                                             mg/kgds
                                                                15
                                                                 5
                                                                30


g
I
g
         Monster specificatie


I        Xx001
         X002
                    M3: 86.1;87.1;88.1;89.1;810.1
                    M4: B6.2;6.3;6.4



I
g
I        Aoalyseces,ttateo heb!, ~t,ekk;og op het doo, de opdcachtgeve, aaogebodeo ~ostecmate,;a,t ~, de bij de
         monsterspecificatie eàrgégeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.

I        Alcontrol-Heinrici :           j

a    QUALIFIED 8Y STERLAB,                                           Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden
                                                                     gedeooneer; bij de Kamer van Kooohande! en Fabrieken te Breda onder num-

II                                                                   "er!2; nreng 'anae!sregster ria onder nummer 36096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>f
                        Alcontrol • Heinrici
I·                                                                                                      Alcontrol B.V.
                                                                                                        Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                        Tel.: (010) 2314700 • Fax: (010) 416 30 34


a
I
d                        ECOPART MILIEU ADVISEURS
                         Lijsterbeslaan 117
                         7004 GN Doetinchem
                         Dhr. B. Mengers                                                                         blad     4/4

d
d              Projekt
               Opdrachtnr.
               Start datum
                                          403.96.039 / Nagels Middelaar
                                          3921
                                          10-05-96


a
               Rapportage datum           15-05-96                                                      Rapportnr: 9620030

               Monster materiaal          grond



a              Analyse

               arseen
                                                       gebaseerd op:

                                                       Ontsluiting conform NVN 5770,
                                                       analyse afgeleid van NEN 6426

               cadmium                                 ontsluiting conform NVN 5770,
                                                       analyse afgeleid van NEN 6426

               chroom                                  Ontsluiting conform NVN 5770,
                                                       analyse afgeleid van NEN 6426

ud              koper                                  Ontsluiting conform NVN 5770,
                                                       analyse afgeleid van NEN 6426
               droge stof                              NEN 5747
d               EOX                                    Afgeleid van o-NEN 5735


g
                kwik                                   Ontsluiting conform NVN 5770,
                                                       analyse afgeleid van o-NEN 5779
                nikkel                                 Ontsluiting conform NVN 5770,
                                                       analyse afgeleid van NEN 6426

a               lood

                zink
                                                       Ontsluiting conform NVN 5770,
                                                       analyse afgeleid van NEN 6426

                                                       Ontsluiting conform NVN 5770,

a               olie(GC) silikagel
                                                       analyse afgeleid van NEN 6426
                                                       Afgeleid van 2e o-NEN 5733


a               PAK (totaal,10)

               De met een
                                                       Gelijkwaardig aan 2e o-NEN 5731
                                 gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning.



I
                                           i
               Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de
               monsterspecificatie eerbegeven beschrijving. Al(een vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.
g              Alcontrol·Heinrici :            }




■
                                                                                 +i onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden

     e°
            CUALFIED Y STERLA,
            -can1r0i :s 11geschreven n het sterlaoregster vocr 'abora;cr:a       gedeponeerd by ce Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num-
     : -°    ·ar      2oo         +!ar zo    /age·rsre n·n ge u:, :i¢            mer 421. 1nscirrna Handeisregister reia cncer rummer 36096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>a
f
d
d                                        Olie GC - chromatogram

    Monsternummer:                       20030 - 001
d   Datum analyse:                       14/5/96



d    0.1




    0.09

d
a
    0.08




    0.07




d   0.06




    0.05




    0.04


d   0.03




d   0.02




a   0.01




a      0

           0          2            4            6      8       10
                                                            Minuten
                                                                            12        14          16        18   20




g    Voor analyseresultaten: zie rapport


I   Karakterisering olie naar alkaantraject :              Retentietijden van de even alkanen in minuten:




a
    benzine                              C9-C14            C8         1.3         C20      8.3
    kerosine en petroleum                C10-C16           C10        2.9         C26      10.4
    diesel en gasolie                    C10-C28           c12        4.4         C34      12.6
    motorolie                            C20-C36           C14        5.5         C40      14.8

I   stookolie
    humus
                                         C10-C36
                                         C28-C40


g


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>d
I              Alcontrol • Heinrici
                                                       -    .
                                                                •
                                                                    --
                                                                     l
                                                                           - .-.
                                                                           ls
                                                                                                                   Alcontrol B.V.
                                                                                                                   Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
                                                                                                                   Tel.: (010) 2314700Fax. (010) 41630 34


I
I
I                ECOPART MILIEU ADVISEURS
                 Lijsterbeslaan 117
                 7004 GN Doetinchem
                 Dhr. B. Mengers                                                                                           blad      1/2

I
I       Projekt
        0pdrachtnr.
        Start datum
        Rapportage datum
                                     Nagels Middelaar
                                     40396039
                                     30-05-96
                                     31-05-96                                                                     Rapportnr: 9622591            / 2

I       Monster materiaal            grond

        Analyse                                            Eenheid                  X001

I       droge stof

        METALEN
                                                                ge.-%               93.9



I
        nikkel                                              mg/kgds                   <5




I
I
I
I
        Monster specificatie

I       X001         B6-1 + B7-1 + B8-1 + B9-1 + B10-1



I
I
I
        Analyseresultaten heLiibetrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de

I       monsterspecificatie ieerbegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.
        Het hoofd-laboratorih,/. van ijk,
        voor deze:            .
                                          ,,.
I   QUALIFIED BY STERLA,                                                                   Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden
    ALcontrol is ingeschreven mn het sterlabregrster voor laoratora                        gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num-

I   0raer o    280or   aebreien zoals nader   omschreven   in   de       =rvennng          mne: 421 inschrijving Handelsregister reda onder nummer 25096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>a
a                  Alcontrol Heinrici                                                                Alcontrol B.V.
                                                                                                     Steenhouwerstraat 153194 AG Hoogvliet
                                                                                                     Tel.: (010) 2314700 • Fax: (010) 4163034

g
I
d                    ECOPART MILIEU ADVISEURS
                     Lijsterbeslaan 117
                     7004 GN Doetinchem
                     Dhr. B. Mengers                                                                         blad      2/2

d
I           Projekt
            Opdrachtnr.
            Start datum
            Rapportage datum
                                      Nagels Middelaar
                                      40396039
                                      30-05-96
                                      31-05-96                                                      Rapportnr: 9622591            / 2

d           Monster materiaal         grond

            Analyse                                 gebaseerd op

d           droge stof
            nikkel
                                                    NEN 5747
                                                    Ontsluiting conform NVN 5770,
I



g                                                   analyse afgeleid van NEN 6426
            De met een* gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning.



I
ad
s
I
a
    I
    I
    I
            Analyseresultalen ~ebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de
    g       monsterspecififat~, weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan.

            Alcontrol-Hein~J:



    I   QUALIFIED 8Y STERLA,                                                 Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden
        ALcontro! is ngeschreven in net sterlaprecister voor !aboratora      gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda cnder num-
    I   onder no. 2 voor geIeen z3ais ader omschreven n ze ±rkernng          mer 421. Inschrijving Handelsregister reda onder nummer 35096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>lroetsingstabel beoordeling concentratieniveau's van de diverse verontreinigende stoffen in bodem en grondwater

                           Organisch stofgehalte =              2,2 %                             Lutumgehalte =       2,6 %

     oorkomend in:
    Stof/niveau                                                                                        s
       METALEN

d     Cr Chroom
      Ni Nikkel
      Cu Koper
      Zn Zink
                                                                55
                                                                 13
                                                                 18
                                                                 61
                                                                              132
                                                                               44
                                                                               56
                                                                              188
                                                                                           210
                                                                                            76
                                                                                            94
                                                                                           314
                                                                                                              1
                                                                                                             15
                                                                                                             15
                                                                                                             65
                                                                                                                         16
                                                                                                                        45
                                                                                                                        45
                                                                                                                      433
                                                                                                                                      30
                                                                                                                                      75
                                                                                                                                      75
                                                                                                                                     800

I     Pb Lood
      Hg Kwik
      As Arseen
                                                                55
                                                                0,2
                                                                 17
                                                                              198
                                                                              3,6
                                                                               25
                                                                                           342
                                                                                            7,0
                                                                                            32
                                                                                                             15
                                                                                                           0,05
                                                                                                             10
                                                                                                                        45
                                                                                                                      0,18
                                                                                                                        35
                                                                                                                                      75
                                                                                                                                      0,3
                                                                                                                                       60
      Cd Cadmium                                                0,5           3,8           7,1             0,4         3,2             6

d     Ba Barium
      Mo Molybdeen
                                                                55
                                                                 10
                                                                              114
                                                                            105,0
                                                                                           173
                                                                                           200
                                                                                                             50
                                                                                                              5
                                                                                                                       338
                                                                                                                     152,5
                                                                                                                                     625
                                                                                                                                     300



r
      Co Cobalt                                                   6            39           73               20         60           100
      ANORGANISCHE
      VERONTREINIGINGEN
      Oyaniden-vrij                                               1           11            20               5        753            1500
      Cyaniden-complex (pH < 5)                                   5          328           650              10        755            1500
      Cyaniden-complex (pH>= 5)                                   5           28            50              10        755            1500
      lhioc anaten som                                                                                                750            1500
    Ill AROMATISCHE
        VERBINDINGEN

a     Benzeen
         /benzeen
      ulueen
      Xyleenen
                                                               0,01
                                                               0,01
                                                               0,01
                                                               0,01
                                                                             0,12
                                                                              5,5
                                                                             14,3
                                                                              2,8
                                                                                           0,22
                                                                                           11,0
                                                                                           28,6
                                                                                            5,5
                                                                                                            0,2
                                                                                                            0,2
                                                                                                            0,2
                                                                                                            0,2
                                                                                                                       15
                                                                                                                       75
                                                                                                                      500
                                                                                                                       35
                                                                                                                                       30
                                                                                                                                      150
                                                                                                                                     1000
                                                                                                                                       70
      Cresolen (som)
      Fenolen                                                  0,01           4,4           8,8             0.2      1000            2000
       POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
       KOOLWATERSTOFFEN PA.K.'s)

I     Naftaleen
      Fenantreen
      Antraceen
                                                                                                           0,1
                                                                                                         0,02
                                                                                                         0,02
                                                                                                                    35,050
                                                                                                                     2,510
                                                                                                                     2,510
                                                                                                                                       70
                                                                                                                                        5
                                                                                                                                        5
      Fluorantreen                                                                                      0,005        0,503                 +

I     Chryseen
      Benzo(a)antraceen
      Benzo(a)pyreen
                                                                                                        0,002
                                                                                                        0,002
                                                                                                        0,001
                                                                                                                     0,026
                                                                                                                     0,251
                                                                                                                     0,026
                                                                                                                                     0,05
                                                                                                                                     0,50
                                                                                                                                     0,05


g     Benzo (k)fluoranteen
      lndeno(1,2,3cd)pyreen
      Benzo (ghi)peryleen
      PA.K. (som 10)                                            0,2           4,5            9
                                                                                                        0,001
                                                                                                       0,0004
                                                                                                       0,0002
                                                                                                                     0,026
                                                                                                                     0,025
                                                                                                                     0,025
                                                                                                                                     0,05
                                                                                                                                     0,05
                                                                                                                                     0,05



g     GECHLOREERDE
       KOOLWATERSTOFFEN
      1,2-Dichloorethaan                                                                                   0,01        200            400




s
      Dichloormethaan                                                                                      0,01        500           1000
          achloormethaan                                    0,0002           0,11          0,22            0,01          5             10
      1rachlooretheen                                        0,002           0,44          0,88            0,01         20             40
      Trichloormethaan                                      0,0002           1,10          2,20            0,01        200            400
      Trichlooretheen                                       0,0002           6,60         13,20            0,01        250            500

g     Venylchloride

      Chloorbenzenen (som)



a
      Dichloorbenzenen (som)                                 0,002                                         0,01         25            50
      Trichloorbenzenen (som)                                0,002                                         0,01          5             10
      Tetrachloorbenzenen (som)                              0,002                                         0,01       1,25            2.5
      Pentachloorbenzeen                                    0,0006                                         0,01       0,50              1
      Hexachloorbenzeen                                     0,0006                                         0,01       0,25            0,5

g     Chloorfenolen (som)
      Monochloorfenolen (som)
      Dichloorfenolen (som)
                                                             0,0006
                                                              0,001
                                                                                                         0,25
                                                                                                         0,08
                                                                                                                        50
                                                                                                                         15
                                                                                                                                      100
                                                                                                                                       30



s
      Trichloorfenolen (som)                                 0,0002                                     0,025             5            10
      Tetrachloorfenolen (som)                               0,0002                                      0,01             5            10
      Pentachloorfenol                                       0,0004          0,55          1,10          0,02           1,5             3

       Pol«chloorbifen ten som     CB                         0,004           0,5                          0,01        200            400


T'     BESTRIJDINGSMIDDELEN
       DDT/DDEDDD

    VII OVERIGE VERONTREINIGINGEN
                                                     I!
                                                     I
                                                     I
                                                             0,0025          0,44          0,88


        Minerale olie                                            11          556           1100              50        325            600

    d = detectiegrens                                    Copywrite: ECOPART milieu-adviseurs Doetinchem/Groesbeek              01-10--94


I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt
zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële)
opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000,
protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.
Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten
een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo
groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in
het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt
aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan
mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde
worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken
bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en
volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>