<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Goedenavond. Ik ben Hans van der Weijden, bestuurslid van de lokale energiecoöperatie
Stroomvanhier
Met deze presentatie willen we een bijdrage leveren aan een effectief duurzaamheidsbeleid
De gemeente volgt de landelijke doelstellingen: in 2030 moet 70% van de opgewekte elektriciteit
hernieuwbaar zijn
Maar 70% waarvan? Dat berekenen we aan de hand van de landelijke cijfers van het PBL
Dat berekent voor 2030 een stijging van het elektriciteitsverbruik van 38-58 procent t.o.v. 2022
Voor onze gemeente betekent dit een verbruik in 2030 van 128-147 TJ
Zon op dak levert volgens de duurzaamheidsvisie maximaal 73 TJ.
Hiermee zou in 2030 dus 50% - 57% duurzaam kunnen worden opgewekt.
Halen we dat?
Volgens de duurzaamheidsvisie lijkt 70% van de woningen geschikt voor zonnepanelen. Het
streven is om in 2030 alle bewoners met geschikte daken verleid te hebben om zonnepanelen te
leggen
In 2022 is door 40% van de woningen 20 TJ opgewekt. Als het streven wordt gehaald dan zal dit in
2030 zo’n 35 TJ zijn
Maar dat zal o.i. zeer moeilijk worden, zeker als de salderingsregeling wordt afgeschaft. Wij
schatten de duurzame opwek van woningen in 2030 op ongeveer 30 TJ
In 2022 is door bedrijven 5 TJ duurzaam opgewekt.
De totale oppervlakte van bedrijfsdaken groter dan 200m2 is 11,3 ha, vanwege bouwkundige
beperkingen valt ruim 3 ha af
Resteert 8 ha. Dit levert in theorie ongeveer 40 TJ op mits alle andere belemmeringen waaronder
het congestieprobleem zijn opgeheven
Uit eigen ervaring weten we dat de meeste bedrijven alleen panelen leggen als het economisch
voordelig is. De voorgestelde maatregelen bieden bedrijven echter weinig economisch voordeel
en zullen dan ook weinig effect hebben
Wij schatten de duurzame opwek van bedrijven in 2030 op 10 – 20 TJ
Alle daken bij elkaar dus 40 - 50 TJ duurzame opwek, Dat is 27% - 39%, veel lager dan de beoogde
70% uit het klimaatakkoord
Daarvoor moet 40 – 63 TJ extra worden opgewekt uit andere bronnen dan zon op dak
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Mogelijke andere bronnen zijn: massale houtstook want dat is ook duurzaam, een stuwdam in de
Maas, Wells Meer, zon en/of wind op de grond
Wells Meer gaat voorlopig niet in productie, voor houtstook moeten we onze mooie bossen
kappen, een stuwdam heeft ook zo zijn bezwaren.
Resteert zon en/of wind op de grond. Voor zon op de grond is ongeveer 10 – 20 ha nodig, voor
wind 1 windmolen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>