<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                        Stationsweg 2
                                        8011 CZ ZWOLLE
                                        Postbus 1590
                                        8001 BN ZWOLLE
                                        T +31 (0)38-4221411
                                        E zwolle.ch@dpa.nl
                                        www.dpa.nl/cauberg-huygen
                                        K.v.K 58792562
                                        IBAN NL71 RABO 0112 075584
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond
Datum          24 juli 2017
Referentie     20130979-03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Referentie             20130979-03
Rapporttitel           Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
                       Op 't Schoor te Roermond
Datum                  24 juli 2017
Opdrachtgever          Kragten
                       Schoolstraat 8
                       6049 BN HERTEN
Contactpersoon         E. van Hees
Behandeld door         ing. B. Wolters
                       ing. H.J.W. van Wijngen
                       DPA Cauberg-Huygen B.V.
                       Stationsweg 2
                       8011 CZ ZWOLLE
                       Postbus 1590
                       8001 BN ZWOLLE
                       Telefoon         038-4221411
                       Fax              038-4223197
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                       20130979-03
                                                                24 juli 2017
                                                                   Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1           Inleiding                                           3
2           Plangebied                                          4
3           Aanwezige risico’s                                  5
3.1         Transport gevaarlijke stoffen over de weg           5
3.2         Transport over het water                            5
3.3         Hogedrukgasleidingen                                5
3.4         Transport gevaarlijke stoffen over het spoor        5
3.5         Risicovolle bedrijven                               6
4           Verantwoording groepsrisico                         7
4.1         Verantwoording groepsrisico spoorlijnen             7
4.2         Verantwoording groepsrisico Emplacement Roermond    8
5           Restrisico                                          9
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                     20130979-03
                                                              24 juli 2017
                                                                 Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1           Inleiding
In opdracht van Kragten is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een aanzet voor de verantwoordingsplicht
inzake het groepsrisico opgesteld. Aanleiding tot het onderzoek is het plan om een nieuwe bedrijfshal
(stomerij/wasserij) en een tweetal woningen te realiseren.
In het kader van een goede ruimtelijk ordening is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd
naar de diverse risico bronnen in de nabije omgeving van het plangebied. Een en ander is samengevat in de
rapportage met rapportnummer 20130979-02v2 d.d. 24 juli 2017.
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                                                      20130979-03
                                                                                               24 juli 2017
                                                                                                  Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2            Plangebied
Het plan betreft de ontwikkeling van een bedrijfshal(stomerij/wasserij) met een tweetal woningen op het
kadastrale perceel G1719 binnen de wijk Leeuwen te Roermond. Op de betreffende locatie bevindt zich nu
een schuur, door de ontwikkeling van een bedrijfshal en een tweetal woningen is er dus sprake van een
(geringe) toename van de populatie.
In onderstaand figuur is de ligging van het plangebied weergegeven.
Figuur 2.1: ligging plangebied
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                                                      20130979-03
                                                                                               24 juli 2017
                                                                                                  Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3             Aanwezige risico’s
3.1           Transport gevaarlijke stoffen over de weg
Op een afstand van circa 650 meter vanaf het plangebied is de N280 gelegen, conform de gemeentelijke
beleidsvisie bedraagt het maximale invloedsgebied 625 meter (toxische vloeistoffen). Met een afstand van
650 meter ligt het plangebied buiten het invloedsgebied. De risicobron levert derhalve geen belemmering op
voor de ontwikkeling van het plangebied.
Op een afstand van circa 1,9 km is de A73 gelegen, conform de gemeentelijke beleidsvisie bedraagt het
invloedsgebied maximaal 1,5 km (toxische gassen). Met een afstand van 1,9 km ligt het plangebied buiten
het invloedsgebied. De risicobron levert derhalve geen belemmering op voor de ontwikkeling van het
plangebied.
3.2           Transport over het water
Op een afstand van 1.500 meter is het Lateraalkanaal gelegen, met een maximaal invloedsgebied van 1.070
meter ligt het plangebied buiten het invloedsgebied en vormt hiermee geen belemmering voor de
ontwikkeling. Op een afstand van 600 meter is de Maas gelegen, conform Basisnet vindt over dit deel van de
Maas geen transport van gevaarlijke stoffen plaats.
3.3           Hogedrukgasleidingen
De dichtstbijzijnde buisleiding betreft een hogedrukgasleiding op circa 680 meter afstand van het
plangebied. Het plangebied ligt gezien deze afstand buiten het invloedsgebied van deze bron.
3.4           Transport gevaarlijke stoffen over het spoor
Ter hoogte van Roermond is er sprake van diverse spoortrajecten. In tabel 3.1 zijn de afstanden van deze
trajecten tot aan het plangebied aangegeven.
                                                                       -6
  Route/tracé                             Afstand tot plangebied PR 10 contour     Invloedsgebied
                                                                 (Basisnet)        (gemeentelijke
                                                                                   beleidsvisie)
  Traject Roermond – Venlo                      800 meter                   -              1,5 km
  Traject Roermond – Weert                      700 meter             Max. 5 meter         1,5 km
  Traject Sittard - Roermond                    1100 meter           Max. 10 meter         1,5 km
Conform tabel 3.1 bedraagt het invloedsgebied maximaal 1,5 km, hiermee ligt het plangebied binnen het
invloedsgebied van de verschillende spoortrajecten.
Omdat het plangebied op een afstand van meer dan 300 meter vanaf de verschillende spoortrajecten wordt
gerealiseerd, zijn er conform de gemeentelijke beleidsvisie geen beperkingen aan het ruimtegebruik, en kan
gebruik worden gemaakt van een standaard verantwoording. Bij deze verantwoording van het groepsrisico
dient rekening gehouden te worden met het scenario toxisch.
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                                                          20130979-03
                                                                                                   24 juli 2017
                                                                                                      Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.5         Risicovolle bedrijven
SIF Group BV
Op een afstand van circa 250 meter vanaf het plangebied is de inrichting SIF Group BV gelegen. Binnen de
inrichting is een zuurstoftank aanwezig, welke onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt
Daarnaast is er bovengrondse LPG tank van 9 m³ aan de inrichting toegevoegd, omdat de inhoud minder
dan 13 m³ bedraagt valt de tank onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Gezien de inrichting niet
onder de werkingssfeer van het Bevi valt is beoordeling alsmede een verantwoording van het groepsrisico
niet noodzakelijk.
VARO Energy Terminal Roermond
Op een afstand van circa 500 meter vanaf het plangebied is de North Sea Group (BRZO) gelegen. Conform
de risicokaart bedraagt het invloedsgebied van deze inrichting 157 meter. Hiermee valt het plangebied
ruimschoots buiten het invloedsgebied en levert deze risicobron geen belemmeringen voor het plangebied.
Smurfit Kappa Roermond Papier
Op een afstand van circa 600 meter vanaf het plangebied is de inrichting Smurfit Kappa Roermond Papier
(BEVI locatie) gelegen. Binnen de inrichting is sprake van een chemicaliën opslag en een LPG tank. Gezien
de afstand tot deze risicobron is het plangebied buiten het invloedsgebied gelegen.
Rijmar BV
Op een afstand van circa 1,5 kilometer vanaf het plangebied is Rijmar BV gelegen. Binnen de inrichting is
een propaantank gelegen, de maximale inhoud bedraagt 13 m³ (conform risicokaart), waarmee de inrichting
niet onder de werkingssfeer van het Bevi valt. Een beoordeling alsmede verantwoording van het groepsrisico
is derhalve niet noodzakelijk.
Emplacement Roermond
Op een afstand van 1.150 meter is het NS emplacement Roermond gelegen. Conform de gemeentelijke
beleidsvisie, blijft de PR 10-6 contour binnen de inrichtingsgrenzen en is er ook geen sprake van een
overschrijding van de oriëntatiewaarde. Gezien de afstand tot de bron levert deze inrichting geen relevante
bijdrage aan de hoogte van het groepsrisico. Formeel dient deze risicobron wel meegenomen te worden bij
de verantwoording van het groepsrisico.
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                                                         20130979-03
                                                                                                   24 juli 2017
                                                                                                     Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4           Verantwoording groepsrisico
4.1         Verantwoording groepsrisico spoorlijnen
Omdat het plangebied gelegen is binnen het invloedsgebied van diverse spoorlijnen, dient het groepsrisico
te worden verantwoord. Op basis van de gemeentelijke beleidsvisie dient er rekening te worden gehouden
met het scenario toxisch en voldoet een standaard verantwoording.
Ontwikkeling groepsrisico
Door de ontwikkeling zal er een (geringe) toename zijn van de personendichtheid, echter zal het groepsrisico
niet significant toenemen, vanwege:
• de dichtstbijzijnde spoorlijn op meer dan 800 meter van het plangebied is gelegen;
• de aard van incident (blootstelling toxisch gas);
• de reeds hoge personendichtheden binnen de gemeente Roermond nabij grote risicobronnen.
De bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval
Op een afstand van meer dan 300 meter speelt bestrijding niet of nauwelijks. De bestrijding vind plaats bij de
bron, welke op ten minste meer dan 800 meter is gelegen van het plangebied.
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Omdat blootstelling aan een toxisch gas het bepalende scenario is, biedt schuilen de beste wijze van
zelfredzaamheid. Schuilen vindt binnen bouwwerken plaats. De mate waarin de bouwwerken afsluitbaar zijn
tegen de indringing van toxisch gas en de tijdsduur dat bouwwerken worden blootgesteld zijn de
maatgevende factoren.
Het plangebied wordt veelal alleen blootgesteld aan de gevolgen van een toxische gaswolk bij ‘optimale’
weersomstandigheden (weerklasse F1.5), die gedurende het jaar procentueel weinig voorkomen.
Nieuwe bouwwerken zijn meer lichtdicht uitgevoerd van bestaande bouwwerken, waardoor indringen van
toxisch gas wordt beperkt. Luchtbehandelingsinstallaties waardoor toxisch gas naar binnen kan worden
gezogen dienen voorzien te zijn van mogelijkheden om dit systeem met één druk op de knop uit te
schakelen. Van belang is dat bewoners tijdig gewaarschuwd worden. Dit gebeurt door een NL-alert.
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                                                          20130979-03
                                                                                                    24 juli 2017
                                                                                                      Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.2         Verantwoording groepsrisico Emplacement Roermond
Zoals gesteld is het Emplacement Roermond op meer dan 1.000 meter afstand gelegen van het plangebied.
Het is onbekend welke gevaarlijke stoffen op het Emplacement aanwezig kunnen zijn, vanwege de afstand
vormt uitsluitend toxisch een scenario waar rekening mee gehouden dient te worden.
Het scenario toxisch is grotendeels gelijk aan de verantwoording groepsrisico spoorlijnen, waarin tevens
rekening gehouden dient te worden met het scenario toxisch.
Ontwikkeling groepsrisico
Door de ontwikkeling zal er een (geringe) toename zijn van de personendichtheid, echter zal het groepsrisico
niet significant toenemen, vanwege:
• het emplacement is op meer dan 1000 meter van het plangebied is gelegen;
• de aard van incident (blootstelling toxisch gas);
• de reeds hoge personendichtheden binnen de gemeente Roermond nabij grote risicobronnen.
De bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval
Op een afstand van meer dan 300 meter speelt bestrijding niet of nauwelijks. De bestrijding vind plaats bij de
bron, welke op ten minste meer dan 1.000 meter is gelegen van het plangebied.
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Omdat blootstelling aan een toxisch gas het bepalende scenario is, biet schuilen de beste wijze van
zelfredzaamheid. Schuilen vind binnen bouwwerken plaats. De mate waarin de bouwwerken afsluitbaar zijn
tegen de indringing van toxisch gas en de tijdsduur dat bouwwerken worden blootgesteld zijn de
maatgevende factoren.
Het plangebied wordt veelal alleen blootgesteld aan de gevolgen van een toxische gaswolk bij ‘optimale’
weersomstandigheden (weerklasse F1.5), die gedurende het jaar procentueel weinig voorkomen.
Nieuwe bouwwerken zijn meer lichtdicht uitgevoerd van bestaande bouwwerken, waardoor indringen van
toxisch gas wordt beperkt. Luchtbehandelingsinstallaties waardoor toxisch gas naar binnen kan worden
gezogen dienen voorzien te zijn van mogelijkheden om dit systeem met één druk op de knop uit te
schakelen. Van belang is dat bewoners tijdig gewaarschuwd worden. Dit gebeurt door een NL-alert.
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                                                          20130979-03
                                                                                                    24 juli 2017
                                                                                                      Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5           Restrisico
Het restrisico is het risico dat overblijft na het treffen van de diverse risico-reducerende maatregelen.
Hoewel een restrisico blijft bestaan, wordt gezien de zeer lage kans op de beschreven incidenten en indien
de noodzakelijke voorzieningen in een later stadium zoveel als mogelijk worden meegenomen, het restrisico
als acceptabel en voldoende verantwoord geacht.
DPA Cauberg-Huygen B.V.
ing. H.J.W. van Wijngen
Senior Adviseur
Aanzet tot verantwoording groepsrisico;
Op 't Schoor te Roermond                                                                        20130979-03
                                                                                                 24 juli 2017
                                                                                                    Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>