<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         Kaagstraat en Norremeerstraat, Warmond




opdrachtgever   Woningstichting Warmunda
opdrachtnemer   LievenseCSO Milieu BV
                Postbus 2
                3980 CA Bunnik
                088-910 2000
                info@LievenseCSO.com
                www.LievenseCSO.com
status          ontwerp
projectnummer   13A040
plan-idn        NL.IMRO.1525.BP2013WAR10013-0301
documentdatum   23 december 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave Regels



Regels                                    849
Hoofdstuk 1   Inleidende regels           850
Artikel 1     Begrippen                   850
Artikel 2     Wijze van meten             860
Hoofdstuk 2   Bestemmingsregels           861
Artikel 3     Tuin                        861
Artikel 4     Verkeer - Verblijfsgebied   863
Artikel 5     Wonen - 1                   864
Artikel 6     Wonen - 2                   867
Artikel 7     Waarde - Archeologie        869
Hoofdstuk 3   Algemene regels             871
Artikel 8     Anti-dubbeltelregel         871
Artikel 9     Algemene bouwregels         872
Artikel 10    Algemene gebruiksregels     873
Artikel 11    Algemene afwijkingsregels   874
Artikel 12    Algemene wijzigingsregels   875
Artikel 13    overige regels              876
Hoofdstuk 4   Overgangs- en slotregels    877
Artikel 14    Overgangsrecht              877
Artikel 15    Slotregel                   878




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Regels




         849
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1                    Inleidende regels
Artikel 1      Begrippen
1.1    plan:

het bestemmingsplan 'Kaagstraat en Norremeerstraat, Warmond' met identificatienummer
NL.IMRO.1525.BP2013WAR10013-0301 van de gemeente Teylingen.
1.2    bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende
bijlagen.
1.3    aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.
1.4    aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5    aanbouw

een toevoeging van een afzonderlijke ruimte aan een hoofdgebouw, dat in bouwkundig
opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.
1.6    aangebouwd bijgebouw en overkapping

een bijgebouw of overkapping gebouwd tegen een op hetzelfde perceel gelegen
hoofdgebouw en/of tegen een op hetzelfde perceel gelegen aan en/of uitbouw en/óf tegen
een ander tegen dit hoofdgebouw gebouwd bijgebouw of overkapping.
1.7    aaneengebouwde woningen

bebouwing bestaande uit meer dan twee aaneengebonden grondgebonden woningen.
1.8    aan-huis-gebonden beroep

een vrij beroep, waarvan de activiteiten niet publiek gericht zijn, dat op kleine schaal in een
woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning primair haar woonfunctie
behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in
overeenstemming is met de woonfunctie. Zoals arts, notaris of advocaat;
1.9    achtererf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het
hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. Zie in lid 1.91.2 Figuur
2
1.10   antennedrager

een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.
1.11   antenne-installatie

een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan
niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende
bevestigingsconstructie.
1.12   archeologisch onderzoek

een onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een
opgravingsvergunning beschikt.
1.13   archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende
overblijfselen uit oude tijden.




850
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.14   bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.15   bedrijf

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen
van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen.
1.16   bestaand
a. bij bebouwing: een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat op het tijdstip
   van inwerkingtreding van het plan tot stand is gekomen of tot stand zal komen met in
   achtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet en/of de Wet algemene
   bepalingen omgevingsrecht;
b. bij gebruik: het legale gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan ter inzage is
   gelegd.
1.17 bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan tot stand zijn gekomen of zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of
krachtens de Woningwet en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.18   bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
1.19   bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.20   bevoegd gezag

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.21   bordeelprostitutie

prostitutie, waarbij de seksueel-erotische dienstverlening in een besloten daarvoor specifiek
bedoelde en ingerichte ruimte wordt aangeboden.
1.22   bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk.
1.23   bouwgrens

de grens van een bouwvlak.
1.24   bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, dit met inbegrip van de
begane grond en een dakterras en met uitsluiting van een zolder en kelder, die beiden lager
zijn dan 1,5 m of niet voor verblijf geschikt zijn.
1.25   bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
1.26   bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel.
1.27   bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.




                                                                                               851
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.28   bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden.
1.29   bijgebouw

een gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
1.30   dakkapel

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een
dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de
constructie in het dakvlak is geplaatst.
1.31   dakopbouw

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij
deze constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de
constructie in één of beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst.
1.32   dakterras

een buitenruimte, behorende bij het gebruik van het hoofdgebouw, dat bovenop het gehele of
een gedeelte van een hoofdgebouw, aanbouw of uitbouw is gesitueerd.
1.33   detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit.
1.34   dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks te woord wordt
gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, wasserettes,
makelaarskantoren, internetwinkels en bankfilialen.
1.35   dove gevel

een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht,
waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidswering -
conform NEN 5077 - die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die
constructie en 33 dB (ingeval van wegverkeerslawaai) en 35 dB(A) (ingeval van
industrielawaai), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij wijze van
uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een
geluidsgevoelige ruimte, zoals omschreven in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
1.36   eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond.
1.37   entreeportaal

een ruimte, waarin de hoofdtoegang van de woning is gelegen.
1.38   erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw, en, voor zover dit bestemmingsplan deze die inrichting niet verbiedt.
1.39   erfgrens

de volgens het kadaster geldende grens van het erf; indien er sprake is van meer
aaneengebouwde woningen op één kadastraal perceel, is dit de feitelijke grens van het erf
behorende bij de betreffende woning.
1.40   erker
a. is een uitbouw aan een gevel en bestaat hoofdzakelijk uit doorzichtige delen;



852
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>b. is rechtstreeks toegankelijk vanuit achtergelegen ruimte en vormt één geheel hiermee;
c. is geen entreeportaal van de woning;
d. tot een erker kan ook een onder het raam gelegen borstwering behoren.
1.41 escortbedrijf

het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof die bedrijfsmatig is, prostitutie aanbieden door een
natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die op een andere plaats dan in
de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend, zoals escortservices en bemiddelingsbureaus.
1.42   evenement

gebeurtenis, gericht op een groot publiek, met betrekking tot kunst, sport, ontspanning,
cultuur, thematische markten en andere vertoningen.
1.43   evenemententerrein

gronden waarop evenementen plaatsvinden.
1.44   gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.45   geluidsgevoelige objecten

woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals
bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
1.46   hobbykas

een gebouw dat geheel of vrijwel geheel bestaat uit glas of ander doorzichtig materiaal en
dat dient voor het hobbymatig telen van planten.
1.47   hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
1.48   huishouden

persoon of groep van personen, die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt
daaronder niet begrepen.
1.49   kamerverhuurbedrijf

een samenstel van verblijfruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin andere
dan aan de rechtshebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf,
niet in de zin van zelfstandige woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of
gedeeltelijke verzorging.
Een en ander kan onder meer blijken uit het feit, dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt
berekend en/of betaald en elke kamer zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake
is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen.
Onder de definitie van kamerverhuur valt niet:
   de verhuur van één of twee kamers door de bewoner of eigenaar/bewoner van een
   woning aan niet meer dan in totaal 4 personen, dit mits de gezamenlijke woonoppervlakte
   niet meer bedraagt dan 30% van het totale woonoppervlakte van de woning, zulks met
   een maximum van 40m2; door het gemeentebestuur wordt degene aangewezen, die in
   het kader van deze regels als bewoner wordt aangemerkt.
1.50 kantoor

een voorziening gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel,
architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het
publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en
geholpen.




                                                                                             853
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.51   kap

een constructie van één of meerdere schuine dakvlakken ter afdekking van een gebouw.
1.52   kas

een bouwwerk van glas of ander lichtdoorlatend materiaal met een hoogte van 1,5 m of meer,
ten behoeve van de teelt of veredeling van gewassen (trek-, tunnel-, schaduw-, boog-, gaas-
en rolkassen daaronder begrepen, maar met uitzondering van schuurkassen).
1.53   kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, voor
zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit, en voor
zover de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke
uitstraling die daarbij hoort.
1.54   kolom

een constructie, die onderdeel uitmaakt van de erfafscheiding, waarbij de hoogte en de
langste zijde van het grondvlak van de kolom een verhouding hebben van minimaal 2:1 en de
langste zijde en de kortste zijde van dit grondvlak een verhouding hebben van maximaal 2:1.
1.55   kwetsbaar object

een object als bedoeld in artikel 1, onder l van het Besluit van 27 mei 2004, houdende
milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe
veiligheid inrichtingen).
(Opmerking:afhankelijk van situatie dient dit begrip nader te worden geconcretiseerd)
1.56   lessenaarsdak

een asymmetrische dakvorm met één hellend dakvlak over (nagenoeg) de volledige breedte of
diepte van een gebouw.
1.57   NEN

de door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op
het moment van vaststelling van het plan.
1.58   nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur
voor telecommunicatie.
1.59   openbaar toegankelijk gebied

Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek
algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting
van percelen door langzaam verkeer.
1.60   openbaar water

alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar zijn of direct
aansluit op openbaar gebied.
1.61   open constructies

erfafscheidingen bestaande uit lichte constructie met een overwegend transparante
uitstraling.
1.62   openbare dienstverlening

alle vormen van maatschappelijke, ondersteunende dienstverlening van overheden afkomstig.
1.63   overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enig omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met
de aarde is verbonden.



854
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.64   overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak.
1.65   pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige
eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is
1.66   particulier opdrachtgeverschap

een situatie waarin de burger of een groep van burgers - in dat laatste geval georganiseerd
als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst - ten minste het
economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid
draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning.
1.67   peil
a. de bovenkant van de afgewerkte beganegrondvloer voor gebouwen indien de bovenkant
   van de afgewerkte beganegrondvloer ligt tussen 0 en 0,15 m boven het bestaande
   gemiddelde aansluitende afgewerkte terrein;
b. in alle andere gevallen is dit de bovenkant van het bestaande gemiddelde aansluitende
   afgewerkte terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein
   passende ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan
   noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven.
1.68 permanent geluiddichte gevel (dove gevel)

een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van buitenlucht, waarin
geen te openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidswering - conform NEN
5077 - die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie
en 33 dB (ingeval van wegverkeerslawaai) en 35 dB(A) (ingeval van industrielawaai), alsmede
een bouwkundige constructie, waarin alleen bij wijze van uitzondering te openen delen
aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte, zoals
omschreven in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
1.69   praktijkruimte

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten
op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch
of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.
1.70   prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen
vergoeding.
1.71   prostitutiebedrijf

een seksinrichting of een escortonderneming.
1.72   seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte in een gebouw of een vaartuig, waarin
bedrijfsmatig of in een omvang alsof het bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden
verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; hieronder wordt
tevens verstaan een seksbioscoop, escortbedrijf, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub,
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.
1.73   seksuele dienstverlening

een bedrijfsmatige activiteit gericht op het verrichten van seksuele handelingen en/of het
verrichten van erotisch/pornografische vertoningen.
1.74   sociale huurwoning

een huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13 lid 1
onder a van de Wet op de huurtoeslag, waarbij de instandhouding voor de in een
gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor ten minste tien jaar na in gebruik
name is verzekerd.




                                                                                             855
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.75   sociale koopwoning

een koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste het bedrag genoemd in
artikel 26 lid 2 onder g van het Besluit beheer sociale-huursector, waarbij de instandhouding
voor de in een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor ten minste tien jaar na
in gebruik name is verzekerd.
1.76   speelvoorziening

Alle voorzieningen, die uitnodigen om te spelen en te ontmoeten. Naast speeltoestellen zijn
dit ook skatebanen, al dan niet verharde trapveldjes en hiermee vergelijkbare voorzieningen.
1.77   standplaats

een mobiel (verkoop)punt/ruimte ten behoeve van verkoop of dienstverlening.
1.78   twee-aaneengebouwde woning

bebouwing bestaande uit twee aaneengebouwde grondgebonden woning, die samen een
bouwblok vormen
1.79   uitbouw

een vergroting van een ruimte van een hoofdgebouw, dat in bouwkundig opzicht te
onderscheiden is van het hoofdgebouw.
1.80   verbeelding

voorheen plankaart; de digitale kaart, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen
gronden zijn aangegeven.
1.81   vliesgevel

een bouwkundige constructie aangebracht aan de buitenzijde van een gevel van een gebouw
met een geluidswerende functie ten behoeve van de betrokken gevel van het gebouw,
waarbij de afstand tussen de vliesgevel en de gevel van het gebouw ten minste 0,5 m
bedraagt.
1.82   voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of ''uitstraling'' als
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.
1.83   voorgevelrooilijn

de lijn waarin de voorgevel van een hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan.
Zie Figuur 1 in lid 1.91.1
1.84   vrijstaand bijgebouw

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
1.85   vrijstaande woning

een niet-aangebouwde woning.
1.86   Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.87   Wgh

de Wet geluidhinder.
1.88   woning

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor huisvesting
van niet meer dan één huishouden.
1.89   zadeldak

twee tegen elkaar geplaatste hellende dakvlakken boven twee (nagenoeg) evenwijdige
muren, waarbij de andere muren tot onder of even boven de dakschilden zijn opgetrokken.


856
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1.90   zijerf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van het
hoofdgebouw en tussen een denkbeeldige lijn in het verlengde van de voor- en achtergevel
van het hoofdgebouw. Zie Figuur 2 in lid 1.91.2.
1.91   FIGUREN

1.91.1 Figuur 1




                                                                                       857
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1.91.2 Figuur 2




858
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>1.91.3 Figuur D




                  859
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Artikel 2      Wijze van meten
Bij het toepassen van deze regels wordt als volgt gemeten/gerekend:
2.1    afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot
bouwperceelgrenzen wordt daar gemeten waar deze afstand het kleinst is.
2.2    bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes,
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
Bij ondergronds bouwen:
vanaf peil tot aan de bovenkant van de laagst gelegen afgewerkte vloer onder peil van een
gebouw.
2.3    breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de
scheidingsmuren; bij afwezigheid van een gevel: de rand van het bouwwerk geprojecteerd op
het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.4    vloeroppervlakte

de gebruiksoppervlakte volgens het geldende Bouwbesluit.
2.5    dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.6    goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of een ander,
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
2.7    inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de beganegrondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.8    oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.
2.9    diepte en breedte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en
-overkappingen
1. de diepte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en –overkappingen
   aan de achtergevel wordt gemeten haaks vanuit de betreffende achtergevel van het
   hoofdgebouw.
2. de breedte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en
   –overkappingen aan de zijgevel wordt gemeten haaks vanuit de betreffende zijgevel van
   het hoofdgebouw.




860
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2                    Bestemmingsregels
Artikel 3       Tuin
3.1      Bestemmingsomschrijving

De   voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw;
b.   parkeren bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
c.   perceelontsluitingen;
d.   erker ten behoeve van het wonen;
e.   luifel ter plaatse van entree van hoofdgebouwen;
f.   nutsvoorzieningen;
g.   ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - achterpad' uitsluitend voor
     een brandgang of achterpad.


3.2      Bouwregels

3.2.1    Algemene bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkapping
   zijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
   'specifieke vorm van verkeer - achterpad' geen bouwwerken mogen worden gebouwd.


3.2.2 Specifieke bouwregels erkers
a. in afwijking van het bepaalde in lid 3.2.1 Algemene bouwregels is het toegestaan op deze
    gronden erkers te bouwen;
b. voor erkers aan de voorgevel van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
    1. de diepte, gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw, bedraagt ten hoogste
       1,5 m;
    2. de breedte van de erker bedraagt ten hoogste 50% van de breedte van de gevel;
    3. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het
       hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m, hierbij mag de bouwhoogte niet meer
       bedragen dan de aanwezige goothoogte van de betreffende voorgevel;
    4. de afstand van de erker tot het betreffende openbaar toegankelijk gebied bedraagt
       ten minste 1,5 m.
c. voor erkers aan de zijgevel van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
    1. de diepte, gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw, bedraagt ten hoogste
       1,5 m;
    2. de breedte bedraagt ten hoogste 30% van de breedte van de zijgevel van het
       hoofdgebouw;
    3. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het
       hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m, hierbij mag de bouwhoogte niet meer
       bedragen dan de aanwezige goothoogte van de betreffende zijgevel;
    4. de afstand van de erker tot het openbaar toegankelijk gebied bedraagt ten minste 1
       m;
    5. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 1 m;
    6. de afstand tot de achtergevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 0,5 m.


3.2.3 Specifieke bouwregels luifel ter plaatse van entree hoofdgebouw
a. in afwijking van het bepaalde in lid 3.2.1 Algemene bouwregels is het toegestaan op deze
    gronden luifels te bouwen;
b. de diepte van de luifel bedraagt maximaal 1,50 meter;
c. de breedte van de luifel bedraagt ten hoogste de breedte van de deur(en) van de entree
    vermeerderd met 1 m;
d. de bouwhoogte van de luifel bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag
    van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m, hierbij mag de bouwhoogte niet meer
    bedragen dan de aanwezige goothoogte van de gevel, waartegen de luifel wordt
    gebouwd;
e. de luifel wordt gebouwd tegen de gevel, waarin de entree is gelegen.




                                                                                            861
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3.2.4 Bouwwerken geen gebouw zijnde en geen overkappingen zijnde
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 meter;
b. in afwijking van sub a bedraagt de bouwhoogte van de erfafscheidingen op het zijerf en
    achtererf ten hoogste 2 m;
c. in afwijking van sub a is het bij woningen met de bestemming Wonen - 1 toegestaan om
    een erfafscheiding te bouwen, die is samengesteld uit kolom met een bouwhoogte van ten
    hoogste 1,5 meter met daartussen een open constructies met een bouwhoogte van ten
    hoogste 1,25 meter;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde,
    bedraagt ten hoogste 3 m.


3.3    Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren op eigen erf 2' is het
   niet toegestaan de gronden ter plaatse zodanig in te richten, dat het parkeren van
   minimaal 2 auto's niet mogelijk is.




862
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Artikel 4      Verkeer - Verblijfsgebied
4.1    Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de
   aangrenzende bestemmingen;
b. reclame-uitingen;
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen,
   perceelontsluitingen, nutsvoorzieningen, water, speelvoorzieningen, voorzieningen ten
   behoeve van gescheiden inzameling en wegmeubilair.


4.2    Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
   gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van windschermen bedraagt ten hoogste 1,5 m;
d. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 9 m.




                                                                                               863
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Artikel 5      Wonen - 1
5.1     Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen in vrijstaande woningen met de mogelijkheid van aan-huis-gebonden
   beroepen;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen,
   parkeervoorzieningen, perceelontsluitingen, tuinen en water.


5.2     Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en hiervoor gelden de volgende regels:
5.2.1   Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. per bouwvlak is ten hoogste één woning toegestaan;
c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de
   aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
d. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de
   aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
e. bij hoofdgebouwen mag de goothoogte worden doorbroken met dakkapellen onder de
   voorwaarde, dat deze constructie minimaal 0,5 m onder de noklijn is gelegen en de
   onderzijde van de constructie in het dakvlak minimaal 0,5 m boven de goot is geplaatst;
f. bij hoofdgebouwen mag de goothoogte worden doorbroken met een dakopbouw op een
   zadeldak onder de voorwaarde, dat de dakhelling van dit zadeldak maximaal 30 graden
   bedraagt.


5.2.2   Erfbebouwing
Algemene regels
a. de gezamenlijke oppervlakte van aanbouw, uitbouw, bijgebouw en overkapping bedraagt
    ten hoogste 50% van het zijerf en achtererf binnen de bestemming Wonen - 1 met een
    maximum van 100 m2;
b. de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen tot
    bouwperceelgrens bedraagt 0 m of ten minste 1 m.

Aan-/uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en -overkappingen
c. de gezamelijke breedte van aan- en uitbouwen en aangebouwd bijgebouw en
   overkapping en -overkappingen, gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw,
   bedraagt ter plaatse van de betreffende zijgevel ten hoogste 60% van de breedte van het
   hoofdgebouw met een maximum van 5 m;
d. de gezamenlijke diepte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en
   -overkappingen, gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw, bedraagt ter
   plaatse van de betreffende achtergevel ten hoogste 4 m;
e. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste
   bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;
f. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten
   hoogste 4,5 m;
g. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste
   bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;

Vrijstaande bijgebouwen en overkappingen
h. vrijstaand bijgebouw en overkappingen zijn toegestaan indien aan de volgende regels
     wordt voldaan:
     1. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen worden op ten minste 1 m afstand van het
        hoofdgebouw en op ten minste 1 m afstand van de erfbebouwing zoals bedoeld in lid
        5.2.2 sub c en d gebouwd;
     2. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
     3. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4,5 m;
     4. in afwijking van het bepaalde onder 3 bedraagt de bouwhoogte van vrijstaande
        bijgebouwen op of binnen een afstand van 2 m van de bouwperceelgrens ten hoogste



864
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>         3 m indien ingevolge 'Figuur D' nadelige verandering optreedt in de
         bezonningssituatie;
      5. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m.


5.2.3    Dakterrassen
Voor dakterras gelden de volgende regels:
a. dakterrassen zijn toegestaan op de achtergevel en/of zijgevel van het hoofdgebouw en
   op aan- en uitbouw indien zowel de achtergevel als de zijgevel is gericht naar openbaar
   toegankelijk gebied;
b. dakterrassen zijn niet toegestaan aan de voorgevel van de woning;
c. de bouwhoogte van terrashekken ten behoeve van dakterrassen bedraagt ten hoogste
   1,2 m boven de vloer van het dakterras.


5.2.4    Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
b. in afwijking van lid a bedraagt de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de
   voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde,
   bedraagt ten hoogste 3 m.


5.2.5    Zwembaden
Achter de voorgevelrooilijn is per woning één zwembad toegestaan, met dien verstande dat:
1. de oppervlakte van het zwembad maximaal 10% van de oppervlakte van het bouwperceel
   mag bedragen, met een maximum van 50m²;
2. de afstand van het zwembad tot de perceelsgrens minimaal 5 m dient te bedragen;
3. de afstand van het zwembad tot de grens van de weg minimaal 15 m dient te bedragen;
4. de bouwhoogte van de rand van het zwembad en de overige bij het zwembad behorende
   voorzieningen maximaal 0,3 m mag bedragen, gemeten vanaf het aangrenzende maaiveld.


5.3      Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels;
a. de uit te oefenen functie van bijgebouwen zoals bedoeld in lid 5.2.2 sub h is ondergeschikt
   aan de woonfunctie;
b. een aan-huis-gebonden beroep mag uitsluitend worden uitgeoefend met inachtnemening
   van de volgende regels:
   1. de woonfunctie blijft als primaire functie gehandhaafd;
   2. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen bedraagt ten
       hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning, inclusief aan- en
       uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, met een maximum van 50 m² met
       inachtneming van de volgende voorwaarden:
           ten behoeve van de activiteiten is voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
           het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer;
           het gebruik van vrijstaande bijgebouwen is niet toegestaan;
           er vindt geen horeca en geen detailhandel plaats, uitgezonderd een beperkte
           verkoop ondergeschikt aan een beroep aan huis.


5.4      Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1
Bestemmingsomschrijving voor het toestaan van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten met
in achtneming van de volgende regels:
a. de activiteiten worden door de bewoner uitgeoefend;
b. de woning behoudt in overwegende mate haar woonfunctie en heeft een ruimtelijke
    uitstraling, die met de woonfunctie in overeenstemming is;
c. de vloeroppervlakte ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten
    hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning, inclusief aan- en
    uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, met een maximum van 50 m²:


                                                                                          865
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>d. het is niet toegestaan om vrijstaande bijgebouwen voor kleinschalige bedrijfsmatige
   activiteiten in gebruik te nemen
e. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer;
f. ten behoeve van de activiteiten is voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
g. seksinrichtingen zijn niet toegestaan.




866
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Artikel 6      Wonen - 2
6.1     Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen in aaneengebouwde woningen met de mogelijkheid van aan-huis-gebonden
   beroepen;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen,
   parkeervoorzieningen, perceelontsluitingen, tuinen en water;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - achterpad' uitsluitend voor
   een brandgang of achterpad.


6.2     Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en hiervoor gelden de volgende regels:
6.2.1   Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de
   aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de
   aanduiding 'maximum goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
d. bij hoofdgebouwen mag de goothoogte worden doorbroken met dakkapellen onder de
   voorwaarde, dat deze constructie minimaal 0,5 m onder de noklijn is gelegen en de
   onderzijde van de constructie in het dakvlak minimaal 0,5 m boven de goot is geplaatst;
e. bij hoofdgebouwen mag de bouw- en goothoogte worden doorbroken met een
   dakopbouw op een zadeldak onder de voorwaarde, dat de dakhelling van dit zadeldak
   maximaal 30 graden bedraagt.


6.2.2   Erfbebouwing
Algemene regels
a. de gezamenlijke oppervlakte van aanbouw, uitbouw, bijgebouw en overkapping bedraagt
    ten hoogste 50% van het zijerf en achtererf binnen de bestemming Wonen - 2 met een
    maximum van 100 m2;
b. de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen tot
    bouwperceelgrens bedraagt 0 m of ten minste 1 m;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - achterpad' mogen geen
    bouwwerken worden gebouwd;
Aan-/uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en -overkappingen
d. de gezamelijke breedte van aan- en uitbouwen en aangebouwd bijgebouw en
    overkapping en -overkappingen, gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw,
    bedraagt ter plaatse van de betreffende zijgevel ten hoogste 4 m;
e. de gezamenlijke diepte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en
    -overkappingen, gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw, bedraagt ter
    plaatse van de betreffende achtergevel ten hoogste 3 m;
f. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste
    bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;
g. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten
    hoogste 4,5 m;
h. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste
    bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;

Vrijstaande bijgebouwen en overkappingen
i. Een vrijstaand bijgebouw en overkappingen zijn toegestaan indien aan de volgende
     regels wordt voldaan:
     1. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen worden op ten minste 1 m afstand van het
        hoofdgebouw en op ten minste 1 m afstand van de erfbebouwing zoals bedoeld in lid
        6.2.2 sub d en e gebouwd;
     2. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
     3. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4,5 m;
     4. in afwijking van het bepaalde onder 3 bedraagt de bouwhoogte van vrijstaande



                                                                                          867
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>         bijgebouwen op of binnen een afstand van 2 m van de bouwperceelgrens ten hoogste
         3 m indien ingevolge 'Figuur D' nadelige verandering optreedt in de
         bezonningssituatie;
      5. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m.


6.2.3    Dakterrassen
Voor dakterras gelden de volgende regels:
a. dakterrassen zijn toegestaan op de achtergevel en/of zijgevel van het hoofdgebouw en
   op aan- en uitbouw indien zowel de achtergevel als de zijgevel is gericht naar openbaar
   toegankelijk gebied;
b. dakterrassen zijn niet toegestaan aan de voorgevel van de woning;
c. de bouwhoogte van terrashekken ten behoeve van dakterrassen bedraagt ten hoogste
   1,2 m boven de vloer van het dakterras.


6.2.4    Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
b. in afwijking van lid a bedraagt de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de
   voorgevelrooilijn ten hoogste 1 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde,
   bedraagt ten hoogste 3 m.


6.3      Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels;
a. de uit te oefenen functie van bijgebouwen zoals bedoeld in lid 6.2.2 is ondergeschikt aan
   de woonfunctie;
b. een aan huis gebonden beroep mag uitsluitend worden uitgeoefend met inachtneming van
   de volgende regels:
   1. de woonfunctie blijft als primaire functie gehandhaafd;
   2. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen bedraagt ten
       hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning, inclusief aan- en
       uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, met een maximum van 50 m² met
       inachtneming van de volgende voorwaarden:
           ten behoeve van de activiteiten is voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
           het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer;
           het gebruik van vrijstaande bijgebouwen is niet toegestaan;
           er vindt geen horeca en geen detailhandel plaats, uitgezonderd een beperkte
           verkoop ondergeschikt aan een beroep aan huis.


6.4      Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 voor
het toestaan van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten met in achtneming van de volgende
regels:
a. de activiteiten worden door de bewoner uitgeoefend;
b. de woning behoudt in overwegende mate haar woonfunctie en heeft een ruimtelijke
    uitstraling, die met de woonfunctie in overeenstemming is;
c. de vloeroppervlakte ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten
    hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning, inclusief aan- en
    uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, met een maximum van 50 m²:
d. het is niet toegestaan om vrijstaande bijgebouwen voor kleinschalige bedrijfsmatige
    activiteiten in gebruik te nemen;
e. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer;
f. ten behoeve van de activiteiten is voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
g. seksinrichtingen zijn niet toegestaan.




868
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Artikel 7      Waarde - Archeologie
7.1     Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
geldende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden.


7.2     Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend
   bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten
   hoogste 3 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met
   inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels -
   uitsluitend worden gebouwd, indien:
   1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft
       overgelegd van een archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de kwaliteitsnorm voor
       de Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische waarde van de betrokken
       locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
   2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten
       niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
       omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden,
       gericht op:
            het behoud van de archeologische resten in de bodem;
            het doen van opgravingen;
            het begeleiden van het bouwrijp maken en van de bouwactiviteiten door een
            archeologische deskundige.
c. het bepaalde in lid 7.2 onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan
   betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
   1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de
       oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en/of waarbij
       gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
   2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - speciaal':
            er geen grondwerk wordt verricht dieper dan 80 cm onder maaiveld en er geen
            hei- en schroefwerkzaamheden zullen worden verricht; óf
            het te bouwen oppervlak een omvang heeft die kleiner is dan 0 m².


7.3   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

7.3.1   Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem met 0,50 meter;
b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
    diepploegen, egaliseren, ontginnen, alsmede het graven of vergraven, verruimen of
    dempen van sloten, vijvers en andere wateren en aanleggen van drainage;
c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van
    voorwerpen;
d. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
f. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet- ,ruiter- of rijwielpaden, banen of
    parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
g. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee
    verband houdende constructies, installaties of apparatuur.




                                                                                         869
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>7.3.2   Uitzondering op het aanlegverbod
Het verbod van 7.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden, die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 7.2 in acht is genomen;
b. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van
    onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en
    beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
d. ten dienste van het archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
e. in het gebied met de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - speciaal':
    1. er geen grondwerk wordt verricht dieper dan 80 cm onder maaiveld en er geen hei- en
       schroefwerkzaamheden zullen worden verricht; óf
    2. het te bouwen oppervlak een omvang heeft die kleiner is dan 0 m².


7.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 7.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek kan aantonen dat
op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken
en werkzaamheden toelaatbaar, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
    bouwwerk zijnde, of van werkzaamhedenaanleg een rapport heeft overgelegd van een
    archeologisch onderzoek zoals gesteld in de kwaliteitsnorm voor de Nederlandse
    Archeologie, waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel
    van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet
    worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
    omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
    werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op
    1. het behoud van de archeologische resten in de bodem;
    2. het doen van opgravingen;
    3. het begeleiden van het bouwrijp maken en van de bouwactiviteiten door een
        archeologische deskundige.


7.4     Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen besluiten met toepassing van artikel 3.6 1e lid onder a
van de Wet ruimtelijke ordening, geheel of gedeeltelijk de verbeelding van het
bestemmingsplan te wijzigen door:
a. op de verbeelding de bestemming 'Waarde - Archeologie' geheel of gedeeltelijk te doen
   vervallen of van omvang te veranderen indien op basis van aanvullend en/of definitief
   archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische
   waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische bescherming of zorg
   nodig is;
b. op gronden alsnog de bestemming 'Waarde - Archeologie' te leggen indien uit
   archeologisch onderzoek blijkt, dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn.




870
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3                  Algemene regels
Artikel 8     Anti-dubbeltelregel
Grond, die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.




                                                                                       871
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Artikel 9      Algemene bouwregels
9.1     Overschrijding bouw- en bestemmingsgrenzen
1. De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen mogen worden overschreden door:
   a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen,
      hellingbanen, balkons, entreeportalen, zonnecollectoren en veranda's, mits de
      overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt;
   b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, zoals dakoverstekken,
      gevelversieringen en funderingen, mits de overschrijding ten hoogste 1m bedraagt;
1. De bouw- en bestemmingsgrenzen mogen worden overschreden, indien geen
   onevenredige afbreuk wordt gedaan aan ingevolge de bestemming gegeven
   gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken, door:
   a. ondergeschikte bouwdelen, zoals dakoverstekken, gevelversieringen en funderingen
      alsmede balkons, luifels en zonnecollectoren, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m
      bedraagt.


9.2     Ondergronds bouwen en -aanleggen

9.2.1   Ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
gelden, behoudens in deze regels opgenomen bepalingen, geen beperkingen.
9.2.2   Ondergrondse bouwwerken
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken, gelden de volgende bepalingen, tenzij in
de regels anders is opgenomen:
a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitende toegestaan binnen het bouwvlak;
b. de ondergrondse bouwhoogte van de ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4
    meter beneden maaiveld;
c. bij het berekenen van de bebouwingspercentages, of van het maximaal te bebouwen
    oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking
    genomen.


9.2.3   Afwijken voor ondergronds bouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in lid 9.2.2 Ondergrondse bouwwerken voor het bouwen van ondergrondse
bouwwerken met een ondergrondse bouwhoogte van maximaal 10 m onder maaiveld onder
de voorwaarde dat de waterhuishouding niet ontoelaatbaar wordt verstoord.


9.3     Bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen
a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Woningwet en/of Wet algemene bepalingen
   omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig
   of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de
   bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en
   oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de
   betreffende bestemming, geldt dat:
   1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen
        als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;
   2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen
        als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw
   op dezelfde plaats plaatsvindt.
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld in lid a, is het Overgangsrecht bouwwerken als
   opgenomen in dit plan niet van toepassing.




872
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Artikel 10 Algemene gebruiksregels
10.1   Evenementen buiten aangewezen evenemententerreinen

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan geldt ten aanzien van
het gebruik de volgende regel:
Niet-locatie gebonden evenementen, zoals bedoeld in artikel 2.24 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Teylingen, zijn in het plangebied toegestaan en niet gebonden aan
de in dit plan aangewezen evenemententerreinen.




                                                                                         873
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
11.1   Overschrijding bouwgrenzen

Het bevoegd gezag kan -tenzij hiervoor op grond van hoofdstuk 2 al een
omgevingsvergunning kan worden verleend- een omgevingsvergunning verlenen voor het
afwijken van de regels voor overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde
bestemmingsgrenzen, voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand
van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het
bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. Deze omgevingsvergunning wordt niet
verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de
bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.




874
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Artikel 12 Algemene wijzigingsregels
12.1   Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6, lid 1 sub a van de Wet
ruimtelijke ordening de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van
overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is
in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten
hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.


12.2   Archeologische waarden

12.2.1 Wijziging ten behoeve van verwijdering van bestemming
Burgemeester en wethouders kunnen besluiten één of meer bestemmingsvlakken met de
bestemming Waarden - Archeologie geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische
   waarden aanwezig zijn;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat
   het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische
   waarden voorziet.




                                                                                        875
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Artikel 13 overige regels
13.1   Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen, waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op
het moment van de vaststelling van het plan.




876
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4                   Overgangs- en slotregels
Artikel 14 Overgangsrecht
14.1   Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
   aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
   omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het bestemmingsplan, mag, mits
   deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
   1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
        veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
        gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning
   verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid
   onder a, met ten hoogste 10%;
c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
   van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende
   plan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan.


14.2   Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
   van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a,
   te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
   door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
   plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
   daarna te hervatten of te laten hervatten;
d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
   voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat
   plan.




                                                                                           877
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Artikel 15 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Kaagstraat en
Norremeerstraat, Warmond'.




878
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>