<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                Gemeente Teylingen                                                            Postadres
                Mevrouw J. Braam                                                              Postbus 1123
                Postbus 149                                                                   2302 BC Leiden
                2215 ZJ VOORHOUT                                                              Telefoon (088) 246 5000
                                                                                              Fax (088) 246 5001
                                                                                              info@brandweer.vrhm.nl
                                                                                              www.brandweer.nl/hollandsmidden




Verzenddatum 29 september 2014          Contactpersoon     Fred Uljee                    Bijlage(n) 2
Zaak kenmerk Z-2014-041015                    Telefoon     088-2466224
 Ons kenmerk UIT-2014-043689                    E-mail     info@brandweer.vrhm.nl
 Uw kenmerk                                 Onderwerp      Advies voorontwerp bestemmingsplan Kaag- en Norremeerstraat
 Uw brief van                                  Locatie     in Warmond
                                                           Kaagstraat/Norremeerstraat Warmond

                                                         Graag bij correspondentie zaak kenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden.




                Geachte mevrouw Braam,

                Op 18 september 2014 hebt u een brandveiligheidsadvies voorontwerp bestemmingsplan gevraagd
                voor Woonfunctie, Kaag- en Norremeerstraat in Warmond. In deze brief leest u ons
                brandveiligheidsadvies.

                Positief brandveiligheidsadvies onder voorbehoud:
                Het bestemmingsplan is getoetst aan de externe veiligheidsaspecten en de nu geldende
                ”Praktijkrichtlijn Bereikbaarheid’’ en ”Praktijkrichtlijn Bluswatervoorziening’’ van de Regionale
                Brandweer Hollands-Midden. Het voorgelegde voorontwerp bestemmingsplan geeft de
                Veiligheidsregio Hollands Midden geen aanleiding tot het maken van opmerkingen in het kader
                van het aspect externe veiligheid. De Brandweer Hollands Midden is van mening dat de adequate
                hulpverlening in het plangebied ontoereikend is, het plangebied voldoet hiermee niet aan de
                aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening waardoor er bezwaren zijn tegen het
                onvoorwaardelijke instemmen van deze adviesaanvraag.

                In de bijlage vindt u ons adviesrapport. Daarin is aangegeven op welke punten de aanvraag niet
                of niet volledig voldoet. Ook leest u welke documenten de aanvrager eventueel nog moet
                aanleveren. Wij adviseren u de nodige aanpassingen en/of aanvullingen als voorwaarden op te
                nemen in uw goedkeuring

                In de bijlage vindt u ons adviesrapport. Daarin is aangegeven op welke punten de aanvraag niet
                of niet volledig voldoet. Ook leest u welke documenten de aanvrager eventueel nog moet
                aanleveren. Wij adviseren u de aanvraag te laten aanpassen en deze opnieuw ter beoordeling
                aan Brandweer Hollands Midden aan te bieden

                Afwijken van dit advies?
                Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Verder verzoek ik u mij te
                informeren over de verdere besluitvorming over dit bestemmingsplan. Alvast hartelijk dank
                hiervoor.




                                                                                                                                -1 van 6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Wilt u reageren?
Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in de aanhef genoemde
contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@brandweer.vrhm.nl.
Vermeld hierbij ons kenmerk.

Met vriendelijke groet,

Namens H.E.N.A. Meijer, regionaal commandant Brandweer Hollands Midden,




Bijlagen:
- Adviesrapport
- Toetsingsrapport




                                                                                           -2 van 6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Adviesrapport
Betreft advies behorende bij brief met kenmerk UIT-2014-043689

Opmerkingen en toelichting op het advies:

Bluswater en bereikbaarheid:
    1. Voor een adequate hulpverlening bij een incident is het van belang dat de bereikbaarheid
       en bluswatervoorziening op orde is. Houd daarom rekening met het volgende.
           a. Het plangebied moet via minstens twee, toegangswegen bereikbaar zijn, hier
               voldoet het plan niet aan immers de Norremeerstraat is een straat met een
               éénzijdige ontsluiting.
           b. De wegen binnen het plangebied moeten minimaal 4,5 meter breed zijn
               (minimale verharding breed 3,25 meter) met een vrije hoogte van 4,2 meter.
           c. Voor de gebouwen geldt dat primaire bluswatervoorziening binnen 40 meter
               vanaf de brandweeringang aanwezig moet zijn.
           d. De maximale afstand tussen de inzetlocatie en de dichtstbijzijnde secundaire
               bluswatervoorziening mag maximaal 160 meter zijn.

Specifiek voor dit plangebied (Norremeerstraat) betekent dit dat niet voldaan wordt aan een
bereikbaarheid middels tweezijdige ontsluiting en een 2e ontsluiting, een zgn
calamiteitenontsluiting, geadviseerd wordt.
De plankaart is te summier om de afmeting van de wegen te kunnen beoordelen m.b.t.
wegbreedtes en bochtstralen. Geadviseerd wordt om de afdeling Weg- en Waterbouw van de
gemeente Teylingen hier over te laten adviseren.

Aanbevelingen / Restrisico:
   2. Indien het maken van een 2e ontsluiting voor de Norremeerstraat niet mogelijk is bestaat
      de kans dat, ingeval van een calamiteit waarbij een gedeelte van de Norremeerstraat
      geblokkeerd wordt, het achterliggende gebied niet of moeilijk bereikbaar zal zijn voor
      hulpverleningsdiensten.

Nader in te dienen gegevens:
Wij adviseren de hieronder genoemde gegevens in de volgende fase voor advies aan te bieden
aan de brandweer.
     Projecteringstekening brandkranen van het waterleidingbedrijf
     Open water en opstelplaatsen brandweer
     Tekening bereikbaarheid schaal 1:500 / 1:1000

Beoordeelde documenten:

Omschrijving:                   Kenmerk:                         Datum:
Plankaart                       Projectnummer 13A040             3 juni 2014




Toetsingsomvang:
Op de navolgende onderdelen is het bouwplan getoetst:
   1. Besluit veiligheidsregio’s artikel 3.2.1
   2. Bouwbesluit Artikel 6.30, 6.35, 6.37 en 6.38



                                                                                              -3 van 6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3. ”Praktijkrichtlijn Bereikbaarheid”
4. ”Praktijkrichtlijn Bluswatervoorziening”
5. Brandweeradvies Externe veiligheid




                                              -4 van 6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Toetsingsrapport

Betreft advies behorende bij briefkenmerk UIT-2014-043689

Externe Veiligheid
Zijn de aangeleverde gegevens in overeenstemming met de gegevens van de risicokaart
    Voldoet              Voldoet niet          Niet van toepassing

Bestaande problemen in het plangebied
Zijn er bij de brandweer bestaande problemen met bereikbaarheid en bluswatervoorziening (zie
ook onderstaande vragen) bekend in het plangebied.
    Ja                     Nee                   Niet van toepassing

Opkomsttijden (Besluit veiligheidsregio’s artikel 3.2.1.)
De brandweer kan binnen de opkomsttijd aanwezig zijn. De opkomsttijd is afhankelijk van de
risico’s / gebruiksfuncties. Door middel van de Geo viewer dekkingsplan / KVT kan op
gebouwniveau de opkomsttijd bepaald worden.
    Voldoet                   Voldoet niet            Niet van toepassing

Wegcategorisering (gemeentelijk verkeer en vervoersplan
Is de weg ingericht naar de wegcategorisering (snelheid) die volgens het gemeentelijk verkeer en
vervoersplan op deze weg van toepassing is.
    Voldoet                Voldoet niet           Niet van toepassing
Voldoen de snelheidsbelemmerende maatregelen aan de wegcategorisering.
    Voldoet                Voldoet niet           Niet van toepassing

Verkeersbelemmerende maatregelen (praktijkrichtlijn bereikbaarheid)
Hfdst.9 Zijn de verkeersbelemmerende maatregelen voldoende snel weg te halen.
   Voldoet                 Voldoet niet          Niet van toepassing

Dimensionering wegen (Bouwbesluit)
6.37. Maatvoering van de wegen.
   Voldoet                Voldoet niet         Niet van toepassing
Bochtstralen van de wegen.
   Voldoet                Voldoet niet         Niet van toepassing
6.37. Asbelasting van de wegen 100 kN (NEN 1008 klasse 30)
   Voldoet                Voldoet niet         Niet van toepassing
6.37. Vrije doorgangshoogte 4.20 meter.
   Voldoet                Voldoet niet         Niet van toepassing

Bereikbaarheid bouwwerk (praktijkrichtlijn bereikbaarheid / Bouwbesluit)
Bb. 6.37 Toegang bouwwerk met blusvoertuig bereikbaar tot 10 meter.
   Voldoet                 Voldoet niet            Niet van toepassing
5.2.2. Objecten 2 kanten benaderbaar.
   Voldoet                 Voldoet niet            Niet van toepassing
6.3. Doodlopende wegen.
   Voldoet                 Voldoet niet            Niet van toepassing
5.2.1. Object binnen 1 minuut van verkeersader.
   Voldoet                 Voldoet niet            Niet van toepassing
9.2. Voldoende parkeergelegenheid.



                                                                                             -5 van 6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   Voldoet                Voldoet niet           Niet van toepassing

Tertiaire bluswatervoorziening (praktijkrichtlijn bluswatervoorziening)
4.3.3. Maximale afstand tussen object en waterwinning 1000 meter (over de weg gemeten)
   Voldoet                 Voldoet niet               Niet van toepassing
4.3.2. Capaciteit 240 m /uur.
                       3

   Voldoet                 Voldoet niet               Niet van toepassing
4.3.3. Opstelplaats open water voor afzetcontainer.
   Voldoet                 Voldoet niet               Niet van toepassing

Secundaire bluswatervoorziening
4.2.3. Maximale afstand tussen object en waterwinning 320 meter (over de weg gemeten)
   Voldoet                  Voldoet niet          Niet van toepassing
4.2.2. Capaciteit 90 m3/uur.
   Voldoet                  Voldoet niet          Niet van toepassing
4.2.3. Opstelplaats open water.
   Voldoet                  Voldoet niet          Niet van toepassing

Capaciteit primaire bluswatervoorziening (praktijkrichtlijn bluswatervoorziening)
4.1. De benodigde capaciteit voor een primaire bluswatervoorziening bedraagt ten minste 60
m3/uur. In nieuwbouwwijken met eengezinswoningen kan volstaan worden met 30 m3/uur
3.1. Noodzakelijke minimale capaciteit primaire bluswatervoorziening.
   Voldoet                 Voldoet niet              Niet van toepassing

Bereikbaarheid primaire bluswatervoorziening (praktijkrichtlijn bluswatervoorziening)
11.2 Voor de situering van een primaire bluswatervoorziening worden dekkingscirkels van 40
meter rond de bluswatervoorziening gehanteerd. Op deze wijze bedraagt de afstand tussen de
bluswatervoorzieningen onderling maximaal 80 meter. Wanneer in de straat of de weg een
fysieke scheiding is aangebracht, zoals een gracht of een hekwerk, gelden bovengenoemde
maten per weg-/straathelft.
    Voldoet                 Voldoet niet           Niet van toepassing
11.2. Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd en rondom vrij van obstakels zijn.
    Voldoet                 Voldoet niet           Niet van toepassing
11.2. Brandkranen mogen niet in parkeervakken liggen.
    Voldoet                 Voldoet niet           Niet van toepassing




                                                                                             -6 van 6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>