<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 36 bij
Bijlage    bij regels:
                regels:Molenbiotoop
                        Molenbiotopen

Binnen en grenzend aan het plangebied ligt een aantal molens (tevens rijksmonumenten), waarvan de
molenbiotopen binnen de plangrens reiken. Deze molens dienen vanuit historisch perspectief
beschermd te worden. Bij deze bescherming behoort ook het garanderen van een bepaalde
hoeveelheid windvang voor deze molens, zodat de wieken kunnen blijven draaien. In het buitengebied
is één molen aanwezig, de Sint Petrus molen nabij Roggel. Daarnaast zijn er ook molens gelegen in
de diverse kernen, waarvan de molenbiotoop tot over het plangebied reikt. Het betreft:

     1. Sint Antoniusmolen te Heythuysen
     2. Molen De Hoop te Horn
     3. Molen De Welvaart te Horn
     4. Aurora-molen te Baexem

Voor de exacte bepaling van de maximale bouwhoogten en hoogte van bomen is de in het boekwerk
‘De Hollandsche Molen’ van gelijknamige vereniging opgenomen formule gehanteerd. Aan de hand
van enkele variabelen, waaronder de afstand tot de molen, kan middels deze formule berekend
worden wat de maximale bouwhoogten/ hoogte van bomen en heesters (hoog opgaand groen) op een
locatie binnen de molenbiotoop zijn. De molenbiotoop geldt, volgens voornoemd boekwerk, voor een
gebied met een straal van 400 meter rond de molen, omdat daarbuiten de invloeden van bebouwing
op de windvang van de molen minimaal zijn. Extreem hoge bebouwing direct buiten deze
invloedscirkel van 400 meter kan toch voor extra hinder in de windvang zorgen, maar wordt hier
verder buiten beschouwing gelaten, aangezien de effecten hiervan gering zijn en aangezien dergelijke
bouwhoogten/hoogten van bomen en heesters (hoog opgaand groen) in onderhavig plan niet
voorkomen.

De formule die gebruikt wordt voor de bepaling van de maximale bouwhoogte/hoogte van bomen en
heesters (hoog opgaand groen) luidt als volgt: H(x) = (x/n) + c* z, met dien verstande dat binnen een
afstand van 100 meter van de molen niet mag worden bebouwd. Vanaf 100 meter geldt een oplopende lijn
die met de formule te bepalen is.

Waarbij geldt dat:

H(x):   maximale toelaatbare hoogte van een obstakel op afstand x (in meters)
x:      afstand van een obstakel tot de molen (in meters)
n:      een constante, afhankelijk van de ruwheid van de omgeving en de maximaal toelaatbare windreductie
        (140 voor open, 75 voor ruw en 50 voor gesloten gebied)
c:      een constante, afhankelijk van de maximaal toelaatbare windreductie (gewoonlijk met de waarde 0,2)
z:      askophoogte (helft van lengte gevlucht + eventueel de hoogte van de belt, berg of stelling)



Wil men de afstand berekenen waarop een obstakel van een bepaalde hoogte geplaatst mag worden,
dan is de volgende, herschreven formule praktischer.

x = n * (H(x) – c * z)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De coëfficiënten voor de terreingesteldheid en terreingesteldheid worden bepaald door de waarden in
de volgende tabel:

                                 n                        c
1. Sint Petrus, Roggel           afhankelijk van zijde*   0,2
2. Sint Antonius, Heythuysen     50 (gesloten gebied)     0,2
3. De Hoop, Horn                 50 (gesloten gebied)     0,2
4. De Welvaart, Horn             50 (gesloten gebied)     0,2
5. Aurora-molen, Baexem          afhankelijk van zijde*   0,2



*De berekening kan verfijnd worden door ter plaatse de biotoop te bekijken en de ruwheid van het
terrein in verschillende richtingen rondom de molen te inventariseren. Zo zal bij een molen aan de
rand van een dorp een bepaalde sector wellicht ‘open’ zijn, terwijl de dorpskant ‘ruw’ of ‘gesloten’ is. In
dat geval dienen er dus meerdere berekeningen uitgevoerd te worden om de aanvaardbare
obstakelhoogte te bepalen.

De drie ruwheidscategorieën zijn als volgt.

Open: Vlak land met alleen oppervlakkige begroeiing (gras) en soms geringe obstakels. Bijvoorbeeld
startbanen, weiland zonder windsingels, braakliggend bouwland.

Ruw: Bouwland met afwisselend hoge en lage gewassen. Grote obstakels (rijen bebladerde bomen,
lage boomgaarden enzovoort) met onderlinge afstanden van omstreeks tien tot vijftien maal hun
hoogte. Wijngaarden, maisvelden en dergelijke

Gesloten: Bodem regelmatig en volledig bedekt met vrij grote obstakels, met tussengelegen ruimten
niet groter dan enkele malen de hoogte van de obstakels. Bijvoorbeeld bossen en lage bebouwing.

Voor de molens gelden de volgende waarden:

                                 z                        opmerking
1. Sint Petrus, Roggel           14,75                    gevlucht 24,5 m. en belt 2,5 m.
2. Sint Antonius, Heythuysen     17,6                     gevlucht 26,2 m. en belt 4,5 m.
3. De Hoop, Horn                 12,7                     gevlucht 22 m. en belt 1,7 m.
4. De Welvaart, Horn             13,35                    gevlucht 22,3 m. en belt 2,2 m.
5. Aurora-molen, Baexem          12,62                    gevlucht 25,24 m.



Als alle waarden ingevuld worden volgt hieruit de volgende formule voor de maximale
bebouwingshoogte-bepaling:

                                 H(x) = (x/n) + c* z            H(x) =
1. Sint Petrus, Roggel           (x/n) +0,2 * 14,75             (x/n) + 2,95
2. Sint Antonius, Heythuysen     (x/50) +0,2 * 17,6             (x/50) + 3,52
3. De Hoop, Horn                 (x/50) +0,2 * 12,7             (x/50) + 2,54
4. De Welvaart, Horn             (x/50) +0,2 * 13,35            (x/50) + 2,67
5. Aurora-molen, Baexem          (x/n) +0,2 * 12,62             (x/n) + 2,524
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>