<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK

DE AALSVOORTEN (ONG)

TE HAPS

GEMEENTE CUIJK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
De Aalsvoorten (ong) te Haps
in de gemeente Cuijk


     Opdrachtgever           JAVO vastgoed

                             Bonkelaar 14

                             6595 CC Ottersum



               Project       CUY.JAV.NEN

    Rapportnummer            15104230

      Versienummer           D1

                Status       Eindrapportage

               Datum         17 december 2015



            Vestiging        Boxmeer

            Opsteller        Drs. R.R.A. Michiels

                Paraaf




  Kwaliteitscontrole         Ing. R.A.J. Pijnenburg

                Paraaf




 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
 systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
 waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

 In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
 sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
 de juistheid en volledigheid van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                    INHOUDSOPGAVE

1     INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2     VOORONDERZOEK................................................................................................................... 1
      2.1      Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 1
      2.2      Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek ................................................................. 2
      2.3      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
      2.4      Calamiteiten ...................................................................................................................... 2
      2.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 3
      2.6      Belendende percelen/terreindelen.................................................................................... 3
      2.7      Terreininspectie ................................................................................................................ 3
      2.8      Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3
      2.9      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 3
      2.10     Bodemopbouw .................................................................................................................. 4
      2.11     Geohydrologie .................................................................................................................. 4
3     CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) ................................................. 4
4     VELDWERK ................................................................................................................................ 4
      4.1      Algemeen.......................................................................................................................... 4
      4.2      Grondonderzoek ............................................................................................................... 5
               4.2.1  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5
               4.2.2  Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 5
      4.3      Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 5
               4.3.1  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5
               4.3.2  Bemonstering ..................................................................................................... 6
5     LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 6
      5.1      Uitvoering analyses .......................................................................................................... 6
      5.2      Toetsingskader ................................................................................................................. 7
      5.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters ...................................................................... 8
6     SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 10




BIJLAGEN:

1.      - Topografische ligging van de locatie
2a.     - Locatieschets
2b.     - Foto's onderzoekslocatie
3.      - Boorprofielen
4a.     - Analysecertificaten
4b.     - Getoetste analyseresultaten
5.      - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
6.      - Geraadpleegde bronnen
7.      - Uitgevoerde bodemonderzoeken



                                                                                                                              15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1     INLEIDING

Econsultancy heeft van JAVO vastgoed opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek aan De Aalsvoorten (ong) te Haps in de gemeente Cuijk.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede
de bestemmingsplanwijziging.

Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de
onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013)
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM,
2007.

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.


2     VOORONDERZOEK

2.1     Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Cuijk aanwezige infor-
matie (contactpersoon mevrouw G. Berkers), informatie verkregen van de huidige eigenaar (de heer
Lomme en mevrouw Janssen) en informatie verkregen uit de op 27 november 2015 uitgevoerde ter-
reininspectie.

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:

         het historische, huidige en toekomstige gebruik;
         eventuele calamiteiten;
         eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
         de bodemopbouw en geohydrologie;
         verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                    Pagina 1 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.2     Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± 4.220 m²) ligt aan De Aalsvoor-
ten (ong), in de kern van Haps in de gemeente Cuijk (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadas-
traal bekend gemeente Cuijk, sectie L, nummers 3466 en 3386 (beiden ged.). De coördinaten van de
onderzoekslocatie zijn X = 187.765, Y = 410.965. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel
Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoogte van circa 11,5 m +NAP.

2.3     Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1905 was de locatie, alsmede de omgeving ervan,
destijds in agrarisch gebruik (weide) en werd extensief bewoond. Tot circa 1930 is dit gebruik van de
onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd. Vanaf 1930 is ten oosten van de onderzoekslocatie be-
bouwing gerealiseerd. Deze bebouwing is vanaf 1950 verder uitgebreid richting het zuiden. Vanaf
1989 zijn er boomgaarden aanwezig en er is bebouwing op het zuidelijk deel van de onderzoeksloca-
tie gerealiseerd. De eigenaar van de onderzoekslocatie heeft aangegeven dat er geen bestrijdings-
middelen zijn gebruikt bij de boomgaarden.




1905                              1930                       1950            1989
Figuur I: Historisch kaarmateriaal (bron: topotijdreis.nl)

De onderzoekslocatie is tegenwoordig in gebruik als weiland en tuin behorende bij Sint Hubertseweg
2A en 4. Buiten een stal en een klein schuurtje is de locatie onbebouwd en onverhard. In bijlage 2a is
de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onder-
zoekslocatie.

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Cuijk bekend, heeft er op de onderzoekslocatie
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.
Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de
onderzoekslocatie.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te
verwachten.

2.4     Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Cuijk blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                       Pagina 2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.5     Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

In maart 1989 heeft Heidemij Adviesbureau een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd op De Aals-
voorten (rapportnummer: 632-32240-1, d.d. 1 maart 1989, zie bijlage 7). Het noordelijk deel van de
huidige onderzoekslocatie maakte deel uit van dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek was na te
gaan of er milieuhygiënische belemmeringen voor de nieuwbouw bestonden. De grond op de huidige
onderzoekslocatie bleek niet verontreinigd te zijn met de geanalyseerde parameters. Het grondwater
was destijds voor de huidige onderzoekslocatie niet onderzocht. De grond voor het overige deel was
destijds licht verontreinigd met lood, cadmium en zink en matig verontreinigd met arseen. Het grond-
water was destijds plaatselijk matig verontreinigd met lood, cadmium en zink en plaatselijk sterk ver-
ontreinigd met lood en zink. Er is ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen. Er zijn destijds
geen verontreinigingen aangetroffen.

2.6     Belendende percelen/terreindelen

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Aan de zuidzijde grenst de onder-
zoekslocatie aan weiland. In de overige richtingen grenst de onderzoekslocatie aan woonhuizen en
bijbehorende siertuinen.

Ten westen van de onderzoekslocatie heeft Heidemij Adviesbureau in maart 1989 een indicatief bo-
demonderzoek uitgevoerd. Voor de resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 2.5.
Van de overige omliggende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie plaats.

2.7     Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

2.8     Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens woningbouw op de locatie te realiseren.

2.9     Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

In deze regio komen verhoogde gehalten in de bodem en grondwater voor van diverse zware metalen
en PAK tot plaatselijk boven de tussenwaarden en incidenteel boven de interventiewaarden als ge-
volg van de eeuwenlange menselijke activiteiten ter plaatse.




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                       Pagina 3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.10 Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een enkeerdgrond en een
beekeerdgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit
leemarm en zwak lemig fijn zand.

2.11 Geohydrologie

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 15 m en wordt gevormd door de grove en grin-
drijke Formatie van Veghel, Sterksel en Tegelen. Op deze fluviatiele formatie liggen de fijnzandige,
matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie van Beegden, met een dikte
van ± 2 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door afzettingen van
de Kiezeloöliet Formatie.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 10,0 m +NAP, waardoor het grondwa-
ter zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens
de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.


3     CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is
aan te wijzen.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is. Voor de zekerheid wordt, gezien het historische gebruik van de
onderzoekslocatie, de toplaag van de onderzoekslocatie onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB's).


4     VELDWERK

4.1     Algemeen

Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten
worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de
grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in
hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-
bruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen
is beschreven in paragraaf 4.3.




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                      Pagina 4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofie-
len opgenomen.

4.2     Grondonderzoek

4.2.1     Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 30 november en 7 december 2015 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid
van de heer M.J.M. Schalk en de heer J.H.L. Vermorken. Deze medewerkers van Econsultancy staan
geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 23 boringen geplaatst; 15 boringen tot 0,5 m -
mv, 6 boringen tot 2,0 m -mv en 2 boringen tot maximaal 2,75 m -mv. Deze diepe boringen zijn afge-
werkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van
het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grond-
monsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigings-
kenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.

4.2.2     Zintuiglijke waarnemingen

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, matig siltig, zeer tot matig grof zand. De bo-
vengrond is plaatselijk zwak grindig. De ondergrond bestaat uit zwak humeus, matig siltig, zwak grin-
dig, zeer tot matig grof zand. De ondergrond is plaatselijk zwak roesthoudend.

De bovengrond is plaatselijk zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend en sterk asfalthoudend. De
ondergrond is plaatselijk zwak baksteenhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen
waargenomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief.

4.3     Grondwateronderzoek

4.3.1     Uitvoering veldwerk

Stroomopwaarts en stroomafwaarts zijn 2 peilbuizen (filterstelling 1,75-2,75 en 1,6-2,6 m -mv) ge-
plaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerk-
zaamheden op 30 november 2015 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfil-
ter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met
filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van
bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een
wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd.




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                        Pagina 5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.3.2       Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 7 december 2015 uitgevoerd door de heer J.H.L. Vermorken. Deze
medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van
de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd
bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het
voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunst-
stofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermon-
ster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel I geeft een overzicht van
de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid.

Tabel I.               Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater

    Peilbuisnummer        Situering peilbuis   Filterstelling   Grondwaterstand   Electrisch Gelei-   Troebelheid
                                                  (m -mv)       7 december 2015    dingsvermogen         (NTU)
                                                                     (m -mv)           (µS/cm)

            01           stroomopwaarts          1,75-2,75           1,20               318               9

            02           stroomafwaarts           1,6-2,6            0,73                80              641




5     LABORATORIUMONDERZOEK

5.1        Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 4 grondmengmonsters samengesteld (3 grondmengmonsters van de bo-
vengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 4 grondmengmonsters, het grondmonster
en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:

- standaardpakket grond:
     droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
     polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie;

- standaardpakket grondwater:
     metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-
     maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.

- organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) grond:
     droge stof, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, hexachloorbenzeen, heptachloor,
     heptachloorepoxide, hexachloorbutadiëen, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, alfa-
     endosulfan, alfaendosulfansulfaat, alfa-chloordaan, gamma-chloordaan, op-DDT, pp-DDT, op-
     DDE, pp-DDE, opDDD, pp-DDD, HCH (som), Drins (som), DDT/DDE/DDD (som)

Tevens is van een grondmengmonster van de bovengrond het organische stof- en lutumgehalte be-
paald. In afwijking op de NEN 5740 is afgezien van het bepalen van het organische stof- en lutumge-
halte van ieder grondmengmonster. Dit aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen noemenswaar-
dige verschillen in de samenstelling van de bodem bestaan.




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                                   Pagina 6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten.

Tabel II.              Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

  Grondmeng-                     Traject                        Analysepakket                           Bijzonderheden
    monster                     (cm -mv)

 M08-4           08 (1,50 - 1,70)                    standaardpakket                         ondergrond (zand)
                                                                                             (zwak baksteenhoudend)

 MM1             02 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50)   standaardpakket, OCB (25)               bovengrond (zand)
                 12 (0,30 - 0,50) 19 (0,00 - 0,50)                                           (zwak baksteenhoudend, zwak beton-
                                                                                             houdend)

 MM2             01 (0,20 - 0,60) 03 (0,10 - 0,55)   standaardpakket, OCB (25)               bovengrond noordelijk deel (zand)
                 04 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50)                                           (zintuiglijk schoon)
                 10 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50)
                 13 (0,00 - 0,30) 14 (0,00 - 0,50)
                 15 (0,00 - 0,50) 16 (0,08 - 0,40)

 MM3             06 (0,00 - 0,40) 07 (0,00 - 0,50)   standaardpakket, OCB (25)               bovengrond zuidelijk deel (zand)
                 08 (0,00 - 0,50) 17 (0,00 - 0,50)                                           (zintuiglijk schoon)
                 18 (0,00 - 0,50) 20 (0,00 - 0,50)
                 21 (0,00 - 0,50) 22 (0,00 - 0,50)
                 23 (0,00 - 0,50)

 MM4             01 (0,60 - 1,00) 01 (1,50 - 2,00)   standaardpakket + lutum en organische   ondergrond gehele locatie (zand)
                 02 (0,60 - 1,10) 03 (1,50 - 2,00)   stof                                    (zintuiglijk schoon)
                 04 (0,50 - 1,00) 04 (1,00 - 1,50)
                 05 (0,50 - 1,00) 06 (1,15 - 1,50)
                 07 (1,50 - 2,00) 08 (1,70 - 2,00)


5.2      Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1),
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus:

- achtergrondwaarde:
     deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van
     natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
     ontreinigingsbronnen;

- streefwaarde:
      deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
      waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;

- tussenwaarde:
     deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-
     water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
     boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige
     bodemverontreiniging bestaat;

- interventiewaarde:
      deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
      ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die
      de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
      waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                                                  Pagina 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
      eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
      waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek
      meestal niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

Grond:
             - niet verontreinigd:           gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
             - licht verontreinigd:          gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
             - matig verontreinigd:          gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
             - sterk verontreinigd:          gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
      - niet verontreinigd:                  concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
      - licht verontreinigd:                 concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
      - matig verontreinigd:                 concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
      - sterk verontreinigd:                 concentratie > interventiewaarde.

5.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.

Tabel III.             Overschrijdingen toetsingskaders grond

   Grondmeng-                   Traject                        Gehalte > AW                 Gehalte > T                  Gehalte > I
     monster                   (cm -mv)                      (licht verontreinigd)       (matig verontreinigd)       (sterk verontreinigd)


 M08-4              08 (1,50 - 1,70)                    cadmium                      -                           -
                                                        koper
                                                        kwik
                                                        lood
                                                        zink
                                                        PAK

 MM1                02 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50)   lood                         -                           -
                    12 (0,30 - 0,50) 19 (0,00 - 0,50)   zink
                                                        minerale olie
                                                        drins (som)
                                                        PCB
                                                        PAK

 MM2                01 (0,20 - 0,60) 03 (0,10 - 0,55)   drins (som)                  -                           -
                    04 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50)
                    10 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50)
                    13 (0,00 - 0,30) 14 (0,00 - 0,50)
                    15 (0,00 - 0,50) 16 (0,08 - 0,40)

 MM3                06 (0,00 - 0,40) 07 (0,00 - 0,50)   -                            -                           -
                    08 (0,00 - 0,50) 17 (0,00 - 0,50)
                    18 (0,00 - 0,50) 20 (0,00 - 0,50)
                    21 (0,00 - 0,50) 22 (0,00 - 0,50)
                    23 (0,00 - 0,50)




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                                                          Pagina 8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>   Grondmeng-                    Traject                     Gehalte > AW                         Gehalte > T                          Gehalte > I
     monster                    (cm -mv)                   (licht verontreinigd)            (matig verontreinigd)                  (sterk verontreinigd)


 MM4               01 (0,60 - 1,00) 01 (1,50 - 2,00)   -                               -                                   -
                   02 (0,60 - 1,10) 03 (1,50 - 2,00)
                   04 (0,50 - 1,00) 04 (1,00 - 1,50)
                   05 (0,50 - 1,00) 06 (1,15 - 1,50)
                   07 (1,50 - 2,00) 08 (1,70 - 2,00)


Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.

Tabel IV.              Overschrijdingen toetsingskader grondwater

    Grondwater-                         Situering                   Concentratie > S                Concentratie > T                  Concentratie > I
      monster                           peilbuis                    (licht verontreinigd)          (matig verontreinigd)             (sterk verontreinigd)


       01-1-1          stroomopwaarts                           -                             -                                -

       02-1-1          stroomafwaarts                           barium                        -                                -


Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.




15104230 CUY.JAV.NEN                                                                                                                        Pagina 9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>6     SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft van JAVO vastgoed opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek aan De Aalsvoorten (ong) te Haps in de gemeente Cuijk.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede
de bestemmingsplanwijziging.

Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de
onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, matig siltig, zeer tot matig grof zand. De bo-
vengrond is plaatselijk zwak grindig. De ondergrond bestaat uit zwak humeus, matig siltig, zwak grin-
dig, zeer tot matig grof zand. De ondergrond is plaatselijk zwak roesthoudend. Op de locatie is zeer
plaatselijk zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend en sterk asfalthoudende bijmengingen aan-
getroffen. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de
locatie te verwachten.

De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, zink, PAK, lood, minerale olie,
PCB en drins (som). De lichte metaalverontreinigingen houden mogelijk verband met de bijmengin-
gen die in de bovengrond aangetroffen zijn. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconsta-
teerd.

Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreinigingen zijn hoogst-
waarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het
grondwater.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, niet geheel bevestigd. Gelet op de aard en mate van
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onder-
zoekslocatie.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing.




Econsultancy
Boxmeer, 17 december 2015

15104230 CUY.JAV.NEN                                                                     Pagina 10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                            Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht



                                                          15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                  GWS




                         0     5     10    15    20      25 m

Titel:   locatieschets                                     A4

                         PROJECT:CUY.JAV.NEN NUMMER:15104230
                         SCHAAL: 1:500      DATUM: 15-12-2015
                         GETEKEND: RMi      BIJLAGE:2a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                    Legenda
Boringen                          Boringen                              Symbolen                                     Verontreiniging
Omschrijving            Symbool   Omschrijving            Symbool       Omschrijving             Symbool             Omschrijving           Symbool
 Boring tot 0,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50                    Asfalt                                       Ontgravingsvak

                                   Asbestgat 30x30x50 +
 Boring tot 1,0 m -mv                                                    Beton                                        Niet verontreinigd
                                   boring tot 0,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Boom
 Boring tot 1,5 m -mv                                                                                                 AW/S-waarde contour
                                   boring tot 1,0 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Bos                                          T-waarde contour
 Boring tot 2,0 m -mv
                                   boring tot 1,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Braak                                        I-waarde contour
 Boring tot 2,5 m -mv
                                   boring tot 2,0 m -mv

 Boring tot 3,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 2,5 m -mv
                                                                         Depothoogte                  x,x             Niet verontreinigd


 Boring tot 3,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Fotoname                                     Licht verontreinigd
                                   boring tot 3,0 m -mv

 Boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Mangat                                       Matig verontreinigd
                                   boring tot 3,5 m -mv

 Boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Gras                                         Sterk verontreinigd
                                   boring tot 4,0 m -mv
                                                                                                                      Verspreiding
 Boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
                                                                         Grind
                                                                                                                      verontreiniging onbekend   ?
 Peilbuis                          Asbestgat 30x30x50 +                  Haag
                                   boring tot 5,0 m -mv

 Peilbuis (diep)                   Asbestgat 30x30x50 +                  Klinker
                                   peilbuis
 Voorgaande                        Asbestgat 30x30x50 +                  Olie/vetafscheider
 boring tot 0,5 m -mv              peilbuis (diep)
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50
                                                                         Ontgravingsdiepte            -x,x
 boring tot 1,0 m -mv

 Voorgaande                        Asbestgat 100x100x50 +                Ontluchtingspunt
 boring tot 1,5 m -mv              boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                                ..
                                                                                                      .....




                                                                                                       ...
                                                                         Onverhard
                                                                                                           ..
                                   Asbestgat 100x100x50 +                                             ......
                                                                                                      ..
 Voorgaande




                                                                                                           ..
                                   boring tot 1,0 m -mv
 boring tot 2,0 m -mv

 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Parkeerplaats                 P
                                   boring tot 1,5 m -mv
 boring tot 2,5 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Pomp
 Voorgaande                        boring tot 2,0 m -mv
 boring tot 3,0 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Puinverharding
 Voorgaande                        boring tot 2,5 m -mv
 boring tot 3,5 m -mv                                                    Sleuf 200x40x50cm
                                   Asbestgat 100x100x50 +
 Voorgaande                        boring tot 3,0 m -mv
 boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Spoorbaan
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Voorgaande
 boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Stelconplaat
                                   boring tot 4,0 m -mv
 Voorgaande
                                                                         Struik
 boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
 Voorgaande peilbuis               Asbestgat 100x100x50 +                Talud
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Voorgaande peilbuis (diep)                                              Tegel
                                   Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis
                                                                         Vloeistofdichte vloer
 Kernboring 80 mm                  Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis (diep)
                                                                         Vulpunt
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 0,5 m -mv              Boring tot 0,5 m -mv +
                                                                         Water
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,0 m -mv              Boring tot 1,0 m -mv +
                                                                         Zeshoek tegel
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,5 m -mv              Boring tot 1,5 m -mv +                Zinkput
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Asbestverdacht
 boring tot 2,0 m -mv              Boring tot 2,0 m -mv +
                                                                         plaatmateriaal op maaiveld        X
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 2,5 m -mv              Boring tot 2,5 m -mv +                Hekwerk

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Toekomstige bebouwing
 boring tot 3,0 m -mv              Boring tot 3,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Voormalige bebouwing
 boring tot 3,5 m -mv              Boring tot 3,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Bebouwing
 boring tot 4,0 m -mv              Boring tot 4,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Locatiegrens
 boring tot 4,5 m -mv              Boring tot 4,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 5,0 m -mv              Boring tot 5,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm                 Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis

                                   Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis (diep)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.


                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.




 Foto 4.


                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 5.




 Foto 6.


                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 7.




 Foto 8.


                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 9.




 Foto 10.


                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 11.




 Foto 12.


                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 13.




 Foto 14.


                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 15.




Foto 16.


                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 17.




 Foto 18.



                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 19.




 Foto 20.



                                      15104230 CUY.JAV.NEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>       Boorprofielen                                                                                                 Pagina 1 van 3




    Boring:             01                                                Boring:         02
                             0     tuin                                                        0     gras
        0                    5                                               0
                   1               Sterk asfalthoudend, sterk                                        Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                             20
                                   grindhoudend, matig                                               humeus, zwak grindig, zwak
                                   zandhoudend, grijszwart, Schep,                    1              baksteenhoudend, neutraalbruin,
                   2               asfalt-slakachtig materiaal.                                      Edelmanboor, bopb: 60 cm+mv
       50                          bopb:70 cm+mv                            50
                             60                                                       2        60
                                   Volledig puin, sterk zandhoudend,                                 Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
                   3               bruinbeige, Schep                                                 grindig, grijsgeel, Edelmanboor
                                                                                      3
                             100   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
      100                          humeus, neutraalbruin,                  100
                                                                                               110
                                   Edelmanboor
                                                                                                     Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                   4               Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                              grindig, lichtgrijs, Edelmanboor
                                                                                      4
                             150
                                   grindig, neutraalgeel, Edelmanboor                          150
      150                                                                  150
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   grindig, lichtbeige, Edelmanboor                                  grindig, lichtgrijs, Zuigerboor
                   5                                                                  5
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   grindig, grijsbeige, Zuigerboor
      200                                                                  200




      250                                                                  250
                                                                                               260

                             275




    Boring:             03                                                Boring:         04
                             0     klinker                                                     0     gras
        0                    6                                               0
                             10
                                                                                                     Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   Zand, matig fijn, matig siltig,                                   humeus, neutraalbruin,
                                   donkerbeige, Edelmanboor,                          1              Edelmanboor
                   1               straatzand
                                                                                               50
       50                    55    Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak      50
                                   humeus, neutraalbruin,                                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   Edelmanboor                                                       grindig, zwak roesthoudend,
                   2                                                                  2              donkergeel, Edelmanboor
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                             100                                                               100
      100                          grindig, zwak roesthoudend,             100
                                   geelbeige, Edelmanboor                                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                     grindig, neutraalgeel, Edelmanboor
                   3               Zand, matig fijn, matig siltig, zwak               3
                                   grindig, grijsgeel, Edelmanboor
                                                                                               150
      150                                                                  150

                   4

                             200
      200




    Boring:             05                                                Boring:         06
                             0     tuin                                                        0     gras
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   humeus, zwak baksteenhoudend,                      1              humeus, zwak grindig,
                   1               neutraalbruin, Edelmanboor                                        neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                               40
                             50
       50                                                                   50        2              Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                        65    roesthoudend, donkergeel,
                                   roesthoudend, donkergeel,                                         Edelmanboor
                   2               Edelmanboor
                                                                                      3              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
      100
                             100
                                                                           100                       grindig, geelbeige, Edelmanboor
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   grindig, geelbeige, Edelmanboor
                   3
                                                                                      4
                             150                                                               150
      150                                                                  150




Projectcode: 15104230                        Opdrachtgever: JAVO vastgoed                               Boormeester:        M.J.M. Schalk

Projectnaam: CUY.JAV.NEN                     Locatie: De Aalsvoorten (ong.) te Haps                    Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>       Boorprofielen                                                                                                Pagina 2 van 3




    Boring:             07                                                Boring:        08
                             0     gras                                                       0     gras
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                              Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   humeus, neutraalbruin,                                           humeus, geelbruin, Edelmanboor
                   1               Edelmanboor                                       1

                                                                                              50
       50                                                                   50
                   2         60
                                                                                                    Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                             humeus, zwak grindig,
                                   humeus, zwak grindig, zwak                        2              donkerbruin, Edelmanboor
                   3
                                   roesthoudend, geelbeige,
                             100
      100                          Edelmanboor                             100
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                   4               grindig, neutraalbeige,                           3
                                   Edelmanboor
                                                                                              150
      150                                                                  150
                                                                                     4              Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                                                                              170
                                                                                                    humeus, zwak grindig, zwak
                   5                                                                                baksteenhoudend, neutraalbruin,
                                                                                     5              Edelmanboor
                             200                                                              200
      200                                                                  200
                                                                                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                    grijsgeel, Edelmanboor




    Boring:             09                                                Boring:        10
                             0     tuin                                                       0     tuin
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                              Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   humeus, beigebruin, Edelmanboor                                  humeus, beigebruin, Edelmanboor
                   1                                                                 1

                             50                                                               50
       50                                                                   50




    Boring:             11                                                Boring:        12
                             0     gras                                                       0     grind
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                              Volledig grind, sterk zandhoudend,
                                   humeus, beigebruin, Edelmanboor                   1              grijsbruin, Schep
                   1                                                                          30

                                                                                     2              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                             50                                                               50
       50                                                                   50                      humeus, zwak baksteenhoudend,
                                                                                                    neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                     3              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                    roesthoudend, geelbeige,
                                                                           100
                                                                                              100   Edelmanboor




    Boring:             13                                                Boring:        14
                             0     tuin                                                       0     gras
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                              Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                   1               humeus, neutraalbruin,                                           humeus, neutraalbruin,
                             30
                                   Edelmanboor                                       1              Edelmanboor
                   2
       50
                             50    Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak      50
                                                                                              50
                                   roesthoudend, geelbeige,
                                   Edelmanboor




Projectcode: 15104230                       Opdrachtgever: JAVO vastgoed                               Boormeester:        M.J.M. Schalk

Projectnaam: CUY.JAV.NEN                    Locatie: De Aalsvoorten (ong.) te Haps                    Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>       Boorprofielen                                                                                             Pagina 3 van 3




    Boring:             15                                              Boring:         16
                             0    gras                                                       0    klinker
       0                                                                   0                 8
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, neutraalbruin,                                          Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                   1                                                                1             grindig, neutraalbeige,
                                  Edelmanboor
                                                                                             40   Edelmanboor, straatzand
                             50
       50                                                                 50                      Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                                                                    2             humeus, beigebruin, Edelmanboor

                                                                                             90




    Boring:             17                                              Boring:         18
                             0    gras                                                       0    gras
       0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                             Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, beigebruin, Edelmanboor                                 humeus, zwak roesthoudend,
                   1                                                                1             neutraalbruin, Edelmanboor
                             50                                                              50
       50                                                                 50




    Boring:             19                                              Boring:         20
                             0    gras                                                       0    gras
       0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                             Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, zwak baksteenhoudend,                                   humeus, neutraalbruin,
                   1              zwak betonhoudend, geelbruin,                     1             Edelmanboor
                             50
                                  Edelmanboor                                                50
       50                                                                 50




    Boring:             21                                              Boring:         22
                             0    gras                                                       0    gras
       0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                             Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, zwak roesthoudend,                                      humeus, zwak roesthoudend,
                   1              neutraalbruin, Edelmanboor                        1             neutraalbruin, Edelmanboor
                             50                                                              50
       50                                                                 50




    Boring:             23
                             0    gras
       0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, neutraalbruin,
                   1              Edelmanboor
                             50
       50




Projectcode: 15104230                      Opdrachtgever: JAVO vastgoed                              Boormeester:       M.J.M. Schalk

Projectnaam: CUY.JAV.NEN                   Locatie: De Aalsvoorten (ong.) te Haps                   Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. R.R.A. Michiels
     Rapenstraat 2
     5831 GJ BOXMEER




     Analysecertificaat
     Datum: 04-Dec-2015




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2015136171/1
     Uw project/verslagnummer                        15104230
     Uw projectnaam                                  CUY.JAV.NEN
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            01-Dec-2015

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15104230                                                Certificaatnummer/Versie                  2015136171/1
     Uw projectnaam                             CUY.JAV.NEN                                             Startdatum                                01-Dec-2015
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           04-Dec-2015/15:00
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Schalk                                                  Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              83.4              84.7
S    Organische stof                                            % (m/m) ds                                 <0.7
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds                                 99.4
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds                                 <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                  mg/kg ds                49                <20
S    Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds               0.62            <0.20
S    Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds                3.8              <3.0
S    Koper (Cu)                                                   mg/kg ds                35               <5.0
S    Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds               0.15           <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds               <1.5              <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                5.9              <4.0
S    Lood (Pb)                                                    mg/kg ds                67                <10
S    Zink (Zn)                                                    mg/kg ds               150                <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0              <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds               <11                <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                5.4              <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds               <6.0              <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds               <35                <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010
S    PCB 118                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    M08-4 08 (150-170)                                                                                                         30-Nov-2015                  8821350
2    MM4 01 (60-100) 01 (150-200) 02 (60-110) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150) 05 (50-100)
                                                                                          30-Nov-2015
                                                                                                06 (115-1                                                    8821351




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15104230                                                Certificaatnummer/Versie                  2015136171/1
     Uw projectnaam                             CUY.JAV.NEN                                             Startdatum                                01-Dec-2015
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           04-Dec-2015/15:00
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Schalk                                                  Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2

S    PCB 138                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010
S    PCB 153                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010
S    PCB 180                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010
                                                                                                 1)                  1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                     mg/kg ds          0.0049              0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds          <0.050              <0.050
S    Fenanthreen                                                  mg/kg ds               0.42           <0.050
S    Anthraceen                                                   mg/kg ds               0.11           <0.050
S    Fluorantheen                                                 mg/kg ds               0.73           <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds               0.36           <0.050
S    Chryseen                                                     mg/kg ds               0.41           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds               0.19           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds               0.31           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds               0.22           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds               0.20           <0.050
                                                                                                                     1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                3.0              0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    M08-4 08 (150-170)                                                                                                         30-Nov-2015                  8821350
2    MM4 01 (60-100) 01 (150-200) 02 (60-110) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150) 05 (50-100)
                                                                                          30-Nov-2015
                                                                                                06 (115-1                                                    8821351




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          VA
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015136171/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8821350            08               4                                         150         170        0532446293           M08-4 08 (150-170)

       8821351            04               2                                         50          100        0532446166           MM4 01 (60-100) 01 (150-200) 02 (60
       8821351            05               2                                         50          100        0532446139
       8821351            01               3                                         60          100        0532446135
       8821351            02               3                                         60          110        0532446282
       8821351            04               3                                         100         150        0532446174
       8821351            03               4                                         150         200        0532446160
       8821351            06               4                                         115         150        0532446168
       8821351            01               5                                         150         200        0532446141
       8821351            07               5                                         150         200        0532446288
       8821351            08               5                                         170         200        0532446289




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015136171/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015136171/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

     Organische stof (gloeirest)                           W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Lutum (fractie < 2 µm)                                W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10 VROM)                                         W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. R.R.A. Michiels
     Rapenstraat 2
     5831 GJ BOXMEER




     Analysecertificaat
     Datum: 10-Dec-2015




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2015139226/1
     Uw project/verslagnummer                        15104230
     Uw projectnaam                                  CUY.JAV.NEN
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            07-Dec-2015

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15104230                                                Certificaatnummer/Versie                  2015139226/1
     Uw projectnaam                             CUY.JAV.NEN                                             Startdatum                                07-Dec-2015
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           10-Dec-2015/14:50
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C,D
     Monsternemer                               Schalk                                                  Pagina                                    1/3
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd         Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              86.0              87.1               86.2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                  mg/kg ds                29                <20                <20
S    Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds               0.24            <0.20               <0.20
S    Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds               <3.0                3.2              <3.0
S    Koper (Cu)                                                   mg/kg ds                9.6                6.9                6.3
S    Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds           0.052               0.071             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds               <1.5              <1.5               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                6.9              <4.0               <4.0
S    Lood (Pb)                                                    mg/kg ds                33                  22                 15
S    Zink (Zn)                                                    mg/kg ds                60                  24                 22

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0              <3.0               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                17                <11                <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                14               <5.0               <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                7.5              <6.0               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                46                <35                <35
     Chromatogram olie (GC)                                                        Zie bijl.

     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
S    alfa-HCH                                                     mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010
S    beta-HCH                                                     mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010
S    gamma-HCH                                                    mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010
S    delta-HCH                                                    mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010
S    Hexachloorbenzeen                                            mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010
S    Heptachloor                                                  mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    MM1 02 (0-50) 05 (0-50) 12 (30-50) 19 (0-50)                                                                               30-Nov-2015                  8830410
2    MM2 01 (20-60) 09 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-30) 10 (0-50) 14 (0-50) 04 (0-50) 03 (10-55) 1530-Nov-2015
                                                                                              (0-50) 16 (                                                    8830411
3    MM3 23 (0-50) 07 (0-50) 22 (0-50) 08 (0-50) 20 (0-50) 06 (0-40) 18 (0-50) 21 (0-50) 17 (0-50)
                                                                                             30-Nov-2015                                                     8830412



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15104230                                                Certificaatnummer/Versie                  2015139226/1
     Uw projectnaam                             CUY.JAV.NEN                                             Startdatum                                07-Dec-2015
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           10-Dec-2015/14:50
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C,D
     Monsternemer                               Schalk                                                  Pagina                                    2/3
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3

S    Heptachloorepoxide(cis- of A)                                mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    Heptachloorepoxide(trans- of B)                              mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    Hexachloorbutadieen                                          mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    Aldrin                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    Dieldrin                                                     mg/kg ds          0.0035               0.019             0.0010
S    Endrin                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    Isodrin                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    Telodrin                                                     mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    alfa-Endosulfan                                              mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
Q    beta-Endosulfan                                              mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    Endosulfansulfaat                                            mg/kg ds        <0.0020             <0.0020             <0.0020
S    alfa-Chloordaan                                              mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    gamma-Chloordaan                                             mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    o,p'-DDT                                                     mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    p,p'-DDT                                                     mg/kg ds          0.0055              0.0026             0.0019
S    o,p'-DDE                                                     mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    p,p'-DDE                                                     mg/kg ds          0.0027              0.0018             0.0020
S    o,p'-DDD                                                     mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    p,p'-DDD                                                     mg/kg ds          0.0013            <0.0010             <0.0010
                                                                                                 1)                  1)                1)
S    HCH (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds          0.0021              0.0021             0.0021
S    Drins (som) (factor 0,7)                                     mg/kg ds          0.0049               0.021             0.0024
                                                                                                 1)                  1)                1)
S    Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds          0.0014              0.0014             0.0014
                                                                                                                     1)                1)
S    DDD (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds          0.0020              0.0014             0.0014
S    DDE (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds          0.0034              0.0025             0.0027
S    DDT (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds          0.0062              0.0033             0.0026
S    DDX (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds           0.012              0.0072             0.0066
                                                                                                 1)                  1)                1)
S    Chloordaan (som) (factor 0,7)                                mg/kg ds          0.0014              0.0014             0.0014
S    OCB (som) LB (factor 0,7)                                    mg/kg ds           0.025               0.036               0.017
S    OCB (som) WB (factor 0,7)                                    mg/kg ds           0.026               0.038               0.019

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    MM1 02 (0-50) 05 (0-50) 12 (30-50) 19 (0-50)                                                                               30-Nov-2015                  8830410
2    MM2 01 (20-60) 09 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-30) 10 (0-50) 14 (0-50) 04 (0-50) 03 (10-55) 1530-Nov-2015
                                                                                              (0-50) 16 (                                                    8830411
3    MM3 23 (0-50) 07 (0-50) 22 (0-50) 08 (0-50) 20 (0-50) 06 (0-40) 18 (0-50) 21 (0-50) 17 (0-50)
                                                                                             30-Nov-2015                                                     8830412



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15104230                                                Certificaatnummer/Versie                  2015139226/1
     Uw projectnaam                             CUY.JAV.NEN                                             Startdatum                                07-Dec-2015
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           10-Dec-2015/14:50
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C,D
     Monsternemer                               Schalk                                                  Pagina                                    3/3
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3

S    PCB 52                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    PCB 118                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    PCB 138                                                      mg/kg ds          0.0013            <0.0010             <0.0010
S    PCB 153                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010
S    PCB 180                                                      mg/kg ds          0.0014            <0.0010             <0.0010
                                                                                                                     1)                1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                     mg/kg ds          0.0062              0.0049             0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050
S    Fenanthreen                                                  mg/kg ds               0.20           <0.050             <0.050
S    Anthraceen                                                   mg/kg ds               0.15           <0.050             <0.050
S    Fluorantheen                                                 mg/kg ds               0.61            0.078                0.11
S    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds               0.33           <0.050               0.057
S    Chryseen                                                     mg/kg ds               0.39            0.059               0.069
S    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds               0.19           <0.050             <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds               0.29           <0.050             <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds               0.26           <0.050             <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds               0.26           <0.050             <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                2.7              0.42               0.48




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    MM1 02 (0-50) 05 (0-50) 12 (30-50) 19 (0-50)                                                                               30-Nov-2015                  8830410
2    MM2 01 (20-60) 09 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-30) 10 (0-50) 14 (0-50) 04 (0-50) 03 (10-55) 1530-Nov-2015
                                                                                              (0-50) 16 (                                                    8830411
3    MM3 23 (0-50) 07 (0-50) 22 (0-50) 08 (0-50) 20 (0-50) 06 (0-40) 18 (0-50) 21 (0-50) 17 (0-50)
                                                                                             30-Nov-2015                                                     8830412



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          VA
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015139226/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8830410            19               1                                         0           50         0532447030           MM1 02 (0-50) 05 (0-50) 12 (30-50) 1
       8830410            12               2                                         30          50         0532446164
       8830410            02               1                                         0           50         0532446278
       8830410            05               1                                         0           50         0532446137

       8830411            09               1                                         0           50         0532446162           MM2 01 (20-60) 09 (0-50) 11 (0-50) 1
       8830411            10               1                                         0           50         0532446182
       8830411            11               1                                         0           50         0532446181
       8830411            13               1                                         0           30         0532446183
       8830411            14               1                                         0           50         0532447083
       8830411            15               1                                         0           50         0532447088
       8830411            16               1                                         8           40         0532447055
       8830411            03               1                                         10          55         0532446171
       8830411            04               1                                         0           50         0532446170
       8830411            01               2                                         20          60         0532446136

       8830412            17               1                                         0           50         0532447086           MM3 23 (0-50) 07 (0-50) 22 (0-50) 08
       8830412            18               1                                         0           50         0532446328
       8830412            20               1                                         0           50         0532446256
       8830412            21               1                                         0           50         0532446333
       8830412            22               1                                         0           50         0532446326
       8830412            23               1                                         0           50         0532447085
       8830412            06               1                                         0           40         0532446176
       8830412            07               1                                         0           50         0532446286
       8830412            08               1                                         0           50         0532446284




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015139226/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015139226/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     OCB (25)                                              W0262           GC-MS                                Cf. pb 3020-1/2/3

     OCB som AP04/AS3X                                     W0262           GC-MS                                Cf. pb 3020-1/2/3

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10 VROM)                                         W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2015139226/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                              Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)                                                                 8830410
                                                                                                          8830411
                                                                                                          8830412




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                    Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.:             8830410
Certificate no.:         2015139226
Sample description.:     MM1 02 (0-50) 05 (0-50) 12 (30-50) 19 (0-50)
                         V
     2000                                                                                                                                                            2000




                                                                                                             C30-C35
                                    C10-C12




                                                                                                             C35-C40
                                                          C12-C16


                                                                          C16-C21




                                                                                                    C21-30
     1000                                                                                                                                                            1000
pA




                                                                                                                                                                            pA
                                                                                                                                 C40
                                    C10
       0                                                                                                                                                             0
            0.0   0.2       0.4       0.6           0.8             1.0             1.2    1.4                            1.6          1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                          Minutes


     100                                                                                                                                                             100




      80                                                                                                                                                             80




      60                                                                                                                                                             60




                                                                                                             C30-C35
pA




                                                                                                                                                                            pA
      40                                                                                                                                                             40




                                                                                                                       C35-C40
                                          C10-C12




                                                                                                    C21-30
                                                          C12-C16




                                                                                                                                 C40
                                                                          C16-C21




      20                                                                                                                                                             20
                                    C10




       0                                                                                                                                                             0

            0.0   0.2       0.4       0.6           0.8             1.0             1.2     1.4                            1.6         1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                          Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. R.R.A. Michiels
     Rapenstraat 2
     5831 GJ BOXMEER




     Analysecertificaat
     Datum: 11-Dec-2015




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2015139181/1
     Uw project/verslagnummer                        15104230
     Uw projectnaam                                  CUY.JAV.NEN
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            07-Dec-2015

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15104230                                                Certificaatnummer/Versie                  2015139181/1
     Uw projectnaam                             CUY.JAV.NEN                                             Startdatum                                07-Dec-2015
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           11-Dec-2015/14:04
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Schalk                                                  Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                        µg/L             <20                  87
S    Cadmium (Cd)                                                       µg/L         <0.20               <0.20
S    Kobalt (Co)                                                        µg/L             <2.0              <2.0
S    Koper (Cu)                                                         µg/L             <2.0                 13
S    Kwik (Hg)                                                          µg/L        <0.050              <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                     µg/L             <2.0              <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                        µg/L             <3.0              <3.0
S    Lood (Pb)                                                          µg/L             <2.0              <2.0
S    Zink (Zn)                                                          µg/L             <10                <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                            µg/L         <0.20               <0.20
S    Tolueen                                                            µg/L         <0.20               <0.20
S    Ethylbenzeen                                                       µg/L         <0.20               <0.20
S    o-Xyleen                                                           µg/L         <0.10               <0.10
S    m,p-Xyleen                                                         µg/L         <0.20               <0.20
                                                                                                 1)                  1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                           µg/L             0.21              0.21
     BTEX (som)                                                         µg/L         <0.90               <0.90
S    Naftaleen                                                          µg/L        <0.020              <0.020
S    Styreen                                                            µg/L         <0.20               <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                    µg/L         <0.20               <0.20
S    Trichloormethaan                                                   µg/L         <0.20               <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                 µg/L         <0.10               <0.10
S    Trichlooretheen                                                    µg/L         <0.20               <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                  µg/L         <0.10               <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20               <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20               <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10               <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10               <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L         <0.10               <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                     07-Dec-2015                  8830241
2    02-1-1                                                                                                                     07-Dec-2015                  8830242




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15104230                                                Certificaatnummer/Versie                  2015139181/1
     Uw projectnaam                             CUY.JAV.NEN                                             Startdatum                                07-Dec-2015
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           11-Dec-2015/14:04
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Schalk                                                  Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L         <0.10               <0.10
     CKW (som)                                                          µg/L             <1.6              <1.6
S    Tribroommethaan                                                    µg/L         <0.20               <0.20
S    Vinylchloride                                                      µg/L         <0.10               <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                 µg/L         <0.10               <0.10
                                                                                                 1)                  1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                               µg/L             0.14              0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                    µg/L             0.42              0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                            µg/L             <10                <10
     Minerale olie (C12-C16)                                            µg/L             <10                <10
     Minerale olie (C16-C21)                                            µg/L             <10                <10
     Minerale olie (C21-C30)                                            µg/L             <15                <15
     Minerale olie (C30-C35)                                            µg/L             <10                <10
     Minerale olie (C35-C40)                                            µg/L             <10                <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                     µg/L             <50                <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                     07-Dec-2015                  8830241
2    02-1-1                                                                                                                     07-Dec-2015                  8830242




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          VA
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015139181/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8830241            01               3                                         175         275        0680165697           01-1-1
       8830241            01               1                                         175         275        0800397326
       8830241            01               2                                         175         275        0680165692

       8830242            02               1                                         160         260        0800397484           02-1-1
       8830242            02               2                                         160         260        0680141439
       8830242            02               3                                         160         260        0680141451




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015139181/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015139181/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS300                                  W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0215           LVI-GC-FID                           Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                 15104230
Projectnaam                                   CUY.JAV.NEN
Ordernummer
Datum monstername                             30-11-2015
Monster                                       M08-4 08 (150-170)
Certificaatnummer                             2015136171
Startdatum                                    01-12-2015
Rapportagedatum                               04-12-2015

Analyse                                       Eenheid                       1               GSSD   Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                           0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                    83,4




Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                     49              189,9                20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                   0,62              1,067     *         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                    3,8              13,36     -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                     35              72,41     *           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                   0,15             0,2155     *        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                   <1,5              1,050     -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                    5,9              17,21     -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                     67              105,5     *          10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                    150              355,9     *          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                   <3,0
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                   <5,0
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                   <5,0
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                    <11
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                     5,4
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                   <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                    <35              122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds               <0,0010              0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds               <0,0010              0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds               <0,0010              0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds               <0,0010              0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds               <0,0010              0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds               <0,0010              0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds               <0,0010              0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                0,0049              0,0245      -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                <0,050              0,0350
Fenanthreen                                   mg/kg ds                  0,42              0,4200
Anthraceen                                    mg/kg ds                  0,11              0,1100
Fluorantheen                                  mg/kg ds                  0,73              0,7300
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                  0,36              0,3600
Chryseen                                      mg/kg ds                  0,41              0,4100
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                  0,19              0,1900
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                  0,31              0,3100
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                  0,22              0,2200
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                   0,2              0,2000
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                     3               2,985     *        0,35    1,5   20,8    40

Legenda
Nr.                                                                              Analytico-nr
1                                                                                8821350

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde   -
groter dan achtergrondwaarde                  *
groter dan tussenwaarde                       **
groter dan interventiewaarde                  ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                 15104230
Projectnaam                                   CUY.JAV.NEN
Ordernummer
Datum monstername                             30-11-2015
Monster                                       MM4 01 (60-100) 01 (150-200) 02 (60-110) 03 (150-200) 04 (50-100) 04 (100-150) 05 (50-100) 06 (115-1
Certificaatnummer                             2015136171
Startdatum                                    01-12-2015
Rapportagedatum                               04-12-2015

Analyse                                       Eenheid                      2              GSSD    Oordeel                   RG              AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                          0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                               2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                   84,7
Organische stof                               % (m/m) ds                <0,7            0,4900
Gloeirest                                     % (m/m) ds                99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                <2,0             1,400
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                   <20             54,25                               20             190      555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                 <0,20            0,2410        -                     0,2              0,6      6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                  <3,0             7,383        -                       3               15     103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                  <5,0             7,241        -                       5               40     115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                <0,050            0,0502        -                    0,05             0,15     18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                  <1,5             1,050        -                     1,5              1,5     95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                  <4,0             8,167        -                       4               35     67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                   <10             11,02        -                      10               50     290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                   <20             33,22        -                      20             140      430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                  <3,0
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                  <5,0
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                  <5,0
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                   <11
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                  <5,0
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                  <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                   <35             122,5        -                      35             190      2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds               <0,0010            0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds               <0,0010            0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds               <0,0010            0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds               <0,0010            0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds               <0,0010            0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds               <0,0010            0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds               <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                0,0049            0,0245        -                   0,007             0,02     0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                <0,050            0,0350
Fenanthreen                                   mg/kg ds                <0,050            0,0350
Anthraceen                                    mg/kg ds                <0,050            0,0350
Fluorantheen                                  mg/kg ds                <0,050            0,0350
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                <0,050            0,0350
Chryseen                                      mg/kg ds                <0,050            0,0350
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                <0,050            0,0350
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                <0,050            0,0350
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                <0,050            0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                <0,050            0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                  0,35            0,3500        -                    0,35              1,5     20,8    40

Legenda
Nr.                                                                            Analytico-nr
2                                                                              8821351

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde   -
groter dan achtergrondwaarde                  *
groter dan tussenwaarde                       **
groter dan interventiewaarde                  ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                 15104230
Projectnaam                                   CUY.JAV.NEN
Ordernummer
Datum monstername                             30-11-2015
Monster                                       MM1 02 (0-50) 05 (0-50) 12 (30-50) 19 (0-50)
Certificaatnummer                             2015139226
Startdatum                                    07-12-2015
Rapportagedatum                               10-12-2015

Analyse                                       Eenheid                         1               GSSD      Oordeel      RG       AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                            0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                 2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                       86
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                      29                112,4                   20      190      555     920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                   0,24                0,4132       -          0,2       0,6      6,8     13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                   <3,0                 7,383       -            3        15     103     190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                     9,6                19,86       -            5        40     115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                  0,052                0,0747       -         0,05     0,15     18,1      36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                   <1,5                 1,050       -          1,5       1,5    95,8     190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                     6,9                20,13       -            4        35    67,5     100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                      33                51,94       *           10        50     290     530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                      60                142,4       *           20     140       430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                      17
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                      14
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                     7,5
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                      46                    230     *          35       190    2600     5000
Chromatogram olie (GC)                                                 Zie bijl.
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                      mg/kg ds                <0,0010                0,0035        -       0,001    0,001       8,5     17
beta-HCH                                      mg/kg ds                <0,0010                0,0035        -       0,001    0,002    0,801     1,6
gamma-HCH                                     mg/kg ds                <0,0010                0,0035        -       0,001    0,003    0,602     1,2
delta-HCH                                     mg/kg ds                <0,0010                0,0035
Hexachloorbenzeen                             mg/kg ds                <0,0010                0,0035        -       0,003   0,0085        1       2
Heptachloor                                   mg/kg ds                <0,0010                0,0035        -       0,001   0,0007        2       4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                 mg/kg ds                <0,0010                0,0035
Heptachloorepoxide(trans- of B)               mg/kg ds                <0,0010                0,0035
Hexachloorbutadieen                           mg/kg ds                <0,0010                0,0035        -       0,001    0,003
Aldrin                                        mg/kg ds                <0,0010                0,0035                0,001                      0,32
Dieldrin                                      mg/kg ds                 0,0035                0,0175
Endrin                                        mg/kg ds                <0,0010                0,0035
Isodrin                                       mg/kg ds                <0,0010                0,0035
Telodrin                                      mg/kg ds                <0,0010                0,0035
alfa-Endosulfan                               mg/kg ds                <0,0010                0,0035        -       0,001   0,0009        2       4
beta-Endosulfan                               mg/kg ds                <0,0010                0,0007
Endosulfansulfaat                             mg/kg ds                <0,0020                0,0070
alfa-Chloordaan                               mg/kg ds                <0,0010                0,0035
gamma-Chloordaan                              mg/kg ds                <0,0010                0,0035
o,p'-DDT                                      mg/kg ds                <0,0010                0,0035
p,p'-DDT                                      mg/kg ds                 0,0055                0,0275
o,p'-DDE                                      mg/kg ds                <0,0010                0,0035
p,p'-DDE                                      mg/kg ds                 0,0027                0,0135
o,p'-DDD                                      mg/kg ds                <0,0010                0,0035
p,p'-DDD                                      mg/kg ds                 0,0013                0,0065
HCH (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                 0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                      mg/kg ds                 0,0049                0,0245       *        0,003    0,015     2,01       4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)         mg/kg ds                 0,0014                0,0070       -        0,002    0,002        2       4
DDD (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,002                0,0100       -        0,002     0,02       17      34
DDE (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                 0,0034                0,0170       -        0,002       0,1     1,2     2,3
DDT (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                 0,0062                0,0310       -        0,006       0,2    0,95     1,7
DDX (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,012
Chloordaan (som) (factor 0,7)                 mg/kg ds                 0,0014                0,0070        -       0,002    0,002        2       4
OCB (som) LB (factor 0,7)                     mg/kg ds                  0,025                0,1245        -      0,0056       0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                     mg/kg ds                  0,026
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                <0,0010                0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                <0,0010                0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                <0,0010                0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                <0,0010                0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                 0,0013                0,0065
PCB 153                                       mg/kg ds                <0,0010                0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                 0,0014                0,0070
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                 0,0062                0,0310       *        0,007     0,02     0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                 <0,050                0,0350
Fenanthreen                                   mg/kg ds                     0,2               0,2000
Anthraceen                                    mg/kg ds                   0,15                0,1500
Fluorantheen                                  mg/kg ds                   0,61                0,6100
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                   0,33                0,3300
Chryseen                                      mg/kg ds                   0,39                0,3900
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                   0,19                0,1900
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                   0,29                0,2900
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                   0,26                0,2600
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                   0,26                0,2600
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                     2,7                2,715       *         0,35      1,5     20,8      40

Legenda
Nr.                                                                                Analytico-nr
1                                                                                  8830410

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde   -
groter dan achtergrondwaarde                  *
groter dan tussenwaarde                       **
groter dan interventiewaarde                  ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                 15104230
Projectnaam                                   CUY.JAV.NEN
Ordernummer
Datum monstername                             30-11-2015
Monster                                       MM2 01 (20-60) 09 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-30) 10 (0-50) 14 (0-50) 04 (0-50) 03 (10-55) 15 (0-50) 16 (
Certificaatnummer                             2015139226
Startdatum                                    07-12-2015
Rapportagedatum                               10-12-2015

Analyse                                       Eenheid                         2              GSSD      Oordeel                     RG                  AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                  2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                     87,1
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                     <20               54,25                                 20                  190      555     920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                   <0,20              0,2410        -                       0,2                   0,6      6,8     13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                      3,2              11,25        -                         3                    15     103     190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                      6,9              14,28        -                         5                    40     115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                   0,071              0,1020        -                      0,05                 0,15     18,1      36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                    <1,5               1,050        -                       1,5                   1,5    95,8     190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                    <4,0               8,167        -                         4                    35    67,5     100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                       22              34,63        -                        10                    50     290     530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                       24              56,95        -                        20                 140       430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                     <11
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                     <35               122,5        -                        35                  190    2600     5000

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035         -                    0,001                0,001       8,5     17
beta-HCH                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035         -                    0,001                0,002    0,801     1,6
gamma-HCH                                     mg/kg ds                 <0,0010              0,0035         -                    0,001                0,003    0,602     1,2
delta-HCH                                     mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Hexachloorbenzeen                             mg/kg ds                 <0,0010              0,0035         -                    0,003            0,0085           1       2
Heptachloor                                   mg/kg ds                 <0,0010              0,0035         -                    0,001            0,0007           2       4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                 mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Heptachloorepoxide(trans- of B)               mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Hexachloorbutadieen                           mg/kg ds                 <0,0010              0,0035         -                    0,001                0,003
Aldrin                                        mg/kg ds                 <0,0010              0,0035                              0,001                                  0,32
Dieldrin                                      mg/kg ds                   0,019              0,0950
Endrin                                        mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Isodrin                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Telodrin                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
alfa-Endosulfan                               mg/kg ds                 <0,0010              0,0035        -                     0,001            0,0009           2       4
beta-Endosulfan                               mg/kg ds                 <0,0010              0,0007
Endosulfansulfaat                             mg/kg ds                 <0,0020              0,0070
alfa-Chloordaan                               mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
gamma-Chloordaan                              mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
o,p'-DDT                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
p,p'-DDT                                      mg/kg ds                  0,0026              0,0130
o,p'-DDE                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
p,p'-DDE                                      mg/kg ds                  0,0018              0,0090
o,p'-DDD                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
p,p'-DDD                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
HCH (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                      mg/kg ds                   0,021              0,1020        *                     0,003                0,015     2,01       4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)         mg/kg ds                  0,0014              0,0070        -                     0,002                0,002        2       4
DDD (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0014              0,0070        -                     0,002                 0,02       17      34
DDE (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0025              0,0125        -                     0,002                   0,1     1,2     2,3
DDT (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0033              0,0165        -                     0,006                   0,2    0,95     1,7
DDX (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0072
Chloordaan (som) (factor 0,7)                 mg/kg ds                  0,0014              0,0070         -                    0,002                0,002        2       4
OCB (som) LB (factor 0,7)                     mg/kg ds                   0,036              0,1800         -                   0,0056                   0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                     mg/kg ds                   0,038
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                  0,0049              0,0245         -                    0,007                 0,02     0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Fenanthreen                                   mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Anthraceen                                    mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Fluorantheen                                  mg/kg ds                   0,078              0,0780
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Chryseen                                      mg/kg ds                   0,059              0,0590
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                  <0,050              0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                    0,42              0,4170         -                     0,35                  1,5     20,8      40

Legenda
Nr.                                                                               Analytico-nr
2                                                                                 8830411

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde   -
groter dan achtergrondwaarde                  *
groter dan tussenwaarde                       **
groter dan interventiewaarde                  ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                 15104230
Projectnaam                                   CUY.JAV.NEN
Ordernummer
Datum monstername                             30-11-2015
Monster                                       MM3 23 (0-50) 07 (0-50) 22 (0-50) 08 (0-50) 20 (0-50) 06 (0-40) 18 (0-50) 21 (0-50) 17 (0-50)
Certificaatnummer                             2015139226
Startdatum                                    07-12-2015
Rapportagedatum                               10-12-2015

Analyse                                       Eenheid                         3              GSSD      Oordeel                     RG            AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                  2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                     86,2
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                     <20               54,25                                 20            190      555     920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                   <0,20              0,2410        -                       0,2             0,6      6,8     13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                    <3,0               7,383        -                         3              15     103     190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                      6,3              13,03        -                         5              40     115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                  <0,050              0,0502        -                      0,05           0,15     18,1      36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                    <1,5               1,050        -                       1,5             1,5    95,8     190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                    <4,0               8,167        -                         4              35    67,5     100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                       15              23,61        -                        10              50     290     530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                       22              52,20        -                        20           140       430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                     <11
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                     <35               122,5        -                        35            190    2600     5000

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035        -                     0,001          0,001       8,5     17
beta-HCH                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035        -                     0,001          0,002    0,801     1,6
gamma-HCH                                     mg/kg ds                 <0,0010              0,0035        -                     0,001          0,003    0,602     1,2
delta-HCH                                     mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Hexachloorbenzeen                             mg/kg ds                 <0,0010              0,0035        -                     0,003         0,0085        1       2
Heptachloor                                   mg/kg ds                 <0,0010              0,0035        -                     0,001         0,0007        2       4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                 mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Heptachloorepoxide(trans- of B)               mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Hexachloorbutadieen                           mg/kg ds                 <0,0010              0,0035        -                     0,001          0,003
Aldrin                                        mg/kg ds                 <0,0010              0,0035                              0,001                            0,32
Dieldrin                                      mg/kg ds                   0,001              0,0050
Endrin                                        mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Isodrin                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
Telodrin                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
alfa-Endosulfan                               mg/kg ds                 <0,0010              0,0035        -                     0,001         0,0009        2       4
beta-Endosulfan                               mg/kg ds                 <0,0010              0,0007
Endosulfansulfaat                             mg/kg ds                 <0,0020              0,0070
alfa-Chloordaan                               mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
gamma-Chloordaan                              mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
o,p'-DDT                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
p,p'-DDT                                      mg/kg ds                  0,0019              0,0095
o,p'-DDE                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
p,p'-DDE                                      mg/kg ds                   0,002              0,0100
o,p'-DDD                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
p,p'-DDD                                      mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
HCH (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                      mg/kg ds                  0,0024              0,0120        -                     0,003          0,015     2,01       4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)         mg/kg ds                  0,0014              0,0070        -                     0,002          0,002        2       4
DDD (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0014              0,0070        -                     0,002           0,02       17      34
DDE (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0027              0,0135        -                     0,002             0,1     1,2     2,3
DDT (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0026              0,0130        -                     0,006             0,2    0,95     1,7
DDX (som) (factor 0,7)                        mg/kg ds                  0,0066
Chloordaan (som) (factor 0,7)                 mg/kg ds                  0,0014              0,0070        -                     0,002          0,002        2       4
OCB (som) LB (factor 0,7)                     mg/kg ds                   0,017              0,0875        -                    0,0056             0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                     mg/kg ds                   0,019
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                 <0,0010              0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                  0,0049              0,0245        -                     0,007           0,02     0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Fenanthreen                                   mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Anthraceen                                    mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Fluorantheen                                  mg/kg ds                    0,11              0,1100
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                   0,057              0,0570
Chryseen                                      mg/kg ds                   0,069              0,0690
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                  <0,050              0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                  <0,050              0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                    0,48              0,4810        -                      0,35            1,5     20,8      40

Legenda
Nr.                                                                               Analytico-nr
3                                                                                 8830412

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde   -
groter dan achtergrondwaarde                  *
groter dan tussenwaarde                       **
groter dan interventiewaarde                  ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                             15104230
Projectnaam                               CUY.JAV.NEN
Ordernummer
Datum monstername                         07-12-2015
Monster                                   01-1-1
Certificaatnummer                         2015139181
Startdatum                                07-12-2015
Rapportagedatum                           11-12-2015

Analyse                                   Eenheid                    1              GSSD       Oordeel               RG               S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                               µg/L                     <20                14          -                   20              50     338   625
Cadmium (Cd)                              µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2             0,4     3,2      6
Kobalt (Co)                               µg/L                    <2,0               1,4          -                    2              20      60   100
Koper (Cu)                                µg/L                    <2,0               1,4          -                    2              15      45    75
Kwik (Hg)                                 µg/L                  <0,050             0,035          -                 0,05            0,05   0,175    0,3
Molybdeen (Mo)                            µg/L                    <2,0               1,4          -                    2               5     153   300
Nikkel (Ni)                               µg/L                    <3,0               2,1          -                    3              15      45    75
Lood (Pb)                                 µg/L                    <2,0               1,4          -                    2              15      45    75
Zink (Zn)                                 µg/L                     <10                 7          -                   10              65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                   µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2             0,2    15,1     30
Tolueen                                   µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2               7    504    1000
Ethylbenzeen                              µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2               4     77     150
o-Xyleen                                  µg/L                   <0,10              0,07
m,p-Xyleen                                µg/L                   <0,20              0,14
Xylenen (som) factor 0,7                  µg/L                    0,21              0,21          -                  0,2             0,2    35,1    70
BTEX (som)                                µg/L                   <0,90              0,63
Naftaleen                                 µg/L                  <0,020             0,014          -                 0,02            0,01     35     70
Styreen                                   µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2               6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                           µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2            0,01    500    1000
Trichloormethaan                          µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2               6    203     400
Tetrachloormethaan                        µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1            0,01      5      10
Trichlooretheen                           µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2              24    262     500
Tetrachlooretheen                         µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1            0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                        µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2               7    454     900
1,2-Dichloorethaan                        µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2               7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                     µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1            0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                     µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1            0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                    µg/L                   <0,10                  0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                  µg/L                   <0,10                  0,07
CKW (som)                                 µg/L                    <1,6                  1,12
Tribroommethaan                           µg/L                   <0,20                  0,14                                                       630
Vinylchloride                             µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,2            0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                        µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1            0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7      µg/L                    0,14                  0,14      -                  0,2            0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                       µg/L                   <0,20                  0,14
1,2-Dichloorpropaan                       µg/L                   <0,20                  0,14
1,3-Dichloorpropaan                       µg/L                   <0,20                  0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7           µg/L                    0,42                  0,42      -                  0,6             0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                   µg/L                     <10
Minerale olie (C12-C16)                   µg/L                     <10
Minerale olie (C16-C21)                   µg/L                     <10
Minerale olie (C21-C30)                   µg/L                     <15
Minerale olie (C30-C35)                   µg/L                     <10
Minerale olie (C35-C40)                   µg/L                     <10
Minerale olie totaal (C10-C40)            µg/L                     <50                   35       -                   50             50     325    600

Legenda
Nr.                                                                      Analytico-nr                    Eindoordeel
1                                                                        8830241                         Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde    -
groter dan streefwaarde                   *
groter dan tussenwaarde                   **
groter dan interventiewaarde              ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                             15104230
Projectnaam                               CUY.JAV.NEN
Ordernummer
Datum monstername                         07-12-2015
Monster                                   02-1-1
Certificaatnummer                         2015139181
Startdatum                                07-12-2015
Rapportagedatum                           11-12-2015

Analyse                                   Eenheid                    2              GSSD       Oordeel                RG                 S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                               µg/L                      87                87         *                    20                 50     338   625
Cadmium (Cd)                              µg/L                   <0,20              0,14         -                   0,2                0,4     3,2      6
Kobalt (Co)                               µg/L                    <2,0               1,4         -                     2                 20      60   100
Koper (Cu)                                µg/L                      13                13         -                     2                 15      45    75
Kwik (Hg)                                 µg/L                  <0,050             0,035         -                  0,05               0,05   0,175    0,3
Molybdeen (Mo)                            µg/L                    <2,0               1,4         -                     2                  5     153   300
Nikkel (Ni)                               µg/L                    <3,0               2,1         -                     3                 15      45    75
Lood (Pb)                                 µg/L                    <2,0               1,4         -                     2                 15      45    75
Zink (Zn)                                 µg/L                     <10                 7         -                    10                 65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                   µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2                0,2    15,1     30
Tolueen                                   µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2                  7    504    1000
Ethylbenzeen                              µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2                  4     77     150
o-Xyleen                                  µg/L                   <0,10              0,07
m,p-Xyleen                                µg/L                   <0,20              0,14
Xylenen (som) factor 0,7                  µg/L                    0,21              0,21          -                  0,2                0,2    35,1    70
BTEX (som)                                µg/L                   <0,90              0,63
Naftaleen                                 µg/L                  <0,020             0,014          -                 0,02               0,01     35     70
Styreen                                   µg/L                   <0,20              0,14          -                  0,2                  6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                           µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2               0,01    500    1000
Trichloormethaan                          µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2                  6    203     400
Tetrachloormethaan                        µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1               0,01      5      10
Trichlooretheen                           µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2                 24    262     500
Tetrachlooretheen                         µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1               0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                        µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2                  7    454     900
1,2-Dichloorethaan                        µg/L                   <0,20                  0,14      -                  0,2                  7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                     µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1               0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                     µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1               0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                    µg/L                   <0,10                  0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                  µg/L                   <0,10                  0,07
CKW (som)                                 µg/L                    <1,6                  1,12
Tribroommethaan                           µg/L                   <0,20                  0,14                                                          630
Vinylchloride                             µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,2               0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                        µg/L                   <0,10                  0,07      -                  0,1               0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7      µg/L                    0,14                  0,14      -                  0,2               0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                       µg/L                   <0,20                  0,14
1,2-Dichloorpropaan                       µg/L                   <0,20                  0,14
1,3-Dichloorpropaan                       µg/L                   <0,20                  0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7           µg/L                    0,42                  0,42      -                  0,6                0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                   µg/L                     <10
Minerale olie (C12-C16)                   µg/L                     <10
Minerale olie (C16-C21)                   µg/L                     <10
Minerale olie (C21-C30)                   µg/L                     <15
Minerale olie (C30-C35)                   µg/L                     <10
Minerale olie (C35-C40)                   µg/L                     <10
Minerale olie totaal (C10-C40)            µg/L                     <50                   35       -                   50                50     325    600

Legenda
Nr.                                                                      Analytico-nr                    Eindoordeel
2                                                                        8830242                         Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde    -
groter dan streefwaarde                   *
groter dan tussenwaarde                   **
groter dan interventiewaarde              ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                          AW = achtergrondwaarde
                                                          S = streefwaarde
                                                          I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)


                     voorkomen in:                                   Grond/sediment                        Grondwater
                                                                    (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                           AW                    I                S                    I

  I.            Metalen
                antimoon (Sb)                              4,0                   22               -                 20
                arseen (As)                                20                    76               10                60
                barium (Ba)                                -                     920*             50                625
                cadmium (Cd)                               0,60                  13               0,4               6
                chroom (Cr)                                55                    -                1                 30
                chroom III                                 -                     180              -                 -
                chroom VI                                  -                     78               -                 -
                cobalt (Co)                                15                    190              20                100
                koper (Cu                                  40                    190              15                75
                kwik (Hg)                                  0,15                  -                0,05              0,3
                kwik (anorganisch)                         -                     36               -                 -
                kwik (organisch)                           -                     4                -                 -
                lood (Pb)                                  50                    530              15                75
                molybdeen (Mo)                             1,5                   190              5                 300
                nikkel (Ni)                                35                    100              15                75
                tin (Sn)                                   6,5                   -                -                 -
                vanadium (V)                               80                    -                -                 -
                zink (Zn)                                  140                   720              65                800

  II.           Anorganische verbindingen
                chloride                                   -                      -               100 (Cl/l)           -
                cyaniden-vrij                              3                     20               5                    1500
                cyaniden-complex                           5,5                   50               10                   1500
                thiocyanaat                                6,0                   20               -                    1500

  III.          Aromatische verbindingen
                benzeen                                    0,20                  1,1              0,2                  30
                ethylbenzeen                               0,20                  110              4                    150
                tolueen                                    0,20                  32               7                    1000
                xylenen                                    0,45                  17               0,2                  70
                styreen (vinylbenzeen)                     0,25                  86               6                    300
                fenol                                      0,25                  14               0,2                  2000
                cresolen (som)                             0,30                  13               0,2                  200
                dodecylbenzeen                             0,35                  -                -                    -
                aromatische oplosmiddelen (som)            2,5                   -                -                    -

  IV.           Polycyclische aromatische         kool-
                waterstoffen (PAK's)
                naftaleen                                                                         0,01                 70
                antraceen                                                                         0,0007               5
                fenantreen                                                                        0,003                5
                fluoranteen                                                                       0,003                1
                benzo(a)antraceen                                                                 0,0001               0,5
                chryseen                                                                          0,003                0,2
                benzo(a)pyreen                                                                    0,0005               0,05
                benzo(ghi)peryleen                                                                0,0003               0,05
                benzo(k)fluoranteen                                                               0,0004               0,05
                indeno(1,2,3cd)pyreen                                                             0,0004               0,05
                PAK (som 10)                               1,5                   40               -                            -

  V.            Gechloreerde koolwaterstoffen
                vinylchloride                              0,10                  0,1              0,01                 5
                dichloormethaan                            0,10                  3,9              0,01                 1000
                1,1-dichloorethaan                         0,20                  15               7                    900
                1,2-dichloorethaan                         0,20                  6,4              7                    400
                1,1-dichlooretheen                         0,30                  0,3              0,01                 10
                1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)        0,30                  1                0,01                 20
                dichloorpropanen                           0,80                  2                0,8                  80
                trichloormethaan (chloroform)              0,25                  5,6              6                    400
                1,1,1-trichloorethaan                      0,25                  15               0,01                 300
                1,1,2-trichloorethaan                      0,3                   10               0,01                 130
                trichlooretheen (Tri)                      0,25                  2,5              24                   500
                tetrachloormethaan (Tetra)                 0,30                  0,7              0,01                 10
                tetrachlooretheen (Per)                    0,15                  8,8              0,01                 40
                monochloorbenzeen                          0,20                  15               7                    180
                dichloorbenzenen                           2,0                   19               3                    50
                trichloorbenzenen                          0,015                 11               0,01                 10
                tetrachloorbenzenen                        0,0090                2,2              0,01                 2,5
                pentachloorbenzeen                         0,0025                6,7              0,003                1
                hexachloorbenzeen                          0,0085                2,0              0,0009               0,5
                monochloorfenolen(som)                     0,045                 54               0,3                  100
                dichloorfenolen (som)                      0,20                  22               0,2                  30
                trichloorfenolen (som)                     0,0030                22               0,03                 10
                tetrachloorfenolen (som)                   0,015                 21               0,01                 10
                pentachloorfenol                           0,0030                12               0,04                 3
                PCB's (som 7)                              0,020                 1                0,01                 0,01
                chloornaftaleen (som)                      0,070                 23               -                    6
                monochlooranilinen (som)                   0,20                  50               -                    30
                dioxine (som I-TEQ)                                              0,00018                               -
                                                           0,000055                               -
                pentachlooraniline                                               -                                     -
                                                           0,15                                   -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                     voorkomen in:                                Grond/sediment                    Grondwater
                                                                 (mg/kg droge stof)            (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                 anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                       AW                            I     S                    I

  VI.           Bestrijdingsmiddelen
                chloordaan                             0,0200                 4            0,02 ng/l            0,2
                DDT (som)                              0,20                   1,7          -
                DDE (som)                              0,10                   2,3          -
                DDD (som)                              0,020                  34           -
                DDT/DDE/DDD (som)                      -                      -            0,004 ng/l           0,01
                aldrin                                 -                      0,32         0,009 ng/l           -
                dieldrin                               -                      -            0,1 ng/l             -
                endrin                                 -                      -            0,04 ng/l            -
                drins (som)                            0,015                  4            -                    0,1
                  -endosulfan                          0,00090                4            0,2 ng/l             5
                  -HCH                                 0,0010                 17           33 ng/l              -
                  -HCH                                 0,0020                 1,6          8 ng/l               -
                  -HCH (lindaan)                       0,0030                 1,2          9 ng/l               -
                HCH-verbindingen (som)                 -                      -            0,05                 1
                heptachloor                            0,00070                4            0,005 ng/l           0,3
                heptachloorepoxide (som)               0,0020                 4            0,005 ng/l           3
                hexachloorbutadieen                    0,003                  -            -                    -
                organochloorhoudende                   0,40                   -            -                    -
                bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
                azinfos-methyl                         0,0075                 -            -                    -
                organotin verbindingen (som)           0,15                   2,5          0,05-16 ng/l         0,7
                tributyltin (TBT)                      0,065                  -            -                    -
                MCPA                                   0,55                   4            0,02                 50
                atracine                               0,035                  0,71         29 ng/l              150
                carburyl                               0,15                   0,45         2 ng/l               50
                carbofuran                             0,017                  0,017        9 ng/l               100
                4-chloormethylfenolen (som)            0,60                   -            -                    -
                niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)   0,090                  -            -                    -


  VII.          Overige verontreinigingen
                asbest                                 -                      100          -                    -
                cyclohexanon                           2,0                    150          0,5                  15000
                dimethyl ftalaat                       0,045                  82           -                    -
                diethyl ftalaat                        0,045                  53           -                    -
                di-isobutylftalaat                     0,045                  17           -                    -
                dibutyl ftalaat                        0,070                  36           -                    -
                butyl benzylftalaat                    0,070                  48           -                    -
                dihexyl ftalaat                        0,070                  220          -                    -
                di(2-ethylhexyl)ftalaat                0,045                  60           -                    -
                ftalaten (som)                         -                      -            0,5                  5
                minerale olie                          190                    5000         50                   600
                pyridine                               0,15                   11           0,5                  30
                tetrahydrofuran                        0,45                   7            0,5                  300
                tetrahydrothiofeen                     1,5                    8,8          0,5                  5000
                tribroommethaan                        0,20                   75           -                    630
                ethyleenglycol                         5,0                    -            -                    -
                diethyleenglycol                       8,0                    -            -                    -
                acrylonitril                           2,0                    -            -                    -
                formaldehyde                           2,5                    -            -                    -
                isopropanol (2-propanol)               0,75                   -            -                    -
                methanol                               3,0                    -            -                    -
                butanol (1-butanol)                    2,0                    -            -                    -
                butylacetaat                           2,0                    -            -                    -
                ethylacetaat                           2,0                    -            -                    -
                methyl-tert-butyl ether (MTBE)         0,20                   -            -                    -
                methylethylketon                       2,0                    -            -                    -




Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

                                                                             a + b * % lut.+ c * % org.st.
                                                         Lb = Lst *
                                                                                  a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door streefwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
       STOF                  a            b              c

  arseen               15             0,4            0,4
  barium               30             5              0
  beryllium            8              0,9            0
  cadmium              0,4            0,007          0,021
  chroom               50             2              0
  cobalt               2              0,28           0
  koper                15             0,6            0,6
  kwik                 0,2            0,0034         0,0017
  lood                 50             1              1
  nikkel               10             1              0
  tin                  4              0,6            0
  vanadium             12             1,2            0
  zink                 50             3              1,5




Organische verbindingen
                                                                                   % org.st.
                                                                    Lb = Lst *
                                                                                     10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respecti evelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.


Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                  T = 0,5 * (S + I)
noodzakelijk




T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen


                                                      Geraad-
                 Informatiebron                       pleegd                               Toelichting
                                                      (ja/nee)

                                                                        Datum                            Opmerkingen
Informatie uit kaartmateriaal etc.
                                                                     kaartmateriaal

Historische topografische kaart                          ja      1838 - heden                            topotijdreis.nl

Luchtfoto                                                ja      2014                                    Google earth

                                                                      Datum bron/                        Opmerkingen
Informatie uit themakaarten
                                                                     kaartmateriaal

Bodemkaart Nederland                                     ja      -                                       www.bodemdata.nl

Grondwaterkaart Nederland                                ja      1995                                    TNO (REGIS I)

Bodemloket.nl                                            ja      2015

Informatie van eigenaar / terreingebruiker /                     Datum uitgevoerd     Contactpersoon     Opmerkingen
opdrachtgever

                                                         ja      27 november 2015     de heer Lomme en   -
Historisch gebruik locatie
                                                                                      mevrouw Janssen

Huidig gebruik locatie                                   ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)

Toekomstig gebruik locatie                               ja

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken      ja

Verhardingen/kabels en leidingen locatie                 ja

Informatie van gemeente                                          Datum uitgevoerd     Contactpersoon     Opmerkingen

Archief Bouw- en woningtoezicht                          ja      16 november 2015     G. Berkers         -

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet                    ja

Archief ondergrondse tanks                               ja

Archief bodemonderzoeken                                 ja

Gemeenteambtenaar milieuzaken                            ja

Informatie uit terreininspectie                                  Datum uitgevoerd                        Opmerkingen

Historisch gebruik locatie                               ja      27 november 2015     -                  -

Huidig gebruik locatie                                   ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)

Verhardingen                                             ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Bijlage 7   Uitgevoerde bodemonderzoeken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                             Over Econsultancy..
Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.


Diensten
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem,
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie
over de verschillende onderzoeken.

Werkwijze
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd,
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.

Kennis
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal.
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en
nieuwe verantwoordelijkheden.

Creativiteit
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de
opdrachtgever te bereiken.

Kwaliteit
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.

Opdrachtgevers
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-
drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-
rentielijsten worden verschaft.



Vestiging Limburg                      Vestiging Gelderland                     Vestiging Brabant
Rijksweg Noord 39                      Fabriekstraat 19c                        Rapenstraat 2
6071 KS Swalmen                        7005 AP Doetinchem                       5831 GJ Boxmeer
Tel. 0475 - 504961                     Tel. 0314 - 365150                       Tel. 0485 - 581818
Swalmen@econsultancy.nl                Doetinchem@econsultancy.nl               Boxmeer@econsultancy.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>