<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Landschappelijk inpassing twee zonneparken te Sint Hubert
 Adviesbureau Haver Droeze 15 januari 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                          2
afb. 1: ligging plangebied - topografische kaart 2018 (www.topotijdreis.nl)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING
In het kader van de gewenste energietransitie naar het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen wordt in heel Nederland gezocht naar locaties om zonnepanelen
te plaatsen. Naast de stedelijke gebieden wordt ook het landelijk gebied hiervoor
bekeken. Sunvest uit Utrecht heeft in samenwerking met de heer Koen Linders wonend
aan Voortsestraat 25 in Sint Hubert plannen gemaakt voor het ontwikkelen van twee
kleine zonneparken op enkele percelen aan de Voortsestraat in St Hubert (kadastrale
aanduiding MIL00 sectie R nrs. 80, 81, 82, 111, 112 en 113). Zij dient deze in bij de
gemeente Mill - St. Hubert om vergunning te verkrijgen voor de uitvoering.
De locatie van het plangebied is gelegen aan de zuidoostkant van Sint Hubert, zuidelijk
van de N264. Het plangebied wordt omsloten door de Voortstestraat, de IJzerbroekseweg
en de Hoevensesraat. Het plangebied met in totaal een een oppervlakte van 12,5ha
was voorheen in gebruik als rozenkwekerij. Aan de noordwestkant grenst het aan erven
langs de Voortsestraat. Aan de overige kanten ligt het tussen bouwland. Het land is
vlak en goed ontwaterd en gemakkelijk vanaf de omliggende wegen te bereiken.
Dit landschappelijk inpassingsplan verschaft inzicht in de wijze waarop bij het
aanleggen van de zonneparken, maatregelen worden getroffen om een waarde aan
het bestaande landschap toe te voegen en ervoor te zorgen dat de te bouwen parken
zich hechten in hun omgeving. De toegevoegde waarde kan liggen op het gebied van
natuur, landschap, recreatie, duurzaamheid en lokale ondersteuning. Op basis van dit
inrichtingsplan kan een afweging worden gemaakt of de gewenste nieuwe situatie past
in het ruimtelijke beleid van gemeente en provincie.
Het rappport is als volgt ingedeeld:
• een beschrijving van de histrorische ontwikkeling van het bestaande landschap en
   het huidige gebruik
• een voorstel voor een inpassing in dit bestaande landschap en gebruik en een
   beschrijving van de toegepaste beplantingen
• een samenvatting van de toegevoegde waarde van het inrichtingsvoorstel voor
   landschap en omgeving
                                                                                        afb. 2: uitzicht op het plangebied vanaf kruising Voortsestraat en IJzerbroekseweg
                                                                                                                                                           (www.google.nl)
                                                                                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. LANDSCHAP
2.1 Historie
De locatie ligt op de overgang van De Peel naar het Maasdal. Hier ligt een rug van
dekzand tegen de terrassen van de Maas. Op deze overgang zijn ketens van dorpen
en stadjes ontstaan met bouwlanden dichtbij op de hogere gronden en hooi- en
weilanden in de nattere maasvallei, terwijl De Peel lange tijd woest bleef en voor het
weiden van schapen en het steken van plaggen betekenis had. De Voortsestraat is een
verbindingsweg in de ketting van dorpen. De erven met boerderijen lagen aan deze
straat. Aan de westzijde hiervan lag een gemeenschappelijk akkercomplex. Aan de
oostzijde zien we op de kaart uit 1900 dat de natte broekvenen geleidelijk in gebruik
worden genomen door ze te ontwateren en van kavelgrensbeplanting te voorzien.
De Hoevensestraat en de IJzerbroekseweg speelden een rol in de ontsluiting hiervan
en voerden naar een groter (gemeenschappelijk) stuk land achter de Raam. Oostelijk
achter de erven aan de Voortsestraat was de grond hoger en als eigen bouwland in
gebruik. Ten westen van de Hoevensestraat lag een stuk bos en langs de Raam een
                                                                                               afb. 3: topografische kaart 1900 (www.topotijdreis.nl)
dichte beplantingssingel.
Op de kaart uit 2018 (blz. 2) is zichtbaar dat het gebied tussen de Voortsestraat, de
IJzerbroekseweg, de Raam en de Hapseweg vrijwel geheel als één vlak op de kaart
wordt aangegeven. Met uitzondering van enkele percelstukjes dicht tegen de bestaande
erven. De grond is in de huidige situatie beter ontwaterd en is ook gedeeltelijk
vlakgetrokken. De kleinschalige perceelgrensbeplantingen zijn verdwenen. Het contrast
tussen de grootschaliger gemeenschappelijke akkergebieden aan de westzijde van de
Voortsestraat en de kleinschaligere particuliere gronden ten oosten ervan uit 1900 is in
2018 vrijwel omgekeerd.
                                                                                         afb. 4: detail topgrafische kaart 1900 (www.topotijdreis.nl)
                                                                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                    afb. 5: locatie (www.pdok.nl)                        afb. 7: hoogtekaart (www.ahn.nl)
                                                                                                          5
afb. 6: indeling twee zonneparken (www.pdok.nl)   afb. 8: keur waterschap Aa en Maas (www.aaenmaas.nl)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.2 Beleid
In de Maasterraszone met de vlakte van de Raam is de laatste jaren een andere be-
leid gangbaar geworden. Was aanvankelijk de landbouwkundige waarde maatgevend
en werd hiervoor de verkaveling opgeschaald en diep ontwaterd, nu ziet men de
effecten hiervan in verdroging en verarming van de natuurlijke en landschappelijke
rijkdom, en richt men zich op het terugbrengen van een veerkrachtiger ecologisch
systeem: vasthouden van water, terugbrengen van beplanting, ontwikkelen van een
natuurnetwerk. De lagere delen krijgen door dit beleid op termijn de functie van na-
tuurlijke ‘groenblauwe spons’ terug. Het ontwikkelen van ‘Landschapspark Raamvallei’
is hierin een instrument.
In het vigerende Bestemmingsplan heeft het gebied de enkelbestemming ‘Agrarisch’
met deels als dubbelbestemmingen ‘leiding’ en ‘archeologisch’. Vrijwel het gehele
plangebied heeft als gebiedsaanduiding ‘struweelvogels’. Een deel langs de Hoeven-
se straat heeft als gebiedsaanduiding ‘aardkundig waardevol gebied’ wat overeen-               afb. 9: structuurplan ‘In duurzaam perspectief’ (www.gemeente-mill.nl)
komt met de genoemde ‘wijstgronden’ in het structuurplan. Tenslotte zijn er langs de
IJzerbroekseweg twee elkaar overlappende gebiedsaanduidingen als zoekgebied voor
‘behoud en herstel watersystemen’ en ‘ecologische verbindingszone’. Voor de dubbel-
                                                                                                                                  bestemmingen plangebied St Hubert
                                                                                                                                    bestemmingen plangebied St Hubert
                                                                                                                                  1. enkelbestemming Agrarisch: volgens de Gemeente Mill en
                                                                                                                                  Sint Hubert is het realiseren van een zonnepark hier niet zonder
bestemmingen en gebiedsaanduidingen gelden beperkingen (zie afb. 10).
                                                                                                                                    1. enkelbestemming Agrarisch: volgens de Gemeente Mill en
                                                                                                                                  meer toegestaan (brief 25 juni 2019)
                                                                                                                                    Sint Hubert is het realiseren van een zonnepark hier niet zonder
                                                                                                                                  2. dubbelbestemming leiding: persriool langs de Hoevense-
                                                                                                                5.                straat: hierboven geldt een beschermingszone van 3,5m uit de as
                                                                                                                                    meer toegestaan (brief 25 juni 2019)
                                                                                                                                  van de leiding - beperkingen gelden o.m. voor aan te brengen
                                                                                                                                  beplanting
                                                                                                                                    2. dubbelbestemming leiding: persriool langs de Hoevense-
                                                                                                                                  3. dubbelbestemming archeologisch: hier mogen geen werk-
                                                                                                  5.                                straat: hierboven geldt een beschermingszone van 3,5m uit de as
                                                                                                                                  zaamheden dieper dan 0,4m (over een oppervlak van meer dan
                                                                                                         3.
                                                                                                                                  250m2) worden uitgevoerd - beperkingen gelden o.m. ook voor
                                                                                                                                    van de leiding - beperkingen gelden o.m. voor aan te brengen
                                                                                                                                  aan te brengen beplanting
                                                                                                                                  4.beplanting
                                                                                                                                     gebiedsaanduiding leefgebied struweelvogels (LS): hier zijn
                                                                                                                                  beperkingen t.a.v. het veranderen van de grondwaterstand en
                                                                                                                                  o.m. het verwijderen van beplantingen, perceelsscheidingen en
                                                                                                                                    3. dubbelbestemming archeologisch: hier mogen geen werk-
                                                                                                                                  steilranden
                                                                                                                                    zaamheden dieper dan 0,4m (over een oppervlak van meer dan
                                                                                                                                  5. gebiedsaanduiding aardkundig waardevol gebied: dit betreft
                                                                                           3.
                                                                                                                                    250m2) worden uitgevoerd - beperkingen gelden o.m. ook voor
                                                                                                                                  peelrandbreuk (ijzerbroek) - beperkende voorwaarden (vermoe-
                                                                                                                                  delijk) m.b.t. het in stand houden van bodem, grondwater en
                                                                                                                                    aan te brengen beplanting
                                                                                                                                  reliëf
                                                                                                                                  6. gebiedsaanduiding zoekgebied behoud en herstel watersyste-
                                                                                                                                    4. gebiedsaanduiding leefgebied struweelvogels (LS): hier zijn
                                                                                                                                  men: gewenst herstel waterhuishouding
                                                                                                                                    beperkingen t.a.v. het veranderen van de grondwaterstand en
                                                                                                                                  7. gebiedsaanduiding zoekgebied ecologische verbindingszone:
                                                                                                                         2.         o.m. het verwijderen van beplantingen, perceelsscheidingen en
                                                                                                                                  gewenst natuurontwikkeling langs sloot en wegbermen
                                                                                                 4.                                 steilranden
                                                                                                                                    5. gebiedsaanduiding aardkundig waardevol gebied: dit betreft
                                                                                                                                    peelrandbreuk (ijzerbroek) - beperkende voorwaarden (vermoe-
                                                                                                                                    delijk) m.b.t. het in stand houden van bodem, grondwater en
                                                                                                                                    reliëf
                                                                                                    1.      6&7.
                                                                                                                                    6. gebiedsaanduiding zoekgebied behoud en herstel watersyste-
                                                                                                                                    men: gewenst herstel waterhuishouding
                                                                                                                                    7. gebiedsaanduiding zoekgebied ecologische verbindingszone:
                                                                                                                   2.
                                                                                                                                    gewenst natuurontwikkeling langs sloot en wegbermen
                                                                                                                                                                                                     6
                                                                                                       afb. 10: vigerend  bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl)
                                                                                     4.
                                                                                        1.    6&7.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                7
afb. 11: overzichtsplattegrond zonneparken (www.haverdroeze.nl)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                          Sint Hubert - N264             Zonnepark Planvoorstel
                                                                                          Plankaart (1:2000/A3) - 12 januari 2021                                                              Hoevensestraat
3. INPASSING                                                                                                                                       4
3.1 Inpassingsplan                                                                                                                                                                       Hoevensestraat
Inpassing van de zonneparken vindt plaats door de hoogte van de opstelling te                                                                4                                         2a
beperken tot maximaal 1,5m. Dat wil zeggen dat het voor veel mensen mogelijk is er                                                                               Kavel A
                                                                                                                                     Vogelpoel                   5,0 ha
over heen te kijken en dat lanen, bomen en struwelen in de omgeving zichtbaar blijven.
Door te kiezen voor een zuidopstelling met openingen tussen de panelen voor het
doorlaten van water, kan onder de opstelling vegetatie groeien met een waardevolle                                                                                                                   2
biodiversiteit. De twee parken worden door een open baan van ca. 2m gescheiden. Een
ontsluiting zal hierin met open verharding worden gerealiseerd.                                                                                            Kavel A
                                                                                                                               Vogelpoel                   5,0 ha
Onder de opstelling wordt een kruidenrijk mengsel gezaaid dat goed groeit in een
beschaduwde situatie. Langs de zomen van de parken en op de baan ertussen wordt
een mengsel met bloemrijk gras gezaaid wat aantrekkelijk is voor bijen en vlinders.
                                                                                                                                                                                             2
De gezamenlijke randen van de zonneparken worden ingericht met groen:                                                               4
                                                                                                                                                                     Kavel B
• Langs de IJzerbroekseweg wordt tussen de zonneparken en de bermsloot een zone                                                                                      5,0 ha
   ontwikkeld (zie blz 10 profiel 1) als struweelrand met ruigte- en natuuroever, met een
   kruidenrijke vegetatie en laag struweel als Gagel, Kornoelje en lage Wilgensoorten.
   De oever van de bermsloot wordt afgevlakt zodat er een gradiënt droog-vochtig
   ontstaat en ruimte voor waterbuffer bij hevige regenval.                                                                   4a                              Kavel B
• Langs de Hoevensestraat wordt een zoom als bredere struweelzone ingericht en                                                                                5,0 ha
   wordt de bestaande watergang doorgetrokken langs heel het perceel (zie blz 10
                                                                                                                                                3
   profiel 2). Hier wordt bosplantsoen als Wilg, Meidoorn, Kardinaalsmuts, Kornoelje,                                                                                           1
   Liguster etc. geplant. Deze strook is met name geschikt voor struweelvogels. Het
   gedeelte vanaf de IJzerbroekseweg tot ca. halverwege het perceel wordt hoger                                                                                                 Entree                    1a
   zodat overzicht hier niet mogelijk is.                                                                                                                                       /bouwweg
                                                                                                                                          3                                                  IJzerbroekseweg
• Langs de (zuid)westzijde worden de parken door een 4m brede struweelsingel van
   ca. 1,5m hoogte omzoomd (zie blz 10 profiel 3)                                                                                                                         1
• Langs de noordwestzijde worden de parken door een 6m brede struweelsingel                          Legenda
   afgegrenst. Hiervan wordt de beplanting in het meest noordelijke gedeelte op ca.                       Zonnepanelen                                                    Entree                     1a
   2,5-3m hoogte gehouden (zie blz 10 profiel 4) en het overige 1,5m hoogte (profiel
                                                                                                          Projectgrens                                                    /bouwweg
                                                                                                          Pad met hek                                                                  IJzerbroekseweg
   4a).
                                                                                                          Struweel
Hiermee wordt de gehele opstelling door groen aan het oog onttrokken en blijft het                        Natuuroever
                                                                                             Legenda
                                                                                                                                                                                                            8
op delen mogelijk om over het park heen te kijken.                                                        Optie inkoopstation
                                                                                                  Zonnepanelen
In de noordwestelijke uitloper van het park wordt een poel aangelegd met bomen en                 Projectgrens
                                                                                                                                afb. 12: vogelvlucht vanuit
                                                                                                                                           11 december 2020 zuidelijke richting met aanduiding
                                                                                                                                                            - www.haverdroeze.nl             0
                                                                                                                                                                                                ingrepen
                                                                                                                                                                                                  20  40 60 80 100m
struweel, en met kruidenrijk en bloemrijk grasland.                                               Pad met hek
                                                                                                                                                                                   (www.haverdroeze.nl)
                                                                                                  Struweel
                                                                                                  Natuuroever
                                                                                                  Optie inkoopstation
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3. BEPLANTING EN BEHEER
Beplanting in dit landschap wordt aangelegd ten behoeve van het verbeteren van het      Graslanden
aanzicht van het zonnepark en als bijdrage aan de ecologische en landschappelijke
                                                                                        Gewenst eindbeeld is een gevarieerde kruidachtige en bloemrijke grasvegetatie die
ambities in dit gebied.
                                                                                        voedsel en habitat versterkt voor met name insecten (o.m. Wilde bijen en Vlinders)
Aansluitend bij het beleid ligt er een kans om bij te dragen aan de ecologische verbin- maar ook vogels (o.m. Patrijs) en kleine dieren.
ding van de Kromme Bergweg, langs de IJzerbroekseweg, naar de Raam. Het verbre-
                                                                                        Gezaaid wordt met drie verschillende zaadmengsels:
den van de bestaande greppel draagt bij aan de behoefte water lokaal vast te houden.
Het beheren van deze strook als kruidenrijk grasland met laag struweel, samen met het   (1a) De velden onder alle panelen zullen worden ingezaaid met een kruidenrijk gras-
aanbrengen van extra struweel in het lage deel langs de Hoevensestraat is een kans om   mengsel. Door kleine openingen tussen de panelen en door de keuze voor een zuid-op-
bij te dragen aan de door de Gemeente Mill en Sint Hubert geformuleerde, en de in het   stelling ontvangt deze vegetatie voldoende vocht en licht om zich te kunnen ontwikke-
Structuur- en Bestemmingsplan nader omschreven wens, om natuur voor struweelvo-         len. Vanwege het indirecte licht zal bloei hier beperkt zijn. Een mengsel als Cruidthoeck
gels te ontwikkelen in dit gebied.                                                      O1 zal hier worden toegepast.
                                                                                        (1b) De bermen rond de opstelling en de paden tussen de rijen met panelen ontvangen
Soorten die gebruik maken van struweel en ruigte zijn o.m. Rietgors, Geelgors, Fitis,
                                                                                        meer licht en kunnen met een bloemrijker mengsel worden ingezaaid, en zo betekenis
Tjiftjaf, Koolmees, Vink, Grasmus, Boompieper e.a. Struweel komt van nature voor op
                                                                                        hebben voor insecten. Het maaibeheer zal hierop worden afgestemd. Een mengsel als
de overgang van open veld naar bos en varieert in hoogte van 1 – 5m. Struweelvogels
                                                                                        Cruidthoeck G3 of WV zal hier worden gezaaid.
hebben belang bij gevarieerde ruige en met struweel begroeide vegetatiezones van
minimaal 5m breed. Er is behoefte aan stukken met dicht ontwikkeld (stekelig) stru-     (1c) In het deel van het plangebied rond de poel wordt de grasvegetatie verrijkt met
weel, dat beschutting biedt voor nestelen en bescherming tegen roofdieren, en meer      akker-randenflora. Deze meer opgaande vegetatie is gunstig voor akkervogels zoals
open ruigte om voedsel te zoeken op de bodem. Struiken als Gagel, Meidoorn en Wilg,     bijv. Patrijs. Een mengsel als Cruidthoeck A6 zal hiervoor worden doorgezaaid.
maar ook Sleedoorn, Kornoelje, Veldesdoorn, Liguster, Kardinaalsmuts en Hondsroos
                                                                                        Beheer van de graslanden vindt plaats door jaarlijks door maaien. Maaien 1x per jaar na
passen in deze zones.
                                                                                        de bloei in twee fasen. Rond de vogelpoel kan beheer plaatsvinden door gedoseerde
De beplanting wordt onderverdeeld in een aantal beplantingstypen die ieder een eigen    (druk)begrazing met schapen.
aanleg en beheer kennen. De beplantingstypen zijn terug te vinden in de geschetste
profielen en worden hieronder nader beschreven. Per beplantingstype wordt geschre-
ven over het gewenste eindbeeld, de aanleg en het beheer.
                                                afb. 13: akker- en struweelvogels (www)                                 afb. 14: gevarieerd kruiden- en bloemrijk grasland (www)  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Lagere struweelsingel                                                                    Hogere struweelsingel
Rond de gedeelten van de opstelling waar overzicht gewenst is, worden lage struweel-     Gewenst eindbeeld is een 6-8m brede struweelsingel met streekeigen beplanting en
singels aangeplant (in maat 40-80). Het sortiment hiervan beperkt zich tot:              een gevarieerde hoogte van max. 3,5m.
Wilde liguster (20%)                                                                     Het nieuw in te planten sortiment bestaat uit:
Sleedoorn (20%)                                                                          Wilde Lijsterbes (15%)
Gagel (15%)                                                                              Veldesdoorn (10%)
Geoorde wilg (15%)                                                                       Grauwe wilg (10%)
Hondsroos (15%)                                                                          Eenstijlige meidoorn (15%)
Kornoelje (15%)                                                                          Hulst (10%)
                                                   afb. 15: lagere struweelsingel (www)
                                                                                         Wilde liguster (15%)
Beheer van het struweel vindt plaats door 3-5 jaarlijks te dunnen en terug te zetten. De Kornoelje (15%)
boomvormers worden vrijgesteld en geleidelijk opgesnoeid bij iedere beheerscyclus.       Kardinaalsmuts (5%)
Beheer van de lage struweelsingel vindt tweejaarlijks plaats door terug te zetten en te  Hondsroos (5%)                                  afb. 16: hogere struweelsingel (www)
dunnen. Alle beheer vindt in fasen plaats zodat er steeds voldoende beplanting blijft
als refugium voor vogels en kleine dieren.                                               Geplant wordt met bosplantsoen (maat 60-120) in rijen met en afstand van 0,8m en
                                                                                                                                                                              10
                                                                                         plantafstand van 1m in de rij. Soorten worden in groepen van 3-5 bijeen geplant. De
                                                                                         aanplant wordt de eerste twee jaar beschermd tegen droogte en vraat door konijnen
                                                                                         en andere dieren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                11
afb. 17: overzichtsplattegrond zonneparken (www.haverdroeze.nl)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                       afb. 18: natte natuurzone (www)                     afb. 19: poel met struweel en solitaire bomen (www.haverdroeeze.nl)
Natte natuurzone langs de slootoever                                                   Poel met struweel en vrijstaande bomen
Gewenst eindbeeld is een gevarieerde open natte kruidenvegetatie langs de afgevlak-    Grenzend aan het bosje in de noordwesthoek wordt een gedeelte van het park aange-
te over, overgaand naar de parkrand in lager struweel.                                 legd als ruige boomweide met een poel en los struweel. Het gewenste eindbeeld is een
                                                                                       streekeigen extensief beheerde overhoek met ruige kruidenvegetatie en struweel en
Over een strook van 2,5m vanaf het midden van de kavelsloot aan de zuidoostzijde
                                                                                       met enkele solitaire bomen, het geheel als stapsteen ten behoeve van ecologie.
van het park wordt de oever naar de sloot toe af-geflauwd zodat hier meer gradiënt
ontstaat en er een grote variatie aan ruigtekruiden kan groeien. Het gewenste          Een poel wordt aangelegd met een diameter van ca. 12m en met flauwe oevers (1:10)
eindbeeld is een kruidachtige vegetatie van streekeigen soorten met een hoogte van     aan de noordzijde. De hele overhoek wordt ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel,
maximaal 1m. Deze strook, samen met het ernaast gelegen struweel, is geschikt voor     bijvoorbeeld Cruijdhoeck O1. Rond de poel wordt struweel aangeplant (bosplantsoen
vogels zoals Patrijs en Kwartel, maar ook voor kleine zoogdieren en hun predatoren.    maat 40-60cm) bestaande uit Gele kornoelje, Rode kornoelje, Kardinaalsmuts en Wilde
De oever wordt na afvlakking ingezaaid met een ruigte-mengsel zoals bijvoorbeeld       Liguster. Op het perceel worden 3 Grauwe abelen (Populus x canescens) aangeplant
Medigran Ruigteflora RN-27. Deze strook wordt jaarlijks beheerd en bij optreden van    met stamomtrek 10-12cm met 2 boompalen en stambescherming aan de voet.
ongewenste plantensoorten zoals Akkerdistel zullen passende maatregelen worden
                                                                                       Extensief beheer vindt plaats door driejaarlijks onderhoud aan de poel (gefaseerd
genomen.
                                                                                       schonen) en aan de bomen en jaarlijks maaien en afvoeren in september.
                                                                                                                                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                         afb. 20: ooghoogteperspectief met zonneparken (grijze lijn) vanaf de kruising Voortsestraat en IJzerbroekseweg,
de beplantingen in het landschap blijven hier overheen zichtbaar en struweel neemt het zicht op de panelen weg. (www.haverdroeze.nl)
                                                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4. TOEGEVOEGDE WAARDE
                                              • Het plangebied wordt ingericht met twee kleine zonneparken. De
                                                kleinschaligheid van de twee parken komt tegemoet aan de gewenste
                                                schaal van het landschap.
                                              • De gezamenlijke parken zijn omringd door een groene omranding en
                                                hebben een hoogte van maximaal 1,5m.
                            afb. 21: Rietgors                                                                                           afb. 22: Fitis
                                              • De keuze voor een zuid-opstelling en de plaatsing van de panelen met
                                                kleine tussenruimtes is geschikt voor het ontwikkelen van een kruidenrijke
                                                vegetatie onder de opstelling.
                                              • De ontsluiting vanaf de IJzerbroekseweg geeft geen hinder aan
                                                omwonenden. De inkoopstations staan aan de zuidoostzijde aan de
                                                IJzerbroekweg. Omvormers staan tussen de panelen aan de kant van de
                                                Hoevense straat en hebben een bescheiden aanwezigheid door kleur en
                                                maat.
                                              • Langs de Hoevensestraat wordt dicht struweel voor struweelvogels
afb. 23: gevarieerde kruidenrijke vegetatiel    aangeplant. Deze rand leent zich bijzonder hiervoor omdat deze ligt         afb. 24: hoger struweel
                                                naast een zandpad met bomen waar voor vogels geen verstoring door
                                                gemotoriseerd verkeer is.
                                              • Langs de IJzerbroekseweg wordt bijgedragen aan de daar gewenste
                                                ecologische verbinding en herstel van het watersysteem middels het
                                                afvlakken en zo nodig uitdiepen van de slootoever en het aanbrengen
                                                van kruidenrijke vegetatie met laag struweel. Dit is ook van betekenis
                                                voor de beleving vanaf de weg en voor de struweelvogels.
                       afb. 25: natte natuur                                                                               afb. 26: poel met bomen
                                                                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>COLOFON: opdrachtgevers: Sunvest Ontwikkeling B.V. &
         				Maarssenbroeksedijk 37
                                                     C.L.M. Linders
                                                     Voortsestraat 25
                                                                       adviseur: 		 Adviesbureau Haver Droeze
                                                                       			Muurhuizen 165B
         				3542 DM Utrecht                         5454GR St. Hubert 			3811EG Amersfoort
         				www.sunvest.nl                                            			www.haverdroeze.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>