<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Waterbouwkundige objecten Moerdijk
Beheerplan planperiode 2024-2028
Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk
Referentie:    INFR220440
Versie:        3.0
Datum:         19 september 2023
                               Iv-Infra b.v.
                   Ingenieursbureau met Passie voor Techniek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Titel document:                                         Waterbouwkundige objecten Moerdijk
Ondertitel document:                                    Beheerplan 2024-2028
Referentie Iv:                                          INFR220440
Versie:                                                 3.0
Datum:                                                  19-09-2023
Opdrachtgever:                                          Gemeente Moerdijk
Kenmerk opdrachtgever:                                  A. Deurloo
Project:                                                Inspectie waterbouwkundige objecten Moerdijk
Opgesteld door:                            R. van Geest
Gecontroleerd door:                        H.P.J.H.P.M. Kolen
Goedgekeurd door:                          H.P.J.H.P.M. Kolen
         © Iv-Infra b.v., Alle rechten voorbehouden, Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 2/24
         openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande
         schriftelijke toestemming van Iv-Infra b.v.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1           Inleiding                                                         4
1.1.        Opdrachtbeschrijving beheerplan waterbouwkundige objecten         4
1.2.        Aanvulling beheerplan civiele kunstwerken                         4
1.3.        Doel                                                              4
1.4.        Uitgevoerde inspecties                                            5
1.5.        Uitgangspunten                                                    5
1.6.        Definities en begrippen                                           6
1.7.        Documentstructuur / leeswijzer                                    7
2           Scope / Areaalgegevens                                            8
2.1.        Areaalgegevens                                                    8
2.1.1.      Diepwand (Zevenbergen - centrum)                                  8
2.1.2.      Rubberringduiker                                                  9
2.1.3.      Damwand                                                          11
2.1.4.      Duikerbrug                                                       12
2.1.5.      Steiger / Aanlegvoorziening                                      12
2.1.6.      Haven                                                            13
2.1.7.      Aanvaarvoorziening                                               14
3           Huidige staat van het geïnspecteerde areaal                     15
3.1.        Definities kwaliteitsniveaus                                     15
3.2.        Kwaliteitsniveau areaal waterbouwkundige objecten Moerdijk       16
4           Kostenoverzichten                                               18
4.1.        Overzicht exploitatiekosten voor de komende 10 jaar (t/m 2033)   18
4.1.1.      Jachthaven (stadshaven Willemstad)                               20
4.2.        Vervangingsonderhoud                                             21
4.3.        Nader onderzoek                                                  22
4.4.        Dagelijks (vast) onderhoud                                       23
4.5.        Reinigen duikers (inwendig)                                      24
INFR220440
Versie: 3.0                                                                3/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1           Inleiding
1.1.        Opdrachtbeschrijving beheerplan waterbouwkundige objecten
            Gemeente Moerdijk heeft aan Iv-Infra b.v. de opdracht gegeven voor het opstellen van een
            beheerplan van waterbouwkundige objecten. In 2022 en 2023 zijn hier voor inspecties uitgevoerd
            aan de objecten en op basis van die inspectieresultaten met geadviseerde onderhouds- en
            vervangingsmaatregelen en -kosten zijn de verschillende overzichten in dit beheerplan opgesteld.
            Het gaat om verschillende typen objecten en betreft een gedeelte van het beheerareaal van
            gemeente Moerdijk. Het areaal bestaat uit totaal ca. 800 duikers. Voorafgaand aan de opdracht is
            op basis van een risicoprofiel een top 100 samengesteld. Verder zijn er nog andere typen
            waterbouwkundige objecten opgenomen. De scope waarop dit beheerplan betrekking heeft is
            weergegeven in hoofdstuk 2.
            Het betreffen volgende objecttypen:
                 • Diepwanden
                 • Rubberringduikers
                 • Damwanden
                 • Duikerbruggen
                 • Steigers en aanlegvoorzieningen
                 • Aanvaarvoorziening.
            Dit document betreft het beheerplan voor een planperiode van 2024 t/m 2028, inclusief een
            doorkijk van 10 jaar (t/m 2033), en vormt een basis voor het uit te voeren onderhoud. Het geeft een
            samenvatting van de inspectieresultaten met nadruk op de benodigde budgetten voor de
            geadviseerde onderhoudskosten, dit als onderbouwing voor de gemeentelijke beleidsplannen en
            (meerjaren)begroting.
            In dit beheerplan is beschreven welke kosten voor inspectie, (groot) onderhoud en reparatie in de
            komende jaren benodigd zijn en een overzicht van de huidige staat van de geïnspecteerde
            waterbouwkundige objecten.
1.2.        Aanvulling beheerplan civiele kunstwerken
            Voorliggend beheerplan ‘’waterbouwkundige objecten’’ is een aanvulling op een, eerder door
            derden opgesteld, beheerplan ‘’Civiele kunstwerken 2020-2024’’ met datum 2 juli 2020. In dit
            genoemd beheerplan zijn met name de bruggen van gemeente Moerdijk opgenomen (totaal 111
            stuks). Voor de te stellen kaders voor beheer en onderhoud van die 111 civiele kunstwerken voor
            de planperiode t/m 2024 wordt verwezen naar dat document.
1.3.        Doel
            De doelstelling is om de civieltechnische waterbouwkundige objecten zo kosteneffectief mogelijk te
            laten voldoen aan de functionele en technische eisen. Hiertoe moeten de juiste object specifieke
            instandhoudingsstrategieën worden bepaald.
            Het doel van dit plan (op basis van de uitgevoerde inspecties) is:
            •       Een beeld te creëren van de algehele toestand waarin de waterbouwkundige objecten
                    verkeren (kwaliteit van de objecten);
            •       Inzicht te geven in de benodigde beheersmaatregelen (onderhoud);
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                 4/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>            •       Inzicht te geven in de benodigde financiële middelen voor onderhoud voor een planperiode
                    van 5 jaar (met een doorkijk naar 10 jaar) middels meerjarenoverzichten t.b.v. de benodigde
                    (onderhoud)maatregelen en inspectiekosten.
1.4.        Uitgevoerde inspecties
            Om te komen tot een uitgebalanceerd een financieel optimaal beheer is inzicht nodig in de huidige
            staat van de waterbouwkundige objecten binnen het areaal. Er zijn daarom inspecties uitgevoerd.
            Deze inspecties hebben als doel inzicht te verkrijgen van de toestand waarin de objecten verkeren,
            vast te leggen welke schademechanismen optreden en inzicht te krijgen in de noodzakelijke
            beheer- en onderhoudskosten.
            De inspectiewerkzaamheden van de waterbouwkundige objecten, zoals genoemd in hoofdstuk 2,
            zijn in september t/m november 2022 en februari 2023 (1 stuks) uitgevoerd door inspecteurs van
            Iv-Infra b.v. Bij deze visuele inspecties zijn voor zover mogelijk alle zichtbare constructieonderdelen
            boven het maaiveld en boven de waterlijn indien mogelijk op handafstand beoordeeld. Er is naast
            een kleine boot geen groot of specialistisch hulpmaterieel ingezet.
            De resultaten van deze inspectie zijn per object vastgelegd met behulp van het Iv-
            beheerprogramma (IvBePro) om een basis te vormen voor het beheerprogramma Obsurv.
            De inspectierapporten zijn in 2022 en 2023 separaat opgeleverd.
1.5.        Uitgangspunten
            Alle in dit rapport genoemde kosten zijn prijspeil 2023 en inclusief:
            •       Eenmalige kosten (6%);
            •       Algemene bouwplaats kosten (6%);
            •       Uitvoeringskosten (4%);
            •       Algemene kosten (3%);
            •       Winst en risico (3%);
            •       Onvoorzien (10%).
            Voor hieronder genoemde (object specifieke) posten is een toeslagpercentage van gemiddeld 20%
            op de kosten meegenomen:
            •       Verkeersmaatregelen en kabels/leidingen (5%);
            •       Engineering en vergunningen/leges (10%);
            •       Voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) (5%).
            Alle genoemde kosten zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
            De in dit beheerplan beschreven maatregelen, (plan)jaren, hoeveelheden en kosten zijn een eerste
            inschatting op hoofdlijnen voor de komende 5 jaar met doorkijk naar 10 jaar. Het is de bedoeling
            dat deze zaken, naarmate het tijdstip van ingrijpen/onderhoud vordert, gecontroleerd en indien van
            toepassing nader gedetailleerd/uitgewerkt worden a.d.h.v. bijvoorbeeld ontwerpgegevens, nader
            onderzoek, (reguliere) vervolginspecties en/of contractopname. Mede als gevolg hiervan dient voor
            de kosten die voorkomen in deze rapportage een bandbreedte van +/- 25% aangehouden te
            worden.
            (Jaarlijkse) prijsindexatie is in de overzichten niet meegenomen. Deze worden jaarlijks verhoogd
            aan de hand van de CROW prijsindex.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                    5/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>            Uitgangspunt voor de gepresenteerde kosten is dat geadviseerde maatregelen (tenzij anders
            aangegeven) zijn geraamd vanuit instandhouding van de originele situatie. Het verduurzamen van
            het areaal door bijvoorbeeld het vervangen van onderdelen door duurzamere materialen is niet in
            de maatregelkosten meegenomen. In de objectenscope van deze opdracht, voor het merendeel
            bestaande uit duikers, zijn geen of nauwelijks constateringen met beheersmaatregelen aanwezig
            waarbij specifiek duurzamere materialen voor herstel of vervanging een (betere) optie zouden zijn.
            Het is uiteraard lokaal wel een optie om bijvoorbeeld kunststof (dekplanken) toe te passen als
            alternatief, houten palen niet volledig te vervangen maar alleen onder water afzagen en deze
            oplengen, e.d. Echter, deze opties zijn zeer object- en omgeving specifiek (past het andere
            (duurzamere) materiaal in het huidige beeld qua omgeving, is de onderbouw/fundatie nog dermate
            in goede staat dat onderhoud met duurzamere materialen te overwegen valt, wat zijn de
            toekomstplannen, e.d.). Het advies voor deze scope is om alleen bij volledige vervanging van een
            object op voorhand te overwegen of er duurzamere opties mogelijk zijn en hiervan de onderlinge
            kosten te vergelijken.
1.6.        Definities en begrippen
            In dit beheerplan komen een aantal begrippen aan bod. Onderstaand worden deze toegelicht:
            •       Civiel(technisch) kunstwerk: Een door mensenhanden gemaakt bouwwerk in het
                    (vaar)wegennet.
            •       Beheer: Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de
                    civieltechnische kunstwerken blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde functie-eisen en
                    normen.
            •       Visuele inspectie: Inspectie met het oog en op het gevoel/gehoor (prikken/afkloppen). Deze
                    inspecties hebben als doel het herkennen, beoordelen en eenduidig vastleggen van
                    zichtbare en tastbare schades, zonder schade toe te brengen aan intact materiaal (niet-
                    destructief).
            •       Nader onderzoek: Als een (reguliere) visuele inspectie geen uitsluitsel geeft over de
                    oorzaak, wijze van herstel, restlevensduur en/of veiligheid van een constructie, kan
                    aanbevolen worden om een nader onderzoek uit te voeren met behulp van geavanceerde
                    middelen en onderzoeksmethodes. Met deze aanvullende informatie hieruit kan de
                    nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het (instandhoudings)advies worden vergoot.
            •       Verificatieberekeningen: Het uitvoeren van een (her)berekening op basis van as-built
                    gegevens en belastingen van de bestaande situatie om te beoordelen of een object voldoet
                    aan de constructieve veiligheid volgens de vigerende regelgeving.
            •       Onderhoud, bestaande uit:
                             Dagelijks onderhoud: is onderhoud waarvan jaarlijks kosten terugkomen.
                             Deze onderhoudswerkzaamheden worden op regelmatige basis uitgevoerd om
                             onderdelen van het object gedurende de levensduur op een bepaald
                             kwaliteitsniveau te houden.
                             Onder dit onderhoud valt onder meer het herstellen van kleine schades in elementen
                             of asfalt, reinigen van hemelwaterafvoeren en uitvoeren van kleine (ad hoc)
                             reparaties, e.d.
                             Correctief onderhoud: Ongepland, onvoorspelbaar (ad-hoc) onderhoud met een
                             meer plaatselijk karakter, waarbij gebreken worden hersteld die bij inspecties zijn
                             geconstateerd. Hiermee wordt de functionaliteit van het onderdeel hersteld. De
                             werkzaamheden zijn niet planbaar en kunnen veelal niet worden uitgesteld.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                      6/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                           Groot onderhoud: Gepland (min of meer voorspelbaar) onderhoud dat wordt
                           uitgevoerd met een bepaald interval (cyclisch). Veel voorkomend cyclisch onderhoud
                           betreft conserveren stalen of houten onderdelen; reinigen duikers, opnieuw voegen
                           metselwerk, e.d.
1.7.        Documentstructuur / leeswijzer
            In het hiernavolgende hoofdstuk 2 is een overzicht en opsomming gegeven van de scope van de in
            deze rapportage opgenomen waterbouwkundige objecten. Hierbij zijn enkele overzichtsfoto’s van
            de verschillende objecttypen toegevoegd om een indruk van het soort object te geven.
            In hoofdstuk 3 is een verklaring van de verschillende kwaliteitsniveaus opgenomen en is overzicht
            weergegeven van de (huidige) algehele toestand van de geïnspecteerde objecten.
            Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van de inspectieresultaten bestaande uit diverse overzichten
            (tabellen en grafiek) van de benodigde inspectieen onderhoudskosten voor de komende vijf jaar
            (met doorkijk naar 10 jaar). Ook is hier een overzicht opgenomen van objecten die nader
            onderzoek behoeven.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                7/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2           Scope / Areaalgegevens
2.1.        Areaalgegevens
            Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de waterbouwkundige objecttypen die als scopelijst heeft
            gediend voor de uitgevoerde inspecties in 2022 en 2023.
            Dit beheerplan voor gemeente Moerdijk heeft betrekking op totaal 129 waterbouwkundige objecten.
            In onderstaande figuur 1 is weergegeven hoe e.e.a. is uitgesplitst in constructietype.
            Figuur 1: Overzicht geïnspecteerde objecten gemeente Moerdijk (129 stuks)
            In de hiernavolgende paragrafen is per constructietype een opsomming weergegeven van de
            inspectiescope met objectnummers en bijbehorende locatie. Daarnaast zijn per enkele
            voorbeeldfoto’s bijgevoegd voor het verkrijgen van een indruk van het betreffende objecttype.
2.1.1.      Diepwand (Zevenbergen - centrum)
            Dit beheerplan heeft betrekking op totaal 13 diepwanden, weergegeven in onderstaande tabel.
            Voor deze civiele objecten is een technische inspectie uitgevoerd, inspectiedatum augustus 2022.
   Objectnummer                 Locatie                            Objectnummer       Locatie
   IBR_DAD_25                   Zuidhaven Zevenbergen              IBR_DAD_32         Zevenbergen
   IBR_DAD_26                   Markt Zevenbergen                  IBR_DAD_33         Zevenbergen
   IBR_DAD_27                   Zuidhaven Zevenbergen              IBR_DAD_34         Noordhaven Zevenbergen
   IBR_DAD_28                   Markt Zevenbergen                  IBR_DAD_35         Noordhaven Zevenbergen
   IBR_DAD_29                   Zuidhaven Zevenbergen              IBR_DAD_36         Noordhaven Zevenbergen
   IBR_DAD_30                   Zuidhaven Zevenbergen              IBR_DAD_37         Noordhaven Zevenbergen
   IBR_DAD_31                   Zuidhaven Zevenbergen
Tabel 1: Overzicht waterbouwkundig objecttype ‘’Diepwand’’
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                8/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Afbeelding 1: Overzicht IBR_DAD_29                          Afbeelding 2: Overzicht IBR_DAD_33
Afbeelding 3: Overzicht IBR_DAD_36                          Afbeelding 4: Overzicht IBR_DAD_26
2.1.2.      Rubberringduiker
            In de scope zitten totaal 95 stuks rubberringduikers, weergegeven in onderstaande tabel. Voor
            deze duikers is een technische inspectie uitgevoerd, inspectiedatum september / oktober 2022.
   Objectnummer                 Locatie                     Objectnummer                   Locatie
   IBR_DKR_0006_93              Standdaarbuiten             IBR_DKR_0278_487               Standdaarbuiten
   IBR_DKR_0006_98              Standdaarbuiten             IBR_DKR_0278_769               Standdaarbuiten
   IBR_DKR_0016_656             Klundert                    IBR_DKR_0278_788               Standdaarbuiten
   IBR_DKR_0016_702             Klundert                    IBR_DKR_0314_200               Fijnaart
   IBR_DKR_0030_400**1          Moerdijk                    IBR_DKR_0314_442               Fijnaart
   IBR_DKR_0030_439             Moerdijk                    IBR_DKR_0318_115               Fijnaart
   IBR_DKR_0058_40              Moerdijk                    IBR_DKR_0318_45                Fijnaart
   IBR_DKR_0067_149             Moerdijk                    IBR_DKR_0318_553               Fijnaart
   IBR_DKR_0067_625             Moerdijk                    IBR_DKR_0344_466               Fijnaart
   IBR_DKR_0073_477             Klundert                    IBR_DKR_0372_272               Fijnaart
   IBR_DKR_0073_708             Klundert                    IBR_DKR_0372_706               Fijnaart
   IBR_DKR_0078_652             Klundert                    IBR_DKR_0372_744               Fijnaart
   IBR_DKR_0081_281             Klundert                    IBR_DKR_0372_782               Fijnaart
   IBR_DKR_0112_104             Klundert                    IBR_DKR_0380_568               Heijningen
   IBR_DKR_0112_419             Klundert                    IBR_DKR_0392_348               Fijnaart
   IBR_DKR_0112_80              Klundert                    IBR_DKR_0489_29                Standdaarbuiten
   IBR_DKR_0131_609             Noordhoek                   IBR_DKR_0500_267               Zevenbergen
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                9/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   Objectnummer                 Locatie                            Objectnummer     Locatie
   IBR_DKR_0145_459             Klundert                           IBR_DKR_0511_264 Zevenbergschen Hoek
   IBR_DKR_0145_493             Klundert                           IBR_DKR_0526_273 Zevenbergen
   IBR_DKR_0145_658             Klundert                           IBR_DKR_0549_538 Zevenbergen
   IBR_DKR_0156_582             Moerdijk                           IBR_DKR_0550_174 Klundert
   IBR_DKR_0162_212             Willemstad                         IBR_DKR_0550_542 Zevenbergen
   IBR_DKR_0162_390             Willemstad                         IBR_DKR_0564_594 Zevenbergen
   IBR_DKR_0162_463             Willemstad                         IBR_DKR_0579_695 Zevenbergen
   IBR_DKR_0162_742             Willemstad                         IBR_DKR_0716_360 Zevenbergen
   IBR_DKR_0165_361             Willemstad                         IBR_DKR_0725_298 Zevenbergen
   IBR_DKR_0165_409             Willemstad                         IBR_DKR_0749_653 Zevenbergen
   IBR_DKR_0165_428             Willemstad                         IBR_DKR_0749_791 Zevenbergen
   IBR_DKR_0188_160             Willemstad                         IBR_DKR_0771_15  Zevenbergen
   IBR_DKR_0202_211             Willemstad                         IBR_DKR_0777_53  Klundert
   IBR_DKR_0209_186             Willemstad                         IBR_DKR_0793_140 Heijningen
   IBR_DKR_0209_244             Willemstad                         IBR_DKR_0793_580 Heijningen
   IBR_DKR_0233_270             Willemstad                         IBR_DKR_0834_447 Fijnaart
   IBR_DKR_0233_384             Willemstad                         IBR_DKR_0944_60  Fijnaart
   IBR_DKR_0233_515             Willemstad                         IBR_DKR_0947_779 Oudemolen
   IBR_DKR_0233_605             Willemstad                         IBR_DKR_0950_275 Klundert
   IBR_DKR_0237_460             Oudemolen                          IBR_DKR_0950_304 Klundert
   IBR_DKR_0239_578             Willemstad                         IBR_DKR_0959_175 Noordhoek
   IBR_DKR_0239_62              Willemstad                         IBR_DKR_0959_357 Noordhoek
   IBR_DKR_0239_685             Willemstad                         IBR_DKR_476      Moerdijk
   IBR_DKR_0255_42              Noordhoek                          IBR_DKR_9007_134 Fijnaart
   IBR_DKR_0266_389             Noordhoek                          IBR_DKR_9007_210 Fijnaart
   IBR_DKR_0273_373             Standdaarbuiten                    IBR_DKR_9014_726 Heijningen
   IBR_DKR_0273_556             Standdaarbuiten                    IBR_DKR_9015_337 Heijningen
   IBR_DKR_0273_697             Standdaarbuiten                    IBR_DKR_9015_723 Heijningen
   IBR_DKR_0274_333             Standdaarbuiten                    IBR_DKR_9018_521 Standdaarbuiten
   IBR_DKR_0274_57              Standdaarbuiten                    IBR_DKR_0637_555 Zevenbergen
   IBR_DKR_0459_721             Zevenbergschen Hoek
Tabel 2: Overzicht waterbouwkundig objecttype ‘’Rubberringduiker’’
**1: Duiker IBR_DKR_0030_400 in Moerdijk komt te vervallen i.v.m. toekomstige overdracht weg eigendom
     naar Havenschap. Beheer- en onderhoudskosten voor dit object zijn verder niet meer opgenomen in dit
     plan.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                          10/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Afbeelding 5: Overzicht IBR_DKR_0233_515                  Afbeelding 6: Overzicht IBR_DKR_0372_515
Afbeelding 7: Overzicht IBR_DKR_0950_304                  Afbeelding 8: Overzicht IBR_DKR_0188_160
Afbeelding 9: Overzicht IBR_DKR_318_115                   Afbeelding 10: Overzicht IBR_DKR_0278_788
2.1.3.      Damwand
            Dit plan heeft betrekking op totaal 7 damwanden, weergegeven in onderstaande tabel. Voor deze
            damwanden is een technische inspectie uitgevoerd, inspectiedatum oktober / november 2022.
   Objectnummer                          Locatie          Objectnummer                       Locatie
   Zuidzijde Havenwand                   Willemstad       Oostelijke Havenmond               Willemstad
   Noordoostzijde Havenwand              Willemstad       Tagrijn                            Willemstad
   IBR_DAD_0202_25                       Willemstad       Westelijke Havenmond               Willemstad
   IBR_SGR_0562_01.39                    Zevenbergen
Tabel 3: Overzicht inspectiescope objecttype ‘’Damwand’’
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                             11/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Afbeelding 11: Overzicht zuidzijde Havenwand                                     Afbeelding 12: Overzicht Noordoostzijde Havenwand
2.1.4.      Duikerbrug
            Dit plan heeft betrekking op totaal 6 duikerbruggen, vermeld in onderstaande tabel. Voor deze
            duikerbruggen is een technische inspectie uitgevoerd, inspectiedatum september / oktober 2022.
   Objectnummer                    Locatie                            Objectnummer                    Locatie
   IBR_DKR_0036_666                Klundert                           IBR_DKR_0894_21                 Willemstad
   IBR_DKR_0165_436                Willemstad                         IBR_DKR_Akker                   Zevenbergen
   IBR_DKR_0549_554                Zevenbergen                        IBR_DKR_De_Braak                Zevenbergen
Tabel 4: Overzicht inspectiescope objecttype ‘’Duikerbrug’’
Afbeelding 13: Overzicht IBR_DKR_0894_21                               Afbeelding 14: Overzicht IBR_DKR_0549_554
2.1.5.      Steiger / Aanlegvoorziening
            Dit plan heeft betrekking op totaal 6 steiger/aanlegvoorzieningen, weergegeven in onderstaande
            tabel. Voor deze objecten is een technische inspectie uitgevoerd, inspectiedatum september 2022.
    Objectnummer                    Locatie                            Objectnummer                    Locatie
    STEIGER 17A                     Zevenbergen                        STEIGER 47                      Standdaarbuiten
    STEIGER 17B                     Zevenbergen                        STEIGER 48                      Standdaarbuiten
    STEIGER 46                      Stampersgat                        STEIGER 7                       Stampersgat
Tabel 5: Overzicht inspectiescope objecttype ‘’Steiger / Aanlegvoorziening’’
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                                    12/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Afbeelding 15: Overzicht steiger 17A                        Afbeelding 16: Overzicht steiger 47
2.1.6.      Haven
            Dit plan heeft betrekking op 1 (jacht)haven, weergegeven in onderstaande tabel. Voor dit object is
            een technische inspectie uitgevoerd, inspectiedatum oktober 2022.
            Opmerking:
            Deze jachthaven is gemeentelijke eigendom maar wordt geëxploiteerd door een exploitant. Het
            dagelijks onderhoud is een verplichting van de exploitant. Het groot onderhoud en de vervangingen
            is een verplichting voor de gemeente Moerdijk.
    Objectnummer                   Locatie
    Jachthaven                     Willemstad
Tabel 6: Overzicht inspectiescope objecttype ‘’Haven’’
Afbeelding 17: Overzicht haven                              Afbeelding 18: Overzicht haven
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                               13/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Afbeelding 19: Overzicht haven                                      Afbeelding 20: Overzicht haven
2.1.7.      Aanvaarvoorziening
            Dit plan heeft betrekking op 1 aanvaarvoorziening bestaande uit 14 meerpalen ter bescherming
            van de tussensteunpunten van de Markbrug bij Standdaarbuiten, weergegeven in onderstaande
            tabel. Voor deze palen is een technische inspectie uitgevoerd, inspectiedatum september 2022.
            Opmerking:
            De helft van deze aanvaarvoorziening (totaal 7 meerpalen) is in eigendom en beheer van
            Gemeente Halderberge. In dit beheerplan zijn alleen de kosten voor beheer en onderhoud
            opgenomen voor het deel van Gemeente Moerdijk, dus ook 7 meerpalen.
   Objectnummer                    Locatie
   IBR_DKR_0006_93                 Standdaarbuiten
Tabel 7: Overzicht inspectiescope objecttype ‘’Aanvaarvoorziening’’
Afbeelding 21: Overzicht aanvaarvoorziening                         Afbeelding 22: Overzicht aanvaarvoorziening
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                     14/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3           Huidige staat van het geïnspecteerde areaal
3.1.        Definities kwaliteitsniveaus
            Hieronder zijn de gehanteerde kwaliteitsniveaus (kunstwerkniveau) omschreven. Er worden vijf
            kwaliteitsniveaus onderscheiden te weten:
            •    Kwaliteitsniveau Zeer goed (A+)
                 De constructie verkeert in zeer goede conditie, heeft geen zichtbare schades en geen
                 beginnende veroudering. Qua esthetica is deze nagenoeg ongeschonden. De constructie is
                 als nieuw te beschouwen en bevindt zich technisch en esthetisch gezien in uitstekende staat.
            •    Kwaliteitsniveau Goed (A)
                 De constructie heeft incidenteel beginnende schades en beginnende veroudering. Zo worden
                 bijvoorbeeld zeer lichte schades en een lichte achteruitgang geaccepteerd, waardoor het
                 kunstwerk een minder aantrekkelijk uiterlijk kan hebben. Doordat het om beginnende
                 veroudering of schades gaat, zijn deze eenvoudig te verhelpen. Kortom, de constructie
                 bevindt zich technisch gezien in uitstekende staat en esthetisch gezien is het totaalbeeld nog
                 steeds verzorgd.
            •    Kwaliteitsniveau Redelijk (B)
                 De constructie heeft zichtbare schades en plaatselijk ook zichtbare veroudering. De schades
                 aan het object kunnen leiden tot meer schades.
            •    Kwaliteitsniveau Matig (C)
                 De constructie heeft veel schades waardoor sommige onderdelen van de constructie niet
                 meer in staat zijn hun functie te vervullen. Daarnaast kunnen de aanwezige schades leiden tot
                 meer of andere schades en geven de schades de constructie een onaantrekkelijk uiterlijk. Het
                 herstel van deze schades is tijdrovend en brengt behoorlijke kosten met zich mee. Het gevolg
                 van dit onderhoudsniveau is dat de constructie met voldoende tussentijdse inspecties
                 voldoende veilig is, maar dat dit wel een negatief effect heeft op de levensduur van het
                 kunstwerk.
            •    Kwaliteitsniveau Slecht (D)
                 De constructie is in slechte conditie en is onderhevig aan onomkeerbare veroudering. Door de
                 vele zichtbaar aanwezige schades zal de constructie een zeer onaantrekkelijk uiterlijk hebben.
                 De schades en de toestand kunnen zodanig zijn dat dit tot onveilige situaties kan leiden. Het
                 herstellen van schades is tijdrovend en brengt hoge kosten met zich. In sommige gevallen zal
                 het doelmatiger zijn om deze in zijn geheel te vervangen.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                  15/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3.2.        Kwaliteitsniveau areaal waterbouwkundige objecten Moerdijk
            In onderstaande figuur 2 is van de geïnspecteerde waterbouwkundige objecten het bijbehorende
            kwaliteitsniveau weergegeven naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie in 2022/ 2023.
            Figuur 2: Overzicht kwaliteitsniveau per kunstwerktype
            Concluderend:
                 • Totaal 29 objecten hebben het kwaliteitsniveau ‘’goed’’. Dit komt overeen met 23% van het
                      totaal van 129 geïnspecteerde waterbouwkundige objecten.
                 • Totaal 39 van 129 objecten (=30%) verkeren in redelijke staat.
                 • Totaal 12 stuks (9%) verkeren in matige staat.
                 • 3 waterbouwkundige objecten verkeren in slechte staat (2% van de inspectiescope).
                 •    Van 46 objecten (rubberringduikers) is de algehele toestand niet expliciet gerapporteerd,
                      deze zijn gekenmerkt met status ‘’onbekend’’. Voor deze objecten is een nader onderzoek
                      geadviseerd, zie ook §4.3. Deze objecten zijn (inwendig) niet inspecteerbaar door
                      aanwezige grootschalige begroeiing ter plaatse van de in- en uitstroom, te kleine diameter
                      en/of te hoge waterstand voor inwendige inspectie. Het droogzetten middels afdammen en
                      leegpompen, reinigen en inzet van specifiek hulpmaterieel (bijv. inspectie met
                      camerawagen) wordt noodzakelijk geacht om de onderhoudstoestand van die objecten te
                      kunnen bepalen.
            In onderstaande tabel 8 is een overzicht gegeven van de geïnspecteerde objecten met een matig
            en slecht kwaliteitsniveau.
               Objectnummer                              Type                      Kwaliteitsniveau
               IBR_DKR_0112_104                          Rubberringduiker          Slecht (D)
               IBR_DKR_0637_555                          Rubberringduiker          Slecht (D)
               STEIGER 17A                               Steiger/aanlegvoorziening Slecht (D)
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                  16/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>               Objectnummer                           Type                                     Kwaliteitsniveau
               IBR_DAD_0202_25                        Damwand                                  Matig (C)
               AANVAARVOORZIENING                     Aanvaarvoorziening                       Matig (C)
               NOORDOOSTELIJKE                        Damwand                                  Matig (C)
               HAVENWAND
               WESTELIJKE HAVENMOND                   Damwand                                  Matig (C)
               STEIGER 17B                            Steiger/aanlegvoorziening                Matig (C)
               IBR_SGR_0562_01.39                     Diepwand                                 Matig (C)
               IBR_DKR_0162_463                       Rubberringduiker                         Matig (C)
               IBR_DKR_0162_742                       Rubberringduiker                         Matig (C)
               IBR_DKR_0239_685                       Rubberringduiker                         Matig (C)
               IBR_DKR_0318_115                       Rubberringduiker                         Matig (C)
               IBR_DKR_0489_29                        Rubberringduiker                         Matig (C)
               IBR_DKR_0274_333                       Rubberringduiker                         Matig (C)
            Tabel 8: Overzicht waterbouwkundige objecten kwaliteitsniveau ‘’matig en slecht’’.
            Voor 5 objecten die in matige of slechte staat verkeren is vervanging geadviseerd binnen een
            termijn van 0 tot 5 jaar, en 1 object over ca. 6 tot 10 jaar, zie paragraaf 4.2.
            Voor de overige objecten met een matig kwaliteitsniveau is (correctief en groot) onderhoud
            aanbevolen in de rapportages. Voor de periode t/m 2028 is hiervoor een bedrag van ruim €120.000
            geraamd. Totaal 65% van dit bedrag (ca. €77.000) is geadviseerd voor de planjaren 2024 / 2025.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                     17/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4           Kostenoverzichten
4.1.        Overzicht exploitatiekosten voor de komende 10 jaar (t/m 2033)
            Onder exploitatiekosten vallen alle werkzaamheden die door de beheerder uitgevoerd en/of
            uitgezet worden om veilig en verantwoord de waterbouwkundige objecten tot minimaal het einde
            van de levensduur in stand te houden.
            Het benodigde budget voor exploitatie (inspectie en (groot) onderhoud) is bij de inspectie
            opgesplitst in onderstaande urgentieklassen:
            •      Binnen 0 tot 2 jaar (2024 t/m 2025);
            •      Binnen 3 tot 5 jaar (2026 t/m 2028);
            •      Binnen 6 tot 10 jaar (2029 t/m 2033)
            Ook de klasse inspectie is opgenomen. Dit betreft de 5-jaarlijkse (reguliere) visuele inspectie.
            In onderstaande tabel 9 is voor de geïnspecteerde objecten het benodigde budget per klasse per
            jaar weergegeven.
            De kosten voor het objecttype ‘’Jachthaven’’ zijn niet opgenomen in dit overzicht, deze worden
            apart behandeld in paragraaf 4.1.1.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                  18/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>      Klasse       Subklasse Type                              2024       2025      2026      2027      2028       2029      2030      2031       2032      2033    Eindtotaal
      Inspectie
                   -                     Rubberringduiker     € 51.875   € 51.875  € 51.875  € 51.875  € 51.875   € 41.500  € 41.500  € 41.500   € 41.500  € 41.500              € 466.875
      jaarlijks
                                                 Duikerbrug     € 1.365                                                                                                             € 1.365
      Inspectie
                                             Gehele scope                                              € 50.000                                            € 50.000              € 100.000
      5-jaarlijks
                                          Totaal Inspectie    € 53.240   € 51.875  € 51.875  € 51.875 € 101.875   € 41.500  € 41.500  € 41.500   € 41.500  € 91.500              € 568.240
                   Dagelijks
      Onderhoud                                   Damwand       € 2.141    € 2.141  € 2.141    € 2.141   € 2.141    € 2.141  € 2.141    € 2.141    € 2.141  € 2.141               € 21.410
                   onderhoud
                                         Rubberringduiker     € 29.356   € 29.356  € 29.356  € 29.356  € 29.356   € 29.356  € 29.356  € 29.356   € 29.356  € 29.356              € 293.560
                                                 Duikerbrug     € 1.835    € 1.835  € 1.835    € 1.835   € 1.835    € 1.835  € 1.835    € 1.835    € 1.835  € 1.835               € 18.350
                                                    Steiger/
                                                                € 2.141    € 2.141  € 2.141    € 2.141   € 2.141    € 2.141  € 2.141    € 2.141    € 2.141  € 2.141               € 21.410
                                       Aanvaarvoorziening
                                                  Diepwand      € 3.975    € 3.975  € 3.975    € 3.975   € 3.975    € 3.975  € 3.975    € 3.975    € 3.975  € 3.975               € 39.750
                            Subtotaal dagelijks onderhoud     € 39.448   € 39.448  € 39.448  € 39.448  € 39.448   € 39.448  € 39.448  € 39.448   € 39.448  € 39.448              € 394.480
                   Correctief
                                                  Damwand     € 30.677   € 23.346              € 7.978                                                                            € 62.001
                   onderhoud
                                         Rubberringduiker     € 34.607                       € 20.060                                     € 952                                   € 55.619
                                                 Duikerbrug                                    € 4.150                                                                              € 4.150
                                Steiger/aanlegvoorziening       € 3.426                                                                                                             € 3.426
                            Subtotaal correctief onderhoud    € 68.710   € 23.346       €0   € 32.188        €0         €0       €0       € 952        €0       €0               € 125.196
                   Groot
                                                  Damwand     € 23.439                      € 283.331               454005                                                       € 760.775
                   onderhoud
                                         Rubberringduiker € 145.069                         € 143.009                        € 1.781    € 1.499 € 107.790   € 1.188              € 400.336
                                                 Duikerbrug                                  € 12.091                                              € 5.734                        € 17.825
                                                    Steiger/
                                                              € 48.871                         € 2.730                                                                            € 51.601
                                        aanlegvoorziening
                                       Aanvaarvoorziening                                   € 152.893                                                                            € 152.893
                                                  Diepwand                                                                            € 22.389                                    € 22.389
                               Subtotaal Groot onderhoud € 217.379             €0       € 0 € 594.054        € 0 € 454.005   € 1.781  € 23.888 € 113.524    € 1.188            € 1.405.819
                          Totaal alle onderhoudskosten € 325.537         € 62.794  € 39.448 € 665.690  € 39.448 € 493.453   € 41.229  € 64.288 € 152.972   € 40.636            € 1.925.495
                           Eindtotaal                        € 378.777 € 114.669   € 91.323 € 717.565 € 141.323 € 534.953   € 82.729 € 105.788 € 194.472 € 132.136             € 2.493.735
   Tabel 9: Exploitatiekosten en voor 2024-2033 (excl. object ‘’Jachthaven)
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                                                                                        19/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>            De hoge kostenpieken in de planjaren 2024 en 2027 worden veroorzaakt door het geadviseerde
            onderhoudsmaatregelen naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie. Deze kosten worden vooral
            veroorzaakt door de volgende geadviseerde maatregelen:
            2024:
                   Werksoort betonwerk: Herstel van betonschade bij duikers en damwandsloven, totaal
                   geraamd bedrag €11.400
                   Werksoort metselwerk: Herstel van metselwerk en voegwerk van rubberringduikers en wand,
                   totaal ruim €23.500 geraamd.
                   Werksoort schilderwerk: Conserveren hout- en staalwerk bij rubberringduikers en
                   damwanden, totaal ca. €8.000
                   Werksoort Houtwerk: Het vervangen van steigers/remmingwerken, dekplanken en
                   meerpalen, totaal ca.€66.200
                   Werksoort staalwerk: Reparatie- en herstelwerk en vervangen drenkelingenladders, totaal
                   ca. €29.000 geraamd.
                   Werksoort diversen, totaal ca.€145.500 vervangen van duiker IBR_DKR_0112_104 en
                   IBR_DKR_0637_555.
                   Werksoort elektrisch: aanpassing kabel, totaal ca. €1.400
            2027:
                   Werksoort betonwerk: Betonherstel bij duikers en damwandsloven, totale kosten ca. €16.500
                   Werksoort metselwerk: Herstel voegwerk en metselwerk van rubberringduikers en
                   duikerbruggen, totaal ca. €44.400
                   Werksoort houtwerk: Het vervangen van meerpalen en houten grondkering, totaal ca.
                   €112.500
                   Werksoort schilderwerk: Conserveren leuningwerk en bewegingswerk, totaal geraamd ca.
                   €6.800
                   Werksoort schoonmaken: Het reinigen van duikers, totaal ca. €113.000
                   Werksoort diversen, totaal ca.€275.000 vervangen van duiker IBR_DKR_0112_104,
                   grondkering en meerpalen.
            Bovengenoemde kosten zijn weergegeven in het planjaar, maar deze kosten zijn uiteraard binnen
            de geadviseerde urgentieklasse of bandbreedte (n.a.v. de inspectie) te verschuiven / te spreiden.
4.1.1.      Jachthaven (stadshaven Willemstad)
            De stadshaven Willemstad is gemeentelijk eigendom maar wordt geëxploiteerd door een
            exploitant. Het dagelijks onderhoud is een verplichting van de exploitant, hiervoor zijn dus geen
            kosten opgenomen in dit beheerplan. Het groot onderhoud en vervangingen is een verplichting
            voor de gemeente.
            Bij de uitgevoerde inspectie zijn schades aangetroffen die in het dagelijks onderhoud (door de
            exploitant van de jachthaven) hersteld moeten worden. In onderstaande tabel zijn de
            beheersmaatregelen met geraamde kosten hiervan vermeld:
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                 20/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>               Maatregel                                Totaal
               Aanbrengen deel radkeerder                   € 1.024
               Herstellen mantelbuizen                      € 1.365
               Vastzetten afdekking kabelgoot                  € 614
               Vastzetten overgangsstroken                     € 546
               Vervangen dekplank                              € 478
               Vervangen stalen onderdelen                  € 1.365
               Eindtotaal                                   € 5.392
            Tabel 10: Overzicht onderhoudskosten Jachthaven op basis van uitgevoerde inspectie.
            Voor de Jachthaven Willemstad is voor de komende 5 jaar een totaalbedrag van €458.000
            geraamd (gemiddeld 91.600 per jaar) voor uitvoering van groot onderhoud en inspectie.
            In onderstaande tabel is de onderbouwing van het benodigde exploitatiebudget weergegeven.
           Object          Klasse               SubKlasse            Maatregel                              Totaal
           JACHTHAVEN Onderhoud                 Groot onderhoud      Conservering bijwerken                   € 10.047
                                                                     Hardhouten dekplanken vervangen            € 1.556
                                                                     Slijtlaag aanbrengen op nieuwe planken     € 6.290
                                                                     Vervangen meerpalen sector A               € 4.095
                                                                     Vervangen meerpalen sector B               € 4.095
                                                                     Vervangen meerpalen sector C             € 12.286
                                                                     Vervangen meerpalen sector F               € 5.460
                                                                     Vervangen meerpalen sector H               € 8.191
                                                                     Vervangen palen tussensteunpunt          € 10.921
                                                                     Hardhouten dekplanken vervangen         € 153.549
                                                                     Vervangen hout drijfkisten               € 26.961
                                                                     Vervangen meerpalen sector D             € 98.289
                                                                     Vervangen meerpalen sector G             € 73.716
                                                                     Vervangen wrijfhout                      € 42.865
                                            Totaal groot onderhoud                                             458.321
Tabel 11: Overzicht onderhoudskosten Jachthaven (t/m 2028)
            Er wordt aanbevolen de voorgestelde werkzaamheden te prioriteren en te plannen op basis van de
            ernst van de geconstateerde gebreken in combinatie met de betreffende werklocatie in de haven
            en daarbij te streven naar minimale hinder voor de gebruikers. Uit dit oogpunt wordt dan
            aanbevolen de werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten het vaarseizoen uit te voeren (oktober
            t/m maart).
4.2.        Vervangingsonderhoud
            Deze werkzaamheden worden als vervangingsonderhoud beschouwd als de oorspronkelijke
            levensduur van het object significant wordt verlengd (renovatie/restauratie) of als het object in deze
            omvang wordt vervangen.
            Er zijn binnen de geïnspecteerde scope van 129 objecten in totaal 5 objecten waarbij is
            geadviseerd om deze te vervangen. Het gaat om volgende objecten:
                  • Rubberringduiker IBR_DKR_0115_104 in Klundert, advies binnen 0 tot 2 jaar;
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                             21/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                 • Steiger 17A in Zevenbergen, advies binnen 0 tot 2 jaar;
                 • Rubberringduiker IBR_DKR_0637_555 in Zevenbergen, advies binnen 0 tot 2 jaar;
                 • Aanvaarvoorziening in Standdaarbuiten, advies binnen 3 tot 5 jaar;
                 • Damwand Fam. Boertjes in Willemstad, advies binnen 3 tot 5 jaar
            Als vervangingsonderhoud kosten is een bedrag voorzien van bijna €513.000.
            Voor de hierboven genoemde investering voor vervanging van de aanvaarvoorziening Markbrug is
            slechts de helft van het geraamde bedrag van €224.000 opgenomen. Dit omdat deze voorziening
            voor de helft van de gemeente Halderberge is.
            De urgentieklasse van deze geadviseerde maatregel is binnen 3 tot 5 jaar (2026-2028).
IBR_DAD_0202_25
            In de planperiode na 5 jaar (2029) is verder nog geadviseerd om damwand (IBR_DAD_0202_25)
            te vervangen. Hiervoor is een bedrag van €454.000 geraamd en opgenomen in de planning.
4.3.        Nader onderzoek
            In onderstaande tabel 12 is een overzicht met objecten opgenomen waarbij een nader onderzoek
            is geadviseerd n.a.v. de uitgevoerde inspecties. Deze objecten zijn (o.a. vanwege te kleine
            diameter) niet inspecteer baar zonder inzet van specifiek hulpmaterieel en/of droogzetten en
            reinigen. Er is een inschatting gemaakt van de kosten om het object te kunnen inspecteren. Deze
            (gemiddelde) kosten zijn uiteraard object specifiek waarbij de kosten sterk afhankelijk zijn van
            onder meer bereikbaarheid object, diameter en objectlengte, hoogte waterstand / taluds,
            hoeveelheid aanwezige vervuiling (slib) /begroeiing e.d.
            Bij het gemiddelde bedrag per object is rekening gehouden met volgende kostenposten:
            - Droogzetten (aanbrengen en verwijderen schotten, leegpompen e.d.);
            - Reinigen inwendig (evt. inzet zuigwagen / hoge druk e.d.);
            - Personeel (grondwerker e.d.);
            - Inspectiewerk (evt. inzet camerawagen, inspecteurs);
            - Rapportage / begeleiding / coördinatie.
            Voor het uitvoeren van deze nader onderzoeken is een gemiddeld bedrag van ca.€10.370 per
            object gehanteerd.
            Daarnaast is voor object IBR_DKR_0165_436 een nader onderzoek geadviseerd naar de
            functionaliteit van een stalen leiding in de duiker. Deze vertoont forse corrosie en lekkage. Hiervoor
            is een bedrag van ruim €1.300 opgenomen.
            Het totaalbedrag voor uitvoeren van nader onderzoeken komt hierdoor op bijna €468.000
            Naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie is ongeveer 30% van dit aantal nader onderzoeken
            geadviseerd met uitvoering in planjaar 2024 en de overige 70% met uitvoering in planjaar 2027.
            Uiteraard heeft de beheerder de mogelijkheid om deze nader onderzoeken naar eigen inzicht over
            de tijd (van 0 tot 10 jaar) te spreiden waardoor de kosten ook meer over de jaren worden verdeeld.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                   22/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>            In tabel 9 op pagina 20 (exploitatiekosten en investeringen voor 2024-2033) zijn de kosten voor
            nader onderzoek verdeeld over 10 jaar. De jaarlijkse kosten voor nader onderzoek (t/m 2033)
            liggen dan tussen ca. €40.000 en €50.000.
  Objectnummer                 Locatie                         Objectnummer            Locatie
  IBR_DKR_0006_93              Markweg (Standdaarbuiten)       IBR_DKR_0372_744        Parallelweg (Fijnaart)
  IBR_DKR_0016_656             't Walletje (Klundert)          IBR_DKR_0372_782        Parallelweg (Fijnaart)
  IBR_DKR_0067_149             Koekoekendijk (Moerdijk)        IBR_DKR_0392_348        Torenvalkstraat (Fijnaart)
  IBR_DKR_0078_652             Molenberglaan (Klundert)        IBR_DKR_0459_721        De Vlijt (Zevenbergschen
                                                                                       Hoek)
  IBR_DKR_0131_609             Vlietweg (Noordhoek)            IBR_DKR_0500_267        Zevenbergen
  IBR_DKR_0145_658             Zevenbergseweg (Klundert)       IBR_DKR_0511_264        Hoofdstraat
                                                                                       (Zevenbergschen Hoek)
  IBR_DKR_0162_212             Achterstraat (Willemstad)       IBR_DKR_0550_542        Koekoeksedijk
                                                                                       (Zevenbergen)
  IBR_DKR_0165_409             Benedenkade (Willemstad)        IBR_DKR_0564_594        Kuringen (Zevenbergen)
  IBR_DKR_0209_244             Noordlangeweg (Willemstad)      IBR_DKR_0716_360        Suikerpad (Zevenbergen)
  IBR_DKR_0233_270             Singel (Willemstad)             IBR_DKR_0749_653        Westrand (Zevenbergen)
  IBR_DKR_0233_605             Singel (Willemstad)             IBR_DKR_0749_791        Westrand (Zevenbergen)
  IBR_DKR_0255_42              Buitendijk (Noordhoek)          IBR_DKR_0771_15         Zuidrand (Zevenbergen)
  IBR_DKR_0273_373             Langeweg-Noord                  IBR_DKR_0793_140        Maltaweg (Heijningen)
                               (Standdaarbuiten)
  IBR_DKR_0273_556             Langeweg-Noord                  IBR_DKR_0834_447        Westkreekweg (Fijnaart)
                               (Standdaarbuiten)
  IBR_DKR_0273_697             Langeweg-Noord                  IBR_DKR_0950_275        Langeweg-Noord
                               (Standdaarbuiten)                                       (Klundert)
  IBR_DKR_0278_487             Molendijk (Standdaarbuiten)     IBR_DKR_0950_304        Langeweg-Noord
                                                                                       (Klundert)
  IBR_DKR_0314_200             Appelaarsedijk (Fijnaart)       IBR_DKR_476             Moerdijk
  IBR_DKR_0314_442             Appelaarsedijk (Fijnaart)       IBR_DKR_9007_210        Landweg (Fijnaart)
  IBR_DKR_0318_45              Boerendijk (Fijnaart)           IBR_DKR_9015_337        Verkorting (Heijningen)
  IBR_DKR_0344_466             Kastanjelaan (Fijnaart)         IBR_DKR_9018_521        Westelijke Parallelweg
  IBR_DKR_0372_706             Parallelweg (Fijnaart)          IBR_DKR_0073_477        Langeweg (Klundert)
  IBR_DKR_0073_578             Steenpad (Willemstad)           IBR_DKR_0526_273        Kerkhofweg
                                                                                       (Zevenbergen)
  IBR_DKR_0944_60              Stoofdijk (Fijnaart)
Tabel 12: Overzicht objecten met geadviseerd nader onderzoek
4.4.        Dagelijks (vast) onderhoud
            Per object is een bedrag per jaar opgenomen voor het uitvoeren van dagelijks (vast) onderhoud.
            Voor de planperiode van 10 jaar komt dit bedrag dus jaarlijks terug. Het gaat om €39.447 per jaar
            voor de 129 geïnspecteerde objecten, zie tabel 9.
            Dit bedrag is bedoeld voor lokaal reinigen, verwijderen/snoeien van overtollige bosschages en
            struiken, het repareren van kleine ad hoc schades, schoonmaken onderdelen, etc.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                 23/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>            Dit om het functioneren te garanderen, grootschalige schades aan de constructie te voorkomen
            en/of tijdstip van onderhoud uit te stellen.
4.5.        Reinigen duikers (inwendig)
            Het inwendig reinigen van de duikers wordt aanbevolen om de objectfunctie ‘’waterregulering’’ te
            kunnen (blijven) garanderen. Er is een interval van 5 jaar geadviseerd voor het uitvoeren van deze
            onderhoudswerkzaamheden. Het betreft dus per object het 2 maal reinigen in planperiode tot en
            met 2033
            Voor de betreffende duikers in deze scope waar dit van toepassing op is, is voor deze
            werkzaamheden een bedrag van bijna ca. €228.000 geraamd en opgenomen in dit beheerplan.. In
            tabel 9 zijn deze onderhoudskosten inbegrepen in de subklasse ‘’groot onderhoud’’ in 2027 en
            2032.
            Uiteraard kan dit bedrag eveneens (jaarlijks) worden uitgespreid over de planperiode. De
            gemiddelde kosten voor reinigen zijn dan €22.800 per jaar.
            Daarbij is het advies en geniet het de voorkeur om direct na het reinigen de inspectie in te plannen
            en uit te voeren.
INFR220440
Versie: 3.0                                                                                                  24/24
Beheerplan Waterbouwkundige objecten Moerdijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>