<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rho Adviseurs B.V.
T.a.v. De heer S. van Vessem
Delftseplein 27B
3013AA ROTTERDAM
Nederland
Uw referentie                 Onze referentie           Ons kenmerk          Datum
                              RHAB18E                   20180524RHAB         24 mei 2018
Betreft: Notitie geur i.v.m. verplaatsing vismijn naar de haven van Breskens
Geachte heer Van Vessem,
Hierbij doe ik u een kort verslag toekomen met betrekking tot de te verwachten geurbelasting als
gevolg van de vismijn die naar de haven van Breskens wordt verplaatst.
Activiteiten
De activiteiten van de vismijn, als onderdeel van het viscentrum, bestaan uit het lossen van uit
schepen en vervolgens het sorteren en verkopen van vis en garnalen. De garnalen omvatten 90%
van de omzet van het assortiment. Deze vissoort wordt op een zeefinstallatie gesorteerd. Bij de
resterende vissoorten (10% van de omzet) gebeurt dat handmatig. Alle activiteiten, behalve het
lossen van de schepen, vinden inpandig plaats. Uitgegaan wordt van het verwerken van 1.5
miljoen kilo garnalen per jaar en 200.000 kilo Noordzeevis per jaar.
Alle vis wordt direct na het vangen op zee, op het visserschip met ijs bedekt. De met ijs bedekte
vis wordt vervolgens opgeslagen in kratten. Deze kratten worden ter plaatse van het viscentrum
van het schip getakeld en vervolgens met een heftruck in de nieuwe vismijn gereden. Bij het
lossen en het verwerken van vis komt geen geur vrij, omdat de vis direct met ijs is bedekt en dus
volledig vers is. Er vinden in de vismijn geen geurrelevante bewerkingsprocessen plaats. Tevens
zijn de ramen en de deuren van de hal normaalgesproken gesloten. Enkel bij het lossen wordt
een snelloopdeur geopend.
Verder is sprake van 1 kleine ventilator die de stoom van de viskistenreiniger afvoert door de
gevel. Het debiet van deze ventilator zal niet meer dan ca. 2.000 m3/h bedragen. Met deze
ventilator wordt voornamelijk stoom afgevoerd. Uitgaande van een maximale verblijfsduur van de
vis in de kisten van enkele uren, zal de geuremissie van deze bron zeer gering of zelfs
verwaarloosbaar zijn. Voor dit type emissie zijn dan ook geen kengetallen beschikbaar.
Geurnorm
In verband met de nabijheid van bestaande en nieuwe appartementen is het gewenst in het
bestemmingsplan te bepalen dat het lossen van vis en de activiteiten in de vismijn, geen
geurhinder tot gevolg mag hebben. Vandaar dat wordt geadviseerd in de bestemming “Gemengd-
3” (artikel 6) hiervoor een bepaling op te nemen door een eis toe te voegen gericht op het
voorkomen van geurhinder.
Olfasense B.V.  referentie RHAB18E  kenmerk 20180524RHAB  24 mei 2018          pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voor het bepalen van deze eis, wordt aansluiting gezocht bij het geurbeleid van de provincie
Zeeland1. Dit geurbeleid gaat uit van een norm voor nieuwe activiteiten van de hedonische
waarde H=-1 als 98-percentielwaarde. De waarde H=-1 is afhankelijk van de
aangenaamheid/onaangenaamheid van de geur. In dit geval is de hedonische beoordeling van de
geur onbekend, en wordt als ‘worst-case’ aanname uitgegaan van de meest ongunstige waarde
voor H=-1, namelijk 0,5 ouE/m3.
De norm voor de vismijn wordt dan: 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde ter plaatse van
geurgevoelige objecten (woningen).
Aan artikel 6.3.1 sublid g wordt in verband hiermee het volgende toegevoegd:
“g. de geurimmissie als gevolg van het lossen van vis en bij verwerking hiervan in het Viscentrum
mag de waarde van 0,5 ouE/m3, bepaald als uurgemiddelde concentratie ter plaatse van woningen
en/of andere geurgevoelige objecten, niet meer dan 2 procent van de tijd (98-percentiel)
overschrijden.
Gelet hierop zal in de directe omgeving, ter plaatse van bestaande en nieuwe appartementen,
sprake van een aanvaardbaar woon-en leefklimaat.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Ninya den Haan
Consultant
1
  ‘Alle neuzen dezelfde kant op; Handreiking geur Provincie Zeeland’, 4 december 2007
Olfasense B.V.  referentie RHAB18E  kenmerk 20180524RHAB  24 mei 2018              pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>