<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Toelichting
Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’
Locatie:  Geraniumstraat 53 te Made
Gemeente: Drimmelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                         Van Dun Advies BV
                                                         Dorpsstraat 54
                                                         5113 TE Ulicoten
                                                         T: 013-519 9458
                                                         F: 013-519 9727
                                                         E: info@vandunadvies.nl
                                                         www.vandunadvies.nl

                                                         Rabobank 15.23.05.149
                                                         KvK nr. 180 61 619




Opdrachtgever:               P.G.A.M. Dilven
                             Geraniumstraat 53
                             4921 LJ Made

Projectlocatie:              Geraniumstraat 53 te Made

Projectnummer:               07247.013


Datum:                       Opgesteld:     16-08-2013
                             1e aanpassing: 07-02-2014
                             2e aanpassing: 21-07-2014

Opgesteld door:               EB/DR




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1     Inleiding _______________________________________________________________ 4
    1.1    Aanleiding________________________________________________________________________ 4
    1.2    Plangebied _______________________________________________________________________ 4
    1.3    Doel _____________________________________________________________________________ 5
    1.4    Geldend bestemmingsplan __________________________________________________________ 5
    1.5    Procedure ________________________________________________________________________ 6
2     Bestaande situatie_______________________________________________________ 7
    2.1    Algemeen ________________________________________________________________________ 7
    2.2    Ruimtelijke en functionele structuur __________________________________________________ 9
3     Beleidskader __________________________________________________________ 10
    3.1     Rijksbeleid ______________________________________________________________________ 10
    3.2     Provinciaal beleid _________________________________________________________________ 10
       3.2.1 Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (Sv 2014) ________________________________ 11
       3.2.2 Verordening ruimte 2014 (Vr 2014)_________________________________________________ 12
    3.3     Beleid gemeente _________________________________________________________________ 15
    3.4     Totaalbeeld beleidskader __________________________________________________________ 19
4     Planologische aspecten __________________________________________________ 20
    4.1    Stedenbouw en landschap _________________________________________________________ 20
    4.2    Landschappelijke inpassing _________________________________________________________ 20
    4.3    Verkeer en mobiliteit ______________________________________________________________ 21
    4.4    Cultuurhistorie, archeologie en aardkunde ____________________________________________ 22
    4.5    Totaalbeeld planologische aspecten __________________________________________________ 23
5     Milieu aspecten ________________________________________________________ 24
    5.1     Water __________________________________________________________________________ 24
       5.1.1 Waterrelevant beleid ____________________________________________________________ 24
       5.1.2 Bestaande waterhuishoudkundige situatie ___________________________________________ 26
       5.1.3 Beoogde waterhuishoudkundige situatie ____________________________________________ 26
    5.2     Natuur__________________________________________________________________________ 27
    5.3     Bedrijfshinder ____________________________________________________________________ 31
    5.4     Geluid __________________________________________________________________________ 31
    5.5     Luchtkwaliteit____________________________________________________________________ 31
    5.6     Bodemkwaliteit __________________________________________________________________ 32
    5.7     Externe veiligheid_________________________________________________________________ 32
    5.8     Volksgezondheid _________________________________________________________________ 33
    5.9     Totaalbeeld milieu aspecten ________________________________________________________ 34
6     Juridische planbeschrijving _______________________________________________ 35
    6.1    Inleiding ________________________________________________________________________ 35
    6.2    Algemene toelichting verbeelding ___________________________________________________ 35
    6.3    Algemene toelichting regels ________________________________________________________ 35
7     Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid ___________________________ 36
    7.1    Economische uitvoerbaarheid _______________________________________________________ 36
    7.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid ___________________________________________________ 36
8     Bijlagen ______________________________________________________________ 37




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding beschreven van het beoogde initiatief. Tevens komen hierbij de
huidige situatie, het voornemen, de ligging van het plangebied en het proces aan bod.

1.1 Aanleiding
Initiatiefnemer de heer Dilven exploiteert een grondgebonden melkveebedrijf met ijsmakerij aan de
Geraniumstraat 53 te Made. Op dit moment zijn op het bouwvlak aanwezig een rundveestal, een
jongveestal, werktuigenberging, berging en kuilplaten. Zoals het een goede ondernemer betaamd
heeft de heer Dilven nieuwe plannen voor de toekomst van het bedrijf. De heer Dilven is voornemens
het bedrijf te vergroten van 113 stuks melk- en kalfkoeien en 99 stuks jongvee naar 200 stuks melk-
en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en 140 stuks vrouwelijk jongvee. Deze omvang is bepaald uit het feit
dat initiatiefnemer het melkveebedrijf op een professionele wijze wil voortzetten in combinatie met de
ijsmakerij. De ijsmakerij zal ongewijzigd blijven. Verder is er de laatste jaren sprake van een forse
schaalvergroting in de melkveehouderijsector. Aangezien de marges steeds kleiner worden, de
steunmaatregelen steeds verder worden afgebouwd en de onzekerheid over het melkquotum aan blijft
houden, kiezen veel melkveehouders voor schaalvergroting. Door middel van schaalvergroting kunnen
de vaste kosten immers verdeeld worden over meer productie-eenheden. Door de beoogde
bedrijfsopzet ontstaat een zeer modern bedrijf dat milieutechnisch, gezondheidtechnisch,
bedrijfseconomisch en qua dierenwelzijn kan wedijveren met het verwachte toekomstperspectief.

In totaal zullen op het bedrijf aan de Geraniumstraat 53 circa 200 stuks melkvee en 140 stuks jongvee
worden gehouden. Om de dieren te kunnen huisvesten is de heer Dilven voornemens om op de
locatie aan de Geraniumstraat 53 zijn bestaande melkveestal in twee fasen uit te breiden. Voor de
eerste fase, uitbreiding van het aantal jongveeplaatsen, worden momenteel de vergunningaanvragen
in orde gemaakt. De gewenste uitbreiding fase twee, uitbreiding van het aantal melkvee plaatsen en
sleufsilo’s, past niet binnen het bestaande bouwvlak. Voor de realisering van deze fase is het
noodzakelijk het bestaande bouwvlak te vergroten van 1,14 ha naar 1,5 ha. In de bijlage is een
situatietekening bijgevoegd.

1.2 Plangebied
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Drimmelen. Het plangebied is gelegen
tussen Made en Hoge Zwaluwe. De grond waar de nieuwe stallen en sleufsilo’s zijn gesitueerd, zijn
momenteel in gebruik als landbouwgrond en erf. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente
Made, sectie T, nummers 1634 en 2467.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Figuur 1: Situering plangebied

1.3 Doel
Het doel van dit plan is vergroting van het bouwvlak van 1,14 ha. naar 1,5 ha. ten behoeve van
uitbreiding van het agrarisch bedrijf. Op deze manier kan een omgevingsvergunning verleend worden
voor de bouw van een nieuwe melkveestal en sleufsilo’s.




Figuur 2: Beoogde situatie

1.4 Geldend bestemmingsplan
Op 13 maart 2014 is het bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld. Het bouwvlak dat hierin is
opgenomen heeft een oppervlakte van 1,14 ha. De locatie heeft conform dit bestemmingsplan de
volgende aanduidingen:
 Enkelbestemming ‘Agrarisch – 2’
 Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’
 Functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – 29’ (nevenfunctie ijsmakerij)


Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   Functieaanduiding ‘grondgebonden veehouderij’
   Gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone – wijzigingsgebied gemengde plattelandseconomie’
   Aanduiding ‘bouwvlak’

1.5 Procedure
Voor het gewenste initiatief dient een bestemmingsplan te worden vastgesteld, conform artikel 3.1
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

In de voorbereidingsfase heeft vooroverleg plaats gevonden met de gebruikelijke partners waterschap
Brabantse Delta, regioarcheologie en cultuurhistorie regio West-Brabant en de provincie Noord-
Brabant.

Blijkens artikel 3.8 Wro is op een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) van toepassing. Dit houdt in dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor een
ieder ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode van 6 weken kunnen belanghebbenden hun
zienswijzen kenbaar maken. Gedurende de inzagetermijn ligt het ontwerpbestemmingsplan
(verbeelding, regels en toelichting, inclusief bijbehorende bijlagen) ter inzage.

Binnen 12 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, moet de gemeente
beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierbij worden eventuele zienswijzen in acht
genomen.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Binnen
deze 6 weken kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar hebben gemaakt bij het
ontwerp of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om
tijdig zienswijzen kenbaar te maken, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

Als er geen beroep wordt ingesteld, dan is het bestemmingsplan daags na afloop van de
beroepsperiode onherroepelijk. Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden kunnen de
benodigde omgevingsvergunningen voor het beoogde initiatief worden aangevraagd.

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en het bouwblok dus is vergroot, zal een
omgevingsvergunning onderdeel bouw worden aangevraagd voor de melkveestal. Een melding in het
kader van het Activiteitenbesluit is reeds ingediend.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2 Bestaande situatie
In onderhavig hoofdstuk wordt de bestaande situatie in beeld gebracht. Dit geeft een duidelijker beeld
ten aanzien van de veranderingen die met de wijziging van het bestemmingsplan worden
gerealiseerd.

2.1 Algemeen
Op 20 februari 2008 is een melding geaccepteerd voor de vigerende situatie in het kader van het
Besluit landbouw milieubeheer. Deze melding voorziet in het houden van 113 melk- en kalfkoeien en
99 stuks vrouwelijk jongvee. Sinds 1 januari 2013 is het bedrijf van rechtswege onder het
activiteitenbesluit komen te vallen. Op 14 mei 2013 is reeds een melding ingediend voor de beoogde
situatie (zowel voor de eerste als de tweede fase). De bijbehorende diertabellen zijn hieronder
weergegeven. Daarnaast is onderstaand een afbeelding opgenomen met het bestaande bouwvlak en
de situering van de gebouwen.




Figuur 3: Bestaande situatie




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Huidige situatie
                    Huisvestingssysteem                                                                Ammoniak                    Fijnstof (g/jaar)
 Stal                                                                             Aantal        Kg NH3
 nr. Code                   Houderij/hoktype                 Dier- categorie      dieren       per dier      Totaal kg NH3     g/dier /jaar    Totaal gram
    1A3           Overige huisvestingsystemen              vrouwelijk jongvee
                                                           tot 2 jaar              42            3,9           163,800             38             1596

    3 A 1.100.1   overige huisvestingssystemen             melk- en kalfkoeien
                  beweiden                                 ouder dan 2 jaar
                                                                                   21            9,5           199,500             118            2478


     A3           Overige huisvestingsystemen              vrouwelijk jongvee
                                                           tot 2 jaar              57            3,9           222,300             38             2166

    4 A 1.100.1   overige huisvestingssystemen             melk- en kalfkoeien
                  beweiden                                 ouder dan 2 jaar
                                                                                   92            9,5           874,000             118           10856


                                                                                             totaal NH3             1.459,6 totaal gram           17.096,0


Tabel 2: Beoogde situatie
                     Huisvestingssysteem                                                                  Ammoniak                   Fijnstof (g/jaar)
 Stal                                                                               Aantal         Kg NH3
 nr. Code                    Houderij/hoktype                  Dier- categorie      dieren        per dier     Totaal kg NH3     g/dier /jaar Totaal gram
    1A3           Overige huisvestingsystemen               vrouwelijk jongvee
                                                            tot 2 jaar                  42          3,9           163,800            38            1596

    3 A 1.100.1   overige huisvestingssystemen beweiden melk- en kalfkoeien
                                                        ouder dan 2 jaar
                                                                                        16          9,5           152,000            118           1888


     A3           Overige huisvestingsystemen               vrouwelijk jongvee
                                                            tot 2 jaar                  23          3,9            89,700            38            874

    4 A 1.100.1   overige huisvestingssystemen beweiden melk- en kalfkoeien
                                                        ouder dan 2 jaar
                                                                                        82          9,5           779,000            118           9676


    5 A 1.14.2    Ligboxenstal met geprofileerde vlakke     melk- en kalfkoeien
                  vloer met hellende gleuven, regelmatig    ouder dan 2 jaar
                  mestafstorten voorzien van
                  afdichtflappen, frequent schuiven en
                                                                                        20          8,1           162,000            148           2960
                  dakisolatie (BWL 2010.35.V2)
                  Permanent opstallen


     A3           Overige huisvestingsystemen               vrouwelijk jongvee
                                                            tot 2 jaar                  29          3,9           113,100            38            1102

    6 A 1.14.2    Ligboxenstal met geprofileerde vlakke     melk- en kalfkoeien
                  vloer met hellende gleuven, regelmatig    ouder dan 2 jaar
                  mestafstorten voorzien van
                  afdichtflappen, frequent schuiven en                                  82          8,1           664,200            148          12136
                  dakisolatie (BWL 2010.35.V2)
                  Permanent opstallen


     A3           Overige huisvestingsystemen               vrouwelijk jongvee
                                                            tot 2 jaar                  46          3,9           179,400            38            1748


                                                                                                totaal NH3            2.303,2 totaal gram          31.980,0




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Drimmelen. Het plangebied is gelegen
tussen Made en Hoge Zwaluwe op een afstand van 260 meter van de kern van Made en 1.360 meter
van de kern van Hoge Zwaluwe.

Het perceel is gelegen te midden van akkers. De gebouwen zijn met de kopgevels naar de straatzijde
gericht. De bedrijfsgebouwen bestaan uit één bouwlaag, de woning uit twee bouwlagen. Tussen de
bebouwing en de voorzieningen is voornamelijk erfverharding gelegen om verplaatsing tussen de
verschillende gebouwen en voorzieningen mogelijk te maken. De ontsluiting naar de Geraniumstraat
vindt plaats door middel van drie inritten. De ruimtelijke structuur van de locatie is zodanig gekozen
dat het de functionaliteit van het ter plaatse aanwezige agrarische bedrijf bevordert.

Aan de Geraniumstraat en in de directe omgeving zijn zowel agrarische bedrijven als burgerwoningen
gelegen. Daarnaast zijn drie niet agrarische bedrijven gevestigd. Er kan derhalve gesproken worden
over een agrarische gemengde structuur. De functionele structuur van het plangebied zelf is enkel van
agrarische aard, met daarnaast ruimte voor de huisvesting van de personen die in het belang van het
agrarische bedrijf ter plaatse aanwezig dienen te zijn (de bedrijfswoning).




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3 Beleidskader
De voorgenomen ontwikkeling is getoetst aan het relevante ruimtelijke beleid op rijks-, provinciaal en
gemeentelijk niveau. In onderstaande paragrafen wordt het relevante ruimtelijke beleid uiteengezet,
inclusief de toetsing van onderhavig initiatief aan dit beleid.

3.1 Rijksbeleid
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is vastgesteld op 13 maart 2012. De Structuurvisie
is de opvolger van de voormalige Nota Ruimte. In de SVIR legt het Rijk de ambities voor Nederland in
2040 vast, er wordt dus een visie gepresenteerd van waar Nederland in 2040 moet staan. Dit gebeurd
aan de hand van (inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven zowel
bovengronds als ondergronds voor de toekomst moeten bepalen. Zo werkt het Rijk aan een
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Dit betekent onder andere dat het Rijk een
aantrekkelijk vestigingsklimaat wil ontwikkelen, waarbij de concurrentiekracht voor internationale
bedrijven en een economische ontwikkeling wordt versterkt. Hierbij zijn onder andere sterke stedelijke
regio’s nodig, waarbij een goede ‘quality of life’, optimale bereikbaarheid en goede (logistieke)
verbindingen met Europa en de wereld het uitgangspunt zijn. Om deze ambities waar te kunnen
maken vraagt het Rijk ook steun aan de decentrale overheden, de diverse marktpartijen en
kennisinstellingen. Naast deze ambities voor de lange termijn kiest het Rijk tevens drie concrete
doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange
termijn (2028), te weten:
     Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
         economische structuur van Nederland;
     Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
         staat;
     Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
         cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Hierbij maakt het Rijk gebruik van verschillende nationale belangen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn
en resultaten wil boeken. Onderhavig plan heeft echter geen invloed op de beschreven doelen die het
Rijk nastreeft. De beoogde ontwikkeling heeft een te kleinschalig karakter om hier effect op te
hebben.

Naast de Structuurvisie kent de Rijksoverheid ook het ‘Besluit en ministeriële regeling algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro), 2011’ . De eerste tranche van het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening is vastgesteld op 22 augustus 2011 en op 30 december 2011 in werking
getreden. Dit Barro is ontstaan bij het ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het
Rijk heeft hierin vastgelegd dat voor een aantal specifieke onderwerpen algemene regels gelden, dit is
immers een bevoegdheid van het Rijk. Het gaat hierbij om het beschermen van de nationale
belangen. Aangezien bij onderhavige planvorming geen nationaal belang is gemoeid zijn er geen
regels uit het Barro en dus ook uit het Rarro van toepassing.

3.2 Provinciaal beleid
Het geldende ruimtelijke beleid van de provincie Noord-Brabant is vervat in de Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening (SVRO) en de Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 inclusief wijzigingen
hierop (VR).

Aangezien de provincie inmiddels de herziening van de SVRO en de Verordening ruimte 2014 vanaf 13
september 2013 voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegd en deze naar verwachting 1
maart 2014 in werken treden, wordt in voorliggende toelichting het initiatief getoetst aan het huidige
beleid en vooruitlopend aan het te verwachten provinciaal beleid.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.2.1   Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (Sv 2014)
De Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (Sv 2014) betreft een herziening van de op 1
oktober 2010 vastgestelde Structuurvisie ruimtelijke ordening. De partiële herziening is op 19 maart
2014 in werking getreden.

De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 weer (met een
doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De
genoemde visie in de partiële herziening is doorvertaald in de regels van de Verordening ruimte 2014.
Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het
economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid.

De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 weer (met een
doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De
genoemde visie in de partiële herziening is doorvertaald in de regels van de Verordening ruimte 2014.
Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het
economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid.

Volgens de structurenkaart, zie Figuur 4, is onderhavige projectlocatie gelegen in landelijk gebied, in
het accentgebied agrarische ontwikkeling. Daarnaast is de locatie gelegen in de stedelijke structuur, in
zoekgebied verstedelijking.




Figuur 4: Uitsnede Structurenkaart, Sv 2014

Binnen het accentgebied agrarische ontwikkeling geldt het beleid zoals beschreven voor locaties in
gemengd landelijk gebied. In aanvulling daarop wil de provincie optimale ontwikkelingsmogelijkheden
bieden voor het verbeteren van de agrarische productiestructuur. Het accentgebied agrarische
ontwikkeling is juist hier aangegeven omdat deze gebieden worden gekenmerkt door mogelijkheden
om de positie van de aanwezige sectoren te versterken.

De aanduiding zoekgebied verstedelijking geeft aan dat het transformeren van buitengebied naar
stedelijk gebied (wonen, werken, voorziening, stedelijk groen) afweegbaar is als dat nodig is om in de
stedelijke ruimtebehoefte te voorzien. Zolang binnen de gebieden welke aangewezen zijn als
zoekgebied voor verstedelijking nog geen verstedelijking heeft plaatsgevonden, is daar feitelijk het
perspectief van landelijk gebied aanwezig.



Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De vergroting van het bouwvlak aan de Geraniumstraat 53 te Made past dus binnen de
uitgangspunten van de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2010 – partiële herziening 2014.

3.2.2   Verordening ruimte 2014 (Vr 2014)
In de Wro is geregeld dat de provincie in een aparte verordening regels kan opstellen die door elke
gemeente in Noord-Brabant moet worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. Derhalve hebben de
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 7 februari en 14 maart 2014 de Verordening ruimte 2014
(Vr 2014) vastgesteld. Deze verordening regelt diverse ruimtelijke onderwerpen. De bepalingen voor
deze onderwerpen zijn gebaseerd op het provinciale beleid zoals dat opgenomen is in de
Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014.

De ontwikkelingsmogelijkheden voor locaties volgen uit het gebied waarin ze gelegen zijn. In de
Verordening ruimte is onderscheid gemaakt tussen structuren en aanduidingen. De structuren bestaan
uit ‘bestaand stedelijk gebied’, ‘ecologische hoofdstructuur’, ‘groenblauwe mantel’ en ‘gemengd
landelijk gebied’. Deze vier structuren zijn Brabant-dekkend. Per structuur zijn er regels uitgewerkt
onder welke voorwaarden welke functies ontwikkeld kunnen worden. Onderhavige projectlocatie is
gelegen binnen de structuur ‘gemengd landelijk gebied’, zie Figuur 5

De aanduidingen zijn opgenomen binnen de themakaarten. Deze themakaarten betreffen
aanduidingen ten aanzien van ‘stedelijke ontwikkeling’, ‘cultuurhistorie’, ‘agrarische ontwikkeling en
windturbines’, ‘water’ en ‘natuur en landschap’.

Voor onderhavige projectlocatie zijn aanduidingen opgenomen op de themakaarten ‘stedelijke
ontwikkeling’ en ‘agrarische ontwikkelingen en windturbines’. Op deze themakaarten is de
projectlocatie gelegen binnen de aanduiding ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling bij kern in
landelijk gebied’ en ‘zoekgebied voor windturbines’. De structuren en aanduidingen zijn weergeven in
de integrale plankaart bij de Vr 2014, zie Figuur 5.




Figuur 5: Uitsnede integrale plankaart met structuren en aanduidingen Vr 2014

Ten aanzien van onderhavig initiatief zijn er meerdere sporen die gevolgd moeten worden in het kader
van toetsing aan de Verordening ruimte. Ten eerste zijn er algemene regels voor de bevordering van
de ruimtelijke kwaliteit van toepassing, die opgenomen zijn in hoofdstuk 2, artikel 3.1 en 3.2 van de
VR. Daarnaast moet getoetst worden aan hoofdstuk 3, artikel 7.3, welke regels voor veehouderijen in
gemengd landelijk gebied bevat. Voor agrarische bedrijven in een zoekgebied voor stedelijke
ontwikkeling en zoekgebied voor windturbines zijn geen specifieke regels opgenomen.

Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit (art. 3.1 Vr 2014):
In artikel 3.1 wordt gesteld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het principe van zorgvuldig
ruimtegebruik wordt toegepast. Het doel hierbij is om bestaande bebouwing zo goed mogelijk te
benutten. Het principe zorgvuldig ruimtegebruik bij ruimtelijke ontwikkelingen houdt in ieder geval in
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied is verzekerd dat gebruik wordt

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>gemaakt van bestaande bebouwing en dat een uitbreiding van het toegestane ruimtebeslag slechts is
toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om een ruimtelijke
ontwikkeling binnen het toegestane ruimtebeslag te doen plaats vinden.

In de huidige bedrijfsopzet zijn de gebouwen optimaal benut ten behoeve van de veehouderij. De
overige ruimte binnen het huidige bouwvlak is benodigd voor manoeuvreerruimte van machines e.d.
tussen de gebouwen. Gezien het initiatief de uitbreiding in dieraantallen behelst wordt een bestaande
stal uitgebreid en worden nieuwe sleufsilo’s aangelegd. Het huidige ruimtebeslag biedt hier geen
mogelijkheden toe. Door een bestaande stal uit te breiden wordt de meest efficiënte bedrijfsvoering
bewerkstelligd doordat er geen extra looplijnen over het bedrijf benodigd zijn. De overige bebouwing
op de locatie blijft ongewijzigd in gebruik ten behoeve van de veehouderij. Daarnaast worden de
nieuwe sleufsilo’s naast reeds bestaande sleufsilo’s gesitueerd. Hetgeen hier beschreven wordt tevens
aangetoond in het AAB advies, bijgevoegd in de bijlage van voorliggende toelichting.

Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit dient voorliggende
toelichting een verantwoording te bevatten waaruit blijkt dat rekening is gehouden met de gevolgen
van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste
omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, waterhuishouding, archeologische en
cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, aardkundige waarden en landschappelijke waarden.
Daarnaast dient, gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de
ontwikkeling op die functies heeft, de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling te passen in de
omgeving. De toetsing van de gevolgen van het initiatief op bovengenoemde aspecten is uitgebreid
uiteengezet in hoofdstuk 4 en 5 van voorliggende toelichting.

Tevens dient op de projectlocatie een adequate afwikkeling van personen- en goederenvervoer
verzekerd te zijn, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water of
spoor. Onderhavige locatie is ontsloten aan de Geraniumstrat 53 te Made. Deze weg beschikt over
voldoende capaciteit om verkeer afkomstig van de locatie af te wikkelen. Daarnaast wordt opgemerkt
dat hier reeds een bestaande veehouderij aanwezig is.

Kwaliteitsverbetering van het landschap (art. 3.2 Vr 2014):
In artikel 3.2 van de Vr 2014 wordt ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap
gesteld dat verantwoord moet worden op welke wijze financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat
de realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en
uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur,
landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. Een
verbetering zoals hierboven beschreven kan o.a. bestaan uit een landschappelijke inpassing, behoud
of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen, wegnemen van verharding of het
slopen van bebouwing. Hierbij dient verantwoord te worden op welke wijze de verbetering financieel,
juridisch en feitelijk is geborgd.

Omtrent de kwaliteitsverbetering van het landschap heeft de provincie op 1 november 2011 de
handreiking ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’ vastgesteld. Hierin zijn verschillende
methodieken uitgewerkt, zo ook voor de uitbreiding van agrarische bestemmingen. In deze methodiek
wordt de waardestijging van de grond door de voorgenomen ontwikkeling gecompenseerd met een
investering in kwaliteitsverbetering van het landschap, bijvoorbeeld middels landschappelijke
inpassing. Uit deze provinciale handreiking volgt dat een kwaliteitsverbetering van 20% van de
waardevermeerdering van de gronden financieel redelijk wordt geacht.

Op basis van de huidige planologische situatie, de gewenste planologische situatie en het
landschappelijke inpassingsplan, zie bijlage, is door beëdigd rentmeester en taxateur ing. C.A.
Schellekens van het adviesbureau Verschel een economische berekening inzake de
waardevermeerdering en kwaliteitsverbetering opgesteld. Deze berekening is opgenomen in de bijlage
van voorliggende toelichting. Uit deze berekening volgt dat de waarde van de ondergrond van het
bouwvlak vermeerderd met €66.780. De investering in de kwaliteitsverbetering van het landschap

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>dient hiervan 20% te bedragen, dus €13.356. Vervolgens zijn de kosten berekend van de diverse
landschapselementen uit de landschappelijke inpassing. Hierbij wordt conform de handreiking
‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’ o.a. de waardedaling van de ondergrond van het
groenelement, de kosten voor aanschaf van het plantmateriaal en de aanleg / aanplant en het
onderhoud meegerekend. Hieruit volgt dat de investeringskosten ten behoeve van
kwaliteitsverbetering, zoals opgenomen in het landschappelijk inpassingsplan, €25.385,85 bedragen.
Er is dus sprake van een extra kwaliteitswinst van €12.029,85 bovenop de kwalitatieve investering die
de provincie redelijk acht.

De aanleg en instandhouding van deze landschappelijke inpassing wordt feitelijk en juridisch
verzekerd middels het afsluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en
initiatiefnemer. Middels de bijgevoegde berekening is bovendien aangetoond dat de
kwaliteitsverbetering bovendien ruimschoots financieel is verzekerd. De beoogde ontwikkeling is
derhalve in overeenstemming met artikel 3.2 van de VR.

Regels voor veehouderijen in gemengd landelijk gebied (art. 7.3 Vr 2014):
In de Vr 2014 zijn regels opgenomen voor veehouderijen in gemengd landelijk gebied. Artikel 7.3 richt
zich op twee verschillende situaties. De bepalingen in het eerste lid zijn opgenomen in geval van
uitbreiding, omschakeling of vestiging van een veehouderij. Onder uitbreiding verstaat de Vr 2014 de
vergroting van een bestaand bouwperceel of bestaand bestemmingsvlak.

De bepalingen in het tweede lid richten zich op het stellen van voorwaarden aan de toename van de
bestaande bebouwingsoppervlakte binnen het bouwperceel of het in gebruik nemen van bebouwing
die eerder niet voor de veehouderij in gebruik was.

Onderhavig initiatief betreft de vergroting van het bouwperceel (bouwvlak) en toename van de
bestaande bebouwingsoppervlakte door de gewenste uitbreiding van de bestaande stal. Derhalve zijn
op onderhavig initiatief zowel het eerste en het tweede lid van toepassing. Aangezien deze
voorwaarden bevatten welke overeenkomstig zijn worden deze hierna gezamenlijk beschreven.

Naast het eerste en het tweede lid van artikel 7.3 Vr 2014 is ook het derde lid van toepassing. Hierin
is opgenomen dat GS nadere regels stellen over de inzet voor maatregelen die bijdragen aan de
ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij.

Voorwaarden uit het eerste en tweede lid artikel 7.3 Vr 2014:
1. Is geborgd dat ter plaatse alleen een zorgvuldige veehouderij is toegestaan. Daarnaast dienen
   maatregelen getroffen te worden en in stand gehouden die invulling geven aan een zorgvuldige
   veehouderij;
2. Het bouwperceel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;
3. De ontwikkeling vanuit een goede leefomgeving en gelet op de aspecten als benoemd in artikel
   3.1, derde lid, inpasbaar is in de omgeving;
4. Is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige
   objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger is dan
   20%, tenzij er –indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages-
   maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een daling leiden van de
   achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de
   achtergrondbelasting compenseert;
5. Is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief,
   een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal
   31,2 µg/m3;
6. De landschappelijke inpassing tenminste 10% van de omvang van het bouwperceel omvat;
7. De toelichting een verantwoording bevat dat een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het
   betrekken van de belangen van de omgeving in de planontwikkeling;



Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>8. Binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren,
   met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen
   gebruikt mogen worden;

Verantwoording bovengenoemde voorwaarden:
1. Het nieuwe bestemmingsplan borgt in de regels dat ter plaatse alleen een zorgvuldige veehouderij
    is toegestaan. Middels het scoringssysteem van de BZV kan aangetoond worden bepaald of
    onderhavige veehouderij ook daadwerkelijk zorgvuldig is. Voor onderhavig bedrijf is in de bijlage
    de toetsing aan de BZV bijgevoegd. Hieruit blijkt dat op alle onderdelen voldoende gescoord
    wordt. Enkel op het onderdeel certificaten wordt niet voldoende gescoord. Echter is initiatiefnemer
    voornemens ook op dit onderdeel een voldoende te scoren. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat
    voor de overige onderdelen ruim voldoende scoort. Dit is nader beschreven in de toelichting BZV,
    bijgevoegd in de bijlage van voorliggende toelichting.
2. Het bestaande bouwvlak wordt vergroot tot een maximale omvang van 1,5 hectare.
3. Voorgenomen ontwikkeling is vanuit een goede leefomgeving en gelet op de aspecten als
    benoemd in artikel 3.1, derde lid, inpasbaar in de omgeving. Deze aspecten zijn van belang voor
    een streven naar een goede ruimtelijke ordening en betreffen o.a. bodemkwaliteit,
    waterhuishouding, archeologie, landschapswaarden, milieu en volksgezondheid. Deze aspecten en
    overige aspecten welke vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moeten worden
    afgewogen zijn verantwoord in hoofdstuk 4 en 5 van voorliggende toelichting.
4. In de Regeling geurhinder en veehouderij zijn voor de diercategorie rundvee en jongvee geen
    geuremissiefactoren gegeven. Melkrundvee stoot dusdanig weinig geur uit dat slechts voldaan
    dient te worden aan de wettelijke afstanden. Daar buiten is geurhinder uitgesloten. In paragraaf
    5.3 wordt het aspect geur nader beschreven. Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan de wettelijke
    vaste afstanden. Derhalve wordt voldaan aan bovengenoemde regel.
5. Middels het rekenprogramma ISL3a is een berekening uitgevoerd van de jaargemiddelde
    fijnstofconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, op gevoelige objecten
    (woningen). In de bijlage van voorliggende toelichting zijn de invoergegevens en rekenresultaten
    bijgevoegd. Uit de rekenresultaten blijkt dat de jaargemiddelde fijnstofconcentratie ten hoogste
    23.94 µg/m3 bedraagt. Derhalve wordt voldaan aan bovenstaande regel.
6. Het initiatief betreft o.a. de vergroting van het bouwvlak tot een omvang van 1,5 ha. Gezien
    boven genoemde regel dient 1500 m2 aangewend te worden ten behoeve van een
    landschappelijke inpassing. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de landschappelijke
    inpassing. In totaal wordt 2.363 m2 aangewend ten behoeve van de landschappelijke inpassing.
    Derhalve wordt ruimschoots voldaan aan bovengenoemde regel.
7. Er is een dialoog gevoerd welke gericht is op het betrekken van de belangen van de omgeving in
    de planontwikkeling. Hiervan is verslag gelegd. Dit verslag is bijgevoegd in de bijlage van
    voorliggende toelichting.
8. Op onderhavige locatie worden binnen de gebouwen één bouwlaag gebruikt voor het houden van
    dieren. Het gaat hierbij om rundveestallen.

Gezien hetgeen hierboven verantwoord blijkt dat onderhavig initiatief voldoet aan de voorwaarden van
de Vr 2014.

3.3 Beleid gemeente
Het relevante planologische beleid van de gemeente ter plaatse van onderhavige locatie is neergelegd
in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Drimmelen
vastgesteld op 13 maart 2014. Hierin is voor onderhavige locatie de volgende aanduidingen
opgenomen:
 Enkelbestemming ‘Agrarisch – 2’
 Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’
 Functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – 29’ (nevenfunctie ijsmakerij)
 Functieaanduiding ‘grondgebonden veehouderij’
 Gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone – wijzigingsgebied gemengde plattelandseconomie’
 Aanduiding ‘bouwvlak’

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Figuur 6: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied’

In de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan zijn sommige locaties aangeduid met een rode
cirkel, zo ook voor onderhavige locatie (Figuur 6). Deze aanduiding heeft betrekking op de zienswijze
welke is ingediend n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan. Hierbij is voor onderhavige locatie o.a.
gevraagd een aanduiding op te nemen voor de nevenactiviteit ijsmakerij. Dit is in het vastgestelde
bestemmingsplan aangepast.

Voor gronden aangeduid met enkelbestemming ‘Agrarisch – 2’ zijn regels opgenomen in art. 4 van het
bestemmingsplan “Buitengebied”. Hierin is in art. 4.2.3 opgenomen dat bouwen ten behoeve van
dierplaatsen niet is toegestaan. Echter is in art. 4.3.1 een afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarbij
het bevoegd gezag door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning het bouwen ten
behoeve van dierplaatsen mogelijk kan maken.

Daarnaast betreft onderhavig initiatief de vergroting van het bouwvlak. In het bestemmingsplan
“Buitengebied” is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van
vergroting/vormverandering van een agrarisch bouwvlak (art. 4.7.3).

Aangezien dit twee afzonderlijke procedures zijn, is voor onderhavig initiatief gekozen om het
bestemmingsplan partieel te herzien. Dit heeft als voordeel dat de planologische procedure maar één
keer doorlopen hoeft te worden. Daarnaast word de zekerheid geboden wanneer het
bestemmingsplan vastgesteld wordt de uitbreiding van stal mogelijk is. Voorliggende toelichting
onderbouwd de planologische aanvaardbaarheid van het initiatief.

Onderhavig initiatief voldoet echter wel aan voorwaarden van art. 4.3.1 en art. 4.7.3 uit het
bestemmingsplan “Buitengebied”. Hierna worden deze artikelen uiteengezet.

4.3.1 Omgevingsvergunning bouwen t.b.v. dierplaatsen
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in 4.2.3 teneinde het bouwen ten behoeve van dierplaatsen mogelijk te maken, mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. er vindt geen toename plaats van de ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf
    ten opzichte van de bestaande situatie; of
b. een toename van de ammoniakemissie is toegestaan ten opzichte van de bestaande situatie, mits
    is aangetoond dat de kwaliteit van de natuurlijke habitat en habitatsoorten bij gevolg niet zal
    verslechteren en er geen significant verstorend effect zal zijn op de kwalificerende soorten van
    een Natura 2000-gebied;
       Met onderhavig initiatief vind een toename plaats van de ammoniakemissie ten opzichte van
        de bestaande situatie. Hiertoe is reeds op 20 maart 2013 een aanvraag om vergunning


Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>         Natuurbeschermingswet 1998 ingediend bij de provincie. Deze aanvraag is op 25 oktober
         2013 aangevuld. Uit deze aanvraag blijkt dat middels het extern salderen met meerdere
         locaties de kwaliteit van de natuurlijke habitat en habitatsoorten bij gevolg niet zal
         verslechteren en er geen significant verstorend effect zal zijn op de kwalificerende soorten
         van de Natura 2000-gebieden. Derhalve kan een omgevingsvergunning verleend worden
         teneinde het bouwen ten behoeve van dierplaatsen.
Daarnaast geldt de volgende bouwregel:
c. gebouwen met dierplaatsen mogen niet op een kortere afstand dan 15 m van de
   plattelandswoning worden gesitueerd, met dien verstande dat een bestaande kleinere afstand als
   minimale afstand geldt.
        De uitbreiding van de stal vindt niet plaats binnen een afstand van 15 m van de
         plattelandswoning. Daarnaast zijn in de bestaande situatie dierplaatsen op een kleinere
         afstand gelegen.

4.7.3 Wijziging t.b.v. vergroting/ vormverandering agrarisch bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen ten behoeve van
vergroting en/of vormverandering van de aanduiding 'bouwvlak', mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. de aanduiding 'bouwvlak', gelegen ter plaatse van de aanduiding of nabij de aanduiding
    'wetgevingzone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem' mag
    uitsluitend worden uitgebreid, mits het functioneren van de verbindingszone en de EHS niet
    onevenredig wordt aangetast;
        Onderhavige locatie is niet gelegen binnen bovengenoemde aanduidingen.
b. de aanduiding 'bouwvlak', gelegen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone -
   wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel zoekgebied watersysteem', of die door
   vormverandering of vergroting komt te liggen ter plaatse van de aanduiding ''wetgevingzone -
   wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel zoekgebied watersysteem' mag uitsluitend
   worden uitgebreid of van vorm veranderd, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de
   mogelijkheid tot verwezenlijking, behoud en herstel van een natuurlijk watersysteem. Hiertoe
   vindt overleg plaats met het waterschap;
        Onderhavige locatie is niet gelegen binnen bovengenoemde aanduidingen.
c. de vergroting en/of vormverandering dient noodzakelijk te zijn uit het oogpunt van doelmatige
   bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling waaronder begrepen het kunnen plaatsen van permanente
   teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de op te nemen aanduiding 'bouwvlak', danwel
   ten behoeve van het bepaalde onder f; hiertoe wordt advies van de Adviescommissie Agrarische
   Bouwaanvragen ingewonnen;
        Er is advies ingewonnen door de AAB. De bevinden van de AAB is bijgevoegd in de bijlage van
         voorliggende toelichting. Hierin wordt geconcludeerd dat de uitbreiding van de stal, en dus
         het vergroten van het bouwvlak, noodzakelijk is vanuit het oogpunt van doelmatige
         bedrijfsontwikkeling.
d. voor grondgebonden agrarische bedrijven (inclusief paardenhouderijen), overig niet-
   grondgebonden bedrijven en gemengde bedrijven, niet zijnde de intensieve veehouderijtak, is
   vergroting tot een omvang van 1,5 ha toegestaan;
        Onderhavig initiatief betreft o.a. de vergroting van het bouwvlak tot een omvang van ten
         hoogste 1,5 hectare.
e. voor intensieve veehouderij en de intensieve veehouderijtak is een uitbreiding toegestaan tot een
   totale omvang van 1,5 ha, mits sprake is van een duurzame locatie voor de intensieve veehouderij
   (conform de provinciale handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de
   intensieve veehouderij);
        Onderhavige veehouderij betreft geen intensieve veehouderij, maar een grondgebonden
         veehouderij. Derhalve is deze regel niet van toepassing.
f.   Ten behoeve van grondgebonden agrarische veehouderijbedrijven is bovenop de maximale
     omvang als bepaald onder d. een uitbreiding aan het bouwvlak toegestaan in de vorm van een
     differentiatievlak met de aanduiding ‘wetgevingszone – wijzigingsgebied ruwvoedervoorziening’
     waarbij deze aanduiding maximaal 0,5 ha bedraagt en ter plaatse uitsluitend

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     ruwvoedervoorzieningen zijn toegestaan; gebouwen zijn hierop niet toegestaan; ten aanzien van
     de uitbreiding wordt advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen;
        Onderhavig initiatief betreft o.a. de vergroting van het bouwvlak tot maximaal 1,5 hectare.
         Hierbinnen is voldoende ruimte aanwezig voor de aanleg van het gewenste aantal sleufsilo’s
         en kuilplaten. Derhalve wordt geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
g. voor glastuinbouwbedrijven ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' is een omvang van 4 ha
   toegestaan, waarvan maximaal 3 ha met kassen mag worden bebouwd, uitsluitend wanneer er
   geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische,
   water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische kwaliteiten van het gebied;
        onderhavige locatie is niet aangeduid als 'glastuinbouw', derhalve is deze voorwaarde niet van
         toepassing.
h. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
   1. landschappelijke inpassing: Met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing
       plaats te vinden middels erfbeplanting; Hiertoe kan de bestemming Artikel 13 Groen -
       Landschappelijke inpassing worden opgenomen. De kwaliteitswinst blijkt uit een door de
       gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan. Indien sprake is van:
       - een vergroting ten behoeve van een intensieve veehouderij, dan dient ten minste 10%
            van het 'bouwvlak' te worden aangewend voor een goede landschappelijke inpassing;
                    Onderhavige initiatief betreft niet de vergroting van het bouwvlak ten behoeve
                     van een intensieve veehouderij. Onderhavig initiatief betreft een melkveehouderij.
         -   Een vergroting ten behoeve van een agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve
             veehouderij, en het niet mogelijk is landschappelijke inpassing middels erfbeplanting te
             realiseren, dan dient kwaliteitsverbetering plaats te vinden waarbij sprake is van een
             kwaliteitsverbetering van minimaal 20% van de waardevermeerdering conform categorie
             3 als opgenomen in de gemeentelijke visie “Landschappelijke kwaliteit buitengebied”.
                    Onderhavig initiatief gaat gepaard met een landschappelijke inpassing middels
                     erfbeplanting. Derhalve is deze voorwaarde niet van toepassing. In de bijlage is
                     het beplantingsplan bijgevoegd.
     2. kwaliteitsverbetering: indien sprake is van een vergroting van het bouwvlak boven de 1,5 ha
        dan dient kwaliteitsverbetering plaats te vinden waarbij sprake is van een
        kwaliteitsverbetering van minimaal 20% van de waardevermeerdering conform categorie 3 als
        opgenomen in de gemeentelijke visie "Landschappelijke kwaliteit buitengebied". Invulling van
        deze kwaliteitsverbetering van het landschap vindt in ieder geval plaats door realisatie en
        instandhouding van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
            Met onderhavig initiatief is geen sprake van een vergroting van het bouwvlak boven de
             1,5 ha. Onderhavig initiatief betreft de vergroting van het bouwvlak met een omvang van
             maximaal 1,5 ha. Derhalve is deze voorwaarde niet van toepassing.
     3. Zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het bouwvlak bevordert een gunstige verhouding
        tussen bruto (bestemmings- of bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;
            Het initiatief betreft de uitbreiding van een bestaande rundveestal en de aanleg van extra
             sleufsilo’s. Het bouwvlak wordt hierbij vergroot tot maximaal 1,5 ha. Binnen de omvang
             van het bouwvlak wordt de beschikbare ruimte optimaal benut ten behoeve van de
             bedrijfsvoering van de veehouderij. Het bouwvlak sluit aan op de bedrijfsbebouwing.
             Derhalve is sprake van een gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag.
     4. Ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet
        zijnde cultuurhistorisch waardevol) wordt gesloopt;
            Op de locatie zijn op dit moment en tevens na bewerkstelling van de gewenste uitbreiding
             geen overtollige bebouwing aanwezig. Alle bebouwing op de locatie is in gebruik ten
             behoeve van de bedrijfsvoering.
     5. parkeren dient binnen het bouwvlak plaats te vinden;
            Binnen het bouwvlak is ruim voldoende ruimte aanwezig voor parkeren.
i.   het dient om een concreet plan te gaan, waarbij onder andere milieutechnische gegevens worden
     overgelegd;
        Het betreft een concreet plan. Middels voorliggende toelichting worden o.a. milieutechnische
         gegevens overlegd, zie hoofdstuk 5 van voorliggende toelichting.

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>j.   er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden die zijn geformuleerd binnen
     de nadere detaillering van deze bestemming;
        Met onderhavig initiatief vinden geen onevenredige aantasting plaats van de waarden die zijn
         geformuleerd binnen de nadere detaillering van deze bestemming.
k. er wordt voldaan aan de natuur-, milieu- en dierenwelzijnswet- en regelgeving;
        Middels voorliggende toelichting wordt aangetoond dat wordt voldaan aan wet en regelgeving
         omtrent de aspecten natuur, milieu en dierenwelzijn.
l.   de uitbreiding van een grondgebonden veehouderij of een intensieve veehouderij mag, gelet op
     de instandhoudingsdoelstelling van omliggende Natura 2000-gebieden, de kwaliteit van de
     natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden niet laten
     verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied is
     aangewezen;
        In het kader van de instandhoudingsdoelstellingen van omliggende Natura 2000-gebieden is
         een vergunning i.h.k.v. Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd bij de provincie op 20
         maart 2013. Wanneer de vergunning Natuurbeschermingswet is verleend, is met zekerheid te
         stellen dat de instandhoudingsdoelstelling van omliggende Natura 2000-gebieden, de kwaliteit
         van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden niet zal
         verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied
         is aangewezen.
m. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de
   omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de natuur-, milieu- en
   dierenwelzijnswetgeving;
        middels voorliggende toelichting wordt aangetoond dat met onderhavig initiatief niet leidt tot
         extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven.
n. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder
   geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen
   worden beperkt. Bij intensieve veehouderijen dient nadrukkelijk het aspect geur te worden
   afgewogen;
        Middels voorliggende toelichting wordt aangetoond dat het woon- en leefmilieu van de
         omgeving niet onevenredig wordt aangetast. Het betreft hier geen intensieve veehouderij,
         maar een melkrundveehouderij.
o. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie; bij
   verruiming wordt hieromtrent advies ingewonnen bij het waterschap; er dient in ieder geval
   voldaan te worden aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen (en verharden).
        In paragraaf 5.1 van voorliggende toelichting wordt nader ingegaan ten aanzien van het
         aspect waterhuishouding. In het kader van het bestemmingsplan heeft reeds vooroverleg
         plaatsgevonden.

Gezien hetgeen hierboven beschreven blijkt dat onderhavig initiatief voldoet aan de voorwaarden om
te mogen bouwen ten behoeve van dierplaatsen en het vergroten van het bouwvlak tot een omvang
van 1,5 ha.

3.4 Totaalbeeld beleidskader
Op basis van bovengenoemde blijkt dat onderhavig initiatief past binnen het beleidskader van het rijk,
de provincie en de gemeente.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4 Planologische aspecten
4.1 Stedenbouw en landschap
Er zal gestreefd worden naar een ontwerp van de nieuwe stallen dat past bij de omgeving en de
bestaande bedrijfsgebouwen. De gebouwen zullen omgeven worden door beplanting. De
Welstandscommissie dient voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen
goedkeuring te verlenen, zodat een passend ontwerp gewaarborgd is.

4.2 Landschappelijke inpassing
De Verordening ruimte geeft als eis aan ruimtelijke ontwikkelingen dat er kwaliteitsverbetering van het
landschap plaatsvindt. Dit kan plaatsvinden in de vorm van erfbeplanting/landschappelijke inpassing.
Bij vergroting van het bouwvlak voor grondgebonden veehouderij wordt in het kader van de
Verordening ruimte 2014 wordt een minimale eis aan landschappelijke inpassing gesteld aan de
kwaliteitsverbetering van het landschap. Deze eis betreft minimaal 10% van de omvang van het
bouwvlak. De landschappelijke inpassing is weergegeven in de bijlage van voorliggende toelichting.
Hierna wordt samengevat het landschappelijk inpassingsplan beschreven.

Ruimtelijke structuur
Onderhavige projectlocatie is gelegen aan de Geraniumstraat 53 te Made. De omgeving van de
projectlocatie wordt gekenmerkt door een grootschalig open landschap. De karakteristieken van het
gebied, en het grootschalige open landschap, zijn lange rechte wegen met weinig tot geen
laanbeplanting en grote landbouwkavels. De landbouwkavels zijn gelegen in een blokvormig patroon.

Het huidige landschap is ontstaan door een ontginningsgeschiedenis dat terug gaat tot de
middeleeuwen. Ter plaatse van het huidige Made ontstonden de eerste nederzettingen op de hoger
gelegen zandruggen van de omgeving. Deze zandruggen waren omringt met veengebieden en
zeekleigebieden. De hoge gebieden werden gebruikt als akkergrond en de lager gelegen gebieden,
zeekleigebieden, werden ingepolderd en gebruikt als weidegrond. Hierbij ontstonden de blokvormige
verkavelingen. Onderhavige projectlocatie is gelegen in het zeekleigebied.

De huidige landschappelijke structuur volgt in grote lijnen de bodemgeografie. Dat maakt dat de
ontstaansgeschiedenis van het landschap nog steeds goed zichtbaar is in het huidige landschap. Door
ruilverkaveling en verdergaande verstedelijking is het onderscheid in identiteit van de verschillende
landschapstypen in de loop der tijd wel minder geworden.

De kavelmaten van de landbouwgronden werden groter en regelmatiger van vorm gemaakt. Veel
beplanting (veekeringen) langs perceelsgrenzen verdween en langs nieuwe wegen werd soms
beplanting aangelegd. Ook het wegenpatroon werd uitgebreid en vrijwel alle wegen zijn verhard.




Figuur 7: Kaart anno 1900                        Figuur 8: Luchtfoto heden



Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De voorgestelde landschappelijke inpassing bestaat uit de aanleg van een bomenrij langs de stallen.
Deze bomenrij zorgt voor contrast in het landschap, en de bebouwing wordt voor een deel aan het
zicht onttrokken. Door opstaande beplanting aan te brengen wordt het open landschap begrensd en
wordt een nieuw landschapselement toegevoegd. Voor de bomenrij is gekozen voor zomereiken
(Quercus robur) aangezien deze in de omgeving voorkomen langs wegen en op dijken. De
landschappelijke inpassing is weergegeven in onderstaande afbeelding. Geconcludeerd kan worden
dat wordt voldaan aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing welke de bestaande
landschappelijke waarden behoud en versterkt.




Figuur 9: Landschappelijke inpassing

4.3 Verkeer en mobiliteit
Op het agrarisch bedrijf aan de Geraniumstraat 53 is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
Het erf behorende tot het bedrijf is verhard en biedt ook na de uitbreiding voldoende ruimte en
toegang voor landbouwvoertuigen en andere verkeersbewegingen op het bedrijf. De
verkeersbewegingen van en naar het bedrijf zullen met de uitbreiding nagenoeg niet toenemen. Het
aantal dieren neemt weliswaar toe maar met schaalvergroting neemt de efficiëntie in
verkeersbewegingen ook toe. Per saldo is de toename in verkeersbewegingen zeer gering. Het
verzoek heeft derhalve geen negatieve gevolgen voor mobiliteit en verkeer.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>4.4 Cultuurhistorie, archeologie en aardkunde
Voorafgaand aan de realisatie van de beoogde bedrijfsopzet dient onderzocht te worden of er sprake
is van aantasting van archeologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden.

Cultuurhistorie en aardkunde
Uit de kaart ‘cultuurhistorie’ van de provinciale Verordening Ruimte, zie de afbeelding hieronder, blijkt
dat het plangebied niet gelegen is binnen een gebied met cultuurhistorische waarde of in een
aardkundig waardevol gebied. Uit het vigerende bestemmingsplan is verder niet gebleken dat ter
plaatse monumenten, cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en landschappelijke waarden aanwezig
zijn. Nadere toetsing ten aanzien van aardkunde en cultuurhistorie is derhalve niet noodzakelijk.




Figuur 10: Uitsnede plankaart VR 2014 ‘Cultuurhistorie’

Archeologie
Sinds september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumenten Zorg van kracht (WAMZ). De
nieuwe wet biedt diverse instrumenten om archeologisch onderzoek in ruimtelijke ordeningsprocessen
te integreren. Gemeenten zijn nu verplicht om bij vaststelling van bestemmingsplannen rekening te
houden met in de bodem aanwezige en te verwachten archeologische overblijfselen. Ook is de
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dat bodemverstoring tot gevolg heeft, verantwoordelijk voor de
planologische en financiële consequenties.
Op grond van de Monumentenwet heeft het Rijk het merendeel van de bevoegdheden op het gebied
van monumentenzorg en archeologie gedecentraliseerd naar de gemeenten.

De gemeente Drimmelen heeft specifiek beleid op het gebied van archeologie vastgesteld, d.d. 21
maart 2013. Op de bijbehorende kaart is te zien dat onderhavige locatie gelegen is in een gebied met
een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor deze gebieden geldt dat het zonder
omgevingsvergunning verboden is dit gebied te verstoren. Indien de werkzaamheden minder diep
gaan dan 50 cm en/of kleiner zijn dan 100 m² kunnen deze zonder nader onderzoek worden
uitgevoerd. Dit geldt tevens als kan worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische
waarden reeds verstoord zijn zoals genoemd in artikel 3 sub 2 onder h in de archeologie verordening
van de gemeente Drimmelen. Bij de in 1968 uitgevoerde ruilverkaveling Amerkant zijn sloten
gedempt, bomen gerooid en dijkjes geëgaliseerd ter plaatse van het huidige bouwvlak en de beoogde
uitbreiding. De grond is dermate geroerd geweest dat archeologische waarden uitgesloten zijn.

In de archeologische verordening heeft de gemeente gesteld dat het verbod niet geldt indien wordt
gehandeld in overeenstemming met de bepalingen in het bestemmingsplan voor zover deze
overeenkomen met de archeologische verordening. In het bestemmingsplan heeft de locatie de
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’. Op deze gronden mogen uitsluitend zonder verder

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>onderzoek en omgevingsvergunning bouwwerken gebouwd worden waarbij grondwerkzaamheden
plaatsvinden met een oppervlakte van minder dan 100 m² voor zover bij de bouw geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 0,5 m. De werkzaamheden zijn niet in
overeenstemming met de bepalingen in het bestemmingsplan. Derhalve is conform de archeologische
verordening een archeologisch onderzoek overlegd. Dit rapport is bijgevoegd in de bijlage van
voorliggende toelichting.

Uit dit rapport blijkt dat gezien de veelal diepe verstoringen van de bodem en het volledig ontbreken
van relevante archeologische indicatoren binnen het plangebied, de resultaten van het onderzoek
geen aanleiding geven om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het
onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de
uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden.




Figuur 11: Uitsnede Archeologische beleidskaart

4.5 Totaalbeeld planologische aspecten
De gewenste ontwikkeling past binnen het beleidskader van rijk, provincie en gemeente aangaande
de in dit hoofdstuk genoemde planologische aspecten.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5 Milieu aspecten
5.1 Water
Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen. Deze
verplichting is wettelijk geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In deze watertoets moet
inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op de waterhuishouding. In het kader van de
watertoets dient de gemeente voorafgaand aan de procedure het voornemen van de ruimtelijke
ingreep aan het waterschap te verzenden. De gemeente en het waterschap kunnen afspraken maken
over de wijze waarop het aspect water in het ruimtelijk plan is opgenomen. In deze waterparagraaf
komen de volgende onderdelen aan bod:
      Beschrijving waterrelevant beleid;
      Bestaande waterhuishoudkundige situatie;
      Beoogde waterhuishoudkundige situatie.

5.1.1   Waterrelevant beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is vanaf 22 december 2000 van kracht. De KRW heeft als
doel om te komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, waarin water op een duurzame
manier wordt gebruikt. Om dit doel te bereiken is een systematiek opgesteld die alle Europese
lidstaten in de nationale wetgeving moeten implementeren en uitvoeren. De Nederlandse regering
heeft invulling aan de KRW gegeven middels de Waterwet, die in werking is getreden op 22 december
2009. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlakte- en grondwater en verbetert ook de
samenhang tussen het waterbeleid en ruimtelijke ordening. De visies met betrekking tot het
waterbeleid worden door de verschillende bestuurslagen in diverse plannen beschreven. Het Rijk stelt
een Nationaal Waterplan op, de provincies maken Regionale Waterplannen en de Waterschappen
leggen hun visie vast in de Waterbeheerplannen.

Het Nationaal Waterplan 2009 – 2015 (NWP) is het rijksplan voor het Nederlandse waterbeleid. In het
NWP zijn de maatregelen beschreven die in de periode van 2009 – 2015 genomen moeten worden om
Nederland veilig en leefbaar te houden, de kansen die water biedt te benutten en om te komen tot
een duurzaam waterbeheer. De taak aan de provincies is om deze visie en streefbeelden door te
vertalen naar de Regionale Waterplannen.

Het beleid van de provincie Noord-Brabant richt zich op het bereiken en in stand houden van
watersystemen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daarbij zijn
economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is het hebben en houden van
een veilige en bewoonbare provincie een randvoorwaarde.

De Structuurvisie 2010 – Partiële herziening 2014 van de provincie Noord-Brabant treed naar
verwachting 1 maart 2014 in werking. In de structuurvisie komen over het onderwerp water de
volgende aspecten aan bod:
     Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; Bij toekomstige ontwikkelingen in stad
        en land wil de provincie dat het patroon van beken en kreken beter beleefbaar wordt.
        Daarnaast worden water-, natuur- en recreatieve ontwikkelingen in de toekomst beter
        afgestemd op de samenbindende waterstructuur en het systeem wordt meer ingericht op de
        gevolgen van klimaatverandering. De ecologische hoofdstructuur wordt versterkt door meer
        verbinding te maken tussen het natuursysteem en het watersysteem. Positieve gevolgen
        hiervan zijn o.a. een verbetering van de natuurgebieden, de biodiversiteit en de
        landschappelijke en recreatieve kwaliteit van Noord-Brabant. Daarnaast wordt door ruimte te
        bieden aan economische en sociaal-culturele ontwikkelingen bijgedragen aan investeringen in
        behoud en ontwikkeling van natuur en daarmee aan de realisatie van de ecologische
        hoofdstructuur.
     Een betere waterveiligheid door preventie; Er wordt getracht de watervoerende capaciteit van
        het winterbed te vergroten in combinatie met het concept van een doorbraakvrije dijk, om zo



Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                        24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>        de waterveiligheid preventief te verbeteren. Daarnaast zal er op lange termijn een aantal
        gebieden gereserveerd worden voor de verruiming van de grote rivieren.
       Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; De provincie gaat ervan uit dat de
        wateroverlast in de regionale watersystemen in 2015 grotendeels aangepakt is, waarbij de
        trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ als uitgangspunt geldt. Daarnaast ziet de provincie
        kansen om met behulp van brongebieden de natuur te ontwikkelen en droogte te bestrijden.

De watertoets en de wijze waarop de provincie daar mee omgaat is beschreven in het Provinciaal
Water Plan (PWP). Provinciale Staten hebben op 20 november 2009 het Provinciaal Waterplan 2010 –
2015 ‘Waar water werkt en leeft’ vastgesteld. Het doel van dit plan is dat het water bijdraagt aan een
gezonde omgeving voor mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor
economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Gemeenten en waterschappen dienen




hun waterbeleid te baseren op de uitgangspunten die de provincie in hun PWP stelt.
Figuur 12: Uitsnede PWP-plankaart 1 ‘Waterhuishoudkundige functies’

De locatie is, zoals te zien is op Figuur 13, niet gelegen in een gebied voor hoogwaterbescherming,
een regionaal waterbergingsgebied, ruimte voor watersysteemherstel, natte natuurparel of
beschermingszone natte natuurparel, beschermingszone innamepunt drinkwater of wijstgebied.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Figuur 13: Uitsnede PWP-plankaart 2 ‘Structuurvisie water’

Waterschap Brabantse Delta is de beheerder van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het grond-
en oppervlaktewater in de omgeving van het plangebied.

5.1.2   Bestaande waterhuishoudkundige situatie
In de bestaande waterhuishoudkundige situatie wordt het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard
geloosd op het gemeentelijk riool. Huishoudelijk afvalwater uit de bedrijfswoning komt hier ook
terecht. Dit afvalwater bedraagt circa 200 m3 per jaar. Het reinigingswater van de stallen wordt
afgevoerd naar de drijfmestkelders. Percolaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de
drijfmestkelders. Voor het overige wordt er uit de inrichting enkel niet-verontreinigd hemelwater
geloosd. Dit hemelwater is afkomstig van regenwater dat op de daken en erfverharding valt.
Gemiddeld valt er jaarlijks 0,8 m3 niet-verontreinigd hemelwater per m2 verhard oppervlak. Het niet-
verontreinigde hemelwater vloeit af naar omliggende gronden/oppervlaktewater. Op het bedrijf wordt
aandacht besteed aan het schoonhouden van het verhard oppervlak. Er is sprake van good-house-
keeping management. De erfverharding en de daken worden zo vaak als voor de goede orde
noodzakelijk is schoongehouden. Op het bedrijf vinden geen bijzondere activiteiten plaats die ertoe
kunnen leiden dat er stoffen in aanraking kunnen komen met het hemelwater.

5.1.3   Beoogde waterhuishoudkundige situatie
Waterschap Brabantse Delta is de beheerder van de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en
oppervlaktewater binnen het plangebied. Middels de Keur van Brabantse Delta is bepaald bij welke
ontwikkelingen mitigerende maatregelen getroffen moeten worden. Deze mitigerende maatregelen
kunnen onder andere bestaan uit het treffen van een retentievoorziening. Onderhavige locatie is
gelegen in een peil beheerst gebied. Voor de in de Brabantse Delta gelegen peil beheerste gebieden
geldt een bergingscapaciteit van 604 m³/hectare toename verharding op kleigrond, waarbij de
waterafvoer via puntlozing wordt gerealiseerd.

Vanaf de peildatum 1 september 2005 is inclusief de beoogde ontwikkeling sprake van een toename
van verharding met versnelde afvoer ter grootte van 2.795 m2. De erfverharding is hierbij niet

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                          26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>inbegrepen. Deze wordt in de berekening niet meegenomen daar hemelwater dat neerkomt op
erfverharding middels afschot afvloeit naar omliggende gronden waarna het kan infiltreren in de
bodem. De toename verhard oppervlak met puntlozing moet bij onderhavige situatie gecompenseerd
worden omdat deze groter is dan 2.000 m².

Als mitigerende maatregel is gekozen voor de aanleg van een retentiesloot. De locatie van de sloot is
aangegeven op de landschappelijke inpassing in de bijlage van voorliggende toelichting. De grootte
van de retentiesloot zal ca. 169 m³ bedragen (som: 0,2795 m2 x 604 m³).

Voor de bepaling van de diepte van de retentievoorziening, wanneer deze in de grond is gelegen,
dient bepaald te worden wat de gemiddelde hoogste grondwaterstand is op de plaats waar de
retentievoorziening komt te liggen. Dit kan aan de hand van de waterkaart van Noord-Brabant, te zien
in onderstaande afbeelding. De GHG op de plaats van de retentievoorziening is in onderhavig initiatief
is gemiddeld 100 cm -mv.

Er zal tevens een overloopvoorziening gerealiseerd worden naar een bestaande sloot.




Figuur 14: Uitsnede kaart Wateratlas

5.2 Natuur
Voorafgaand aan de gewenste wijziging dient onderzocht te worden of er sprake is van een aantasting
van wettelijk beschermde natuurwaarden op basis van de groene wet- en regelgeving. Onderstaand
zijn de diverse aspecten ten aanzien van natuurwaarden beschreven.

EHS
De locatie aan de Geraniumstraat 53 is niet gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, zoals
opgenomen in de provinciale Verordening ruimte. Het dichtstbijzijnde gebied is gelegen op een
afstand van 1.935 meter. Gezien de afstand zijn met de uitbreiding geen negatieve effecten te
verwachten op dit gebied.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Figuur 15: Uitsnede plankaart Vr 2014: Natuur en landschap

Flora en Fauna
In Nederland komen ongeveer 30.000 soorten dieren en planten voor. Sinds april 2002 regelt de
Flora- en Faunawet de bescherming van circa 500 in het wild voorkomende soorten inheemse planten
en dieren. In de Flora- en Faunawet is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood,
gevangen of verontrust mogen worden en plantensoorten niet geplukt, uitgestoken of verzameld
mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende
dieren en planten. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten
en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren.

Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten gaat het primair om
soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, doordat:
      Zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van planten);
      Zij verstoord worden (toename van geluid of licht);
      Hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden.

Afhankelijk van de voorgestane activiteiten op de planlocatie en de aangetroffen soorten geldt een
vrijstelling of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hierbij geldt dat de regeling strikter is bij
een zeldzame soort en ingrijpende activiteit. Vogels zijn in Nederland op gelijke wijze beschermd,
waarbij geldt dat vooral in het broedseizoen (15 maart – 15 juli) sprake kan zijn van verontrusten,
doden of verstoren van nestplaatsen.

De soortenbeschermende werking is dus rechtstreeks opgenomen in de Flora- en Faunawet. Gelet op
de aard van het initiatief aan de Geraniumstraat 53, dient met name bepaald te worden of ter plaatse
van de te realiseren vergroting van het bouwvlak beschermde natuurwaarden (rode lijst soorten) zijn
te vinden, die verstoord zouden kunnen worden. Verboden handelingen dienen desondanks zoveel
mogelijk te worden voorkomen en handelingen mogen niet leiden tot aantasting van de gunstige staat
van instandhouding. Het (onopzettelijk) doden, verwonden of verontrusten van deze soorten dient zo
veel mogelijk voorkomen te worden. Gezien het huidige intensieve gebruik van de landbouwgronden
grenzend aan het bestaande bouwvlak is de aanwezigheid van beschermde of bijzondere soorten niet
te verwachten.

Door middel van de Flora- en faunascan van Arcadis is gekeken of de werkzaamheden voor het
realiseren van de beoogde situatie een bedreiging vormt voor de beschermde diersoorten.
Geconcludeerd kan worden dat er geen ontheffing noodzakelijk is in het kader van de Flora- en
Faunawet.

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                             28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Figuur 16: Flora- en Fauna scan Arcadis

Kwetsbare gebieden
In het activiteitenbesluit zijn regels gesteld voor het oprichten en uitbreiden van veehouderijen die zijn
gelegen in of op minder dan 250 meter van een (zeer) kwetsbaar bos- of natuurgebied. Deze
bedrijven mogen hun bedrijf slechts uitbreiden indien de ammoniakemissie na uitbreiding niet hoger is
dan het gecorrigeerde emissieplafond. Wanneer de ammoniakemissie op grond van de geldende
vergunning/melding lager is dan het gecorrigeerd emissieplafond, mag de ammoniakemissie na
uitbreiding niet hoger zijn dan de vergunde ammoniakemissie.

Het emissiebeleid krijgt vorm in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen. In het Besluit
huisvesting worden maximale emissiewaarden vastgesteld, waaraan stallen moeten voldoen. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen bestaande stallen en nieuw- of verbouw van stallen. Nieuw te bouwen
stallen en te verbouwen stallen moeten per direct voldoen aan de maximale emissiewaarde, voor
bestaande stallen geldt een overgangstermijn. Dit beleid moet ervoor zorgen dat de totale
ammoniakemissie vanuit stallen vermindert, zodat ook de achtergronddepositie lager wordt. De
Regeling ammoniak en veehouderij is een ministeriële regeling, waarin met name emissiefactoren
voor stalsystemen worden vastgelegd.

De inrichting is gelegen op meer dan 250 meter van een kwetsbaar gebied, zie onderstaande
afbeelding. De afstand tot het dichtstbijzijnde kwetsbare gebied bedraagt circa 3,1 km. Uitbreiding is
derhalve mogelijk in dit kader.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Figuur 17: Uitsnede WAV-kaart

Besluit huisvesting
Bij de bouw van nieuwe stallen dient direct voldaan te worden aan het Besluit huisvesting. Hierbij
worden maximale emissiewaarden gegeven per diercategorie waaraan voldaan moet worden. Voor de
hoofdcategorie rundvee gelden de volgende normen, voor vrouwelijk jongvee zijn geen normen
opgenomen:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar    9,5 x 200 = 1.900 kg

De maximale toegestane emissie voor de melk- en kalfkoeien is voor dit bedrijf 1.900 kg NH3/jaar.
Door de toepassing van emissiearme vloeren is de totale uitstoot van ammoniak op het bedrijf 1.755,8
kg NH3/jaar en wordt derhalve voldaan aan het Besluit huisvesting.

Natuurbeschermingswet 1998
In de directe omgeving van het plangebied liggen geen beschermde Natura 2000-gebieden en
Beschermde Natuurmonumenten.

Het meest nabij gelegen Natura 2000 gebied, Biesbosch, is gelegen op circa 3,5 km afstand van het
bouwvlak in de nieuwe situatie. Dit gebied is gelegen ten noorden van de projectlocatie. Het
dichtstbijzijnde Beschermde Natuurmonument, Kooibosje Terheijden, is gelegen op 3,1 km van het
bouwvlak.

De effecten op deze gebieden worden beoordeeld in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.
Een aanvraag natuurbeschermingswetvergunning is ingediend 20 maart 2013. Met onderhavige
ontwikkeling vindt een kleine stijging van de stikstofdepositie op de voor verzuring gevoelige gebieden
plaats.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13-11-2013 een aantal uitspraken
gedaan die vergaande consequenties heeft voor de werking van de depositiebank, maar vooral voor
de vulling van de depositiebank (uitspraak: 201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2
en 201303816/1/R2). Dit heeft tot gevolg dat momenteel onvoldoende saldo beschikbaar is in de
depositiebank voor alle gebieden in Noord-Brabant en dit ook niet meer voorhanden zal komen.



Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Derhalve heeft initiatiefnemer gekozen om de beperkte toename aan stikstofdepositie ten opzichte
van de relevante uitgangssituaties extern te salderen. Na externe saldering is met zekerheid te stellen
dat er geen sprake is van toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden of Beschermde
Natuurmonumenten.

Op basis van het Alterra-rapport (nr. 2359) kan worden geconcludeerd dat de stikstofdepositie vanuit
het bedrijf aan de Geraniumstraat 53 te Made geen negatieve effecten heeft op de
instandhoudingsdoelstellingen van de vogelsoorten in de nabijgelegen Vogelrichtlijngebieden.
Bovendien zijn er vanwege de zeer ruime afstand geen andere negatieve effecten van het bedrijf,
zoals verdroging, verstoring e.d., op de gebieden.

5.3 Bedrijfshinder
Ter bescherming en vergroting van de leefkwaliteit dient er een ruimtelijke scheiding
aangebracht te worden tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. De locatie aan de
Geraniumstraat 53 is gelegen buiten de bebouwde kom. Er bevindt zich in de nabije omgeving
agrarische bedrijvigheid, woningen en niet-agrarische bedrijven. Uit de diverse wettelijke kaders volgt
of het agrarische bedrijf hinder geeft voor de omliggende functies. Voor deze aspecten gelden normen
in het kader van het Activiteitenbesluit waaraan moet worden voldaan. Uit de rest van dit hoofdstuk
blijkt tevens dat er geen hinder van het bedrijf plaatsvindt voor de omliggende functies.
Hinder afkomstig van niet-agrarische bedrijvigheid voor de activiteiten in het plangebied aan de
Geraniumstraat 53 is niet aan de orde.

Geur
Voor rundveehouderijen zijn geen emissiefactoren voor geur vastgesteld. Conform artikel 3.117 van
het activiteitenbesluit gelden voor deze bedrijven vaste afstanden tussen het dierverblijf en
geurgevoelige objecten. De afstand dient minimaal 100 meter te zijn tot objecten binnen de kom en
50 meter naar objecten buiten de kom.

Tevens is in artikel 3.119 opgenomen dat de minimale afstand tot een geurgevoelig object vanaf de
gevel van het dichtstbijzijnde dierenverblijf ten minste 50 meter moet bedragen voor geurgevoelige
objecten binnen de bebouwde kom en 25 meter voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde
kom.

Het dichtstbijzijnde gevoelige object Geraniumstraat 55 is gelegen buiten de bebouwde kom.
De gemeente Drimmelen heeft geen eigen geurverordening vastgesteld.

De geurgevoelige objecten zijn gelegen op meer dan 50 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt en
25 meter van het dierenverblijf, derhalve wordt voldaan aan de regels uit het activiteitenbesluit voor
wat betref het aspect geur.

5.4 Geluid
In voorliggende situatie is geen sprake van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, het betreft
namelijk nieuwe stallen en sleufsilo’s. De regels uit het Activiteitenbesluit zijn derhalve van toepassing.

In de inrichting vinden activiteiten plaats welke een geluidsuitstraling hebben naar de omgeving
(voornamelijk transportbewegingen van en naar de inrichting). De eventuele geluidbelasting als
gevolg van de bedrijfsvoering is dermate laag dat deze geen invloed heeft op de geluidsgevoelige
objecten in de omgeving. In de beoogde situatie zal aan de normen zoals opgenomen in het
Activiteitenbesluit voldaan worden.

5.5 Luchtkwaliteit
In het kader van de planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de
wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op de luchtkwaliteit in de
omgeving als gevolg van de nieuwe ontwikkeling, als ook de toetsing aan de eisen in beeld te worden
gebracht.

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                             31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>De luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
• een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), dat in werking is getreden op 1 augustus nadat de EU
derogatie (verlenging van de termijn waarbinnen luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn) heeft
verleend.

ISL3a
Met behulp van het rekenprogramma ISL3a is een fijnstofberekening gemaakt van de gewenste
situatie. Door middel van het invullen van de invoergegevens (brongegevens en gegevens
beschermde objecten) wordt berekend wat de fijnstofconcentratie (microgram/m³) en het aantal
overschrijdingsdagen ter plaatse van de rekenpunten is. De invoergegevens zijn conform de
handreiking V-stacks Vergunning tot stand gekomen.

In de bijlage van voorliggende toelichting zijn de invoergegevens en rekenresultaten bijgevoegd.
Hieronder een samenvatting van de resultaten:
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt 40 µg/m3.
In de aangevraagde situatie bedraagt de concentratie ten hoogste 23,94 µg/m3.
Tevens geldt voor fijnstof een maximum aantal toegestane overschrijdingsdagen. Dit betreft het
maximale aantal toegestane dagen waarbij de (24-) uurgemiddelde concentratie overschreden mag
worden. De grenswaarde van het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie
van 50 µg/m3 bedraagt 35 overschrijdingsdagen.
In de aangevraagde situatie bedraagt het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde
concentratie van 50 µg/m3 maximaal 13,7 dagen.

Op basis van de rekenresultaten is te concluderen dat ruim onder de gestelde grenswaarden met
betrekking tot Wet luchtkwaliteit wordt gebleven. Ook ten aanzien van de het begrip goede ruimtelijke
ordening kan geconcludeerd worden dat, door het voldoen aan de grenswaarden, in voldoende mate
is aangetoond dat ter plaatse sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

5.6 Bodemkwaliteit
Binnen de inrichting vinden een aantal potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden
potentieel bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. In het Activiteitenbesluit zijn
voorwaarden opgenomen waar het bedrijf aan moet voldoen om de bodem te beschermen. De
ondernemer heeft diverse bodembeschermende maatregelen en voorzieningen getroffen, zoals
vloeistofdichte lekbakken, vloeistofkerende vloeren en mestdichte uitvoering van de mestopslag.
Hierdoor blijkt dat de beschreven technische maatregelen en voorzieningen er toe leiden dat er een
verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging ontstaat.

Verder dient de bodem geschikt te zijn voor de beoogde functie. In dit geval gaat het om de
huisvesting voor rundvee en opslag van voer. De nieuwe stallen zullen aansluitend aan de bestaande
stal gerealiseerd worden. De bestaande stal heeft op het aspect bodemkwaliteit altijd goed
gefunctioneerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor de nieuwe ontwikkeling bodemonderzoek
niet noodzakelijk is.

5.7 Externe veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met
gevaarlijke stoffen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling
externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het besluit legt
veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein.
Het besluit heeft betrekking op het gebruik, de opslag en de productieve gevaarlijke stoffen van


Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>inrichtingen. Verder heeft het besluit betrekking op het transport van gevaarlijke stoffen en het
gebruik van luchthavens.

Gezien de aard van de voorgenomen activiteiten (exploitatie van een melkveehouderij) op de
planlocatie is het Bevi niet van toepassing. De werkzaamheden omvatten niet het gebruik, opslag of
vervoer van gevaarlijke stoffen.

Na analyse van de risicokaart, blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn in de nabijheid
van het plangebied waardoor mogelijke belemmeringen zouden kunnen ontstaan. Op het bedrijf aan
de Adellaan 4 (dichtstbijzijnde locatie met gevaarlijke stoffen) zijn wel gevaarlijke stoffen aanwezig,
echter bevindt deze locatie zich ver buiten het plangebied (ca. 1,5 km).




Figuur 18: Uitsnede risicokaart Noord-Brabant

Geconcludeerd kan worden dat er voor dit project geen belemmeringen zijn vanuit het oogpunt van
externe veiligheid.

5.8    Volksgezondheid
Gezondheidsrisico’s zijn een optelsom van blootstelling, gevaar en impact. Bij blootstelling wordt er
gekeken hoeveel ziekteverwerker een persoon binnen moet krijgen om geïnfecteerd te raken of ziek
te worden. Gevaren zijn er in diverse vormen, zoals biologisch (bijv. ziekteverwekkende bacteriën),
chemisch (bijv. diergeneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen) of fysisch (zoals elektriciteit of ter plaatse
gewond raken). Impact staat voor de grootte van het effect dat veroorzaakt wordt.

Voordat een omgevingsvergunning, activiteit milieu, verleend wordt, moet het beoogde initiatief van
de veehouderij getoetst worden aan diverse milieuaspecten, zoals ammoniakuitstoot, geur, fijnstof,
aanwezigheid en gebruik van gevaarlijke stoffen, aan- en afvoer van meststoffen, geluid,
brandveiligheid, etc. Door diverse wetten is voorgeschreven wat de maximale grenswaarden zijn
waaraan een veehouderij moet voldoen. Indien een veehouderij niet voldoet, zal een vergunning dus
niet verleend worden. Er mag vanuit worden gegaan dat de grenswaarden die in de wet zijn
opgenomen de volksgezondheid in voldoende mate beschermen.

Bij naleving van de milieuwetgeving, het volledig benutten van de technische mogelijkheden en het
management van de hygiënebarrière worden de volksgezondheidsrisico’s bij het initiatief tot een
minimum beperkt.

Er zijn reeds diverse onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke relatie tussen (intensieve) veehouderij
en volksgezondheid. Het laatste onderzoek dateert van november 2012 en heeft geen relatie kunnen
aantonen. In dit onderzoek is echter wel het advies gegeven om vervolgonderzoek uit te voeren. De
huidige gegevensbasis is namelijk nog te smal voor conclusies over oorzakelijke kwantitatieve

Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                            33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>verbanden tussen het optreden van gezondheidsproblemen en blootstelling aan specifieke
componenten in diverse stoffen. Zonder nader onderzoek is over het aspect volksgezondheid dus geen
uitsluitsel te geven.

Vooralsnog wordt er derhalve getoetst aan de wettelijke grenswaarden voor diverse stoffen, zoals
geur en fijnstof. Daar deze grenswaarden nationaal zijn vastgesteld en de beoogde bedrijfsopzet
hieraan voldoet, mag er vanuit worden gegaan dat deze waarden de volksgezondheid afdoende
beschermen.

5.9 Totaalbeeld milieu aspecten
Uit de toelichting blijkt dat de beoogde ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op het milieu. De
bouwvlakvergroting voldoet dan ook aan de voorwaarden.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>6 Juridische planbeschrijving
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de juridische regeling van dit bestemmingsplan.

6.1 Inleiding
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten bestemmingsplannen op te stellen. In de Wro
en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een
bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan. Het gaat om een verbeelding met planregels en een
toelichting daarop. Daarnaast biedt zowel de Wro als het Bro opties voor een nadere juridische
inrichting van een bestemmingsplan. Hierbij moet worden gedacht aan de toepassing van
afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van nadere eisen.
Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de komende
tien jaar. Dat is in principe de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.

6.2 Algemene toelichting verbeelding
Op de plankaart is de bestemming van de in het plan begrepen gronden aangewezen en begrensd.
Voor de benaming en de kleurstelling is aangesloten bij het moederplan bestemmingsplan
Buitengebied inclusief wijziging.

6.3 Algemene toelichting regels
Het juridisch bindende onderdeel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en regels. De
regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en
gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een
ondersteunende rol voor de toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van de
bestemmingen. Verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende onderdeel van
het bestemmingsplan.

Bij bestemmingsplannen gaat het om de belangen van burgers en bedrijven. Zij dienen zich snel en
op eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische mogelijkheden en
beperkingen op één of meerdere locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen
van belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien. Hierbij kan
gedacht worden aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de planbeoordeling en het
monitoren van beleid.

De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn
opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. De SVBP geeft bindende standaarden voor de
opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zo ook voor de planregels.

Bij het opstellen van de regels is aangesloten bij het bestemmingsplan “Buitengebied” van de
gemeente Drimmelen, welke is vastgesteld op 13 maart 2014.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>7 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid
7.1 Economische uitvoerbaarheid
De voorgestane ontwikkeling aan de Geraniumstraat 53 te Made betreft een particulier initiatief. De
met de ontwikkeling gepaard gaande kosten worden dan ook gedragen door de desbetreffende
particuliere initiatiefnemer. Hiermee is de financiële haalbaarheid voor de gemeente gegarandeerd. Dit
plan heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. De economische uitvoerbaarheid is
hiermee voldoende aangetoond. Ten behoeve van de realisering en het behouden van de
landschappelijke inpassing zal een anterieure overeenkomst met de gemeente gesloten worden.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het plan maatschappelijk
draagvlak heeft. In dat kader is de gelegenheid tot inspraak geboden. Voor het gewenste initiatief
dient een bestemmingsplan te worden vastgesteld, conform artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro).

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegd. Tijdens
deze periode van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken.

Binnen 12 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, moet de gemeente
beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierbij worden eventuele zienswijzen in acht
genomen.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Binnen
deze 6 weken kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar hebben gemaakt bij het
ontwerp of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om
tijdig zienswijzen kenbaar te maken, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

Als er geen beroep wordt ingesteld, dan is het bestemmingsplan daags na afloop van de
beroepsperiode onherroepelijk.

De maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt derhalve aangetoond wanneer alle zienswijzen zijn
verwerkt in het definitieve bestemmingsplan en deze is vastgesteld.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                          36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>8 Bijlagen
Bij   voorliggende toelichting behoren de volgende bijlagen:
1.     Situatietekening;
2.     Landschappelijk inpassingsplan, Van Dun Advies BV;
3.     Economische onderbouwing kwaliteitsverbetering landschap, adviesbureau Verschel d.d. 06-02-
       2014;
4.     AAB advies d.d. 05-11-2013;
5.     Archeologisch rapport, ArcheoPro d.d. april 2014;
6.     Toelichting BZV, Van Dun Advies BV d.d. 24-07-2014;
7.     Verslag omgevingsdialoog, d.d. 12-06-2014;
8.     Invoergegevens en rekenresultaten ISL3a-berekening.




Bestemmingsplan ‘Geraniumstraat 53’ te Made                                                          37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                    LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN
                                                                                    De landschappelijke inpassing van het
                                                                                    beoogd initiatief aan de Geraniumstraat 53 te
                                                                                    Made wordt afgestemd op de kwaliteiten en
                                                                                    kenmerken van het ter plaatse aanwezige
                                                                                    landschap. Hierbij is aangesloten bij de
                                                                                    Structuurvisie ‘Landschappelijke kwaliteit
                                                                                    buitengebied'.
                   �P����G�N
                       ��AR                                                         Huidige situatie
                    OVE������G��I�D                                                 Onderhavige locatie is gelegen in het buiten-
                                                                                    gebied van de gemeente Drimmelen, ten
                                                                                    noorden en net buiten de kern van Made.
                                                                                    Conform de structuurvisie is de locatie op de
                                                                                    rand van de zandgronden gelegen, tegen
                                                                                    het overgangsgebied naar de open zeeklei-
                                                                                    gebieden in de polder. Kenmerken van de
                                                                                    zandgronden zijn het kleinschalige landschap
                                                                                    waarin sporadisch bebouwing (boerenerven
                                                                                    en lintbebouwing), houtwallen, boomsingels
                                                                                    en open akkercomplexen elkaar afwisselen.
                                                                                    De zeekleigebieden worden juist gekenmerkt
                                                                                    door grootschalige akkers, openheid en
                                                                                    relatief weinig houtopstanden en bebouwing.

                                                                                    Landschappelijke inpassing
�P����G�N                                                                           Naar aanleiding van de ligging aan de rand
    ��AR                                                                            van het zandlandschap, en grenzend aan het
 OVE������G��I�D                                                                    overgangsgebied, is er gekozen om de zuid-
                                                                                    en westzijde van het bedrijf aansluiting te
                                                                                    laten vinden bij het kleinschalige zandland-
                                                                                    schap. De perceelsgrenzen worden aan deze
                                                                                    zijden beplant middels een houtwal met
                                                                                    inheems beplanting en solitaire eiken, welke
                                                                                    de grens van het boerenerf benadrukt. Om
                                                                                    het zicht op de achterliggende weilanden en
                                                                                    de goede beluchting van de stal te behou-
                                                                                    den, zal de houtwal een hoge mate van
                                                                                    transparantie hebben (lage beplantingsdicht-
                                                                                    heid). Het zicht op de weilanden is belangrijk
                                                                                    in verband met de controle op de te bewei-
                                                                                    den koeien.

                                                                                    De noordzijde vindt aansluiting bij het over-
                                                                                    gansgebied, waarbij enkel een groepje
                                                                                    solitaire eiken op de hoek van het perceel
                                                                                    wordt geplaatst. De afwisseling van open- en
                                                                                    geslotenheid wordt hierbij benadrukt.

                                                                                    De tuin bij de bedrijfswoning maakt onderdeel
                                                                                    uit van het boerenerf ter plaatse. Deze zorgt
                                                                                    voor een fraaie entree vanaf de Geranium-
      ��U� ��L                                                                      straat aan de oostzijde van het bedrijf.
       B���D������G
      �L���S�����G
           ��������S���P
      (GR��S �OER�NERF )                        RET�N�I����OT
                                                  ��N PER�E���GR��S


                                                                                                                                 Dorpsstraat 54          5113 TE ULICOTEN
                                                                                                                                 Tel.: (013) 519 94 58   www.vandunadvies.nl
                                                                                                                                 Fax: (013) 519 97 27    info@vandunadvies.nl

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN (SCHETSPLAN) ‘GERANIUMSTRAAT 53 MADE’   1 : 1000   | ONTWERP | BOUW | MILIEU | BRAND | RUIMTELIJKE ORDENING | BOUWBEGELEIDING |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                              BEPLANTINGSPLAN
                                                                                              De landschappelijke inpassing van het beoogd initiatief aan de
                                                                                              Geraniumstraat 53 te Made is concreet gemaakt middels
                                                                                              onderhavig beplantingsplan. Hierbij is aangesloten bij de
                                                                                              Structuurvisie ‘Landschappelijke kwaliteit buitengebied', waar in
                                                                                              bijlage 3 de sortimentslijst van inheemse beplanting opgeno-
                                                                                              men is. De samenstelling van de houtwal is gekozen op basis
                                                                                              van de ter plaatse aanwezige zandgronden.


                                                                                              Samenstelling houtwal
                                                                                              Struweelwal (breedte 8 - 10 m, plantafstanden 1,67 m kruisverband)
                                                                                              plantmateriaal                                                   m2                     st / m2          aantal
                                                                                                                                                              2363                        0,36           850
                                                                                              20% Sleedoorn 80-100 (Prunus spinosa)                                                                      170
                                                                                              10% Zwarte Els 100-125 (Alnus glutinosa)                                                                    85
                                                                                              10% Veldesdoorn 80-100 (Acer campestre)                                                                     85
                                                                                              10% Gelderse Roos 60-100 (Viburnum opulus)                                                                  85
                                                                                              20% Hazelaar 60-100 (Corylus avellana)                                                                     170
                                                                                              10% Krent 80-100 (Amelanchier lamarckii)                                                                    85
                                                                                              20% Wilde Kardinaalsmuts 80-100 (Euonymus europaeus)                                                       170


                                                                                              Solitaire bomen (h.o.h. 10 m)
                                                                                              Plantmateriaal                                                           stuks

                                                                                              Zomer eik 350-450 (Quercus Robur)                                          24




                                                                                              Plantafstanden struweelwal




                                                                                                                                                         8,0
                                                                                                                                                          0-
                                                                                                                                                           10
                                                                                                                                                               ,00
                                                                                                                                                                m
                                                                                                                                                  1,67




                    8m




                                                                                                                                                                1,67
                                                                            10 m




                                                                                                                                                                         Dorpsstraat 54          5113 TE ULICOTEN
                                                                                                                                                                         Tel.: (013) 519 94 58   www.vandunadvies.nl
                                                                                                                                                                         Fax: (013) 519 97 27    info@vandunadvies.nl

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN (BEPLANTINGSPLAN) ‘GERANIUMSTRAAT 53 MADE’          1 : 1000                         | ONTWERP | BOUW | MILIEU | BRAND | RUIMTELIJKE ORDENING | BOUWBEGELEIDING |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Economische onderbouwing kwaliteitsverbetering van
het landschap conform 2.2 Verordening Ruimte voor de
locatie:

Geraniumstraat 53 te Made                                                           Boschoven 5
                                                                                    5111 XG Baarle-Nassau

6 februari 2014                                                                     T: +31 (0)13 590 69 50
                                                                                    M: +31 (0)6 24 19 91 11

                                                                                    info@verschel.nl
                                                                                    www.verschel.nl


Waardevermeerdering
                                                                ha
Opp bouwvlak bestaand                                       1,1400
Opp bouwvlak nieuw                                          1,5000
Vergroting bouwvlak totaal                                  0,3600

                                           € per ha             ha
Waarde cultuurgrond                         64.500 x        0,3600 =            23220
Waarde nieuw bouwvlak                      250.000 x        0,3600 =            90000
Waardevermeerdering                                                        € 66.780,00

Investering
Investering op basis van redelijkheid         20% x         66780 =        € 13.356,00 ‐‐>   € 13.356,00

Waardedaling ondergrond groenelement
                                                                             opp in ha
Oppervlakte aan nieuwe groenelementen                                          0,2363

                                           € per ha             ha
Waarde cultuurgrond                         64.500 x        0,2363 =         15241,35
Waarde groenelement                           5.000 x       0,2363 =          1181,50
Waardevermindering ondergrond                                              € 14.059,85 ‐‐>   € 14.059,85

Kwaliteitsverbetering landschap
A. Solitaire bomen
Plantmateriaal: Zomereik (Quercus robur)              totaal aantal st.            24
Geveerde spil 350‐450
                                                 st           € / st
Kosten boompalen en boomband                    24    x         6,5    =     € 156,00 ‐‐>        € 156,00
                                                 st           € / st
Kosten plantmateriaal                           24    x        150     =    € 3.600,00 ‐‐>     € 3.600,00
                                                 st           € / st
Kosten inboeten                                   2   x        150     =     € 300,00 ‐‐>        € 300,00
                                              uren          € / uur
Kosten aanplant                                 15    x          35    =     € 525,00 ‐‐>        € 525,00
                                              uren          € / uur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Kosten onderhoud gemiddeld per jr              8 x       35 =             € 280,00
                                               € kap.factor
Onderhoud gekap. met factor 10               280 x       10 =            € 2.800,00 ‐‐>    € 2.800,00
                                                                                           € 7.381,00

B. Houtwal
Plantmateriaal :                              m²          st / m²            aantal
                                            2363             0,36              850

20% Sleedoorn 80‐100 (Prunus spinosa)                                          170
10% Zwarte Els 100‐125 (Alnus glutinosa)                                        85
10% Veldesdoorn 80‐100 (Acer campestre)                                         85
10% Gelderse Roos 60‐100 (Viburnum opulus)                                      85
20% Hazelaar 60‐100 (Corylus avellana)                                         170
10% Krent 80‐100 (Amelanchier lamarckii)                                        85
20% Wilde Kardinaalsmuts 80‐100 (Euonymus europaeus)                           170 +
Totaal bosplantsoen                                                            850

Kosten plantmateriaal                           st          € / st
Totaal plantsoen                              850    x       0,65    =    € 552,50 ‐‐>      € 552,50
Kosten inboeten                                 st          € / st
Totaal plantsoen                               50    x       0,65    =     € 32,50 ‐‐>        € 32,50
                                             uren         € / uur
Kosten aanplant                                16    x         35    =    € 560,00 ‐‐>      € 560,00
                                             uren         € / uur
Kosten onderhoud gemiddeld per jr                8   x         35    =    € 280,00
                                                 €     kap.factor
Onderhoud gekap. met factor 10                280    x         10    =   € 2.800,00 ‐‐>    € 2.800,00
                                                                                           € 3.945,00
Totaal
Totale investeringskosten ten behoeve kwaliteitsverbetering                               € 25.385,85
Benodigde investering ten behoeve van bedrijfsuitbreiding                                 € 13.356,00 ‐/‐
Extra kwaliteitswinst                                                                     € 12.029,85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>      ArcheoPro Archeologisch rapport
                 Nr 14005

         Geraniumstraat 53, Made
            Gemeente Drimmelen
  Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);
Bureauonderzoek, karterend booronderzoek en
            oppervlaktekartering




                    Richard Exaltus
                     Joep Orbons


                   April 2014



                            ArcheoPro
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.                    ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 2




                                      ArcheoPro Archeologisch rapport
                                                 Nr 14005

                               Geraniumstraat 53, Made
                                  Gemeente Drimmelen
                        Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);
                      Bureauonderzoek, karterend booronderzoek en
                                  oppervlaktekartering




Colofon
Opdrachtgever: Van Dun Advies, Dorpsstraat 54, 5113 TE Ulicoten
Status: versie 09-04-2014

Projectcode : 14-001
Bestandsnaam : ArcheoPro, Geraniumstraat 53, Made, 2014 04 09
Opgesteld conform KNA 3.2
Archis onderzoeksmelding (OM nummer): 60720
Bevoegd gezag: Gemeente Drimmelen
Deskundige van het bevoegd gezag: Regio West-Brabant
Opslagplaats documentatie: Provincie Noord-Brabant

Auteur: Richard Exaltus, Joep Orbons
Projectleider : Richard Exaltus
Projectmedewerkers: Richard Exaltus, Joep Orbons, Hon Rik
Onderaannemers: nvt
Autorisatie: Drs. R.P. Exaltus; senior-archeoloog

ISSN : 1569-7363
Uitgegeven door ArcheoPro
© Copyright 2014 ArcheoPro, Eijsden

ArcheoPro
Sint Jozefstraat 45           Tel : 0(0 31) 43 3672586                  Kamer van Koophandel Limburg: 14117581
NL 6245 LL Eijsden            Fax: 0(0 31) 43 3672585                   e-mail: info@archeopro.nl
Nederland                                                               www.archeopro.nl




Versie: 09-04-2014                                                                                www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.                                                     ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 3



Inhoudsopgave:
Samenvatting .................................................................................................................................................... 4

1 Inleiding ........................................................................................................................................................ 5
1.1 Algemeen ................................................................................................................................................... 5
1.2 Locatiegegevens ......................................................................................................................................... 5
1.3 Onderzoek .................................................................................................................................................. 5
2 Bureauonderzoek........................................................................................................................................... 8
2.1 Methode en bronnen ................................................................................................................................... 8
2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem...................................................................................................... 9
2.4 Archeologie .............................................................................................................................................. 15
2.6 Historie ..................................................................................................................................................... 19
2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel .................................................................................. 24
2.8 Onderzoeksstrategie ................................................................................................................................. 26
3 Veldonderzoek ............................................................................................................................................ 27
3.1 Verrichte werkzaamheden ........................................................................................................................ 27
3.2 Resultaten oppervlaktekartering ............................................................................................................... 27
4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) ............................................................................................. 32
Archeologische tijdschaal .............................................................................................................................. 33
Bronnen .......................................................................................................................................................... 33
Literatuur ........................................................................................................................................................ 34
Bijlage 1: Boorbeschrijving ........................................................................................................................... 35




Versie: 09-04-2014                                                                                                                    www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.    ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 4



Samenvatting

Op 11 februari 2014 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)
uitgevoerd op een terrein aan de Geraniumstraat 53 te Made.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met
bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig
(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een
middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van resten uit het laat-paleolithicum en het
mesolithicum. In verband met de veenbedekking in deze perioden is de kans op
nederzettingsresten uit de periode neolithicum tot vroege-middeleeuwen, laag. Het plangebied
werd van oudsher doorsneden door twee veldwegen met daarlangs eikenschaarbos. Om deze
reden geldt ook voor bewoningsresten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd hooguit een
middelhoge verwachting binnen het plangebied. Begravingsresten uit deze periode worden
niet verwacht omdat deze met name rond kerken lagen.
Binnen het plangebied zijn 28 boringen gezet. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt
dat de bodem binnen het plangebied oorspronkelijk uit podzolbodems bestond waarvan de top
ongeveer aan het huidige maaiveld zal hebben gelegen. Hier en daar is de BC-horizont van de
podzolbodems nog bewaard gebleven. De moderne bodemverstoring reikt binnen het
plangebied tot in de BC- of de C-horizont van de oorspronkelijke bodem. Dit betekent dat
eventueel aanwezige archeologische indicatoren ten minste deels aan het maaiveld zullen
voorkomen en dat de uitvoering van een oppervlaktekartering binnen het plangebied derhalve
een effectieve methode is om dergelijk indicatoren op te sporen. Om deze reden is op het
zuidelijke- en het zuidwestelijke deel van het plangebied een oppervlaktekartering uitgevoerd.
Op het noordelijke deel van het plangebied waren voerkuilen aanwezig waarvan de wanden
zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Tijdens deze inspectie
en tijdens de oppervlaktekartering zijn slechts puin- en aardewerkresten aangetroffen die uit
de negentiende/twintigste eeuw dateren en die waarschijnlijk bemestingsafval vormen.
Op alle terreindelen waarop geen oppervlaktekartering of inspectie van kuilwanden mogelijk
was, is nageboord met een megaboor. Ook hierbij zijn geen vondsten aangetroffen die van
voor de negentiende/twintigste eeuw dateren.
In verband met het volledig ontbreken van relevante archeologische indicatoren binnen het
plangebied, is het KNA-onderdeel Waardestelling, in dit rapport niet nader uitgewerkt.
gezien de veelal diepe verstoring van de bodem en het volledig ontbreken van relevante
archeologische indicatoren binnen het plangebied, geven de resultaten van het onderzoek geen
aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het
onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij
de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 5



1 Inleiding

1.1 Algemeen
    - Opdrachtgever: Van Dun Advies, Dorpsstraat 54, 5113 TE Ulicoten
    - Geplande ingrepen: Uitbreiding van de bestaande rundveestal, de plaatsing van vier
       nieuwe sleufsilo’s, de aanleg van een groensingel en de aanleg van een
       retentievoorziening (zie figuur 2)
    - Datum uitvoering veldwerk: 11 februari 2014
    - Archis onderzoeksmelding (OM nummer): 60720
    - Opgesteld conform KNA 3.2..
    - Bevoegd gezag: Gemeente Drimmelen
    - Deskundige van het bevoegd gezag: Regio West-Brabant
    - Bewaarplaats vondsten: Provincie Noord-Brabant
    - Bewaarplaats documentatie: Provincie Noord-Brabant

1.2 Locatiegegevens
    - Provincie: Noord-Brabant
    - Gemeente: Drimmelen
    - Plaats: Made
    - Toponiem: Geraniumstraat 53
    - Globale ligging: Aan de westzijde van Made; ten westen van de Geraniumstraat
    - Hoekcoördinaten plangebied:
           o 112707 / 410404
           o 112707 / 410577
           o 112896 / 410577
           o 112896 / 410404
    - Oppervlakte plangebied: 01.51 ha
    - Eigendom: Particulier
    - Grondgebruik: Bebouwing en grasland
    - Hoogteligging: ± 1,96 m +NAP
    - Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten
    - Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het
       centrum van het plangebied

1.3 Onderzoek
Op 11 februari 2014 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)
uitgevoerd op een terrein aan de Geraniumstraat 53 te Made.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met
bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig
(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.

ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen
en is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning verleend tot het
verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van het doen van
opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek.



Versie: 09-04-2014                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.    ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 6



Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons
(senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus).




Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 7




Figuur 2: De toekomstige inrichting van het plangebied met de uitbreidingen van de
bestaande rundveestal, de plaatsing van vier nieuwe sleufsilo’s, de aanleg van een
groensingel en de aanleg van een retentievoorziening.




Versie: 09-04-2014                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 8



2 Bureauonderzoek

2.1 Methode en bronnen
Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis
vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te
verwachten archeologische waarden.
Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het
veldonderzoek worden bepaald.
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst,
dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn):

-Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
-Archeologische MonumentenKaart (AMK)
-ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS)
-Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000
-Bodemkaart 1:50.000
-Erfgoedkaart, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
-Historische topografische atlas van Noord-Brabant 1836-1843, 1:25.000
-Geomorfologische kaart 1:50.000
-Geologische kaart 1:50.000
-Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Zuid)
-Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Noord-Brabant 1:25.000
1894-1926
-Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
-Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830
-Overig historisch kaartmateriaal (indien gebruikt)
-Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische waardekaart




Figuur 3: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied.


Versie: 09-04-2014                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.     ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 9




2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem

Het plangebied ligt in het zogenaamde zuidelijk zandgebied. Dit is een relatief vlak gebied dat
nooit door landijs bedekt is geweest. Het reliëf wordt voornamelijk bepaald door grote en
kleine beekdalen en dekzandlaagten en -ruggen met plaatselijk jonge stuifzanden. In dit
gebied ligt een laag dekzand op Pleistoceen rivierzand en-grind. Deze onderliggende
rivierafzettingen bestaan hoofdzakelijk uit matig grof tot uiterst grof grindhoudend zand en
grind en worden tot de Formatie van Sterksel gerekend. Een groot deel van deze formatie is
door een verwilderd riviersysteem afgezet in het laatste deel van het Vroeg-Pleistoceen (circa
1,1 miljoen jaar BP) tot en met het Midden-Pleistoceen (circa 475.000 jaar BP). Tijdens het
Pleniglaciaal (circa 75.000 - 15.700 jaar geleden) was de ondergrond permanent bevroren
waardoor het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afstroomde. Hierdoor werden
fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en werden reeds bestaande dalen verder uitgesleten.
Deze afzettingen bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten, en
liggen in de diepere ondergrond. Deze afzettingen worden tot de Formatie van Boxtel
gerekend. Aan het einde van het Weichseliën, met name in het Laat Pleniglaciaal (circa
29.000 - 15.700 BP) en het Jonge Dryas (circa 12.745 - 11.755 BP) heerste er een poolklimaat
in Nederland. Door het ontbreken van vegetatie trad op grote schaal verstuiving op. Vanuit
het Noordzeebekken werd dekzand meegevoerd. Hierbij werden dekzanden over de
fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel) afgezet in de vorm van vlaktes,
welvingen en ruggen. Dit zand is kalkloos en goed afgerond. Tevens is het fijnkorrelig (150 –
210 micron), goed gesorteerd en arm aan grind. Deze afzettingen behoren tot het Laagpakket
van Wierden van de Formatie van Boxtel (Berendsen, 2004). In het Holoceen (11.755 jaar BP
tot heden) steeg de temperatuur. Het landijs smolt, waardoor de zeespiegel steeg. Door de
zeespiegelstijging steeg ook de grondwaterspiegel, waardoor lager liggende terreindelen
natter werden. Ter plaatse van de fluvioperiglaciale afzettingen werd de waterafvoer daarnaast
plaatselijk belemmerd door in de ondergrond aanwezige leemlagen. In de beekdalen en lokale
depressies werd veen gevormd. Het veen wordt gerekend tot het Laagpakket van
Griendtsveen (Formatie van Nieuwkoop).
Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een ontgonnen veenvlakte die al
dan niet bedekt is met zand of klei (figuur 5; legenda-eenheid 2M46). Op de uitsnede uit het
Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN; figuur 6) lijkt het plangebied aan de westelijke
uitloper van een west-oost gerichte dekzandrug te liggen. Het plangebied ligt aanmerkelijk
lager dan het del van de dekzandrug ten oosten daarvan.
Op de drogere delen van het dekzandlandschap zijn veelal veldpodzolgronden ontstaan. Deze
worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-
horizont). De B-horizont gaat veelal via een overgangslaag (de BC-horizont) over in het niet
door bodemvorming beïnvloede zand (de C-horizont). De bodemkaart geeft aan dat binnen
het plangebied waarschijnlijk laarpodzolgronden zijn gevormd in grof zand (legenda-eenheid
cHn30 op figuur 7). De laarpodzolgronden worden gekenmerkt door een humusrijke toplaag
die dikker is dan 30 cm maar dunner dan 50 cm. Het ontstaan hiervan is het gevolg van
ontginning en/of bemesting. Hier zijn veelal nog resten van podzolvorming onder aanwezig.
De grondwatertrap VI, betekent dan het goed ontwaterde gronden betreft.




Versie: 09-04-2014                                                                www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 10




Figuur 4: Uitsnede uit de paleogeografische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied
met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 11




Figuur 5: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied
met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 12




Figuur 6: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 13




Figuur 7: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. Voor uitleg van
de codes, zie hoofdstuk 2.2




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 14




Figuur 8: Uitsnede uit de grondwatertrappenkaart met daarin rood omlijnd het plangebied
met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 15




2.4 Archeologie
Volgens de gemeentelijke beleidskaart ligt het plangebied in een zone met een hoge
verwachting. Het uitgangspunt is hier dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij
bodemingrepen die groter zijn dan 100 m2 en die dieper reiken dan 50 cm onder het maaiveld
(cm-mv). Hieronder wordt op basis van de toelichting van de gemeentelijke beleidskaart, een
overzicht gegeven van de bekende archeologische waarden binnen de gemeente:
Binnen de gemeente Drimmelen zijn (nog) geen vindplaatsen bekend uit het paleoltihicum en
het mesolithicum. De dichtstbijzijnde vondsten uit deze periode komen van de Houtse Akkers
(Den Hout, gemeente Oosterhout).
Verwacht mag worden dat resten uit deze perioden zich zullen beperken tot de hogere delen
van Drimmelen en op eventuele dekzandkoppen in het lage deel. Overigens bleken de
genoemde resten op de Houtse akkers voor te komen in relatie tot voormalige vennen.
Uit het Neolithicum is binnen de gemeente één vondst bekend. Deze is bij een veldkartering
in het Oosteind van de Plukmade gevonden.
Uit de Bronstijd en IJzertijd zijn (nog) geen vondsten bekend. Uit de Romeinse tijd is één
waarneming bekend. Deze is afkomstig uit oude literatuur en daardoor niet zeer betrouwbaar.
Het zou gaan om een rond 1780 in Terheijden aangetroffen depot van 12 munten van
Vespasianus. Exactere gegevens omtrent locatie zijn niet bekend, en voor zover bekend zijn
de vondsten verloren gegaan. Ook voor de vroege middeleeuwen geldt dat binnen de
gemeente geen vindplaatsen bekend zijn. In deze perioden waren grote delen van de gemeente
nog met veen bedekt. Ook hier zullen eventuele vindplaatsen vooral op de hogere delen van
het landschap in Drimmelen verwacht moeten worden. Ui de late middeleeuwen is een
redelijk aantal waarnemingen bekend. In Oud Drimmelen zijn bijvoorbeeld sporen van een
oude kerk met begraafplaats bekend, in Terheijden is een literatuurvermelding van de
Munnikhof.

Binnen het onderzoeksgebied liggen slechts twee bekende archeologische vindplaatsen
(waarnemingen 420243 en 433362).
De waarneming 420243 ligt ongeveer zeshonderd meter ten zuidoosten van het plangebied.
Hier zijn tijdens in 2008 door Oranjewoud verricht boor- en proefputtenonderzoek vier
fragmenten roodbakkend aardewerk aangetroffen in de humeuze bovenlaag (Ap-horizont). De
scherven zijn mogelijk met de bemesting van de akkers als nederzettingsafval in het
plangebied terechtgekomen en dateren uit de nieuwe tijd. Op basis van de resultaten van dit
veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied onderdeel uitmaakt van een dekzandvlakte
waarbij lage dekzandruggen niet kunnen worden uitgesloten. Van enig natuurlijk reliëf is aan
het oppervlakte niets meer waar te nemen. Delen van het plangebied kennen nog slechts een
AC-profiel. Een kleiner deel van het plangebied bestond uit een bodemprofiel waarin een
restant BE-horizont zichtbaar was (voornamelijk centrale deel van het plangebied). Dit
onderzoeksgebied strekt zicht uit tot tegen de oostgrens van het plangebied (Koopmanschap,
H. en H. Bouter, 2008).
De waarneming 433362 ligt ruim achthonderd meter ten oosten van het plangebied en betreft
de resultaten van in 2012 door Oranjewoud verricht proefsleuvenonderzoek. Hierbij zijn
greppels en aardewerkfragmenten uit de nieuwe tijd aangetroffen. Op basis van de resultaten
van dit onderzoek is het volgende geconcludeerd: Het is opmerkelijk om te zien dat bij de
archeologisch (gravende) onderzoeken in de omgeving van Made uit de afgelopen vijf jaar
altijd resten bevatten van ontginning en landgebruik. De rode draad bij deze sporen is altijd
het in gebruik nemen van landbouwgrond of het verbeteren van de bestaande grond ten
behoeve van het agrarisch bedrijf. Bewoningssporen in de vorm van gebouwplattegronden
ontbreken vooralsnog maar zeker voor het gebied rondom de kern van Made blijft de trefkans


Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 16



voor dergelijke sporen bij onderzoek binnen de historische kern van Made onverminderd
groot. De ontginningssporen lijken te wijzen op een zich vanaf de late middeleeuwen steeds
groter groeiend akkerareaal waarbij de mens steeds meer moeite moest doen om gronden
geschikt te krijgen voor het boerenbedrijf. Onderhavig onderzoek heeft aangetoond dat het
akkerareaal vroeg in de nieuwe tijd in ieder geval al tot aan de Dreef gevorderd was.
(Koopmanschap H.J.L.C, 2012).

Tabel 1
Waarnemingen
Nummer     Coordinaat  Periode                                          Vondsten
W 420243 113304/410095 Nieuwe Tijd                                      Keramiek
W 433362 113646/410354 Nieuwe Tijd                                      Keramiek




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 17




Figuur 9: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer
rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 18




Figuur 10: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.          ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 19



2.6 Historie

De gronden waarop Made ligt, maakten vanaf de tiende eeuw deel uit van de bezittingen van
de graaf van Holland. Het gebied vormde onderdeel van de zogeheten Moerkant, die samen
met de Langstraat ten oosten van Geertruidenberg onder het Baljuwschap van Zuid-Holland
ressorteerde. De graaf gaf stukken grond in erfpacht uit aan ontginners. Deze pachters trokken
kolonisten aan om hen met het uitmoeren te helpen. Hierbij werd veen afgegraven als turf en
werd zout gewonnen. Na het afgraven van het veen kwamen de gronden in gebruik als gras-
of bouwland. De naam Made, afkomstig van “gemeenschappelijk maai- of hooiland”, komt
voor het eerst voor in een akte uit 1321. Hierin schenkt graaf Willem van Holland de
opbrengst van een stuk bouwland in die Meede aan het Kapittel van Geertruidenberg.
Made vormde in de veertiende eeuw nog slechts de stadsweide van Geertruidenberg. Op 12
mei 1346 schonk de gravin van Holland de poorters van Geertruidenberg het recht om “die
Meede” in erfpacht te geven en de opbrengst te gebruiken voor de aanleg van vestingwerken.
De pachters aan wie het land werd uitgegeven hebben het dorp Made doen ontstaan. De oudst
bewaarde stadsrekening van Geertruidenberg van 1436 bevat de ontvangstpost van de erfcijns
van De Made. Door de gunstige ligging vestigden zich ook ambachts- en handelslieden in
Made en ontstond een gecomliceerde plattegrond van buurtjes. Door de hoge ligging bleef
Made de overstromingen van de vijftiende eeuw bespaard. Na de middeleeuwen werd de kern
van Made op basis van een nieuw, stervormig stratenpatroon herbouwd met een centrale
plaats voor de windmolen.
Het deel van Made waarbinnen het plangebied ligt bestaat uit een ontginningsgebied dat was
onderverdeeld in vier delen: het vierde deel van Wijngaard, het vierde deel van Breda, het
vierde deel van Oosterhout en het vierde deel van Steenbergen. Het plangebied viel binnen het
vierde deel van Oosterhout. (bron: Encyclopedie van Noord-Brabant (red. A. van Oirschot,
A.C. Jansen en L.S.A. Kroesen; Baarn 1985)




De kaart van Hendrik Verheesch uit
omstreeks 1780 laat zien dat het
plangebied destijds nog ongeveer
midden tussen Made, Hooge Zwaluwe
en Oud-Drimmelen in lag en toont
binnen het plangebied geen bebouwing.




                                                    Figuur 11: Uitsnede uit de kaart van Hendrik
                                                    Verheesch.

Versie: 09-04-2014                                                                      www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.    ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 20




 Volgens de kaarten van de historische landschappen en historische relicten (zie figuur 12) ligt
 het plangebied in een zone die uit gemengd bouwland en grasland bestaat dat van voor 1500
 dateert. Tevens laten deze kaarten zien dat ongeveer middendoor het plangebied een
 landweggetje liep met groenstroken daarlangs.




Figuur 12: Uitsnede uit de kaart met historische landschapselementen/Historische relicten
West Brabant (naar Renes, 1985)




 Versie: 09-04-2014                                                                www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 21




Figuur 13: Uitsnede uit de kaart cultuurhistorische monumenten




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 22



De kadasterkaart uit 1832 toont dat het plangebied destijds binnen de percelen 134, 135, 136,
138, 139, 140 en 141 lag. Uit de aanwijzende tafels blijkt dat deze in eigendom waren bij
Raaijmakers, Pals, Biestraten, Schoormans en Sweep en in gebruik waren als bouwland en
eikenschaarbosch.




Figuur 14: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 23



Figuur 15 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845,
1904, 1959 en 2010. Op deze kaarten is te zien dat het plangebied tot minimaal 1959 van
noord naar zuid doorsneden werd door een groenstrook die volgens de toelichting bij de
kadasterkaart, uit eikenschaarbos bestond. Dergelijk bos diende als hak- of kreupelhout. Van
west naar oost werd het plangebied door een landweggetje doorsneden met daarlangs
eveneens eikenschaarbos. Deze situatie is vooral goed te zien op de kaart uit 1904. Hoewel
ten oosten van het plangebed van oudsher een buurtschapje ligt, wordt op geen van de
historische kaarten bebouwing afgebeeld binnen het plangebied. In de tweede helft van de
twintigste eeuw zijn bij de bouw van het huidige boerenbedrijf, zowel de landweggetjes als
het eikenschaarbos verloren gegaan.




Figuur 15: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1904, 1959 en
2010.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.    ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 24



2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Specifieke ligging (locatie)
Het plangebied ligt op een ontgonnen veenvlakte aan de westelijke uitloper van een west-oost
gerichte dekzandrug. Het plangebied ligt ten westen van een buurtschapje in een zone die
doorsneden werd door landweggetjes met daarlangs eikenschaarbos. enkele honderden meters
ten westen van de oude kern van Made. De ontginningszone waarbinnen het plangebied ligt
was oorspronkelijk verdeeld in vier noord-west lopende stroken. Het plangebied ligt binnen
het vierde deel van Oosterhout.

Datering
Theoretisch kunnen op pleistocene gronden aan het oppervlak of afgedekt door latere klei en
veenpakketten archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum tot en met nieuwe tijd
worden aangetroffen. Vanwege de landschapsontwikkeling en de verhoudingsgewijs lage
ligging van grote delen van de gemeente is de kans dat sporen uit het laat neolithicum tot en
met de vroege middeleeuwen worden aangetroffen klein.
Ter plaatse van het plangebied liggen de pleistocene afzetting van oudsher dicht onder het
oppervlak. Dit betekent dat hier archeologische resten aanwezig kunnen zijn die dateren vanaf
het paleolithicum. Als in de omgeving van het plangebied in deze periode watervoerende
vennen hebben gelegen, is de kans op de aanwezigheid van resten uit het laat-paleolithicum
en het mesolithicum, op zijn minst middelhoog. In verband met de veenbedekking in deze
perioden is de kans op nederzettingsresten uit de periode neolithicum tot vroege-
middeleeuwen, laag. Het plangebied ligt tegen een historische weg ten westen van de
historische bebouwing van Made. Om deze reden geldt ook voor bewoningsresten uit de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd een hoge verwachting binnen het plangebied.
Begravingsresten uit deze periode worden niet verwacht omdat deze met name rond kerken
lagen.

Complextype
Uit de vroege prehistorie zijn resten te verwachten die samenhangen met een mobiele
levenswijze, zoals jachtkampjes. Uit de middeleeuwen en nieuwe tijd zijn complexen te
verwachten die samenhangen met nederzettingen, grafvelden en ontginningsactiviteiten. Ook
uit de late prehistorie en vroeg historische tijden kunnen nederzettingen, grafvelden en of
depots worden aangetroffen in die delen van de gemeente die landschappelijk gunstig liggen.
Door de ligging van het plangebied op een relatief laag gelegen deel van het
dekzandlandschap dat overgroeid is geweest met veen, is de kans op resten van
nederzettingen of grafvelden uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, en de Romeinse
tijd, hooguit middelhoog. Dit geldt ook voor resten van (jacht) kampjes uit de Steentijd. De
kans op de aanwezigheid van resten van huisplaatsen en (agrarische) bijgebouwen uit de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd, is gezien de aanwezigheid op historische kaarten van
eikenschaarbos, hooguit middelhoog.


Omvang
De omvang van vindplaatsen kan variëren van enkele tientallen vierkante meters voor
vuursteenconcentraties uit het laat -paleolithicum en mesolithicum tot honderden vierkante
meters voor een nederzetting van een enkele boerderij vanaf het neolithicum en oppervlakten
tot enkele hectaren bij gehuchten van enkele boerderijen vanaf de late IJzertijd/Romeinse tijd.
De verwachting is laag op resten uit deze periode. Dit geldt ook voor de periode Neolithicum
t/m Romeinse Tijd.


Versie: 09-04-2014                                                                www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 25



Hoewel ditzelfde geldt voor evt binnen het plangebied aanwezige vindplaatsen, moet hierbij
worden opgemerkt dat het gezien de geringe afmetingen van het plangebied veelal slechts om
een fragment van een nederzetting zal gaan.

Diepteligging
Sporen kunnen vanaf het maaiveld worden aangetroffen. Daar waar intact pleistoceen
aanwezig is onder een klei-en/of veendek kunnen sporen ook op dat niveau worden
aangetroffen. Binnen de gemeente wordt dit klei- en/of veenduk tussen ca 1,5 en 2,5 m -mv
verwacht. Daarbij geldt specifiek voor het zandgedeelte van de gemeente (overeenkomend
met de dekzanduitloper van de Houtse Akkers ter hoogte van Made en omgeving) dat het
aantreffen van AC-profielen niet noodzakelijkerwijs dienen te worden aangemerkt als een
verstoorde bodemopbouw waaronder geen archeologisch intacte resten meer kunnen
voorkomen. Onderzoek op de Houtse Akkers heeft aangetoond dat ook in gebieden met AC-
profielen nog intacte archeologische sporen zoals (huis)plattegronden etc. compleet bewaard
kunnen zijn.
Binnen het plangebied zullen evt archeologische sporen direct onder de bouwvoor c.q de
verstoorde bovengrond aanwezig kunnen zijn. Losse vondsten kunnen door grondbewerking
evt al aan het maaiveld worden aangetroffen.

Uiterlijke kenmerken
Paleolithicum-mesolithicum: vuursteenverspreidingen en haardkuilen.
Neolithicum tot en met Romeinse tijd: paalkuilen (huizen, spiekers), haardplaatsen,
erfafscheidingen, greppels, ploegsporen, menselijke begravingen, afhankelijk van de periode
inhumatiegraven of crematiegraven, al dan niet onder/in een grafheuvel en/of met grafgiften.
(late) middeleeuwen: huisplaatsen (paalkuilen), greppels, water-en afvalputten, funderingen,
erfafscheidingen, ploegsporen.
Deze kenmerken gelden ook voor evt binnen het plangebied aanwezige resten.
De verwachting is laag op resten vanaf de late IJzertijd/Romeinse tijd. Dit geldt ook voor de
periode Neolithicum t/m Romeinse Tijd.


Mogelijke verstoringen
De potentiële verstoringen zijn divers en in verschillende delen van de gemeente anders.
Landbouwactiviteiten, woningbouw, sloop en dergelijke kunnen tot verstoring hebben geleid.
Ook de locaties waarvoor ontgrondingsvergunningen zijn aangevraagd kunnen verstoord zijn
als de ontgronding daadwerkelijk is doorgezet. Verder kunnen middeleeuwse vervening en de
laatmiddeleeuwse overstromingen de top van het pleistocene landschap al dan niet lokaal
hebben verstoord.
Binnen het plangebied kan vooral het ruimen van hakhout-bomen tot bodemverstoring geleid
hebben.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 26



2.8 Onderzoeksstrategie
Tijdens het veldwerk moet allereerst worden vastgesteld hoe de bodem is opgebouwd, in
hoeverre deze intact is en of hierin archeologische indicatoren aanwezig (kunnen) zijn.
Om de bodemopbouw zo exact mogelijk te kunnen bestuderen kan het beste gebruik gemaakt
worden van een zandguts.
Indien blijkt dat de huidige grondbewerking tot in de natuurlijke bodem reikt en een goede
vondstzichtbaarheid heerst, is een oppervlaktekartering het meest geschikt voor het opsporen
van archeologische indicatoren. De meeste van de archeologische vondsten in de omgeving
van het plangebied zijn immers gedaan als oppervlaktevondsten.
Indien een oppervlaktekartering niet mogelijk is of in onvoldoende mate effectief zal zijn,
wordt nageboord met een edelmanboor met een diameter van 15 cm. Het hiermee
opgeboorde materiaal wordt gezeefd op een zeef met een maaswijdte van vier millimeter.
Binnen het plangebied zijn tien boorpunten verdeeld over een netwerk met telkens 25 meter
afstand tussen de boringen en 20 meter afstand tussen de boorraaien. Hierdoor wordt een
boordichtheid bereikt van ruim twintig boringen per hectare. Een dergelijke boordichtheid
voldoet volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek
(SIKB, 2006), ruimschoots als brede zoekoptie om vindplaatsen uit alle perioden, in zand op
te sporen.
Zelfs met de door ArcheoPro gehanteerde hoge boordichtheid is op basis van booronderzoek
nooit te garanderen dat alle typen archeologische resten kunnen worden opgespoord. De kans
op het aantreffen van grondsporen is bijvoorbeeld aanmerkelijk groter indien een
proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd. Een dergelijke aanpak zou echter in dit stadium van
het onderzoek een te zwaar middel vormen en dient pas te worden toegepast na vaststelling
dat een intact esdek (onverstoord bodemprofiel) aanwezig is en/of de bodem potentieel
interessant was voor gebruik/bewoning in het verleden.
Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN en de waterpas.




Figuur 16: Het plangebied nabij boorpunt 27, gezien in noordwestelijke richting




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 27



3 Veldonderzoek

3.1 Verrichte werkzaamheden
    - Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur 21.
    - Gebruikt boormateriaal: guts met diameter van 3 cm / edelmanboor met diameter van
        15 cm.
    - Totaal aantal boringen: 25
    - Boorgrid: 20 x 25 m
    - Boordichtheid: Twintig boringen per hectare
    - Geboorde diepte: 1 – 1,8 m –Mv
    - Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas
    - Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2)
    - Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: Het zuidelijke deel van het
        plangebied bestond ten tijde van het veldonderzoek uit een braakliggende akker
        waarop een matige tot goede vondstzichtbaarheid heerste (zie figuur 17). Hierop is dan
        ook een vlakdekkende oppervlaktekartering uitgevoerd. Dit is gedaan door elke vier
        meter een baan te belopen en daarbij het maaiveld te inspecteren op de aanwezigheid
        van archeologische indicatoren.
    - Op het meest noordelijke deel van het plangebied waarop sleufsilo’s zullen worden
        geplaatst, lagen ten tijde van het veldonderzoek voederkuilen (zie figuur 18). Hiervan
        zijn de wanden geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
    -
3.2 Resultaten oppervlaktekartering
Ondanks de matige tot goede vondstzichtbaarheid, hebben de oppervlaktekartering en de
inspectie van de wanden van de voederkuilen slechts enkele scherven van puin en aardewerk
uit de negentiende/twintigste eeuw opgeleverd. Deze puinresten en scherven zijn tamelijk
divers van oorsprong, vormen nergens een concentratie en komen in een dunne spreiding over
het gehele plangebied voor. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het om bemestingsafval
gaat.




Figuur 17: De matige tot goede vondstzichtbaarheid op de delen van het plangebied die in
gebruik waren als akker.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.    ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 28




Figuur 18: Één van de kuilwanden op het noordelijke deel van het plangebied die zijn
geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.

Binnen het plangebied zijn 28 boringen gezet in acht noordwest-zuidoost gerichte boorraaien.
De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het
booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1.
De boringen 1, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 zijn op de akker gezet die
het zuidelijke deel van het plangebied beslaat. Deze boringen worden gekenmerkt door de
aanwezigheid van een ongeveer veertig centimeter dikke bouwvoor die uit humusrijk zand
bestaat. Hier bovenop ligt in de boringen 9, 16, 21 en 25 een pakket opgebracht zand dat
waarschijnlijk is uitgegraven bij de aanleg van de kelder van de bestaande stal. In de boringen
1, 5, 9, 16, 21, 23, 26 en 28, is onder de bouwvoor een enkele decimeters dikke menglaag
(AC-horizont) aanwezig die direct overgaat in het schone gele zand van de C-horizont. In de
boringen 24 en 27 is onder de bouwvoor eveneens een dergelijke menglaag aangetroffen maar
ligt hieronder nog (een deel van) een BC-horizont. In de boringen 10 en 17 is een dergelijke
BC-horizont direct onder een ongeveer veertig centimeter dikke BC-horizont aangetroffen en
in de boringen 2 en 6 onder een pakket vergraven zand dat al direct vanaf het maaiveld begint.
In de boringen 3, 4, 7, 8, 11 tot en met 15, 18, 19 en 20 bestaat de bodem direct vanaf het
maaiveld uit geel zand met daarin brokken humusrijk zand. De dikte van dit sterk vergraven
zandpakket loopt uiteen van ongeveer veertig centimeter in boring 11 tot meer dan een meter
inde boringen 4, 8, 13, 19 en 20. De diepe bodemverstoring is hier het gevolg van het graven
van voederkuilen en mogelijk van het ruimen van hakhout halverwege de twintigste eeuw.
In de boringen 22 en 25 is onder de bouwvoor een dun pakket moerig zand aangetroffen. Dit
zandpakket vormt waarschijnlijk een restant van de (veen)ontginning die hier heeft
plaatsgevonden.



Versie: 09-04-2014                                                                www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 29



De geringste bodemverstoring is aangetroffen in de boringen 2, 5, 6, 10, 11 en 17. Deze
bedraagt hier ongeveer veertig centimeter. De aanwezigheid vanaf deze diepte in de boringen
2, 6, 10 en 17 van een nog deels intacte BC-horizont, betekent dat de top van de
oorspronkelijke podzolbodems ongeveer aan het huidige maaiveld zal hebben gelegen. In
figuur 20 is weergegeven tot welke diepte de oorspronkelijke bodem verstoord is. Hierbij is
het pakket opgebrachte grond dat in de boringen 9, 16, 21 en 25 is aangetroffen, niet
meegerekend. Uit de recente verstoring van de bodem tot in het podzolprofiel, kan worden
geconcludeerd dat eventueel in de bodem aanwezige vondsten tenminste deels aan het
oppervlak aanwezig zouden moeten zijn en dat de uitvoering van een oppervlaktekartering
derhalve een effectieve methode is binnen het plangebied om archeologische vindplaatsen op
te sporen. Overal waar een oppervlaktekartering niet effectief was door de aanwezigheid van
een ophogingspakket (boorpunten 9, 16, 21 en 25) of niet kon worden uitgevoerd en waar ook
geen kuilwanden konden worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren (boorpunten 14, 15, 19, 20), is nageboord met een edelmanboor met een diameter
van 15 cm. Ondanks het zeven van het hiermee opgeboorde zand, zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen die van voor de negentiende eeuw dateren. De enige zeefvondsten
bestaan uit stukjes antraciet, een enkele modern aardewerkscherf en moderne metaalresten.
De aanwezigheid van dergelijke resten tot onderin het pakket vergraven zand, geeft aan dat de
bodemverstoring in de negentiende en/of de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden.




Figuur 19: Foto van boring 25 met links de BC-horizont en rechts de bouwvoor. Hiertussen
zijn twee menglagen te zien waarvan de menglaag onder de bouwvoor, moerig is door de
aanwezigheid van veenresten (zwartbruin in het midden van de foto).




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 30




Figuur 20: Boorprofielen




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 31




Figuur 21: Boorpunten met verstoringsdiepten.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 32



4 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies)
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een
middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van resten uit het laat-paleolithicum en het
mesolithicum. In verband met de veenbedekking in deze perioden is de kans op
nederzettingsresten uit de periode neolithicum tot vroege-middeleeuwen, laag. Het plangebied
werd van oudsher doorsneden door twee veldwegen met daarlangs eikenschaarbos. Om deze
reden geldt ook voor bewoningsresten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd hooguit een
middelhoge verwachting binnen het plangebied. Begravingsresten uit deze periode worden
niet verwacht omdat deze met name rond kerken lagen.
Binnen het plangebied zijn 28 boringen gezet. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt
dat de bodem binnen het plangebied oorspronkelijk uit podzolbodems bestond waarvan de top
ongeveer aan het huidige maaiveld zal hebben gelegen. Hier en daar is de BC-horizont van de
podzolbodems nog bewaard gebleven. De moderne bodemverstoring reikt binnen het
plangebied tot in de BC- of de C-horizont van de oorspronkelijke bodem. Dit betekent dat
eventueel aanwezige archeologische indicatoren ten minste deels aan het maaiveld zullen
voorkomen en dat de uitvoering van een oppervlaktekartering binnen het plangebied derhalve
een effectieve methode is om dergelijk indicatoren op te sporen. Om deze reden is op het
zuidelijke- en het zuidwestelijke deel van het plangebied een oppervlaktekartering uitgevoerd.
Op het noordelijke deel van het plangebied waren voerkuilen aanwezig waarvan de wanden
zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Tijdens deze inspectie
en tijdens de oppervlaktekartering zijn slechts puin- en aardewerkresten aangetroffen die uit
de negentiende/twintigste eeuw dateren en die waarschijnlijk bemestingsafval vormen.
Op alle terreindelen waarop geen oppervlaktekartering of inspectie van kuilwanden mogelijk
was, is nageboord met een megaboor. Ook hierbij zijn geen vondsten aangetroffen die van
voor de negentiende/twintigste eeuw dateren.
In verband met het volledig ontbreken van relevante archeologische indicatoren binnen het
plangebied, is het KNA-onderdeel Waardestelling, in dit rapport niet nader uitgewerkt.
gezien de veelal diepe verstoring van de bodem en het volledig ontbreken van relevante
archeologische indicatoren binnen het plangebied, geven de resultaten van het onderzoek geen
aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het
onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij
de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden.

In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden,
deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Drimmelen, conform Monumentenwet 1988,
laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.            ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 33



Verklarende woordenlijst:
BP: Before Present (present = 1950)
GPS: Global Positioning System
IVO: Inventariserend VeldOnderzoek
NAP: Normaal Amsterdams Peil.
RCE: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Archeologische tijdschaal
Periode                                                   Datering
Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd)            250.000       -   9000
Mesolithicum (midden steentijd)                           9000          -   4500
Neolithicum (nieuwe steentijd)                            4500          -   2000
Bronstijd                                                 2000          -   800
IJzertijd                                                 800           -   12 v. chr.
Romeinse tijd                                             12 v chr.     -   500 n. chr.
Vroege middeleeuwen                                       500           -   1000
Volle middeleeuwen                                        1000          -   1250
Late middeleeuwen                                         1250          -   1500
Nieuwe tijd                                               1500          -   heden

Bronnen

Encyclopedie van Noord-Brabant (red. A. van Oirschot, A.C. Jansen en L.S.A. Kroesen;
Baarn 1985)

Erfgoedkaart. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 2013

Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 4 Zuid-Nederland 1838-1857 1:50.000.
Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990

Grote historische topografische Provincie Atlas Noord-Brabant; 1905 1:25.000. Nieuwland
Tilburg 2006

Grote historische topografische Provincie Atlas Noord-Brabant; 1905 1:25.000. Nieuwland
Tilburg 2006

Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 4 Zuid-Nederland. Topografische
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997

Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, (www.watwaswaar.nl)

Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008

Luchtfoto, http://maps.google.nl

Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische waardekaart (http://www.noord-
brabant.nl/CHW)




Versie: 09-04-2014                                                                        www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.   ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 34



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden),
Amersfoort.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart),
Amersfoort.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem),
http://archis2.archis.nl/

Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.

Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968.

Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring
Centrum, Wageningen, 1989

Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen,
1968.

Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij
twaalf provinciën. Landsmeer.

Verhees, Hendrik, Kaarten 1780


Literatuur

Cate, J. A. M. ten. A. F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, 1995. Handleiding
bodemgeografisch onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen,
DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A.

Cohen, K.M. & E. Stouthamer, 2012. Beknopte toelichting bij het digitaal basisbestand
paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, Utrecht, 2012.

Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) 1988. Archeologie in Nederland; De
rijkdom van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Amersfoort.

Koopmanschap H.J.L.C. Oranjewoud B.V. 2012. Proefsleuvenonderzoek Made de Dreef,
Gemeente Drimmelen

Koopmanschap H.J.LC., H.E. Bouter. 2008. Made Prinsenpolder, bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Oranjewoud

Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, 1955-1965. Uitgeverij 12
Provinciën, Landsmeer.

Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006)




Versie: 09-04-2014                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.                        ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 35



Bijlage 1: Boorbeschrijving

  Algemene kopgegevens                                           Posities van de boringen (boorlocaties)
  Soort boring              BAR                                  Boornummer XCO               YCO               MA, M´s tov NAP
  Projectnummer             14-001                               1              112736.3      410414.5          1.11
  Projectnaam               Geraniumstraat 53, Made              2              112719.2      410476.5          1.19
  Deelgebied                Nvt                                  3              112731.9      410454.9          1.18
  Organisatie               ArcheoPro                            4              112746.1      410437.6          1.07
  OM-nummer                 60720                                5              112760.0      410417.0          1.08
  coördinaatsysteem         RD2000                               6              112729.4      410497.3          1.20
  Coördinaatsysteemdatum    ETRS89                               7              112743.6      410477.8          1.27
  Locatiebepaling           GPS en meetlint                      8              112756.9      410457.8          1.21
  Referentievlak            NAP                                  9              112771.8      410439.7          1.68
  Bepaling maaiveldhoogte   AHN – Waterpas                       10             112786.2      410421.4          1.14
  Boormethode               Guts en edelman                      11             112713.0      410559.0          0.94
  Boordiameter              3 cm en 15 cm                        12             112727.1      410540.3          1.02
  Opdrachtgever             Van Dun Advies                       13             112742.7      410519.5          1.19
                                                                 14             112756.7      410502.1          1.22
                                                                 15             112769.1      410482.3          1.18
                                                                 16             112797.2      410444.9          1.65
                                                                 17             112810.9      410425.2          1.13
                                                                 18             112739.2      410562.4          0.94
                                                                 19             112780.4      410505.6          1.49
                                                                 20             112794.9      410486.7          1.50
                                                                 21             112822.1      410448.4          1.65
                                                                 22             112837.3      410428.3          1.18
                                                                 23             112847.9      410451.6          1.22
                                                                 24             112862.5      410432.6          1.18
                                                                 25             112856.4      410473.2          1.47
                                                                 26             112873.3      410455.9          1.17
                                                                 27             112886.4      410435.3          1.09
                                                                 28             112879.1      410476.3          1.14




Boorbeschrijving volgens ASB 5.1
Boor LDO Lithologie                            Kleur                Overige kenmerken                                  AIS
Nr           GD      B    BS BZ B       BH     HK      TK   IK   VL C    PLH VS SS            BHN          BI    GI
                     K           G                               K  O                T
1    58      Z                          3      BR           DO                                             BOV
     81      Z                          1      GE      BR        BR                                        VRG
     105 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
2    44      Z                          1      GE      BR        BR                                        VRG
     49      Z                                 OR                                             BHCB
     100 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
3    70      Z                          1      GE      BR        BR                                        VRG
     100 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
4    129 Z                              1      GE      BR        BR                                        VRG
     150 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
5    42      Z                          3      BR           DO                                             BOV
     50      Z                          1      GE      BR        BR                                        VRG
     100 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
6    45      Z                          1      GE      BR        BR                                        VRG
     107 Z                                     OR                                             BHCB
     100 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
7    58      Z                          1      GE      BR        BR                                        VRG
     100 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
8    140 Z                              1      GE      BR        BR                                        VRG
     180 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
9    50      Z                                 BR      GE                                                  OPG
     96      Z                          3      BR           DO                                             BOV
     142 Z                              1      GE      BR        BR                                        VRG
     170 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
10   43      Z                          3      BR           DO                                             BOV
     57      Z                                 OR                                             BHCB
     100 Z                                     GE           LI                                BHC                DEZ
11   42      Z                          1      GE      BR        BR                                        VRG
     80      Z                                 GE           LI                                BHC                DEZ




Versie: 09-04-2014                                                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.              ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 36


12   91    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     120   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
13   130   Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     170   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
14   79    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     120   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
15   62    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     100   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
16   55    Z                               BR    GE                                          OPG
     93    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     132   Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     160   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
17   43    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     58    Z                               OR                                       BHCB
     100   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
18   57    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     100   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
19   110   Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     145   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
20   105   Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     150   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
21   50    Z                               BR    GE                                          OPG
     90    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     125   Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     150   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
22   78    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     92    Z                        2      GE    ZW                     2                    VRG
     120   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
23   48    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     72    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     105   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
24   40    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     81    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     90    Z                               OR                                       BHCB
     115   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
25   30    Z                               BR    GE                                          OPG
     79    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     84    Z                        2      GE    ZW                     2                    VRG
     90    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     107   Z                               OR                                       BHCB
     150   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
26   42    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     60    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     100   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
27   44    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     78    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     93    Z                               OR                                       BHCB
     135   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ
28   43    Z                        3      BR           DO                                   BOV
     60    Z                        1      GE    BR            BR                            VRG
     100   Z                               GE           LI                          BHC            DEZ


Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie:
        GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
        Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind,
        BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.
Kleur:
        HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,
        PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
        TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
        IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
        VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel
Overige kenmerken:
        CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
        PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)
        VS = veensoorten



Versie: 09-04-2014                                                                          www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Archeologische onderzoek Geraniumstraat 53, Made, Gemeente Drimmelen.          ArcheoPro Rapport, 14005, Pagina 37


         SST = Sedimentaire structuren
         BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC = BC-horizont
         BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , VRG = vergraven, OPG = opgebracht
         GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand
         AIS = Archeologische indicatoren




Versie: 09-04-2014                                                                      www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Toelichting ‘Nadere regels Verordening
ruimte 2014 – Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij’
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                             Van Dun Advies BV
                                                             Dorpsstraat 54
                                                             5113 TE Ulicoten
                                                             T 013-519 9458

                                                             Postel 8
                                                             5711 ET Someren
                                                             T 0493 745 015

                                                             E info@vandunadvies.nl
                                                             I www.vandunadvies.nl
                                                             F 013-519 9727

                                                             IBAN NL56 RABO 0152 3051 49
                                                             BIC RABONL2U
                                                             KvK 180 61 619
                                                             BTW 809392720B01




Opdrachtgever:                   P.G.A.M. Dilven
                                 Geraniumstraat 53
                                 4921 LJ Made

Projectlocatie:                  Geraniumstraat 53 te Made

Projectnummer:                    07247.013

Datum:                            24-07-2014

Opgesteld door:                  D.C.W. van Roij




Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1.     Inleiding .............................................................................................................................. 3
     1.1      Beschrijving initiatief ..................................................................................................... 3
     1.2      Inhoud van deze toelichting ........................................................................................... 3
2.     Achtergrond ......................................................................................................................... 4
3.     BZV-score ............................................................................................................................ 6
     3.1      Gezondheid .................................................................................................................. 6
     3.2      Geuremissie ................................................................................................................. 6
     3.3      Geurimpact .................................................................................................................. 7
     3.4      Emissie & impact fijnstof en endotoxinen ........................................................................ 7
     3.5      Ammoniak .................................................................................................................... 7
     3.6      Mineralen kringloop ....................................................................................................... 8
     3.7      Verbinding.................................................................................................................... 9
     3.8      Biodiversiteit................................................................................................................. 9
     3.9      Certificaten ................................................................................................................. 10
4.     Resultaat ........................................................................................................................... 11
Bijlagen .................................................................................................................................... 12




Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>1. Inleiding

1.1 Beschrijving initiatief
Dhr. P.G.A.M. Dilven, hierna initiatiefnemer, is voornemens zijn melkveehouderij aan de
Geraniumstraat 53 te Made verder te ontwikkelen. Op dit moment mogen conform de vergunning 20-
02-2008 op zijn bedrijf 113 melk- en kalfkoeien en 99 stuks jongvee gehouden worden.
Initiatiefnemer wenst de bestaande rundveestal op het bedrijf uit te breiden. Hiertoe wordt een
bestemmingsplanprocedure gestart waardoor de gewenste uitbreiding mogelijk gemaakt wordt.
Daarnaast is initiatiefnemer voornemens een aantal extra sleufsilo’s aan te leggen.

Initiatiefnemer is voornemens na de gewenste ontwikkeling in totaal 200 melk- en kalfkoeien en 140
stuks jongvee te gaan houden, zie Tabel 1. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen aan de
inrichting en van de dieraantallen, wordt tevens verwezen naar de milieutekening, welke bij
voorliggende toelichting is bijgevoegd.

Tabel 1: Diertabel beoogde situatie
                       Huisvestingssysteem                                                      Ammoniak               Geur (OUE/s)            Fijnstof (g/jaar)

Stal                                                                   Dier-      Aantal    Kg NH3      Totaal kg    OUE/s    Totaal           g/dier     Totaal
nr. Code                       Houderij/hoktype                      categorie    dieren    per dier      NH3        /dier    OUE/s            /jaar      gram
   1A3           Overige huisvestingsystemen                      vrouwelijk
                                                                  jongvee tot 2    42        3,900       163,800      0,00      0,00             38        1596
                                                                  jaar
   3 A 1.100.1   overige huisvestingssystemen beweiden            melk- en
                                                                  kalfkoeien       16        9,500       152,000      0,00      0,00            118        1888
                                                                  ouder dan 2
                                                                  jaar
     A3          Overige huisvestingsystemen                      vrouwelijk
                                                                  jongvee tot 2    23        3,900       89,700       0,00      0,00             38        874
                                                                  jaar
   4 A 1.100.1   overige huisvestingssystemen beweiden            melk- en
                                                                  kalfkoeien       82        9,500       779,000      0,00      0,00            118        9676
                                                                  ouder dan 2
                                                                  jaar
   5 A 1.14.2    Ligboxen met geprofileerde vlakke vloer met      melk- en
                 hellende sleuven, regelmatig mestafstorten       kalfkoeien
                 voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL ouder dan 2      20        8,100       162,000      0,00      0,00            148        2960
                 2010.35.V2) Permanent opstallen                  jaar

     A3          Overige huisvestingsystemen                      vrouwelijk
                                                                  jongvee tot 2    29        3,900       113,100      0,00      0,00             38        1102
                                                                  jaar
   6 A 1.14.2    Ligboxen met geprofileerde vlakke vloer met      melk- en
                 hellende sleuven, regelmatig mestafstorten       kalfkoeien
                 voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL ouder dan 2      82        8,100       664,200      0,00      0,00            148       12136
                 2010.35.V2) Permanent opstallen                  jaar

     A3          Overige huisvestingsystemen                      vrouwelijk
                                                                  jongvee tot 2    46        3,900       179,400      0,00      0,00             38        1748
                                                                  jaar
                                                                                                                    totaal                   totaal
                                                                                           totaal NH3    2303,200                     0,00                  31.980
                                                                                                                    OUE/s                    gram


1.2 Inhoud van deze toelichting
Voorliggende toelichting betreft de verantwoording van de nadere regels over de inzet van
maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling naar zorgvuldige veehouderij. Hiertoe is door de
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
(BZV) opgesteld, deze is vastgesteld op 18-02-2014. Met de BZV kunnen veehouders o.a.
ontwikkelruimte verdienen door extra maatregelen te treffen omtrent de aspecten gezondheid,
geuremissie, geurimpact, fijnstof, ammoniak, mineralenkringloop, verbinding en biodiversiteit. In
voorliggende toelichting zijn de maatregelen, vastgesteld in de BZV, per onderdeel toegelicht,
specifiek voor dit bedrijf. Hierna volgt een nadere beschrijving en achtergrondinformatie omtrent de
BZV.




Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>2. Achtergrond

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te
worden. Om dit te realiseren heeft de provincie een uitvoeringsagenda opgesteld die de samenhang
tussen ruimtelijke economische ontwikkeling, leefbaarheid en ecologie dient te bevorderen. Dit betreft
de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA).

Begin 2013 heeft het Brabantberaad (70 partijen die betrokken zijn bij de veehouderij in Noord-
Brabant) op de ‘Ruwenbergconferentie’ geconcludeerd dat verduurzaming van de agrarische sector de
beste oplossing is voor het herstellen van de balans tussen veehouders en hun omgeving.

De provincie pleit hierbij voor een ‘zorgvuldige veehouderij’ en beoogd hiermee een sector die op een
gezonde manier verbonden is met de sociale en fysieke leefomgeving. De provincie Noord-Brabant
heeft de ambitie uitgesproken dat de sector in 2020 volledig ‘zorgvuldig’ moet zijn.

Hiertoe heeft de provincie haar beleid en regelgeving gewijzigd. Op 7 februari 2014 en 14 maart 2014
is o.a. de Verordening ruimte 2014 (VR) vastgesteld door Provinciale Staten (PS) en op 18 februari
2014 is door de Gedeputeerde Staten (GS) de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)
vastgesteld.

Verordening ruimte 2014
Om de transitie naar zorgvuldige veehouderij in gang te zetten, hebben PS in maart 2013 besloten dat
zij dit proces willen ondersteunen met regels in de verordening. De denklijn ‘Ontwikkelruimte moet je
verdienen en is niet onbegrensd’ is hiervoor de basis. Daarbij is besloten dat alleen nog
ontwikkelruimte wordt geboden aan veehouderijen, als daarmee de ontwikkeling naar een zorgvuldige
veehouderij in gang wordt gezet.

Op de denklijn ‘Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd’ gebaseerd volgen drie
principes of sporen:
 Ontwikkelruimte is alleen mogelijk als dit op bedrijfsniveau bijdraagt aan een verdere
     verduurzaming door het treffen van (bovenwettelijke) maatregelen;
 De som van het effect van alle bedrijven in een gebied mag de draagkracht van een gebied niet te
     boven gaan;
 Door het bieden van een economisch perspectief aan de landbouw en agrofood door meer
     toegevoegde waarde van het product, transparantie en nieuwe verdienmodellen.
Om ontwikkelruimte te verdienen moet er sprake zijn van (een ontwikkeling naar) een zorgvuldige
veehouderij. Om te bepalen wat een zorgvuldige veehouderij is en hoe een ontwikkeling daaraan
bijdraagt, hebben GS nadere regels opgesteld. In de VR is daarvoor de bevoegdheid opgenomen. De
nadere regels betreffen de BZV.

BZV
Met de BZV beoogd de provincie een instrument dat stuurt en stimuleert dat een veehouderij
zorgvuldig is en daarmee goed past in haar omgeving. De provincie heeft de BZV tevens gebaseerd op
de denklijn dat ontwikkelruimte verdiend moet worden, maar niet onbegrensd is.

De provincie heeft met een zorgvuldige veehouderij een sector voor ogen die op een gezonde manier
verbonden is met de sociale en fysieke leefomgeving. Het doel daarbij is dat het handelen van de
veehouder op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en fysieke leefomgeving wordt
geobjectiveerd.

Het handelen van de veehouder wordt inzichtelijk gemaakt door een scoresysteem. Met dit
scoresysteem kan de veehouder ontwikkelruimte verdienen wanneer voldoende punten worden
behaald op de BZV.

De opzet van het scoresysteem BZV bestaat uit de hoofdthema’s ‘Volksgezondheid’, ‘Diergezondheid
en –welzijn’ en ‘Fysieke leefomgeving’. Hieruit zijn acht maatlatten voort gekomen. De provincie heeft

Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>het scoresysteem vervat in een Excel-spreadsheet waarin stapsgewijs de BZV-score berekend kan
worden. De laatste versie van het BZV-spreadsheet betreft versie 1.0.

In de BZV kan een veehouder scoren op een schaal van 1 tot 10. Een bedrijf dat alleen aan de
wettelijke eisen voldoet krijgt als basis 6 punten. Het aantal punten neemt toe naarmate het bedrijf
meer stappen zet, waarbij de maximale score 10 is. Een bedrijf krijgt ontwikkelruimte als het een 7 of
hoger haalt. Binnen de range 6 – 10 zijn dus maximaal 4 punten te scoren. Deze punten zijn te scoren
op de onderdelen ‘Inrichting & Omgeving’ en ‘Certificaten’ in het BZV scoresysteem. In het onderdeel
‘Inrichting & Omgeving’ zijn punten te scoren op de acht maatlatten welke bestaan uit ‘gezondheid’,
‘geuremissie’, ‘geurimpact’, ‘fijnstof’, ‘ammoniak’, ‘mineralenkringloop’, ‘verbinding’ en ‘biodiversiteit’.
Daarnaast zijn punten te scoren door het beschikken over certificaten zoals IKB, Milieukeur, EKO-
keurmerk en MDV.

Dus wanneer een veehouder een 7 scoort op de BZV scoringsysteem heeft hij zijn ontwikkelruimte
verdiend. Hierbij geldt dat minimaal 0,2 punten behaald moeten worden via het onderdeel
‘Certificaten’ en minimaal 0,6 punten via het onderdeel ‘Inrichting & Omgeving’.




Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>3. BZV-score
Dit hoofdstuk beschrijft stapsgewijs hoe de BZV-score is berekend. De rekenstappen zijn verwerkt in
de spreadsheet. In de spreadsheet worden de maatregelen die op het bedrijf getroffen worden en de
certificaten waarover de veehouder beschikt ingevoerd. De spreadsheet berekent dan de BZV-score.
Hierna worden de invoergegevens per onderdeel toegelicht. Een afdruk van de spreadsheet BZV is
bijgevoegd in de bijlage van voorliggende toelichting. Het aantal NGE per diercategorie is
weergegeven in de basisgegevens van deze spreadsheet. Bij het jongvee is de aanname gemaakt dat
50% onder 1 jaar oud is en 50% 1-2 jaar oud is. Al het jongvee op het bedrijf is vrouwelijk.

Tabel 2: berekening NGE
Nge tabel
Code        Diercategorie                   Aantal dieren   Nge per dier   Totaal
211         Melk‐ en kalfkoeien             200             1,2042         240,8
201         Jongvee, < 1 jaar, vrouwelijk   70              0,1761         12,3
205         Jongvee, 1‐2 jaar, vrouwelijk   70              0,2535         17,7
totaal:                                                                    270,9



Inrichting en Omgeving
Voor de fysieke inrichting van bedrijven bevat de BZV acht maatlatten.
1. Gezondheid
2. Geuremissie
3. Geurimpact
4. Emissie & impact fijnstof en endotoxinen
5. Ammoniak
6. Mineralen kringlopen
7. Verbinding
8. Biodiversiteit

In de navolgende paragrafen wordt de zorgvuldigheid van de veehouderij in beeld gebracht aan de
hand van de maatlatten. Hierbij gaat het steeds om maatregelen die verder gaan dan wat op dit
moment op basis van de Europese, nationale of provinciale wetten en regels verplicht is.

3.1 Gezondheid
Het houden van vee dient zo min mogelijk risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren met zich
mee te brengen. De maatlat gezondheid bevat in feite de thema’s zoönosen en antibioticagebruik.
Deze thema’s worden op twee manieren in de BZV opgenomen. Enerzijds via het onderdeel
certificaten en anderzijds via deze maatlat, waarin keuzemaatregelen zijn opgenomen waarvan
eenvoudig kan worden vastgesteld of deze fysiek op het bedrijf aanwezig zijn. De fysieke maatregelen
zijn af te leiden uit de plattegrondtekening, zie de bijlage.

Bij de maatlat gezondheid worden maatregelen die er toe leiden dat de gezondheidsrisico’s van een
veehouderij afneemt, gewaardeerd.

3.2 Geuremissie
In de maatlat geuremissie wordt het in de BZV wenselijk geacht om zo min mogelijk geur uit te stoten
en op deze manier de mensen in de omgeving het minste te hinderen. In deze maatlat worden dus
maatregelen gewaardeerd die de emissie van geur per dierplaats verminderen.

In de berekening van de score op de maatlat geuremissie wordt de emissie van een stal bepaald aan
de hand van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De geuremissiefactoren uit de Rgv per
diercategorie zijn weergegeven in Tabel 1 van hoofdstuk 1. De emissiefactor uit de Rgv wordt
vergeleken met de referentiewaarde uit de tabel van bijlage 3 van BZV. Wanneer de emissiefactor uit
de Rgv lager is dan de referentiewaarde uit bijlage 3 van de BZV worden punten gescoord op deze
maatlat.



Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Echter zijn op dit moment nog niet voor alle sectoren emissie reducerende technieken voor geur
beschikbaar. Zolang dit nog niet het geval is kan een veehouder uit de desbetreffende sector niet
scoren op deze maatlat. In de totaal berekening van de BZV-score wordt hier rekening mee
gehouden.

Op onderhavig bedrijf worden dieren gehouden in de diercategorie melk- en kalfkoeien en vrouwelijk
jongvee. Voor deze diercategorieën is in de ministeriële regeling geen geuremissie opgenomen en
kunnen er geen maatregelen worden toegepast. Zolang dit nog niet het geval is kan een veehouder
uit de desbetreffende sector niet scoren op deze maatlat. In de totaal berekening van de BZV-score
wordt hier rekening mee gehouden.

3.3 Geurimpact
Geur wordt grotendeels veroorzaakt door mest van dieren en is eveneens belangrijk voor
volksgezondheid (o.a. via hinder).

Deze maatlat geurimpact houdt rekening met de impact, oftewel de mogelijk hinder van de
geuruitstoot van een bedrijf. Deze maatlat geeft een score die gebaseerd is op de geurbelasting van
het bedrijf op de omgeving.

Op onderhavig bedrijf zijn melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee aanwezig. Voor deze
diercategorieën is in de ministeriële regeling geen geuremissie opgenomen. Derhalve is er geen
berekening uitgevoegd met het programma V-stacks Vergunning. In de melding van het
activiteitenbesluit wordt echter wel getoetst aan de vaste afstanden, welke gesteld zijn in art. 3.116
t/m 3.119 van het activiteitenbesluit. Naar aanleiding van toetsing aan het activiteitenbesluit is geen
nadelig effect op geurhinder te verwachten.

3.4 Emissie & impact fijnstof en endotoxinen
Fijnstof is een drager van ziekteverwekkende organismen en endotoxinen. Om de gezondheid van
mensen op en in de omgeving van het bedrijf zo min mogelijk bloot te stellen aan gezondheidsrisico’s
is het wenselijk dat een veehouderij zo min mogelijk fijnstof uitstoot.

Voor het bepalen van de score op deze maatlat wordt de fijnstofreductie op bedrijfsniveau ten
opzichte van de traditionele stalsystemen berekend. In Tabel 1 van hoofdstuk 1 zijn de
fijnstofemissiefactoren per diercategorie op het bedrijf weergegeven. Deze emissiefactor wordt in de
spreadsheet vergeleken met de referentiewaarde uit bijlage 4 van de BZV. Wanneer de feitelijke
waarde lager is dan de referentiewaarde worden punten gescoord.

Aanvullend op de emissie van fijnstof scoort een bedrijf als het een lage belasting van fijnstof in de
omgeving heeft. De belasting van fijnstof op de omgeving wordt berekend met het ISL3a model. De
invoergegevens en rekenresultaten zijn bijgevoegd in de bijlage van deze toelichting. Hieruit blijkt dat
de bronbijdrage van het bedrijf op een gevoelig object ten hoogste 0,14 µg/m3 bedraagt.

Op het bedrijf worden geen fijnstofreducerende maatregelen getroffen.

3.5 Ammoniak
Ammoniak is een belangrijk milieuthema bij agrarische bedrijven. Doordat een agrarisch bedrijf
ammoniak uitstoot en dit elders weer neer slaat kunnen natuurwaarden aangetast worden door
vermesting en verzuring. In deze maatlat worden maatregelen, die de emissie van ammoniak per
dierplaats verminderen, gewaardeerd.

Voor het bepalen van de score op de maatlat wordt de reductie op bedrijfsniveau ten opzichte van
twee referentieniveaus berekend:
 één voor de bestaande stallen; conform de maximale emissiewaarden uit het Besluit huisvesting;
 één voor de nieuwe stallen/uitbreidingen; deze moeten voldoen aan de grenswaarden uit Bijlage
   II van de Verordening stikstof.


Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Beide referentieniveaus staan in bijlage 2 van de BZV. Voor diercategorieën waarvoor geen
grenswaarde is vastgesteld in het Besluit huisvesting of bijlage II van de Verordening stikstof wordt de
emissie op basis van traditionele huisvesting gehanteerd.

Wanneer verdergaande maatregelen ten aanzien van ammoniak worden getroffen dan de wettelijke
eisen worden punten gescoord op deze maatlat. De emissiefactoren van ammoniak per diercategorie
op het bedrijf is weergegeven in Tabel 1 van hoofdstuk 1.

Op het bedrijf wordt de volgende ammoniak reducerende maatregel getroffen. Het melkvee in de
nieuwe rundveestal wordt gehuisvest in een ligboxenstal met ammoniakemissie beperkende
maatregelen. In stal 5 (deels) en stal 6 wordt een emissiearme vloer gelegd conform BWL
2010.35.V2.

3.6 Mineralen kringloop
Uit het oogpunt van zorgvuldige veehouderij wordt in de BZV getracht de kringlopen van mineralen op
zo klein mogelijke schaal te sluiten. De kringloop mineralen wordt inzichtelijk gemaakt in P-stromen
(fosfaat). Het wordt inzichtelijk gemaakt in P-stromen omdat dit mineraal aanwezig blijft in het voer,
dier en mest en daarom relatief eenvoudig in te monitoren.

Op deze maatlat kunnen punten gescoord worden wanneer fosfaat uit mest in de nabijheid van het
bedrijf wordt afgezet op gronden die via eigendom of op andere wijze aan het bedrijf verbonden zijn.
Deze gronden dienen binnen een grens van 15 km van de productielocatie te zijn gelegen. Gronden
waar mest afgezet wordt buiten dit gebied tot een maximale afstand van 100 km telt ook mee, maar
minder zwaar.

De score op deze maatlat wordt berekend aan de hand van de mestproductie op het bedrijf en de
gebruiksruimte. De gebruiksruimte wordt bepaald door het aantal hectare grond behorend tot het
bedrijf en de hoeveelheid mest wat hierop kan worden afgezet.

Door het Ministerie van Economische Zaken zijn tabellen opgesteld voor het mestbeleid 2014-2017. In
de tabellen worden de normen weergegeven die nodig zijn om de mestproductie en de gebruiksruimte
te berekenen.

Mestproductie in kg P
De mestproductie wordt uitgedrukt in kg fosfaat (P) per dier. In tabel 4 en 6 bij het mestbeleid, zie de
bijlage van deze toelichting, wordt de excretie per dier per jaar in kg fosfaat weergeven.
Bij melkkoeien wordt de fosfaatproductie afgeleid van de hoeveelheid melk die een koe per jaar
produceert. Voor onderhavig bedrijf wordt de aanname gedaan dat een gemiddelde hoeveelheid melk
per koe geproduceerd wordt. Dit komt neer op 7.875 – 8.124 kg melk per koe per jaar. Dit wil dus
zeggen dat per melkkoe 43,4 kg fosfaat geproduceerd wordt, zie tabel 6 van het mestbeleid (zie
bijlage).

De fosfaat productie per stuks jongvee is weergegeven in tabel 4 bij het mestbeleid. Hierin is een
verdeling gemaakt tussen jongvee jonger dan 1 jaar en jongvee vanaf 1 jaar en ouder. Op onderhavig
bedrijf is de verdeling tussen het jongvee jonger dan 1 jaar en vanaf 1 jaar ieder 50%.

Veehouderijen kunnen hun fosfaatexcretie per jaar verminderen door bijvoorbeeld het gebruik maken
van aangepast voer e.d. Dit betreft het BEX-voordeel. Onderhavige veehouderij heeft zoals in het
overzicht van de Bedrijfsspecifieke excretie (zie bijlage) te zien is een BEX voordeel van 30%. Dit
percentage is het aantal procent fosfaatexcretie dat op onderhavig bedrijf minder wordt geproduceerd
in vergelijking met de forfaitaire excretie.




Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Tabel 3. Som fosfaatproductie
Diercategorie                     Aantal            Kg fosfaat per jaar       Totaal (kg fosfaat
                                                                              per jaar)
Melk- en kalfkoeien                         200              43,4                     8.680
Jongvee < 1 jaar                             70              10,2                       714
Jongvee > 1 jaar                             70              23,5                      1.645
Totaal                                                                                11.039
BEX voordeel                                                           30%            3.312
Totaal incl. BEX voordeel                                                             7.727

Gebruiksruimte
De gebruiksruimte wordt bepaald door het aantal beschikbare hectare grond dat behoort tot het
bedrijf en de hoeveelheid fosfaat dat kan worden afgezet op deze gronden. De hoeveelheid fosfaat
dat mag worden afgezet op de gronden is afhankelijk van de fosfaattoestand en of het bouwland of
grasland betreft. De fosfaattoestand van de bodem wordt uitgedrukt in PAL-waarde. De PAL-waarde
van de gronden bepaalt de fosfaatgebruiksnorm. In tabel 2 bij het mestbeleid, zie de bijlage van deze
toelichting, worden de fosfaatgebruiksnormen weergegeven per categorie van de fosfaattoestand van
de bodem.

De gronden behorende bij onderhavige veehouderij zijn niet volledig bemonsterd op de PAL-waarden.
Derhalve wordt conform tabel 2 van het mestbeleid een neutrale categorie gehanteerd voor zowel het
grasland als het bouwland. Hieruit blijkt dat op de gronden in gebruik als grasland 95 kg fosfaat/jaar
afgezet mag worden. Op de gronden in gebruik als bouwland mag 65 kg fosfaat/jaar afgezet worden.
Zoals in de gecombineerde opgave te zien is, heeft initiatiefnemer in totaal 51,2 hectare grond in
gebruik. Hiervan wordt 10,11 hectare gebruikt voor het telen van maïs en 41,09 hectare als grasland.

Daarnaast heeft initiatiefnemer afspraken gemaakt met overige grondbezitters. Op gronden van
verschillende eigenaren wordt door initiatiefnemers mest afgezet. Deze gronden worden tevens door
initiatiefnemer bewerkt e.d., in ruil koopt hij de gewassen (maïs en gras) die op die gronden worden
verbouwd. Tabel 4 geeft de gronden weer in hectare waar initiatiefnemer mest op afzet.

Tabel 4: mestafzet op gronden

                                  Grasland (ha)     Bouwland (ha)
Grond in eigen gebruik/beheer     41,09             10,11
Mestafzet op overige gronden      14,00             11,70
Totaal:                           55,09             21,81

De hoogte van de score die behaald kan worden op deze maatlat is afhankelijk van de hoeveelheid
fosfaatproductie en de hoeveelheid fosfaat wat kan worden afgezet op de bij het bedrijf behorende
gronden (ofwel de gebruiksruimte).

3.7     Verbinding
De provincie beoogd voor de veehouderij een sector die op een gezonde manier verbonden is met de
sociale en fysieke leefomgeving. Door het nemen van maatregelen die de verbinding tussen het
veehouderijbedrijf en de omgeving en/of transparantie van het bedrijf versterken kunnen op deze
maatlat punten gescoord worden.

3.8 Biodiversiteit
Ter bevordering van de variatie aan natuur en landschap op het boerenerf worden in deze maatlat
maatregelen gewaardeerd. Het gaat voornamelijk om het aanbrengen van natuur- en
landschapselementen buiten het bouwvlak en groenvoorzieningen binnen het bouwvlak of
aangrenzend hieraan. Hierbij geldt dat punten te behalen zijn wanneer in ieder geval meer dan 2.500
m2 aangewend wordt ten behoeve van natuur- en landschap buiten het bouwvlak en wanneer meer
dan 10% van het bouwvlak aangewend wordt voor groenvoorzieningen.


Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Tevens kunnen punten behaald worden wanneer tenminste 4 verschillende akkerbouw- en of
voedergewassen of een gevarieerde grasmat aanwezig is.

Onderhavige locatie wordt voorzien van een landschappelijke inpassing van de bedrijfsgebouwen. In
totaal wordt er 2.363 m2 aangewend voor landschappelijke inpassing. Het bouwvlak heeft een
oppervlakte van 1,5 ha. Dit betekend dat 15,8% ( (2363/15000)*100 ) van de omvang van het
bouwvlak aangewend wordt voor natuur- en landschap. Het beplantingsplan is bijgevoegd in de
bijlage van voorliggende toelichting.

3.9 Certificaten
Via certificaten als IKB, Milieukeur, EKO-keurmerk en MDV kunnen veehouders maatregelen op een
aantal thema’s nemen. Op dit moment kunnen via certificaten alleen punten worden verdiend voor
maatregelen ten aanzien van zoönosen, antibiotica, dierenwelzijn en fosfaatefficiëntie.

Ieder certificaat levert een aantal punten op. Dit is gebaseerd op de maatregelen die een certificaat
borgt. Op de BZV zijn alleen certificaten van toepassing waarvan de criteria openbaar zijn en een
onafhankelijke derde partij borgt dat aan de eisen in het systeem is voldaan.

De initiatiefnemer beschikt over de volgende certificaten, zie de bijlage:
     Certificaat DOC, Qlip-status: groen
     Bedrijfscertificaat Gezondheidsdienst voor Dieren;
              o Leptospirose vrij;
              o BVD vrij;
              o Paratuberculose status B;
              o Salmonella status onverdacht.




Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>4. Resultaat
Uit de toetsing aan de Verordening Ruimte 2014 blijkt dat de uitbreiding voldoet aan de regels.

Uit de spreadsheet BZV blijkt dat het eindoordeel ‘akkoord’ betreft. Dit wil zeggen dat op de
onderdelen ‘Certificaten’ en ‘Inrichting & Omgeving’ voldoende punten behaald worden bovenop de
basispunten uit de wettelijke verplichte aspecten.

De totaalscore op de BZV bedraagt voor onderhavige veehouderij een X,XX. Derhalve kan
geconcludeerd worden dat het een zorgvuldige veehouderij betreft. Conform de denklijn
‘Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd’, welke gehanteerd wordt door de provincie
Noord-Brabant, kan geconcludeerd worden dat de uitbreiding aan de locatie Geraniumstraat 53 te
Made mag plaatsvinden.




Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>    Bijlagen

    -   Uitdraai BZV spreadsheet;
    -   Tabel 2 mestbeleid ‘fosfaatgebruiksnormen’, versie januari 2014;
    -   Tabel 4 mestbeleid ‘diergebonden normen’, versie januari 2014;
    -   Tabel 6 mestbeleid ‘stikstof- en fosfaatproductiegetallen per melkkoe’, versie januari 2014;
    -   Gecombineerde opgave 2014, Opgave Gewaspercelen;
    -   Bedrijfsspecifieke excretie;
    -   Ziektevrijcertificaat Gezondheidsdienst voor Dieren;
    -   Certificaat DOC
    -   Plattegrondtekening;
    -   Invoergegevens, rekenresultaten, situatietekening en uitvoerbestand fijnstofberekening ISL3a;
    -   Beplantingsplan.




Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre> Toelichting spreadsheet versie 1.0 van de BZV                                                                                             Excel 2007

 Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 18 februari 2014 de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie
 1.0 (BZV 1.0) vastgesteld. Deze is samen met de partners uit het Brabantberaad tot stand gekomen.


 In de loop van 2014 komt een webapplicatie beschikbaar waarin aanvragers o.a. hun bedrijfsplan kunnen invoeren en
 kunnen bepalen of zij aan de normscore van de BZV voldoen. Deze webapplicatie moet nog ontwikkeld worden. Ook zal de
 webapplicatie toegankelijk zijn voor gemeenten en een bepaald deel zal voor iedereen inzichtelijk zijn.


 In de tussenliggende periode kunt u met deze spreadsheet een normscore berekenen aan versie 1.0 van de BZV. In deze
 spreadsheet kunt u gegevens invullen voor de maatlat Inrichting & Omgeving en het onderdeel Certificaten. Hiervoor hebt u
 gegevens nodig uit de omgevingsvergunning (zowel het milieu‐ als het bouwdeel), de gecombineerde opgave voor het
 ministerie van EZ en certificaten. U kunt zowel een bestaande situatie doorrekenen als een verandering van het bedrijf, een
 uitbreiding of extra maatregelen in bestaande stallen. Als u verschillende varianten wilt doorrekenen gebruikt u steeds per
 variant een kopie van deze spreadsheet.


 De spreadsheet is zo goed mogelijk toegesneden op praktijksituaties en de BZV versie 1.0 die op 18 februari 2014 door GS is
 vastgesteld. Op onderdelen is omwille van de werkbaarheid een vereenvoudiging doorgevoerd. Een klein deel van de
 maatregelen bij de maatlat gezondheid en enkele certificaten zoals de Maatlat Duurzame Veehouderij of bijvoorbeeld het
 Beter Leven Keurmerk worden niet op bedrijfsnivo, maar in een deel van de stallen toegepast. Het effect van dit soort
 maatregelen wordt dan bepaald aan de hand van het percentage NGE dat u zelf moet invoeren.



 In de spreadsheet wordt u steeds kort uitgelegd welke gegevens u moet invoeren, in het document BZV 1.0 en het
 onderbouwingsdocument van WUR kunt u meer informatie vinden. Deze kunt u vinden op
  www.brabant.nl/bzv.
 Let op: DEZE SPREADSHEET WERKT ALLEEN IN EXCEL VERSIE 2007 OF HOGER.
 De spreadsheet is met zorg ontwikkeld, een deel van de in te voeren gegevens vragen technisch inzicht in bijvoorbeeld een
 omgevingsvergunning en bijbehorende onderzoeken. De uitkomsten zijn afhankelijk van de kwaliteit van de invoergegevens.
 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de uitkomst van de spreadsheet.


 Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit rekenmodel kunt u een mail sturen naar                                bzv@brabant.nl.

 Versie 1.91




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de
                                                           webapplicatie voor de BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre> Toelichting                                                                                                                                Excel 2007

 In dit tabblad voert u uw bedrijf in. De gegevens van dit tabblad worden gebruikt om te bepalen of u 1 of meerdere diersoorten
 hebt. Bij meerdere diersoorten wordt het aantal nge per diersoort gebruikt om een gewogen gemiddelde te bepalen.

 Algemene bedrijfsgegevens

 Bedrijfsnaam                                       P.G.A.M. Dilven           Naam van deze rekenvariant (optioneel)

 Straat                                             Geraniumstraat

 Huisnummer                                                53

 Postcode                                               4921 LJ

 Woonplaats                                              Made

 Basisgegevens t.b.v. Gezondheid

                                                    Diercategorie 1                 Diercategorie 2                 Diercategorie 3
 Diercategorie                                          Melkvee                         Jongvee

 Aantal NGE                                              240,8                            30,0


 Stalgegevens t.b.v. Emissie

                      Stal                        Code Diercategorie             Aantal Dierplaatsen
                                        1                 A3                                           42
                                        3              A1.100.1                                        16
                                        3                 A3                                           23
                                        4              A1.100.1                                        82
                                        5               1.14.2                                         20
                                        5                 A3                                           29
                                        6              A1.14.2                                         82
                                        6                 A3                                           46




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de
                                                           webapplicatie voor de BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre> Relevante maatlatten

 Voor sommige diersoorten kan nog niet alle maatlatten gescoord worden. Het aantal maatlatten waarop een veehouderij kan
 scoren verschilt daardoor per sector. Bijlage 8 van de BZV geeft het aantal maatlatten waarop per sector gescoord kan worden.
 Om deze verschillen te corrigeren wordt het aantal verzamelde basispunten gecorrigeerd voor het aantal beschikbare
 maatlatten met de correctiefactor uit bijlage 8. In deze spreadsheet moet u per diersoort het aantal NGE bepalen en invullen.
 De correctiefactor voor het aantal maatlatten wordt vervolgens in de spreadsheet automatisch berekend, deze is een gewogen
 gemiddelde obv het aantal NGE per diersoort.

 Versie 1.91




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de
                                                           webapplicatie voor de BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>  Basisscore                                                           Punten                       Score                    Beoordeling
         Score op Basispunten                                                                         6,00

  Inrichting & Omgeving                                                                        Opmerkingen
         Gezondheid                                                       23,45
         Geuremissie                                                       0,00
         Geurimpact                                                        0,00
         Emissie & Impact fijnstof                                        42,22
         Ammoniak                                                          0,00
         Mineralen kringlopen                                             86,08
         Verbinding                                                       0,00
         Biodiversiteit                                                   12,50

         Totaal punten op Inrichting & Omgeving                           164,25

         Correctiefactor aantal maatlatten                                 1,36
         Gecorrigeerde aantal punten                                      223,85

         Wegingsfactor                                                    250,00
         Score op Inrichting & Omgeving                                                               0,90                         Akkoord

  Certificaten
         Totaal punten op certificaten                                     5,80
         Wegingsfactor                                                      40
         Score op Certificaten                                                                        0,15                        Afgewezen

  Innovatie
       Totaal punten op Innovatie                                          0,00
       Score op Innovatie                                                                             0,00
  Totaal score BZV                                                                                    7,04                         Akkoord

  Eindoordeel BZV                                                                                                             Afgewezen
     U bent afgewezen voor BZV, dit komt door de volgende reden(en):
     ‐ U heeft op het onderdeel 'Certificaten' een score van 0,15 behaald waar tenminste een score van 0,2 nodig is.
     ‐
     ‐

      100,00                                                Gezondheid                                         BZV‐Score
       90,00                                                                          10,00
                                                            Geuremissie                                                          Innovatie
       80,00
       70,00                                                Geurimpact                  9,00
       60,00                                                                                                                     Certificaten
                                                            Emissie & Impact
       50,00                                                fijnstof                    8,00
       40,00                                                Ammoniak
                                                                                                                                 Inrichting &
       30,00
        Basisscore                                                                      7,00
                                                            Mineralen 6,00                                                       Omgeving
        Inrichting & Omgeving
       20,00                                                kringlopen 0,90
        Certificaten                                        Verbinding 0,15             6,00                                     Basisscore
       10,00
        Innovatie                                                          0,00
        0,00
        Totaal score BZV                                    Biodiversiteit 7,04
                      Inrichting & Omgeving                                             5,00


  Versie 1.91




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de
                                                           webapplicatie voor de BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Toelichting                                                                                                                                                            Excel 2007

In dit tabblad vult u de fysiek aanwezige maatregelen in t.b.v. gezondheid. Dit zijn maatregelen die opgenomen zijn in milieu‐ of bouwvergunning of
maatregelen waarvan eenvoudig kan worden vastgesteld dat ze op het bedrijf aanwezig zijn. Zie bijlage 1 van de BZV.

                                                                                     Melkvee                             Jongvee
Gezondheid                                                                      Antwoord   Score                   Antwoord     Score
 1 Quarantainestal (opfokdieren)                                                    Nee              0                 Nee              0



 2 Heeft u een buitenuitloop of weidegang?                                           Ja                                Nee            11,11

    Is uw buitenuitloop overkapt?                                                   Nee              0



 3 Afstand tot dichtstbijzijnde andere veebedrijf,                                < 100 m            0               < 100 m            0
   meet de kortste afstand tussen de bouwblokken



 4 Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?                              Jongvee          11,11            Melkvee           11,11



 5 Scheiding schone‐vuile weg:

 a ‐ vulpunten voersilo’s, afvoerpunten mest,                                        Ja             5,56                Ja            5,56
     aan‐ en aflevervoorzieningen aan vuile weg

 b ‐ kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte                                   Ja              0                  Ja              0
     met openbare gedeelte

 c ‐ hygiënesluis op scheiding schone‐vuile weg                                     Nee              0                 Nee              0

 d ‐ kadaverplaats aan openbare weg                                                  Ja             1,85                Ja            1,85

 e ‐ Looplijnenschets aanwezigheid, zichtbaar opgehangen                            Nee              0                 Nee              0

 f ‐ Luchtinlaat direct aan vuile weg                                                Ja              0                  Ja              0

      Voor welk percentage van de diercategorie geldt dit?



 6 Hygiënesluis met:

 a ‐ scheiding schoon‐vuil gedeelte + wasbak                                        Nee              0                 Nee              0

 b ‐ bedrijfseigen kleding/schoeisel                                                Nee              0                 Nee              0

 c ‐ douches                                                                        Nee              0                 Nee              0



 7 Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal                            Nee              0                 Nee              0



 8 Opslag van vaste mest op het erf.                                                 Ja              0                  Ja              0

    Permanent afgedekte opslag van vaste mest op erf (afdak)                        Nee              0                 Nee              0



 9 Spoelplaats veewagens                                                            Nee              0                 Nee              0



   Heeft u voorzieningen zodat hemelwater niet vervuild kan
10 raken of voert u hemelwater, dat vervuild is/kan zijn,                            Ja             3,7                 Ja             3,7



Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor de
                                                                                  BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>    af naar een afgesloten opslag?



11 Zuivering interne stallucht (voor vleesvarkens, biggen en pluimvee):

 a ‐ Intern luchtfilteringssysteem met afvang fijnstof
     Voor welk percentage van de diercategorie geldt dit?

 b ‐ Elektrostatische luchtfiltering (ionisatie)
     Voor welk percentage van de diercategorie geldt dit?

 c ‐ Bij roostervloeren: afzuiging lucht onder roosters
     Voor welk percentage van de diercategorie geldt dit?

                                                       Score op vraag 11:             0                                 0                                  0




12 Frisse lucht op de werkgang:

    Is er een systeem waarbij de verzorger zo min mogelijk
     aan fijnstof wordt blootgesteld en frisse lucht op de
     werkgang kan inademen (het Oolman systeem)?

    Voor welk percentage van deze diercategorie wordt
    het systeem toegepast?

                                                         Maximum Score                      100                                100

                                                           Aantal punten                   22,22                              33,33                                0

                                                           Wegingsfactor                  88,92%                             11,08%                             0,00%

Versie 1.91                                                                            Totaal aantal punten (gewogen)                                          23,45




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor de
                                                                                  BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>  Toelichting                                                                                                                                 Excel 2007

  Hier kunt u handmatig een aantal gegevens invullen. De rekenwijze wordt uitgelegd in hoofdstuk 5 bij de paragraaf Geuremissie.
  Allereerst moet u bepalen wat de geuremissie is indien u geen maatregelen zou treffen om de geuremissie te reduceren;
  de Referentie, zie daarvoor bijlage 3 van de BZV. Vervolgens vult u de huidige / gewenste situatie in met het stalsysteem dat u
  wilt toepassen en berekent u het effect van een geurreducerend stalsysteem.

   Geuremissie

                                                                            Referentie                     Huidige / Gewenste situatie
                                Code           Aantal
                Stal                                              Waarde Rgv           Emissie               Waarde            Emissie
                            Diercategorie   Dierplaatsen
                       1   A3                          42
                       3   A1.100.1                    16
                       3   A3                          23
                       4   A1.100.1                    82
                       5   1.14.2                      20
                       5   A3                          29
                       6   A1.14.2                     82
                       6   A3                          46




       Totaal                                                                                     0                                       0

                                                                         Behaald reductiepercentage            0,0%




  Versie 1.91                                                                                         Totaal aantal punten 0,00




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de
                                                           webapplicatie voor de BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>   Toelichting                                                                                                                                                    Excel 2007

   In dit tabblad bepaalt u de geurimpact van uw bedrijf. De systematiek is uitgewerkt in hoofdstuk 5 van de BZV, zie de paragraaf Geurimpact.
   U bepaalt of uw bedrijf is gelegen in concentratiegebied.
   Vervolgens vult u de geurbelasting in op de zwaarst belaste woning in het buitengebied en in de bebouwde kom.
   De gegevens haalt u uit de vergunnning en bijbehorende berekening met V‐Stacks‐Vergunning.

   Geurimpact
                               Bevind u zich in een concentratiegebied?

                                                                                                 Punten

                               Kies wel/geen concentratiegebied
                               Hinder voorgrond geurbelasting bedrijf:

                               Op woonkern in OU

                               Op buitengebied in OU




   Versie 1.91                                                                                                          Totaal aantal punten                          0,00




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor de
                                                                                  BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>  Toelichting                                                                                                                                                        Excel 2007
  Hier kunt u handmatig een aantal gegevens invullen. De rekenwijze is beschreven in Hoofdstuk 5 in de paragraaf
  Emissie & impact fijnstof / endotoxinen op van de BZV versie 1.0. Allereerst moet u dereferentie bepalen door uit te rekenen
  wat de fijnstofemissie is indien u geen emissie reducerende maatregelen zou treffen, zie daarvoor bijlage 4 van de BZV.
  Vervolgens bepaalt u de feitelijke situatie met het stalsysteem dat u wilt toepassen. Het programma berekent dan de emissiereductie.
  De belasting op de dichtstbijzijnde woning volgt uit een ISL3a berekening, in het uitvoerbestand met de extensie .blk.

  Fijnstofemissie / Fijnstofimpact
                                     Fijnstofemissie

                                           Code                Aantal                                                        Feitelijke
                        Stal                                                         Ref. waarde      Emissie                                    Emissie
                                      Diercategorie         Dierplaatsen                                                      waarde
                                 1   A3                                42                38            1.596                     38                1.596
                                 3   A1.100.1                          16               118            1.888                    118                1.888
                                 3   A3                                23                38             874                      38                 874
                                 4   A1.100.1                          82               118            9.676                    118                9.676
                                 5   1.14.2                            20               148           2.960                     148               2.960
                                 5   A3                                29                38            1.102                     38                1.102
                                 6   A1.14.2                           82               148           12.136                    148               12.136
                                 6   A3                                46                38            1.748                     38                1.748




                       Totaal                                                                         31.980                                      31.980

                                                                                                            Behaald reductiepercentage             0,0%

                                                                                                                           Aantal punten           0,00

                                     Fijnstofimpact

                                Belasting in µg/m³ *              0,14
                                                                                                                           Aantal punten          42,22
                                     * U moet de belasting van uw bedrijf op de
                                     zwaarstbelaste woning in uw omgeving invullen


  Versie 1.91                                                                                                            Totaal aantal punten                       42,22




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor de BZV
                                                                                       beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>   Toelichting                                                                                                                                                Excel 2007
   De systematiek voor ammoniak is beschreven in Hoofdstuk 5, in de paragraaf "Ammoniak" op pagina 27. U berekent hier de door u gewenste
   situatie. U krijgt punten als u maatregelen treft in uw bestaande stallen, die verder gaan dan het besluit huisvesting. Ook krijgt u punten als u
   maatregelen treft in stallen die na inwerkingtreding van de BZV worden gebouwd, die verdergaan dan de provinciale verordening stikstof en
   Natura 2000. Om te bepalen hoeveel punten u krijgt, moet u de ammoniakemissie van uw bedrijfsvariant berekenen voor twee referentienivo's;
   dat voor bestaande stallen die en voor de nieuwe stallen. Beide emissiefactoren vindt u terug in bijlage 2 van de BZV versie 1.0.
   Daarna vult u uw gewenste situatie in met ‐desgwenst‐ extra emissiereducerende maatregelen.


   Ammoniak Emissie
                                                        Bestaande stallen
                                                                 Emissie factor volgens
                      Diercategorie         Aantal Dierplaatsen           BHV                         Emissie
                           A3                                 42           3,9                         163,8
                        A1.100.1                              16           9,5                          152
                           A3                                 23           3,9                         89,7
                        A1.100.1                              82           9,5                          779




                 Referentieniveau bestaand                                                            1184,5




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor de
                                                                                 BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                           Nieuwe stallen
                                                                  Emissie factor volgens
                      Diercategorie          Aantal Dierplaatsen        PV‐N2000                      Emissie
                          1.14.2                               20           8,1                         162
                            A3                                 29           3,9                        113,1
                         A1.14.2                               82           8,1                        664,2
                            A3                                 38           3,9                        148,2




                 Referentieniveau nieuw                                                               1087,5

                                                                           Bestaande / gewenste situatie
                           Stal                 Diercategorie        Aantal Dierplaatsen    Emissie factor                     Emissie
                                        1   A3                                         42          3,9                          163,8
                                        3   A1.100.1                                   16          9,5                           152
                                        3   A3                                         23          3,9                          89,7
                                        4   A1.100.1                                   82          9,5                           779
                                        5   1.14.2                                     20          8,1                           162
                                        5   A3                                         29          3,9                          113,1
                                        6   A1.14.2                                    82          8,1                          664,2
                                        6   A3                                         46          3,9                          179,4




                 Aangevraagde emissie                                                                                           2303,2

   Versie 1.91                                                                                                         Totaal aantal punten                        0,00




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor de
                                                                                 BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>  Toelichting                                                                                                                                                 Excel 2007

  Hier vult u uw gegevens in over de hoeveelheid fosfaat die u produceert en de hoeveelheden die u op uw eigen bedrijf aanwendt of via een
  mestcontract of op een andere wijze afzet. In Hoofdstuk 5, in de paragraaf Mineralenkringlopen en in bijlage 6 is de systematiek beschreven.
  Uitgangspunt is de gecombineerde opgave die u jaarlijks invult voor het ministerie van EZ. U vult eerst de fosfaatproductie in, dit mag o.b.v.
  forfaitaire productie of de daadwerkelijke productie (deze moet u motiveren bij de aanvraag). Vervolgens vult u de arealen en de toegestane
  fosfaatgift in. Let wel: het gaat alleen omfosfaat in mest die wordt uitgereden. U kunt ha's grond invoeren en fosfaat‐norm.

  Mineralenkringloop
         P‐Mest Totaal

         P Mestproductie totaal (in kg P)                                            7.727

         Gebruiksruimte (in kg P)                                                    6.651

         P‐mestoverschot (Productie ‐ Gebruiksruimte)                                1.076

         P‐aanwending mest                                                            Ha               Norm (kg/ha)              kp P     Punten               Score

         Grond eigen gebruik,                                                        55,1                   95,0                5233,6
         binnen een straal van 15 km
                                                                                     21,8                   65,0                1417,7

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                Subtotaal       6651,2                1             86,08

         Grond eigen gebruik,                                                                                                     0,0
         binnen een straal van 100 km of binnen NL
                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                Subtotaal         0,0               0,5              0,00

         Grond eigen gebruik,                                                                                                     0,0
         buiten een straal van 100 km maar binnen NL
                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                Subtotaal         0,0               0,3              0,00

         Overig                                                                                                                   0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                                  0,0

                                                                                                                Subtotaal         0,0                 0              0,00

  Versie 1.91                                                                                                       Totaal aantal punten 86,08

Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor
                                                                              de BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor
                                                                              de BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>    Toelichting                                                                                                                                                        Excel 2007

    In dit tabblad vult u een aantal maatregelen in die u neemt tbv Verbinding met de Omgeving. De systematiek is beschreven in hoofdstuk 5, in de
    paragraaf Verbinding.

    Verbinding                                                                                                                                       Antwoord             Score

      1   Informatie‐bord         Vanaf openbare weg leesbaar informatiebord met minimaal in woord en/of beeld:                                                             0
                                  bedrijfsinformatie over diersoort en ‐categorie en doel van de bedrijfsmatig
                                  op het bedrijf gehouden dieren (bijv. fokkerij, opfok, melk‐, eier‐ of vleesproductie).



      2   Website                 Het bedrijf beschikt over een eigen website met minimaal de volgende informatie:                                                          0
                                  type veehouderij, aantallen dieren, wijze van houderij en toelichting op het productieproces.
                                  De BZV‐portal bevat een link naar deze website.



      3   Webcam                  Er is een webcam in één of meerdere stallen en/of uitlopen geïnstalleerd,                                                                 0
                                  en gekoppeld aan een voor derden toegankelijk medium. De beelden zijn op elk gewenst
                                  moment te bekijken, bv op de website van het bedrijf of bij informatiebord.



     4a Toegankelijkheid          Opengesteld (wandel)pad over erf of eigen grond met tenminste zicht op bedrijfsactiviteiten                                               0
        bedrijf                   buiten de stal. (Een wandelpad over openbaar terrein (bv over de openbare weg) komt
                                  niet voor punten in aanmerking) Lengte:



     4b Dieren die op het         ‐ Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden geproduceerd)                                                        0
        bedrijf worden             op permanent beschikbare uitloop of in de weide
        gehouden
                                  ‐ In de stal de dieren bekijken (via directe toegang tot de stal of via ramen in een afgescheiden                                         0
                                    (bezoekers)‐ruimte / skybox ). Vanaf de openbare weg moet duidelijk zichtbaar zijn dat
                                    bezoekers op het bedrijf welkom zijn en ze al dan niet onder begeleiding of na afspraak
                                    de stal / bezoekersruimte mogen betreden.



      5   Verbrede landbouw Boerderijwinkel / huisverkoop / verkoop via automaat                                                                                            0

                                  Zorg‐ of opvangfunctie (zorgboerderij, dag‐ of naschoolse opvang)                                                                         0

                                  B&B / Boerderijcamping                                                                                                                    0

                                  Multifunctioneel gebruik (bv vergaderaccommodatie, boerengolf)                                                                            0



      6   Inzichtelijkheid        Wordt op de website van de BZV wordt informatie over de score verstrekt op maatlatniveau?                                                 0

                                                                                                                                                  Maximum Score             50

   Versie 1.91                                                                                                                   Totaal aantal punten 0,00




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor de BZV
                                                                                       beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Toelichting                                                                                                                                                          Excel 2007

In dit tabblad vult u de maatregelen in die u treft t.b.v. biodiversiteit. In de BZV 1.0 staat dit beschreven in hoofdstuk 5, paragraaf Biodiversiteit en in
bijlage 5.

 Biodiversiteit                                                                                                                                    Antwoord           Punten
       Natuur & Landschaps‐          Het totale oppervlak van de landbouw percelen (excl bouwblok) dat wordt ingezet voor natuur &
   1   elementen buiten              landschap (bos, hagen, solitaire en laanbomen, singels, poelen). Bemesting en gebruik                                               0
       bouwblok                      bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.



                                     Teelt van tenminste 4 verschillende akkerbouw‐ en of voedergewassen (niet zijnde grasland) of
   2   Soortenrijkdom                                                                                                                                                    0
                                     een gevarieerde grasmat (natuurlijk of kruidenrijk grasland). (totaal tenminste 1 ha)




                                     Oppervlak groen op het erf (= vertikale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen,
                                                                                                                                                  > 15 % groen
   3   Groen op het erf              boomgaard, poel) als percentage van het totale erfoppervlak (= bouwblok). Bemesting en gebruik                                    12,5
                                                                                                                                                   en <= 20 %
                                     bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

                                                                                                                                                Maximum Score           100

Versie 1.91                                                                                               Totaal aantal punten                                       12,50




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor de BZV
                                                                                      beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>  Toelichting                                                                                                                                                 Excel 2007
  In dit tabblad vult u de certificaten in die u heeft of wil gaan behalen. In hoofdstuk 4 "Certificaten" van versie 1.0 van de BZV wordt dit nader
  beschreven. Kies alleen certificaten voor dieren die u houdt of wilt gaan houden en benoem het percentage waarvoor het certificaat geldt op
  bedrijfsniveau.

                                                                                                                          Percentage van aantal NGE op
  Certificaat                                                            Pnt.    Niveau     Certificaat aanwezig?                bedrijfsniveau                  Pnt.

                                                                    Basis sectorspecifieke certificaten

  Deelname aan ketenkwaliteit‐systeem Cono, DOC,
  FoqusPlanet basis (Friesland Campina), Rouveen of KKM                   5       Sector               Ja                              100%                        5
  basiscertificaat (inclusief Medi‐Rund)

  Kwaligeit                                                               8       Sector                                                                           0

  IKB varken                                                              8       Sector                                                                           0

  IKB kip                                                                 9       Sector                                                                           0

                                                                                               Maak een keuze
  IKB ei basis / KAT basis                                                        Sector                                                                           0

  IKB rund                                                                7       Sector                                                                           0

  IKB kalveren                                                            8       Sector                                                                           0

                                                               Aanvullende sectorspecifieke certificaten

  Foqusplanet (categorie: 'goed' of 'excellent')                          3       Sector                                                                           0

  Vrije uitloop ei (IKB/KAT) / 2 ster BLK                                 4       Sector                                                                           0

  Scharrel ei (IKB/KAT)                                                   1       Sector                                                                           0

  KAT ‐ aanvulling "tierschutz gepruft" bij KAT scharrel ei               2       Sector                                                                           0

  KAT ‐ aanvulling "tierschutz gepruft" bij KAT vrije uitloop ei          1       Sector                                                                           0

                                                            Aanvullende sectoroverschrijdende certificaten

  Milieukeur                                                              9       Sector                                                                           0

  BeterLeven (1 ster BLK)                                                 3       Sector                                                                           0

  MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij)                                      5        Stal                                                                            0

  EKO (3 ster BLK)                                                        10      Sector                                               100%                        0

  Scharrelvlees (Producert) / 2 ster BLK, exclusief IKB                   4       Sector                                                                           0

                                                                                              Aantal certificaten
  Ziektevrijcertificaten GvD (Gezondheidsdienst voor Dieren)             0,2      Sector               4             4                 100%                       0,8

                                                               Wachtkamer certificaten / ketensystemen

  Versie 1.91                                                                                                            Totaal aantal punten 5,80




Dit rekenmodel is opgesteld voor versie 1.0 van de BZV die op 18 februari door GS is vastgesteld en mag worden toegepast in (vergunnings)procedures totdat de webapplicatie voor
                                                                              de BZV beschikbaar is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                       01 van 01                                     Tabel 2 – Januari 2014




Tabel 2
Fosfaatgebruiksnormen
Waarvoor gebruiken?
De fosfaatgebruiksnormen (in kilo’s fosfaat per ha per jaar)          De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand
gebruikt u om de totale fosfaatgebruiksruimte voor meststoffen        van de bodem. De fosfaattoestand van de bodem moet blijken
voor uw bedrijf te berekenen.                                         uit bemonstering en analyse van de oppervlakte landbouwgrond.
                                                                      Heeft u de grond niet laten bemonsteren en analyseren? Dan moet
Hoe te gebruiken?                                                     u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm (categorie hoog).
U rekent met de oppervlakte landbouwgrond zoals die op 15 mei
bij uw bedrijf in gebruik is. U vermenigvuldigt de oppervlakte        Grasland
grasland en de oppervlakte bouwland met de bijbehorende               Er is sprake van grasland als het gras bestemd is als ruwvoer voor
fosfaatgebruiksnorm. Dit doet u voor elke categorie: laag, neutraal   dieren. Landbouwgrond met graszaad of graszoden rekent u tot de
en hoog. De uitkomsten telt u bij elkaar op.                          oppervlakte bouwland.



Grasland
PAL-waarde                         Categorie                                      2014           2015             2016              2017
<27                                Laag                                           100             100               100              100
27-50                              Neutraal                                        95              90                90               90
>50                                Hoog                                            85              80                80               80


Bouwland
Pw-waarde                          Categorie                                      2014           2015             2016              2017
<36                                Laag                                            80              75                75               75
36-55                              Neutraal                                        65              60                60               60
>55                                Hoog                                            55              50                50               50




Fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden
Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaat­
gebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de
voorwaarden voldoet. Lees meer over de voorwaarden op onze
website.

De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag mag
u op grasland en bouwland in de vorm van dierlijke mest, andere
organische mest en anorganische mest geven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                     01 van 08                                       Tabel 4 – Januari 2014




Tabel 4
Diergebonden normen
Waarvoor gebruiken?                                                 Mestproductie per staldier in kilo’s stikstof
De diergebonden normen gebruikt u voor zowel de berekening          De mestproductie voor staldieren berekent u met de stalbalans.
van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de            De stikstofnormen die voor staldieren zijn vermeld, gebruikt u
mestproductie van graasdieren en de stikstofcorrectie voor          alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de
staldieren.                                                         registratie- en/of administratieverplichtingen die geldt bij onder
                                                                    andere een stikstofproductie die kleiner is dan 350 kilo.
Mestproductie per dier in m3
De normen voor de mestproductie per dier in de periode van          Stikstofcorrectie per staldier in kilo’s stikstof
1 augustus tot 1 maart in m3 gebruikt u voor de berekening          De normen voor stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) gebruikt
van de benodigde opslagcapaciteit van dierlijke mest voor de        u voor de berekening van de totale stikstofcorrectie als onderdeel
betreffende periode. U gaat bij de berekening van de benodigde      van de stalbalans.
opslagcapaciteit uit van het aantal dieren dat u mag houden
(op basis van uw milieuvergunning). De normen gebruikt u voor       Graasdier of staldier?
graasdieren en staldieren. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a      In de tabel worden graasdieren aangegeven met een G en
of 6b.                                                              staldieren met een S.

Mestproductie per graasdier in kilo’s stikstof en fosfaat           Biologisch bedrijf
De normen voor de mestproductie per dier in kilo’s stikstof en      Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de
fosfaat gebruikt u voor de berekening van de mestproductie van      Stichting Skal en houdt u graasdieren? Dan gebruikt u niet de
het gemiddeld aantal graasdieren dat u op uw bedrijf heeft. Voor    stikstofexcretienormen uit deze tabel. U moet dan gebruik­
melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b. Voor de berekening van        maken van de excretienormen voor stikstof uit bijlage 1 van de
de totale mestproductie van graasdieren vermenigvuldigt u het       Landbouwkwaliteitsregeling 2007. Voor de berekening van de
gemiddeld aantal dieren dat u in het jaar op uw bedrijf heeft met   fosfaatexcretie gebruikt u wel de normen uit deze tabel.
de bijbehorende forfaitaire excretienorm. Dit doet u voor alle
graasdiercategorieën. De uitkomsten telt u bij elkaar op.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                          02 van 08                                            Tabel 4 – Januari 2014




Tabel 4 Diergebonden normen
                                                                                     Excretie per dier in
                                                                                        de periode van                    Excretie per
                                                                                                                                          Stikstof­
                                                                                      1 aug tot 1 maart                   dier per jaar
                                           Dier­                                                                                          correctie
                                           categorie   Graasdier /                                                  kg             kg      kg/dier/
Diersoort en -categorie 1                  nummer      Staldier    Stalsysteem                      m3 2     stikstof 3      fosfaat 4        jaar 5


Rund                                       10
Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten   100         G                                      Zie tabel 6   Zie tabel 6     Zie tabel 6           -
minste eenmaal hebben gekalfd en die
voor de melk­productie of de fokkerij
worden gehouden; ook koeien die
drooggezet zijn en koeien die worden
vetgemest en in de mesttijd worden
gemolken)
Jongvee jonger dan 1 jaar (alle runderen   101         G          Drijfmest                          4,4          36,8            10,2            -
jonger dan 1 jaar met uitzondering van                            Vaste mest                         2,2          31,5            10,2
startkalveren, witvleeskalveren,
rosevleeskalveren en vleesstieren)
Jongvee van 1 jaar en ouder (alle          102         G          Drijfmest                          9,5          70,2            23,5            -
runderen van 1 jaar en ouder inclusief                            Vaste mest                         4,7          59,9            23,5
overig vleesvee, maar met uitzondering
van roodvleesstieren en fokstieren)
Witvleeskalveren van ca. 14 dagen          112         S          Alle                               1,6          (8,3)              -          2,2
tot ca. 6 maanden (kalveren van ca.
14 dagen en ouder die gehouden worden
op een rantsoen van hoofdzakelijk melk
en op een leeftijd van ca. 6 maanden
worden geslacht)
Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen         117         G          Alle                               2,6          19,4             8,7            -
tot ca. 8 maanden (kalveren van
ca. 14 dagen en ouder die gehouden
worden op een rantsoen van melk en
andere voeders en op een leeftijd van
ca. 8 maanden worden geslacht)
Startkalveren voor rosevlees (kalveren     115         G          Alle                               1,2           9,3             2,8            -
van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die
op gespecialiseerde bedrijven worden
gehouden en vervolgens op een ander
bedrijf als rosevleeskalf worden
gehouden)
Rosevleeskalveren van ca. 3 tot ca.        116         G          Alle                               3,3          24,8            12,0            -
8 maanden (kalveren van ca. 3 maanden
en ouder die hiervoor zijn gehouden als
startkalf, gehouden worden op een
rantsoen van melk en andere voeders en
op een leeftijd van ca. 8 maanden
worden geslacht)
Startkalveren voor roodvlees (kalveren     121         G          Alle                               1,2           9,3             2,8            -
van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die
op gespecialiseerde bedrijven worden
gehouden en vervolgens op een ander
bedrijf als roodvleesstier gehouden
worden)
Roodvleesstieren van ca. 3 maanden         122         G          Drijfmest                          4,2          34,1            12,4            -
tot de slacht (stieren en ossen van                               Vaste mest                         2,2          30,9            12,4
3 maanden en ouder die hiervoor zijn
gehouden als startkalf en die vÓÓr
de leeftijd van 24 maanden worden
geslacht, inclusief vrouwelijke dieren
die op deze wijze worden gemest)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                            03 van 08                                           Tabel 4 – Januari 2014




                                                                                       Excretie per dier in
                                                                                          de periode van                   Excretie per
                                                                                                                                           Stikstof­
                                                                                        1 aug tot 1 maart                  dier per jaar
                                             Dier­                                                                                         correctie
                                             categorie   Graasdier /                                                 kg             kg      kg/dier/
Diersoort en -categorie 1                    nummer      Staldier    Stalsysteem                      m3 2    stikstof 3      fosfaat 4        jaar 5


Weide- en zoogkoeien (koeien die ten         120         G          Drijfmest                         11,2         74,9            28,6            -
minste eenmaal hebben gekalfd niet                                  Vaste mest                         5,3         66,8            28,6
zijnde melk- en kalfkoeien)
Fokstieren (stieren van 2 jaar en ouder)     104         G          Alle                               7,6         76,7            26,5            -


Schaap                                       55
Fokschapen (alle vrouwelijke schapen die     550         G          Alle                               0,5         10,7             3,8            -
ten minste eenmaal hebben gelammerd,
inclusief alle schapen tot een gewicht van
ca. 25 kg voor zover gehouden op het
bedrijf waar deze schapen geboren zijn)
Overige schapen                              552         G          Alle                                -6          7,8             2,5            -


Geit                                         60
Melkgeiten (alle vrouwelijke geiten die      600         G          Alle                              0,76          6,1             3,8            -
ten minste eenmaal hebben gelammerd,
inclusief pasgeboren lammeren en
opfokgeiten tot ca. 60 dagen en inclusief
alle bokken van 7 maanden en ouder)
Vleesgeiten (geiten die gehouden             601         G          Alle                              0,06         0,53             0,3            -
worden om te worden geslacht op een
gewicht van ca. 10 kg)
Overige geiten                               602         G          Alle                              0,43          3,3             2,4            -


Paard 7                                      94
Pony's van 6 maanden en ouder en een         941         G          Alle                               3,3         19,3             8,4            -
gewicht tot ca. 250 kg
Pony's van 6 maanden en ouder en een         942         G          Alle                               5,8         33,0            15,8            -
gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg
Paarden van 6 maanden en ouder en een        943         G          Alle                               7,1         40,6            19,4            -
gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg
Paarden van 6 maanden en ouder en een        944         G          Alle                               9,2         52,9            24,5            -
gewicht zwaarder dan ca. 450 kg


Ezel 7                                       96
Alle ezels van 6 maanden en ouder                        G          Alle                               3,6         19,3             8,4            -


Middeneuropees edelhert                      97
Hinden gehouden voor de fokkerij             971         G          Alle                              0,94         18,6             6,7            -
inclusief kalveren jonger dan 6 maanden
en bijbehorende bokken
Herten van 6 tot 12 maanden die worden       973         G          Alle                              0,44          8,6             2,8            -
gehouden om te worden geslacht
Herten van 12 maanden en ouder die           974         G          Alle                              1,09         21,4             6,4            -
worden gehouden om te worden geslacht


Damhert                                      98
Hinden gehouden voor de fokkerij             981         G          Alle                              1,31         11,8             3,4            -
inclusief kalveren jonger dan 3 maanden
en bijbehorende bokken
Alle herten van 3 maanden en ouder die       982         G          Alle                              0,81          9,7             2,4            -
worden gehouden om te worden geslacht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                            04 van 08                                           Tabel 4 – Januari 2014




                                                                                       Excretie per dier in
                                                                                          de periode van                   Excretie per
                                                                                                                                           Stikstof­
                                                                                        1 aug tot 1 maart                  dier per jaar
                                             Dier­                                                                                         correctie
                                             categorie   Graasdier /                                                 kg             kg      kg/dier/
Diersoort en -categorie 1                    nummer      Staldier    Stalsysteem                      m3 2    stikstof 3      fosfaat 4        jaar 5


Waterbuffel                                  99
Waterbuffelkoeien (alle waterbuffel­         991         G          Alle                              11,5         76,5            29,9            -
koeien die ten minste eenmaal hebben
gekalfd en die voor de melkproductie
of de fokkerij worden gehouden; ook
waterbuffelkoeien die droog gezet zijn
of worden vetgemest en in de mesttijd
worden gemolken)
Waterbuffeljongvee (alle jongvee van         992         G          Alle                               4,3         28,7            10,1            -
waterbuffels tot een leeftijd van 2 jaar)


Varken                                       40
Fokzeugen inclusief biggen jonger dan        400         S          Vaste mest,                       1,03       (16,7)               -          4,2
6 weken (ten minste eenmaal gedekte of                              emissie-arm
geïnsemineerde zeugen, guste zeugen,                                Vaste mest,                       1,03       (14,2)               -          7,8
gedekte maar nog niet drachtige zeugen,                             overig
drachtige zeugen, zeugen met biggen,
                                                                    Drijfmest,                         1,4       (18,0)               -          2,9
zeugen waarvan de biggen gespeend zijn
                                                                    emissie-arm
en waarvan de biggen ca. 6 weken na hun
geboorte aan een ander bedrijf worden                               Drijfmest,                         1,4       (15,8)               -          5,8
geleverd)                                                           overig
Fokzeugen inclusief biggen tot een           401         S          Vaste mest,                        2,0       (23,6)               -          5,9
gewicht van 25 kg (ten minste eenmaal                               emissie-arm
gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste                             Vaste mest,                        2,0       (19,7)               -         10,9
zeugen, gedekte maar nog niet drachtige                             overig
zeugen, drachtige zeugen, zeugen met
                                                                    Drijfmest,                         2,5       (25,4)               -          4,0
biggen, waarvan de biggen worden
                                                                    emissie-arm
gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg.
Ook fokzeugen waarvan de biggen op het                              Drijfmest,                         2,5       (21,6)               -          8,1
eigen bedrijf worden gehouden)                                      overig
Opfokzeugen jonger dan 7 maanden             402         S          Vaste mest,                       0,76       (10,4)               -          2,5
(jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemi­                            emissie-arm
neerd, gehouden voor de fokkerij van                                Vaste mest,                       0,76         (8,5)              -          5,1
ca. 25 kg tot ca. 7 maanden; ook aange­                             overig
leverde opfokzeugen van ca. 25 kg die
                                                                    Drijfmest,                        1,00       (11,2)               -          1,7
worden afgeleverd op ca. 7 maanden of
                                                                    emissie-arm
iets ouder; ook opfokzeugen afkomstig
van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die                          Drijfmest,                        1,00         (9,8)              -          3,9
worden afgeleverd op ca. 7 maanden)                                 overig
Opfokzeugen van 7 maanden en ouder           403         S          Vaste mest,                       1,02       (13,2)               -          3,8
(jonge zeugen, nooit gedekt of                                      emissie-arm
geïnsemineerd, gehouden voor de                                     Vaste mest,                       1,02       (11,4)               -          6,8
fokkerij van ca. 7 maanden tot de eerste                            overig
dekking, ook opfokzeugen die zijn
                                                                    Drijfmest,                         1,3       (14,2)               -          2,7
aangeleverd op ca. 7 maanden of iets
                                                                    emissie-arm
jonger, tot de eerste dekking)
                                                                    Drijfmest,                         1,3       (13,0)               -          5,2
                                                                    overig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                         05 van 08                                           Tabel 4 – Januari 2014




                                                                                    Excretie per dier in
                                                                                       de periode van                   Excretie per
                                                                                                                                        Stikstof­
                                                                                     1 aug tot 1 maart                  dier per jaar
                                             Dier­                                                                                      correctie
                                             categorie   Graasdier /                                              kg             kg      kg/dier/
Diersoort en -categorie 1                    nummer      Staldier    Stalsysteem                   m3 2    stikstof 3      fosfaat 4        jaar 5


Opfokzeugen van een gewicht van 25 kg        404         S          Vaste mest,                    0,81       (11,0)               -          2,7
tot eerste dekking (jonge zeugen, nooit                             emissie-arm
gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor                              Vaste mest,                    0,81         (9,0)              -          5,4
de fokkerij van ca. 25 kg tot de eerste                             overig
dekking. Opfokzeugen die zijn aangeleverd
                                                                    Drijfmest,                     0,91       (11,9)               -          1,9
op ca. 25 kg, die niet op 7 maanden
                                                                    emissie-arm
worden afgeleverd, maar worden aange­
houden tot de eerste dekking; ook                                   Drijfmest,                     0,91       (10,3)               -          4,1
opfokzeugen afkomstig van het eigen                                 overig
bedrijf die worden aangehouden van
exact 25 kg tot de eerste dekking)
Opfokberen (jonge nog niet dekrijpe          405         S          Vaste mest,                    0,74       (10,0)               -          2,4
beren, die worden aangehouden voor de                               emissie-arm
fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden                           Vaste mest,                    0,74         (8,2)              -          4,9
of iets ouder; ook beren afkomstig van                              overig
het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg)
                                                                    Drijfmest,                     0,95       (10,8)               -          1,7
                                                                    emissie-arm
                                                                    Drijfmest,                     0,95         (9,3)              -          3,8
                                                                    overig
Dekberen (dekrijpe beren – ook               406         S          Vaste mest,                     1,3       (17,9)               -          5,4
zoekberen – van ca. 7 maanden en ouder;                             emissie-arm
ook aangeleverde beren van iets jonger                              Vaste mest,                     1,3       (14,9)               -          8,2
dan 7 maanden, beren afkomstig van                                  overig
het eigen bedrijf te rekenen vanaf exact
                                                                    Drijfmest,                      1,8       (19,4)               -          4,0
7 maanden)
                                                                    emissie-arm
                                                                    Drijfmest,                      1,8       (17,4)               -          6,0
                                                                    overig
Biggen (gespeende biggen die op ca.          407         S          Vaste mest,                    0,25         (3,0)              -          0,7
6 weken zijn aangeleverd en worden                                  emissie-arm
afgeleverd op ca. 25 kg; ook op 6 weken                             Vaste mest,                    0,25         (2,7)              -          1,3
aangeleverde biggen die op het eigen                                overig
bedrijf worden aangehouden voor de
                                                                    Drijfmest,                     0,30         (3,2)              -          0,5
mesterij, tot exact 25 kg)
                                                                    emissie-arm
                                                                    Drijfmest,                     0,30         (3,0)              -          0,9
                                                                    overig
Slachtzeugen (zeugen die niet meer           410         S          Vaste mest,                     1,6       (20,8)               -          5,1
gebruikt worden voor de fokkerij,                                   emissie-arm
maar worden afgemest)                                               Vaste mest,                     1,6       (17,9)               -         11,4
                                                                    overig
                                                                    Drijfmest,                      2,1       (22,8)               -          3,4
                                                                    emissie-arm
                                                                    Drijfmest,                      2,1       (21,1)               -          8,8
                                                                    overig
Vleesvarkens (varkens die worden             411         S          Vaste mest,                    0,71         (9,4)              -          2,1
gehouden voor de slacht vanaf ca. 25 kg                             emissie-arm
of iets lichter tot ca. 110 kg. Ook biggen                          Vaste mest,                    0,71         (8,0)              -          4,6
afkomstig van het eigen, gesloten bedrijf                           overig
vanaf exact 25 kg)
                                                                    Drijfmest,                     0,75         (9,9)              -          1,4
                                                                    emissie-arm
                                                                    Drijfmest,                     0,75         (8,9)              -          3,6
                                                                    overig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                          06 van 08                                           Tabel 4 – Januari 2014




                                                                                     Excretie per dier in
                                                                                        de periode van                   Excretie per
                                                                                                                                         Stikstof­
                                                                                      1 aug tot 1 maart                  dier per jaar
                                           Dier­                                                                                         correctie
                                           categorie   Graasdier /                                                 kg             kg      kg/dier/
Diersoort en -categorie 1                  nummer      Staldier    Stalsysteem                      m3 2    stikstof 3      fosfaat 4        jaar 5


Kip                                        30
Opfokhennen en -hanen van legrassen        300         S          Drijfmest                       0,012        (0,21)               -       0,083
(opfokhennen en -hanen voor de                                    Deeppitstal                     0,004        (0,09)               -       0,211
vervanging van hennen en hanen van
                                                                  Alle                            0,007        (0,22)               -       0,073
legrassen, inclusief (groot)ouderdieren,
                                                                  mestbanden
die worden afgeleverd op ca. 18 weken.
Dieren die op het eigen bedrijf worden                            Volièrestal                     0,009        (0,22)               -       0,113
aangehouden, worden tot exact 18                                  Overig                          0,007        (0,16)               -       0,178
weken meegeteld)
Hennen en hanen van legrassen              301         S          Drijfmest                       0,025        (0,43)               -       0,184
(hennen en hanen – inclusief (groot)                              Deeppitstal                     0,006        (0,16)               -       0,480
ouderdieren – die zijn aangeleverd
                                                                  Alle                            0,014        (0,46)               -       0,151
op ca. 18 weken. Ook van het eigen
                                                                  mestbanden
bedrijf afkomstige hennen en hanen
– inclusief (groot)ouderdieren –, vanaf                           Volièrestal                     0,018        (0,42)               -       0,340
exact 18 weken)                                                   Overig                          0,015        (0,37)               -       0,400
Opfokhennen en -hanen van vleesrassen      310         S          Alle                            0,004        (0,09)               -       0,230
(opfokhennen en -hanen ter vervanging
van (groot)ouderdieren van vleesrassen,
die worden afgeleverd op ca. 19 weken.
Dieren die op het eigen bedrijf worden
aangehouden worden tot exact 19 weken
meegeteld)
Ouderdieren van vleesrassen                311         S          Emissie-arm                     0,018        (0,63)               -       0,410
(ouderdieren – inclusief grootouder­                              Overig                          0,018        (0,42)               -       0,630
dieren – van vleesrassen, die zijn
aangeleverd op ca. 19 weken. Ook van
het eigen bedrijf afkomstige (ouder)
dieren, vanaf exact 19 weken)
Vleeskuikens (kippen die worden            312         S          Emissie-arm                     0,011        (0,48)               -       0,049
gehouden voor de slacht)                                          Overig                          0,011        (0,36)               -       0,150


Kalkoen                                    20
Jonge kalkoenen (hennen en hanen voor      200         S          Alle                            0,011        (0,22)                          0,2
de productie van broedeieren van ca. 0
weken tot ca. 6 weken, gehouden op een
quarantainebedrijf)
Opfokkalkoenen (hennen en hanen voor       201         S          Alle                            0,071        (1,50)               -          0,8
de productie van broedeieren van ca. 6
weken tot ca. 30 weken, gehouden op
een opfokbedrijf)
Kalkoenen ouderdieren (hennen en           202         S          Alle                            0,073        (1,52)               -          0,8
hanen voor de productie van broedeieren
van ca. 30 weken en ouder)
Vleeskalkoenen (kalkoenen die worden       210         S          Alle                            0,048        (1,01)               -          0,8
gehouden voor de slacht)


Nerts                                      75
Fokteven (alle vrouwelijke dieren, die                 S          Vaste mest                      0,039        (1,56)               -          1,1
tenminste eenmaal zijn gedekt, met                                Drijfmest                       0,075        (1,56)               -          1,1
bijbehorende reuen en jongen, en
nertsen voor pelsproductie)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                           07 van 08                                           Tabel 4 – Januari 2014




                                                                                      Excretie per dier in
                                                                                         de periode van                   Excretie per
                                                                                                                                          Stikstof­
                                                                                       1 aug tot 1 maart                  dier per jaar
                                            Dier­                                                                                         correctie
                                            categorie   Graasdier /                                                 kg             kg      kg/dier/
Diersoort en -categorie 1                   nummer      Staldier    Stalsysteem                      m3 2    stikstof 3      fosfaat 4        jaar 5


Konijn                                      90
Voedsters (alle vrouwelijke dieren die      900         S          Vaste mest                      0,126        (1,53)               -         1,23
tenminste eenmaal zijn gedekt, met                                 Drijfmest                       0,176        (1,53)               -         1,23
bijbehorende rammen, zogende jongen
en opfokkonijnen)
Vleeskonijnen (alle jonge konijnen die na   901         S          Vaste mest                      0,025        (0,50)               -         0,24
het spenen zijn bestemd voor de                                    Drijfmest                       0,057        (0,50)               -         0,24
vleesproductie)


Bruine rat 8                                15
Ratten (alle geslachtsrijpe vrouwelijke                 S          Alle                            0,023        (0,28)               -       50% 9
ratten)


Tamme muis 8                                16
Muizen (alle geslachtsrijpe vrouwelijke                 S          Alle                            0,003       (0,033)               -       50% 9
muizen)


Cavia 8                                     17
Cavia's (alle geslachtsrijpe vrouwelijke                S          Alle                            0,054        (0,65)               -       50% 9
cavia's)


Goudhamster 8                               18
Goudhamsters (alle geslachtsrijpe                       S          Alle                            0,015        (0,18)               -       50% 9
vrouwelijke goudhamsters)


Gerbil 8                                    19
Gerbils (alle geslachtsrijpe vrouwelijke                S          Alle                            0,005       (0,057)               -       50% 9
gerbils)


Pekingeend                                  80
Vleeseenden (eenden die worden              801         S          Vaste mest                      0,028       (0,399)               -       0,405
gehouden voor de slacht)                                           Drijfmest                       0,081       (0,630)               -       0,174
Ouderdieren van vleeseenden                 802         S          Vaste mest                      0,037       (0,531)               -       0,588
(opfokperiode tot 18 weken)                                        Drijfmest                       0,110       (0,853)                       0,266
Ouderdieren van vleeseenden                 803         S          Vaste mest                      0,045       (0,627)               -       0,695
(legperiode vanaf 18 weken)                                        Drijfmest                       0,130       (1,007)                       0,315


Struisvogel 8                               25
Struisvogels (alle geslachtsrijpe                       S          Alle                              0,56       (12,3)               -       50% 9
vrouwelijke struisvogels)


Emoe 8                                      26
Emoe's (alle geslachtsrijpe vrouwelijke                 S          Alle                            0,329          (7,8)              -       50% 9
emoe's)


Nandoe 8                                    27
Nandoe's (alle geslachtsrijpe vrouwelijke               S          Alle                            0,231          (5,5)              -       50% 9
nandoe's)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                                             08 van 08                                           Tabel 4 – Januari 2014




                                                                                                        Excretie per dier in
                                                                                                           de periode van                   Excretie per
                                                                                                                                                            Stikstof­
                                                                                                         1 aug tot 1 maart                  dier per jaar
                                                     Dier­                                                                                                  correctie
                                                     categorie      Graasdier /                                                       kg             kg      kg/dier/
 Diersoort en -categorie 1                           nummer         Staldier    Stalsysteem                            m3 2    stikstof 3      fosfaat 4        jaar 5


 Knobbelgans 8                                       28
 Knobbelganzen (alle geslachtsrijpe                                 S                Alle                            0,086          (3,2)              -       50% 9
 vrouwelijke knobbelganzen)


 Grauwe gans 8                                       29
 Grauwe ganzen (alle geslachtsrijpe                                 S                Alle                            0,086          (3,2)              -       50% 9
 vrouwelijke grauwe ganzen)


 Helmparelhoen 8                                     95
 Parelhoenders (alle geslachtsrijpe                                 S                Alle                            0,009        (0,30)               -       50% 9
 vrouwelijke parelhoenders)


 Fazant 8                                            35
 Fazanten (alle geslachtsrijpe vrouwelijke                          S                Alle                            0,006        (0,12)               -       50% 9
 fazanten)


 Patrijs 8                                           36
 Patrijzen (alle geslachtsrijpe vrouwelijke                         S                Alle                            0,002        (0,11)               -       50% 9
 patrijzen)


 Vleesduif 8                                         37
 Duiven (alle geslachtsrijpe vrouwelijke                            S                Alle                           0,0009        (0,05)               -       50% 9
 duiven)


G = graasdier
S = staldier

1	Als de omschrijving van de categorieën niet aansluit bij de voorkomende
   situatie, dan hanteert u de forfaits van de categorie die het best aansluit bij
   de voorkomende situatie.
2	Normen voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit dierlijke
   mest.
3	Normen voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor
   staldieren gebruikt u deze normen (cursief) alleen voor de berekening
   van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieve
   verplichtingen.
4	Normen voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor
   staldieren niet van toepassing.
5	Normen voor de berekening van de totale stikstofcorrectie (gasvormige
   verliezen) als onderdeel van de stalbalans. Voor graasdieren niet van
   toepassing.
   Voor graasdieren is de stikstofcorrectie al meegenomen in de forfaitaire
   stikstofexcretie (kg stikstof per dier per jaar).
6	De mestproductie van deze dieren (voor de berekening van de benodigde
   opslagcapaciteit) is al verrekend in het forfait van de fokschapen.
7	De normen voor paarden, pony’s en ezels zijn inclusief veulens tot zes
   maanden.
8	De normen zijn inclusief jongen en mannelijke dieren. Voor de berekening
   van de mestproductie telt u alleen de geslachtsrijpe vrouwelijke dieren.
9	De stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) van overige knaagdieren en
   overig pluimvee bedraagt 50% van de stikstofexcretie, die volgens de
   stalbalans is berekend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 – 2017 Tabellen                                       01 van 02                                       Tabel 6 – Januari 2014




Tabel 6
Stikstof- en fosfaatproductiegetallen per melkkoe
(drijfmest en vaste mest)
Waarvoor gebruiken?                                                   Melkproductie en ureumgehalte
De normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimum­         De gemiddelde melkproductie per melkkoe bepaalt u door de
opslagcapaciteit die u nodig heeft als de mestproductie van melk­     hoeveelheid koemelk die in het jaar op uw bedrijf is geproduceerd,
koeien.                                                               te delen door het gemiddeld aantal melkkoeien dat u in het jaar
                                                                      op uw bedrijf heeft. Hiervoor gebruikt u de hoeveelheid koemelk
Mestproductie per dier in m3                                          die op het bedrijf is geproduceerd zoals die is bepaald door het
De normen voor de mestproductie per melkkoe in de periode             Productschap Zuivel.
van 1 augustus tot 1 maart in m3 gebruikt u voor de berekening
van de opslagcapaciteit die u nodig heeft voor dierlijke mest voor    Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee
de betreffende periode.                                               Als u als melkveehouder wilt afwijken van de excretieforfaits
                                                                      dan kunt u gebruikmaken van de Handreiking bedrijfsspecifieke
Mestproductie per graasdier in kilo’s stikstof en fosfaat             excretie melkvee. Op onze website vindt u de actuele versie van de
De normen voor de mestproductie per melkkoe in kilo’s stikstof en     Handreiking.
fosfaat gebruikt u voor de berekening van de totale mestproductie
op uw bedrijf. Daarbij maakt u onderscheid tussen drijfmest en        Biologisch bedrijf
vaste mest.                                                           Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting
                                                                      Skal en houdt u melkkoeien? Dan gebruikt u niet de stikstof­
De stikstofnormen kunt u ook gebruiken voor de berekening van         excretienormen uit deze tabel. U moet dan gebruikmaken van
de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratie­    de excretienormen voor stikstof uit bijlage 1 van de Landbouw­
verplichtingen die geldt bij onder andere een stikstofproductie       kwaliteitsregeling 2007. Voor de berekening van de fosfaatexcretie
kleiner dan 350 kilo.                                                 gebruikt u wel de normen uit deze tabel.

Hoe te gebruiken?
De stikstofexcretie is afhankelijk van de melkproductie (in kilo’s
melk per koe per jaar) en het ureumgehalte (in milligram per 100
gram melk). De fosfaatexcretie is afhankelijk van de melkproductie.
Voor de berekening van de totale mestproductie van melkkoeien
vermenigvuldigt u het gemiddeld aantal melkkoeien dat u in het
jaar op uw bedrijf heeft met de bijbehorende forfaitaire norm.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Mestbeleid 2014 - 2017 Tabellen                                                                                                                                                 02 van 02                                                                                                                  Tabel 6 – Januari 2014



Tabel 6a Excretieforfaits per melkkoe drijfmest
Stikstof- en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof en kg fosfaat per jaar) en mestproductie (in m3 mest per zeven maanden).

 Melkproductie              Ureumgehalte in mg/100 g                                                                                                                                                                                                                                                Fosfaat-
 in kg melk                                                                                                                                                                                                                                                                                         excretie     Mestproductie
 per koe per jaar               <14          14         15         16         17         18         19         20         21      22      23      24      25      26      27       28         29      30      31      32      33      34      35      36      37      38      39      40     >40        (kg)     (m3 per 7 mnd)
 < 5.624                        79,0       80,5       82,0       83,5       85,5       87,0       88,5       90,0       91,5     93,5    95,0    96,5    98,0    99,5   101,0   103,0       104,5   106,0   107,5   109,0   110,5   112,5   114,0   115,5   117,0   118,5   120,5   122,0   123,5      35,2                 12,1
 5.625 - 5.874                  83,5       85,0       86,5       88,5       90,0       91,5       93,0       94,5       96,0     98,0    99,5   101,0   102,5   104,0   106,0   107,5       109,0   110,5   112,0   113,5   115,5   117,0   118,5   120,0   121,5   123,0   125,0   126,5   128,0      36,8                 12,6
 5.875 - 6.124                  85,5       87,0       89,0       90,5       92,0       93,5       95,0       96,5       98,5    100,0   101,5   103,0   104,5   106,5   108,0   109,5       111,0   112,5   114,0   116,0   117,5   119,0   120,5   122,0   123,5   125,5   127,0   128,5   130,0      37,6                 12,9
 6.125 - 6.374                  87,5       89,5       91,0       92,5       94,0       95,5       97,0       99,0      100,5    102,0   103,5   105,0   106,5   108,5   110,0   111,5       113,0   114,5   116,5   118,0   119,5   121,0   122,5   124,0   126,0   127,5   129,0   130,5   132,0      38,3                 13,1
 6.375 - 6.624                  90,0       91,5       93,0       94,5       96,0       97,5       99,5      101,0      102,5    104,0   105,5   107,0   109,0   110,5   112,0   113,5       115,0   116,5   118,5   120,0   121,5   123,0   124,5   126,5   128,0   129,5   131,0   132,5   134,0      39,0                 13,4
 6.625 - 6.874                  92,0       93,5       95,0       96,5       98,0      100,0      101,5      103,0      104,5    106,0   107,5   109,5   111,0   112,5   114,0   115,5       117,0   119,0   120,5   122,0   123,5   125,0   127,0   128,5   130,0   131,5   133,0   134,5   136,5       39,7                13,6
 6.875 - 7.124                  94,0       95,5       97,0       98,5      100,5      102,0      103,5      105,0      106,5    108,0   110,0   111,5   113,0   114,5   116,0   117,5       119,5   121,0   122,5   124,0   125,5   127,0   129,0   130,5   132,0   133,5   135,0   137,0   138,5       40,5                13,9
 7.125 - 7.374                  96,0       97,5       99,0     100,5       102,5      104,0      105,5      107,0      108,5    110,5   112,0   113,5   115,0   116,5   118,0   120,0       121,5   123,0   124,5   126,0   127,5   129,5   131,0   132,5   134,0   135,5   137,5   139,0   140,5       41,2                14,1
 7.375 - 7.624                  98,0       99,5     101,0      103,0       104,5      106,0      107,5      109,0      111,0    112,5   114,0   115,5   117,0   118,5   120,5   122,0       123,5   125,0   126,5   128,0   130,0   131,5   133,0   134,5   136,0   137,5   139,5   141,0   142,5       41,9                14,4
 7.625 - 7.874                100,0      101,5      103,5       105,0      106,5      108,0      109,5      111,0      113,0    114,5   116,0   117,5   119,0   121,0   122,5   124,0       125,5   127,0   128,5   130,5   132,0   133,5   135,0   136,5   138,0   140,0   141,5   143,0   144,5       42,6                14,6
 7.875 - 8.124                102,0      104,0      105,5       107,0      108,5      110,0      111,5      113,5      115,0    116,5   118,0   119,5   121,0   123,0   124,5   126,0       127,5   129,0   131,0   132,5   134,0   135,5   137,0   138,5   140,5   142,0   143,5   145,0   146,5       43,4                14,9
 8.125 - 8.374                104,5      106,0      107,5       109,0      110,5      112,0      114,0      115,5      117,0    118,5   120,0   121,5   123,5   125,0   126,5   128,0       129,5   131,5   133,0   134,5   136,0   137,5   139,0   141,0   142,5   144,0   145,5   147,0   148,5      44,1                 15,1
 8.375 - 8.624                106,5      108,0      109,5      111,0      112,5      114,5       116,0      117,5      119,0    120,5   122,0   124,0   125,5   127,0   128,5   130,0       131,5   133,5   135,0   136,5   138,0   139,5   141,5   143,0   144,5   146,0   147,5   149,0   151,0      44,8                 15,4
 8.625 - 8.874                108,5      110,0      111,5      113,0      115,0      116,5       118,0      119,5      121,0    122,5   124,5   126,0   127,5   129,0   130,5   132,0       134,0   135,5   137,0   138,5   140,0   142,0   143,5   145,0   146,5   148,0   149,5   151,5   153,0      45,5                 15,6
 8.875 - 9.124                110,5      112,0      113,5      115,5      117,0      118,5       120,0      121,5      123,0    125,0   126,5   128,0   129,5   131,0   132,5   134,5       136,0   137,5   139,0   140,5   142,0   144,0   145,5   147,0   148,5   150,0   152,0   153,5   155,0      46,3                 15,9
 9.125 - 9.374                112,5      114,0      115,5      117,5      119,0       120,5      122,0      123,5      125,5    127,0   128,5   130,0   131,5   133,0   135,0   136,5       138,0   139,5   141,0   142,5   144,5   146,0   147,5   149,0   150,5   152,5   154,0   155,5   157,0      47,0                 16,1
 9.375 - 9.624                114,5      116,0      118,0      119,5      121,0       122,5      124,0      125,5      127,5    129,0   130,5   132,0   133,5   135,5   137,0   138,5       140,0   141,5   143,0   145,0   146,5   148,0   149,5   151,0   152,5   154,5   156,0   157,5   159,0      47,7                 16,4
 9.625 - 9.874                116,5      118,5      120,0      121,5      123,0       124,5      126,0      128,0      129,5    131,0   132,5   134,0   136,0   137,5   139,0   140,5       142,0   143,5   145,5   147,0   148,5   150,0   151,5   153,0   155,0   156,5   158,0   159,5   161,0      48,4                 16,6
 9.875 - 10.124               119,0      120,5      122,0      123,5       125,0      126,5      128,5      130,0      131,5    133,0   134,5   136,0   138,0   139,5   141,0   142,5       144,0   146,0   147,5   149,0   150,5   152,0   153,5   155,5   157,0   158,5   160,0   161,5   163,0       49,2                16,9
 10.125 - 10.374              121,0      122,5      124,0      125,5       127,0      129,0      130,5      132,0      133,5    135,0   136,5   138,5   140,0   141,5   143,0   144,5       146,5   148,0   149,5   151,0   152,5   154,0   156,0   157,5   159,0   160,5   162,0   163,5   165,5       49,9                17,1
 10.375 - 10.624              123,0      124,5      126,0      127,5       129,5      131,0      132,5      134,0      135,5    137,0   139,0   140,5   142,0   143,5   145,0   146,5       148,5   150,0   151,5   153,0   154,5   156,5   158,0   159,5   161,0   162,5   164,0   166,0   167,5       50,6                17,4
 > 10.624                     127,0      128,5      130,0       132,0      133,5      135,0      136,5      138,0      140,0    141,5   143,0   144,5   146,0   147,5   149,5   151,0       152,5   154,0   155,5   157,0   159,0   160,5   162,0   163,5   165,0   167,0   168,5   170,0   171,5       52,1                17,9




Tabel 6b Excretieforfaits per melkkoe vaste mest
Stikstof- en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof en kg fosfaat per jaar) en mestproductie (in m3 mest per zeven maanden).

 Melkproductie              Ureumgehalte in mg/100 g                                                                                                                                                                                                                                                Fosfaat-
 in kg melk                                                                                                                                                                                                                                                                                         excretie     Mestproductie
 per koe per jaar               <14          14         15         16         17         18         19         20         21      22      23      24      25      26      27       28         29      30      31      32      33      34      35      36      37      38      39      40     >40        (kg)     (m3 per 7 mnd)
 < 5.624                        71,5       73,0       74,5       76,0       77,5       79,0       80,5       81,5       83,0     84,5    86,0    87,5    89,0    90,5    92,0    93,0        94,5    96,0    97,5    99,0   100,5   102,0   103,5   105,0   106,0   107,5   109,0   110,5   112,0      35,2                  6,2
 5.625 - 5.874                  76,0       77,0       78,5       80,0       81,5       83,0       84,5       86,0       87,5     88,5    90,0    91,5    93,0    94,5    96,0    97,5        99,0   100,5   101,5   103,0   104,5   106,0   107,5   109,0   110,5   112,0   113,0   114,5   116,0      36,8                  6,5
 5.875 - 6.124                  77,5       79,0       80,5       82,0       83,5       85,0       86,5       87,5       89,0     90,5    92,0    93,5    95,0    96,5    98,0    99,5       100,5   102,0   103,5   105,0   106,5   108,0   109,5   111,0   112,0   113,5   115,0   116,5   118,0      37,6                  6,6
 6.125 - 6.374                  79,5       81,0       82,5       84,0       85,5       86,5       88,0       89,5       91,0     92,5    94,0    95,5    97,0    98,5    99,5   101,0       102,5   104,0   105,5   107,0   108,5   110,0   111,0   112,5   114,0   115,5   117,0   118,5   120,0      38,3                  6,7
 6.375 - 6.624                  81,5       83,0       84,5       85,5       87,0       88,5       90,0       91,5       93,0     94,5    96,0    97,5    98,5   100,0   101,5   103,0       104,5   106,0   107,5   109,0   110,0   111,5   113,0   114,5   116,0   117,5   119,0   120,5   121,5      39,0                  6,8
 6.625 - 6.874                  83,5       84,5       86,0       87,5       89,0       90,5       92,0       93,5       95,0     96,5    97,5    99,0   100,5   102,0   103,5   105,0       106,5   108,0   109,0   110,5   112,0   113,5   115,0   116,5   118,0   119,5   120,5   122,0   123,5       39,7                 7,0
 6.875 - 7.124                  85,0       86,5       88,0       89,5       91,0       92,5       94,0       95,5       96,5     98,0    99,5   101,0   102,5   104,0   105,5   107,0       108,0   109,5   111,0   112,5   114,0   115,5   117,0   118,5   119,5   121,0   122,5   124,0   125,5       40,5                 7,1
 7.125 - 7.374                  87,0       88,5       90,0       91,5       93,0       94,5       95,5       97,0       98,5    100,0   101,5   103,0   104,5   106,0   107,0   108,5       110,0   111,5   113,0   114,5   116,0   117,5   118,5   120,0   121,5   123,0   124,5   126,0   127,5       41,2                 7,2
 7.375 - 7.624                  89,0       90,5       92,0       93,5       94,5       96,0       97,5       99,0      100,5    102,0   103,5   105,0   106,0   107,5   109,0   110,5       112,0   113,5   115,0   116,5   117,5   119,0   120,5   122,0   123,5   125,0   126,5   128,0   129,5       41,9                 7,3
 7.625 - 7.874                  91,0       92,5       93,5       95,0       96,5       98,0       99,5      101,0      102,5    104,0   105,0   106,5   108,0   109,5   111,0   112,5       114,0   115,5   116,5   118,0   119,5   121,0   122,5   124,0   125,5   127,0   128,5   129,5   131,0       42,6                 7,5
 7.875 - 8.124                  92,5       94,0       95,5       97,0       98,5      100,0      101,5      103,0      104,0    105,5   107,0   108,5   110,0   111,5   113,0   114,5       115,5   117,0   118,5   120,0   121,5   123,0   124,5   126,0   127,5   128,5   130,0   131,5   133,0       43,4                 7,6
 8.125 - 8.374                  94,5       96,0       97,5       99,0      100,5      102,0      103,0      104,5      106,0    107,5   109,0   110,5   112,0   113,5   114,5   116,0       117,5   119,0   120,5   122,0   123,5   125,0   126,5   127,5   129,0   130,5   132,0   133,5   135,0      44,1                  7,7
 8.375 - 8.624                  96,5       98,0       99,5     101,0      102,0      103,5       105,0      106,5      108,0    109,5   111,0   112,5   113,5   115,0   116,5   118,0       119,5   121,0   122,5   124,0   125,5   126,5   128,0   129,5   131,0   132,5   134,0   135,5   137,0      44,8                  7,8
 8.625 - 8.874                  98,5     100,0      101,0      102,5      104,0      105,5       107,0      108,5      110,0    111,5   112,5   114,0   115,5   117,0   118,5   120,0       121,5   123,0   124,5   125,5   127,0   128,5   130,0   131,5   133,0   134,5   136,0   137,0   138,5      45,5                  8,0
 8.875 - 9.124                100,0      101,5      103,0      104,5      106,0      107,5       109,0      110,5      111,5    113,0   114,5   116,0   117,5   119,0   120,5   122,0       123,5   124,5   126,0   127,5   129,0   130,5   132,0   133,5   135,0   136,0   137,5   139,0   140,5      46,3                  8,1
 9.125 - 9.374                102,0      103,5      105,0      106,5      108,0       109,5      110,5      112,0      113,5    115,0   116,5   118,0   119,5   121,0   122,5   123,5       125,0   126,5   128,0   129,5   131,0   132,5   134,0   135,0   136,5   138,0   139,5   141,0   142,5      47,0                  8,2
 9.375 - 9.624                104,0      105,5      107,0      108,5      109,5       111,0      112,5      114,0      115,5    117,0   118,5   120,0   121,5   122,5   124,0   125,5       127,0   128,5   130,0   131,5   133,0   134,0   135,5   137,0   138,5   140,0   141,5   143,0   144,5      47,7                  8,4
 9.625 - 9.874                106,0      107,5      108,5      110,0      111,5       113,0      114,5      116,0      117,5    119,0   120,5   121,5   123,0   124,5   126,0   127,5       129,0   130,5   132,0   133,0   134,5   136,0   137,5   139,0   140,5   142,0   143,5   144,5   146,0      48,4                  8,5
 9.875 - 10.124               107,5      109,0      110,5      112,0       113,5      115,0      116,5      118,0      119,5    120,5   122,0   123,5   125,0   126,5   128,0   129,5       131,0   132,0   133,5   135,0   136,5   138,0   139,5   141,0   142,5   143,5   145,0   146,5   148,0       49,2                 8,6
 10.125 - 10.374              109,5      111,0      112,5      114,0       115,5      117,0      118,5      119,5      121,0    122,5   124,0   125,5   127,0   128,5   130,0   131,0       132,5   134,0   135,5   137,0   138,5   140,0   141,5   142,5   144,0   145,5   147,0   148,5   150,0       49,9                 8,7
 10.375 - 10.624              111,5      113,0      114,5      116,0       117,5      118,5      120,0      121,5      123,0    124,5   126,0   127,5   129,0   130,0   131,5   133,0       134,5   136,0   137,5   139,0   140,5   141,5   143,0   144,5   146,0   147,5   149,0   150,5   152,0       50,6                 8,9
 > 10.624                     115,5      116,5      118,0       119,5      121,0      122,5      124,0      125,5      127,0    128,0   129,5   131,0   132,5   134,0   135,5   137,0       138,5   139,5   141,0   142,5   144,0   145,5   147,0   148,5   150,0   151,5   152,5   154,0   155,5       52,1                 9,1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                                                                              BEPLANTINGSPLAN
                                                                                              De landschappelijke inpassing van het beoogd initiatief aan de
                                                                                              Geraniumstraat 53 te Made is concreet gemaakt middels
                                                                                              onderhavig beplantingsplan. Hierbij is aangesloten bij de
                                                                                              Structuurvisie ‘Landschappelijke kwaliteit buitengebied', waar in
                                                                                              bijlage 3 de sortimentslijst van inheemse beplanting opgeno-
                                                                                              men is. De samenstelling van de houtwal is gekozen op basis
                                                                                              van de ter plaatse aanwezige zandgronden.


                                                                                              Samenstelling houtwal
                                                                                              Struweelwal (breedte 8 - 10 m, plantafstanden 1,67 m kruisverband)
                                                                                              plantmateriaal                                                   m2                     st / m2          aantal
                                                                                                                                                              2363                        0,36           850
                                                                                              20% Sleedoorn 80-100 (Prunus spinosa)                                                                      170
                                                                                              10% Zwarte Els 100-125 (Alnus glutinosa)                                                                    85
                                                                                              10% Veldesdoorn 80-100 (Acer campestre)                                                                     85
                                                                                              10% Gelderse Roos 60-100 (Viburnum opulus)                                                                  85
                                                                                              20% Hazelaar 60-100 (Corylus avellana)                                                                     170
                                                                                              10% Krent 80-100 (Amelanchier lamarckii)                                                                    85
                                                                                              20% Wilde Kardinaalsmuts 80-100 (Euonymus europaeus)                                                       170


                                                                                              Solitaire bomen (h.o.h. 10 m)
                                                                                              Plantmateriaal                                                           stuks

                                                                                              Zomer eik 350-450 (Quercus Robur)                                          24




                                                                                              Plantafstanden struweelwal




                                                                                                                                                         8,0
                                                                                                                                                          0-
                                                                                                                                                           10
                                                                                                                                                               ,00
                                                                                                                                                                m
                                                                                                                                                  1,67




                    8m




                                                                                                                                                                1,67
                                                                            10 m




                                                                                                                                                                         Dorpsstraat 54          5113 TE ULICOTEN
                                                                                                                                                                         Tel.: (013) 519 94 58   www.vandunadvies.nl
                                                                                                                                                                         Fax: (013) 519 97 27    info@vandunadvies.nl

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN (BEPLANTINGSPLAN) ‘GERANIUMSTRAAT 53 MADE’          1 : 1000                         | ONTWERP | BOUW | MILIEU | BRAND | RUIMTELIJKE ORDENING | BOUWBEGELEIDING |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                                Referentie        : 3704623                                 Melkveebedrijf Dilven BV
                                Datum             : 20 mei 2014                             Geraniumstraat 53
                                Betreft           : Bedrijfscertificaat                     4921 LJ Made
                                                                                            Nederland




                                     20−05−2014                                                                  3704623


                                                   BedrijfsCertificaat
               Dit certificaat is afgegeven voor het onderstaande bedrijf
               Bedrijfsgegevens:

               UBN               Bedrijfsadres
               1317716           Geraniumstr 53
                                 Made

               Dierenartspraktijk:

               Naam                                     Adres                                                              Dap
               DKL Bladel (Sniederslaan)                Sniederslaan 76 Bladel                                             90835

               Statusoverzicht op:

               Datum             20−05−2014
               Programma                                Deelname                                       Status*
               Leptospirose                             Certificering                                  Vrij
               IBR
               BVD                                      Certificering                                  Vrij
               Paratuberculose                          PPN                                            Status B
               Neospora
               Salmonella                               Certificering                                  Onverdacht
               *)    de statussen gelden op datum van dagtekening en conform het programma dat van toepassing is.

               Let op: Mogelijk zijn uw Eigen Verklaringen niet meer geldig. Controleert u deze voor gebruik.
CO207821.xml
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Dilven BV
Geraniumstr 53
4921 LJ MADE




Datum:                      23-04-2012
Kenmerk:                    ftn: 051519195/ ubn: 1317716

Geachte heer/mevrouw,

Qlip NV heeft op uw bedrijf een beoordeling uitgevoerd. Door middel van deze brief informeer ik u over de uitslag
van de beoordeling.

Datum besluit:                         23-04-2012
Borgingsprogramma:                     borgingssysteem DOC Kaas
Uw erkenning wordt:                    verlengd
Qlip-status:                           groen (toelichting op achterzijde)


Soort toetsing:                        Beoordeling reguliere frequentie
Formuliersnummer:                      5001873
Datum toetsing:                        02-04-2012
Geconstateerde tekortkomingen per module
2.1 Hygiëne en inrichting tanklokaal                        Lamp boven mangat onvoldoende afgeschermd                 2

4.3 Opslag van voer                                         Silo niet uniek genummerd                                 2

                                                                                                DOC Kaas-puntentotaal: 4


Hoogachtend,
Namens de directie DOC Kaas




J.M. Rojer,
Operations manager Audits, Inspecties en Certificering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>TOELICHTING

Beoordeling
Uw bedrijf is door Qlip beoordeeld in het kader van het borgingsprogramma DOC Kaas. Als uw bedrijfsvoering voldoende geborgd is komt u
in aanmerking voor een erkenning of wordt een eerder afgegeven erkenning verlengd. De erkenning wordt afgegeven door Qlip en blijft
geldig zolang u aan de erkenningseisen blijft voldoen. Qlip toetst de borging van uw bedrijfsvoering regelmatig, zowel door middel van een
beoordeling op uw bedrijf als door middel van administratieve toetsing.

Certificering
Certificering is het traject waarbij wordt bepaald in welke mate het veehouderijbedrijf voldoet aan de borgingscriteria. Uitgangspunt voor de
certificering zijn het beoordelingsrapport en overige (administratieve) toetsingen op de borgingscriteria, zoals bijvoorbeeld het PBB.
Bij de certificering na een beoordeling tellen alleen die afwijkingen mee die als tekortkomingen zijn genoteerd tijdens de beoordeling. Voor
iedere afwijking van de norm is een risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse is gebaseerd op risico�s voor de voedselveiligheid en de
diergezondheid. De uitkomst van deze risicoanalyse wordt uitgedrukt in een weging. Een weging van 1 betekent laag risico; een weging van
5 betekent hoog risico.
De certificering bij Qlip houdt ook rekening met herhaalde tekortkomingen die na 1 januari 2006 worden geconstateerd. Wegingen van
achtereenvolgens geconstateerde tekortkomingen worden met zichzelf vermenigvuldigd. Zo weegt een tekortkoming van 3 punten bij
herhaalde constatering mee voor 9 punten en bij de derde constatering (opeenvolgend) voor 27 punten.

Puntentelling en beoordelingsfrequentie
Aan tekortkomingen zijn wegingspunten gekoppeld. De optelling daarvan vormt het Qlip-puntentotaal. Dit wordt vervolgens uitgedrukt in een
Qlip-status: groen, geel, oranje of rood. Deze status bepaalt de beoordelingsfrequentie.
Het is mogelijk dat op de voorkant van deze brief tekortkomingen zijn vermeld waar geen weging achter is afgedrukt. Op deze punten voldoet
uw bedrijf niet aan de norm. Het betreft echter een situatie die al voor 1 januari 2006 bestond. Daarom worden deze punten op dit moment
buiten de besluitvorming gehouden. Ze worden voor de volledigheid echter wel aan u gemeld.
Uw DOC Kaas-puntentotaal en DOC Kaas-status staan vermeld op de voorzijde van deze brief.
DOC Kaas-puntentotaal DOC Kaas -status              Beoordelingsfrequentie
 0 - 10              Groen           Gemiddeld iedere 24 maanden
11 - 20              Geel             Gemiddeld iedere 12 maanden
21 - 30              Oranje           Binnen 6 maanden
30+                  Rood             Intrekken erkenning
Boven 10 punten vindt verscherpt toezicht plaats; afhankelijk van het puntentotaal binnen 12 of 6 maanden. Een bedrijf met een rode
Qlip-status kan alleen 'trapsgewijs' via de oranje en de gele status terugkeren naar de groene status. Het bedrijf blijft daarmee dus langer
onder verscherpt toezicht staan. Kosten voor beoordelingen in het kader van verscherpt toezicht worden doorberekend aan de ontvanger van
boerderijmelk.

Wat te doen, als u het niet eens bent met de uitslag?
Als u wilt reageren, doet u dit dan schriftelijk binnen 4 weken na de datum van deze brief.
Vermeld in uw reactie:
- de datum van afgifte van deze brief (zie voorzijde);
- uw naam en adres en het telefoonnummer;
- de datum waarop u de brief indient;
- een toelichting waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Het adres is Directie DOC Kaas BA - Postbus 11 - 7900 AA HOOGEVEEN.
Na ontvangst van uw reactie sturen wij u een ontvangstbevestiging en een toelichting op de verdere procedure.
Reageert u niet, dan wordt de uitslag definitief. Bij de status geel, oranje of rood krijgt u een schriftelijke bevestiging en wordt het
bijbehorende vervolgtraject (zie boven) in gang gezet.

Informatie
Meer informatie over het borgingsprogramma vindt u in uw Handboek en het bijbehorende erkenningsreglement.

Heeft u nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact opnemen met de afdeling Certificering van Qlip (tel. 088 75
47 065). U kunt natuurlijk ook uw zuivelonderneming bellen.

cov-u-t-06-3/A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Gegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013                                                                      (c) N.V. Kema




 Gebiedsgegevens

         Naam van deze berekening: 07247.022 Berekening fijnstof                                Berekend op: 2014/02/03       10:23:03
                               Project: 07247.022 Geraniumstraat 53 Made
                     RD X coordinaat: 112 309                     Lengte X: 1000        Aantal Gridpunten X: 40
                     RD Y coordinaat: 409 974                 Breedte Y: 1000           Aantal Gridpunten Y: 40
                 Berekende ruwheid: 0.20                   Eigen ruwheid                      Eigen ruwheid: 0.00
                   Type Berekening: PM10                      Rekenjaar:2014
                   Soort Berekening: Omhullende            Toets afstand: 70              Onderlinge afstand: 15
                     Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\07247\07247.022 Fijnstof

Te beschermen object                                    RD X Coord.      RD Y Coord.      Concentratie           Overschrijding
Naam:                                                       [m]                [m]       [microgram/m3]             [dagen]
01 Geraniumstraat 42                                     112 877           410 533            23.92                   13.6
02 Geraniumstraat 44                                     112 870           410 570            23.88                   13.7
03 Geraniumstraat 55                                     112 843           410 559            23.94                   13.5
04 Witteweg 15                                           112 541           410 681            23.80                   13.2
05 Witteweg 17                                           112 480           410 668            23.80                   13.2
06 Zanddijk 10                                           112 366           410 465            23.80                   13.2
07 Kerkdijk 10                                           112 685           410 188            23.80                   13.2
08 Kerkdijk 8                                            112 716           410 185            23.80                   13.2
09 Oude Kerkstraat 82                                    112 716           410 269            23.81                   13.2
10 Oude Kerkstraat 78                                    112 734           410 202            23.80                   13.2
11 Kerkdijk 6                                            112 817           410 200            23.80                   13.2
12 Kerkdijk 4                                            112 879           410 223            23.80                   13.2
13 Kerkstraat 2                                          112 941           410 255            23.80                   13.2



Brongegevens

             Naam : Stal 1                                                                            Type: AB
        RD X Coord.: 112 824                      RD Y Coord.: 410 525                             Emissie:   0.00005

                  hoogte van emissiepunt:       1.50
                  verticale uittreesnelheid:    0.40                                   hoogte van gebouw: 1.5
                diameter van emissiepunt:       0.50                    X-coord. zwaartepunt van gebouw: 112 828
            temperatuur van emisstroom:        285.00                   Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 410 526
                                                                                        lengte van gebouw:    61.80
                                                                                      breedte van gebouw:     16.00
                                                                                     orientatie van gebouw:   16.60

             Naam : Stal 3 t/m 6                                                                      Type: AB
        RD X Coord.: 112 809                      RD Y Coord.: 410 474                             Emissie:   0.00096

                  hoogte van emissiepunt:       1.50
                  verticale uittreesnelheid:    0.40                                   hoogte van gebouw: 1.5
                diameter van emissiepunt:       0.50                    X-coord. zwaartepunt van gebouw: 112 809
            temperatuur van emisstroom:        285.00                   Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 410 474
                                                                                        lengte van gebouw:    55.20
                                                                                      breedte van gebouw:     52.00
                                                                                     orientatie van gebouw:   16.70




Date:    3-02-2014               Time: 10:23:09                                                                                          Page 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Gegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013   (c) N.V. Kema




Date:   3-02-2014           Time: 10:23:09                            Page 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Tabel Bron‐bijdragen berekening ISL3a
ID‐point RD x‐coor RD y‐coor Totconc GCN          Brontot    bron 1    bron 2
         3    112877     410533       23,92 23,79       0,13 0,01242 0,11291
         4    112870     410570       23,88 23,79       0,09 0,01077 0,08104
         5    112843     410559       23,94 23,79       0,14    0,0271    0,1175
         6    112541     410681        23,8 23,79       0,01 0,00044 0,00822
         7    112480     410668        23,8 23,79       0,01 0,00033      0,0065
         8    112366     410465        23,8 23,79          0 0,00022 0,00405
         9    112685     410188        23,8 23,79       0,01 0,00033 0,00804
        10    112716     410185        23,8 23,79       0,01 0,00034      0,0084
        11    112716     410269       23,81 23,79       0,01 0,00051 0,01396
        12    112734     410202        23,8 23,79       0,01 0,00037 0,00943
        13    112817     410200        23,8 23,79       0,01 0,00037 0,00924
        14    112879     410223        23,8 23,79       0,01 0,00039 0,00997
        15    112941     410255        23,8 23,79       0,01 0,00045 0,01129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                   Situatietekening




                               4
                           5




                                                                        2
                                                                    3

                                                                            1
                                                                1



                                                           2
              6




                                           9
                                                                                    13

                                                                            12
                                               10              11
                                       7   8




                                                Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten:
                                                Rotterdam, Breda, Tilburg



Legenda                                             Situatie beoogde bedrijfsopzet

    Rekenpunten fijnstof


    Bronnen




                                                                                                                  1

                                                                                                              2




                                                                                                Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS,
                                                                                                Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten:
                                                                                                Rotterdam, Breda, Tilburg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>ONTWERP, BOUW EN MILIEUKUNDE




                                                                                    Van Dun Advies BV
                                                                                    Dorpsstraat 54
                                                                                    5113 TE Ulicoten
                                                                                    T 013-519 9458


P.G.A.M. Dilven                                                                     Postel 8
Geraniumstraat 53                                                                   5711 ET Someren
4921 LJ Made                                                                        T 0493 745 015


                                                                                    E info@vandunadvies.nl
Someren, 12 juni 2014                                                               I www.vandunadvies.nl
                                                                                    F 013-519 9727
Onderwerp: verslag gebiedsdialoog 12 juni 2014
                                                                                    IBAN NL56 RABO 0152 3051 49
                                                                                    BIC RABONL2U
                                                                                    KvK 180 61 619
Voorbereiding gebiedsdialoog                                                        BTW 809392720B01


De heer Peter Dilven is voornemens zijn agrarisch bouwvlak te vergroten tot 1,5 hectare om zijn
bestaande koeienstal uit te breiden. In de beoogde situatie kan de heer Dilven 200 melkkoeien en 140
stuks jongvee houden binnen zijn inrichting daarnaast wordt veevoeder opgeslagen en wordt de melk
gedeeltelijk verwerkt tot boerderij-ijs.

In het kader van de verordening Ruimte van de Provincie Noord Brabant moet voor iedere ruimtelijke
ontwikkeling een gebiedsdialoog gevoerd worden met de omgeving. Voor de beoogde ontwikkeling aan
de Geraniumstraat 53 te Made heeft de heer Dilven een gebiedsdialoog georganiseerd. In onderstaande
kaart is de omgeving van het bedrijf weergegeven. Met behulp van een straal van 500 meter (de rode
lijn) is een indicatief gebied bepaald waarbinnen buren worden uitgenodigd voor de omgevingsdialoog.
Met de Groene lijn is vervolgens het gebied aangegeven waarbinnen buren worden uitgenodigd. Dit zijn
de huizen welke aan de binnen zijde liggen van het denkbeeldige vierkant liggen. Dit denkbeeldige
vierkant wordt gevormd door de straten: Kerkdijk, Zanddijk, Witteweg, Dahliastraat en Haagstraat.
Bij de bepaling van deze begrenzing is rekening gehouden met buren welke zicht hebben op de locatie en
mogelijk hinder kunnen ondervinden van de locatie.




De buren zijn allemaal persoonlijk uitgenodigd. Tijdens het afgeven van de uitnodigingen hebben enkele
buren al op voorhand aangegeven dat ze de heer Dilven succes wensen met de beoogde bedrijfsopzet en
de gewenst uitbreiding van het aantal koeien.


                                                                                               Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Verslag gebiedsdialoog 12 juni 2014, 20.00 tot 22.00 uur

Na ontvangst met koffie en cake heeft de heer Peter Dilven een toelichting gegeven op de gewenste
bouwvlak vergroting om in de toekomst door te kunnen groeien naar een bedrijf met 200 melkkoeien en
140 stuks jongvee. Belangrijke aspecten voor Peter Dilven hierbij zijn: de continuïteit van het bedrijf;
voorzetting van zijn ijsmakerij; een goede inpassing van het bedrijf in de omgeving en plezier in zijn
werk.

Na deze toelichting is er een rondleiding geweest over het bedrijf. De buren hebben het huidige bedrijf
volledig kunnen bekijken en hebben inzicht gekregen op welke locatie de nieuwe stal komt te staan en
waar de voeropslagen komen te liggen.
Ook was het mogelijk om de tekeningen van de nieuwe stallen / beoogde bedrijfsopzet en het concept
bestemmingsplan, inclusief onderzoeken, te bekijken.

Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende punten naar voren gebracht:

       Belangrijk is dat de heer Dilven zijn bedrijf naar de toekomst toe kan voorzetten.
       Landschappelijke inpassing is goed en wordt door sommige buren gezien als een meerwaarde
        maar geen must.
       Het wordt op prijs gesteld dat de koeien zichtbaar zijn in de stallen. Bij voorkeur dus openstallen
        en geen geheel gesloten erfbeplanting aan de zuidzijde.

Dit verslag is ter kennisgeving verzonden aan de aanwezigen van de gebiedsdialoog voor de beoogde
ruimtelijke ontwikkeling aan de Geraniumstraat 53 te Made. ( zie presentielijst buurtbijeenkomst 12 juni
2014). Indien dit verslag onjuistheden bevat dan kunt u dit voor 1 juli 2014 laten weten aan de heer
Dilven.


Met vriendelijke groet,


Rud van Herk
Van Dun Advies BV




                                                                                               Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>07247 opmerking Verslag gebiedsdialoog d.d. 12 juni 2014 inzake uitbreidingspla...                                                pagina 1 van 1



 Van:       info                                                                                              Verzonden: maandag 23-06-2014 08:25
 Naar:      Rud van Herk
 Cc:
 Onderwerp: FW: Verslag gebiedsdialoog d.d. 12 juni 2014 inzake uitbreidingsplannen dhr. Peter Dilven te Made




Van: Arno-Miranda van den Broek [mailto:arno-miranda@hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 21 juni 2014 10:53
Aan: info
CC: Familie Dilven
Onderwerp: Verslag gebiedsdialoog d.d. 12 juni 2014 inzake uitbreidingsplannen dhr. Peter Dilven te Made

Geachte heer van Herk,

Ik ben de bewoner van Kerkdijk 2 (en die mede het meeste zicht heeft op de locatie) en wil u hierbij
attenderen op één door mij besproken onderwerp met o.a. u en Peter die niet juist verwoord in
het verslag is opgenomen.
Namelijk uw opmerking dat bij voorkeur er geen gesloten erfbeplanting aan de zuidzijde toegepast
dient te worden is niet juist, ik heb u gevraagd of hetgeen getekend was aan beplanting ook
daadwerkelijk werd aangeplant en dat hebt u bevestigd.
Ook Peter heeft bevestigd dat desbetreffende beplanting er kwam, maar pas werd aangeplant
nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond (hetgeen natuurlijk logisch is).
Notabene: het argument dat op prijs wordt gesteld dat de koeien zichtbaar zouden zijn, gaat
overigens ook niet op bij een borstweringconstructie zoals nu beoogd afgezien van de afstand tot
de weg.

Afgezien van de wens van een ‘’'kijkgat’ in de beplanting voor de buurvrouw van Kerkdijk 4, neem
ik aan dat mijn opmerking wordt meegenomen en aan u om dit alsnog te bevestigen.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, verneem ik dit graag.

Tenslotte wens ik Peter (en Lian) nogmaals succes met de verdere voorbereidingen om te komen
tot een voorspoedig bouwproces.


Met vriendelijke groet,

Arno van den Broek
0162 – 68 79 99




http://vandun-s-10/synergy/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7bb57d62e9-fdde-45...                                                          21-7-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Gegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013                                                                      (c) N.V. Kema




 Gebiedsgegevens

         Naam van deze berekening: 07247.022 Berekening fijnstof                                Berekend op: 2014/02/03       10:23:03
                               Project: 07247.022 Geraniumstraat 53 Made
                     RD X coordinaat: 112 309                     Lengte X: 1000        Aantal Gridpunten X: 40
                     RD Y coordinaat: 409 974                 Breedte Y: 1000           Aantal Gridpunten Y: 40
                 Berekende ruwheid: 0.20                   Eigen ruwheid                      Eigen ruwheid: 0.00
                   Type Berekening: PM10                      Rekenjaar:2014
                   Soort Berekening: Omhullende            Toets afstand: 70              Onderlinge afstand: 15
                     Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\07247\07247.022 Fijnstof

Te beschermen object                                    RD X Coord.      RD Y Coord.      Concentratie           Overschrijding
Naam:                                                       [m]                [m]       [microgram/m3]             [dagen]
01 Geraniumstraat 42                                     112 877           410 533            23.92                   13.6
02 Geraniumstraat 44                                     112 870           410 570            23.88                   13.7
03 Geraniumstraat 55                                     112 843           410 559            23.94                   13.5
04 Witteweg 15                                           112 541           410 681            23.80                   13.2
05 Witteweg 17                                           112 480           410 668            23.80                   13.2
06 Zanddijk 10                                           112 366           410 465            23.80                   13.2
07 Kerkdijk 10                                           112 685           410 188            23.80                   13.2
08 Kerkdijk 8                                            112 716           410 185            23.80                   13.2
09 Oude Kerkstraat 82                                    112 716           410 269            23.81                   13.2
10 Oude Kerkstraat 78                                    112 734           410 202            23.80                   13.2
11 Kerkdijk 6                                            112 817           410 200            23.80                   13.2
12 Kerkdijk 4                                            112 879           410 223            23.80                   13.2
13 Kerkstraat 2                                          112 941           410 255            23.80                   13.2



Brongegevens

             Naam : Stal 1                                                                            Type: AB
        RD X Coord.: 112 824                      RD Y Coord.: 410 525                             Emissie:   0.00005

                  hoogte van emissiepunt:       1.50
                  verticale uittreesnelheid:    0.40                                   hoogte van gebouw: 1.5
                diameter van emissiepunt:       0.50                    X-coord. zwaartepunt van gebouw: 112 828
            temperatuur van emisstroom:        285.00                   Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 410 526
                                                                                        lengte van gebouw:    61.80
                                                                                      breedte van gebouw:     16.00
                                                                                     orientatie van gebouw:   16.60

             Naam : Stal 3 t/m 6                                                                      Type: AB
        RD X Coord.: 112 809                      RD Y Coord.: 410 474                             Emissie:   0.00096

                  hoogte van emissiepunt:       1.50
                  verticale uittreesnelheid:    0.40                                   hoogte van gebouw: 1.5
                diameter van emissiepunt:       0.50                    X-coord. zwaartepunt van gebouw: 112 809
            temperatuur van emisstroom:        285.00                   Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 410 474
                                                                                        lengte van gebouw:    55.20
                                                                                      breedte van gebouw:     52.00
                                                                                     orientatie van gebouw:   16.70




Date:    3-02-2014               Time: 10:23:09                                                                                          Page 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Gegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013   (c) N.V. Kema




Date:   3-02-2014           Time: 10:23:09                            Page 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                                   Situatietekening




                               4
                           5




                                                                        2
                                                                    3

                                                                            1
                                                                1



                                                           2
              6




                                           9
                                                                                    13

                                                                            12
                                               10              11
                                       7   8




                                                Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten:
                                                Rotterdam, Breda, Tilburg



Legenda                                             Situatie beoogde bedrijfsopzet

    Rekenpunten fijnstof


    Bronnen




                                                                                                                  1

                                                                                                              2




                                                                                                Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS,
                                                                                                Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten:
                                                                                                Rotterdam, Breda, Tilburg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>