<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                      Notitie



             Project “Heeswijkse Aa-beemden”
onderwerp            vergelijking van milieuaspecten en -criteria in drie situaties

datum                5 september 2016

aanleiding           In het kader van het project “Heeswijkse Aa-beemden” zijn in de
                     voorliggende notitie de relevante milieuaspecten en -criteria
                     vergeleken voor de locatie van Gebr. Dijkhoff bv aan de
                     Heeswijkseweg. De vergelijking is gebeurd voor de volgende drie
                     situaties : de vergunde situatie, de situatie in het plan van 2014 en
                     de situatie in het plan van 2016.


aspecten en criteria                        vergunde         situatie in      situatie in
                                            situatie         plan 2014        plan 2016

algemeen

afstand van inrichtingsgrens tot            293 m            295 m            298 m
dichtstbijzijnde woning1)

maximale opslaghoogte                       10 m             16 m             12 m

maximaal aanwezige opslaghoeveelheid        139.150 t        230.800 t        130.800 t
(totaal van alle stoffen en materialen)

maximale bewerkingshoeveelheden2) :
• granuleren (puin)                         • 90.000 t       • 200.000 t      • 200.000 t
• zeven (grond)                             • 30.000 t       • 200.000 t      • 200.000 t
• samenstellen                              • 90.000 t       • 270.000 t      • 270.000 t
• sorteren                                  • 10.000 t       • 30.000 t       • 30.000 t

verkeer

aantal transportbewegingen richting         25 %             10 %             5%
noorden (dorpskern) als percentage
van totale projectverkeer

aantal transportbewegingen tussen           50               4                4
bedrijfslocaties (dorpskern) per etmaal

aantal transportbewegingen door             83 (33 + 50)     45 (41 + 4)      25 (21 + 4)
dorpskern per etmaal (som van
projectverkeer en verkeer tussen
bedrijfslocaties)


                                                                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                           Notitie


aspecten en criteria                     vergunde      situatie in    situatie in
                                         situatie      plan 2014      plan 2016

akoestiek

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau3)   42 dB(A)      42 dB(A)       39 dB(A)4)

Ter vergelijking :
* richtwaarde voor landelijk gebied =
  40 dB(A)
* richtwaarde voor rustige woonwijk =
  45 dB(A)

geluidzone                               neen          ja (op gebied ja (alleen op
                                                       van Bernheze gebied van
                                                       en Schijndel) Bernheze)

luchtkwaliteit

PM10, jaargemiddelde concentratie3)      22,78 µg/m3   21,62 µg/m3    22,09 µg/m3

Ter vergelijking :
* wettelijke eis = maximaal 40 µg/m3
* achtergrondwaarde5) = 21,08 µg/m3

PM10, aantal overschrijdingen3)          13            11             12

Ter vergelijking :
* wettelijke eis = maximaal 35 keer
  per jaar overschrijding van
  etmaalwaarde van 50 µg/m3

PM2,5, jaargemiddelde concentratie3)     14,77 µg/m3   14,76 µg/m3    14,74 µg/m3

Ter vergelijking :
* wettelijke eis = maximaal 25 µg/m3
* achtergrondwaarde5) = 14,64 µg/m3

NO2, jaargemiddelde concentratie3)       20,44 µg/m3   20,39 µg/m3    20,72 µg/m3

Ter vergelijking :
* wettelijke eis = maximaal 40 µg/m3
* achtergrondwaarde5) = 20,03 µg/m3

NO2, aantal overschrijdingen3)           0             0              0

Ter vergelijking :
* wettelijke eis = maximaal 18 keer
  per jaar overschrijding van
  uurwaarde van 200 µg/m3

                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                  Notitie


toelichting
1)
     De dichtstbijzijnde woning is gesitueerd aan Liekendonk 11.
2)
     De hoeveelheden zijn op jaarbasis.
3)
     De waarden zijn berekend ter hoogte van Liekendonk 11.
4)
     Een daling van de geluidsdruk van 42 dB(A) naar 39 dB(A) betekent een halvering.
5)
 De landelijke achtergrondwaarde van fijn stof is het fijn stof dat als een “deken”
 over Nederland ligt zonder de bijdrage door de bedrijfsactiviteiten van Gebr. Dijkhoff bv.
 De achtergrondwaarde is berekend ter hoogte van Liekendonk 11.




                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>