<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Doorverwijzing ingekomen stuk naar commissie
artikel 22 reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad


Raadsvergadering: 28 september 2017
Agendapunt:       6. Ingekomen stukken en mededelingen

Op de lijst van ingekomen stukken staat in categorie II, nummer 7 een stuk met als onderwerp:
wateroverlast in de wijk Broekhoek 1 in Heesch.

Dit stuk willen wij ter bespreking doorverwijzen naar de commissie RZ en wel om de volgende
reden(en):
Wateroverlast in de wijk Broekhoek

Onze vragen zijn de volgende:

1. Klopt het beeld dat er steeds vaker wateroverlast optreedt in de dorpen van Bernheze?

   Ja. In ons GRP (vastgesteld door uw Raad op 1 oktober 2015) is ook al bepaald dat
   klimaatverandering (samen met het feit dat afvalwater als afvalwaterproduct zal verdwijnen)
   een belangrijke opgave gaat vormen.
   Er is in het GRP aangegeven dat langere droge perioden afgewisseld gaan worden met
   korte, en zwaardere hevige buien. Tevens is opgenomen dat het noodzakelijk is om het
   bebouwde gebied zodanig (her) in te richten dat riolering én bovengrondse infrastructuur in
   staat zijn de hoeveelheid hemelwater die in korte tijd valt, in te zamelen en af te voeren.
   NB: Afvoer zal niet zonder meer via de riolen plaatsvinden. Immers de riolen hebben een
   beperkte afvoercapaciteit en het alsmaar vergroten van riolen is niet doelmatig.

2. Registreert het college de locaties en data van wateroverlast in de dorpen?

   Ja, in Verseon worden klachten geregistreerd

3. Welke acties onderneemt het college als zij verneemt dat er wateroverlast optreedt in de
   dorpen?

   In het GRP is opgenomen dat de afvoercapaciteit van de riolering voor afvalwater toereikend
   moet zijn om het aanbod bij hevige neerslag te moeten verwerken, uitgezonderd bij
   bepaalde buitengewone omstandigheden (in het merendeel van de situaties is een gemengd
   rioolstelsel aanwezig vandaar deze relatie met de riolering). Deze doelstelling is verder
   uitgewerkt in de classificaties:
   1. Hinder (water op straat is acceptabel, mits niet te vaak voorkomen en waterschade niet
       voorkomt
   2. Overlast is acceptabel mits niet vaker dan 1 maal per 10 jaar en waterschade niet of in
       zeer beperkte omvang voorkomt
   3. Schade: zelfs bij extreme neerslagomstandigheden moet waterschade beperkt van
       omvang blijven en zoveel mogelijk worden voorkomen, Te denken valt aan buien die 1




                                                           lbxwh4da.zul66a86455-1bce-48e7-a693-6eb76370187a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      keer per 25 jaar voorkomen
      NB: Het blijkt dat als gevolg van de klimaatverandering dat extreme buien steeds vaker
      blijken voor te komen.

    Momenteel wordt vooral ingezet op:
   1. het scheiden van regen- en afvalwater waarbij we het regenwater willen vasthouden in
      het gebied (tegen o.a. verdroging en afwentelen van overlast te voorkomen) en vertraagd
      afvoeren naar het oppervlakwatersysteem;
   2. het nemen van maatregelen aan de infrastructuur die ervoor zorgen dat het teveel aan
      regenwater wordt geleid naar groenstroken, waterpartijen maar ook naar weggedeelten
      om overlast op particulier terrein te voorkomen.

4. Wat zijn de preventieve acties die het college onderneemt om wateroverlast te voorkomen in
   de dorpen?

   Met hydraulische berekeningen (voor de afvoercapaciteit van de riolering) en zogenaamde
   Wolk berekeningen (afstromingsberekeningen van het maaiveld) in combinatie met
   meldingen en klachten worden maatregelen geformuleerd om de ruimte klimaatadaptief in te
   richten. Deze maatregelen worden opgenomen in de integrale projecten van de
   perspectiefnota en begroting. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld e herinrichting van de
   dorpscentra (betreffen vooral het scheiden van afval- en regenwater), de aanleg van een
   hemelwatersysteem in de Torenstraat, aanpak Plein 1969. Daarnaast worden er ook
   preventieve maatregelen genomen bij de uitvoering van:
   1. Groenonderhoud
   2. Onderhoud aan wegen
   3. Onderhoud aan rioleringen
   Binnen de watersamenwerking As50+ participeren wij momenteel in:
   1. een subsidieregeling die bewoners en instellingen stimuleren om afvalwater en
       hemelwater te scheiden.
   2. Operatie Steenbreek

5. Wanneer gaat het college stresstesten wateroverlast uitvoeren in de dorpen?

   Momenteel beschikken we over actuele hydraulische berekeningen,
   afstromingsberekeningen van het maaiveld (de wolkanalyses) en een regionale ‘Stress test
   light’.
   In het kader van het “Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ gaan we (regionaal in
   watersamenwerkingsverband) aan de slag met een gedetailleerde ‘stress test’. Het is echter
   nog niet bekend hoe deze gedetailleerde ‘stress test’ er uit moet komen te zijn. Hiertoe is de
   Watersamenwerking ‘As50+’ aangeschoven bij het ministerie van I&M om de vormgeving
   van deze gedetailleerde ‘stress test’ mee te bepalen.

6. Welke investeringen zijn de komende tien jaar naar verwachting nodig in de Loosbroek,
   Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode en Heesch naar aanleiding van de stresstesten
   wateroverlast?

   Is niet te zeggen omdat de gedetailleerde ‘stress test’ ter bepaling van maatregelen nog niet
   is uitgevoerd (sterker nog, de uitgangspunten van deze gedetailleerde ‘stress test’ zijn nog
   niet bekend)

7. Heeft het college middelen gereserveerd voor investeringen nodig voor het opheffen van
   wateroverlast?

   In het GRP zijn middelen gereserveerd om afvalwater en hemelwater te gaan scheiden.
   Tevens worden bij integrale projecten ook maatregelen genomen om wateroverlast te
   beperken dan wel op te heffen.



                                                    lbxwh4da.zul66a86455-1bce-48e7-a693-6eb76370187a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>8. Heeft het college concrete maatregelen genomen naar aanleiding van de wateroverlast in de
   wijk Broekhoek? Welke maatregelen zijn dit?

   Uit de hydraulische berekeningen blijkt dat de wijken Broekhoek en Meurs en Maas gevoelig
   zijn voor water op straat. Om deze gevoeligheid te gaan beperken zijn we momenteel bezig
   met de voorbereidingen van een grote rioolsysteemaanpassing. We willen de afvoer
   capaciteit vergroten door de huidige overstort (noodventiel van de riolering) in de
   Kruishoekstraat en verplaatsen naar Heesch Noord.

   Hiervoor zijn we samen met het waterschap bezig met hydraulische berekeningen van de
   riolering en berekeningen van het watersysteem.

   De woningbouw bij de Erven noopt dat wij hier snel uitsluitsel over krijgen (begin 2018, want
   er zijn relaties met dit woningbouwplan).

   Als blijkt dat het watersysteem de beoogde aanpassing aan kan (het moet passen binnen de
   kaders van door het waterschap te verlenen vergunningen) dan zal het college hiermee aan
   de slag gaan.

   Daarnaast zijn we momenteel aan de slag met de aanleg van een regenwatersysteem in
   Amelseind (richting tennispark ‘Broekhoek’). Naar verwachting kunnen we hier snel mee aan
   de slag want het budget is reeds beschikbaar gesteld. Deze maatregel zal enige verlichting
   geven (beperkt maar alle beetjes helpen)

   Daarnaast geeft de heer Otjens aan dat er ook problemen zijn met problemen binnen de
   woning. Op korte termijn zullen wij in overleg gaan met de heer Otjens want bij een goed
   functionerende binnenhuisriolering moeten de geschetste problemen niet voor moeten
   komen (water komt op straat te staan, niet in de woning). In dit soort gevallen brengt een
   veldbezoek met een advies (en wat kleine aanpassingen) vaak soelaas




Verzoeker:

Progressief Bernheze Cent van den Berg
VVD Bernheze Jack van der Dussen




                                                   lbxwh4da.zul66a86455-1bce-48e7-a693-6eb76370187a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>