<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Boring:   201                                                                      Boring:   202
Datum:    13-04-2016                                                               Datum:    13-04-2016




                       0                                                                                  0
  0                                                                                  0
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig                                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                              humeus, zwak roesthoudend,                                                           humeus, zwak grindig, zwak
                              zwak baksteenhoudend,                                                                roesthoudend, zwak
                              donkerbruin, Edelmanboor                                                             baksteenhoudend, donkerbruin,
                                                                                                                   Edelmanboor

                                                                                                          -50
 50                                                                                 50
                                                                                                                   Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                   humeus, zwak grindig, zwak
                       -70                                                                                         roesthoudend, Edelmanboor
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                              bruinbeige, Edelmanboor

                       -100                                                                               -100
100                                                                                100




                                                        Projectcode: 15228                                      afdrukdatum: 09-05-2016
                                                        Projectnaam: Molenerf 2 Nistelrode                      Pagina 1 / 1
                                                        Projectleider: M.I. Boos                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>