<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ADVIES Externe veiligheid Vinkelsestraat/Boogstraat, Heesch




Gegevens risicobeheersing

Behandeld door             :   de heer P. Vernooij
Telefoon                   :   088-0208123
Datum advies               :   woensdag 26 juni 2019


Gegevens bevoegd gezag

Bevoegd gezag              :   Gemeente Bernheze
Contactpersoon             :   de heer R. de Jong
Telefoon en e-mail         :   0485-338300, rdejong@odbn.nl
Kenmerk adviesverzoek      :


Gegevens aanvraag

Naam                       :   Bouw woning
Adres                      :   Vinkelsestraat - Boogstraat, 5384 SB te Heesch
Gevraagd productnummer     :   2521
Zaaknummer bevoegd gezag   :   Z/098039
Zaaknummer brandweer       :   2019-0440




                                      Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Adviesgrondslag

U hebt op 19 juni 2019 j.l. de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te
reageren op de ruimtelijke onderbouwing ‘Vinkelsestraat/Boogstraat, Heesch’. Omdat de ruimtelijke
ontwikkeling plaatsvindt in het invloedsgebied van de Vinkelsestraat dient conform art 7 BEVT het
groepsrisico te worden verantwoord.

De volgende documenten hebben we gebruikt bij onze advisering:
•      Het scenarioboek Externe Veiligheid
•      de ruimtelijke onderbouwing ‘Vinkelsestraat/Boogstraat, Heesch’.

Scenario’s

Relevante scenario’s i.r.t. zijn voor de Vinkelsestraat een BLEVE, een fakkelbrand en een plasbrand.

Een fakkelbrand wordt veroorzaakt doordat na een botsing een afsluiter afbreekt van de tank.
Hierdoor stroomt een brandbaar gas uit en ontsteekt direct. Er ontstaat een fakkel die blijft branden tot
de tank leeg is.

Een BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de tank doet oplopen.
Hierdoor verzwakt en bezwijkt de tank. LPG komt vrij en ontsteekt. Er ontstaat een vuurbal en een
drukgolf.

Een plasbrand wordt veroorzaakt door een incident tijdens de verlading of door een mechanische
impact op de tank. Hierdoor ontstaat een gat in de tank. Een groot deel van de benzine stroomt in
korte tijd uit. Er wordt een plas gevormd die zich in de omgeving verspreidt. Ontsteking leidt tot een
korte brand.

Beoordeling zelfredzaamheid

De mogelijkheden ten aanzien van de zelfredzaamheid zijn goed. Er worden geen niet- of verminderd
zelfredzame mensen in het plangebied gehuisvest. De aanwezigen zijn normaal gesproken in staat
om zelfstandig conform instructies bijvoorbeeld via NL-Alert te reageren. Het aantal mensen in het
plangebied is beperkt.

Voor de scenario’s BLEVE, fakkelbrand en plasbrand is vluchten het beste handelingsperspectief. Dit
betekent dat aanwezigen op tijd gealarmeerd en geïnstrueerd moeten worden en er voldoende
vluchtwegen van de risicobron aflopend aanwezig moeten zijn.

Beoordeling bestrijdbaarheid

De bestrijdbaarheid van een BLEVE is matig. Propaan wordt vervoerd in niet- geïsoleerde
tankwagens. Als gevolg van externe hittestraling kan deze na ca.12 minuten ontploffen. De brandweer
zal om deze reden defensief optreden en zich richten op het ontruimen van de omgeving.

De bestrijdbaarheid van een fakkelbrand is matig, De brandweer kan het lek niet dichten en de fakkel
zal blijven branden tot de tank leeg is. De hulpverleningsdiensten zullen proberen het gebied te
ontruimen en gebouwen af te schermen. Als de fakkel is gedoofd zal de brandweer secundaire
branden gaan blussen

De bestrijdbaarheid van het scenario plasbrand is slecht. De plas is waarschijnlijk al opgebrand voor
dat de brandweer ter plaatse is. De hulpdiensten zullen zich dan richten op het redden van
slachtoffers en het blussen van secundaire branden. Mocht de plas nog niet ontstoken zijn dan zal de
brandweer proberen om de vloeistofplas af te dekken met een schuimlaag.




                                             Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Advies

De veiligheidsregio adviseert om de volgende maatregelen te nemen om de bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid in het plangebied te verhogen. De veiligheidsregio realiseert zich dat de kans op een
incident erg klein is en dat er weinig vervoersbewegingen plaatsvinden nabij het plangebied.

       Informeer de initiatiefnemers c.q. de toekomstige bewoners actief over het aanwezige risico
        en handelingsperspectief. Deze informatie kan worden meegenomen in het besluit om zich op
        deze locatie te vestigen. Hiermee wordt in optimale vorm invulling gegeven aan het
        risicobewustzijn van- en het nemen van een eigen verantwoordelijkheid door de burger. Deze
        informatie zorgt er ook voor dat de bewoners op het moment dat een incident plaats vindt
        direct weten hoe te handelen, dit heeft een positieve invloed op de mate van zelfredzaamheid.




                                           Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>