<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Bomen Effect Analyse
                      24 bomen
                        Oude Torenweg
                             Nistelrode
                           Zeeland, april 2023
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bomen Effect Analyse
Status rapport:                        Concept 20 april 2023
Opdrachtgever:
Mijn referentie:                       2023042
Opdrachtnemer:                          Vermeulen Boomadvies
Vermeulen Boomadvies heeft meer dan 25 jaar ervaring in
het groen en 17 jaar in boomtechnisch advies. Ik beschik
over de benodigde relevante opleidingen zoals: European
Tree Technician, Data Inspecteur Bomen, Boomtaxateur,
Flora & Fauna niveau2 en VOL-VCA. Met zowel een groene
mbo en hbo-opleiding kan ik uitstekend schakelen tussen
theorie en praktijk.
 Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................................. 05
2. Huidige situatie .................................................................................................................................................................................................................................... 06
        2.1 Onderzoekslocatie .......................................................................................................................................................................................... 06
        2.2 Projectstatus.............................................................................................................................................................................................................. 06
3. Bomeninventarisatie .................................................................................................................................................................................................................. 07
        3.1 Opname bomen................................................................................................................................................................................................... 07
4. Bomen Effect Analyse............................................................................................................................................................................................................... 13
        4.1   Locatie 1. Notenbomen 1 t/m 3 ............................................................................................................................................. 14
        4.2   Locatie 2. Erfafscheiding oostzijde .................................................................................................................................... 15
        4.3   Locatie 3. Erfafscheiding zuidzijde ..................................................................................................................................... 19
        4.4   Locatie 4. Wadi...................................................................................................................................................................................................... 20
        4.5   Locatie 5. Kabels en leidingen .................................................................................................................................................... 24
        4.6   Locatie 6. Parkeerplaatsen............................................................................................................................................................... 27
5. Algemene aanbevelingen .................................................................................................................................................................................................. 28
6. Bomenbalans............................................................................................................................................................................................................................................ 29
7. Boomwaarde ............................................................................................................................................................................................................................................ 30
Bijlage 1. Boomnummers en conditie .................................................................................................................................................................... 31
Bijlage 2. Boomgegevens .............................................................................................................................................................................................................. 33
Bijlage 3. Aanbevelingen schematisch .................................................................................................................................................................. 33
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode                                                                                                                                                                                  Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
   Opdracht
   Deze Bomen Effect Analyse is uitgevoerd in opdracht van [ ]. Het betreft het
   beoordelen van mogelijke effecten op de bomen rondom het grasveld aande Oude
   Torenweg te Nistelrode.
   Aanleiding
   De aanleiding voor deze Bomen Effect Analyse is de bouw van nieuwe woningen op
   het grasveld. Daarnaast worden werkzaamheden verwacht aan de inrichting van de
   openbare ruimte. Onder andere door de realisatie van nieuwe trottoirs, kabels en
   leidingen, een wadi, parkeerplaatsen en overige voorzieningen in de openbare ruimte.
   Doel
   Het doel van de opdracht is als volgt:
        Inzichtelijk maken van de huidige kwaliteit van de bomen;
        Beschrijven welk effect de voorgenomen inrichting heeft op de bomen;
        Beschrijven en schematisch weergeven van aanbevelingen om de bomen
           duurzaam te behouden en te beschermen;
   Methodiek
   De Bomen Effect Analyse is opgesteld conform de richtlijnen van hoofdstuk 16 van het
   Handboek Bomen 2022.
   Uitgangspunt
   Het uitgangspunt van de Bomen Effect Analyse is het duurzaam behouden en
   beschermen van zoveel mogelijk bomen.
   Uitvoering
   Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd door [ ] op 19 april 2023.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode       Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Huidige situatie
2.1 Onderzoekslocatie
     Op onderstaande afbeelding is de onderzoekslocatie weergegeven. De bomen staan
     aan de Oude Torenweg te Nistelrode. Het betreft de bomen binnen de gele lijnen, zie
     afbeelding 1.
     Afbeelding 1. Onderzoekslocatie (Bron: Google Maps)
 2.2 Projectstatus
     Tijdens het veldwerk is gebruik gemaakt van de tekeningen:
               23014a versieA 140323-A2-ovz_bomen
               Uitvraag voor BEA
     De status van de tekeningen is concept.
     Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode      Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. Bomeninventarisatie
3.1 Opname bomen
    Boomgegevens
    In totaal zijn 24 bomen opgenomen. De bomen zijn genummerd en weergegeven op
    de ondergrond in bijlage 1. De volledige lijst met boomgegevens is weergegeven in
    bijlage 2.
    De bomen 23 en 24 staan niet in de tekening en zijn aanvullend ingemeten.
    In totaal zijn vier boomsoorten opgenomen. In onderstaande tabellen zijn de
    boomsoorten en de conditie* van de bomen weergegeven.
     Boomsoort (Latijns)                      Aantal                                 Conditie                Aantal
     Corylus colurna                                  12                             goed                         21
     Ilex aquifolium                                   2                             redelijk                      1
     Juglans regia                                     3                             matig                         2
     Tilia cordata                                     7
                                                                                     Totaal                       24
     Totaal                                           24
    Tabel 1 en 2. Boomsoorten en conditie
    Onderhoudstoestand
    De onderhoudstoestand* is alleen bij boom 12 achterstallig. Deze boom heeft
    afgestorven takken in de kroon. Bij de overige bomen is de onderhoudstoestand
    aanvaard.
    Gebreken en aantastingen
    Bij de bomen zijn geen ernstige gebreken, aantastingen of symptomen die daarop
    duiden aangetroffen. De bomen zijn veilig.
    De conditie betreft de toestand van de boom op het moment van opname. Beoordeeld wordt: de bladgrootte, bladkleur,
    bladbezetting in het groeiseizoen en het vertakkingspatroon, scheutlengte, knopbezetting en de hoeveelheid afgestorven
    takken buiten het groeiseizoen. Ook worden symptomen die wijzen op eventuele aantastingen door insecten, bacteriën
    of schimmels beoordeeld. De volgende klassen worden onderscheiden: goed, voldoende, onvoldoende en slecht.
    Bij de onderhoudstoestand wordt gekeken naar de benodigde snoeimaatregelen. Hierbij wordt met name gelet op de
    aanwezigheid van afgestorven takken of (mogelijk toekomstige) ‘probleemtakken’ zoals plakoksels of te laag hangende
    takken voor een normale afwikkeling van verkeer. De volgende klassen worden onderscheiden: aanvaard, achterstallig of
    verwaarloosd.
     Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode                                       Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verplantbaarheid algemeen
De verplantbaarheid is beoordeeld op basis van de standplaats, afmetingen,
geschiktheid van boomsoort en conditie. De bomen zijn overwegend te groot, hebben
een ongunstige leeftijd, hebben een ongunstige groeiplaats of de soort kan slecht
tegen verplanten. Alle bomen zijn niet verplantbaar.
Status bomen
Er staat geen monumentale bomen in het projectgebied.
Flora en fauna
Bij 5 bomen zijn vogelnesten aangetroffen in de kroon. Van enkele is het nest
zichtbaar actief en wordt momenteel gebroed.
Ook hangen er 2 nestkasten aan de bomen 18 en 19. Het is niet duidelijk of hier ook
actief wordt gebroed, maar de kans is reëel.
Foto’s
Op de volgende pagina’s zijn enkele foto’s weergegeven.
 Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode      Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                          1
                                                      2                3
Afbeelding 2. Notenbomen 1 t/m 3
                                    4 t/m 8
Afbeelding 3. Boomhazelaars 4 t/m 8
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode   Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                       11
              9                         10
Afbeelding 4. Boomhazelaars 9 t/m 11
       14                                                13            12
                            15
Afbeelding 5. Boomhazelaars 12 t/m 15
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode    Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                    16 t/m 22
Afbeelding 6. Lindebomen 16 t/m 22
                                            23
Afbeelding 7. Hulst 23
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                             24
Afbeelding 8. Hulst 24
Afbeelding 9. Stamschade boomhazelaar 10
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Afbeelding 10. Afgestorven top boomhazelaar 12
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4. Bomen Effect Analyse
   In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het voorgenomen ontwerp consequenties
   heeft voor de te behouden bomen. Alle negatieve effecten die het voorgenomen
   ontwerp direct en/of indirect heeft op de boven- en ondergrondse situatie van de
   bomen, worden in de volgende paragrafen beschreven. De uitwerking bestaat uit vier
   onderdelen: knelpunten, groeiplaatsonderzoek, effecten analyse en aanbevelingen.
   Knelpunten
   Met de tekening “Uitvraag voor BEA“ is het ontwerp ter plaatse bestudeerd. Daarbij
   zijn diverse knelpunten aangetroffen. Deze worden in de volgende paragrafen verder
   uitgewerkt.
   Groeiplaatsonderzoek
   Ter ondersteuning van de effecten analyse en het geven van de juiste aanbevelingen
   zijn waar nodig profielkuilen gegraven om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de
   bodem en de groei van wortels.
   Effecten Analyse
   In dit onderdeel wordt de huidige situatie van de bomen beschreven en worden de
   geplande werkzaamheden bestudeerd. Op basis van kennis en ervaring en een
   uitgevoerd groeiplaatsonderzoek zijn de effecten op de bomen inzichtelijk gemaakt.
   Hierbij is de verwachte schade aan het wortelgestel, de stam en/of de kroon
   vastgesteld. Vervolgens is geconcludeerd of duurzaam behoud van de boom wel of
   niet mogelijk is. Over het algemeen heeft schade aan het wortelgestel de meeste
   invloed op het wel dan niet duurzaam behouden van bomen. Schade aan het
   wortelgestel wordt over het algemeen als volgt beoordeeld:
          < 10 % wortelverlies: Geen of nauwelijks gevolgen
          10-20 % wortelverlies: Tijdelijke conditievermindering
          20-40 % wortelverlies: Structurele conditievermindering en verlaagde
              toekomstverwachting
          > 40 % wortelverlies: Stabiliteitsrisico’s, bomen zijn met huidige habitus
             niet duurzaam te behouden
   Aanbevelingen
   Aanbevelingen met betrekking tot het behouden of niet behouden van bomen zijn
   per locatie beschreven. Indien behoud mogelijk is, zijn aanbevelingen gedaan voor
   een betere inrichting en/of bescherming van de bomen. Indien behoud niet mogelijk
   is, zijn aanbevelingen gedaan om het ontwerp aan te passen.
   De aanbevelingen zijn in bijlage 3 schematisch weergegeven.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode        Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.1 Locatie 1. Notenbomen 1 t/m 3
    Knelpunten
    De nieuwe woning met huisnummer 1 komt ter hoogte van noot nummer 1. De
    notenbomen 2 en 3 komen in de achtertuin van de woning met huisnummer 1.
    Afbeelding 11. Knelpunten locatie 1
    Effecten analyse
    Noot 1 kan niet behouden blijven.
    De noten 2 en 3 kunnen mogelijk wel behouden blijven.
    Aanbevelingen
    Geadviseerd wordt noot 1 en 3 te kappen.
    Geadviseerd wordt noot 2 te behouden. Bij voorkeur wordt behoud van noot 2 in het
    koop- of huurcontract opgenomen.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode   Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.2 Locatie 2. Locatie 2. Erfafscheiding oostzijde
    Knelpunten
    Ter hoogte van de boomhazelaars 4 t/m 9 en hulst 23 wordt een erfafscheiding met
    schutting gerealiseerd.
    Afbeelding 12. Knelpunten locatie 2
    Groeiplaatsonderzoek
    Op 2 locaties zijn profielkuilen gegraven, zie blauwe pijlen.
    Profielkuil 1. Boomhazelaar 5
    De bodem bestaat hier uit een laag donkerbruin humeus zand tot 80 cm beneden
    maaiveld. Daaronder is geel humusarm zand aangetroffen. Er zijn gelijkmatig verdeeld
    van 5 tot 80 cm beneden maaiveld wortels aangetroffen van 0,1 tot 1,5 cm in
    diameter.
    Profielkuil 2. Boomhazelaar 7
    De bodem bestaat hier uit een laag donkerbruin humeus zand tot 80 cm beneden
    maaiveld. Daaronder is geel humusarm zand aangetroffen. Er zijn gelijkmatig verdeeld
    van 5 tot 80 cm beneden maaiveld wortels aangetroffen van 0,1 tot 1,5 cm in
    diameter.
    Op de volgende pagina’s zijn de foto’s van de profielkuilen weergegeven.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode       Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Afbeelding 13. Profielkuil 1
Afbeelding 14. Intensieve beworteling
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Afbeelding 15. Profielkuil 2
Afbeelding 16. Intensieve beworteling
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Effecten analyse
Het realiseren van een erfafscheiding met schutting heeft negatieve gevolgen voor de
bomen. Het percentage wortelverlies bij de boomhazelaars is 10 – 15 %. Dit
percentage is acceptabel maar heeft een tijdelijke conditievermindering tot gevolg.
Aanbevelingen
Geadviseerd wordt de erfafscheiding met schutting te realiseren met behoud van de
boomhazelaars.
Ter compensatie van enig wortelverlies bij de overige berken op deze locatie dienen
extra voedingstoffen geïnjecteerd te worden. Tenminste toedienen van 15 injecties
per boom met 75% stabiele wormencompost, 20% lavakorrels, 5% houtskool en
mycorrhiza.
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode       Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.3 Locatie 3. Erfafscheiding zuidzijde
    Knelpunten
    Ter hoogte van de boomhazelaars 9 t/m 12 en hulst 23 en 24 wordt een erfafscheiding
    met schutting gerealiseerd.
    Afbeelding 17. Knelpunten locatie 3
    Effecten analyse
    De hulst 23 en 24 kunnen niet behouden blijven.
    Boomhazelaar 11 staat te dicht bij de woning met huisnummer 5. Deze kan niet
    behouden blijven.
    Boomhazelaars 10 en 12 hebben een verminderde conditie en kwaliteit.
    Aanbevelingen
    Geadviseerd wordt de bomen 10, 11, 12, 23 en 24 te kappen.
    Door het kappen van deze bomen ontstaat voldoende ruimte tijdens de bouw.
    Geadviseerd wordt na voltooiing van de bouw tenminste 3 nieuwe bomen en enkele
    struiken te planten in het gazon naast het voetpad, zie bijlage 3.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode      Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4.4 Locatie 4. Wadi
    Knelpunten
    Ter hoogte van de lindebomen 16 t/m 21 wordt een wadi gerealiseerd. Met name bij
    de lindebomen 17, 19 en 21 ligt de wadi op circa 2-3 meter uit de stam.
    Afbeelding 18. Knelpunten locatie 4
    Groeiplaatsonderzoek
    Op 2 locaties zijn profielkuilen gegraven, zie blauwe pijlen:
    Profielkuil 3. Lindeboom 19
    De bodem bestaat hier uit een laag donkerbruin humeus zand tot 50 cm beneden
    maaiveld. Daaronder is een ondoordringbaar pakket wortels aangetroffen. De
    profielkuil is op 3 meter uit de boom gegraven.
    Profielkuil 4. Lindeboom 19
    De bodem bestaat hier uit een laag donkerbruin humeus zand met geel gemengd zand
    tot 80 cm beneden maaiveld. De bodem is hier grotendeels verhoogd verdicht. Er zijn
    nauwelijks tot geen wortels aangetroffen. De profielkuil is op 6 meter uit de boom
    gegraven.
    Op de volgende pagina’s zijn de foto’s van de profielkuilen weergegeven.
     Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode     Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Afbeelding 19. Profielkuil 3
Afbeelding 20. Op 3 meter uit de stam
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Afbeelding 21. Intensieve beworteling
Afbeelding 22. Profielkuil 4
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Afbeelding 23. Nauwelijks beworteling
Effecten analyse
Het realiseren van de wadi heeft negatieve gevolgen voor de bomen. Het percentage
wortelverlies bij met name de lindebomen 17, 19 en 21 die het dichtst bij de wadi
staan is 20 – 30 %. Dit percentage is onacceptabel. Daarbij wordt de toekomstige
groeiruimte kleiner. De bomen kunnen zich niet meer herstellen.
Deze lindebomen kunnen niet duurzaam behouden blijven.
Aanbevelingen
Geadviseerd wordt de wadi verder van de lindebomen af te situeren.
De wadi dient tenminste 5 meter uit de stam van de lindebomen 17, 19 en 21
gesitueerd te worden. Dit betreft het begin van het talud dat schuin verder van de
bomen afloopt.
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode     Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.5 Locatie 5. Kabels en leidingen
    Knelpunten
    Onder de kroonprojectie van de lindeboom 21, boomhazelaars 13 en 15 wordt een
    kabel- en leidingenstrook gerealiseerd.
    Afbeelding 38. Knelpunten locatie 6
    Groeiplaatsonderzoek
    Op 1 locatie is een profielkuil gegraven, zie blauwe pijl:
    Profielkuil 5. Lindeboom 21
    De bodem bestaat hier uit een laag donkerbruin humeus zand tot 50 cm beneden
    maaiveld. Daaronder is een ondoordringbaar pakket wortels aangetroffen. Hier zijn
    wortels van 7 en 5 cm in diameter aanwezig. De profielkuil is ter hoogte van het
    voorgenomen tracé gegraven.
    Op de volgende pagina’s zijn foto’s van de profielkuil weergegeven.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode   Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Afbeelding 39. Profielkuil 9
Afbeelding 40. Nauwelijks wortels aangetroffen
Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Effecten analyse
Het realiseren van de kabel- en leidingenstrook heeft negatieve gevolgen voor de
bomen. Het percentage wortelverlies bij met name de lindebomen 17, 19 en 21 die
het dichtst bij de wadi staan is 30 – 40 %. Dit percentage is onacceptabel.
Deze lindeboom 21, boomhazelaars 13 en 15 kunnen niet duurzaam behouden
blijven.
Aanbevelingen
Geadviseerd wordt het kabel- en leidingenstrook te realiseren met de volgende
maatregelen:
 Inzetten van een grondzuigwagen voor het verwijderen van grond onder de
      kroonprojectie.
 In samenwerking met een European Tree Technician* kabels en leidingen onder
      het wortelpakket doorleggen. Indien nodig enkele matenbuizen aanleggen voor
      toekomstige nieuwe kabels.
Een European Tree Technician is een Europees EAC gecertificeerd bomendeskundige. De European Tree Technician (ETT)
is de boomadviseur die allround inzetbaar is bij vraagstukken omtrent bomen zoals: boomadviseur, onderzoeker,
boombeheerder, coördinator en/of toezichthouder op de realisatie van werkzaamheden aan en rondom bomen.
 Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode                                    Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.6 Locatie 6. Parkeerplaatsen
    Knelpunten
    Ter hoogte van de boomhazelaar 14 worden parkeerplaatsen gerealiseerd.
    Afbeelding 17. Knelpunten locatie 3
    Effecten analyse
    De twee dichtstbij gesitueerde parkeerplaatsen vallen deel onder de kroonprojectie
    van de boomhazelaar en in de toekomstige groeiruimte. Realisatie van deze 2
    parkeerplaatsen heeft negatieve invloed op de boom.
    Aanbevelingen
    Geadviseerd wordt de twee betreffende parkeerplaatsen te verplaatsen verder van
    de boom af, zie bijlage 3.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode    Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5. Algemene aanbevelingen
   Zoals geconcludeerd uit voorgaande hoofdstukken zullen het ontwerp en de
   bijkomende werkzaamheden gevolgen hebben voor het bomenbestand. De kans op
   bijkomende schade aan de onverharde groeiplaatsen of de stam en stamvoet van de
   te behouden bomen is groot. Om de benodigde werkzaamheden te kunnen realiseren
   en de schade zoveel mogelijk te beperken, is het raadzaam de volgende
   aanbevelingen in acht te nemen.
        Het instellen van een onafhankelijke toezichthouder bomen (European Tree
            Technician) in opdracht van de boomeigenaar. De toezichthouder bomen
            dient voldoende mandaat te hebben om werk stil te leggen bij onjuist werken
            rondom de bomen. De toezichthouder voert directie op het werk en dient
            betrokken te worden bij alle zaken omtrent de werkzaamheden rondom de
            betreffende bomen. De toezichthouder heeft een objectieve functie waarbij
            hij adviseert bij problemen tijdens de werkzaamheden, controleert en zijn
            bevindingen rapporteert naar de opdrachtgever en belanghebbende partijen.
            De ervaring leert dat het instellen van een toezichthouder een zorgvuldiger
            omgaan met de bomen tot gevolg heeft. De toezichthouder kan tevens bij het
            volgende ingezet worden:
           -     Beoordelen definitief ontwerp, beschikbaar voor vragen gedurende
                 het resterende ontwerpproces.
           -     Toezicht/assistentie bij verwijderen verharding rondom bomen.
           -     Controle plaatsing en handhaving boombescherming.
           -     Toezicht/assistentie bij groeiplaatsverbeteringen.
           -     Beschikbaar voor aanvullende vragen/adviezen.
        Toepassen van voldoende boombescherming. Niet alleen de stam maar ook
            de onverharde groeiplaats dient voldoende beschermd te worden.
            De bomen dienen voorafgaande de werkzaamheden beschermd te worden
            met bouwhekken.
            Binnen de bouwhekken mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden en
            mag geen materiaal en materieel worden opgeslagen.
            De boombescherming is weergegeven in bijlage 3.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode       Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6. Bomenbalans
   De bomenbalans op basis van het schetsontwerp “Uitvraag voor BEA” op het totaal
   van 24 bomen binnen het projectgebied is als volgt:
           Behouden bomen                   17 stuks
           Verwijderen bomen                7 stuks
           Nieuw te planten bomen           onbekend (bij voorkeur 7)
           Te verplanten bomen              geen
   In bijlage 3 zijn de bomen die niet duurzaam behouden kunnen blijven met een rood
   kruis weergegeven.
   Nieuwe bomen
   In het naast gesitueerde gazon is voldoende ruimte om enkele nieuwe bomen terug
   te planten. Bij voorkeur worden het aantal te kappen bomen ook nieuw geplant.
   Geadviseerd wordt een mix van inheemse duurzame bomen en/of struiken te
   planten, bijvoorbeeld:
           Winterlinde (Tilia cordata)
           Fladderiep (Ulmus laevis)
           Veldesdoorns (Acer campestre)
           Zoete kers (Prunus avium)
           Hulst (Ilex aquifolium)
           Venijnboom (Taxus baccata)
   Bij de aanplant van bomen dient een goede groeiplaats gerealiseerd ter worden.
   Tenminste ontgraven van 5 bij 5 meter tot circa 80 cm diep. Daaronder dient de laag
   geel zand tot circa 1,2 meter beneden maaiveld ontgraven en afgevoerd te worden.
   Het uitgekomen bruine zand mengen met compost of bomengrond en opnieuw
   aanbrengen in het plantgat. De bomen voorzien van een mulchlaag van 0,5 m3 per
   boom. Uitvoeren van goede nazorg met voldoende watergiften in 3 jaar afbouwend
   van 10, 8 en 4 keer.
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode    Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>7. Boomwaarde
   Conform het Handboek Bomen 2022 is de boomwaarde-indextabel van toepassing.
   De Boomwaarde-indextabel staat in H15 van het Handboek Bomen onder overzicht
   15.16.a. Deze tabel is bedoeld om pragmatisch en proportioneel de waarde van een
   boom vast te stellen ten behoeve van een projectmatige financiële compensatie.
   De boomwaarde wordt vastgesteld aan de hand van de volgende maatvoering:
          Kroondiameterklasse
          Boomhoogteklasse
          Boomkroonvolume BKV
          Boomsoort
          Bomen zonder of met beleidsstatus
          W-cijfer (conditie/toekomstverwachting/beheerbaarheid)
   De totale boomwaarde van alle 24 bomen bedraagt: € 107.145,00
   De totale boomwaarde van de 7 te verwijderen bomen bedraagt: € 18.420,00
   De boomwaarde per boom is weergegeven in bijlage 2.
   Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode    Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Boomnummers en conditie
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 32</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                Bijlage 2. Boomgegevens
                                                                                                           Stamdiameter Boomhoogte Kroondiameter Takvrij          Toekomst-
Nr. Boomsoort (Latijns) Boomsoort (NL)         Standplaats        Boomgrootte      Boomtype                                                              Conditie               Onderhoudsstaat Opmerkingen                  Boomwaarde HBB
                                                                                                                in cm       in m        in m      in m            verwachting
1   Juglans regia        noot                  gazon              1ste grootte     niet vrijuit groeiend          40       9 - 12      10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 5.408
2   Juglans regia        noot                  gazon              1ste grootte     niet vrijuit groeiend          35       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 2.625
3   Juglans regia        noot                  gazon              1ste grootte     niet vrijuit groeiend          40       9 - 12      10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 5.408
4   Corylus colurna      boomhazelaar          gazon              2de grootte      niet vrijuit groeiend          30       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard        vogelnest                         € 2.625
5   Corylus colurna      boomhazelaar          gazon              2de grootte      niet vrijuit groeiend          30       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard        vogelnest                         € 2.625
6   Corylus colurna      boomhazelaar          gazon              2de grootte      niet vrijuit groeiend          30       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 2.625
7   Corylus colurna      boomhazelaar          gazon              2de grootte      niet vrijuit groeiend          30       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 2.625
8   Corylus colurna      boomhazelaar          beplanting         2de grootte      niet vrijuit groeiend          30       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard        stamschot                         € 2.625
9   Corylus colurna      boomhazelaar          beplanting         2de grootte      niet vrijuit groeiend          30       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 2.625
10  Corylus colurna      boomhazelaar          beplanting         2de grootte      niet vrijuit groeiend          15        6- 9        0- 5        4    matig      5 - 15 jaar aanvaard        stamschade                         € 840
11  Corylus colurna      boomhazelaar          gazon              2de grootte      niet vrijuit groeiend          30       9 - 12       5 - 10      4    redelijk    > 15 jaar  aanvaard                                          € 2.250
12  Corylus colurna      boomhazelaar          beplanting         2de grootte      niet vrijuit groeiend          15        6- 9        0- 5        4    matig      5 - 15 jaar achterstallig   afgestorven top / bastschade       € 840
13  Corylus colurna      boomhazelaar          beplanting         2de grootte      niet vrijuit groeiend          35       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 2.625
14  Corylus colurna      boomhazelaar          beplanting         2de grootte      niet vrijuit groeiend          35       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 2.625
15  Corylus colurna      boomhazelaar          beplanting         2de grootte      niet vrijuit groeiend          35       9 - 12       5 - 10      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 2.625
16  Tilia cordata        winterlinde           beplanting         1ste grootte     niet vrijuit groeiend          45       15 - 18     10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard        vogelnest                         € 8.925
17  Tilia cordata        winterlinde           gazon              1ste grootte     niet vrijuit groeiend          45       15 - 18     10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 8.925
18  Tilia cordata        winterlinde           beplanting         1ste grootte     niet vrijuit groeiend          40       15 - 18     10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard        nestkast                          € 8.925
19  Tilia cordata        winterlinde           gazon              1ste grootte     niet vrijuit groeiend          40       15 - 18     10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard        nestkast                          € 8.925
20  Tilia cordata        winterlinde           beplanting         1ste grootte     niet vrijuit groeiend          45       15 - 18     10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 8.925
21  Tilia cordata        winterlinde           gazon              1ste grootte     niet vrijuit groeiend          45       15 - 18     10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 8.925
22  Tilia cordata        winterlinde           beplanting         1ste grootte     niet vrijuit groeiend          40       15 - 18     10 - 15      4    goed        > 15 jaar  aanvaard                                          € 8.925
23  Ilex aquifolium      hulst                 beplanting         3de grootte      vrijuit groeiend               20        6- 9        5 - 10      -    goed        > 15 jaar  aanvaard        vogelnest                         € 1.838
24  Ilex aquifolium      hulst                 beplanting         3de grootte      vrijuit groeiend               15        0- 6        5 - 10      -    goed        > 15 jaar  aanvaard        vogelnest                         € 1.838
                       Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode         Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 3. Aanbevelingen schematisch
    Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 35</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Vermeulen Boomadvies 20230038 Bomen Effect Analyse Torenweg Nistelrode Pagina 36</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>