<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: VOORSCHRIFTEN ASPECT MILIEU

INHOUDSOPGAVEN VOORSCHRIFTEN
1         ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ................................................................................................................................................2

    1.1       TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID ................................................................................................................................2
    1.2       INSTRUCTIES ..................................................................................................................................................................................2
    1.3       MELDING EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER.......................................................................................................................................2
    1.4       REGISTRATIE ..................................................................................................................................................................................2
    1.5       BEDRIJFSBEËINDIGING ......................................................................................................................................................................3

2         AFVAL...................................................................................................................................................................................3

    2.1       AFVALSCHEIDING ............................................................................................................................................................................3
    2.2       OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN ..............................................................................................................................................................3

3         ENERGIE ...............................................................................................................................................................................4

    3.1       ENERGIEBESPARING .........................................................................................................................................................................4

4         GELUID .................................................................................................................................................................................5

    4.1       METEN EN REKENEN CONFORM HANDLEIDING ........................................................................................................................................5
    4.2       UITVOERING AKOESTISCH ONDERZOEK ..................................................................................................................................................5
    4.3       REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE ....................................................................................................................................................5
    4.4       INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES..........................................................................................................................................................6

5         WATERVERBRUIK .................................................................................................................................................................6

    5.1       WATERBESPARING...........................................................................................................................................................................6

6         AGRARISCHE VOORSCHRIFTEN .............................................................................................................................................6

    6.1       HOUDEN VAN DIEREN .......................................................................................................................................................................6
    6.2       BWL 2011.02.V6.........................................................................................................................................................................7
    6.3       HYGIËNEMAATREGELEN DIERENVERBLIJVEN ...........................................................................................................................................7
    6.4       GEZONDHEID .................................................................................................................................................................................7
    6.5       GEURBEHEERSPLAN .........................................................................................................................................................................8
    6.6       BEHANDELING EN BEWARING VAN DROGE MEST .....................................................................................................................................8
    6.7       OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN .....................................................................................................................................................8




                                                                                                1 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1       Algemene voorschriften
1.1     Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1   De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.


1.1.2   Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in
        geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties
        mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of
        daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.


1.1.3   Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
        omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en
        ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig
        zijn. Van de werkzaamheden conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden.

1.1.4   Van de ongediertebestrijding moet per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden daarvan in een
        logboek worden bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft
        uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

1.1.5   De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe
        lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.


1.2     Instructies
1.2.1   De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen
        van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
        Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot
        nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in
        voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.


1.2.2   De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn
        met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.


1.3     Melding en wijziging vergunninghouder

1.3.1   Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting
        nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige
        gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten
        minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.


1.3.2   Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet
        direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.


1.4     Registratie
1.4.1   Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende
        voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
        a.   alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu;
        b.   de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
                                                        2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>          c.   de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties,
               onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
          d.   de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.


1.4.2     De documenten genoemd in het vorige voorschrift moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.


1.4.3     Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te
          onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd overeenkomstig het klachtenprotocol
          zoals beschreven in het document “d_14155_Omgevingsprotocol”.


1.5       Bedrijfsbeëindiging
1.5.1     Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen
          en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens
          vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden
          verwijderd.


1.5.2     Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de)
          activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen
          van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
          hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in
          een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.


2         Afval
2.1     Afvalscheiding
2.1.1     Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden
          aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
          a.   De verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;;
          b.   oude metalen;
          c.   papier en karton.


2.2     Opslag van afvalstoffen
2.2.1     De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
          buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden,
          dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2     Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
          afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.3     In de inrichting mag niet meer dan 160 kg/l gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard.

2.2.4     Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige
          geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

2.2.5     De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
              niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;

              het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die
               gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;

              deze tegen normale behandeling bestand is;



                                                           3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>           deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting
            komen.

2.2.6   Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage.

2.2.7   Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s)
        moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.2.8   Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor
        bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

2.2.9   In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen
        geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen
        en op te nemen.
        Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden
        opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste
        (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten
        emballage.


        Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.



3       Energie
3.1     Energiebesparing
3.1.1   Vergunninghouder mag een energiebesparingsmaatregel, zoals is opgenomen in de aanvraag en paragraaf
        4.6 van de milieueffectrapportage, vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de
        gelijkwaardigheid vooraf aan het bevoegde gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat
        de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiency en geen
        stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangen maatregel.




                                                      4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>4       Geluid
4.1     Meten en rekenen conform handleiding
4.1.1   Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden
        overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.


4.2     Uitvoering akoestisch onderzoek

4.2.1   Binnen 3 maanden nadat de inrichting (gedeeltelijk) in overeenstemming met de vergunning in werking is
        gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage), aan
        het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 en 4.4.1 van deze vergunning
        wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het
        bevoegd gezag worden gerapporteerd.


4.2.2   Bevoegd gezag moet vooraf worden geïnformeerd over de opzet van het onderzoek en over de datum en het
        tijdstip waarop de geluidmetingen voor het in voorschrift 4.2.1 bedoelde onderzoek gaat plaatsvinden.
        Uitsluitend na toestemming van het bevoegd gezag kan worden overgegaan tot het uitvoeren van het
        onderzoek. Aan de opzet van het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met
        mogelijke specifieke omstandigheden.


4.3     Representatieve bedrijfssituatie
4.3.1   Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
        installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
        transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de de gevel van gevoelige gebouwen in de
        gemeente Bergeijk niet meer bedragen dan:


           40 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);

           35 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);

           30 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

4.3.2   Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
        installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
        transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen in de
        gemeente Eersel niet meer bedragen dan:


           45 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);

           40 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);

           35 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).



4.3.3   Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties,
        door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de
        grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:




                                                       5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                70 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);

                65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);

                60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).



4.4     Incidentele bedrijfssituaties
4.4.1   In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 4.3.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT
        veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte
        werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting,
        inclusief het verladen en afvoeren van vleeskuikens, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer
        bedragen dan:
            Beoordelingspunt           Beoordelings       LAr,LT [in dB(A)] Avond 19.00-   LAr,LT [in dB(A)] Nacht 23.00-

                                       hoogte [m]         23.00                            07.00

            Schaiksedijk15 noord       5,0                44                               41

            Schaiksedijk15 oost        5,0                43                               40

        De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in Figuur 8 van het akoestisch rapport “14155-
        A012_akoestisch_onderzoek”.


4.4.2   De in voorschrift 4.4.1 genoemde activiteit(en) mag/mogen per jaar maximaal 7 keer plaatsvinden, waarbij de
        activiteit(en) maximaal één etmaal per keer mogen duren.


4.4.3   Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 4.4.1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt
        vermeld:
        a.       De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
        b.       De begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
        c.       Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of
                 buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.


5       Waterverbruik
5.1     Waterbesparing
5.1.1   Vergunninghouder moet het waterverbruik van de meest relevante bedrijfsonderdelen en activiteiten meten.


6       Agrarische voorschriften
6.1     Houden van dieren
6.1.1   In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem
        aanwezig zijn:
             Stal       Diercategorie / huisvestigingssysteem                                                   Aantal dieren
             1          Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag                      21.250
                        in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V7);
                        warmtewisselaar 31% emissiereductie fijn stof (BWL 2011.02.V6)
             2          Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag                      21.250
                        in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V7);
                        warmtewisselaar 31% emissiereductie fijn stof (BWL 2011.02.V6)




                                                                6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>             3         Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag       21.250
                       in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V7);
                       warmtewisselaar 31% emissiereductie fijn stof (BWL 2011.02.V6)
             4         Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag       21.250
                       in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V7);
                       warmtewisselaar 31% emissiereductie fijn stof (BWL 2011.02.V6)
             5         Schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, overige          10
                       huisvestingssystemen
             5         Fokstieren of overig rundvee ouder dan 2 jaar, overige                   8
                       huisvestingssystemen


6.1.2   Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de
        perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting
        aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.


6.2     BWL 2011.02.V6
6.2.1   De stallen 1 tot en met 4 moeten blijvend en doelmatig zijn aangesloten op een warmtewisselaar met 31%
        emissiereductie voor fijn stof van het type BWL 2011.02.V6. De warmtewisselaars moeten overeenkomstig de
        bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in deze voorschriften
        is aangegeven.

6.2.2   De lucht die de stallen 1 tot en met 4 inkomt en verlaat moet door de warmtewisselaar worden geleid, zoals
        aangegeven in de aanvraag.

6.2.3   Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van de warmtewisselaar waarborgen moeten
        worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit
        systeem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BWL 2011.02.V6.

6.2.4   De warmtewisselaars moeten zijn uitgevoerd volgens het tegenstroomprincipe en bestaan uit een kast van
        isolerend materiaal waarin kunststof kanalen met een minimale lengte van 7 meter zijn geplaatst en waarin de
        binnenkomende (koude) lucht door de kanalen stroomt en de uitgaande (warme) stallucht langs de buitenkant
        van de kanalen stroomt.


6.3     Hygiënemaatregelen dierenverblijven
6.3.1   De vergunninghouder instrueert en informeert bezoekers en (tijdelijk) werkzame personen over de
        maatregelen en voorzieningen met betrekking tot het toepassen van de diersector-specifieke hygiëne- en
        preventiemaatregelen (o.a. met aandacht voor reiniging en desinfectie, mestafvoer, plaagdierenbestrijding,
        etc.).




6.4     Gezondheid
6.4.1   Teneinde zoönosen te weren om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen, moeten de volgende
        maatregelen in ieder geval te worden getroffen:
        a.       strikte hygiëne tijdens de ronden, wat betekent: afgesloten terrein, geen toegang voor bezoekers in de
                 stallen, bedrijfseigen kleding en schoeisel, wasgelegenheid om daarmee ziekte insleep te voorkomen;
        b.       zorg voor goede klimatologische omstandigheden tijdens de ronde;
        c.       grondige reiniging en ontsmetting van de stallen na de ronde;
        d.       uitvoeren van verplichte entingen tegen pluimveeziekten waarbij eenmaal per ronde de dierenarts een
                 bloedonderzoek ter controle zal verrichten;



                                                          7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        e.   het jaarlijks maken van hygiënogrammen en jaarlijks een IKB (Integrale ketenbewaking) controle door
             een gecertificeerde instantie waarbij het gehele productieproces wordt gecontroleerd;
        f.   elke ronde Salmonellaonderzoek en tweemaal per jaar Campylobacterieonderzoek, voor zover dit is
             vereist in het kader van de IKB;
        g.   jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit bij gebruik van eigen bronwater;
        h.   ongediertebestrijding waaronder Tempexkeverbestrijding.


6.4.2   De in paragraaf 4.7.2 en bijlage B16-1 van de milieueffectrapportage aangegeven maatregelen ter preventie
        en vermindering van de risico’s voor de volksgezondheid, moeten blijvend en doelmatig binnen de inrichting
        zijn toegepast. Van daarvoor vereiste inspecties, registraties en deskundigheid, moeten bewijsstukken binnen
        de inrichting aanwezig zijn.


6.5     Geurbeheersplan
6.5.1   Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze beschikking dient een protocol te worden opgesteld
        waarin duidelijk wordt gemaakt hoe wordt omgegaan met geurklachten en met welke acties adequaat kan
        worden gereageerd op geconstateerde geurhinder. Het protocol dient minimaal te bevatten:
        a.   de manier van registreren;
        b.   het controleren van de werking van aangebrachte geurreducerende maatregelen en indien nodig actie
             nemen;
        c.   het contact opnemen met de omgeving;
        d.   het tijdelijk staken van bepaalde activiteiten bij warm en windstil weer;
        e.   het evalueren van recente veranderingen in het management, zoals voer en reiniging en indien nodig
             aanpassen;
        f.   het nemen van geurreducerende maatregelen.


6.5.2   De in het protocol beschreven maatregelen en acties, over hoe wordt omgegaan met geurklachten en hoe
        wordt gereageerd op geconstateerde geurhinder, moeten blijvend en doelmatig binnen de inrichting zijn
        toegepast.

6.5.3   De toepassing van deze maatregelen en acties moet jaarlijks worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie dienen
        ook de omwonende te worden betrokken. De verslaglegging van deze evaluatie dient binnen 1 maand na de
        evaluatie bij het bevoegd gezag te worden aangeleverd. Indien de evaluatie, of het beschikbaar zijn van
        nieuwe inzichten en technieken hiertoe aanleiding geven, moet het protocol binnen 1 maand worden herzien.
        Het aangepaste protocol moet binnen 1 maand na het opstellen worden aangeleverd bij het bevoegd gezag.
        Dit aangepaste protocol treedt dan in de plaats van het in vorige voorschrift 6.5.1genoemde document.


6.6     Behandeling en bewaring van droge mest
6.6.1   Na elke productieperiode/ronde moet in de hokken/dierenverblijven aanwezige droge mest direct worden
        afgevoerd uit de stallen.


6.6.2   Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze
        moeten zijn beladen.




                                                       8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>6.7     Opslag van gevaarlijke stoffen
6.7.1   In de inrichting mogen maximaal de volgende verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn:
        -   50 kg reinigingsmiddelen;

        -   25 kg bestrijdingsmiddelen;

        -   25 kg diergeneesmiddelen.




                                                     9 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>