<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bestemmingsplan
Bijlagen bij toelichting




                           Elst, Sportcomplex De Pas




Bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas


Gemeente Overbetuwe
Status:   Ontwerp
Datum:    December 2018
IMRO-Idn: NL.IMRO.1734.0297ELSTsportdepas-ONTD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Elst, Sportcomplex De Pas




Datum
December 2018


Correspondentieadres
Postbus 11
6662 AA ELST


Telefoon
0481 362 300


E-Mailadres
info@overbetuwe.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                           bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas




Inhoudsopgave



Bijlagen bij toelichting                                                      5

Bijlage 1     Verkennend bodemonderzoek                                       5
Bijlage 2     Advies van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden   93
Bijlage 3     Carola risicoberekening                                         95
Bijlage 4     Quickscan flora en fauna                                        108




 (ontwerp)                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                              bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas


Bijlagen bij toelichting
Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek




Bijlagen bij toelichting (ontwerp)                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Projectnaam        Rijksweg Zuid 29 Elst
Titel              Verkennend bodemonderzoek Rijksweg Zuid 29 Elst
Projectnummer      77357.11
Opdrachtgever      Gemeente Overbetuwe
                   Team Projectrealisatie
                   Postbus 11
                   6661 EH Elst

Auteur(s)          De heer R. Schreuder                Paraaf        Datum
Projectleider      De heer J. v.d. Gaag                Paraaf        Datum


Ons kenmerk        R01-77357.11-RSC
Status             Definitief
Versienummer       1
Datum              13 juli 2017




                                Verkennend bodemonderzoek

                                        Rijksweg Zuid 29 Elst




                Ingenieursbureau Land
                Postbus 303
                6710 BH EDE
                T:    0318 - 437 639
                F:    0318 - 438 710
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>               Inhoudsopgave


              SAMENVATTING ............................................................................................................................ 3

              1       INLEIDING............................................................................................................................... 4

              2       VOORONDERZOEK............................................................................................................ 5

              2.1     Historie ...................................................................................................................................................... 5

              2.2     Actuele situatie ........................................................................................................................................ 6

              2.3     Geohydrologische situatie .................................................................................................................... 7

              2.4     Conclusie vooronderzoek .................................................................................................................... 7


              3       ONDERZOEKSPROGRAMMA .......................................................................................... 8

              3.1     Onderzoeksstrategie .............................................................................................................................. 8

              3.2     Uitgevoerde werkzaamheden .............................................................................................................. 8

              3.3     Uitvoering ................................................................................................................................................. 8


              4       ONDERZOEKSRESULTATEN ........................................................................................... 9

              4.1     Bodemopbouw ........................................................................................................................................ 9

              4.2     Veldwaarnemingen .................................................................................................................................. 9

              4.3     Analyse- en bemonsteringsstrategie................................................................................................... 9

              4.4     Analyseresultaten chemisch ............................................................................................................... 10


              5       SAMENVATTING EN CONCLUSIES ............................................................................. 12


              Bijlagen:

              1.    Tekeningen
              2.    Beschikbare voorinformatie
              3.    Boorprofielen
              4.    Analysecertificaten grond en grondwater
              5.    Toetsingstabellen grond en grondwater
              6.    Tekenvel kritische functies




Projectnaam    Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk        R01-77357.11-RSC
Datum          13 juli 2017                                                                                                                                         Pagina 2 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>              Samenvatting

                  Project
                    Projectnummer           77357.11
                    Type rapport            Verkennend bodemonderzoek
                    Opdrachtgever           Gemeente Overbetuwe

                  Locatie
                    Ligging                 Terrein ten oosten van de Rijksweg Zuid in Elst
                    Kadastrale aanduiding   Gemeente Elst, Sectie N, Nummer 3623 (deels)
                                                           2
                    Oppervlakte             Circa 17.500 m
                    X-Y coördinaten         X = 186.220; Y = 435.600

                  Gebruik locatie
                    Historisch gebruik      Agrarisch
                    Huidig gebruik en       Agrarisch (akkerland)
                    bebouwing
                    Toekomstige             Onbekend
                    bestemming

                  Verontreinigingen
                    Zintuiglijk             In de bovengrond is plaatselijk een zwakke bijmenging van
                                            baksteenpuin aangetroffen.
                    Grond                   In de bovengrond overschrijden de gehaltes cadmium, kwik en
                                            DDE (som) de achtergrondwaarde. Plaatselijk zijn ook koper,
                                            PAK of DDD (som) in gehaltes boven de achtergrondwaarde
                                            aangetoond. In de ondergrond zijn geen overschrijdingen van de
                                            achtergrondwaarde aangetoond.
                                            Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit
                                            bodemkwaliteit wordt de bovengrond beoordeeld als ‘klasse
                                            Industrie’ of ‘klasse wonen’. De ondergrond wordt beoordeeld
                                            als ‘altijd toepasbaar’.
                    Grondwater              In het grondwater overschrijden de concentraties barium,
                                            xylenen en naftaleen de streefwaarde.
                    Asbest                  Visueel is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het
                                            maaiveld of in de grond.
                    Conclusie               Er is geen geval van ernstige bodemverontreiniging aangetoond.
                                            De aangetoonde gehaltes geven geen aanleiding tot het uitvoeren
                                            van nader onderzoek. De milieu hygiënische kwaliteit van het
                                            terrein is vastgelegd.

                  Aanbevelingen
                                            Indien er van de locatie grond moet worden afgevoerd dient dit te
                                            gebeuren conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit.




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                                     Pagina 3 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>              1 Inleiding

              In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft ingenieursbureau Land een
              verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd op een terrein
              aan Rijksweg Zuid in Elst. Het onderzochte terrein maakt deel uit van het kadastrale
              perceel Gemeente Elst, Sectie N, Nummer 3623 en heeft een oppervlakte van circa
              17.500 m2. De regionale ligging van het terrein is opgenomen in bijlage 1.

              Aanleiding voor het onderzoek is de aankoop van het terrein door de gemeente.

              Het verkennende onderzoek heeft als doel het bepalen van de milieuhygiënische
              kwaliteit van de bodem van het terrein.

              Het verkennende onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740:2009/A1
              (Bodem: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek).

              De werkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd.

              Voorliggend rapport presenteert:
              -     de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2);
              -     de onderzoekshypothese en -strategie (hoofdstuk 3);
              -     de resultaten van het veld- en analyse onderzoek (hoofdstuk 4);
              -     het rapport wordt besloten met de samenvatting en de aan het onderzoek te
                    verbinden conclusies (hoofdstuk 5).




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                               Pagina 4 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>              2 Vooronderzoek


              2.1        Historie

              Voor het bepalen van het historische gebruik van het terrein en de omgeving zijn
              historische kaarten geraadpleegd (www.Topotijdreis.nl). Voor de historische
              bodeminformatie is informatie ingewonnen bij het Bodemloket, de gemeente
              Overbetuwe en de Provincie Gelderland. In tabel 2.1 zijn de gegevens opgenomen.

              Tabel 2.1: Historisch onderzoek
                   Bron                   Bevindingen
               1. www.topotijdreis.nl     Het gebied is in gebruik als agrarisch bouwland. De Rijksweg Zuid is in
                                          1900 al zichtbaar (Griftdijk). Ter plaatse van de huidige Olympiasingel
                                          loopt een watergang (de Zeeg). In de noordwesthoek is reeds
                                          bebouwing aanwezig. In de jaren ’50 van de vorige eeuw is ten oosten
                                          van het terrein het sportpark (De Pas) aangelegd. Onderdeel van het
                                          sportpark in het verleden was een zwembad.
               2. Provincie Gelderland Rijksweg Zuid 29 (locatiecode GE173402371): HBO tank aanwezig
                                          (tot 1991), voldoende onderzocht.
                                          Achter Rijksweg Zuid 29 (locatiecode GE173404409): twee
                                          (water)bodemonderzoeken uitgevoerd, voldoende onderzocht.
               3. Gemeente                Bij huisnummer 29 is in 1991 een ondergrondse tank (HBO, 5.200
                   Overbetuwe             liter) gesaneerd. Bij de gemeente zijn 2 onderzoeken beschikbaar, deze
                                          betreffen de oostelijk gelegen strook en watergang.
               4. Verkennend en           Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van plannen om de
                   indicatief             bestaande sloot te dempen en een nieuwe sloot ten westen te graven.
                   waterbodemonder-       In de bovengrond is een gehalte PAK boven de achtergrondwaarde
                   zoek perceel N543,     aangetoond. In de ondergrond is een gehalte kobalt boven de
                   Verhoeven              achtergrondwaarde aangetoond. In het grondwater overschrijden
                   Milieutechniek,        barium en koper de streefwaarde.
                   B09.3731, d.d. 31      In het slib van de sloot overschrijdt koper de interventiewaarde. Er is
                                                      3
                   maart 2009             circa 70 m verontreinigd slib aanwezig.
               5. Aanvullend              Naar aanleiding van de aangetoonde verontreiniging in de sliblaag is dit
                   waterbodemonder-       onderzoek uitgevoerd. De sloot is onderverdeeld in drie vakken die
                   zoek achter Rijksweg bemonsterd zijn middels het nemen van drie boringen. De drie
                   Zuid 29 te Elst,       mengmonsters zijn geanalyseerd op koper. Uit de resultaten blijkt dat
                   EnviroPlan, P-         1 vak toepasbaar is als ‘klasse A’, één vak als ‘klasse B’ en één vak (het
                   20095463, d.d. 15      meest zuidelijke) is niet toepasbaar. De hoeveelheid sterk
                                                                                   3
                   mei 2009               verontreinigd slib bedraagt circa 23 m .
               6. AP04 keuring SC         Voor de vervanging van het hoofdveld van de voetbalclub is een AP04
                   Elistha Elst, IB land, keuring van de bovengrond (0 – 0,6 m-mv) uitgevoerd. Aanvullend zijn
                   R01-76950.01.04-       vier boringen tot 3,0 m-mv geplaatst. De bodem bestaat tot circa 2,0
                   RSC, d.d. 26 januari   m-mv uit klei, hieronder bevindt zich zand. De bemonsterde
                   2015                   bovengrond is geclassificeerd als ‘altijd toepasbaar’.

              Het historische overzicht, het KIWA certificaat van de tanksanering en de
              samenvattingen/tekeningen van de twee uitgevoerde onderzoeken zijn opgenomen in
              bijlage 2.




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                                        Pagina 5 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>              2.2        Actuele situatie

              Voor aanvang van het veldwerk heeft een terreininspectie plaatsgevonden. Het terrein
              ligt tussen de Rijksweg Zuid (westzijde) en de toegangsweg naar sportpark ‘De Pas’.
              Tussen deze wegen en het terrein is een sloot aanwezig.
              De bebouwing in de noordwestelijke hoek (Rijksweg Zuid 27) en ten zuiden van het
              terrein (Rijksweg 29) maken geen deel uit van het te onderzoeken terrein.

              Het terrein bestaat grotendeels uit grasland. Op de middelste strook van het terrein
              zijn diverse fruitbomen aanwezig. De oostelijke helft van het terrein is afgezet en
              wordt begraast door een kudde schapen. Onderstaande foto geeft een indruk van het
              terrein en de omgeving.




              Tabel 2.2: Naw gegevens te onderzoeken terrein
               Adres                     Rijksweg Zuid 29 in Elst
               X-Y coördinaten           X = 186.220; Y = 435.600
                                                         2
               Oppervlakte               Circa 17.500 m
               Gebruik locatie           Agrarisch
               Gebruik directe omgeving  Agrarisch / infrastructuur / sportvelden
               Toekomstige bestemming    Onbekend




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                               Pagina 6 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>              2.3        Geohydrologische situatie

              Elst ligt in het Rivierengebied, waar Holocene afzettingen van hoofdzakelijk klei
              worden aangetroffen.
              Voor het bepalen van de regionale bodemopbouw is gebruik gemaakt van het DINO-
              loket. De bodemopbouw van de omgeving is weergegeven in tabel 2.3.

              Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw
              Traject        Samenstelling                    Geohydrologische        Lithostrategrafie
              (m tov NAP)                                     indeling
              7,0 tot 2,5    klei                             Holocene deklaag        Betuwe- en Westland-
                                                                                      Formatie
                                                               e
              2,5 tot -12       fijn tot grof zand en grind   1 watervoerend pakket   Formatie van
                                                                                      Kreftenheije
                                                               e
              -12 tot -36       Zand, afwisselend lagen       1 scheidende laag       Formatie van Drente
                                klei

              De grondwaterstand bevindt zich op circa 2,0 m-mv. De stromingsrichting in het
              watervoerende pakket is globaal (zuid)westelijk gericht. De stromingsrichting van het
              freatische grondwater wordt deels beïnvloed door de omliggende sloten.



              2.4        Conclusie vooronderzoek

              Uit de beschikbare voorinformatie blijkt niet dat er ernstige verontreinigingen op de
              onderzoekslocatie te verwachten zijn. In een deel van de (voormalige) sloot ten
              oosten van het terrein is een sterke verontreiniging met koper aangetoond. Gegevens
              over de sanering en/of verlegging van de toegangsweg zijn niet bekend.
              In de strook naast deze sloot is een licht verhoogd gehalte PAK aangetoond. Het
              terrein zelf is nooit bebouwd geweest, en tot zover historisch bekend, in gebruik als
              landbouwgrond / boomgaard.




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                                     Pagina 7 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>              3 Onderzoeksprogramma


              3.1        Onderzoeksstrategie

              Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NEN 5740/A1 (Bodem:
              Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek, februari 2016) als richtlijn
              gehanteerd.

              Op basis van de beschikbare voorinformatie wordt het verkennend bodemonderzoek
              op de locatie uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740/A1,
              onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, niet lijnvormig (ONV-NL).



              3.2        Uitgevoerde werkzaamheden

              Ingenieursbureau Land is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk bij
              milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de
              bijbehorende VKB-protocollen 2001, 2002 en 2018. Deze richtlijn waarborgt dat het
              veldwerk voldoet aan de eisen gesteld in het kader van overheidsbesluitvorming.

              Omdat het (historisch) gebruik van het terrein boomgaard betreft, zal het
              analyseprogramma uitgebreid worden met bestrijdingsmiddelen. In tabel 3.1 zijn de
              uitgevoerde werkzaamheden vermeld.

              Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden
              Norm             Boringen tot      Boringen tot       Peilbuis      Analyse            Analyse
                               0,5 m-mv          2,0 m-mv                         grond              grondwater
                                                                                             1)                 2)
               NEN 5740        17                6                  3             7 x NEN gr         3 x NEN gw
              Opmerkingen:
              1)
                  NEN gr (grond) analyse op: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium,
                  kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
                  (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie.
              2)
                  NEN gw (grondwater) analyse op: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
                  molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen),
                  vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale olie.



              3.3        Uitvoering

              De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 20 maart 2017 door de heer C. te Beest,
              gecertificeerd zelfstandige. De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd op 4
              juli 2017 door de heer B. van den Broek, gecertificeerd medewerker van VWB
              bodem.

              In bijlage 1 is een tekening opgenomen met de situering van de boorpunten. De
              opgeboorde grond is beoordeeld op textuur, kleur en het voorkomen van
              bijzonderheden. De hierbij opgestelde boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                                                Pagina 8 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>              4 Onderzoeksresultaten


              4.1         Bodemopbouw

              De bodem bestaat tot een diepte van circa 2,0 tot 2,5 m-mv uit zandige klei.
              Hieronder is, tot de maximale boordiepte van circa 3,4 m-mv, matig fijn, matig siltig
              zand aanwezig. De bodem is overwegend grindhoudend en bevat plaatselijk roest. De
              opgestelde boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 3.



              4.2         Veldwaarnemingen

              Visuele waarnemingen
              In diverse boringen is een zwakke bijmenging van baksteen aangetroffen.

              Waarnemingen asbest
              Op het maaiveld en in de geïnspecteerde bodem is geen asbestverdacht materiaal
              aangetroffen.

              Grondwaterbemonstering
              Op 4 juli 2017 zijn peilbuizen 01 en 09 doorgepompt en bemonsterd. Peilbuis 24 was
              dermate vernield door de aanwezige schapen dat er geen bemonstering meer mogelijk
              was. In overleg met de gemeente Overbetuwe is afgezien van herplaatsing van deze
              peilbuis. In tabel 4.1 zijn de gegevens van de bemonstering opgenomen.

              Tabel 4.1: Peilbuisgegevens en veldmetingen
               Peilbuis      Filterstelling   Grondwater-      pH       Troebelheid       Geleidbaarheid
                                (m-mv)        stand (m-mv)                (NTU)              (µS/cm)
                    01         2,0 – 3,0          2,53         6,81          13,0              870
                    09         2,0 – 3,0          2,30         6,55          7,62              870
                    24         2,4 – 3,4                     Geen bemonstering mogelijk




              4.3         Analyse- en bemonsteringsstrategie

              Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door AL-West B.V. te Deventer, wat door
              de Raad van Accreditatie is erkend.

              Op basis van de grondslag en de situering op het terrein zijn van de afzonderlijke
              monsters van de bovengrond drie mengmonsters samengesteld. Op basis van de
              aangetroffen bijmenging van baksteen is één mengmonster (BG4) samengesteld.
              Van de ondergrond zijn drie mengmonsters samengesteld. In tabel 4.2 is een overzicht
              opgenomen met de geanalyseerde mengmonsters.




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                                      Pagina 9 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>              Tabel 4.2: Overzicht geanalyseerde (meng)monsters
              Monster-      Diepte              Samengesteld          Gemengd
                                                                                      Grondslag         Bijzonderheden
                code       (m-mv)                uit boringen            in
              NEN 5740 grond
                                                01, 02, 16, 17,                                        Noordelijk deel
              BG1             0,0 – 0,5                              lab              Klei
                                                18, 19, 20 en 21                                       terrein
                                                04, 04, 13, 14,                                        Middelste deel
              BG2             0,0 – 0,5                              lab              Klei
                                                23, en 25                                              terrein
                                                07, 10, 11, 12,                                        Zuidelijk deel
              BG3             0,0 – 0,5                              lab              Klei
                                                26, 27 en 28                                           terrein
                                                03, 06, 08, 09,                                        Bijmenging baksteen
              BG4             0,0 – 0,5                                               Klei
                                                15, 22 en 24                                           puin
                                                                                                       Noordelijk deel
              OG1             0,5 – 1,5         01, 04, 16 en 21     lab              Klei
                                                                                                       terrein
                                                06, 09, 12, 24 en                                      Zuidelijk deel
              OG2             0,5 – 1,5                              lab              Klei
                                                27                                                     terrein
              OG3             1,0 – 3,4         01, 09, 24 en 27     lab              Zand             Hele terrein




              4.4 Analyseresultaten chemisch

              De toetsingswaarden zijn door het ministerie van VROM opgesteld in het kader van de
              Wet bodembescherming:
              -      De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een
                     multifunctionele bodem.
              -      De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2, tussenwaarde) is een
                     toetsingswaarde waarboven er een vermoeden is van ernstige
                     bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit
                     vermoeden worden getoetst.
              -      De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof
                     wordt overschreden in meer dan 25 m3 grond of in meer dan 100 m3
                     grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige
                     bodemverontreiniging.

              Tabel 4.3 geeft een overzicht van het toetsingskader volgens de Wet
              Bodembescherming.

              Tabel 4.3: Overzicht toetsingskader Wbb*
              Concentratie niveau voor een stof    Betekenis
              < AW-waarde (of < detectielimiet)    niet verontreinigd
              >AW-waarde < T-waarde                licht verontreinigd
              > T-waarde < I-waarde                matig verontreinigd
                                                   (nader bodemonderzoek noodzakelijk)
              > I-waarde                           sterk verontreinigd
                                                   (mogelijk een ernstige bodemverontreiniging)
              * Toetsing heeft plaatsgevonden volgens de NEN 5740:2016. Voor grondwater geldt nog de streefwaarde.

              De hoogtes van de achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
              grondsoort. Op basis van de percentages lutum en humus van de grondmonsters
              worden de gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden berekend. De toetsing is
              uitgevoerd middels de toetsingsmodule BoToVa (web applicatie van RWS).




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk        R01-77357.11-RSC
Datum          13 juli 2017                                                                                   Pagina 10 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>              De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4, de toetsingswaarden zijn opgenomen
              in bijlage 5. De tabellen 4.4 en 4.5 geven een overzicht van de parameters in
              respectievelijk grond en grondwater die de geldende toetsingskaders overschrijden. Van
              de parameters die het betreffende toetsingskader overschrijden zijn de aangetoonde
              gehaltes in de tabel opgenomen. Tevens is een indicatie met betrekking tot de te
              verwachten bodemkwaliteitsklasse (grond, Bbk) opgenomen.

              Tabel 4.4: Overschrijdingen toetsingskader grond
                                                                                               1                                  2
              Monster-       Diepte        Grondslag      Bijzonderheden       Gehalte >AW         Gehalte >I     Indicatie BBK
              code           (m-mv)
                                                                                Cadmium (0,56),
              BG1            0,0 – 0,5     Klei           Geen                   kwik (0,18), DDE -                   Industrie
                                                                                 en DDD
                                                                                Cadmium (0,67),
              BG2            0,0 – 0,5     Klei           Geen                                       -                Industrie
                                                                                 kwik (0,18), DDE
                                                                                Cadmium (0,62),
                                                                                 koper (40), kwik
              BG3            0,0 – 0,5     Klei           Geen                                       -                Industrie
                                                                                 (0,19), PAK (2,6),
                                                                                 DDE
                                                                                Cadmium (0,53),
              BG4            0,0 – 0,5     Klei           Baksteen               kwik (0,16), PAK    -                Wonen
                                                                                 (3,0), DDE
              OG1           0,5 – 1,5      Klei          Geen                   -                    -                AW
              OG2           0,5 – 1,5      Klei          Geen                   -                    -                AW
              OG3           1,0 – 3,4      Zand          Geen                   -                    -                AW
              1                                                      2
                >AW : gehalte overschrijdt achtergrondwaarde             De weergegeven indicatieve beoordeling geldt voor de
                >I : gehalte overschrijdt interventiewaarde               mengmonsters voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem":
                index: (GSSD - AW) / (I - AW)                            AW = overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde)
                                                                         Wonen = toepasbaar (functieklasse wonen)
                                                                         Industrie = toepasbaar (functieklasse industrie)
                                                                         NT = niet toepasbaar

              Tabel 4.5: Overschrijdingen toetsingskader grondwater
                                                                                1
              Monstercode             Filterdiepte           Concentratie >S                   Concentratie >I
                                      (m –mv)
              01-1-1                  2,0 – 3,0              Barium (88), naftaleen (0,024),   -
                                                             xylenen (som) (0,81)
              09-1-1                 2,0 – 3,0               Barium (110), naftaleen           -
                                                             (0,040), xylenen (som) (0,63)
              1
                  >S : concentratie overschrijdt streefwaarde
                  >I : concentratie overschrijdt interventiewaarde
                  index: (GSSD - S) / (I - S)

              In alle vier de mengmonsters van de bovengrond is een gehalte cadmium, kwik en DDE
              (som) boven de achtergrondwaarde aangetoond. In mengmonster BG1 is tevens een
              gehalte DDD boven de achtergrondwaarde aangetoond. In mengmonster BG3 en BG4
              is een gehalte PAK boven de achtergrondwaarde aangetoond.

              In de mengmonsters van de ondergrond zijn geen gehaltes boven de
              achtergrondwaarde aangetoond, met de onderzochte parameters.

              Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit wordt de
              onderzochte bovengrond beoordeeld als ‘klasse industrie’ (monsters BG1 t/m BG3) of
              ‘klasse wonen’ (monster BG4). De ondergrond is beoordeeld als ‘altijd toepasbaar’.

              In het grondwater overschrijden de gehaltes barium, naftaleen en xyleen (som) de
              streefwaarde. Opgemerkt wordt dat bij peilbuis 09 de rapportagegrens voor naftaleen
              verhoogd is.


Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                                               Pagina 11 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>              5 Samenvatting en conclusies

              In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft ingenieursbureau Land een
              verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd op een terrein
              aan Rijksweg Zuid in Elst. Het onderzochte terrein maakt deel uit van het kadastrale
              perceel Gemeente Elst, Sectie N, Nummer 3623 en heeft een oppervlakte van circa
              17.500 m2. De regionale ligging van het terrein is opgenomen in bijlage 1.

              Aanleiding voor het onderzoek is de aankoop van het terrein door de gemeente.

              Het verkennende onderzoek heeft als doel het bepalen van de milieuhygiënische
              kwaliteit van de bodem van het terrein.

              De opbouw van de bodem bestaat uit zandige klei, waaronder zich zand bevindt. In
              beide bodemlagen is veelal grind aanwezig. In enkele boringen is een zwakke bijmenging
              met baksteenpuin aangetroffen in de bovengrond.

              Visueel is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld of in de bodem.

              In de bovengrond zijn cadmium, kwik, DDE en (plaatselijk) koper, PAK en DDD boven
              de achtergrondwaarde aangetoond. In de ondergrond zijn geen gehaltes boven de
              achtergrondwaarde aangetoond, met de onderzochte parameters.

              Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit wordt de
              onderzochte bovengrond grotendeels beoordeeld als ‘klasse Industrie’. De ondergrond
              wordt beoordeeld als ‘Altijd toepasbaar’ (klasse Achtergrondwaarde).

              In het grondwater overschrijden de concentraties barium, naftaleen en xyleen (som)
              de streefwaarde.

              Er is geen geval van ernstige bodemverontreiniging aangetoond. De aangetoonde
              gehaltes in de bodem geven geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. De
              milieu hygiënische kwaliteit van het terrein is vastgelegd.

              Indien er van de locatie grond moet worden afgevoerd, dient dit te gebeuren conform
              de regels van het Besluit bodemkwaliteit.




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
Kenmerk       R01-77357.11-RSC
Datum         13 juli 2017                                                               Pagina 12 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                           Bijlage 1



                                        Tekeningen


                                      Regionale ligging
                                      Situatietekening




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
kenmerk       R01-77357-11-RSC
Datum         13 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                 c




                                Opdrachtgever
                                                 Gemeente Overbetuwe

Legenda

      b Onderzoekslocatie
                            ¯   Project


                                Omschrijving


                                Get.
                                Datum
                                                 Rijksweg Zuid 29 Elst
                                                 Regionale ligging
                                               RSC
                                               3-07-2017
                                                           Schaal
                                                           Status
                                                                       1:20.000

                                                                    DEFINITIEF
                                                                                      Formaat
                                                                                      Besteknummer -
                                                                                      Bladnummer
                                                                                                    A4

                                                                                                    -
                                                                                                                                  Tekeningnummer

                                                                                                                                   77357.11-G01
                                Akk.           JGA                                    Projectnummer 77357.11

X = 186.220                                                                                                    Ingenieursbureau Land
                                                                                                               M orsest raat 15


Y = 435.600
                                                                                                               Postbus 303
                                                                                                               6710 BH Ede
                                                                                  Esri Nederland & Community     Maps Contributors
                                                                                                        Tel: 0318-437639
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                      Bijlage 2



                                      Beschikbare voorinformatie




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
kenmerk       R01-77357-11-RSC
Datum         13 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Overzicht bodeminformatie Provincie Gelderland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                                       Uw referentie: 77357.11
                                                                                                                                          3583
1518                                  6      4
                       10                                2
                12             8
         14
   16
                                                                                                                         3582
           Volger




                                                                                                                                      4459
                                                 Bussel
                                                                                                                             4430
                                                                                                                              4429           4431
                                                                                               2936                                                                                                   Olympia
                                                                                                                      2935                                   4461                                             sin     gel
                                                                                                                                                    4460            4462           4464




                                                                       82
                                                                                                                                                                             De P            4463
                                                                                                                                                                                 as                       4465
                                                               1250
                                                                                                               540




                                                                                                           5
                                                                                                      27 2
                                                                                                                         3622




                                                                                        Zuid
                                                                                                     541                                                                                                         866
                                                                                                  542

                                                                                        weg-
                                                 1575
                                                                                   Rijks                                                                                                                  861


              1576




                                                                                                                                                     as
                                                                                                                                                 De P
                                                                                                                                                                                                    860


                                                                                                                                              2952
                                                         82b




                                              744                                                                                                                                               859
                                                                                                               3623
                                                                                                                                                                                                    857


                                          745
                                                   82c




                                                                                                                                                                                                856
                                                                                                                                                                                                                  5


                                                                                                                                                                                                            824


                                                                                                                                                                              4468




                                                                                                                                                                                                             4

                                                                                                                                                                      De P                                 2907
                                                                                                                                                                          as
                                                                  29




                                                                                                                                as
                                                                                                                            De P




                                                                                                                     4418



                                                       544                                                                            2

                                                                            1090

 652
                                                   31




                                                                                                                                                                                                    967
                                                  33




                                                                            0m     20 m                                              100 m



               Deze kaart is noordgericht                                                                      Schaal 1:2000
     12345     Perceelnummer
          25 Huisnummer
               Vastgestelde kadastrale grens                                                                   Kadastrale gemeente                        ELST
               Voorlopige kadastrale grens                                                                     Sectie                                     N
               Administratieve kadastrale grens                                                                Perceel                                    3623
               Bebouwing
               Overige topografie                                                                              Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
   Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 juni 2017                                                    De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
   De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                                      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Uitloggen      Terug naar Mijn Kadaster        Home                     Contact   Documentatie        Help

                              Hypothecair bericht object

     Onroerende zaken         Dienst voor het kadaster en de openbare registers in
                    adres
                              Nederland
                 postcode
    kadastrale aanduiding     Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten inzake
         kaart nederland      hypotheken en beslagen
        kaart woonplaats
                              Betreft:           ELST N 3623                                  13-6-2017
                 Schepen
               brandmerk                         Rijksweg-Zuid 29 6662 KB ELST GLD             14:38:43
               naam schip     Uw referentie:     77357.11
                   Persoon
         natuurlijk persoon   Kadastraal object
    niet natuurlijk persoon              Kadastrale
                                                                ELST N 3623
          Brondocument                   aanduiding:
      Overige producten
            Energielabel      Inschrijving
status productaanvragen                  Register Hyp3 deel 68354 nummer 85
                                         HYPOTHEEK
                                         Ingeschreven op:     10-9-2015 om 9:00
                                         Ondertekend op:      9-9-2015 om 16:40
                                                              (Eenzijdig opzegbaar)
                                         Betrokken recht:     EIGENDOM

                              Hypotheekhouder
                                         COOPERATIEVE RABOBANK OOST BETUWE U.A.
                                         Zetel:              ELST
                                         INDUSTRIEWG O 16
                                         6662 NE ELST GLD
                                         NEDERLAND
                                         Postadres:          POSTBUS 185
                                                             6660 AD ELST GLD
                                                             NEDERLAND
                                         Gekozen woonplaats: JGTM CASTROP
                                                             ELST

                              Hypotheekhouder
                                         RABOHYPOTHEEKBANK N.V.
                                         Zetel:              AMSTERDAM
                                         FELLENOORD 15
                                         5612 AA EINDHOVEN
                                         NEDERLAND
                                         Postadres:          POSTBUS 221
                                                             5600 MA EINDHOVEN
                                                             NEDERLAND
                                         Gekozen woonplaats: JGTM CASTROP
                                                             ELST
                              Bedrag en rentevoet
                                         € 100.000

                              Datuminformatie:
                              Toestandsdatum:                 12-6-2017



                              Einde overzicht
                              De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten
                              aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in
                              artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                          Gertifica tie en Keuringen I^^O^-Cri  iZ6
                                                                          Sir W i n s tton Churchill-laan 273 ^       \M       U
                                              •                           Postbus 70                                  >    '   i

                             •I                                           2280 A B Rijswijk
                                                                          T e l e f o o n (070) 395 35 35
                                                                          Telefax (070)395 34 20
                          KIWAN.V.
                                                                          Telex           32480 k i w a n l




                                                                          SANERING-CERTIFICAAT
                                                                          REIS-1 9 8 7
                                                                          betreffende ondergrondse opslag
        opdrachtgever                                                     van a a r d o l i e p r o d u k t e n


                                                                            ALLEEN GELDIG WIET REGISTRATIENUMMER KIWA
        Saat J.6.M.                                                         EN DATUM
        Rijksweg zuid                    29
        6662 KB El st

                                                                    plaats van de installatie

                                                                    Rijksweg zuid                      29
                                                                    El st
                                                                    gem. Eist

        datum van melding            datum van sanering

             910906                      910920

         omvang van de installatie                  inhoud in 1 iters        soort product
                                                          5200                    HBO



        opmerkingen




        controle van de bodem
        de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank
        [ X ] verontreiniging werd niet aangetroffen.

         [    ] aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd,

        wijze van saneren
        de tankinstallatie is na leegzuigen:
        [   ] verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrottingsbedrijf afgevoerd.
        [ X ] inwendig gereinigd en gevuld met zand.
        [   ] inwendig gereinigd.
        saneringswerkzaamheden
        de saneringswerkzaamheden zijn - voorzover onder opmerkingen niet anders is aangegeven -
        geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.

        ui tvoering
        verantwoordelijke                 saneringsbedrijf              handtekening              datum
        uitvoerder
                                          IS0TANK                                                 15   okt. 1991
             A. Wellner                   Waaldijk 5
                                          4184 EK Opijnen                                         32.00     B



                                                   registratienummer                registratie KIWA

                                                          A.015B4



exemplaar certificaat b e s t e m d voor
geel   eigenaar    blauw       provincie
groen gemeente     rose        saneringsbedrijf
wit    KIWA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>              Inhoudsopgave


              1     INLEIDING............................................................................................................................... 3

              2     WERKWIJZE ........................................................................................................................... 4

              2.1   Partij ....................................................................................................................................................... 4

              2.2   Historie .................................................................................................................................................. 4

              2.3   Werkzaamheden .................................................................................................................................. 4


              3     ONDERZOEKSRESULTATEN EN CONCLUSIE .......................................................... 6

              3.1   Resultaten.............................................................................................................................................. 6

              3.2   Conclusie ............................................................................................................................................... 7




              Bijlagen:

              1.          Regionale ligging en overzicht Atlas Gelderland
              2.          Veldwerkschets
              3.          Boorprofielen
              4.          Foto’s
              5.          Analysecertificaten
              6.          Toetsing
              7.          Monsternemingsplan / -formulier
              8.          Tekenvel kritische functie




Projectnaam   Elistha Elst
Kenmerk       R01-76950.01.04-RSC
Datum         26 januari 2015                                                                                                                                                          Pagina 2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>              1              Inleiding


              In opdracht van Gemeente Overbetuwe heeft ingenieursbureau Land een in-situ AP04-
              keuring uitgevoerd. De keuring is uitgevoerd ter plaatse van het sportcomplex van de
              voetbalvereniging Elistha, aan De Pas in Elst. Het betreft het hoofdveld van de
              vereniging. De ligging van het sportcomplex is opgenomen in bijlage 1.

              Aanleiding voor het uitvoeren van de AP04-keuring is het vervangen van de huidige
              grasmat van het veld door kunstgras. Het doel van de keuring is het bepalen van de
              kwaliteit van de vrijkomende grond in het kader van de mogelijke herbruikbaarheid.

              De keuring is op 14 januari 2015 uitgevoerd, conform de BRL SIKB 1000 (versie 8.1)
              en het protocol ‘monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie’ (BRL
              1001, versie 2.1).

              Het procescertificaat van ingenieursbureau Land en het hierbij behorende keurmerk
              zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de
              overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan
              een erkend laboratorium.

              Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke, door de Raad van
              Accreditatie erkende laboratorium AL-West in Deventer. Dit laboratorium beschikt
              over een erkenning voor het AP04 en bijbehorende protocollen.

              Ingenieursbureau Land is onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar.




Projectnaam   Elistha Elst
Kenmerk       R01-76950.01.04-RSC
Datum         26 januari 2015                                                                         Pagina 3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>              2              Werkwijze


              2.1            Partij

              Bij de aanleg van het kunstgras veld zal de bestaande grasmat inclusief de randen
              ontgraven en afgevoerd worden. De ontgravingsdiepte bedraagt 0,6 m-mv. Uitgaande
              van de maximale grootte van een voetbalveld (100 bij 85 meter) bedraagt de
                                                             3
              verwachte grootte van de partij circa 5.100 m / 8.700 ton. In tabel 2.1 zijn de
              gegevens van de partij opgenomen.

              Tabel 2.1: overzicht partij
                  aanduiding      grootte   grootte   aaneen-    traject     in-situ/    grondsoort
                                  (m³)      (ton)     gesloten   (m–mv)       depot
                  Elistha P1      5.100     8.700     ja         0,0 – 0,6   in-situ     humueze grond




              2.2            Historie

              Het sportcomplex is gelegen in een (voormalig) landbouwgebied. In de jaren ’50 van
              de vorige eeuw is het complex aangelegd, in eerste instantie als zwembad. In de loop
              van de jaren is het complex steeds uitgebreid (www.watwaswaar.nl).

              Uit informatie van de Atlas Gelderland blijkt dat op het sportcomplex geen
              bodemverontreinigingen, onderzoeken of historisch verdachte activiteiten bekend zijn.
              In april 2014 is een zuidelijk van het complex gelegen perceel AP04 gekeurd, voor het
              inrichten van dit perceel als hockeyveld. Uit de keuring blijkt dat de grond vrij
              toepasbaar is. Uitvoering en resultaten van de keuring zijn beschreven in de
              rapportage met kenmerk R04-76825.06-KST d.d. 15 april 2014 (ingenieursbureau
              Land).

              Volgens de Regionale bodemkwaliteitskaart van de gemeente Overbetuwe valt het
              gebied in de zone Achtergrondwaarde.

              Op basis van de historische informatie is de partij naar verwachting te classificeren als
              ‘achtergrondwaarde’.



              2.3            Werkzaamheden

              De keuring is op 14 januari 2015 uitgevoerd onder leiding van de heer
              B. Lenting, gecertificeerd medewerker van ingenieursbureau Land. Het betreffende
              veld is door de beheerder aangewezen.

              Tijdens de uitvoering van de partijkeuring zijn geen noemenswaardige afwijkingen
              waargenomen. De bodemopbouw onder het veld bleek te bestaan uit een laag humeus
              zand, met een bijmenging van brokken klei. Op basis van de veldwaarnemingen is de
                                                     3
              partijgrootte bepaald op circa 4.560 m / 7.750 ton.




Projectnaam   Elistha Elst
Kenmerk       R01-76950.01.04-RSC
Datum         26 januari 2015                                                                             Pagina 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>              De partij is bemonsterd met behulp van een guts (Ø 3 cm). Hierbij zijn in het veld 54
              boringen gezet, vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,6 m-mv. Van de boringen is
              alternerend, per te onderscheiden laag van maximaal een halve meter, een greep
              genomen. In totaal zijn van de partij 108 grepen genomen.

              Voor de aanleg van het kunstgras wil de gemeente inzicht krijgen in de opbouw van de
              bodem en de grondwaterstand. Hierop zijn, verspreid over het veld, vier boringen tot
              circa 3,0 m-mv geplaatst.

              Hieruit blijkt dat de bodem tot een diepte van circa 2,0 m-mv bestaat uit zwak siltig
              zand, met een bijmenging van klei. Hieronder bevindt zich, tot de maximale
              boordiepte van circa 3,0 m-mv, matig grof en grindig zand. In boring 03A is in de
              ondergrond een bijmenging met puin aangetroffen.

              Het grondwater is aangetroffen op een diepte van circa 1,2 m-mv. De opgestelde
              boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.

              Foto’s van de partij zijn opgenomen in bijlage 4, in bijlage 2 is een veldwerkschets
              opgenomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het protocol BRL-SIKB
              1001.

              Op deze wijze zijn twee monsters van minimaal 9 kilo samengesteld, met de
              monstercodering Elistha MM1 en Elistha MM2.

              In het laboratorium zijn beide monsters voorbehandeld en geanalyseerd conform het
              AP04. Analyse van de monsters heeft plaatsgevonden op het standaardpakket,
              bestaande uit de volgende parameters: droge stof, organische stof, lutum, zware
              metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
              polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 stuks), polychloorbifenylen
              (PCB, 7 stuks) en minerale olie.

              Aanvullend zijn de parameters ijzer en fosfaat bepaald in verband met de mogelijke
              afzet bij de Eisenhouwerplas. Deze parameters zijn niet voorbehandeld en
              geanalyseerd conform het AP04.

              De analyseresultaten zijn getoetst aan de geldende bodemkwaliteitsklassen uit het
              Besluit bodemkwaliteit (achtergrondwaarde, wonen en industrie). De grenswaarden
              van deze klassen zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van de door het
              laboratorium bepaalde lutum- en humuspercentages worden deze grenswaarden
              berekend. De toetsing is uitgevoerd met BoToVa.




Projectnaam   Elistha Elst
Kenmerk       R01-76950.01.04-RSC
Datum         26 januari 2015                                                                         Pagina 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>              3              Onderzoeksresultaten en conclusie


              3.1            Resultaten

              Een overzicht van de analyseresultaten en toetsing zijn weergegeven in tabel 3.1. Het
              analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5, de toetsing is opgenomen in bijlage 6.

              Tabel 3.1.: Resultaten en toetsing
               Projectcode                         76950.01.04                 Toetsingsresultaat          Achtergrond
               Aanduiding                          Elistha                     Type                        kleiig zand
               Aangeleverde hoeveelheid MM1        11,1 kg                     Lutum (%)                   6,8
               Aangeleverde hoeveelheid MM2        11,1 kg                     Organische stof (%)         2,1
               Datum monstername                   14 januari 2015             Aantal grepen               108
               Toegestane AW verhogingen           2                           Certificaatcode             T-479161

                                                           Analyseresultaten   Toetsing resultaten
               Parameter                    Eenheid       Gemiddelde           AW       Wonen Industrie       Toets resultaat
                                                          (GSSD) *
               Droge stof                    %             85,4
               Lutum (fractie < 2 µm)        % van ds.     6,8
               Organische stof               % van ds.     2,1
               pH CaCl2                                    7,6
               Metalen
               Barium**                      mg/kg ds.       193
               Cadmium                       mg/kg ds.       <0,22             0,6      1,2          4,3       achtergrond
               Kobalt                        mg/kg ds.       13,2              15       35           190       achtergrond
               Koper                         mg/kg ds.       14,7              40       54           190       achtergrond
               Kwik                          mg/kg ds.       <0,05             0.15     0,83         4,8       achtergrond
               Lood                          mg/kg ds.       29                50       210          530       achtergrond
               Molybdeen                     mg/kg ds.       <1,1              1,5      88           190       achtergrond
               Nikkel                        mg/kg ds.       37                35       39           100       achtergrond***
               Zink                          mg/kg ds.       82                140      200          720       achtergrond
               Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)
               Totaal PAK 10 VROM            mg/kg ds.      0,95               1,5     6,8           40        achtergrond
               Minerale olie
               Minerale olie C10 - C40       mg/kg ds.      <117               190     190           500       achtergrond
               Polychloorbifenylen
               PCB (som 7)                   mg/kg ds.      <0,0049            0,02    0,04          0,5       achtergrond

               Overige parameters
               Fosfor                         mg/kg ds.    420
               IJzer                          mg/kg ds.    11.500
              * : Het gemiddelde betreft het ‘gestandaardiseerde gemiddelde’ conform de BoToVa. Bij som waarden
                   ‘< rapportagegrens’, wordt de factor 0,7 als toetswaarde gehanteerd;
              ** : voor barium worden tijdelijk geen normen gehanteerd;
              *** : resultaat na toepassing ‘rekenregel Achtergrondwaarde’




Projectnaam   Elistha Elst
Kenmerk       R01-76950.01.04-RSC
Datum         26 januari 2015                                                                                                   Pagina 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>              3.2            Conclusie

              Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de partij, in het kader van het Besluit
              bodemkwaliteit, voldoet aan de eisen van de bodemkwaliteitsklasse
              ‘Achtergrondwaarde’. Dit betekent dat de vrijkomende grond, zonder
              gebruiksbeperkingen voor hergebruik in aanmerking komt. Het gehalte nikkel
              overschrijd weliswaar de norm voor de klasse wonen, maar op basis van de ‘rekenregel
              Achtergrondwaarde’ is de partij toch vrij toepasbaar.

              Het betreft het hoofdveld van s.c. Elistha aan De Pas in Elst. De grootte van de partij
                                    3
              bedraagt circa 4.560 m / 7.750 ton.




Projectnaam   Elistha Elst
Kenmerk       R01-76950.01.04-RSC
Datum         26 januari 2015                                                                               Pagina 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                         Bijlage 3



                                      Boorprofielen




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
kenmerk       R01-77357-11-RSC
Datum         13 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Legenda

                   grind                                    klei                               geur
                                    Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                                      zwakke geur
                                    Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                                      sterke geur
                                                                                                      uiterste geur
                                    Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                                               olie
                                    Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                                      geen olie-water reactie
                                                                                                      zwakke olie-water reactie
                                    Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                                      sterke olie-water reactie
                                                                        Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



                   zand                                                 Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                                      >0
                                    Zand, kleiïg
                                                                                                      >1
                                                                                                      >10
                                    Zand, zwak siltig
                                                                                                      >100
                                                            leem                                      >1000
                                    Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                                    Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                                    Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                                            overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                                        zwak humeus

                   veen
                                    Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                                      bijzonder bestanddeel

                                    Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                                      grondwaterstand
                                                                                                      Gemiddeld laagste grondwaterstand
                                    Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                                    slib
                                    Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                                    water
                                    Veen, sterk zandig                  sterk grindig




                   peilbuis

                           blinde buis



                           casing


                           hoogste grondwaterstand
                           gemiddelde grondwaterstand
                           laagste grondwaterstand


                           bentoniet afdichting




                           filter




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
kenmerk       R01-77357-11-RSC
Datum         13 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>3URMHFWFRGH       
3URMHFWQDDP       5LMNVZHJ=XLG(OVW
*HWHNHQGYROJHQV1(1


0HHWSXQW                                                                   0HHWSXQW      
'DWXP                                                              'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                  %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                     JUDV                                                                         JUDV
                                                                                       
                                      .OHLVWHUN]DQGLJ]ZDN                                                     .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                      JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                                JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                               UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                      (GHOPDQERRU                                                                   (GHOPDQERRU
                                                                                                             
                                                                                     


                      


         

                      
                               

                                      .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                      UHDFWLHGRQNHUJULMVEUXLQ
                                  (GHOPDQERRU
                               

                                      =DQGPDWLJILMQPDWLJVLOWLJ]ZDN
                                      JULQGKRXGHQGPDWLJ
                                     SODQWHQKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                   UHDFWLHQHXWUDDOJULMVEHLJH
                                      =XLJHUERRU



                      
         



                      
                               
         




0HHWSXQW                                                                   0HHWSXQW      
'DWXP                                                              'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                  %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                     JUDV                                                                         JUDV
                                                                                       
                                      .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN                                                     .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                      JULQGKRXGHQG]ZDN                                                           JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     EDNVWHHQKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                            UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                      UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                                (GHOPDQERRU
                                      (GHOPDQERRU
                               
                                                                                     


                                                                                                    

                                                                                                             
                                                                                       
                                                                                                                    .OHL]ZDN]DQGLJ]ZDN
                                                                                                                    URHVWKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                   UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                                    (GHOPDQERRU
                                                                                                             
                                                                                       
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>3URMHFWFRGH       
3URMHFWQDDP       5LMNVZHJ=XLG(OVW
*HWHNHQGYROJHQV1(1


0HHWSXQW                                                           0HHWSXQW      
'DWXP                                                      'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                          %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                    JUDV                                                                  JUDV
                                                                               
                                     .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN                                              .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                     JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                         JULQGKRXGHQG]ZDN
                                    UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                        EDNVWHHQKRXGHQG]ZDN
                                     (GHOPDQERRU                                                            NRROKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                            UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                      (GHOPDQERRU
                                                                             
                                                                                                            .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                                                                                            JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                           UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                            (GHOPDQERRU
                                                                                                     
                                                                               
                                                                                                            .OHL]ZDN]DQGLJ]ZDN
                                                                                                            URHVWKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                           UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                            (GHOPDQERRU
                                                                                                     
                                                                               




0HHWSXQW                                                           0HHWSXQW      
'DWXP                                                      'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                          %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                    JUDV                                                                  JUDV
                                                                               
                                     .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN                                              .OHLPDWLJ]DQGLJPDWLJ
                                     JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                         JULQGKRXGHQG]ZDN
                                    UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                        EDNVWHHQKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     (GHOPDQERRU                                                            UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                            (GHOPDQERRU
                                                                                                  
                                                                             
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>3URMHFWFRGH       
3URMHFWQDDP       5LMNVZHJ=XLG(OVW
*HWHNHQGYROJHQV1(1


0HHWSXQW                                                                  0HHWSXQW      
'DWXP                                                             'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                 %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                     JUDV                                                                        JUDV
                                                                                      
                                      .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN                                                    .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                      JULQGKRXGHQG]ZDN                                                          JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     EDNVWHHQKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                           UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                      UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                               (GHOPDQERRU
                                      (GHOPDQERRU
                                                                                                            
                                                                                    


                      

                               
         
                                      .OHL]ZDN]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                      UHDFWLHQHXWUDDOJULMVEUXLQ
                                     (GHOPDQERRU

                               
         
                                      =DQGPDWLJJURI]ZDNVLOWLJ]ZDN
                                      JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                      =XLJHUERRU

         


                      


         


                      

                               
         




0HHWSXQW                                                                  0HHWSXQW      
'DWXP                                                             'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                 %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                     JUDV                                                                        JUDV
                                                                                      
                                      .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN                                                    .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                      JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                               JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                              UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                      (GHOPDQERRU                                                                  (GHOPDQERRU
                               
                                                                                    


                                                                                                   

                                                                                                            
                                                                                      
                                                                                                                  =DQGPDWLJJURI]ZDNVLOWLJ]ZDN
                                                                                                               JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                   UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                                  (GHOPDQERRU
                                                                                                               .OHL]ZDN]DQGLJ]ZDN
                                                                                                                URHVWKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                   UHDFWLHQHXWUDDOJULMVEHLJH
                                                                                                                   (GHOPDQERRU
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>3URMHFWFRGH       
3URMHFWQDDP       5LMNVZHJ=XLG(OVW
*HWHNHQGYROJHQV1(1


0HHWSXQW                                                                 0HHWSXQW      
'DWXP                                                            'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                    JUDV                                                                        JUDV
                                                                                     
                                     .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN                                                    .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                     JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                               JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                    UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                              UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                     (GHOPDQERRU                                                                  (GHOPDQERRU
                                                                                                        
                                                                                   




0HHWSXQW                                                                 0HHWSXQW      
'DWXP                                                            'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                    JUDV                                                                        JUDV
                                                                                     
                                     .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN                                                    .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                     JULQGKRXGHQG]ZDN                                                          UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                    EDNVWHHQKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                           (GHOPDQERRU
                                     UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                     (GHOPDQERRU
                               
                                                                                   


                                                                                                  

                                                                                                           
                                                                                     
                                                                                                                  .OHL]ZDN]DQGLJPDWLJ
                                                                                                                  URHVWKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                 UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                                  (GHOPDQERRU
                                                                                                           
                                                                                     




0HHWSXQW                                                                 0HHWSXQW      
'DWXP                                                            'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                    JUDV                                                                        JUDV
                                                                                     
                                     .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU                                         .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                     UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                               JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                    (GHOPDQERRU                                                                 UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                                  (GHOPDQERRU
                                                                                                        
                                                                                   




0HHWSXQW                                                                 0HHWSXQW      
'DWXP                                                            'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                    JUDV                                                                        JUDV
                                                                                     
                                     .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU                                         .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                     UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                               UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                    (GHOPDQERRU                                                                 (GHOPDQERRU

                                                                                                        
                                                                                   
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>3URMHFWFRGH       
3URMHFWQDDP       5LMNVZHJ=XLG(OVW
*HWHNHQGYROJHQV1(1


0HHWSXQW                                                                  0HHWSXQW      
'DWXP                                                             'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                 %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                     JUDV                                                                        JUDV
                                                                                      
                                      .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU                                         .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                      UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                               EDNVWHHQKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     (GHOPDQERRU                                                                 UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                                   (GHOPDQERRU
                                                                                                         
                                                                                    
                                      .OHLVWHUN]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                      UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                     (GHOPDQERRU


         


                      

                               
         




0HHWSXQW                                                                  0HHWSXQW      
'DWXP                                                             'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                 %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                     JUDV                                                                        JUDV
                                                                                      
                                      .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU                                         .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                      UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                               EDNVWHHQKRXGHQG]ZDN
                                     (GHOPDQERRU                                                                 JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                   UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                                   (GHOPDQERRU
                                                                                                         
                                                                                    
                                                                                                                   .OHL]ZDN]DQGLJ]ZDN
                                                                                                                   URHVWKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                  UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                                   (GHOPDQERRU

                                                                                      


                                                                                                   

                                                                                                            
                                                                                      
                                                                                                                   .OHL]ZDN]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                   UHDFWLHQHXWUDDOJULMVEUXLQ
                                                                                                                  (GHOPDQERRU

                                                                                                            
                                                                                      
                                                                                                                   .OHLVWHUN]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                   UHDFWLHGRQNHUEHLJHJULMV
                                                                                                                  (GHOPDQERRU
                                                                                                            

                                                                                                                =DQGPDWLJILMQPDWLJVLOWLJ]ZDN
                                                                                                                   JULQGKRXGHQG]ZDN
                                                                                                                  SODQWHQKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                                                                                                   UHDFWLHGRQNHUEHLJHJULMV
                                                                                                                   =XLJHUERRU

                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                            
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>3URMHFWFRGH       
3URMHFWQDDP       5LMNVZHJ=XLG(OVW
*HWHNHQGYROJHQV1(1


0HHWSXQW                                                                  0HHWSXQW      
'DWXP                                                             'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                 %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                     JUDV                                                                       JUDV
                                                                                     
                                      .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU                                        .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN
                                      UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                              JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     (GHOPDQERRU                                                                UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                                                                                                  (GHOPDQERRU
                                                                                                         
                                                                                    




0HHWSXQW                                                                  0HHWSXQW      
'DWXP                                                             'DWXP         
%RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW                                                 %RRUPHHVWHU   &RHQWH%HHVW


                                     JUDV                                                                       JUDV
                                                                                     
                                      .OHLPDWLJ]DQGLJ]ZDN                                                   .OHLPDWLJ]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                      JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU                                              UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                     UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ                                             (GHOPDQERRU
                                      (GHOPDQERRU
                                                                                                         
                                                                                    
                                      .OHL]ZDN]DQGLJJHHQROLHZDWHU
                                      UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                     (GHOPDQERRU

                               
         
                                      =DQGPDWLJJURI]ZDNVLOWLJ]ZDN
                                      JULQGKRXGHQGJHHQROLHZDWHU
                                     UHDFWLHQHXWUDDOEHLJHEUXLQ
                                      (GHOPDQERRU
                               
         
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                   Bijlage 4



                                      Analysecertificaten grond en grondwater




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
kenmerk       R01-77357-11-RSC
Datum         13 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                                                                                                                                                                    Ingenieursbureau Land
                                                                                                                                                                    Dhr. R. Schreuder
                                                                                                                                                                    Morsestraat 15
                                                                                                                                                                    6716 AH Ede

                                                                                                                                                                                                                                            Datum             04.07.2017
                                                                                                                                                                                                                                            Relatienr         35007020
                                                                                                                                                                                                                                            Opdrachtnr.       667190




                                                                                                                                                                    ANALYSERAPPORT
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    Opdracht 667190 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                    Opdrachtgever                    35007020 Ingenieursbureau Land
                                                                                                                                                                    Uw referentie                    77357.11 Rijksweg Zuid 29 Elst
                                                                                                                                                                    Opdrachtacceptatie               27.06.17
                                                                                                                                                                    Monsternemer                     Opdrachtgever

                                                                                                                                                                    Geachte heer, mevrouw,

                                                                                                                                                                    Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                                                                                                                                                                    De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
                                                                                                                                                                    overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
                                                                                                                                                                    verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

                                                                                                                                                                    De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                                                                                                                                                                    "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

                                                                                                                                                                    Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

                                                                                                                                                                    Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

                                                                                                                                                                    Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                                                                                                                                                                    Klantenservice.

                                                                                                                                                                    Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

                                                                                                                                                                    Met vriendelijke groet,




                                                                                                                                                                    AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
                                                                                                                                                                    Klantenservice
DOC-13-9864378-NL-P1




                                                                                                                                                                                                                                                                         Blad 1 van 8
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 667190 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                    Monsternr. Monstername                          Monsteromschrijving
                                                                                                                                                                    152441        26.06.2017                        BG1
                                                                                                                                                                    152450        26.06.2017                        BG2
                                                                                                                                                                    152457        26.06.2017                        BG3
                                                                                                                                                                    152465        26.06.2017                        BG4
                                                                                                                                                                    152473        26.06.2017                        OG1




                                                                                                                                                                                                            Eenheid             152441        152450       152457       152465                152473
                                                                                                                                                                                                                                     BG1          BG2         BG3          BG4                       OG1


                                                                                                                                                                    Algemene monstervoorbehandeling
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    S   Voorbehandeling conform AS3000                             -- ++        -- ++        -- ++        -- ++                     -- ++
                                                                                                                                                                    S Droge stof                             %                     --
                                                                                                                                                                                                                                   86,9         --
                                                                                                                                                                                                                                                87,2         --
                                                                                                                                                                                                                                                             88,1         --
                                                                                                                                                                                                                                                                          89,0                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    79,1
                                                                                                                                                                    S IJzer (Fe2O3)                          % Ds                  --
                                                                                                                                                                                                                                   <5,0         --
                                                                                                                                                                                                                                                <5,0         --
                                                                                                                                                                                                                                                             <5,0         --
                                                                                                                                                                                                                                                                          <5,0                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <5,0
                                                                                                                                                                    Fracties (sedigraaf)
                                                                                                                                                                    S Fractie < 2 µm                         % Ds                  -- 31        -- 33        -- 30        -- 27                     -- 24
                                                                                                                                                                    Klassiek Chemische Analyses
                                                                                                                                                                                                                                         x)           x)           x)           x)                        x)
                                                                                                                                                                    S Organische stof              % Ds                            --
                                                                                                                                                                                                                                   3,8          --
                                                                                                                                                                                                                                                3,7          --
                                                                                                                                                                                                                                                             3,9          --
                                                                                                                                                                                                                                                                          3,1                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3,3
                                                                                                                                                                    Voorbehandeling metalen analyse
                                                                                                                                                                    S Koningswater ontsluiting                                     -- ++        -- ++        -- ++        -- ++                     -- ++
                                                                                                                                                                    Metalen (AS3000)
                                                                                                                                                                    S Barium (Ba)                            mg/kg Ds              --160        --200        --150        --140                     --130
                                                                                                                                                                    S Cadmium (Cd)                           mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                   0,56         --
                                                                                                                                                                                                                                                0,67         --
                                                                                                                                                                                                                                                             0,62         --
                                                                                                                                                                                                                                                                          0,53                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,29
                                                                                                                                                                    S Kobalt (Co)                            mg/kg Ds              -- 14        -- 15        -- 13        -- 11                     -- 11
                                                                                                                                                                    S Koper (Cu)                             mg/kg Ds              -- 37        -- 37        -- 40        -- 31                     -- 19
                                                                                                                                                                    S Kwik (Hg)                              mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                   0,18         --
                                                                                                                                                                                                                                                0,18         --
                                                                                                                                                                                                                                                             0,19         --
                                                                                                                                                                                                                                                                          0,16                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,06
                                                                                                                                                                    S Lood (Pb)                              mg/kg Ds              -- 38        -- 38        -- 40        -- 37                     -- 19
                                                                                                                                                                    S Molybdeen (Mo)                         mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                   <1,5         --
                                                                                                                                                                                                                                                <1,5         --
                                                                                                                                                                                                                                                             <1,5         --
                                                                                                                                                                                                                                                                          <1,5                      --
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <1,5
                                                                                                                                                                    S Nikkel (Ni)                            mg/kg Ds              -- 35        -- 38        -- 32        -- 31                     -- 30
                                                                                                                                                                    S Zink (Zn)                              mg/kg Ds              --100        --110        -- 96        --100                     -- 71
                                                                                                                                                                    PAK (AS3000)
                                                                                                                                                                    S Anthraceen                             mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                                            0,075         --
                                                                                                                                                                                                                                                                         0,098                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Benzo(a)anthraceen                     mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                               0,075         --
                                                                                                                                                                                                                                                              0,32        --
                                                                                                                                                                                                                                                                           0,34                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Benzo-(a)-Pyreen                       mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                   0,061         --
                                                                                                                                                                                                                                                0,084        --
                                                                                                                                                                                                                                                              0,32        --
                                                                                                                                                                                                                                                                           0,36                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Benzo(ghi)peryleen                     mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050          --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                                              0,17        --
                                                                                                                                                                                                                                                                           0,19                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Benzo(k)fluorantheen                   mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050          --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                                              0,16        --
                                                                                                                                                                                                                                                                           0,17                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Chryseen                               mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                   0,068         --
                                                                                                                                                                                                                                                0,085        --
                                                                                                                                                                                                                                                              0,33        --
                                                                                                                                                                                                                                                                           0,37                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Fenanthreen                            mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050          --
                                                                                                                                                                                                                                                0,078        --
                                                                                                                                                                                                                                                              0,34        --
                                                                                                                                                                                                                                                                           0,44                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Fluorantheen                           mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                    0,11         --
                                                                                                                                                                                                                                                 0,17        --
                                                                                                                                                                                                                                                              0,66        --
                                                                                                                                                                                                                                                                           0,71                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen               mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050          --
                                                                                                                                                                                                                                                0,077        --
                                                                                                                                                                                                                                                              0,23        --
                                                                                                                                                                                                                                                                           0,26                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Naftaleen                              mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050          --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                                           <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               <0,050
                                                                                                                                                                    S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)            mg/kg Ds               -- #)
                                                                                                                                                                                                                                  0,48           -- #)
                                                                                                                                                                                                                                               0,71          -- #)
                                                                                                                                                                                                                                                             2,6          -- #)
                                                                                                                                                                                                                                                                          3,0                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          #)


                                                                                                                                                                    Minerale olie (AS3000/AS3200)
                                                                                                                                                                    S Koolwaterstoffractie C10-C40           mg/kg Ds              --<35        --<35        --<35        -- 43                     --<35
                                                                                                                                                                        Koolwaterstoffractie C10-C12         mg/kg Ds              --<3 *       --<3 *       --<3 *       --<3 *                    --<3 *
DOC-13-9864378-NL-P2




                                                                                                                                                                                                                                                                                     Blad 2 van 8
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 667190 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                    Monsternr. Monstername                          Monsteromschrijving
                                                                                                                                                                    152480        26.06.2017                        OG2
                                                                                                                                                                    152488        26.06.2017                        OG3




                                                                                                                                                                                                             Eenheid            152480        152488
                                                                                                                                                                                                                                     OG2         OG3


                                                                                                                                                                    Algemene monstervoorbehandeling
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    S   Voorbehandeling conform AS3000                             -- ++        -- ++
                                                                                                                                                                    S Droge stof                             %                     --
                                                                                                                                                                                                                                   84,9         --
                                                                                                                                                                                                                                                82,1
                                                                                                                                                                    S IJzer (Fe2O3)                          % Ds                  --
                                                                                                                                                                                                                                   <5,0         --
                                                                                                                                                                                                                                                <5,0
                                                                                                                                                                    Fracties (sedigraaf)
                                                                                                                                                                    S Fractie < 2 µm                         % Ds                  -- 31        --
                                                                                                                                                                                                                                                <1,0
                                                                                                                                                                    Klassiek Chemische Analyses
                                                                                                                                                                                                                                         x)           x)
                                                                                                                                                                    S Organische stof              % Ds                            --
                                                                                                                                                                                                                                   1,8          --
                                                                                                                                                                                                                                                1,0
                                                                                                                                                                    Voorbehandeling metalen analyse
                                                                                                                                                                    S Koningswater ontsluiting                                     -- ++        -- ++
                                                                                                                                                                    Metalen (AS3000)
                                                                                                                                                                    S Barium (Ba)                            mg/kg Ds              --160        --<20
                                                                                                                                                                    S Cadmium (Cd)                           mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                   0,37         --
                                                                                                                                                                                                                                               <0,20
                                                                                                                                                                    S Kobalt (Co)                            mg/kg Ds              -- 13        --3,4
                                                                                                                                                                    S Koper (Cu)                             mg/kg Ds              -- 18        --
                                                                                                                                                                                                                                                <5,0
                                                                                                                                                                    S Kwik (Hg)                              mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,05         --
                                                                                                                                                                                                                                               <0,05
                                                                                                                                                                    S Lood (Pb)                              mg/kg Ds              -- 17        --<10
                                                                                                                                                                    S Molybdeen (Mo)                         mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                   <1,5         --
                                                                                                                                                                                                                                                <1,5
                                                                                                                                                                    S Nikkel (Ni)                            mg/kg Ds              -- 34        --7,9
                                                                                                                                                                    S Zink (Zn)                              mg/kg Ds              -- 61        --<20
                                                                                                                                                                    PAK (AS3000)
                                                                                                                                                                    S Anthraceen                             mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Benzo(a)anthraceen                     mg/kg Ds              --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Benzo-(a)-Pyreen                       mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Benzo(ghi)peryleen                     mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Benzo(k)fluorantheen                   mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Chryseen                               mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Fenanthreen                            mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Fluorantheen                           mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen               mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Naftaleen                              mg/kg Ds               --
                                                                                                                                                                                                                                 <0,050         --
                                                                                                                                                                                                                                              <0,050
                                                                                                                                                                    S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)            mg/kg Ds               -- #)
                                                                                                                                                                                                                                  0,35           --
                                                                                                                                                                                                                                               0,35
                                                                                                                                                                                                                                                      #)


                                                                                                                                                                    Minerale olie (AS3000/AS3200)
                                                                                                                                                                    S Koolwaterstoffractie C10-C40           mg/kg Ds              --<35        --<35
                                                                                                                                                                        Koolwaterstoffractie C10-C12         mg/kg Ds              --<3 *       --<3 *
DOC-13-9864378-NL-P3




                                                                                                                                                                                                                                                           Blad 3 van 8
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 667190 Bodem / Eluaat


                                                                                                                                                                                                               Eenheid       152441       152450       152457       152465                152473
                                                                                                                                                                                                                                  BG1         BG2           BG3         BG4                      OG1


                                                                                                                                                                    Minerale olie (AS3000/AS3200)
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C12-C16            mg/kg Ds         --<3 *       --<3 *       --<3 *       --<3 *                   --<3 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C16-C20            mg/kg Ds         --<4 *       --<4 *       --<4 *       -- 9 *                   --<4 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C20-C24            mg/kg Ds         --<5 *       --<5 *       --<5 *       -- 8 *                   --<5 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C24-C28            mg/kg Ds         -- 7 *       --<5 *       -- 7 *       -- 8 *                   --<5 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C28-C32            mg/kg Ds         --10 *       -- 8 *       -- 9 *       -- 8 *                   --<5 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C32-C36            mg/kg Ds         --<5 *       --<5 *       --<5 *       --<5 *                   --<5 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C36-C40            mg/kg Ds         --<5 *       --<5 *       --<5 *       --<5 *                   --<5 *
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    Polychloorbifenylen (AS3000)
                                                                                                                                                                    S PCB 28                                   mg/kg Ds        --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 52                                   mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 101                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 118                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 138                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 153                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 180                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                                                                                   #)           #)           #)           #)                         #)
                                                                                                                                                                    S  Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)   mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            0,0049           --
                                                                                                                                                                                                                                         0,0049           --
                                                                                                                                                                                                                                                      0,0049           --
                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0049                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,0049
                                                                                                                                                                    Pesticiden (OCB's)
                                                                                                                                                                    S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)                mg/kg Ds        --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S 4,4-DDD (para, para-DDD)                 mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                               0,010        --
                                                                                                                                                                                                                                          0,0016          --
                                                                                                                                                                                                                                                        0,0061        --
                                                                                                                                                                                                                                                                    0,0051                      --
                                                                                                                                                                    S Som DDD (Factor 0,7)                     mg/kg Ds          -- #)
                                                                                                                                                                                                                             0,011           -- #)
                                                                                                                                                                                                                                         0,0023            -- #)
                                                                                                                                                                                                                                                      0,0068           --
                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0058
                                                                                                                                                                                                                                                                            #)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                --
                                                                                                                                                                    S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)                mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S 4,4-DDE (para, para-DDE)                 mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                                0,094        --
                                                                                                                                                                                                                                            0,075          --
                                                                                                                                                                                                                                                          0,098        --
                                                                                                                                                                                                                                                                      0,034                     --
                                                                                                                                                                    S Som DDE (Factor 0,7)                     mg/kg Ds          -- #)
                                                                                                                                                                                                                             0,095           -- #)
                                                                                                                                                                                                                                          0,076            -- #)
                                                                                                                                                                                                                                                       0,099           --
                                                                                                                                                                                                                                                                    0,035
                                                                                                                                                                                                                                                                            #)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                --
                                                                                                                                                                    S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)                mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                              0,0025         --
                                                                                                                                                                                                                                           0,0014          --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S 4,4-DDT (para, para-DDT)                 mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                                0,044        --
                                                                                                                                                                                                                                            0,018          --
                                                                                                                                                                                                                                                          0,026        --
                                                                                                                                                                                                                                                                      0,019                     --
                                                                                                                                                                                                                                                              #)            #)
                                                                                                                                                                    S Som DDT (Factor 0,7)                     mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                                0,047        --
                                                                                                                                                                                                                                            0,019          --
                                                                                                                                                                                                                                                       0,027           --
                                                                                                                                                                                                                                                                    0,020                       --
                                                                                                                                                                    S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)             mg/kg Ds          -- #)
                                                                                                                                                                                                                               0,15          -- #)
                                                                                                                                                                                                                                          0,097            --
                                                                                                                                                                                                                                                         0,13
                                                                                                                                                                                                                                                              #)
                                                                                                                                                                                                                                                                       --
                                                                                                                                                                                                                                                                    0,060
                                                                                                                                                                                                                                                                            #)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                --
                                                                                                                                                                    S Aldrin                                   mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S Dieldrin                                 mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S Endrin                                   mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S Isodrin                                  mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S Telodrin                                 mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S Som Drins (STI) (Factor 0,7)             mg/kg Ds          -- #)
                                                                                                                                                                                                                            0,0021           -- #)
                                                                                                                                                                                                                                         0,0021            -- #)
                                                                                                                                                                                                                                                      0,0021           --
                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0021
                                                                                                                                                                                                                                                                            #)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                --
                                                                                                                                                                    S alfa-HCH                                 mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S beta-HCH                                 mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S gamma-HCH                                mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S delta-HCH                                mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S Som HCH (STI) (Factor 0,7)               mg/kg Ds          -- #)
                                                                                                                                                                                                                            0,0028           -- #)
                                                                                                                                                                                                                                         0,0028            -- #)
                                                                                                                                                                                                                                                      0,0028           --
                                                                                                                                                                                                                                                                   0,0028
                                                                                                                                                                                                                                                                            #)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                --
                                                                                                                                                                    S cis-Chloordaan                           mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S trans-Chloordaan                         mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                                                   <0,0010                      --
DOC-13-9864378-NL-P4




                                                                                                                                                                                                                                                                                 Blad 4 van 8
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 667190 Bodem / Eluaat


                                                                                                                                                                                                               Eenheid       152480      152488
                                                                                                                                                                                                                                 OG2         OG3


                                                                                                                                                                    Minerale olie (AS3000/AS3200)
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C12-C16            mg/kg Ds         --<3 *      --<3 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C16-C20            mg/kg Ds         --<4 *      --<4 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C20-C24            mg/kg Ds         --<5 *      --<5 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C24-C28            mg/kg Ds         --<5 *      --<5 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C28-C32            mg/kg Ds         --<5 *      --<5 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C32-C36            mg/kg Ds         --<5 *      --<5 *
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C36-C40            mg/kg Ds         --<5 *      --<5 *
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    Polychloorbifenylen (AS3000)
                                                                                                                                                                    S PCB 28                                   mg/kg Ds        --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 52                                   mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 101                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 118                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 138                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 153                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S PCB 180                                  mg/kg Ds         --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010         --
                                                                                                                                                                                                                                         <0,0010
                                                                                                                                                                    S  Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)   mg/kg Ds         -- #)
                                                                                                                                                                                                                            0,0049           --
                                                                                                                                                                                                                                         0,0049
                                                                                                                                                                                                                                                  #)


                                                                                                                                                                    Pesticiden (OCB's)
                                                                                                                                                                    S 2,4-DDD (ortho, para-DDD)                mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S 4,4-DDD (para, para-DDD)                 mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Som DDD (Factor 0,7)                     mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S 2,4-DDE (ortho, para-DDE)                mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S 4,4-DDE (para, para-DDE)                 mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Som DDE (Factor 0,7)                     mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S 2,4-DDT (ortho, para-DDT)                mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S 4,4-DDT (para, para-DDT)                 mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Som DDT (Factor 0,7)                     mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)             mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Aldrin                                   mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Dieldrin                                 mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Endrin                                   mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Isodrin                                  mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Telodrin                                 mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Som Drins (STI) (Factor 0,7)             mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S alfa-HCH                                 mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S beta-HCH                                 mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S gamma-HCH                                mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S delta-HCH                                mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S Som HCH (STI) (Factor 0,7)               mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S cis-Chloordaan                           mg/kg Ds         --          --
                                                                                                                                                                    S trans-Chloordaan                         mg/kg Ds         --          --
DOC-13-9864378-NL-P5




                                                                                                                                                                                                                                                       Blad 5 van 8
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 667190 Bodem / Eluaat


                                                                                                                                                                                                             Eenheid         152441        152450        152457        152465                152473
                                                                                                                                                                                                                                 BG1           BG2           BG3           BG4                      OG1


                                                                                                                                                                    Pesticiden (OCB's)
                                                                                                                                                                                                                                     #)            #)            #)            #)
                                                                                                                                                                    S Som Chloordaan (Factor 0,7)            mg/kg Ds           --
                                                                                                                                                                                                                            0,0014            --
                                                                                                                                                                                                                                          0,0014            --
                                                                                                                                                                                                                                                        0,0014            --
                                                                                                                                                                                                                                                                      0,0014                       --
                                                                                                                                                                    S cis-Heptachloorepoxide                 mg/kg Ds           --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S trans-Heptachloorepoxide               mg/kg Ds           --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010           --
                                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010                      --
                                                                                                                                                                                                                                   #)            #)            #)            #)
                                                                                                                                                                    S   Som cis/trans-Heptachloorepoxide     mg/kg Ds           --
                                                                                                                                                                                                                            0,0014            --
                                                                                                                                                                                                                                          0,0014            --
                                                                                                                                                                                                                                                        0,0014            --
                                                                                                                                                                                                                                                                      0,0014                       --
                                                                                                                                                                        (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                    S Heptachloor                            mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010                      --
                                                                                                                                                                    S alfa-Endosulfan                        mg/kg Ds          --
                                                                                                                                                                                                                            <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                          <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010          --
                                                                                                                                                                                                                                                                      <0,0010                      --
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
DOC-13-9864378-NL-P6




                                                                                                                                                                                                                                                                                    Blad 6 van 8
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 667190 Bodem / Eluaat


                                                                                                                                                                                                             Eenheid              152480             152488
                                                                                                                                                                                                                                       OG2                OG3


                                                                                                                                                                    Pesticiden (OCB's)
                                                                                                                                                                    S Som Chloordaan (Factor 0,7)            mg/kg Ds                 --                --
                                                                                                                                                                    S cis-Heptachloorepoxide                 mg/kg Ds                 --                --
                                                                                                                                                                    S trans-Heptachloorepoxide               mg/kg Ds                 --                --
                                                                                                                                                                    S   Som cis/trans-Heptachloorepoxide     mg/kg Ds                 --                --
                                                                                                                                                                        (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                    S Heptachloor                            mg/kg Ds                 --                --
                                                                                                                                                                    S alfa-Endosulfan                        mg/kg Ds                 --                --
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
                                                                                                                                                                    #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                                                                                                                                                                    S) Erkend volgens AS SIKB 3000
                                                                                                                                                                    Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

                                                                                                                                                                    Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
                                                                                                                                                                    5,4%
                                                                                                                                                                    Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
                                                                                                                                                                    Begin van de analyses: 27.06.2017
                                                                                                                                                                    Einde van de analyses: 04.07.2017

                                                                                                                                                                    De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                                                                                                                                                                    beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .




                                                                                                                                                                    AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
                                                                                                                                                                    Klantenservice
DOC-13-9864378-NL-P7




                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Blad 7 van 8
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 667190 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                    Toegepaste methoden

                                                                                                                                                                    eigen methode:         Koolwaterstoffractie C10-C12   Koolwaterstoffractie C12-C16   Koolwaterstoffractie C16-C20
                                                                                                                                                                                           Koolwaterstoffractie C20-C24   Koolwaterstoffractie C24-C28   Koolwaterstoffractie C28-C32
                                                                                                                                                                                           Koolwaterstoffractie C32-C36   Koolwaterstoffractie C36-C40
                                                                                                                                                                    Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe2O3)
                                                                                                                                                                    NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof
                                                                                                                                                                    Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Nikkel (Ni)
                                                                                                                                                                                         Koper (Cu) Kobalt (Co) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
                                                                                                                                                                                         Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Chryseen Fenanthreen
                                                                                                                                                                                         Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) 2,4-DDD (ortho, para-DDD)
                                                                                                                                                                                         PCB 28 PCB 52 4,4-DDD (para, para-DDD) PCB 101 Som DDD (Factor 0,7) PCB 118
                                                                                                                                                                                         2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som DDE (Factor 0,7)
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                                         4,4-DDT (para, para-DDT) 2,4-DDT (ortho, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                                            Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7)   alfa-HCH
                                                                                                                                                                                            beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7) cis-Chloordaan trans-Chloordaan
                                                                                                                                                                                            Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
                                                                                                                                                                                            Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan
                                                                                                                                                                    Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting      Fractie < 2 µm
DOC-13-9864378-NL-P8




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Blad 8 van 8
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=152441]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 667190, Analysis No. 152441, created at 30-jun-2017 11:49:31
                       Monsteromschrijving: BG1
DOC-13-9864425-NL-P1




                                                                                                                 Blad 1 van 7
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=152450]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 667190, Analysis No. 152450, created at 30-jun-2017 11:49:31
                       Monsteromschrijving: BG2
DOC-13-9864425-NL-P2




                                                                                                                 Blad 2 van 7
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=152457]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 667190, Analysis No. 152457, created at 30-jun-2017 16:11:25
                       Monsteromschrijving: BG3
DOC-13-9864425-NL-P3




                                                                                                                 Blad 3 van 7
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=152465]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 667190, Analysis No. 152465, created at 30-jun-2017 11:49:31
                       Monsteromschrijving: BG4
DOC-13-9864425-NL-P4




                                                                                                                 Blad 4 van 7
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=152473]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 667190, Analysis No. 152473, created at 30-jun-2017 16:31:50
                       Monsteromschrijving: OG1
DOC-13-9864425-NL-P5




                                                                                                                 Blad 5 van 7
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=152480]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 667190, Analysis No. 152480, created at 30-jun-2017 13:13:58
                       Monsteromschrijving: OG2
DOC-13-9864425-NL-P6




                                                                                                                 Blad 6 van 7
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=152488]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 667190, Analysis No. 152488, created at 30-jun-2017 11:49:32
                       Monsteromschrijving: OG3
DOC-13-9864425-NL-P7




                                                                                                                 Blad 7 van 7
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                                                                                                                                                                    Ingenieursbureau Land
                                                                                                                                                                    Dhr. R. Schreuder
                                                                                                                                                                    Morsestraat 15
                                                                                                                                                                    6716 AH Ede

                                                                                                                                                                                                                                            Datum             11.07.2017
                                                                                                                                                                                                                                            Relatienr         35007020
                                                                                                                                                                                                                                            Opdrachtnr.       669629




                                                                                                                                                                    ANALYSERAPPORT
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    Opdracht 669629 Water

                                                                                                                                                                    Opdrachtgever                    35007020 Ingenieursbureau Land
                                                                                                                                                                    Uw referentie                    77357.11 Rijksweg Zuid 29 Elst
                                                                                                                                                                    Opdrachtacceptatie               05.07.17
                                                                                                                                                                    Monsternemer                     Opdrachtgever

                                                                                                                                                                    Geachte heer, mevrouw,

                                                                                                                                                                    Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                                                                                                                                                                    De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
                                                                                                                                                                    overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
                                                                                                                                                                    verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

                                                                                                                                                                    De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                                                                                                                                                                    "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

                                                                                                                                                                    Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

                                                                                                                                                                    Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

                                                                                                                                                                    Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                                                                                                                                                                    Klantenservice.

                                                                                                                                                                    Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

                                                                                                                                                                    Met vriendelijke groet,




                                                                                                                                                                    AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
                                                                                                                                                                    Klantenservice
DOC-13-9889338-NL-P1




                                                                                                                                                                                                                                                                         Blad 1 van 4
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 669629 Water

                                                                                                                                                                    Monsternr. Monsteromschrijving                  Monstername               Monsternamepunt
                                                                                                                                                                    163610        01-1-1                            04.07.2017
                                                                                                                                                                    163611        09-1-1                            04.07.2017




                                                                                                                                                                                                             Eenheid             163610        163611
                                                                                                                                                                                                                                    01-1-1        09-1-1


                                                                                                                                                                    Metalen (AS3000)
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    S Barium (Ba)                            µg/l                  -- 88          --110
                                                                                                                                                                    S Cadmium (Cd)                           µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    S Kobalt (Co)                            µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                   <2,0           --
                                                                                                                                                                                                                                                  <2,0
                                                                                                                                                                    S Koper (Cu)                             µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                   <2,0           --
                                                                                                                                                                                                                                                  <2,0
                                                                                                                                                                    S Kwik (Hg)                              µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,05           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,05
                                                                                                                                                                    S Lood (Pb)                              µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                   <2,0           --
                                                                                                                                                                                                                                                  <2,0
                                                                                                                                                                    S Molybdeen (Mo)                         µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                   <2,0           --
                                                                                                                                                                                                                                                  <2,0
                                                                                                                                                                    S Nikkel (Ni)                            µg/l                  --4,0          --
                                                                                                                                                                                                                                                  <3,0
                                                                                                                                                                    S Zink (Zn)                              µg/l                  --<10          -- 11
                                                                                                                                                                    Aromaten (AS3000)
                                                                                                                                                                    S Benzeen                                µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    S Tolueen                                µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                   0,76           --
                                                                                                                                                                                                                                                  0,59
                                                                                                                                                                    S Ethylbenzeen                           µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    S m,p-Xyleen                             µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                   0,57           --
                                                                                                                                                                                                                                                  0,44
                                                                                                                                                                    S ortho-Xyleen                           µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                   0,24           --
                                                                                                                                                                                                                                                  0,19
                                                                                                                                                                    S Som Xylenen (Factor 0,7)               µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                   0,81           --
                                                                                                                                                                                                                                                  0,63
                                                                                                                                                                    S Naftaleen                              µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  0,024           -- m)
                                                                                                                                                                                                                                              <0,040
                                                                                                                                                                    S Styreen                                µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
                                                                                                                                                                    S Dichloormethaan                        µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    S Trichloormethaan (Chloroform)          µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    S Tetrachloormethaan (Tetra)             µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,10           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,10
                                                                                                                                                                    S 1,1-Dichloorethaan                     µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    S 1,2-Dichloorethaan                     µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    S 1,1,1-Trichloorethaan                  µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,10           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,10
                                                                                                                                                                    S 1,1,2-Trichloorethaan                  µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,10           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,10
                                                                                                                                                                    S Vinylchloride                          µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
                                                                                                                                                                    S 1,1-Dichlooretheen                     µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,10           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,10
                                                                                                                                                                    S Cis-1,2-Dichlooretheen                 µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,10           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,10
                                                                                                                                                                    S trans-1,2-Dichlooretheen               µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,10           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,10
                                                                                                                                                                    S   Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen     µg/l                   -- #)
                                                                                                                                                                                                                                  0,14            --
                                                                                                                                                                                                                                                0,14
                                                                                                                                                                                                                                                       #)

                                                                                                                                                                        (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                                                                                         #)            #)
                                                                                                                                                                    S   Som Dichlooretheen (Factor 0,7)      µg/l                   --
                                                                                                                                                                                                                                  0,21            --
                                                                                                                                                                                                                                                0,21
                                                                                                                                                                    S Trichlooretheen (Tri)                  µg/l                  --
                                                                                                                                                                                                                                  <0,20           --
                                                                                                                                                                                                                                                 <0,20
DOC-13-9889338-NL-P2




                                                                                                                                                                                                                                                                Blad 2 van 4
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 669629 Water


                                                                                                                                                                                                             Eenheid               163610            163611
                                                                                                                                                                                                                                      01-1-1             09-1-1


                                                                                                                                                                    Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
                                                                                                                                                                    S Tetrachlooretheen (Per)                µg/l                     --
                                                                                                                                                                                                                                     <0,10               --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,10
                                                                                                                                                                    S 1,1-Dichloorpropaan                    µg/l                     --
                                                                                                                                                                                                                                    <0,20                --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,20
                                                                                                                                                                    S 1,2-Dichloorpropaan                    µg/l                     --
                                                                                                                                                                                                                                    <0,20                --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,20
                                                                                                                                                                    S 1,3-Dichloorpropaan                    µg/l                     --
                                                                                                                                                                                                                                    <0,20                --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,20
                                                                                                                                                                    S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) µg/l                          -- #)
                                                                                                                                                                                                                                    0,42                 --
                                                                                                                                                                                                                                                       0,42
                                                                                                                                                                                                                                                              #)


                                                                                                                                                                    Broomhoudende koolwaterstoffen
                                                                                                                                                                    S Tribroommethaan (bromoform)            µg/l                     --
                                                                                                                                                                                                                                     <0,20               --
                                                                                                                                                                                                                                                        <0,20
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                    Minerale olie (AS3000)
                                                                                                                                                                    S Koolwaterstoffractie C10-C40           µg/l                     --<50              --<50
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C10-C12          µg/l                     -- *
                                                                                                                                                                                                                                     <10                 -- *
                                                                                                                                                                                                                                                        <10
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C12-C16          µg/l                     -- *
                                                                                                                                                                                                                                     <10                 -- *
                                                                                                                                                                                                                                                        <10
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C16-C20          µg/l                     -- *
                                                                                                                                                                                                                                     <5,0               -- *
                                                                                                                                                                                                                                                       <5,0
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C20-C24          µg/l                     -- *
                                                                                                                                                                                                                                     <5,0               -- *
                                                                                                                                                                                                                                                       <5,0
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C24-C28          µg/l                     -- *
                                                                                                                                                                                                                                     <5,0               -- *
                                                                                                                                                                                                                                                       <5,0
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C28-C32          µg/l                     -- *
                                                                                                                                                                                                                                     <5,0               -- *
                                                                                                                                                                                                                                                       <5,0
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C32-C36          µg/l                     -- *
                                                                                                                                                                                                                                     <5,0               -- *
                                                                                                                                                                                                                                                       <5,0
                                                                                                                                                                       Koolwaterstoffractie C36-C40          µg/l                     -- *
                                                                                                                                                                                                                                     <5,0               -- *
                                                                                                                                                                                                                                                       <5,0

                                                                                                                                                                    #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                                                                                                                                                                    m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
                                                                                                                                                                    S) Erkend volgens AS SIKB 3000
                                                                                                                                                                    Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

                                                                                                                                                                    Begin van de analyses: 05.07.2017
                                                                                                                                                                    Einde van de analyses: 11.07.2017

                                                                                                                                                                    De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                                                                                                                                                                    beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .




                                                                                                                                                                    AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
                                                                                                                                                                    Klantenservice
DOC-13-9889338-NL-P3




                                                                                                                                                                                                                                                                                            Blad 3 van 4
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                    AL-West B.V.
                                                                                                                                                                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                    Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                    Opdracht 669629 Water

                                                                                                                                                                    Toegepaste methoden
                                                                                                                                                                    eigen methode:         Koolwaterstoffractie C10-C12   Koolwaterstoffractie C12-C16   Koolwaterstoffractie C16-C20
                                                                                                                                                                                           Koolwaterstoffractie C20-C24   Koolwaterstoffractie C24-C28   Koolwaterstoffractie C28-C32
                                                                                                                                                                                           Koolwaterstoffractie C32-C36   Koolwaterstoffractie C36-C40
                                                                                                                                                                    Protocollen AS 3100: Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
                                                                                                                                                                                         Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
                                                                                                                                                                                         Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
                                                                                                                                                                                         Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
                                                                                                                                                                                         1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                                         Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
                                                                                                                                                                                            1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)       Koolwaterstoffractie C10-C40
                       De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
DOC-13-9889338-NL-P4




                                                                                                                                                                                                                                                                                              Blad 4 van 4
                                                                                                                                                                    Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                    Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                    VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                    NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=163610]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 669629, Analysis No. 163610, created at 10-jul-2017 9:07:31
                       Monsteromschrijving: 01-1-1
DOC-13-9889356-NL-P1




                                                                                                                Blad 1 van 2
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                       Postbus 693, 7400 AR Deventer
                       Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                       e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                       [@ANALYNR_START=163611]




                       CHROMATOGRAM for Order No. 669629, Analysis No. 163611, created at 10-jul-2017 9:07:31
                       Monsteromschrijving: 09-1-1
DOC-13-9889356-NL-P2




                                                                                                                Blad 2 van 2
                       Kamer van Koophandel      Directeur
                       Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                       VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                       NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                 Bijlage 5



                                      Toetsingstabellen grond en grondwater




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
kenmerk       R01-77357-11-RSC
Datum         13 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                          BG1                                    BG2                                    BG3
Certificaatcode                       667190                                 667190                                 667190
Boring(en)                            01, 02, 16, 17, 18, 19, 20, 21         04, 05, 13, 14, 23, 25                 07, 10, 11, 12, 26, 27, 28
Traject (m -mv)                       0,00 - 0,50                            0,00 - 0,50                            0,00 - 0,50
Humus                      % ds       3,8                                    3,7                                    3,9
Lutum                      % ds       31                                     33                                     30
Datum van toetsing                    12-7-2017                              12-7-2017                              12-7-2017
Monsterconclusie                      Overschrijding Achtergrondwaarde       Overschrijding Achtergrondwaarde       Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw       GSSD           Index       Meetw       GSSD           Index       Meetw       GSSD           Index

METALEN
IJzer [Fe]                 % ds         <5,0            3,5 (6)                <5,0            3,5 (6)                <5,0            3,5 (6)
Kobalt [Co]                mg/kg ds     14             12            -0,02     15             12            -0,02     13             11            -0,02
Nikkel [Ni]                mg/kg ds     35             30            -0,08     38             31            -0,06     32             28            -0,11
Koper [Cu]                 mg/kg ds     37             37            -0,02     37             36            -0,03     40             41             0,01
Zink [Zn]                  mg/kg ds    100             94            -0,08    110            100            -0,07     96             92            -0,08
Molybdeen [Mo]             mg/kg ds     <1,5           <1,1             -0     <1,5           <1,1             -0     <1,5           <1,1             -0
Cadmium [Cd]               mg/kg ds      0,56           0,63             0      0,67           0,74          0,01      0,62           0,70          0,01
Barium [Ba]                mg/kg ds    160            134 (6)                 200            159 (6)                 150            129 (6)
Kwik [Hg]                  mg/kg ds      0,18           0,17             0      0,18           0,17             0      0,19           0,19             0
Lood [Pb]                  mg/kg ds     38             38            -0,03     38             37            -0,03     40             41            -0,02

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)   mg/kg ds       0,48                                   0,71                                   2,6
(0.7 facto
Naftaleen                  mg/kg ds      <0,050        <0,035                   <0,050        <0,035                   <0,050        <0,035
Anthraceen                 mg/kg ds      <0,050        <0,035                   <0,050        <0,035                    0,075         0,075
Fenanthreen                mg/kg ds      <0,050        <0,035                    0,078         0,078                    0,34          0,34
Fluorantheen               mg/kg ds       0,11          0,11                     0,17          0,17                     0,66          0,66
Chryseen                   mg/kg ds       0,068         0,068                    0,085         0,085                    0,33          0,33
Benzo(a)anthraceen         mg/kg ds      <0,050        <0,035                    0,075         0,075                    0,32          0,32
Benzo(a)pyreen             mg/kg ds       0,061         0,061                    0,084         0,084                    0,32          0,32
Benzo(k)fluorantheen       mg/kg ds      <0,050        <0,035                   <0,050        <0,035                    0,16          0,16
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen   mg/kg ds      <0,050        <0,035                    0,077         0,077                    0,23          0,23
Benzo(g,h,i)peryleen       mg/kg ds      <0,050        <0,035                   <0,050        <0,035                    0,17          0,17
PAK 10 VROM                mg/kg ds                     0,48         -0,03                     0,71         -0,02                     2,6          0,03

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)               mg/kg ds                     <0,013        -0,01                    <0,013        -0,01                    <0,013        -0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049                                       0,0049                                 0,0049
PCB 28                    mg/kg ds <0,0010             <0,0018                  <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018
PCB 52                    mg/kg ds <0,0010             <0,0018                  <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018
PCB 101                   mg/kg ds <0,0010             <0,0018                  <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018
PCB 118                   mg/kg ds <0,0010             <0,0018                  <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018
PCB 138                   mg/kg ds <0,0010             <0,0018                  <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018
PCB 153                   mg/kg ds <0,0010             <0,0018                  <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018
PCB 180                   mg/kg ds <0,0010             <0,0018                  <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018

BESTRIJDINGSMIDDELEN
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds        <0,0010       <0,0018                  <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 mg/kg ds            0,15                                   0,097                                  0,13
factor)
HCH (som, 0.7 factor)    mg/kg ds         0,0028                                 0,0028                                 0,0028
Heptachloorepoxide (som, mg/kg ds         0,0014                                 0,0014                                 0,0014
0.7 factor
Chloordaan (som, 0.7     mg/kg ds         0,0014                                 0,0014                                 0,0014
factor)
DDT (som, 0.7 factor)    mg/kg ds         0,047                                  0,019                                  0,027
DDD (som, 0.7 factor)    mg/kg ds         0,011                                  0,0023                                 0,0068
DDE (som, 0.7 factor)    mg/kg ds         0,095                                  0,076                                  0,099
alfa-HCH                 mg/kg ds        <0,0010       <0,0018           0      <0,0010       <0,0019           0      <0,0010       <0,0018           0
beta-HCH                 mg/kg ds        <0,0010       <0,0018          -0      <0,0010       <0,0019          -0      <0,0010       <0,0018          -0
gamma-HCH                mg/kg ds        <0,0010       <0,0018          -0      <0,0010       <0,0019          -0      <0,0010       <0,0018          -0
delta-HCH                mg/kg ds        <0,0010       <0,0018 (6)              <0,0010       <0,0019 (6)              <0,0010       <0,0018 (6)
Isodrin                  mg/kg ds        <0,0010       <0,0018 (5)              <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018
Telodrin                 mg/kg ds        <0,0010       <0,0018 (5)              <0,0010       <0,0019                  <0,0010       <0,0018



Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Grondmonster                           BG1                                         BG2                                     BG3
Certificaatcode                        667190                                      667190                                  667190
Boring(en)                             01, 02, 16, 17, 18, 19, 20, 21              04, 05, 13, 14, 23, 25                  07, 10, 11, 12, 26, 27, 28
Traject (m -mv)                        0,00 - 0,50                                 0,00 - 0,50                             0,00 - 0,50
Humus                       % ds       3,8                                         3,7                                     3,9
Lutum                       % ds       31                                          33                                      30
Datum van toetsing                     12-7-2017                                   12-7-2017                               12-7-2017
Monsterconclusie                       Overschrijding Achtergrondwaarde            Overschrijding Achtergrondwaarde        Overschrijding Achtergrondwaarde
Heptachloor                 mg/kg ds       <0,0010         <0,0018       0             <0,0010         <0,0019    0            <0,0010         <0,0018    0
Heptachloorepoxide          mg/kg ds                       <0,0037       0                             <0,0038    0                            <0,0036    0
Aldrin                      mg/kg ds       <0,0010         <0,0018                     <0,0010         <0,0019                 <0,0010         <0,0018
Dieldrin                    mg/kg ds       <0,0010         <0,0018                     <0,0010         <0,0019                 <0,0010         <0,0018
Endrin                      mg/kg ds       <0,0010         <0,0018                     <0,0010         <0,0019                 <0,0010         <0,0018
DDE (som)                   mg/kg ds                        0,25      0,07                              0,20   0,05                             0,25   0,07
2,4-DDE (ortho, para-       mg/kg ds       <0,0010         <0,0018                     <0,0010         <0,0019                 <0,0010         <0,0018
DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)    mg/kg ds       0,094           0,247                       0,075         0,203                     0,098         0,251
DDD (som)                   mg/kg ds                       0,028              0                      0,0062           -0                     0,017          -0
2,4-DDD (ortho, para-       mg/kg ds      <0,0010         <0,0018                     <0,0010       <0,0019                   <0,0010       <0,0018
DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)    mg/kg ds       0,010           0,026                       0,0016        0,0043                    0,0061        0,0156
DDT (som)                   mg/kg ds                       0,12   -0,05                              0,052          -0,1                     0,068  -0,09
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   mg/kg ds       0,0025          0,0066                      0,0014        0,0038                   <0,0010       <0,0018
4,4-DDT (para, para-DDT)    mg/kg ds       0,044           0,116                       0,018         0,049                     0,026         0,067
alfa-Endosulfan             mg/kg ds      <0,0010         <0,0018     0               <0,0010       <0,0019           0       <0,0010       <0,0018     0
Chloordaan (cis + trans)    mg/kg ds                      <0,0037     0                             <0,0038           0                     <0,0036     0
cis-Chloordaan              mg/kg ds      <0,0010         <0,0018                     <0,0010       <0,0019                   <0,0010       <0,0018
trans-Chloordaan            mg/kg ds      <0,0010         <0,0018                     <0,0010       <0,0019                   <0,0010       <0,0018
Drins                       mg/kg ds       0,0021         <0,0055    -0                0,0021       <0,0057           -0       0,0021       <0,0054    -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
                                                                                                             (2)
Som 21                      mg/kg ds                        0,43   (2,5)
                                                                                                      0,29                                    0,36 (2)
Organochloorhoud.
bestrijdingsm

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3                       6 (6)                     <3              6 (6)                   <3              5 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35                     <64               -0,03    <35            <66             -0,03    <35            <63           -0,03
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3                       6 (6)                     <3              6 (6)                   <3              5 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4                       7 (6)                     <4              8 (6)                   <4              7 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5                       9 (6)                     <5              9 (6)                   <5              9 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds   7                      18 (6)                     <5              9 (6)                    7             18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  10                      26 (6)                      8             22 (6)                    9             23 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5                       9 (6)                     <5              9 (6)                   <5              9 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5                       9 (6)                     <5              9 (6)                   <5              9 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide      mg/kg ds      <0,0010         <0,0018                     <0,0010       <0,0019                   <0,0010       <0,0018
Droge stof                  %             86,9            86,9 (6)                    87,2          87,2 (6)                  88,1          88,1 (6)
Lutum                       %             31                                          33                                      30
Organische stof (humus)     %              3,8                                         3,7                                     3,9




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                          BG4                                    OG1                                 OG2
Certificaatcode                       667190                                 667190                              667190
Boring(en)                            03, 06, 08, 09, 15, 22, 24             01, 01, 04, 16, 21, 21              06, 06, 09, 12, 24, 24, 27
Traject (m -mv)                       0,00 - 0,50                            0,50 - 1,50                         0,50 - 1,50
Humus                      % ds       3,1                                    3,3                                 1,8
Lutum                      % ds       27                                     24                                  31
Datum van toetsing                    12-7-2017                              12-7-2017                           12-7-2017
Monsterconclusie                      Overschrijding Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw       GSSD           Index       Meetw       GSSD           Index    Meetw       GSSD           Index

METALEN
IJzer [Fe]                 % ds         <5,0            3,5 (6)                <5,0            3,5 (6)             <5,0            3,5 (6)
Kobalt [Co]                mg/kg ds     11             10            -0,03     11             11         -0,02     13             11         -0,02
Nikkel [Ni]                mg/kg ds     31             29            -0,09     30             31         -0,06     34             29         -0,09
Koper [Cu]                 mg/kg ds     31             34            -0,04     19             22         -0,12     18             19         -0,14
Zink [Zn]                  mg/kg ds    100            103            -0,06     71             78         -0,11     61             58         -0,14
Molybdeen [Mo]             mg/kg ds     <1,5           <1,1             -0     <1,5           <1,1          -0     <1,5           <1,1          -0
Cadmium [Cd]               mg/kg ds      0,53           0,64             0      0,29           0,36      -0,02      0,37           0,44      -0,01
Barium [Ba]                mg/kg ds    140            132 (6)                 130            134 (6)              160            134 (6)
Kwik [Hg]                  mg/kg ds      0,16           0,16             0      0,06           0,06         -0     <0,05          <0,03         -0
Lood [Pb]                  mg/kg ds     37             39            -0,02     19             21         -0,06     17             17         -0,07

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)   mg/kg ds       3,0                                    0,35                                0,35
(0.7 facto
Naftaleen                  mg/kg ds      <0,050        <0,035                  <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Anthraceen                 mg/kg ds       0,098         0,098                  <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Fenanthreen                mg/kg ds       0,44          0,44                   <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Fluorantheen               mg/kg ds       0,71          0,71                   <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Chryseen                   mg/kg ds       0,37          0,37                   <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Benzo(a)anthraceen         mg/kg ds       0,34          0,34                   <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Benzo(a)pyreen             mg/kg ds       0,36          0,36                   <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Benzo(k)fluorantheen       mg/kg ds       0,17          0,17                   <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen   mg/kg ds       0,26          0,26                   <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
Benzo(g,h,i)peryleen       mg/kg ds       0,19          0,19                   <0,050         <0,035               <0,050         <0,035
PAK 10 VROM                mg/kg ds                     3,0          0,04                     <0,35      -0,03                    <0,35      -0,03

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)               mg/kg ds                     <0,016           -0                    <0,015     -0,01                    <0,025      0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049                                      0,0049                              0,0049
PCB 28                    mg/kg ds <0,0010             <0,0023                 <0,0010        <0,0021              <0,0010        <0,0035
PCB 52                    mg/kg ds <0,0010             <0,0023                 <0,0010        <0,0021              <0,0010        <0,0035
PCB 101                   mg/kg ds <0,0010             <0,0023                 <0,0010        <0,0021              <0,0010        <0,0035
PCB 118                   mg/kg ds <0,0010             <0,0023                 <0,0010        <0,0021              <0,0010        <0,0035
PCB 138                   mg/kg ds <0,0010             <0,0023                 <0,0010        <0,0021              <0,0010        <0,0035
PCB 153                   mg/kg ds <0,0010             <0,0023                 <0,0010        <0,0021              <0,0010        <0,0035
PCB 180                   mg/kg ds <0,0010             <0,0023                 <0,0010        <0,0021              <0,0010        <0,0035

BESTRIJDINGSMIDDELEN
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds        <0,0010       <0,0023
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 mg/kg ds            0,060
factor)
HCH (som, 0.7 factor)    mg/kg ds         0,0028
Heptachloorepoxide (som, mg/kg ds         0,0014
0.7 factor
Chloordaan (som, 0.7     mg/kg ds         0,0014
factor)
DDT (som, 0.7 factor)    mg/kg ds         0,020
DDD (som, 0.7 factor)    mg/kg ds         0,0058
DDE (som, 0.7 factor)    mg/kg ds         0,035
alfa-HCH                 mg/kg ds        <0,0010       <0,0023           0
beta-HCH                 mg/kg ds        <0,0010       <0,0023           0
gamma-HCH                mg/kg ds        <0,0010       <0,0023          -0
delta-HCH                mg/kg ds        <0,0010       <0,0023 (6)
Isodrin                  mg/kg ds        <0,0010       <0,0023
Telodrin                 mg/kg ds        <0,0010       <0,0023



Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Grondmonster                           BG4                                  OG1                                 OG2
Certificaatcode                        667190                               667190                              667190
Boring(en)                             03, 06, 08, 09, 15, 22, 24           01, 01, 04, 16, 21, 21              06, 06, 09, 12, 24, 24, 27
Traject (m -mv)                        0,00 - 0,50                          0,50 - 1,50                         0,50 - 1,50
Humus                       % ds       3,1                                  3,3                                 1,8
Lutum                       % ds       27                                   24                                  31
Datum van toetsing                     12-7-2017                            12-7-2017                           12-7-2017
Monsterconclusie                       Overschrijding Achtergrondwaarde     Voldoet aan Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde
Heptachloor                 mg/kg ds       <0,0010         <0,0023    0
Heptachloorepoxide          mg/kg ds                       <0,0045    0
Aldrin                      mg/kg ds       <0,0010         <0,0023
Dieldrin                    mg/kg ds       <0,0010         <0,0023
Endrin                      mg/kg ds       <0,0010         <0,0023
DDE (som)                   mg/kg ds                        0,11      0
2,4-DDE (ortho, para-       mg/kg ds       <0,0010         <0,0023
DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)    mg/kg ds       0,034         0,110
DDD (som)                   mg/kg ds                     0,019         -0
2,4-DDD (ortho, para-       mg/kg ds      <0,0010       <0,0023
DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)    mg/kg ds       0,0051        0,0165
DDT (som)                   mg/kg ds                     0,064  -0,09
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   mg/kg ds      <0,0010       <0,0023
4,4-DDT (para, para-DDT)    mg/kg ds       0,019         0,061
alfa-Endosulfan             mg/kg ds      <0,0010       <0,0023     0
Chloordaan (cis + trans)    mg/kg ds                    <0,0045     0
cis-Chloordaan              mg/kg ds      <0,0010       <0,0023
trans-Chloordaan            mg/kg ds      <0,0010       <0,0023
Drins                       mg/kg ds       0,0021       <0,0068    -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Som 21                      mg/kg ds                     0,23 (2)
Organochloorhoud.
bestrijdingsm

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3                      7 (6)                <3              6 (6)               <3             11 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 43                    139          -0,01    <35            <74         -0,02    <35           <123         -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <3                      7 (6)                <3              6 (6)               <3             11 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  9                     29 (6)                <4              8 (6)               <4             14 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  8                     26 (6)                <5             11 (6)               <5             18 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  8                     26 (6)                <5             11 (6)               <5             18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  8                     26 (6)                <5             11 (6)               <5             18 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds <5                     11 (6)                <5             11 (6)               <5             18 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5                     11 (6)                <5             11 (6)               <5             18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide      mg/kg ds      <0,0010       <0,0023
Droge stof                  %             89,0          89,0 (6)               79,1          79,1 (6)              84,9          84,9 (6)
Lutum                       %             27                                   24                                  31
Organische stof (humus)     %              3,1                                  3,3                                 1,8




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                          OG3
Certificaatcode                       667190
Boring(en)                            01, 01, 01, 09, 09, 09, 24, 24, 27
Traject (m -mv)                       1,00 - 3,40
Humus                      % ds       1,0
Lutum                      % ds       1,0
Datum van toetsing                    12-7-2017
Monsterconclusie                      Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw         GSSD            Index

METALEN
IJzer [Fe]                 % ds          <5,0             3,5 (6)
Kobalt [Co]                mg/kg ds       3,4            12,0        -0,02
Nikkel [Ni]                mg/kg ds       7,9            23,0        -0,18
Koper [Cu]                 mg/kg ds      <5,0            <7,2        -0,22
Zink [Zn]                  mg/kg ds     <20             <33          -0,18
Molybdeen [Mo]             mg/kg ds      <1,5            <1,1           -0
Cadmium [Cd]               mg/kg ds      <0,20           <0,24       -0,03
Barium [Ba]                mg/kg ds     <20             <54 (6)
Kwik [Hg]                  mg/kg ds      <0,05           <0,05          -0
Lood [Pb]                  mg/kg ds     <10             <11          -0,08

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)   mg/kg ds       0,35
(0.7 facto
Naftaleen                  mg/kg ds      <0,050           <0,035
Anthraceen                 mg/kg ds      <0,050           <0,035
Fenanthreen                mg/kg ds      <0,050           <0,035
Fluorantheen               mg/kg ds      <0,050           <0,035
Chryseen                   mg/kg ds      <0,050           <0,035
Benzo(a)anthraceen         mg/kg ds      <0,050           <0,035
Benzo(a)pyreen             mg/kg ds      <0,050           <0,035
Benzo(k)fluorantheen       mg/kg ds      <0,050           <0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen   mg/kg ds      <0,050           <0,035
Benzo(g,h,i)peryleen       mg/kg ds      <0,050           <0,035
PAK 10 VROM                mg/kg ds                       <0,35      -0,03

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)               mg/kg ds                        <0,025      0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049
PCB 28                    mg/kg ds <0,0010                <0,0035
PCB 52                    mg/kg ds <0,0010                <0,0035
PCB 101                   mg/kg ds <0,0010                <0,0035
PCB 118                   mg/kg ds <0,0010                <0,0035
PCB 138                   mg/kg ds <0,0010                <0,0035
PCB 153                   mg/kg ds <0,0010                <0,0035
PCB 180                   mg/kg ds <0,0010                <0,0035


OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3                     11 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35                   <123          -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3                     11 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4                     14 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5                     18 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5                     18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5                     18 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5                     18 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5                     18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide     mg/kg ds
Droge stof                 %             82,1             82,1 (6)
Lutum                      %              1,0
Organische stof (humus)    %              1,0




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>-------   : Geen toetsnorm aanwezig
<         : kleiner dan de detectielimiet
8,88      : <= Achtergrondwaarde
<=T       : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88      : <= Interventiewaarde
8,88      : > Interventiewaarde
2         : Enkele parameters ontbreken in de som
5         : Norm I ontbreekt
6         : Heeft geen normwaarde
#         : verhoogde rapportagegrens
GSSD      : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index     : (GSSD - AW) / (I - AW)

           - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -



Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                              AW         WO         IND         I

METALEN
Cadmium [Cd]                               mg/kg ds             0,6        1,2        4,3      13
Kobalt [Co]                                mg/kg ds            15         35        190       190
Koper [Cu]                                 mg/kg ds            40         54        190       190
Kwik [Hg]                                  mg/kg ds             0,15       0,83       4,8      36
Lood [Pb]                                  mg/kg ds            50        210        530       530
Molybdeen [Mo]                             mg/kg ds             1,5       88        190       190
Nikkel [Ni]                                mg/kg ds            35         39        100       100
Zink [Zn]                                  mg/kg ds           140        200        720       720

PAK
PAK 10 VROM                                mg/kg ds             1,5        6,8       40        40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                  mg/kg ds                           0,02       0,04       0,5       1

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin                                     mg/kg ds                                             0,32
Chloordaan (cis + trans)                   mg/kg ds             0,002      0,002      0,1       4
DDD (som)                                  mg/kg ds             0,02       0,84      34        34
DDE (som)                                  mg/kg ds             0,1        0,13       1,3       2,3
DDT (som)                                  mg/kg ds             0,2        0,2        1         1,7
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)             mg/kg ds             0,015      0,04       0,14      4
Heptachloor                                mg/kg ds             0,0007     0,0007     0,1       4
Heptachloorepoxide                         mg/kg ds             0,002      0,002      0,1       4
alfa-Endosulfan                            mg/kg ds             0,0009     0,0009     0,1       4
alfa-HCH                                   mg/kg ds             0,001      0,001      0,5      17
beta-HCH                                   mg/kg ds             0,002      0,002      0,5       1,6
gamma-HCH                                  mg/kg ds             0,003      0,04       0,5       1,2
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm     mg/kg ds             0,4

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40         mg/kg ds                      190        190        500      5000




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                     01-1-1                                09-1-1
Datum                            4-7-2017                              4-7-2017
Filterdiepte (m -mv)             2,00 - 3,00                           2,00 - 3,00
Datum van toetsing               12-7-2017                             12-7-2017
Monsterconclusie                 Overschrijding Streefwaarde           Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                  Meetw        GSSD            Index    Meetw        GSSD            Index


METALEN
Kobalt [Co]             µg/l       <2,0            <1,4        -0,23      <2,0           <1,4        -0,23
Nikkel [Ni]             µg/l        4,0             4,0        -0,18      <3,0           <2,1        -0,22
Koper [Cu]              µg/l       <2,0            <1,4        -0,23      <2,0           <1,4        -0,23
Zink [Zn]               µg/l      <10              <7          -0,08      11             11          -0,07
Molybdeen [Mo]          µg/l       <2,0            <1,4        -0,01      <2,0           <1,4        -0,01
Cadmium [Cd]            µg/l       <0,20           <0,14       -0,05      <0,20          <0,14       -0,05
Barium [Ba]             µg/l       88              88           0,07     110            110            0,1
Kwik [Hg]               µg/l       <0,05           <0,04       -0,04      <0,05          <0,04       -0,04
Lood [Pb]               µg/l       <2,0            <1,4        -0,23      <2,0           <1,4        -0,23

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l       0,81                                  0,63
Benzeen                   µg/l      <0,20          <0,14         -0       <0,20          <0,14         -0
Ethylbenzeen              µg/l      <0,20          <0,14      -0,03       <0,20          <0,14      -0,03
Tolueen                   µg/l       0,76           0,76      -0,01        0,59           0,59      -0,01
Xylenen (som)             µg/l                      0,81       0,01                       0,63       0,01
meta-/para-Xyleen (som)   µg/l       0,57           0,57                   0,44           0,44
ortho-Xyleen              µg/l       0,24           0,24                   0,19           0,19
Styreen (Vinylbenzeen)    µg/l      <0,20          <0,14      -0,02       <0,20          <0,14      -0,02
Som 16 Aromatische        µg/l                      2,0(2,14)                             1,6(2,14)
oplosmiddelen

PAK
Naftaleen               µg/l         0,024          0,024         0        0,040#         0,028         0
PAK 10 VROM             -                           0,00034(11)                           0,00040(11)

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,3-Dichloorpropaan       µg/l <0,20               <0,14                  <0,20          <0,14
1,1-Dichloorpropaan       µg/l <0,20               <0,14                  <0,20          <0,14
Dichloorpropaan           µg/l                     <0,42          -0                     <0,42          -0
Dichloorethenen (som, 0.7 µg/l  0,21                                       0,21
factor)
1.2-Dichloorethenen (som, µg/l  0,14                                       0,14
0.7 facto
Dichloorpropanen (0,7     µg/l  0,42                                       0,42
som, 1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-          µg/l                     <0,14        0,01                     <0,14        0,01
Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen        µg/l <0,10               <0,07        0,01      <0,10          <0,07        0,01
cis-1,2-Dichlooretheen    µg/l <0,10               <0,07                  <0,10          <0,07
trans-1,2-Dichlooretheen  µg/l <0,10               <0,07                  <0,10          <0,07
Dichloormethaan           µg/l <0,20               <0,14           0      <0,20          <0,14           0
Trichloormethaan          µg/l <0,20               <0,14       -0,01      <0,20          <0,14       -0,01
(Chloroform)
Tribroommethaan           µg/l <0,20               <0,14(14)              <0,20          <0,14(14)
(bromoform)
Tetrachloormethaan        µg/l <0,10               <0,07        0,01      <0,10          <0,07        0,01
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan        µg/l <0,20               <0,14       -0,01      <0,20          <0,14       -0,01
1,2-Dichloorethaan        µg/l <0,20               <0,14       -0,02      <0,20          <0,14       -0,02
1,2-Dichloorpropaan       µg/l <0,20               <0,14                  <0,20          <0,14
1,1,1-Trichloorethaan     µg/l <0,10               <0,07           0      <0,10          <0,07           0
1,1,2-Trichloorethaan     µg/l <0,10               <0,07           0      <0,10          <0,07           0
Trichlooretheen (Tri)     µg/l <0,20               <0,14       -0,05      <0,20          <0,14       -0,05
Tetrachlooretheen (Per)   µg/l <0,10               <0,07           0      <0,10          <0,07           0
Vinylchloride             µg/l <0,20               <0,14        0,03      <0,20          <0,14        0,03




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Watermonster                            01-1-1                                09-1-1
Datum                                   4-7-2017                              4-7-2017
Filterdiepte (m -mv)                    2,00 - 3,00                           2,00 - 3,00
Datum van toetsing                      12-7-2017                             12-7-2017
Monsterconclusie                        Overschrijding Streefwaarde           Overschrijding Streefwaarde

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 µg/l   <10                          7(6)               <10               7(6)
Minerale olie C10 - C40 µg/l   <50                        <35         -0,03    <50             <35          -0,03
Minerale olie C12 - C16 µg/l   <10                          7(6)               <10               7(6)
Minerale olie C16 - C20 µg/l    <5,0                        3,5(6)              <5,0             3,5(6)
Minerale olie C20 - C24 µg/l    <5,0                        3,5(6)              <5,0             3,5(6)
Minerale olie C24 - C28 µg/l    <5,0                        3,5(6)              <5,0             3,5(6)
Minerale olie C28 - C32 µg/l    <5,0                        3,5(6)              <5,0             3,5(6)
Minerale olie C32 - C36 µg/l    <5,0                        3,5(6)              <5,0             3,5(6)
Minerale olie C36 - C40 µg/l    <5,0                        3,5(6)              <5,0             3,5(6)



-------    : Geen toetsnorm aanwezig
<          : kleiner dan de detectielimiet
8,88       : <= Streefwaarde
8,88       : > Streefwaarde
8,88       : > Interventiewaarde
>T         : Groter dan Tussenwaarde
11         : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14         : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2          : Enkele parameters ontbreken in de som
6          : Heeft geen normwaarde
#          : verhoogde rapportagegrens
GSSD       : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index      : (GSSD - S) / (I - S)

            - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                             S         S Diep      Indicatief      I

METALEN
Barium [Ba]                        µg/l      50           200                    625
Cadmium [Cd]                       µg/l       0,4           0,06                   6
Kobalt [Co]                        µg/l      20             0,7                  100
Koper [Cu]                         µg/l      15             1,3                   75
Kwik [Hg]                          µg/l       0,05          0,01                   0,3
Lood [Pb]                          µg/l      15             1,7                   75
Molybdeen [Mo]                     µg/l       5             3,6                  300
Nikkel [Ni]                        µg/l      15             2,1                   75
Zink [Zn]                          µg/l      65            24                    800

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                            µg/l       0,2                                 30
Ethylbenzeen                       µg/l       4                                  150
Styreen (Vinylbenzeen)             µg/l       6                                  300
Tolueen                            µg/l       7                                 1000
Xylenen (som)                      µg/l       0,2                                 70
Som 16 Aromatische oplosmiddelen   µg/l                                  150

PAK
Naftaleen                          µg/l       0,01                                70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan          µg/l           0,01                               300
1,1,2-Trichloorethaan          µg/l           0,01                               130
1,1-Dichloorethaan             µg/l           7                                  900
1,1-Dichlooretheen             µg/l           0,01                                10
1,2-Dichloorethaan             µg/l           7                                  400
Dichloormethaan                µg/l           0,01                              1000
Dichloorpropaan                µg/l           0,8                                 80
Tetrachlooretheen (Per)        µg/l           0,01                                40
Tetrachloormethaan (Tetra)     µg/l           0,01                                10
Tribroommethaan (bromoform)    µg/l                                              630
Trichlooretheen (Tri)          µg/l          24                                  500
Trichloormethaan (Chloroform)  µg/l           6                                  400
Vinylchloride                  µg/l           0,01                                 5
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l           0,01                                20

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40         µg/l         50                                  600




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                           BG1                               BG2                               BG3
Humus (% ds)                           3,8                               3,7                               3,9
Lutum (% ds)                           31                                33                                30
Datum van toetsing                     12-7-2017                         12-7-2017                         12-7-2017
Monster getoetst als                   partij                            partij                            partij
Bodemklasse monster                    Klasse industrie                  Klasse industrie                  Klasse industrie
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
Zintuiglijke bijmengingen              zwak grindhoudend, geen           zwak grindhoudend, geen           zwak grindhoudend, geen
                                       olie-water reactie                olie-water reactie                olie-water reactie
Grondsoort                             Klei                              Klei                              Klei
                                         Meetw         GSSD                Meetw         GSSD                Meetw         GSSD

METALEN
IJzer [Fe]                  % ds          <5,0              3,5 (6)         <5,0              3,5 (6)         <5,0              3,5 (6)
Kobalt [Co]                 mg/kg ds      14               12               15               12               13               11
Nikkel [Ni]                 mg/kg ds      35               30               38               31               32               28
Koper [Cu]                  mg/kg ds      37               37               37               36               40               41
Zink [Zn]                   mg/kg ds     100               94              110              100               96               92
Molybdeen [Mo]              mg/kg ds      <1,5             <1,1             <1,5             <1,1             <1,5             <1,1
Cadmium [Cd]                mg/kg ds       0,56             0,63             0,67             0,74             0,62             0,70
Barium [Ba]                 mg/kg ds     160              134 (6)          200              159 (6)          150              129 (6)
Kwik [Hg]                   mg/kg ds       0,18             0,17             0,18             0,17             0,19             0,19
Lood [Pb]                   mg/kg ds      38               38               38               37               40               41

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)    mg/kg ds       0,48                              0,71                              2,6
(0.7 facto
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,050           <0,035           <0,050           <0,035           <0,050           <0,035
Anthraceen                  mg/kg ds      <0,050           <0,035           <0,050           <0,035            0,075            0,075
Fenanthreen                 mg/kg ds      <0,050           <0,035            0,078            0,078            0,34             0,34
Fluorantheen                mg/kg ds       0,11             0,11             0,17             0,17             0,66             0,66
Chryseen                    mg/kg ds       0,068            0,068            0,085            0,085            0,33             0,33
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds      <0,050           <0,035            0,075            0,075            0,32             0,32
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,061            0,061            0,084            0,084            0,32             0,32
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds      <0,050           <0,035           <0,050           <0,035            0,16             0,16
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds      <0,050           <0,035            0,077            0,077            0,23             0,23
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds      <0,050           <0,035           <0,050           <0,035            0,17             0,17
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                        0,48                              0,71                              2,6

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)               mg/kg ds                         <0,013                            <0,013                            <0,013
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds         0,0049                            0,0049                            0,0049
PCB 28                    mg/kg ds        <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
PCB 52                    mg/kg ds        <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
PCB 101                   mg/kg ds        <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
PCB 118                   mg/kg ds        <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
PCB 138                   mg/kg ds        <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
PCB 153                   mg/kg ds        <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
PCB 180                   mg/kg ds        <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018

BESTRIJDINGSMIDDELEN
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds         <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 mg/kg ds             0,15                              0,097                             0,13
factor)
HCH (som, 0.7 factor)    mg/kg ds          0,0028                            0,0028                            0,0028
Heptachloorepoxide (som, mg/kg ds          0,0014                            0,0014                            0,0014
0.7 factor
Chloordaan (som, 0.7     mg/kg ds          0,0014                            0,0014                            0,0014
factor)
DDT (som, 0.7 factor)    mg/kg ds          0,047                             0,019                             0,027
DDD (som, 0.7 factor)    mg/kg ds          0,011                             0,0023                            0,0068
DDE (som, 0.7 factor)    mg/kg ds          0,095                             0,076                             0,099
alfa-HCH                 mg/kg ds         <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
beta-HCH                 mg/kg ds         <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
gamma-HCH                mg/kg ds         <0,0010          <0,0018          <0,0010          <0,0019          <0,0010          <0,0018
delta-HCH                mg/kg ds         <0,0010          <0,0018 (6)      <0,0010          <0,0019 (6)      <0,0010          <0,0018 (6)




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Grondmonster                           BG1                                BG2                              BG3
Humus (% ds)                           3,8                                3,7                              3,9
Lutum (% ds)                           31                                 33                               30
Datum van toetsing                     12-7-2017                          12-7-2017                        12-7-2017
Monster getoetst als                   partij                             partij                           partij
Bodemklasse monster                    Klasse industrie                   Klasse industrie                 Klasse industrie
Samenstelling monster
Isodrin                     mg/kg ds      <0,0010          <0,0018 (5)       <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
Telodrin                    mg/kg ds      <0,0010          <0,0018 (5)       <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
Heptachloor                 mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
Heptachloorepoxide          mg/kg ds                       <0,0037                            <0,0038                          <0,0036
Aldrin                      mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
Dieldrin                    mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
Endrin                      mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
DDE (som)                   mg/kg ds                        0,25                               0,20                             0,25
2,4-DDE (ortho, para-       mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)    mg/kg ds       0,094            0,247             0,075            0,203           0,098            0,251
DDD (som)                   mg/kg ds                        0,028                              0,0062                           0,017
2,4-DDD (ortho, para-       mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)    mg/kg ds       0,010            0,026             0,0016           0,0043          0,0061           0,0156
DDT (som)                   mg/kg ds                        0,12                               0,052                            0,068
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   mg/kg ds       0,0025           0,0066            0,0014           0,0038         <0,0010          <0,0018
4,4-DDT (para, para-DDT)    mg/kg ds       0,044            0,116             0,018            0,049           0,026            0,067
alfa-Endosulfan             mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
Chloordaan (cis + trans)    mg/kg ds                       <0,0037                            <0,0038                          <0,0036
cis-Chloordaan              mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
trans-Chloordaan            mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
Drins                       mg/kg ds       0,0021          <0,0055            0,0021          <0,0057          0,0021          <0,0054
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Som 21                      mg/kg ds                         0,43 (2,5)                         0,29 (2)                         0,36 (2)
Organochloorhoud.
bestrijdingsm

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3                        6 (6)            <3                6 (6)          <3                5 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35                      <64               <35              <66             <35              <63
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3                        6 (6)            <3                6 (6)          <3                5 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4                        7 (6)            <4                8 (6)          <4                7 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5                        9 (6)            <5                9 (6)          <5                9 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds   7                       18 (6)            <5                9 (6)           7               18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  10                       26 (6)             8               22 (6)           9               23 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5                        9 (6)            <5                9 (6)          <5                9 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5                        9 (6)            <5                9 (6)          <5                9 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide      mg/kg ds      <0,0010          <0,0018           <0,0010          <0,0019         <0,0010          <0,0018
Droge stof                  %             86,9             86,9 (6)          87,2             87,2 (6)        88,1             88,1 (6)
Lutum                       %             31                                 33                               30
Organische stof (humus)     %              3,8                                3,7                              3,9




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                           BG4                         OG1                             OG2
Humus (% ds)                           3,1                         3,3                             1,8
Lutum (% ds)                           27                          24                              31
Datum van toetsing                     12-7-2017                   12-7-2017                       12-7-2017
Monster getoetst als                   partij                      partij                          partij
Bodemklasse monster                    Klasse wonen                Altijd toepasbaar               Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
Zintuiglijke bijmengingen              zwak baksteenhoudend,       zwak grindhoudend, geen         zwak grindhoudend, zwak
                                       zwak grindhoudend, matig    olie-water reactie              roesthoudend, geen olie-
                                       grindhoudend, geen olie-                                    water reactie
                                       water reactie
Grondsoort                             Klei                        Klei                            Klei
                                         Meetw       GSSD            Meetw        GSSD               Meetw        GSSD

METALEN
IJzer [Fe]                  % ds         <5,0            3,5 (6)      <5,0               3,5 (6)      <5,0               3,5 (6)
Kobalt [Co]                 mg/kg ds     11             10            11                11            13                11
Nikkel [Ni]                 mg/kg ds     31             29            30                31            34                29
Koper [Cu]                  mg/kg ds     31             34            19                22            18                19
Zink [Zn]                   mg/kg ds    100            103            71                78            61                58
Molybdeen [Mo]              mg/kg ds     <1,5           <1,1          <1,5              <1,1          <1,5              <1,1
Cadmium [Cd]                mg/kg ds      0,53           0,64          0,29              0,36          0,37              0,44
Barium [Ba]                 mg/kg ds    140            132 (6)       130               134 (6)       160               134 (6)
Kwik [Hg]                   mg/kg ds      0,16           0,16          0,06              0,06         <0,05             <0,03
Lood [Pb]                   mg/kg ds     37             39            19                21            17                17

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)    mg/kg ds       3,0                         0,35                            0,35
(0.7 facto
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,050        <0,035        <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Anthraceen                  mg/kg ds       0,098         0,098        <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Fenanthreen                 mg/kg ds       0,44          0,44         <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Fluorantheen                mg/kg ds       0,71          0,71         <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Chryseen                    mg/kg ds       0,37          0,37         <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds       0,34          0,34         <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,36          0,36         <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds       0,17          0,17         <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds       0,26          0,26         <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds       0,19          0,19         <0,050            <0,035        <0,050            <0,035
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                     3,0                            <0,35                           <0,35

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)               mg/kg ds                      <0,016                          <0,015                          <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds         0,0049                      0,0049                          0,0049
PCB 28                    mg/kg ds        <0,0010       <0,0023       <0,0010           <0,0021       <0,0010           <0,0035
PCB 52                    mg/kg ds        <0,0010       <0,0023       <0,0010           <0,0021       <0,0010           <0,0035
PCB 101                   mg/kg ds        <0,0010       <0,0023       <0,0010           <0,0021       <0,0010           <0,0035
PCB 118                   mg/kg ds        <0,0010       <0,0023       <0,0010           <0,0021       <0,0010           <0,0035
PCB 138                   mg/kg ds        <0,0010       <0,0023       <0,0010           <0,0021       <0,0010           <0,0035
PCB 153                   mg/kg ds        <0,0010       <0,0023       <0,0010           <0,0021       <0,0010           <0,0035
PCB 180                   mg/kg ds        <0,0010       <0,0023       <0,0010           <0,0021       <0,0010           <0,0035

BESTRIJDINGSMIDDELEN
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds         <0,0010       <0,0023
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 mg/kg ds             0,060
factor)
HCH (som, 0.7 factor)    mg/kg ds          0,0028
Heptachloorepoxide (som, mg/kg ds          0,0014
0.7 factor
Chloordaan (som, 0.7     mg/kg ds          0,0014
factor)
DDT (som, 0.7 factor)    mg/kg ds          0,020
DDD (som, 0.7 factor)    mg/kg ds          0,0058
DDE (som, 0.7 factor)    mg/kg ds          0,035
alfa-HCH                 mg/kg ds         <0,0010       <0,0023
beta-HCH                 mg/kg ds         <0,0010       <0,0023




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Grondmonster                           BG4                           OG1                             OG2
Humus (% ds)                           3,1                           3,3                             1,8
Lutum (% ds)                           27                            24                              31
Datum van toetsing                     12-7-2017                     12-7-2017                       12-7-2017
Monster getoetst als                   partij                        partij                          partij
Bodemklasse monster                    Klasse wonen                  Altijd toepasbaar               Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
gamma-HCH                   mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
delta-HCH                   mg/kg ds     <0,0010       <0,0023 (6)
Isodrin                     mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
Telodrin                    mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
Heptachloor                 mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
Heptachloorepoxide          mg/kg ds                   <0,0045
Aldrin                      mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
Dieldrin                    mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
Endrin                      mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
DDE (som)                   mg/kg ds                    0,11
2,4-DDE (ortho, para-       mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)    mg/kg ds       0,034        0,110
DDD (som)                   mg/kg ds                    0,019
2,4-DDD (ortho, para-       mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)    mg/kg ds       0,0051       0,0165
DDT (som)                   mg/kg ds                    0,064
2,4-DDT (ortho, para-DDT)   mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
4,4-DDT (para, para-DDT)    mg/kg ds      0,019         0,061
alfa-Endosulfan             mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
Chloordaan (cis + trans)    mg/kg ds                   <0,0045
cis-Chloordaan              mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
trans-Chloordaan            mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
Drins                       mg/kg ds      0,0021       <0,0068
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Som 21                      mg/kg ds                    0,23 (2)
Organochloorhoud.
bestrijdingsm

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3                    7 (6)           <3                 6 (6)        <3                 11 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  43                  139              <35               <74           <35               <123
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3                    7 (6)           <3                 6 (6)        <3                 11 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds   9                   29 (6)           <4                 8 (6)        <4                 14 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds   8                   26 (6)           <5                11 (6)        <5                 18 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds   8                   26 (6)           <5                11 (6)        <5                 18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds   8                   26 (6)           <5                11 (6)        <5                 18 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5                   11 (6)           <5                11 (6)        <5                 18 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5                   11 (6)           <5                11 (6)        <5                 18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide      mg/kg ds     <0,0010       <0,0023
Droge stof                  %            89,0          89,0 (6)         79,1              79,1 (6)      84,9               84,9 (6)
Lutum                       %            27                             24                              31
Organische stof (humus)     %             3,1                            3,3                             1,8




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                           OG3
Humus (% ds)                           1,0
Lutum (% ds)                           1,0
Datum van toetsing                     12-7-2017
Monster getoetst als                   partij
Bodemklasse monster                    Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
Zintuiglijke bijmengingen              zwak grindhoudend, zwak
                                       plantenhoudend
Grondsoort                             Zand
                                         Meetw       GSSD

METALEN
IJzer [Fe]                  % ds          <5,0                3,5 (6)
Kobalt [Co]                 mg/kg ds       3,4               12,0
Nikkel [Ni]                 mg/kg ds       7,9               23,0
Koper [Cu]                  mg/kg ds      <5,0               <7,2
Zink [Zn]                   mg/kg ds     <20                <33
Molybdeen [Mo]              mg/kg ds      <1,5               <1,1
Cadmium [Cd]                mg/kg ds      <0,20              <0,24
Barium [Ba]                 mg/kg ds     <20                <54 (6)
Kwik [Hg]                   mg/kg ds      <0,05              <0,05
Lood [Pb]                   mg/kg ds     <10                <11

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)    mg/kg ds       0,35
(0.7 facto
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,050             <0,035
Anthraceen                  mg/kg ds      <0,050             <0,035
Fenanthreen                 mg/kg ds      <0,050             <0,035
Fluorantheen                mg/kg ds      <0,050             <0,035
Chryseen                    mg/kg ds      <0,050             <0,035
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds      <0,050             <0,035
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds      <0,050             <0,035
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds      <0,050             <0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds      <0,050             <0,035
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds      <0,050             <0,035
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                         <0,35

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)               mg/kg ds                           <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds         0,0049
PCB 28                    mg/kg ds        <0,0010            <0,0035
PCB 52                    mg/kg ds        <0,0010            <0,0035
PCB 101                   mg/kg ds        <0,0010            <0,0035
PCB 118                   mg/kg ds        <0,0010            <0,0035
PCB 138                   mg/kg ds        <0,0010            <0,0035
PCB 153                   mg/kg ds        <0,0010            <0,0035
PCB 180                   mg/kg ds        <0,0010            <0,0035

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3                         11 (6)
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35                       <123
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3                         11 (6)
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4                         14 (6)
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5                         18 (6)
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5                         18 (6)
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5                         18 (6)
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5                         18 (6)
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5                         18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide      mg/kg ds
Droge stof                  %             82,1               82,1 (6)
Lutum                       %              1,0
Organische stof (humus)     %              1,0



Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>-------   : Geen toetsnorm aanwezig
<         : kleiner dan de detectielimiet
8,88      : <= Achtergrondwaarde
8,88      : Wonen
8,88      : Industrie
8,88      : <= Interventiewaarde
8,88      : Niet Toepasbaar > IW
2         : Enkele parameters ontbreken in de som
5         : Norm I ontbreekt
6         : Heeft geen normwaarde
#         : verhoogde rapportagegrens
GSSD      : Gestandaardiseerde meetwaarde

           - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -



Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit
                                                              AW         WO         IND         I

METALEN
Cadmium [Cd]                               mg/kg ds             0,6        1,2        4,3      13
Kobalt [Co]                                mg/kg ds            15         35        190       190
Koper [Cu]                                 mg/kg ds            40         54        190       190
Kwik [Hg]                                  mg/kg ds             0,15       0,83       4,8      36
Lood [Pb]                                  mg/kg ds            50        210        530       530
Molybdeen [Mo]                             mg/kg ds             1,5       88        190       190
Nikkel [Ni]                                mg/kg ds            35         39        100       100
Zink [Zn]                                  mg/kg ds           140        200        720       720

PAK
PAK 10 VROM                                mg/kg ds             1,5        6,8       40        40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                  mg/kg ds                           0,02       0,04       0,5       1

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin                                     mg/kg ds                                             0,32
Chloordaan (cis + trans)                   mg/kg ds             0,002      0,002      0,1       4
DDD (som)                                  mg/kg ds             0,02       0,84      34        34
DDE (som)                                  mg/kg ds             0,1        0,13       1,3       2,3
DDT (som)                                  mg/kg ds             0,2        0,2        1         1,7
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)             mg/kg ds             0,015      0,04       0,14      4
Heptachloor                                mg/kg ds             0,0007     0,0007     0,1       4
Heptachloorepoxide                         mg/kg ds             0,002      0,002      0,1       4
alfa-Endosulfan                            mg/kg ds             0,0009     0,0009     0,1       4
alfa-HCH                                   mg/kg ds             0,001      0,001      0,5      17
beta-HCH                                   mg/kg ds             0,002      0,002      0,5       1,6
gamma-HCH                                  mg/kg ds             0,003      0,04       0,5       1,2
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm     mg/kg ds             0,4

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40         mg/kg ds                      190        190        500      5000




Projectcode: 77357.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                       Bijlage 6



                                      Tekenvel kritische functies




Projectnaam   Rijksweg Zuid 29 Elst
kenmerk       R01-77357-11-RSC
Datum         13 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Uitbesteden Veldwerkzaamheden VWB Bodem B.V.
De uitvoering van het onderzoek ter plaatse van de locatie is uitgevoerd door een geregistreerd
veldwerker van VWB Bodem B.V. (certificaatnummer EC-SIK-20264). Hieronder verklaart deze
hierbij dat de werkzaamheden onafhankelijk zijn uitgevoerd ten opzichte van de
opdrachtgever/eigenaar van de locatie conform de eisen van de Beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de bijbehorende protocollen.


 Medewerker                      BRL    BRL      BRL         BRL        Datum & paraaf
                                 2001   2002     2003        2018
 Bart van den Broek                       x                             4-7-2017




Projectnummer   77357.11
Projectnaam     Rijksweg Zuid Elst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                              bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas


Bijlage 2 Advies van Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland M idden




Bijlagen bij toelichting (ontwerp)                                        93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                e
                           ^        "                              Gelderland-Midden



                                               G e m e e n i a Ovef!*«*tuwa)atjm                                :05-o9-2ois
                                                                                          0   n   ;
                                                   ,        A A t-    ij     omo                      kenmerk   : 180905-0022
College van Burgemeester en Weth oui
                                         riRgak.            1 1 our          zuia
van de gemeente Overbetuwe                                                                Contactpersoon        : Meine Jacobi
Postbus 11                                                                                Dodrkiesnummer        : 088-3555045
6660 AA Eist                                  Q0gCānď         I                           E-rrail adres         : MeineJacobi@vggm.nl
                                              Zaak:       ĴOÒļ

                                              «deling:
                                                                                O v b jaŕ/nee ļ
                                              TBR/ U- fcoi

Onderwerp:       Advies concept bestemmingsplan sportcomplex De Pas, Eist


Geacht college,


Op 10 augustus jl. ontving ik uw mail waarin u ons om advies vraagt over het concept bestemmingsplan sportcomplex
De Pas in Eist.


Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke
ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Advies
Het plan maakt een uitbreiding van het 'S portcomplex de Pas' in Eist mogelijk, waardoor het aantal aanwezige personen
toeneemt met name gedurende de dalmomenten.


Fysieke    veiligheid
In de omgeving van het plangebied liggen als risicobronnen aardgastransportleidingen, Betuweroute, spoorlijn Arnhem -
Nijmegen, toekomstige A15 en het emplacement aan de Betuweroute (CUP). Er kunnen daarbij de incidentscenario's als
explosie, planbrand, fakkelbrand en toxische wolk optreden. De kans daarop is klein.

Het plangebied ligt binnen de effectafstanden van de relevante scenario's fakkelbrand en toxische wolk. Door de
uitbreiding is sprake van een toename van het aantal aanwezigen.
Het ligt in de verwachting dat de aanwezige personen mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd, zich zelf in veiligheid
kunnen brengen. Bij beide relevante scenario's is het binnen de aanwezige gebouwen schuilen waarschijnlijk het te
adviseren handelingsperspectief.


In het kader van de verantwoording groepsrisico's zie ik geen aanleiding om aanvullend te adviseren over de
rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Er kan worden volstaan met een standaard verantwoording groepsrisico.

Afsluitend
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.


                  7
Met vrienäéTljke groet,




Directie
Direc




                  De zorg voor 16 gemeenten    in de regio Gelderland-Midden:       Brandweer,         GGD, RAV en GHOR.

                                                         Postadres:                                               T: 0 8 0 0 8 4 4 6 0 0 0
                                                         Postbus 5 3 6 4                                           I:   www.vggm.nl
                                                         6 8 0 2 EJ Arnhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                              bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas


Bijlage 3 Carola risicoberekening




Bijlagen bij toelichting (ontwerp)                                        95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>  Carola risicoberekening
‘Sportcomplex De Pas, Elst’
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omgevingsdienst
                                                                                             Regio Arnhem




          Colofon:

          Rapportnummer: ODRA003
          Plaats en datum: Arnhem, 2 oktober 2018
          Versie: 01

          Opdrachtgever
          Gemeente Overbetuwe
          Postbus 11
          6660 AA Elst

          Contactpersoon opdrachtgever
          Naam: Toine van der Wielen
          Tel:    14 0481
          E-mail: t.vanderwielen@overbetuwe.nl


          Uitgevoerd door
          Omgevingsdienst Regio Arnhem
          Postbus 3066
          6802 DB Arnhem


          Auteur
          Naam: Marcel Scherrenburg
          Tel:    026 - 3771675
          E-mail; marcel.scherrenburg@odra.nl




Goedgekeurd door:                                     Autorisatie:
M.L.C Scherrenburg                                    C J . Fledderus
Adviseur Externe Veiligheid                           Afdelingshoofd Advies


Datum:                 ^                              Datum: O Z . [ O -                     l ( f


Paraaf:                                               Pa r a a ^ i ' ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ ^ / ^




Carola risicoberekening "Sportcomplex De Pas, Elst'                                                            2

2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>        Inhoudsopgave

        1. Inleiding ............................................................................................................ 4

        2. BEVB.................................................................................................................. 5


        3. Invoergegevens ................................................................................................ 6
        3.1 Interessegebied .................................................................................................. 6
        3.2 Relevante leidingen ............................................................................................. 6
        3.3 Bevolkingsinvoer ................................................................................................ 6


        4. Resultaten ......................................................................................................... 8
        4.1 Plaatsgebonden risico .......................................................................................... 8
        4.2 Groepsrisico ...................................................................................................... 10

        5. Conclusie ......................................................................................................... 12




Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                                                              3
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>1       Inleiding

        Ten behoeve van het vitaal maken van ‘Sportcomplex De Pas’ stelt de gemeente
        Overbetuwe een bestemmingsplan op. Het plan betreft het verplaatsen van een bestaand
        voetbalveld en de noordkant van het terrein wordt openbaar toegankelijk gemaakt voor
        sport en recreatie. Daarnaast wordt de bestaande vijver geschikt gemaakt voor hengelsport
        en een aantal andere functies. Verder wordt er op het terrein een parcours ingericht voor
        hardlopen (bootcamp) en is het de ambitie dat het sportcomplex ook gebruikt gaat worden
        door de basisscholen uit Elst. Het plan ligt binnen het invloedsgebied van een drietal (A/
        505, A/507 en A/663) hogedruk aardgastransportleidingen.


        Voor de ruimtelijke procedure is inzicht nodig in het plaatsgebonden risico en het
        groepsrisico dat optreedt als gevolg van het transport van aardgas via deze buisleidingen.
        De gemeente Overbetuwe heeft Omgevingsdienst Regio Arnhem gevraagd om een
        risicoberekening uit te voeren voor deze leidingen. Het plan en de ligging van de
        buisleidingen zijn weergegeven in figuur 1.1.




        Figuur 1.1        Plangebied ‘Sportcomplex De Pas’ te Elst.


        Legenda:
        *        = hoge druk aardgasleiding
                 = ligging plangebied




Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                                  4
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>2       BEVB
        Het externe veiligheidbeleid voor hogedruk aardgasleidingen is omschreven in het besluit
        externe veiligheid buisleiding (Bevb). In het Bevb wordt gebruik gemaakt van de begrippen
        plaatsgebonden risico en groepsrisico. Tevens geldt een belemmeringenstrook van 4 of 5
        meter aan weerszijde van de leiding die vrij moet blijven van bebouwing.

        Plaatsgebonden risico en groepsrisico
        Het externe veiligheidsbeleid bestaat uit twee onderdelen: het plaatsgebonden risico en het
        groepsrisico. Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandeisen tussen
        risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat die aangeeft hoe
        groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een bepaalde groep
        slachtoffers. Hoe hoger het groepsrisico, hoe groter deze kans.

        Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van contouren rond een
        risicobron. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek: de Fn/curve. Deze curve
        geeft aan hoe groot de kans is op een ongeval met een bepaald aantal slachtoffers. De
        plaatsgebonden risicocontouren en de Fn/curve zijn weergegeven in figuur 2.1 en 2.2.




        Figuur 2.1 plaatsgebonden risicocontouren             Figuur 2.2 Fn/curve

        Binnen de plaatsgebonden risicocontouren bestaat een bepaald risico te overlijden als
        gevolg van een calamiteit. Binnen de PR 10/6 contour gelden harde bouwrestricties.

        Het groepsrisico wordt niet alleen bepaald door de parameters van de risicobron, maar ook
        door het aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied daarvan. Bij veel ruimtelijke
        besluiten moet de hoogte van dit groepsrisico verantwoord worden. Wanneer het
        groepsrisico of de toename daarvan kleiner is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde, kan
        volstaan worden met een beperkte verantwoording.




Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                               5
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>3       Invoergegevens
        De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met Carola versie
        1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. Carola is in opdracht van
        de Nederlandse overheid ontwikkeld, specifiek voor de bepaling van het plaatsgebonden
        risico en het groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. In dit
        hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd.


3.1     Interessegebied

        Ten behoeve van de risicoberekening dient het interessegebied voor de berekening te
        worden aangegeven. Op basis van het interessegebied levert de buisleiding/exploitant de
        juiste buisleidinggegevens aan. In figuur 3.1 is het voor dit project ingevoerde
        interessegebied opgenomen.




        Figuur 3.1        Interessegebied t.b.v. de Carola/berekening


3.2     Relevante leidingen


        Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende
        aardgastransportleidingen meegenomen.

        Tabel 3.1         Leidinggegevens hogedruk aardgasleidingen
          Eigenaar                         Leidingnaam   Diameter       Druk    Datum aanleveren
                                                         [mm]           [bar]   gegevens
          N.V. Nederlandse Gasunie         A/505         914.40         66.20   28/09/2018
          N.V. Nederlandse Gasunie         A/507         1066.80        66.20   28/09/2018
          N.V. Nederlandse Gasunie         A/663         1219.00        79.90   28/09/2018


        Voor de opgenomen leidingen in de bovenstaande tabel, zijn geen risico verlagende
        maatregelen verdisconteerd in bijbehorende risicoberekening.


3.3     Bevolkingsinvoer

        Voor de risicoberekening is de bevolking binnen het invloedsgebied geïnventariseerd op
        basis van de BAG populatieservice. In de BAG populatieservice wordt op basis van BAG
        panden en KvK gegevens het aantal aanwezige personen bepaald bij een grid van 50 meter
        bij 50 meter. Op basis hiervan wordt inzicht verkregen in het aantal aanwezige personen.
        De dag/nacht en binnen/buiten fracties zijn gebaseerd op kengetallen zoals ingevoerd in
        Carola.


Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                               6
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>           Het plan behelst het toekomstbestendig maken van Sportcomplex De Pas. Hierdoor neemt
           het aantal aanwezige personen toe op het sportcomplex. Deze toename betreft niet de
           piekmomenten maar juist de dal momenten (weekdagen overdag). Er is namelijk gezocht
           naar een maatschappelijke invulling van het sportcomplex op de momenten dat het
           sportcomplex niet zo intensief wordt gebruikt. De verwachte toename bedraagt hierdoor
           maximaal 50 personen in de dal momenten (weekdagen overdag), ervan uitgaande dat het
           sportcomplex ook gebruikt gaat worden door basisscholen.



           Tabel 3.2        Aanwezigheidsgegevens

           Soort bevolking        Personen                 Dag/nacht          Buitenfractie


           Sportcomplex De        500 pers.                80% / 20%2         100% / 100%
           Pas1




1
    In de nieuwe situatie zijn er 50 personen toegevoegd in de dagsituatie.
2
    Afkomstig uit PGS 1 deel 6

Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                                7
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>4        Resultaten

4.1     Plaatsgebonden risico

        In de figuren 4.1 en 4.2 zijn de resultaten van de Carola/berekening voor het
        plaatsgebonden risico opgenomen.




        Figuur 4.1        Plaatsgebonden risicocontour 10/7 (groen) en 10/8 (blauw) voor hogedruk
                          aardgasleiding A/505.




        Figuur 4.2        Plaatsgebonden risicocontour 10/7 (groen) en 10/8 (blauw) voor hogedruk
                          aardgasleiding A/507.




        Figuur 4.3        Plaatsgebonden risicocontour 10/8 (blauw) voor hogedruk
                 aardgasleiding A/663.

Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                                 8
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>        Uit de berekening met Carola blijkt dat de hogedruk aardgastransportleidingen geen
        plaatsgebonden risicocontour 10/6 hebben. In de figuren zijn de plaatsgebonden
        risicocontour 10/7 en 10/8 opgenomen. Voor deze contouren kent het Besluit externe
        veiligheid buisleidingen geen juridische eisen.




Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                          9
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>4.2     Groepsrisico


        Voor de aardgastransportleidingen zijn er twee bevolkingsscenario’s doorgerekend,
        namelijk:
        /  Scenario Sportcomplex De Pas (bestaand);
        /    Scenario Sportcomplex De Pas met nieuwe ontwikkelingen (toekomst).


        In de figuren 4.4 t/m 4.9 zijn de resultaten van het groepsrisico van deze beide scenario’s
        weergegeven.




        Figuur 4.4        Groepsrisico voor hogedruk aardgasleiding A/505 in de bestaande situatie
                          (overschrijdingsfactor <0,026)




        Figuur 4.5        Groepsrisico voor hogedruk aardgasleiding A/505 in de nieuwe situatie
                          (overschrijdingsfactor <0,026)




        Figuur 4.6        Groepsrisico voor hogedruk aardgasleiding A/507 in de bestaande situatie
                          (overschrijdingsfactor <0,026)




        Figuur 4.7        Groepsrisico voor hogedruk aardgasleiding A/507 in de nieuwe situatie
                          (overschrijdingsfactor <0,026




Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                                  10
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>        Figuur 4.8        Groepsrisico voor hogedruk aardgasleiding A/663 in de bestaande situatie
                          (overschrijdingsfactor <0,00007)




        Figuur 4.9        Groepsrisico voor hogedruk aardgasleiding A/663 in de nieuwe situatie
                          (overschrijdingsfactor <0,00007)


        Uit voorgaande figuren blijkt dat de hoogte van het groepsrisico beneden de 0,1 maal de
        orientatiewaarde bedraagt. Dit geldt voor de aardgastransportleiding A/505, A/507 en A/
        663. Tevens neemt de hoogte van het groepsrisico niet toe door de ontwikkeling van het
        plan.

        Omdat binnen het invloedsgebied van deze buisleidingen een ruimtelijk besluit genomen
        wordt, is verantwoording van het groepsrisico conform Bevb verplicht. Omdat het
        groepsrisico onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde ligt (een verwaarloosbaar groepsrisico),
        komen hierdoor enkele onderdelen van de groepsrisicoverantwoording te vervallen.
        Onderdelen die niet beschouwd hoeven te worden zijn: bronmaatregelen, alternatieve
        ruimtelijke varianten en toekomstige veiligheidsmaatregelen.




Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                                  11
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>5       Conclusie

        De gemeente Overbetuwe is voornemens middels een bestemmingsplanwijziging een
        aantal ontwikkelingen mogelijk te maken op ‘Sportcomplex De Pas’ te Elst. Het plangebied
        ligt gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van een drietal hogedruk
        aardgastransportleidingen van de Gasunie.


        De hogedruk aardgastransportleidingen hebben geen PR 10/6 contour. Het plaatsgebonden
        risico levert dan ook geen knelpunt op voor het plan.

        De hoogte van het groepsrisico van aardgastransportleiding A/505, A/507 en A/663 bevindt
        zich onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Tevens neemt de hoogte van het groepsrisico
        niet toe door de ontwikkeling van het plan.

        Omdat binnen het inlvoedsgebied van deze aardgastransportleidingen een ruimtelijk besluit
        genomen wordt, dient de gemeente invulling te geven aan de verantwoordingsplicht van
        het groepsrisico. Voor deze leidingen kan worden volstaan met invulling van de ‘beperkte’
        verantwoordingsplicht, dit omdat de hoogte van het groepsrisico lager is dan 0,1 maal de
        oriëntatiewaarde.




Carola risicoberekening ‘Sportcomplex De Pas, Elst’                                             12
2 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                 bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas


Bijlage 4 Quickscan flora en fauna




108                                                     Bijlagen bij toelichting (ontwerp)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                      QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




Sportcomplex De Pas
       Elst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>COLOFON
OPDRACHT


Quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming
voor het sportcomplex De Pas te Elst



OPDRACHTGEVER                                                    OPDRACHTNEMER
Gemeente Overbetuwe                                              LOO PLAN, voor bos, natuur en landschap
Postbus 11                                                       Diepesteeg 4
6660 AA Elst                                                     6994 CD De Steeg
                                                                 tel.: 026 – 351 41 74
                                                                 info@looplan.nl
                                                                 www.looplan.nl


Uw kenmerk          : 18iko00022                                 Ons kenmerk            : 2018-100355-792
                                                                 Datum                  : 25 oktober 2018

Contactpersoon      : de heer A.H. van der Wielen                Contactpersoon         : Marko Sinke
                                                                 Medewerking van        : Jelle Aalders
                                                                 Vormgeving             : Marianne Mooij




© Loo Plan B.V. Dit rapport is vervaardigd op verzoek van en hiermee eigendom van de Gemeente Overbetuwe.
Loo Plan is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade voortvloeiende uit toepassingen
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Loo Plan.
De opdrachtgever vrijwaart Loo Plan voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


       BEVINDINGEN

1      INLEIDING                                         2
1.1    SCOPE                                             3
1.2    KWALITEITSBORGING                                 5

2      WERKWIJZE                                         6
2.1    LITERATUURSTUDIE (SOORTWAARNEMINGEN EN BIOTOOP)   6
2.2    GEBIEDSBESCHERMING                                6
2.3    SOORTBESCHERMING                                  7

3      RESULTATEN                                        8
3.1    HUIDIGE SITUATIE EN BIOTOOP                       8
3.2    GEBIEDSBESCHERMING                                8
3.4    SOORTBESCHERMING                                  9

4      EFFECTBEOORDELING EN CONCLUSIE                    11
4.1    GEBIEDSBESCHERMING                                11
4.2    SOORTBESCHERMING                                  11

       ACHTERGRONDINFORMATIE




BIJLAGEN

1.     WETTELIJK KADER ALGEMEEN

2.     TOETSINGSCRITERIA QUICKSCAN

3.     FOTO’S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                               QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




                               Bevindingen
                               Tabel 1 Beknopte conclusie.

Onderdeel            Conclusie                                       Vervolgactie
Gebiedsbescherming   De voorgenomen werkzaamheden hebben geen        Geen.
                     invloed op gebiedsbescherming omdat de
                     beschermde gebieden (Natura 2000 Rijntakken
                     en Gelders natuurnetwerk) op ruime afstand
                     liggen en de ingreep een beperkte uitstraling
                     heeft, waarbij de beschermde natuurwaarden
                     geen nadelige effecten ondervinden.


Beschermde soorten   Het gebied is een potentiële rust- of           Nader onderzoek naar de functie van het
                     foerageerlocatie van de beschermde steenuil.    gebied voor de steenuil.


Voorwaarden          Afhankelijk van het tijdstip waarop de          Geen verstorende werkzaamheden uitvoeren
                     werkzaamheden worden uitgevoerd, dient          tijdens het broedseizoen (indicatief van begin
                     rekening gehouden te worden met broedende       maart tot half augustus).
                     vogels.                                         of
                                                                     Nestplaatsen vóór broedseizoen ongeschikt
                                                                     maken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                           2




1        Inleiding
De gemeente Overbetuwe is voornemens Sportcomplex De Pas in Elst
uit te breiden (zie figuur 1). Op dit moment is het onderzoeksgebied in
gebruik als weiland met (fruit)bomen en struiken.


Veel werkzaamheden zijn vergunningplichtig. Een van de aspecten
waarop getoetst moet worden is de soortbescherming (bijlage 1).
Deze toetsing moet inzicht geven op de vraag of de geplande werkzaam-
heden uitvoerbaar zijn in het licht van deze wetgeving, en heeft de vorm
van een quickscan. De aard van de werkzaamheden (en kennis hiervan)
is hierbij essentieel.

Mogelijke effecten die op kunnen treden zijn:

    ➢ Verstoring door aanwezigheid van mensen en (groot) materieel.
    ➢ Verstoring door geluid, licht en trillingen.
    ➢ Tijdelijk ongeschikt worden van leefgebied (door aanleg werk-
      stroken, materiaalopslag e.d.).
    ➢ Doden of verwonden van individuen van een populatie.
    ➢ Verdwijnen van nestgelegenheid.
    ➢ Verlies van leefgebied (verblijfplaatsen, foerageergebied en
      essentiële verbindingszones) door verandering van grondgebruik.


In de nu voorliggende rapportage zijn de resultaten van de uitgevoerde
quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming opgenomen.
Op basis van een bureaustudie en een veldbezoek door een ecoloog is
de (kans op) aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten
onderzocht. Aan de hand van de resultaten van de quickscan wordt
getoetst welke effecten de geplande werkzaamheden op de beschermde
soorten kunnen hebben.

Wanneer er geen beschermde soorten aanwezig zijn (of verwacht
worden), kan het project zonder aanvullende maatregelen doorgang
vinden. Als het op basis van de quickscan aannemelijk is dat er
beschermde soorten aanwezig kunnen zijn én dat de voorgenomen
werkzaamheden deze zouden kunnen beïnvloeden, zijn er
vervolgstappen nodig.

In Tabel 1 is de conclusie beknopt weergegeven. Achtergronden en
details zijn opgenomen in de bijlagen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                     3




1.1     Scope
De quickscan Wet natuurbescherming moet antwoord geven op de
onderstaande vragen.

   ➢ Wat is de kans op aanwezigheid van beschermde flora en fauna?
   ➢ Welke vervolgstappen (nader onderzoek) dienen genomen te
     worden om de aanwezigheid van de beschermde flora en fauna
     vast te stellen?
   ➢ Welke effecten heeft het initiatief op de (potentieel) aanwezige
     beschermde flora en fauna?
   ➢ Is een ontheffing op het soortbeschermingsdeel vanuit de Wet
     natuurbescherming noodzakelijk, of kunnen negatieve effecten
     ondervangen worden door het werken met goedgekeurde
     gedragscodes?
   ➢ Zijn er negatieve effecten in het kader van gebiedsbescherming
     (Natuurnetwerk Nederland (NNN)), Natura 2000-gebieden) te
     verwachten bij dit initiatief?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                   QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                                           4




                                              Opdrachtgever              Gemeente Overbetuwe
                                              Onderzoekslocatie          Sportcomplex De Pas
                                              Plaats                     Elst
                                              Voorgenomen activiteit     Uitbreiden sportcomplex
                                              Bijzonderheden             -




Figuur 1 Ligging projectgebied ten opzichte van het Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone en Natura 2000-gebied.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                              QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                        5




                              1.2           Kwaliteitsborging
                              Loo Plan is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Quickscans worden
                              uitgevoerd door ecologen en getoetst door een ervaren ecoloog. Een
                              quickscan is niet aan een bepaald seizoen gebonden en kan gedurende
                              het gehele jaar plaatsvinden. Door te letten op habitatkenmerken en
                              abiotische condities kan, ook voor soorten die op dat moment niet
                              aanwezig zijn doordat zij bijvoorbeeld nachtactief zijn of zich in hun
                              winterhabitat bevinden, worden vastgesteld of het plangebied een
                              potentiële functie heeft. Voor een quickscan geldt geen vaste werkwijze;
                              bij het onderzoek wordt, waar mogelijk, aangesloten op de geldende
                              protocollen en Kennisdocumenten.

                              De bij het onderzoek betrokken personen (Tabel 2) zijn door opleiding,
                              werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de door hen verrichte
                              werkzaamheden.
                              Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitshandboek van Loo Plan.
                              Het kwaliteitsmanagementsysteem van Loo Plan is ISO 9001:2015
                              gecertificeerd.


                              Tabel 2 Bij onderzoek betrokken personen.

Datum quickscan                18 oktober 2018
Ecoloog                        J. Aalders
Opleiding                      Bos- en natuurbeheer Hogeschool Van Hall Larenstein
                               Specialisatie ecologie
Functie                        Junior medewerker ecologie
                               Specifieke kennis op gebied van vogels, vlinders en zoogdieren
Interne collegiale toetsing    25 oktober 2018
rapportage                     Drs. B. Wouters, projectleider ecologie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                           6




2        Werkwijze
2.1      Literatuurstudie
         (soortwaarnemingen en biotoop)
De mogelijkheden voor beschermde soorten lopen per locatie en per
aanwezig biotoop sterk uiteen. Specifieke kennis van de beschermde
soorten en hun habitateisen is daarom essentieel. Tijdens een quickscan
wordt de geschiktheid van een plangebied zowel vanuit de biotoop als
vanuit de beschermde soort beoordeeld op basis van beschikbare
literatuur en kaartmateriaal.
De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) wordt geraadpleegd om
een beeld te krijgen van de mogelijke aanwezigheid van beschermde
soorten in de directe omgeving van het plangebied (lit. 1).



2.2      Gebiedsbescherming
De bescherming van Natura 2000-gebieden valt onder de Wet natuur-
bescherming. Met betrekking tot de Natura 2000-gebieden zijn de
wettelijke verplichtingen om te voldoen aan de instandhoudings-
doelstellingen voor habitats en soorten beschreven in de Natura 2000-
beheerplannen.
Via de Nota Ruimte is het toetsingskader voor het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
geregeld.

De ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van de Natura 2000-
gebieden en het Natuurnetwerk Nederland is in figuur 1 weergegeven.
Er wordt een inschatting gemaakt of de voorgenomen ingreep mogelijk
een negatieve effect kan hebben op de beschermde natuurwaarden.
Voor deze bepaling wordt de effectenindicator geraadpleegd (lit. 2).

In of nabij de Natura 2000-gebieden wordt gekeken of er mogelijk
effecten te verwachten zijn en dus de noodzaak voor een ‘voortoets’
bestaat.

Voor de gronden in of nabij het Gelders natuurnetwerk wordt
beoordeeld of de voorgenomen werkzaamheden invloed hebben op de
wezenlijke waarden en kenmerken.
Voor plannen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland
dient het ‘nee, tenzij …’-toetsingskader doorlopen te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                           7




2.3      Soortbescherming
Omgang met artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de verbodsbepalingen van de
Wet natuurbescherming wordt tijdens een quickscan inzichtelijk
gemaakt. Het gaat hierbij om:

   1. Soorten van de Vogelrichtlijn. Artikel 3.1.
   2. Soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn.
      Artikel 3.5.
   3. Overige beschermde soorten. Artikel 3.10

Op basis van één veldbezoek door een ecoloog wordt de (kans op)
aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten onderzocht. Dit gebeurt
aan de hand van de terreingesteldheid, een brede ecologische kennis en
bekende literatuurgegevens. In bijlage 2 zijn de belangrijkste
toetsingscriteria opgenomen waarop de geschiktheid van het terrein
wordt beoordeeld.
Gebouwen worden aan de buitenzijde en indien nodig van binnen
beoordeeld op hun geschiktheid.

In het veld wordt ook gekeken naar de samenhang van het project met
de omgeving. Zo wordt bepaald of de betreffende locatie onderdeel van
een groter (landschappelijk) geheel is, of dat het geïsoleerd ligt,
bijvoorbeeld een klein bosje in een intensief agrarische omgeving.
Dit kan van betekenis zijn voor de waardetoekenning van het
onderzoeksgebied voor eventueel aanwezige beschermde soorten.
Binnen de opdracht wordt niet onderzocht of er andere initiatieven in
de omgeving spelen en wordt niet getoetst op cumulatie van effecten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                                        8




                                3           Resultaten
                                3.1         Huidige situatie en biotoop
                                Het onderzoeksgebied bestaat uit een weiland met (fruit)bomen en
                                daaromheen ligt een haag, zie Tabel 3 en fotobijlage 3. Ten noorden van
                                het gebied ligt het dorp Elst, ten oosten ligt het sportcomplex De Pas
                                dat bestaat uit meerdere sportvelden, ten westen agrarisch gebied en
                                ten zuiden ligt het scoutingcomplex van Elst met daarbij een grote vijver.


                                Tabel 3 Huidige situatie.

Algemeen                         Weiland met enkele (fruit)bomen en struiken
Voorgenomen activiteit           Uitbreiding sportcomplex De Pas
Omgeving                         Agrarisch gebied
Bijzonderheden                   -


                                De projectlocatie bestaat uit een weiland met kort gras waarop
                                (fruit)bomen staan. Rondom het weiland staan hagen van struiken en
                                bomen. Het weiland wordt begraasd door schapen.


                                Tabel 4 Aanwezige biotopen.

Biotoop                          Aanwezig       Detail                                                       Foto
Gebouwen                         Nee            -                                                               -
Water                            Nee            -
Beplanting houtachtig            Ja             (Fruit)bomen, hagen en struiken                              1 t/m 6
Tuin/erf                         Nee            -
Agrarisch gebied                 Ja             Grasland dat begraasd wordt door schapen                     1 t/m 6




                                3.2         Gebiedsbescherming
                                Het projectgebied ligt op grote afstand (Tabel 5) van zowel Natura
                                2000-gebied Rijntakken als van gebieden aangewezen binnen het Gelders
                                natuurnetwerk.


                                Tabel 5 Afstand projectgebied tot beschermde gebieden.

Beschermde gebieden              Afstand            Effect       Vervolg
Natura 2000-gebied Rijntakken    3.8 km             Geen         Geen oriënterend onderzoek.
Gelders natuurnetwerk            2 km               Geen         Geen toetsing aan het betreffende regime.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                     QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                        9




                     3.4      Soortbescherming
                     De resultaten geven een overzicht van de aangetroffen soorten en de
                     mogelijk aanwezige soorten in het gebied. De gegevens zijn zowel
                     gebaseerd op literatuur als waarnemingen tijdens het veldbezoek.
                     Soms is ook informatie verkregen van de initiatiefnemer of derden.

                     Hieronder wordt per soortgroep enkel gekeken naar soorten die strikt
                     beschermd zijn en niet naar de soorten waarvoor een provinciale
                     vrijstelling geldt.
                     Als een biotoop niet geschikt is, wordt hieronder geen toelichting
                     gegeven. Gedacht kan worden aan: geen water aanwezig in plangebied,
                     dan is het evident dat de biotoop ook ongeschikt is voor vissen.
                     Vanwege de strikte bescherming van alle soorten vleermuizen, en het
                     verschil in handelen tussen nesten en jaarrond beschermde nesten van
                     vogels, zijn deze groepen apart onderscheiden.

VOGELS ALGEMEEN      Alle inheemse broedvogels zijn gedurende de periode dat ze aan het
                     nest zijn gebonden beschermd. Vogels kunnen in het projectgebied
                     broeden. Plaatsen die gebruikt kunnen worden als nestplaats zijn
                     (fruit)bomen, struiken en hagen. Tijdens het veldbezoek zijn er
                     foeragerende merels, koperwieken, kramsvogels, mezen en vinken
                     waargenomen. Nesten van vogels zijn niet aangetroffen.


VOGELS (JAARROND     In landelijk gebied kunnen jaarrond beschermde soorten voorkomen.
BESCHERMDE NESTEN)   Tijdens het veldbezoek is een potentiële foerageerlocatie voor een
                     steenuil aangetroffen. Uit de NDFF (lit. 1) zijn waarnemingen bekend van
                     roepende steenuilen uit het projectgebied en zijn er veel waarnemingen
                     uit de directe omgeving. De steenuil leeft op erven van woningen en
                     boerderijen in het agrarische cultuurlandschap en dorpsranden, en heeft
                     een territorium tussen de 5 en 30 hectare. Het ideale leefgebied van een
                     steenuil voorziet het hele jaar in voldoende voedsel, in een geschikte
                     nestlocatie en in veiligheid.

                     Het ideale gebied van de steenuil bestaat uit:
                        • een open tot halfopen landschap met afwisseling van korte en
                             verruigde vegetatie;
                        • erven met bebouwing, beplanting, tuinen, boomgaarden en
                             weilandjes met vee;
                        • voldoende nestplaatsen;
                        • een gevarieerd aanbod van prooien zoals muizen, regenwormen
                             en insecten;
                        • voldoende zit- en uitkijkposten om te foerageren en om te
                             rusten;
                        • geen verstoring en versnippering door grote wegen;
                        • geen gebruik van insecticiden of andere pesticiden in het
                             territorium of in de directe omgeving.

                     De projectlocatie voldoet aan minimaal 5 van de 7 punten (groen
                     voldoet, geel is niet bekend en rood voldoet niet).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                  QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                        10




                  De functionele leefomgeving van een nest- en van een rustplaats is de
                  omgeving van de plaatsen die nodig is om ze als zodanig te laten
                  functioneren. Een nest kan alleen succesvol zijn als er voldoende habitat
                  van optimale kwaliteit aanwezig is.

                  Bij uitbreiding van het sportcomplex wordt potentieel de functionele
                  leefomgeving van de steenuil aangetast omdat het begraasde weiland met
                  (fruit)bomen verdwijnt en hiervoor in de plaats komt een sportcomplex.


VLEERMUIZEN       In steden, dorpen en in landelijke gebied komen enkele algemene
                  vleermuissoorten voor, waarvan de verblijfplaats beschermd is.
                  Met name de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis komen veel voor
                  in holten van bomen.
                  De projectlocatie herbergt geen geschikte verblijfplaatsen voor
                  vleermuizen. De (fruit)bomen zijn nog te klein en er zitten geen
                  geschikte holten in de bomen. Gezien de ruime aanwezigheid van veel
                  groen en bebouwing in de omgeving, verdwijnt er geen essentieel
                  leefgebied bij de uitbreiding van het sportcomplex.


OVERIGE SOORTEN   Op basis van het veldbezoek, literatuurgegevens en habitatvoorkeuren
                  kan de aanwezigheid van andere beschermde soorten in het
                  onderzochte gebied uitgesloten worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                                QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                                       11




                                4               Effectbeoordeling en conclusie
                                4.1             Gebiedsbescherming
                                Het projectgebied ligt op ruime afstand (Tabel 6) van zowel Natura
                                2000-gebied Rijntakken als van gebieden aangewezen binnen het Gelders
                                natuurnetwerk. Mogelijke effecten van de uitbreiding van het sportpark
                                zouden kunnen zitten in verstoring door licht, geluid en trillingen of zijn
                                optisch van aard. De werkzaamheden hebben een beperkte uitstraling;
                                nadelige effecten op beschermde natuurgebieden zijn daardoor niet te
                                verwachten. Instandhoudingsdoelstellingen komen niet in gevaar.
                                Een nader onderzoek naar de mogelijke effecten is niet nodig.



                                4.2             Soortbescherming
                                De onderzochte locatie biedt broedgelegenheid voor algemeen
                                voorkomende broedvogels. Tijdens het broeden zijn alle nesten
                                beschermd. Het is dan ook zaak om het groen vóór de broedperiode
                                ongeschikt te maken (bijvoorbeeld netten of verwijderen van beplanting)
                                of geen verstorende maatregelen tijdens het broedseizoen uit te voeren.
                                Het broedseizoen loopt gemiddeld van begin maart tot half augustus.

                                Op basis van waarnemingen uit de NDFF, de geschiktheid van de locatie
                                en de omgeving en op basis van het veldbezoek kan niet worden
                                uitgesloten dat er essentieel leefgebied voor de steenuil verdwijnt als het
                                sportcomplex wordt uitgebreid. Een nader onderzoek naar de functie
                                van de projectlocatie voor de steenuil wordt geadviseerd (conform het
                                Kennisdocument steenuil).


                                Tabel 6 Beoordeling soortbescherming.

Soortgroep                                 Biotoop                   Beschermde soort           Effect op soort
                                           geschikt                  aanwezig
Vogels - algemeen                          Ja                        Mogelijk                   Nee1
Vogels - jaarrond beschermde nesten        Ja                        Mogelijk                   Mogelijk
Vleermuizen                                Nee                       Nee                        Nee
Overige soorten                            Nee                       Nee                        Nee




                                1
                                    Mits werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Deze soorten zijn
                                buiten het broedseizoen niet beschermd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING                                       12




ACHTERGRONDINFORMATIE

1.    Nationale Databank Flora en Fauna
      Geraadpleegd op 22-10-2018
2.    https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.
      aspx?selectGebied=38&selectActiviteit=Woningbouw&submit=To
      on+effecten&subj=effectenmatrix
3.    Verspreiding & trends broedgevallen spreeuw
      https://www.sovon.nl/nl/soort/15820
4.    Gegevensautoriteit Natuur (GaN) in samenwerking met het
      Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Zoogdiervereniging
      Vleermuisprotocol
5.    BIJ12, juli 2017, Kennisdocument gewone dwergvleermuis,
      Pipistrellus pipistrellus, versie 1.0
6.    BIJ12, juli 2017, Kennisdocument ruige dwergvleermuis,
      Pipistrellus nathusii, versie 1.0
7.    BIJ12, juli 2017, Kennisdocument gewone grootoorvleermuis,
      Plecotus auritus, versie 1.0
8.    BIJ12, juli 2017, Kennisdocument rosse vleermuis,
      Nyctalus noctula, versie 1.0
9.    BIJ12, juli 2017, Kennisdocument huismus,
      Passer domesticus, versie 1.0
10.   BIJ12, juli 2017, Kennisdocument gierzwaluw,
      Apus apus, versie 1.0
11.   Bij12, juli 2017, Kennisdocument steenuil
      Athene Noctua, versie 1.0
12.   Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997
      Atlas van de Nederlandse vleermuizen
      Onderzoek naar verspreiding en ecologie
      KNNV Uitgeverij
13.   Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters &
      J.C. Buys, 2016
      Atlas van de Nederlandse zoogdieren
      Natuur van Nederland 12
      KNNV Uitgeverij
14.   Dietz, C., O. von Helversen en D. Hill, april 2011
      Vleermuizen - Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika
      Tirion-Natuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




BIJLAGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




1.       Wettelijk kader algemeen
De bescherming van inheemse (van nature in Nederland voorkomende) in het wild levende planten-
en diersoorten is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1 januari 2017 in werking
getreden en vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet.

Doelstelling van de Wet natuurbescherming is de gunstige staat van instandhouding van in het wild
levende planten en dieren te waarborgen.
De wet gaat uit van het ‘nee, tenzij …’-principe. Beschermen staat voorop en ingrijpen is een
uitzondering.

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingscategorieën:
•   Soorten van de Europese Vogelrichtlijn.
•   Soorten van de Europese Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn.
•   Nationaal beschermde soorten.

Voor alle soorten in Nederland geldt de zorgplicht.
Toetsing van projecten bij ruimtelijke ingrepen vindt plaats volgens het stroomschema op de
volgende pagina.

Een vrijstelling van de ontheffingsplicht (stap 3 in het stroomschema) kan van toepassing zijn mits
gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gedragscodes zijn geldig in het kader van
bestendig beheer en onderhoud dat geen wezenlijke invloed heeft op beschermde soorten.
In het geval van ruimtelijke ingrepen kan voor matig soorten, indien de werkzaamheden niet conform
een goedgekeurde gedragscode worden uitgevoerd, een ontheffing aangevraagd worden als de
activiteit de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort niet in gevaar brengt.
De activiteit dient een in de wet gedefinieerd belang te dienen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




 Stappenplan soortenbescherming
 (uit Brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische Zaken)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




2.        Toetsingscriteria quickscan
Zowel voor beschermde planten als voor beschermde dieren zijn hieronder de belangrijkste
toetsingscriteria opgenomen waarop de geschiktheid van het terrein (biotoop) wordt beoordeeld.
De lijst is niet uitputtend; dit betekent dat de waarnemer te allen tijde kritisch blijft kijken naar de
potenties, omgeving en mogelijkheden van de locatie.


1. Groeiplaatsen van beschermde plantensoorten
     •   Voedselrijkdom
     •   Bijzonder biotoop aanwezig (bijvoorbeeld heide, vennen)
     •   Landgebruik (intensief, erf, tuin, bos)
     •   Mogelijk dat soort is aangeplant


2. Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten
     •   Nesten
     •   Soort biotoop
     •   Aanwezigheid water
     •   Voedselrijkdom biotoop
     •   Landgebruik (extensief, verwaarloosd, erf, tuin)
     •   Holten, spleten, scheuren in bomen
     •   Sporen, zowel wissels als uitwerpselen en prooiresten
     •   Specifieke indicatiesoorten (bijvoorbeeld zoetwatermossel voor bittervoorn)
     •   Verstoringsbronnen in de omgeving (licht, geluid, barrières)
     •   Geschiktheid gebouwen
         • Gebruik (leegstaand, continue in gebruik, seizoensgebonden)
         • Type dakbedekking (pangedekt, ruimte bij daktrim platte daken etc.)
         • Materiaalgebruik (isolatie, hout, metaal)
         • Bouwwijze (spouwmuur, enkelsteens, open stootvoegen)
         • Onderhoudstoestand (nieuwbouw, verwaarloosd, gerenoveerd)
         • Afwerking/toegankelijkheid (o.a. scheuren / stootvoegen / ventilatieroosters)
         • Aanwezigheid en type zonneschermen
         • Aanwezigheid en onderhoudsstaat van vogelschroot / gootdrains / dakramen /
             dakkapellen/ kielgoten / loodslabben en dergelijke

Ook andere delen van het leefgebied die onlosmakelijk met het functioneren van de nest-/verblijf-
plaats verbonden zijn:
   • Essentieel foerageergebied
   • Vliegroutes/verbindingszones
   • Landhabitat van amfibieën
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




3.         Foto’s




1 Overzichtsfoto projectgebied.




2 Overzichtsfoto van de aanwezige fruitbomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




3 Overzichtsfoto van de boomgaard.




4 Overzichtsfoto van het weiland.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING




5 Weiland met bebouwing.




6 Begraasde vegetatie door schapen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Diepesteeg 4 6994 CD De Steeg   telefoon 026 3514174   info@looplan.nl   www.looplan.nl   KvK 61001015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Dorpstraat 67
6661 EH Elst
Postbus 11
6660 AA Elst
telefoon (0481) 362 300
fax (0481) 372 482

info@overbetuwe.nl
www.overbetuwe.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>