<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   A
   A
BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:
- Voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Bosan dient de werkvloer bezemschoon en obstakelvrij te zijn.
- Alle sparingen dienen een correcte maatvoering te hebben en schoon te zijn.
- Levering, storting en afwerking van het beton t.b.v. sparingen is voor rekening van de aannemer.
- De bouwkundige constructie van het gebouw dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bijgevoegde detailtekeningen.
- Alle opgegeven krachten zijn rekenkrachten waarin een veiligheidsfactor van 3 is aangehouden volgens NEN-EN 913
  (dynamische factor 2.5 x veiligheidsfactor 1.2)
- Tenzij anders overeengekomen, dienen de sportinstallaties van Bosan rechtstreeks gemonteerd te kunnen worden aan vloer,
  wand en werkbalken. Waarbij de definitie wand, de wand is welke zichtbaar is op zaalniveau. In geval van voorzetwand zal de
  constructie uitgevuld dienen te worden tot direct achter de topplaat (max. 18mm)
- Indien er tijdens montage geen mogelijkheid is om een contramoer te plaatsen in de staalconstructie, zal de wanddikte ter
  plaatse van de bevestiging minimaal 10mm dienen te zijn (evt. plaatselijk opgelast)                                                                                                                                             Status         :  Voorlopig
- Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er afwijkingen zijn t.o.v. de hierboven vermelde aandachtspunten, zijn PLANINDELING & SPARINGSPLAN
  wij gerechtigd de extra hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.                                                                                                                              Offertenr. :      OFP21-xxxx
                                                                                                                                  Zaaltype Gymzaal, begane grond
                                                                                                                                                                                                                                  Datum          :  30-06-2021
WERKPLANNING BOSAN :
Afspraken m.b.t. het tijdstip van montage dienen uiterlijk 15 werkdagen van tevoren te worden gemaakt en voor akkoord             Elst                                                                                            Getekend :        G. Eertman
schriftelijk door Bosan te worden bevestigd.                                                                                                                                                                                      Tekeningnr.:      210630/1/01
                                                                                                                                  Sporthal Helster, Multizaal
Tijdstip eerste montage door Bosan:
                                                                                                                                                                                                                                  Schaal         :  1:100
Vóór het aanbrengen van de sportvloer en het plafond moeten de grondbussen gesteld en aangestort worden in de volgens             -                                                                                               Afmeting :        12 x 22.5 x 5 mtr
door onze tekening aangegeven sparingen.
                                                                                                                                              BOSAN
                                                                                                                                                                                                         Bouwkundige tekening :                           d.d. xx-xx-xxxx
Hulpstaal moet aan de werkbalken en in de wanden aangebracht worden verder dienen alle montagewerkzaamheden t.b.v. de
sportinstallaties te zijn uitgevoerd.                                                                                                                                                                    xxx
                                                                                                                                                                                                         Metaalstraat 21          Tel.:     (+031) 053-5723115
Tijdstip afmontage door Bosan:                                                                                                                                                                           7483 PD Haaksbergen      E-mail:   info@bosan.nl
Na het aanbrengen van de sportvloer vindt afmontage van de sportinstallaties plaats (o.a. deksels uitfrezen, netten passend        S P O R T I N S T A L L A T I E S                                     Nederland                Internet: www.bosan.nl
maken,klimrek monteren etc.)                                                                                                       Deze tekening is en blijft onvervreembaar eigendom van BOSAN b.v. en mag zonder voorafgaande toestemming,         Papierformaat:
                                                                                                                                   door aan ter hand gestelde, geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.                    A2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>