<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit uitbreiding Kuhn-
Geldrop BV in Geldrop
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       8 november 2012           -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       Luchtkwaliteit uitbreiding Kuhn-Geldrop BV
       Nuenenseweg in Geldrop


       In opdracht van               Gemeente Geldrop

       Opgesteld door                SRE Milieudienst
                                     Keizer Karel V Singel 8
                                     Postbus 435
                                     5600 AK Eindhoven
                                     040-2594688

       Auteur                        Ing, F.T. Büchel van Steenbergen

       Projectnummer                 511085

       Datum                         8 november 2012

       Status                        Definitief




       8 november 2012              -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       8 november 2012           -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       Inhoudsopgave
       1.   Inleiding.....................................................................................................................................................1
       2.   Wet en regelgeving ..................................................................................................................................2
            2.1. Fijn stof (PM2,5)..................................................................................................................................3
            2.2. Wet ruimtelijke ordening....................................................................................................................3
       3.   Invoergegevens ........................................................................................................................................5
       4.   Rekenresultaten .......................................................................................................................................7
       5.   Conclusie ..................................................................................................................................................8



       Bijlagen
       Bijlage 1        Intensiteiten
       Bijlage 2        Invoergegevens rekenmodel
       Bijlage 3        Waarneempunten
       Bijlage 4        Ligging emissiepunten
       Bijlage 5        Concentratie op toetspunten woningen en Nuenenseweg
       Bijlage 6        Contouren




       8 november 2012                                                          -5-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       8 november 2012           -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       8 november 2012           -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       1.       Inleiding
       Kuhn-Geldrop BV in Geldrop is voornemens het bedrijf uit te breiden. De uitbreiding past niet binnen het
       geldende bestemmingsplan. De gemeente Geldrop-Mierlo is voornemens het bestemmingsplan hiervoor
       te herzien.

       De inrichting is gelegen op industrieterrein Spaarpot ten noorden van de kern Geldrop in de gemeente
       Geldrop-Mierlo, aan de Nuenenseweg 78 in Geldrop. In onderstaande figuur is de ligging van het
       plangebied weergegeven. De huidige bebouwing is geel omlijnd, de locatie van de uitbreiding is rood
       omlijnd.




       Afbeelding 1: huidige en beoogde situatie.

       Het onderzoek betreft het bepalen van de te verwachten luchtkwaliteit als gevolg van de voorgenomen
       uitbreiding van het bedrijf. De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de grenswaarden, zoals genoemd in
       bijlage 2 van de Wet milieubeheer.




                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       2.      Wet en regelgeving
       De ‘Wet luchtkwaliteit’ is op 15 november 2007 in werking getreden (Stb. 2007, 434). Met de 'Wet
       luchtkwaliteit' wordt de wijziging naar hoofdstuk 5, onder titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) op het
       gebied van luchtkwaliteitseisen bedoeld. In Bijlage 2 van de Wm zijn wettelijke grenswaarden vastgelegd
       van onder andere de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2),
       lood (Pb) en koolmonoxide (CO).

       Stikstofdioxide komt vrij door verkeer en door bedrijven met grote verbrandingsinstallaties. Deze zijn
       als voorbeelden genoemd in paragraaf c.8.1. van de Handreiking meten en rekenen luchtkwaliteit.
       Zwevende deeltjes (PM10) worden geëmitteerd door (vracht)wagens en bepaalde type inrichtingen. Het
       type inrichtingen staat gegeven in paragraaf c.8.1. van de handreiking meten en rekenen luchtkwaliteit.
       Met name agrarische inrichtingen stoten veel zwevende deeltjes uit.
       Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbranding. Deze parameter wordt in Nederland (vrijwel)
       nooit overschreden.
       Zwaveldioxide komt vrij bij de verbranding van zwavelhoudende brandstof. Ook deze parameter wordt
       vrijwel nooit overschreden.
       De grenswaarde voor benzeen wordt vrijwel nooit overschreden. Bij toegangen van grote parkeerterreinen
       willen nog wel eens concentraties van enige betekenis optreden.
       Overschrijding van de grenswaarde voor lood komt (vrijwel) nergens meer voor sinds de invoering van
       loodvrije benzine. Ook zonder toetsing mag worden aangenomen dat door het plan de grenswaarde
       voor lood niet wordt overschreden.
       Gezien de aard van het plan zullen alleen NO2 en zwevende deeltjes (PM10) ten gevolge
       van verkeersbewegingen een significante invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving.

                                                                                            3
       Voor PM10 geldt voor het jaargemiddelde concentratie een grenswaarde van 40 µg/m . De 24-
                                                3
       uursgemiddelde concentratie van 50 µg/m mag maximaal 35 dagen per kalenderjaar worden
       overschreden.
                                                                                       3
       Voor NO2 geldt voor het jaargemiddelde concentratie een grenswaarde van 40 µg/m . De uurgemiddelde
                                  3
       concentratie van 200 µg/m mag maximaal 18 dagen per kalenderjaar worden overschreden.

       De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het
       Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Rijk, provincies en gemeenten werken in
       het NSL-programma samen aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tot de normen, ook in
       gebieden waar nu de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden). De
       programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.

       Kort samengevat dienen projecten te worden beoordeeld op basis van de ‘Wet luchtkwaliteit’ c.q. artikel
       5.16 van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ geen
       belemmering voor vergunningverlening als:
       - er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
       - een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt
       - een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging
       - een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat op 1
          augustus 2009 in werking is getreden.

       In artikel 2 van het “Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ is opgenomen dat
       een project ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtkwaliteit als zogenaamde ‘3% grens’ niet
       wordt overschreden. Na vaststelling van het NSL op 1 augustus 2009 is deze grens gedefinieerd als 3%
       van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof ((PM10) of stikstofdioxide (NO2 ). Dit
                                     3
       komt overeen met 1,2 µg/m voor zowel PM10 als NO2.



                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       In artikel 4 van het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de
       bijlagen van de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ is voor bepaalde
       categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM)
       bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor
       luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

       Op basis van het Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) dient getoetst te worden op de
       omliggende gevoelige objecten.


       2.1.    Fijn stof (PM2,5)

       Sinds 2008 is een Europese richtlijn (2008/50/EG) voor luchtkwaliteit van kracht. Een belangrijke wijziging
       in deze richtlijn is de invoering van grenswaarden voor de jaargemiddelde concentratie en gemiddelde
       stedelijke achtergrondconcentratie van fijnstof (PM2,5 ).

       Voor de vergunningverlening en de ruimtelijke ordening is de grenswaarde voor PM2,5 van belang. Deze
                                                               3
       gaat echter pas op 1 januari 2015 gelden en zal 25 µg/m zijn, gedefinieerd als jaargemiddelde
       concentratie.

       Tot 1 januari 2015 blijft het toetsen aan de grenswaarde PM2,5 buiten beschouwing bij de uitoefening van
       een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift (zie Wm artikel 5.16, lid 2 voor een
       opsomming van deze bevoegdheden en wettelijke voorschriften). Dit is ongeacht of een besluit van vóór 1
       januari 2015 ook na de genoemde datum gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft of kan hebben (zie Wm
       bijlage 2 voorschrift 4.4, lid 2). Er is in dit rapport dan ook niet getoetst aan de concentratie PM2,5.


       2.2.    Wet ruimtelijke ordening
       In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet wat betreft luchtkwaliteit verder worden gekeken dan
       alleen de juridische verplichtingen uit de Wet milieubeheer. De handreiking bij de Wet milieubeheer geeft
       expliciet aan dat het Besluit gevoelige bestemmingen nadere regels betreft die verplicht nageleefd moeten
       worden en geen vervanging zijn van het principe ‘goede ruimtelijke ordening’.
       Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zal afgewogen moeten worden of het aanvaardbaar is
       om een bepaald project op een bepaalde plaats te realiseren. Daarbij speelt de mate van blootstelling aan
       luchtverontreiniging een rol, ook als het project zelf niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging.
       Dit is relevant tenzij de blootstelling van mensen niet plaats vindt gedurende een periode die significant is
       ten opzichte van de middelingtijd van een grenswaarde. Voor stikstofdioxide en fijn stof is deze tijdsduur
       24 uur. Volgens de regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 is bij onder andere een woning, school of
       sportterrein sprake van een significante periode ten opzichte van een etmaal. Als ten gevolge van het plan
       (meer) mensen langdurig kunnen worden blootgesteld aan een (grotere) luchtverontreiniging dient de
       kwaliteit van de lucht zodanig te zijn dat er geen onacceptabele gezondheidsrisico‟s optreden.




                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       3.      Invoergegevens

       Het onderzoeksgebied betreft het nieuwe bedrijventerrein en de diverse wegen rondom dit terrein waar
       invloed van de nieuwe weg te verwachten is.

       Woningen
       De in de berekening opgenomen gevoelige objecten /woningen zijn weergegeven in bijlage 2. Tevens zijn
       langs de Nuenensseweg op 10 meter van de weg berekeningen uitgevoerd. Ligging van de
       waarneempunten is weergegeven in bijlage 3.

       Verkeersintensiteiten
       Voor de intensiteit van de Nuenenseweg voor 2012 zijn de gegevens uit de Regionale Verkeersmilieukaart
       gebruikt. De intensiteiten en de verdeling licht-, middel- en zwaarverkeer van de Nuenenseweg voor het jaar
       2012 zijn weergegeven in bijlage 1.
       Voor de verkeersaantrekkende werking en de interne verkeersbewegingen zijn de uitgangspunten uit het
       akoestisch onderzoek industrielawaai ‘Uitbreiding Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg te Geldrop’,
       projectnummer 1205/078/MD, d.d. 14 september 2012, gebruikt (zie bijlage 1).
       In bijlage 3 is de ligging van de waarneempunten opgenomen.

       Wegen
       Voor de Nuenenseweg is uitgegaan van een snelheid van 50 km/h. Voor de interne verkeersbewegingen is
       een snelheid van 10 km/h aangehouden. De wegen zijn ingevoerd als normale weg, volgens de benaming in
       Geomilieu. In de bijlage 1 is weergegeven welk wegtype het is volgens Standaardrekenmethode (SRM) uit
       de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. De ligging van de wegen is weergegeven in bijlage 2.

       Emissiepunten
       Binnen de inrichting zijn diverse emissiepunten aanwezig: ventilatiepunten in de montage- en shippinghal en
       emissiepunten van lasdampen in de lasserij en lakstraat. Als emissie fijn stof is voor deze emissiepunten de
       emissie-eis uit de Nederlandse Emissie Richtlijnen voor totaal stof (klasse S) gehanteerd. Voor de emissie
                                                                          3
       van totaal stof in algemene zin geldt een emissie-eis van 5 mg/m0 . Hiermee wordt een worst case situatie
       doorgerekend. De ligging van de emissiepunten is weergegeven in bijlage 4.

       Manoeuvreren heftrucks
       Op het terrein te oosten van de bedrijfsgebouwen vinden veel manoeuvres plaats met heftrucks. Deze
       bewegingen zijn in het model als oppervlakte bron gemodelleerd. Voor de emissie van fijn stof en NO2 zijn
       de emissiefactoren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt, zoals die in maart 2012 zijn
       gepubliceerd. In bijlage 2 is de modelsituatie weergegeven.

       Rekenmethode
       De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu, versie 2.11 van DGMR. Dit pakket is goedgekeurd door het
       ministerie als rekenpakket voor het bepalen van de luchtkwaliteit, voor zowel (snel) wegen als inrichtingen.
       Met dit pakket kan de bijdrage van zowel industriële bronnen als wegen in beeld worden gebracht, zonder
       dat achteraf een moeilijk te reproduceren optelsom van deze twee type bronnen hoeft te worden gemaakt.
       Verder maakt het programma onder andere gebruik van de CAR II-rekenmethodiek, KEMA-STACKS en
       CFD-modellen voor berekeningen in specifieke situaties, zoals tunnels en parkeergarages.

       Onderzoeksjaren
       Er is gerekend voor het jaar 2012 (start activiteiten). De berekeningen zijn uitgevoerd voor de stoffen PM10
       en NO2 op gevoelige objecten (woningen). Verder is op en rondom het plangebied een “grid” gelegd om een
       beeld te krijgen van de luchtkwaliteit op en rondom het terrein.



                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       4.       Rekenresultaten

       Uit de berekening blijkt dat op alle gevoelige objecten in de omgeving voor de stoffen NO2 en PM10 wordt
       voldaan aan de normen. In bijlage 5 zijn de resultaten op de gevoelige objecten weergegeven. Verder zijn
       de contouren in de bijlage 6 weergegeven.

       Op 10 meter van de Nuenenseweg zijn de resultaten in onderstaande tabel verwerkt.

                                                                     NO2                                            1
                                                                                                                PM10
                                                    Jaargemiddelde         Overschrijdingen    Jaargemiddelde       Overschrijdingen
                                                      concentratie          uurgemiddelde        concentratie      24-uursgemiddelde
                                                                             concentratie                             concentratie
       Afstand tot weg                                 40 µg/m3                  18x               40 µg/m3               35x
       10 meter             Richting Nuenen              26,1                     0                  25,2                  19
                            Richting Geldrop             24,6                     0                  24,6                  17
       Tabel 1 Concentratie NO2 en PM10 toekomstige situatie 2012


       Ter plaatse van de toetspunten op de gevoelige objecten/woningen zijn de resultaten in onderstaande
       tabel weergegeven.

                                                                     NO2                                               1
                                                                                                                PM10
                                                    Jaargemiddelde         Overschrijdingen    Jaargemiddelde      Overschrijdingen 24-
                                                      concentratie          uurgemiddelde        concentratie        uursgemiddelde
                                                                             concentratie                             concentratie
                                                       40 µg/m3                  18x              40 µg/m3                35x
       woningen Kalanderstraat                           24,1                     0                 23,8                   13
       woningen Ververstraat                             21,6                     0                 23,4                   12
       woningen Rijshout                                 21,5                     0                 23,4                   12
       woningen Sporkehout                               22,8                     0                 23,6                   13
       woningen Spaarpot Oost                            19,6                     0                 22,6                   12
       Tabel 2 Concentratie toetspunten woningen toekomstige situatie




       1
        Inclusief de aftrek van 6 dagen van het aantal dagen dat de dagnorm van PM10 mag worden overschreden en een correctie van 3
       µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie van PM10. De Wet luchtkwaliteit geeft namelijk de mogelijkheid van een aftrek voor dat
       deel van het fijn stof dat zich van nature in de lucht bevindt en dat niet schadelijk is voor de gezondheid.


                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       5.      Conclusie
       De resultaten van de berekeningen zijn getoetst aan de grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

       Hieruit volgt:
       - dat in het plangebied geen overschrijdingen zijn voor 2012 ten gevolge van de uitbreiding voor NO2,
          zowel op gevoelige objecten als binnen het gehele gebied;
       - dat in het plangebied geen overschrijdingen zijn voor 2012 ten gevolge van de uitbreiding voor PM10,
          zowel op gevoelige objecten als binnen het gehele gebied;
                                                                      3
       - het 24-uursgemiddelde concentratie voor PM10 van 50 µg/m dat maximaal 35 dagen per kalenderjaar
          mag worden overschreden wordt nergens overschreden, voor 2012.

       Samenvattend kan geconcludeerd worden dat uit het oogpunt van de Wet milieubeheer als vanuit een
       goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het realiseren van de uitbreiding
       van Kuhn-Geldrop BV.




                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV

Bijlage 1                             Intensiteiten


 Naam weg                                   intensiteit verdeling                verdeling licht       verdeling middel   verdeling zwaar   Type weg
                                                                                                                                            SRM
                                                         dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht
 Nuenenseweg richting Geldrop                      7.745 6,76  3,22 0,75 90,2  95,1 90,3 6,4    3,3  6,2 3,3    1,6  3,5                         1
 Nueneseweg richting Nuenen                        7.820 6,75  3,25 0,75 90,6  95,3 90,7 6,6    3,4  6,3 2,8    1,3  2,9                         1
Tabel 3 Verkeersintensiteiten Nuenenseweg (bron: Regionaal verkeersmodel 2012)




 Vervoersbewegingen in de                 Aantal
 representatieve bedrijfssituatie
                                          dag        avond      nacht
 vrachtwagens (groot, binnenkomend)       47         -          -
 vrachtwagens (groot, afvoer gereed       22         -          -
 product)
 vrachtwagens (groot)                     25         -          -
 vrachtwagens (klein)/bestelauto’s        24
 heftrucks (gereed product)               36         -          -
 heftrucks (gereed product)               20
 heftrucks (overig materiaal)             48         16         -
 Personenauto’s
 parkeren bezoekers                       28         -          -
 parkeerlocatie noord                     198        -          198
 parkeerlocatie west                      170        17         97
 parkeerlocatie zuid                      96         17         79
Tabel 4 Vervoersbewegingen op eigen terrein Kuhn-Geldrop (bron: akoestisch onderzoek d.d. 14 september 2012)




                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       Bijlage 2                 Invoergegevens rekenmodel




                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       Bijlage 3                 Waarneempunten




                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       Bijlage 4                 Ligging emissiepunten




                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       Bijlage 5             Concentratie    op   toetspunten   woningen   en
                   Nuenenseweg




                                            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Luchtkwaliteit Kuhn-Geldrop BV




       Bijlage 6                 Contouren




                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                              Invoergegevens


Model:       Kuhn luchtkwaliteit
             Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Omschr.
2        contourpunten Nuenenseweg 2
3        contourpunten Nuenenseweg 3
4        contourpunten Nuenenseweg 4
5        contourpunten Nuenenseweg 5
6        contourpunten Nuenenseweg 6

7        contourpunten Nuenenseweg 7
8        contourpunten Nuenenseweg 8
9        contourpunten Nuenenseweg 9
10       contourpunten Nuenenseweg 10
11       contourpunten Nuenenseweg 11

12       contourpunten Nuenenseweg 12
14       contourpunten Nuenenseweg 14
15       contourpunten Nuenenseweg 15
16       contourpunten Nuenenseweg 16
17       contourpunten Nuenenseweg 17

18       contourpunten Nuenenseweg 18
19       contourpunten Nuenenseweg 19
20       contourpunten Nuenenseweg 20
21       contourpunten Nuenenseweg 21
22       contourpunten Nuenenseweg 22

23       contourpunten Nuenenseweg 23
24       contourpunten Nuenenseweg 24




Geomilieu V2.11                                                                   1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                          Invoergegevens


Model:        Kuhn luchtkwaliteit
              Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:        (hoofdgroep)
              Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Omschr.                                  Hoogte
gb01     magazijn (bestaande bebouwing)             6,50
gb02     hal 1 (bestaande bebouwing)                7,00
gb02a    hal 1 (bestaande bebouwing, CV-ruimte)     3,00
gb03     hal 2 (bestaande bebouwing, kantoor)       6,00
gb04     hal 2 (bestaande bebouwing)                7,00

gb92     oven poederlakstraat                      10,00
gb72                                                4,50
gb05a    nieuwe hal                                 4,00
gb94     sluis                                     10,00
gb05b    nieuwe hal                                10,00

gb95     shipping hall/kantoor                     10,00




Geomilieu V2.11                                                               1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                            Invoergegevens


Model:        Kuhn luchtkwaliteit
              Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:        (hoofdgroep)
              Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Omschr.                          Hoogte   Int.diam.   Ext.diam.     Emis NOx   Emis PM10      Emis SO2    Emis Benz     Emis BaP      Emis CO      Emis Pb   Flux   Gas temp   Warmte
pb283    ventilatie montagehal              1,50        0,50        0,60   0,00000000   0,00000208   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb282    ventilatie montagehal             11,00        0,50        0,60   0,00000000   0,00000208   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb280    ventilatie montagehal             11,00        0,50        0,60   0,00000000   0,00000208   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb281    ventilatie montagehal             11,00        0,50        0,60   0,00000000   0,00000208   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb279    afzuiging oven poederlakstraat    11,00        0,50        0,60   0,00000000   0,00000556   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00

pb276    voorbehandeling                    7,75       0,50        0,60    0,00000000   0,00000278   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb277    voorbehandeling                    7,75       0,50        0,60    0,00000000   0,00000694   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb002    grote afzuiging lasserij           8,50       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb001    grote afzuiging lasserij           8,50       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb003    kleine afzuiging lasserij          8,50       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00

pb004    kleine afzuiging lasserij          8,50       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb005    kleine afzuiging lasserij          8,50       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb006    kleine afzuiging lasserij          8,50       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,10      285,0     0,00
pb326    ventilatie shipping hall          11,00       0,50        0,60    0,00000000   0,00000069   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb327    ventilatie shipping hall          11,00       0,50        0,60    0,00000000   0,00000069   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00

pb329    ventilatie shipping hall          11,00       0,50        0,60    0,00000000   0,00000069   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb328    ventilatie shipping hall          11,00       1,00        1,10    0,00000000   0,00000694   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,10      285,0     0,00
pb274    grote afzuiging lasserij           5,00       0,50        0,60    0,00000000   0,00000556   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb273    kleine afzuiging lasserij          5,00       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00
pb275    kleine afzuiging lasserij          5,00       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00

pb278    kleine afzuiging lasserij          7,75       0,50        0,60    0,00000000   0,00000361   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,00000000   0,76      285,0     0,00




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                        Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     %NO2    Bedr. uren   00-01   01-02   02-03   03-04   04-05   05-06   06-07   07-08   08-09   09-10   10-11   11-12   12-13   13-14   14-15   15-16   16-17   17-18   18-19   19-20   20-21   21-22
pb283     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True   False   False   False   False
pb282     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True   False   False   False   False
pb280     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True   False   False   False   False
pb281     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True   False   False   False   False
pb279     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True   False   False   False   False

pb276     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb277     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb002     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb001     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb003     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False

pb004     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb005     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb006     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb326     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb327     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False

pb329     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb328     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb274     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb273     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False
pb275     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False

pb278     5,00     8760,00    False   False   False   False   False   False   True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    True    False   False   False   False




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                           1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                     Invoergegevens


Model:       Kuhn luchtkwaliteit
             Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     22-23   23-24   Monday   Tuesday   Wednesday    Thursday   Friday   Saturday    Sunday   January   February   March   April   May    June   July   August   September   October   November
pb283    False   False     True      True        True        True    True       False     False      True       True    True   True    True   True   True     True        True      True       True
pb282    False   False     True      True        True        True    True       False     False      True       True    True   True    True   True   True     True        True      True       True
pb280    False   False     True      True        True        True    True       False     False      True       True    True   True    True   True   True     True        True      True       True
pb281    False   False     True      True        True        True    True       False     False      True       True    True   True    True   True   True     True        True      True       True
pb279    False   False     True      True        True        True    True       False     False      True       True    True   True    True   True   True     True        True      True       True

pb276    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb277    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb002    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb001    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb003    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True

pb004    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb005    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb006    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb326    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb327    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True

pb329    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb328    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb274    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb273    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True
pb275    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True

pb278    False   False     True      True         True       True    True        False    False     True       True     True   True    True   True   True     True        True     True        True




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                       1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                            Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     December
pb283        True
pb282        True
pb280        True
pb281        True
pb279        True

pb276        True
pb277        True
pb002        True
pb001        True
pb003        True

pb004        True
pb005        True
pb006        True
pb326        True
pb327        True

pb329        True
pb328        True
pb274        True
pb273        True
pb275        True

pb278        True




Geomilieu V2.11                                                                 1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                            Invoergegevens


Model:       Kuhn luchtkwaliteit
             Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Omschr.
t02      woningen Kalanderstraat
t03      woningen Kalanderstraat
t04      woningen Kalanderstraat
t05      woningen Kalanderstraat
t06      woningen Kalanderstraat

t07      woningen Kalanderstraat
t08      woningen Kalanderstraat
t09      woningen Kalanderstraat
t10      woningen Ververstraat
t11      woningen Ververstraat

t12      woningen Ververstraat
t13      woningen Ververstraat
t14      woningen Ververstraat
t16      woningen Rijshout
t18      woningen Rijshout

t20      woningen Rijshout
t22      woningen Rijshout
t24      woningen Rijshout
t25      woningen Rijshout
t28      woningen Sporkehout

t30      woningen Sporkehout
t31      woningen Sporkehout
t32      woningen Sporkehout
t35      woningen Sporkehout
t38      woningen Sporkehout

t39      woningen Sporkehout
t40      woningen Sporkehout
t41      woningen Sporkehout
t44      woningen Sporkehout
t48      woningen Sporkehout

t51      woningen Sporkehout


Geomilieu V2.11                                                                 1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                            Invoergegevens


Model:       Kuhn luchtkwaliteit
             Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Omschr.
t54      woningen Sporkehout
t56      woningen Sporkehout
t57      woningen Sporkehout
t58      woningen Sporkehout
t60      woningen Sporkehout

t62      woningen Sporkehout
t63      woningen Sporkehout
t64      woningen Sporkehout
t65      woningen Sporkehout
t93      woningen Sporkehout

t95      woningen Spaarpot Oost
t96      woningen Spaarpot Oost
t99      woningen Spaarpot Oost
t44a     woningen Sporkehout




Geomilieu V2.11                                                                 1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                       Invoergegevens


Model:       Kuhn luchtkwaliteit
             Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Omschr.                    Type    Wegtype    V   Breedte   Vent.F   Hscherm    Can. H(L)   Can. H(R)   Can. br   Vent.X    Vent.Y    Vent.H   Int.diam.   Ext.diam.   Flux   Gas temp   Warmte
weg      Nuenenseweg links      Verdeling   Normaal   50      7,00     0,00       0,00        0,00        0,00     0,00         --        --     1,50        1,00        1,10   0,10      285,0     0,00
weg      Nuenenseweg rechts     Verdeling   Normaal   50      7,00     0,00       0,00        0,00        0,00     0,00         --        --     1,50        1,00        1,10   0,10      285,0     0,00
mb003    vrachtwagens           Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00        0,00        0,00     0,00         --        --     1,50        1,00        1,10   0,10      285,0     0,00
mb004    vrachtwagens (klein)   Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00        0,00        0,00     0,00         --        --     1,50        1,00        1,10   0,10      285,0     0,00
mb005    heftrucks              Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00        0,00        0,00     0,00         --        --     1,50        1,00        1,10   0,10      285,0     0,00

mb006    heftrucks              Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00       0,00         0,00     0,00         --        --     1,50       1,00        1,10    0,10      285,0     0,00
mb007    heftrucks              Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00       0,00         0,00     0,00         --        --     1,50       1,00        1,10    0,10      285,0     0,00
mb015    heftrucks              Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00       0,00         0,00     0,00         --        --     1,50       1,00        1,10    0,10      285,0     0,00
mb002    vrachtwagens           Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00       0,00         0,00     0,00         --        --     1,50       1,00        1,10    0,10      285,0     0,00
mb016    heftrucks              Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00       0,00         0,00     0,00         --        --     1,50       1,00        1,10    0,10      285,0     0,00

mb001    vrachtwagens           Verdeling   Normaal   10      7,00     0,00       0,00       0,00         0,00     0,00         --        --     1,50       1,00        1,10    0,10      285,0     0,00




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                           1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                           Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Hweg    Fboom    Totaal aantal   %Int(D)    %Int(A)    %Int(N)    %LV(D)    %LV(A)    %LV(N)    %MV(D)     %MV(A)     %MV(N)    %ZV(D)     %ZV(A)    %ZV(N)    %Bus(D)    %Bus(A)    %Bus(N)    LV(H1)
weg       0,00     1.00       8371,00       6,76       3,22       0,75      90,20     95,10     90,30       6,40      3,30       6,20       3,30      1,60      3,50          --         --         --    56,69
weg       0,00     1.00       8454,00       6,75       3,25       0,75      90,60     95,30     90,70       6,60      3,40       6,30       2,80      1,30      2,90          --         --         --    57,51
mb003     0,00     1.00          25,00          --         --         --        --        --        --         --        --         --    100,00         --        --         --         --         --        --
mb004     0,00     1.00          24,00          --         --         --        --        --        --    100,00         --         --         --        --        --         --         --         --        --
mb005     0,00     1.00          36,00          --         --         --        --        --        --    100,00         --         --         --        --        --         --         --         --        --

mb006     0,00     1.00          64,00          --         --         --        --        --        --     75,00      25,00         --         --        --        --         --         --         --        --
mb007     0,00     1.00          64,00          --         --         --        --        --        --     75,00      25,00         --         --        --        --         --         --         --        --
mb015     0,00     1.00          20,00          --         --         --        --        --        --    100,00          --        --         --        --        --         --         --         --        --
mb002     0,00     1.00          22,00          --         --         --        --        --        --         --         --        --    100,00         --        --         --         --         --        --
mb016     0,00     1.00          64,00          --         --         --        --        --        --     75,00      25,00         --         --        --        --         --         --         --        --

mb001     0,00     1.00          47,00          --         --         --        --        --        --         --         --        --    100,00         --        --         --         --         --        --




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                               1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                  Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     LV(H2)    LV(H3)    LV(H4)    LV(H5)    LV(H6)    LV(H7)    LV(H8)    LV(H9)    LV(H10)    LV(H11)    LV(H12)    LV(H13)    LV(H14)    LV(H15)    LV(H16)    LV(H17)    LV(H18)    LV(H19)
weg       56,69     56,69     56,69     56,69     56,69     56,69    510,42    510,42     510,42     510,42     510,42     510,42     510,42     510,42     510,42     510,42     510,42     510,42
weg       57,51     57,51     57,51     57,51     57,51     57,51    517,00    517,00     517,00     517,00     517,00     517,00     517,00     517,00     517,00     517,00     517,00     517,00
mb003         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb004         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb005         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --

mb006         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb007         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb015         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb002         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb016         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --

mb001         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                      1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                       Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     LV(H20)    LV(H21)    LV(H22)    LV(H23)    LV(H24)    MV(H1)    MV(H2)    MV(H3)    MV(H4)    MV(H5)    MV(H6)    MV(H7)    MV(H8)    MV(H9)    MV(H10)    MV(H11)    MV(H12)    MV(H13)
weg       256,34     256,34     256,34     256,34      56,69      3,89      3,89      3,89      3,89      3,89      3,89      3,89     36,22     36,22      36,22      36,22      36,22      36,22
weg       261,84     261,84     261,84     261,84      57,51      3,99      3,99      3,99      3,99      3,99      3,99      3,99     37,66     37,66      37,66      37,66      37,66      37,66
mb003          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --
mb004          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --
mb005          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --

mb006          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --
mb007          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --
mb015          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --
mb002          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --
mb016          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --

mb001          --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                            1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                        Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     MV(H14)    MV(H15)    MV(H16)    MV(H17)    MV(H18)    MV(H19)    MV(H20)    MV(H21)    MV(H22)    MV(H23)    MV(H24)    ZV(H1)    ZV(H2)    ZV(H3)    ZV(H4)    ZV(H5)    ZV(H6)    ZV(H7)
weg        36,22      36,22      36,22      36,22      36,22      36,22       8,90       8,90       8,90       8,90       3,89      2,20      2,20      2,20      2,20      2,20      2,20      2,20
weg        37,66      37,66      37,66      37,66      37,66      37,66       9,34       9,34       9,34       9,34       3,99      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84      1,84
mb003          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --
mb004          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --
mb005          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --

mb006          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --
mb007          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --
mb015          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --
mb002          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --
mb016          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --

mb001          --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --        --        --        --        --        --        --




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                          1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                            Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     ZV(H8)    ZV(H9)    ZV(H10)    ZV(H11)    ZV(H12)    ZV(H13)    ZV(H14)    ZV(H15)    ZV(H16)    ZV(H17)    ZV(H18)    ZV(H19)    ZV(H20)    ZV(H21)    ZV(H22)    ZV(H23)    ZV(H24)    Bus(H1)
weg       18,67     18,67      18,67      18,67      18,67      18,67      18,67      18,67      18,67      18,67      18,67      18,67       4,31       4,31       4,31       4,31       2,20         --
weg       15,98     15,98      15,98      15,98      15,98      15,98      15,98      15,98      15,98      15,98      15,98      15,98       3,57       3,57       3,57       3,57       1,84         --
mb003         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --
mb004         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --
mb005         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --

mb006         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --
mb007         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --
mb015         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --
mb002         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --
mb016         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --

mb001         --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --         --        --




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                               1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                              Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Bus(H2)   Bus(H3)   Bus(H4)   Bus(H5)   Bus(H6)   Bus(H7)   Bus(H8)   Bus(H9)   Bus(H10)   Bus(H11)   Bus(H12)   Bus(H13)   Bus(H14)   Bus(H15)   Bus(H16)   Bus(H17)   Bus(H18)
weg           --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
weg           --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb003         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb004         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb005         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --

mb006         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb007         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb015         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb002         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --
mb016         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --

mb001         --        --        --        --        --        --        --        --         --         --         --         --         --         --         --         --         --




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                  1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                        Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Bus(H19)   Bus(H20)   Bus(H21)   Bus(H22)   Bus(H23)   Bus(H24)      Stagnatie(H1)   Stagnatie(H2)   Stagnatie(H3)   Stagnatie(H4)   Stagnatie(H5)   Stagnatie(H6)   Stagnatie(H7)   Stagnatie(H8)
weg            --         --         --         --         --         --                  0               0               0               0               0               0               0               0
weg            --         --         --         --         --         --                  0               0               0               0               0               0               0               0
mb003          --         --         --         --         --         --                  0               0               0               0               0               0               0               0
mb004          --         --         --         --         --         --                  0               0               0               0               0               0               0               0
mb005          --         --         --         --         --         --                  0               0               0               0               0               0               0               0

mb006          --         --         --         --         --            --              0               0               0               0               0               0               0               0
mb007          --         --         --         --         --            --              0               0               0               0               0               0               0               0
mb015          --         --         --         --         --            --              0               0               0               0               0               0               0               0
mb002          --         --         --         --         --            --              0               0               0               0               0               0               0               0
mb016          --         --         --         --         --            --              0               0               0               0               0               0               0               0

mb001          --         --         --         --         --            --              0               0               0               0               0               0               0               0




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                          1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                                                                                                                     Invoergegevens


Model:       Kuhn luchtkwaliteit
             Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Stagnatie(H9)   Stagnatie(H10)   Stagnatie(H11)   Stagnatie(H12)   Stagnatie(H13)   Stagnatie(H14)   Stagnatie(H15)   Stagnatie(H16)   Stagnatie(H17)   Stagnatie(H18)   Stagnatie(H19)
weg                  0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
weg                  0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
mb003                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
mb004                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
mb005                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0

mb006               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
mb007               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
mb015               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
mb002               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
mb016               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0

mb001               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0




Geomilieu V2.11                                                                                                                                                                         1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                                          Invoergegevens


Model:      Kuhn luchtkwaliteit
            Kuhn Nuenenseweg Geldrop - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam     Stagnatie(H20)   Stagnatie(H21)   Stagnatie(H22)   Stagnatie(H23)   Stagnatie(H24)
weg                   0                0                0                0                0
weg                   0                0                0                0                0
mb003                 0                0                0                0                0
mb004                 0                0                0                0                0
mb005                 0                0                0                0                0

mb006                0                0                0                0                0
mb007                0                0                0                0                0
mb015                0                0                0                0                0
mb002                0                0                0                0                0
mb016                0                0                0                0                0

mb001                0                0                0                0                0




Geomilieu V2.11                                                                               1-11-2012 9:30:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                            Rekenresultaten NO2 contourpunten Nuenenseweg 2012


Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   Kuhn luchtkwaliteit
Resultaten voor model:   Kuhn luchtkwaliteit
Stof:                    NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar:          2012

Naam   Omschrijving                X-coördinaat   Y-coördinaat   Conc. [µg/m³]   AG [µg/m³]   BRON [µg/m³]   # > limiet
2      contourpunten Nuenenseweg     167380,93      382717,32             24,9         21,4            3,5            0
3      contourpunten Nuenenseweg     167381,13      382767,26             25,7         21,4            4,3            0
4      contourpunten Nuenenseweg     167380,26      382817,30             25,9         21,4            4,5            0
5      contourpunten Nuenenseweg     167379,39      382867,33             26,0         21,4            4,6            0
6      contourpunten Nuenenseweg     167378,52      382917,37             26,1         21,4            4,7            0

7      contourpunten Nuenenseweg     167377,66      382967,41            26,1          21,4            4,7           0
8      contourpunten Nuenenseweg     167376,79      383017,44            24,0          19,2            4,8           0
9      contourpunten Nuenenseweg     167375,76      383067,47            24,1          19,2            4,9           0
10     contourpunten Nuenenseweg     167374,64      383117,50            24,1          19,2            4,9           0
11     contourpunten Nuenenseweg     167373,55      383167,54            24,1          19,2            4,9           0

12     contourpunten Nuenenseweg     167372,49      383217,57            23,8          19,2            4,6           0
14     contourpunten Nuenenseweg     167338,65      383227,44            21,8          19,2            2,6           0
15     contourpunten Nuenenseweg     167339,32      383177,40            22,4          19,2            3,2           0
16     contourpunten Nuenenseweg     167339,98      383127,36            22,5          19,2            3,3           0
17     contourpunten Nuenenseweg     167340,63      383077,32            22,5          19,2            3,3           0

18     contourpunten Nuenenseweg     167341,27      383027,28            22,5          19,2            3,3           0
19     contourpunten Nuenenseweg     167341,90      382977,24            24,6          21,4            3,2           0
20     contourpunten Nuenenseweg     167341,40      382927,31            24,5          21,4            3,1           0
21     contourpunten Nuenenseweg     167341,90      382877,27            24,4          21,4            3,0           0
22     contourpunten Nuenenseweg     167342,44      382827,23            24,4          21,4            3,0           0

23     contourpunten Nuenenseweg     167342,98      382777,19            24,2          21,4            2,9           0
24     contourpunten Nuenenseweg     167343,52      382727,15            23,9          21,4            2,5           0




Geomilieu V2.11                                                                                                  1-11-2012 9:19:16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                                         Rekenresultaten NO2 toetspunten woningen 2012


Rapport:                   Resultatentabel
Model:                     Kuhn luchtkwaliteit
Resultaten voor model:     Kuhn luchtkwaliteit
Stof:                      NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar:            2012

Naam   Omschrijving              X-coördinaat   Y-coördinaat   Conc. [µg/m³]   AG [µg/m³]   BRON [µg/m³]   # > limiet
t02    woningen Kalanderstraat     167390,97      382739,90             24,1         21,4            2,7            0
t03    woningen Kalanderstraat     167419,80      382735,19             22,5         21,4            1,1            0
t04    woningen Kalanderstraat     167447,17      382738,30             22,1         21,4            0,7            0
t05    woningen Kalanderstraat     167474,40      382735,35             21,9         21,4            0,5            0
t06    woningen Kalanderstraat     167492,55      382735,38             21,8         21,4            0,4            0

t07    woningen Kalanderstraat    167547,99        382735,55           21,7          21,4            0,3           0
t08    woningen Kalanderstraat    167562,93        382735,58           21,6          21,4            0,2           0
t09    woningen Kalanderstraat    167579,55        382735,60           21,6          21,4            0,2           0
t10    woningen Ververstraat      167608,47        382746,10           21,6          21,4            0,2           0
t11    woningen Ververstraat      167623,41        382746,25           21,6          21,4            0,2           0

t12    woningen Ververstraat      167637,51        382746,39           21,6          21,4            0,2           0
t13    woningen Ververstraat      167661,68        382740,87           21,5          21,4            0,1           0
t14    woningen Ververstraat      167663,80        382751,73           21,5          21,4            0,1           0
t16    woningen Rijshout          167702,25        382768,00           21,5          21,4            0,1           0
t18    woningen Rijshout          167720,42        382764,06           21,5          21,4            0,1           0

t20    woningen Rijshout          167738,27        382758,52           21,5          21,4            0,1           0
t22    woningen Rijshout          167756,71        382758,20           21,5          21,4            0,1           0
t24    woningen Rijshout          167774,71        382752,60           21,5          21,4            0,1           0
t25    woningen Rijshout          167793,23        382753,39           21,5          21,4            0,1           0
t28    woningen Sporkehout        167754,95        382822,06           21,5          21,4            0,1           0

t30    woningen Sporkehout        167733,27        382835,99           21,5          21,4            0,1           0
t31    woningen Sporkehout        167710,93        382845,87           21,5          21,4            0,1           0
t32    woningen Sporkehout        167695,41        382870,22           21,6          21,4            0,2           0
t35    woningen Sporkehout        167671,05        382898,14           21,6          21,4            0,2           0
t38    woningen Sporkehout        167684,19        382923,92           21,6          21,4            0,2           0

t39    woningen Sporkehout        167687,05        382929,83           21,6          21,4            0,2           0
t40    woningen Sporkehout        167708,26        382937,05           21,6          21,4            0,2           0
t41    woningen Sporkehout        167709,28        382943,75           21,6          21,4            0,2           0
t44    woningen Sporkehout        167716,57        382963,82           21,6          21,4            0,2           0
t44a   woningen Sporkehout        167717,55        382962,73           21,6          21,4            0,2           0

t48    woningen Sporkehout        167732,89        382981,14           21,6          21,4            0,2           0
t51    woningen Sporkehout        167740,84        383005,48           19,4          19,2            0,2           0
t54    woningen Sporkehout        167760,67        383038,67           19,3          19,2            0,1           0
t56    woningen Sporkehout        167790,08        383058,10           19,3          19,2            0,1           0
t57    woningen Sporkehout        167789,42        383062,13           19,3          19,2            0,1           0

t58    woningen Sporkehout        167811,06        383080,41           19,3          19,2            0,1           0
t60    woningen Sporkehout        167814,95        383087,95           19,3          19,2            0,1           0
t62    woningen Sporkehout        167847,97        383084,96           19,3          19,2            0,1           0
t63    woningen Sporkehout        167860,61        383053,42           19,3          19,2            0,1           0
t64    woningen Sporkehout        167877,34        383032,42           19,3          19,2            0,1           0

t65    woningen Sporkehout        167881,93        383021,55           19,3          19,2            0,1           0
t93    woningen Sporkehout        167338,76        382699,38           22,8          21,4            1,4           0
t95    woningen Spaarpot Oost     167482,55        383314,11           19,6          19,2            0,4           0
t96    woningen Spaarpot Oost     167529,15        383316,46           19,5          19,2            0,3           0
t99    woningen Spaarpot Oost     167563,25        383364,02           19,4          19,2            0,2           0




Geomilieu V2.11                                                                                                     1-11-2012 9:16:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Kuhn-Geldrop BV Nuenenseweg in Geldrop                           Rekenresultaten PM10 contourpunten Nuenenseweg 2012


Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   Kuhn luchtkwaliteit
Resultaten voor model:   Kuhn luchtkwaliteit
Stof:                    PM10 - Fijn stof
Zeezoutcorrectie:        Ja
Referentiejaar:          2012

Naam   Omschrijving                X-coördinaat   Y-coördinaat   Conc. [µg/m³]   AG [µg/m³]   BRON [µg/m³]   # > limiet
2      contourpunten Nuenenseweg     167380,93      382717,32             23,8         23,1            0,7          13
3      contourpunten Nuenenseweg     167381,13      382767,26             24,0         23,1            0,9          13
4      contourpunten Nuenenseweg     167380,26      382817,30             24,3         23,1            1,2          14
5      contourpunten Nuenenseweg     167379,39      382867,33             24,8         23,1            1,7          15
6      contourpunten Nuenenseweg     167378,52      382917,37             25,2         23,1            2,1          18

7      contourpunten Nuenenseweg     167377,66      382967,41            25,2          23,1            2,1          19
8      contourpunten Nuenenseweg     167376,79      383017,44            24,7          22,6            2,1          16
9      contourpunten Nuenenseweg     167375,76      383067,47            24,4          22,6            1,8          15
10     contourpunten Nuenenseweg     167374,64      383117,50            24,1          22,6            1,5          14
11     contourpunten Nuenenseweg     167373,55      383167,54            23,8          22,6            1,2          13

12     contourpunten Nuenenseweg     167372,49      383217,57            23,7          22,6            1,1          13
14     contourpunten Nuenenseweg     167338,65      383227,44            23,4          22,6            0,8          13
15     contourpunten Nuenenseweg     167339,32      383177,40            23,5          22,6            0,9          13
16     contourpunten Nuenenseweg     167339,98      383127,36            23,7          22,6            1,1          14
17     contourpunten Nuenenseweg     167340,63      383077,32            23,9          22,6            1,3          15

18     contourpunten Nuenenseweg     167341,27      383027,28            24,1          22,6            1,5          15
19     contourpunten Nuenenseweg     167341,90      382977,24            24,6          23,1            1,5          16
20     contourpunten Nuenenseweg     167341,40      382927,31            24,5          23,1            1,4          17
21     contourpunten Nuenenseweg     167341,90      382877,27            24,4          23,1            1,3          16
22     contourpunten Nuenenseweg     167342,44      382827,23            24,1          23,1            1,0          14

23     contourpunten Nuenenseweg     167342,98      382777,19            23,9          23,1            0,8          14
24     contourpunten Nuenenseweg     167343,52      382727,15            23,7          23,1            0,6          13




Geomilieu V2.11                                                                                                  1-11-2012 9:19:31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>