<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-
gebieden, op rekenpunten die overlappen met
stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden,
gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend
maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van
een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor
stikstofdepositie.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden
in dehandleidingen op onze website
                      of                .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                     Contactgegevens
                     Rechtspersoon                           Kubiek
                     Inrichtingslocatie                      Oostgaag 25a,
                                                             3155 CE Maasland
                     Activiteit
                     Omschrijving                            Maasland - Oostgraag 25a
                     Toelichting                             Realisatie nieuwe (bedrijfs-)woning
                     Berekening
                     AERIUS kenmerk                          Rt3akZfYhvze
                     Datum berekening                        13 februari 2025, 14:14
                     Rekenconfiguratie                       OwN2000-rekengrid
                     Totale emissie                          Rekenjaar                 Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                     Realisatiefase - Beoogd                 2025                      0,8 kg/j      22,9 kg/j
                     Resultaten                              Hoogste bijdrage      Hexagon           Gebied
                     Realisatiefase - Beoogd                 -
                     Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                     Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                     Grootste toename                        -
                     Grootste afname                         -




Rt3akZfYhvze (13 februari 2025)                                                                                     2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                     Realisatiefase (Beoogd), rekenjaar 2025

                     Emissiebronnen                                                              Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                       3    Verkeer | Koude start: overig | Koude start - auto's werkverkeer       44,5 g/j     0,3 kg/j
                       4    Anders... | Anders... | Stationair draaien vrachtverkeer               22,4 g/j     1,9 kg/j
                       5    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Inzet     0,6 kg/j    14,6 kg/j
                            materieel realisatiefase
                           Verkeersnetwerk                                                        0,2 kg/j     6,2 kg/j




Rt3akZfYhvze (13 februari 2025)                                                                                              3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening




                     Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                     gebieden.




                                     500 m                                                © OSM & Kadaster
                          Habitatrichtlijn                                 Grootste toename (projectberekening)
                          Vogelrichtlijn                                   Grootste afname (projectberekening)
                          Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                          Niet bepaald                                     Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                           projectberekening)
                     De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                     beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Rt3akZfYhvze (13 februari 2025)                                                                                    4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                    Projectberekening




                     Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase"
                     (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                     Er zijn geen resultaten voor deze weergave.




Rt3akZfYhvze (13 februari 2025)                                                                    5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening




                     Realisatiefase, Rekenjaar 2025
                       1 Verkeer | Rijdend verkeer
                     Naam                      Verkeersgeneratie realisatiefase                           Links Rechts NOₓ   3,1 kg/j
                     Locatie                   X:79171,59 Y:441034,13           Type scherm               - -          NO₂   0,8 kg/j
                     Lengte                    740,70 m                         Hoogte                    - -          NH₃   75,1 g/j
                     Wegtype                   Buitenweg                        Afstand tot de weg        - -
                     Rijrichting               Beide richtingen
                     Tunnelfactor              1
                     Type hoogteligging        Normaal
                     Weghoogte t.o.v. maaiveld 0m
                     Verkeer                         Max. snelheid                         Aantal voertuigbewegingen          In file
                     Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren         50,0 /jaar                        0,0 %
                     Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren         50,0 /jaar                        0,0 %
                     Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren         1.000,0 /jaar                     0,0 %
                     Busverkeer                            Voorgeschreven factoren         0,0 /jaar                         0,0 %
                       2 Verkeer | Rijdend verkeer
                     Naam                      Verkeersgeneratie realisatiefase                           Links Rechts NOₓ   3,1 kg/j
                     Locatie                   X:79399,35 Y:441154,74           Type scherm               - -          NO₂   0,8 kg/j
                     Lengte                    741,48 m                         Hoogte                    - -          NH₃   75,2 g/j
                     Wegtype                   Buitenweg                        Afstand tot de weg        - -
                     Rijrichting               Beide richtingen
                     Tunnelfactor              1
                     Type hoogteligging        Normaal
                     Weghoogte t.o.v. maaiveld 0m
                     Verkeer                         Max. snelheid                         Aantal voertuigbewegingen          In file
                     Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren         50,0 /jaar                        0,0 %
                     Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren         50,0 /jaar                        0,0 %
                     Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren         1.000,0 /jaar                     0,0 %
                     Busverkeer                            Voorgeschreven factoren         0,0 /jaar                         0,0 %
                       3    Verkeer | Koude start: overig
                     Naam               Koude start - auto's                                   NOₓ                           0,3 kg/j
                                        werkverkeer                                            NH₃                           44,5 g/j
                     Locatie            X:79239,73
                                        Y:441217,04
                     Oppervlakte        0,02 ha
                     Type voertuig                                                              Koude starts
                     Licht verkeer                                                              1.000,0 /jaar
                     Middelzwaar vrachtverkeer                                                  0,0 /jaar
                     Zwaar vrachtverkeer                                                        0,0 /jaar
                     Busverkeer                                                                 0,0 /jaar
                       4    Anders... | Anders...
                     Naam                 Stationair draaien Uittreedhoogte   0,0 m            NOₓ                           1,9 kg/j
                                          vrachtverkeer Warmteinhoud          0,000 MW         NH₃                           22,4 g/j
                     Locatie              X:79233,63
                                          Y:441220,85
                     Lengte               36,01 m
                     Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                     Temporele variatie Continue Emissie




Rt3akZfYhvze (13 februari 2025)                                                                                                         6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Projectberekening



                       5    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                     Naam            Inzet materieel                                          NOₓ                        14,6 kg/j
                                     realisatiefase                                           NH₃                         0,6 kg/j
                     Locatie         X:79247,22
                                     Y:441226,8
                     Oppervlakte     0,13 ha
                     Naam            Stageklasse                                Brandstof­-   Draaiuren AdBlue     Stof Emissie
                                                                                verbruik                verbruik
                     Graafmachine    Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 251 l/j       16 u/j 15 l/j        NOₓ 1,5 kg/j
                                     ja
                                                                                                                   NH₃     60,2
                                                                                                                            g/j
                     Betonstorter    Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 233 l/j       16 u/j 13 l/j        NOₓ 1,8 kg/j
                                     ja
                                                                                                                   NH₃     55,9
                                                                                                                            g/j
                     Mobiele         Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 705 l/j       40 u/j 42 l/j        NOₓ 4,1 kg/j
                     hijskraan       ja
                                                                                                                   NH₃ 0,2 kg/j
                     Verreiker       Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 553 l/j       40 u/j 33 l/j        NOₓ 3,3 kg/j
                                     ja
                                                                                                                   NH₃ 0,1 kg/j
                     Overige inzet   Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 629 l/j       40 u/j 37 l/j        NOₓ 3,9 kg/j
                                     ja
                                                                                                                   NH₃ 0,2 kg/j
                     Disclaimer
                     Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                     kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                     aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                     Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is.
                     AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                     verleend, zijn voorbehouden.
                     Rekenbasis
                     Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                     AERIUS versie                    2024.1.1_20250210_aabaa6c332
                     Database versie                  2024.1_aabaa6c_calculator_nl_stable
                     Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                     https://link.aerius.nl/website




Rt3akZfYhvze (13 februari 2025)                                                                                                      7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>