<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     De Hoop Mengvoeders bv
     T.a.v. de heer G.J. Buunk
     Postbus 40
     7020 AA ZELHEM




      Mook, 16 oktober 2014


     Betreft:        Invloed wijziging schoorsteen op windvang Wittebrinkse Molen te Zelhem.
     Ref.:           OO/OO/HT/O 15332-1-BR




     Geachte heer Buunk,


     Onlangs hebben wij een rapportage uitgebracht met betrekking tot de invloed van de
     bouwplannen van uw firma De Hoop Mengvoeders op de windvang van de Wittebrinkse
     Molen te Zelhem, referentie O 15332-1-RA-003 d.d. 31 juli 2014.


     Naar aanleiding van de aanvullend toegestuurde gegevens geven wij middels dit
     schrijven een aanvullende beoordeling.


     De Hoop Mengvoeders is voornemens om in twee fasen een schoorsteenverhoging door
     te voeren. In de eerste fase zal de schoorsteen worden verhoogd van 31 naar 41 meter
     hoogte (zie figuur 1). In de tweede fase zal de schoorsteen verder worden verhoogd naar
     51 meter hoogte. Dit zal gebeuren in combinatie met een fabrieksuitbreiding. In de
     voornoemde rapportage wordt deze situatie beschreven waarbij De Hoop haar fabriek
     verder kan verhogen tot 31,5 meter hoogte. In dit rapport wordt echter geen melding
     gemaakt van de schoorsteenverhoging tot 51 meter.


f1   Ophoging   schoorsteen   (fase 1).




     peutz bv, postbus 66,6585 zh mook, +31 24 357 07 07, mook@peutz.nl, www.peutz.nl
     kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De schoorsteen heeft een maximale diameter van 1,50 meter. In de stromingsleer is
bekent dat de luchtstroming achter een dergelijk object t o t enkele malen de diameter
verstoord raakt. Gezien de afstand naar de betreffende molen, hetgeen een aanzienlijke
veelvoud is van de diameter van de schoorsteen, kunnen we concluderen dat de invloed
die deze schoorsteenverhoging heeft op de windvang van de molen verwaarloosbaar is.


De conclusies uit de rapportage blijven hiermee zonder wijziging geldig.




Met vriendelijke groet,
Peutz bv




O.E. Otten




                                                                                         O 15332 1 BR 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>