<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever:   Mulleners Vastgoed B.V.
Projectnr:       SIT135
Datum:           27 oktober 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever:                                               Mulleners Vastgoed B.V.
Projectnr:                                                   SIT135
Rapportnr:                                                   20201027-SIT135-RAP-STD-2.0
Status:                                                      Definitief
Datum:                                                       27 oktober 2020




                                                                                           Opsteller:
                                                                                           R. van Hooy     -+C0R. van
                                                                                                             Hooy+-

                                                                                           Verificatie:
T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099                                                                          J. Geurts      -+R0J. Geurts+-
E info@kragten.nl
                                                                                           Validatie:
                                                                                           J. Geurts      -+V0J. Geurts+-


© 2020 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande
toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie
en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan
derden of op andere wijze
toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming
wordt verleend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

2.1     Algemeen ..................................................................................................................................................................9
2.2     Situering Natura 2000-gebieden ....................................................................................................................................9


3.1     Landelijke wet- en regelgeving .....................................................................................................................................11
3.2     Voortoets ................................................................................................................................................................11
3.3     Passende beoordeling ................................................................................................................................................11


4.1     Rekenmodel.............................................................................................................................................................13
4.2     Situaties algemeen....................................................................................................................................................13
4.3     Referentiesituatie ......................................................................................................................................................13
4.4     Gebruiksfase ............................................................................................................................................................13
4.4.1   Stookinstallaties .......................................................................................................................................................13
4.4.2   Verkeer ...................................................................................................................................................................14
4.5     Aanlegfase...............................................................................................................................................................15




BIJLAGEN

B1.1    Gebruiksfase
B1.2    Aanlegfase




                                                                                                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING
    In opdracht van Mulleners Vastgoed B.V. is door Kragten een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd in verband
    met het plan ‘Klooster Sint Agnetenberg’ te Sittard. Het plan behelst de beoogde ontwikkeling van maximaal 40
    woningen, deels door middel van transformatie van bestaande bebouwing en deels door middel van nieuwbouw
    in combinatie met sloop van bestaande bebouwing.

    Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een bestemmingsplanprocedure te
    worden doorlopen. Als onderdeel hiervan dient te worden bepaald of als gevolg van dit initiatief significant
    negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Een van deze mogelijke
    beïnvloedingsfactoren is stikstofdepositie, waarvoor voorliggend onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek is
    uitgevoerd overeenkomstig de “Handreiking Passende Beoordeling Stikstofaspecten Bestemmingsplannen”.

    Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de gewenste situatie gemodelleerd
    op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever. De stikstofdepositie is op de nabijgelegen
    Natura 2000-gebieden berekend en vervolgens is getoetst of het plan (mogelijke) significant negatieve effecten
    veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.

    Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de
    rekenresultaten en de bevindingen.




                                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2     UITGANGSPUNTEN
2.1   Algemeen
      Het plangebied is gelegen aan de Agenetenwal en Plakstraat te Sittard. Navolgende verbeelding geeft een
      overzicht van de ligging van het plan in de omgeving. Het plan voorziet in de ontwikkeling van maximaal 40
      woningen. In feite is het plan tweeledig. Er komt nieuwbouw in de vorm van twee appartementengebouwen met
      in totaal 13 appartementen en één atelierwoning. Daarnaast worden 24 appartementen in het bestaande en te
      behouden deel van het klooster gerealiseerd en is in zowel de kloosterkapel als de sacristie een woning voorzien.




      Afbeelding 1    Ligging plangebied



      2.2 Situering Natura 2000-gebieden
      Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden met de Natura 2000-
      gebieden waar een relevante bijdrage vanwege het plan verwacht kan worden. Navolgend zijn de meest nabij
      gelegen Natura 2000-gebieden opgesomd en weergegeven in de navolgende verbeelding. Aerius Calculator
      bepaald automatisch de van toepassing zijnde Natura 2000-gebieden met een relevant effect.

      -    Geleenbeekdal                                                                    circa 5 km   van plangebied
      -    Grensmaas                                                                        circa 7 km   van plangebied
      -    Uiterwaarden langs Limburgse Maas met Vijverbroek (B)                            circa 7 km   van plangebied
      -    Bunder en Elslooërbos                                                          circa 10 km    van plangebied

      Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen (de locatie van het plangebied is in de
      verbeelding weergegeven met ‘ ‘. De opgesomde en grafisch weergegeven Natura 2000-gebieden zijn niet
      gelijk aan de Natura 2000-gebieden met een relevante bijdrage maar geven slechts een overzicht van de
      ligging van het plan ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden.




                                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Afbeelding 2   Situering Natura 2000-gebieden (bron: https://calculator.aerius.nl/calculator/)




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3     WETTELIJK KADER
3.1   Landelijke wet- en regelgeving
      In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke)
      significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Voor
      plannen dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, getoetst te worden of
      het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen die gelegen zijn binnen
      omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is
      uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming.


3.2   Voortoets
      Bij de voortoets draait het om de vraag of sprake kan zijn van significante gevolgen. De significantie van de
      gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan worden afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van
      een Natura 2000-gebied, die zijn neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan voor
      dat gebied. Wanneer een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan
      niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten.

      Bij de voortoets wordt bekeken of het bestemmingsplan afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of
      projecten significante gevolgen kan hebben. In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura
      2000-gebieden kan zorgen, wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan
      mogelijk maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Van plannen die ten opzichte van de feitelijke situatie
      geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats
      waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) wordt overschreden, zijn significante gevolgen met zekerheid uit
      te sluiten. In dit geval hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. Als uit de voortoets blijkt dat de
      realisatie van de in het plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wel leidt tot een toename van
      stikstofdepositie. Waarbij op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige habitats
      waarvan de KDW al wordt overschreden of door de toename van de stikstofdepositie kan worden overschreden,
      en tevens hierdoor significant negatieve effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten, dient een passende
      beoordeling te worden opgesteld.

      Ingeval het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor reeds eerder een passende
      beoordeling is gemaakt, kan ingevolge artikel 2.8 lid 2 van de Wet natuurbescherming een nieuwe passende
      beoordeling achterwege blijven, voor zover deze redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren
      omtrent de significante gevolgen ervan. De plan-mer die voor bestemmingsplannen is gekoppeld aan het opstellen
      van een passende beoordeling is in een dergelijke situatie niet nodig. Feitelijk is er dan al een (nog steeds
      actuele) passende beoordeling aanwezig, die aantoont dat schadelijke effecten als gevolg van het plan zijn
      uitgesloten.


3.3   Passende beoordeling
      Wanneer een plan significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan ingevolge de Wet
      natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat het plan kan worden vastgesteld. Deze passende
      beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet worden
      aangetast.

      Het bestemmingsplan zal rekening moeten houden met de in het aanwijzingsbesluit voor het betrokken gebied
      vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in het voor het gebied
      vastgestelde beheerplan. De aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door de Minister van Economische Zaken.
      De beheerplannen worden over het algemeen vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie waarin het



                                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>gebied geheel of grotendeels is gelegen, behalve voor zover de verantwoordelijkheid voor het beheer bij het Rijk
ligt.

Als het bevoegd gezag op grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid heeft verkregen dat
een plan de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten, kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. Dat is
alleen anders als er geen alternatieve oplossingen beschikbaar zijn, sprake is van dwingende redenen van
openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen, dan kan een plan toch worden vastgesteld.




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4       BEREKENINGSSYSTEMATIEK
4.1     Rekenmodel
        Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is een rekenmodel
        opgesteld met behulp van AERIUS Calculator, versie 20201. AERIUS Calculator rekent op basis van het
        Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM en standaard rekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling
        beoordeling luchtkwaliteit 2007.


4.2     Situaties algemeen
        Referentiesituatie
        Bij een voortoets moeten de gevolgen van het plan worden bezien in relatie tot de referentiesituatie. Ingevolge de
        vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt als referentiesituatie bij de
        vaststelling van een nieuw bestemmingsplan ter vervanging van het geldende bestemmingsplan: de huidige –
        legale – feitelijke situatie ten tijde van de vaststelling van het nieuwe plan.

        Beoogde situatie
        Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet zowel bij de
        voortoets als in de passende beoordeling van een bestemmingsplan worden uitgegaan van de maximale
        planologische mogelijkheden die een plan biedt, en niet van een inschatting van wat er in werkelijkheid zal gaan
        gebeuren of wat er wordt beoogd. De achterliggende gedachte is dat alle mogelijkheden die het
        bestemmingsplan biedt in de praktijk kunnen worden benut en dat de plantoets dus moet uitwijzen of ook in dat
        geval negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten.


        Cumulatieve effecten
        In het kader van een voortoets dient beschouwd te worden of het plan afzonderlijk – of in combinatie met andere
        plannen – significante gevolgen ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden heeft.


4.3     Referentiesituatie
        In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat ter plaatse van het plangebied geen relevante activiteiten
        plaatsvinden in de referentiesituatie. Dit betreft een worstcase benadering. Ten behoeve van de referentiesituatie is
        in onderhavig onderzoek derhalve ervan uitgegaan dat er geen relevante stikstofemissies naar de lucht
        plaatsvinden ter plaatse van het plangebied.


4.4     Gebruiksfase
        De voor stikstofdepositie relevante bronnen betreffen de verkeersbewegingen ten gevolge van het plan en de
        stikstofemissies ten gevolge van stookinstallaties van de te realiseren woonfuncties.
        Voor de berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2022. Dit omdat de bouw naar verwachting twee jaar duurt.
        De uitgangspunten zijn in navolgende paragrafen beschreven. Bijlage B1.1 geeft een weergave van de
        invoergegevens.

4.4.1   Stookinstallaties
        Middels de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie op 1 juli 2018 is voor netbeheerders de
        aansluitplicht op het landelijk gastransportnet voor nieuwbouwwoningen vervallen. Ook in dit plan wordt bij de
        nieuwbouw niet aangesloten op het gastransportnet. Verwarming vindt in deze plaats zonder stikstof emitterende

        1   https://calculator.aerius.nl/calculator/


                                                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        stookinstallaties. In de nieuwbouw vinden er daarmee géén relevante emissies naar de lucht plaats ten gevolge
        van gasgestookte stookinstallaties. De NOx-emissie van het plan bedraagt derhalve 0,0 kg/jaar.

        De woningen in het te behouden deel van het klooster blijven wel aangesloten op het gas. Dit betreft de
        woningen in de kloosterkapel en de sacristie, evenals de 24 appartementen. In de Aerius Calculator zijn deze
        dan ook worstcase gemodelleerd als twee vrijstaande woningen en 24 appartementen.

4.4.2   Verkeer
        Ten gevolge van het woningbouwplan vindt een verkeersaantrekkende werking plaats. In de bepaling van de
        stikstofdepositie is rekening gehouden met het arriverend en vertrekkend verkeer binnen het plan.

        De verkeersgeneratie is bepaald met behulp van de rekentool “Verkeersgeneratie en parkeren” van het CROW.
        Hierbij zijn de nieuwbouw woningen in de appartementengebouwen berekend als type ‘koop/etage/duur’ en
        de woningen in het klooster als ‘koop/etage/midden.’ De atelierwoning en de woningen in de kloosterkapel en
        sacristie zijn berekend als (half)vrijstaande woningen. De ligging is gesimuleerd als ‘centrum.’ De totale
        berekende verkeersgeneratie bedraagt daarmee 232 verkeersbewegingen per etmaal. Een weergave van de
        berekende verkeersgeneratie is toegevoegd in bijlage B2.

        Het verkeer is gemodelleerd binnen het plangebied en meegenomen tot aan de Leyenbroekerweg. Hierna is het
        verkeer ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld. De verkeersgeneratie is gemodelleerd middels het
        itemtype ‘wegverkeer – binnen bebouwde kom’. Aerius Calculator maakt voor de verspreiding van emissies
        vanwege wegverkeer gebruik van de Standaardrekenmethode 2 (SRM-2) overeenkomstig de Regeling boordeling
        luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007).

        Navolgende verbeelding geeft een weergave van de gehanteerde bronnen in de gebruiksfase.




        Afbeelding 3    Grafische weergave gehanteerde bronnen gebruiksfase




        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.5   Aanlegfase
      Aanvullend is een berekening uitgevoerd naar de aanlegfase. Voor de berekening is uitgegaan van het rekenjaar
      2020. Navolgend worden de uitgangspunten voor de berekening naar de aanlegfase beschreven. Bijlage B1.2
      geeft een weergave van de invoergegevens.

      Mobiele werktuigen
      Ten behoeve van de aanlegfase van het plan zal gebruik worden gemaakt van mobiele werktuigen voor de
      aanleg en sloop van de gebouwen. De exacte uitvoeringswijze is ten tijde van uitvoeren van dit onderzoek nog
      niet bekend. De gehanteerde uitgangspunten zijn op basis van expert judgement bepaald.

      Naar verwachting wordt er voor de bouw van de 6 nieuwbouw appartementen ten hoogste voor 150 uur per
      woning gebruik gemaakt van mobiele werktuigen (900 uur). Voor de sloop en bouw van de 7 overige
      nieuwbouw appartementen en atelierwoning wordt naar verwachting ten hoogste 200 uur per woning gebruik
      gemaakt van mobiele werktuigen (1.600 uur). Voorts wordt voor de aanleg van de woningen en appartementen
      in het bestaande klooster per woning naar verwachting gedurende 75 uur gebruik gemaakt van mobiele
      werktuigen (1.950 uur).
      Voor de 40 woningen samen komt dit neer op 4.450 uur gebruik van mobiele werktuigen voor werkzaamheden
      ten behoeve van het bouwrijp maken en de ruwbouw van het plan. Het gemiddeld brandstofverbruik betreft 10
      L/uur. Het totale brandstofverbruik bedraagt hiermee circa 44.500 liter en betreft een worstcase aanname.
      Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat de in te zetten werktuigen nog 10% van de gebruiksduur stationair draaien
      (445 uur).
      De mobiele werktuigen zijn ingevoerd met behulp van de in Aerius beschikbare kengetallen voor
      brandstofverbruik uitgaande van STAGE IV techniek 130 – 300 kW.


      Verkeer
      In de navolgende berekening is ervan uitgegaan dat ten behoeve van iedere woning 30 voertuigen zwaar
      vrachtverkeer nodig zijn ten behoeve van de aan- en afvoer van bouwmateriaal. Ten behoeve van het gehele
      plan komt dit neer op circa 1.200 vrachtwagens middels zwaar vrachtverkeer (2.400 bewegingen).
      Daarnaast wordt rekening gehouden met 15 voertuigen lichtverkeer per etmaal (30 bewegingen) voor het
      arriveren en vertrekken van ondersteunde werkzaamheden.

      Navolgende verbeelding geeft een weergave van de gehanteerde bronnen in de aanlegfase.




                                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Afbeelding 4   Grafische weergave gehanteerde bronnen aanlegfase




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5   REKENRESULTATEN EN BEOORDELING
    Met behulp van het rekenprogramma Aerius Calculator is de stikstofdepositiebijdrage vanwege de gebruiks- en
    aanlegfase berekend ter plaatse van nabijgelegen gevoelige habitattypen in de voor het plan relevante Natura
    2000-gebieden. In bijlage B1.1 en B1.2 zijn voor zowel de uitgevoerde berekening naar gebruiksfase als de
    aanlegfase weergegeven middels de Aerius PDF-export.

    Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de stikstofdepositie in beide
    situaties niet meer dan 0,00 mol N/ha/jaar bedraagt. Het onderhavige plan zal afzonderlijk – of in combinatie
    met andere plannen – geen relevante significante cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse van
    nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van een voortoets kunnen significant negatieve effecten
    derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een passende beoordeling niet aan de orde is en het
    aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de realisatie van het plan.




                                                                                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>6   CONCLUSIE
    In opdracht van Mulleners Vastgoed B.V. is door Kragten een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd in verband
    met het plan ‘Klooster Sint Agnetenberg’ te Sittard. Het plan behelst de beoogde ontwikkeling van maximaal 40
    woningen, deels door middel van transformatie van bestaande bebouwing en deels door middel van nieuwbouw
    in combinatie met sloop van bestaande bebouwing.

    Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een bestemmingsplanprocedure te
    worden doorlopen. Als onderdeel hiervan dient te worden bepaald of als gevolg van dit initiatief significant
    negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Een van deze mogelijke
    beïnvloedingsfactoren is stikstofdepositie, waarvoor voorliggend onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek is
    uitgevoerd overeenkomstig de “Handreiking Passende Beoordeling Stikstofaspecten Bestemmingsplannen.”

    Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de stikstofdepositie in beide
    situaties niet meer dan 0,00 mol N/ha/jaar bedraagt. Het onderhavige plan zal afzonderlijk – of in combinatie
    met andere plannen – geen relevante significante cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse van
    nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van een voortoets kunnen significant negatieve effecten
    derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een passende beoordeling niet aan de orde is en het
    aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de realisatie van het plan.




                                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>B1 AERIUS
B1.1 Gebruiksfase




                    B1-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                   RdxLHq51Fbxv (27 oktober 2020)
                                                                                       pagina 1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       Mulleners Vastgoed B.V.          Agnetenwal, 6131 HR Sittard


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Klooster Sint Agnetenberg        RdxLHq51Fbxv


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       27 oktober 2020, 10:28           2022                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                42,78 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        gebruiksfase 2022




         Resultaten   Situatie 1                                                                    RdxLHq51Fbxv (27 oktober 2020)
                                                                                                                        pagina 2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                              Resultaten



Locatie
Situatie 1




Emissie       Bron
              Sector
                                                              Emissie NH3          Emissie NOx

Situatie 1
                           Klooster                                    -           30,78 kg/j
                           Plan | Plan


                           Nieuwbouw appartementen                     -                      -
                           Plan | Plan


                           Verkeer                              < 1 kg/j           12,00 kg/j
                           Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                           Atelierwoning                               -                      -
                           Plan | Plan


                           Nieuwbouw appartementen                     -                      -
                           Plan | Plan




 Resultaten   Situatie 1                                          RdxLHq51Fbxv (27 oktober 2020)
                                                                                      pagina 3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Resultaten



  Emissie                                                        Naam                   Klooster
(per bron)                                                       Locatie (X,Y)          188981, 334210
   Situatie 1
                                                                 NOx                    30,78 kg/j




                 Sector       Categorie                 Omschrijving                            Eenheden Stof                    Emissie


                              Woningen                  woning                                        1,0 NOx                 3,03 kg/j
                              (nieuwbouw):
                              Vrijstaande woning


                              Woningen                  appartementen                               25,0 NOx                27,75 kg/j
                              (nieuwbouw):
                              Appartement




                                                                 Naam                   Nieuwbouw appartementen
                                                                 Locatie (X,Y)          188956, 334244




                 Sector       Categorie                 Omschrijving                            Eenheden Stof                    Emissie


                              Woningen                  Nieuwbouw gasloos                            0,0
                              (nieuwbouw):
                              Appartement




                                                                 Naam                   Verkeer
                                                                 Locatie (X,Y)          188837, 334122
                                                                 NOx                    12,00 kg/j
                                                                 NH3                    < 1 kg/j



                 Soort                       Voertuig                            Aantal voertuigen Stof                          Emissie


                 Standaard                   Licht verkeer                       232,0 / etmaal NOx                         12,00 kg/j
                                                                                                NH3                            < 1 kg/j


    Resultaten   Situatie 1                                                                                RdxLHq51Fbxv (27 oktober 2020)
                                                                                                                               pagina 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Resultaten



                                                        Naam            Atelierwoning
                                                        Locatie (X,Y)   188943, 334260




             Sector       Categorie            Omschrijving                 Eenheden Stof                    Emissie


                          Woningen             woning                           0,0
                          (nieuwbouw):
                          Vrijstaande woning




                                                        Naam            Nieuwbouw appartementen
                                                        Locatie (X,Y)   188929, 334243




             Sector       Categorie            Omschrijving                 Eenheden Stof                    Emissie


                          Woningen             appartementen                    0,0
                          (nieuwbouw):         gasloos
                          Appartement




Resultaten   Situatie 1                                                                RdxLHq51Fbxv (27 oktober 2020)
                                                                                                           pagina 5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20201013_1649cba239
                 Database       versie 2020_20201013_1649cba239
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Situatie 1                                                                                   RdxLHq51Fbxv (27 oktober 2020)
                                                                                                                                  pagina 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>B1.2 Aanlegfase




    B1-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                 RNmwkKP3TeFH (27 oktober 2020)
                                                                                      pagina 1/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       Mulleners Vastgoed B.V.          Agnetenwal, 6131 HR Sittard


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Klooster Sint Agnetenberg        RNmwkKP3TeFH


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       27 oktober 2020, 10:28           2020                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                194,18 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        aanlegfase 2020




         Resultaten   Situatie 1                                                                  RNmwkKP3TeFH (27 oktober 2020)
                                                                                                                      pagina 2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



Locatie
Situatie 1




Emissie       Bron
              Sector
                                                                    Emissie NH3         Emissie NOx

Situatie 1
                           Klooster (26 w.)                           < 1 kg/j           81,37 kg/j
                           Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                           Nieuwbouw + sloop (7 app.)                 < 1 kg/j          58,42 kg/j
                           Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                           Bouwverkeer                                < 1 kg/j           8,48 kg/j
                           Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                           Nieuwbouw + sloop (atelierw.)              < 1 kg/j           8,35 kg/j
                           Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                           Nieuwbouw (6 app.)                         < 1 kg/j          37,56 kg/j
                           Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie




 Resultaten   Situatie 1                                              RNmwkKP3TeFH (27 oktober 2020)
                                                                                          pagina 3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Resultaten



  Emissie                                          Naam                     Klooster (26 w.)
(per bron)                                         Locatie (X,Y)            188981, 334210
   Situatie 1
                                                   NOx                      81,37 kg/j
                                                   NH3                      < 1 kg/j



                 Voertuig           Omschrijving         Brandstof      Stationair     Cilinder Stof                   Emissie
                                                       verbruik (l/j)      bedrijf   inhoud (l)
                                                                          (uren/j)


                 STAGE IV, 130 <=   bouw                  19.500             195         11,0 NOx                  81,37 kg/j
                 kW < 300, bouwjaar                                                           NH3                    < 1 kg/j
                 2014 (Diesel)




                                                   Naam                     Nieuwbouw + sloop (7 app.)
                                                   Locatie (X,Y)            188956, 334244
                                                   NOx                      58,42 kg/j
                                                   NH3                      < 1 kg/j



                 Voertuig           Omschrijving         Brandstof      Stationair     Cilinder Stof                   Emissie
                                                       verbruik (l/j)      bedrijf   inhoud (l)
                                                                          (uren/j)


                 STAGE IV, 130 <=   bouw + sloop          14.000            140          11,0 NOx                 58,42 kg/j
                 kW < 300, bouwjaar                                                           NH3                    < 1 kg/j
                 2014 (Diesel)




    Resultaten   Situatie 1                                                                     RNmwkKP3TeFH (27 oktober 2020)
                                                                                                                    pagina 4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Resultaten



                                                  Naam                      Bouwverkeer
                                                  Locatie (X,Y)             188796, 334161
                                                  NOx                       8,48 kg/j
                                                  NH3                       < 1 kg/j



             Soort               Voertuig                          Aantal voertuigen Stof                              Emissie


             Standaard           Licht verkeer                      30,0 / etmaal NOx                               2,21 kg/j
                                                                                  NH3                                < 1 kg/j


             Standaard           Zwaar vrachtverkeer                2.400,0 / jaar NOx                             6,28 kg/j
                                                                                   NH3                               < 1 kg/j




                                                  Naam                      Nieuwbouw + sloop
                                                                            (atelierw.)
                                                  Locatie (X,Y)             188943, 334259
                                                  NOx                       8,35 kg/j
                                                  NH3                       < 1 kg/j



             Voertuig           Omschrijving             Brandstof      Stationair     Cilinder Stof                   Emissie
                                                       verbruik (l/j)      bedrijf   inhoud (l)
                                                                          (uren/j)


             STAGE IV, 130 <=   bouw + sloop                2.000             20         11,0 NOx                  8,35 kg/j
             kW < 300, bouwjaar                                                               NH3                   < 1 kg/j
             2014 (Diesel)




Resultaten   Situatie 1                                                                         RNmwkKP3TeFH (27 oktober 2020)
                                                                                                                    pagina 5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Resultaten



                                              Naam                     Nieuwbouw (6 app.)
                                              Locatie (X,Y)            188932, 334241
                                              NOx                      37,56 kg/j
                                              NH3                      < 1 kg/j



             Voertuig          Omschrijving         Brandstof      Stationair     Cilinder Stof                   Emissie
                                                  verbruik (l/j)      bedrijf   inhoud (l)
                                                                     (uren/j)


             STAGE IV, 130 <=   bouw                  9.000              90         11,0 NOx                 37,56 kg/j
             kW < 300, bouwjaar                                                          NH3                    < 1 kg/j
             2014 (Diesel)




Resultaten   Situatie 1                                                                    RNmwkKP3TeFH (27 oktober 2020)
                                                                                                               pagina 6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20201013_1649cba239
                 Database       versie 2020_20201013_1649cba239
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Situatie 1                                                                                 RNmwkKP3TeFH (27 oktober 2020)
                                                                                                                                pagina 7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>B2 VERKEERSGENERATIE
   Bepaling verkeersaantrekkende werking:


                                                     Motorvoertuigbewegingen per
               Type woning                  Aantal
                                                     etmaal, gemiddelde weekdag
   atelierwoning                              1                  7
   woning voormalige kloosterkapel            1                  7
   woning voormalige sacristie                1                  7
   appartementen (koop duur)                 13                  88
   appartementen (koop midden)               24                 123
   totaal                                    40                 232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>