<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Uitwerking BOM+ Nieuwvestiging Vleeskalverhouderij Vissersweg
Mts. Lansbergen-Creemers

In het kader van BOM+ is ten behoeve van de nieuwvestiging van de vleeskalverhouderij van Mts. Lansbergen-Creemers,
gelegen aan de Vissersweg te Meijel, de landschappelijke inpassing van de nieuwbouw uitgewerkt (volgens het verplicht
basispakket), alsmede de wijze waarop het hemelwater op duurzame wijze wordt afgekoppeld. Tevens is een tegenprestatie
geformuleerd (basispakket-extra), gelet op het feit dat het de “nieuwvestiging van een bouwkavel” betreft.

1. Landschapsplan (verplicht basispakket)

In figuur 1 wordt de voorgestelde landschappelijke inpassing van de nieuwbouw verbeeld. De afzonderlijke onderdelen (A en
B) worden achtereenvolgens nader toegelicht, en uitgewerkt in een sortimentslijst. Tevens is aangegeven hoe het
regenwater van het nieuw verhard oppervlak wordt opgevangen in een absolute, natuurlijke infiltratievoorziening (onderdeel

E) op eigen terrein.

2. Tegenprestatie: versterking lijnvormige landschapsstructuur (basispakket extra)

Er is voorzien in de landschappelijke versterking van de Platveldlossing. Dit gebeurt door op enkele plaatsen (pluksgewijs)
knotwilgen aan te planten. Het waterschap kan het oeverbeheer van de watergang hier desgewenst op aanpassen. Tevens
wordt in aansluiting op deze structuur, en op de laanbeplanting langs de Bloemendaalseweg, op de bedrijfslocatie van Mts.
Lansbergen-Creemers aan de Bloemendaalseweg 16, een erfbeplanting gerealiseerd in de vorm van een houtsingel (zie
bijlage 3b). Deze houtsingel bestaat uit struik- en boomvormers. In bijgaande sortimentslijst (onderdelen C en D) is dit nader

uitgewerkt.

Cconmavm

adviseurs en accountants

= Solitaire eikenbomen in gazon

= Houtsingel met overstaanders als erfbeplanting

= Platveldiossing beplant met knotwilgen en ecologisch randenbeheer

ey = Natuurlijke, absolute inflltratievoorziening met natuurlijke oevervegetatie
Bide EE

accon ® avm adviseurs en accountants Dhr. H.J.M. (Erik) Maas 2-1 1-2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>nnn nnn www (8 14 18 18 jä wd WW er

=

A Aan te planten solitaire bomen in gazon (op de kop van de stal /oostzijde)

Langs de Vissersweg aan de oostzijde worden 5 solitaire eiken in een rij geplant. Het gazon in combinatie met de bomen
zorgt voor een groen en semi-transparant beeld aan de straatzijde van de vleeskalverhouderij. Op deze wijze wordt het
gebouw aan het zicht onttrokken, ook voor de omwonenden.

Latijnse naam Nederlandse benaming Plantdichtheid (% Groepsgrootte (st.)
Querus robur Zomereik 100% 5
B. Aanplant struikensingel met bomen (weerszijden van bouwblok)

Deze struikensingel bestaat uit inheemse soorten, die ook snoei verdragen. Het beheer is er op gericht om iedere 6 jaar de
beplanting gefaseerd te snoeien. In deze singels worden naast struiken ook opgaande bomen aangeplant. De plantdichtheid
wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal te beplanten areaal. De illustratie is weer gegeven als eindbeeld waarbij de
struik- en boomvormers tot wasdom zijn gekomen en/ of het kronendak volgroeid is,

De volgende struikvormers worden hier aangeplant:

Latijnse naam Nederlandse benaming Plantdichtheid (%) Groepsgrootte (st.)

Cornus sanguinea Gewone kornoelje 10% 140
Ligustrum vulgare Gewone liguster 20% 280
Acer campestre Veldesdoorn 10% 140
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 10% 140
Rhamnus frangula Vuilboom 15% 350
Ramnus catharticus Wegedoorn 15% 350
Corylus avalana Hazelaar 10 % 140
Amelanchier lamarckii Krenteboompje 10 % 140

De plantafstand van de struikvormers bedraagt 1,5 x 1,5 m' en het materiaal heeft bij aanplant een maat van 80-100 cm. Er
dient rekening te worden gehouden met inboet.

De volgende boomvormers worden hier aangeplant:

Latijnse naam Nederlandse benaming Plantdichtheid (%) Groepsgrootte (st.)
Quercus robur Zomereik 38% 5
Betula pendula Ruwe Berk 72% 7

In de beplantingstroken worden op een onderlinge afstand van 10 m' bomen geplant. Dit zijn Eiken en Berken (Quercus
robur en Betula pendula). De eikenbomen hebben bij aanplant een maat van 18-20 cm (stamomtrek), en de Berken een
stamomtrek van 16-18 cm. Dit om vanaf het begin het gebouw te kunnen omkleden en om onderlinge concurrentie te
voorkomen.

C. Houtsingel bedrijfslocatie Bloemendaalseweg 16 (bijlage 3b)

Deze nieuw aan te planten houtsingel bestaat uit struik- en boomvormers (overstaanders). De illustratie is weergegeven als
eindbeeld waarbij de struik- en boomvormers tot wasdom zijn gekomen en/ of het kronendak volgroeid is. De singel kent de
volgende sortimentssamenstelling.

De volgende struikvormers worden aangeplant:

Latijnse naam Nederlandse benamina Plantdichtheid (% Groepsgrootte (st.

Comus sanguinea Gewone kornoelje 10% 20

Ligustrum vulgare Gewone liguster 20% 40

Acer Campestre Veldesdoorn 10% 20

Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 10% 20

Rhamnus frangula Vuilboom 15% 30

Ramnus catharticus Wegedoom 15% 30

Corylus avalana Hazelaar 10 % 20

Amelanchier lamarckii Krenteboompje 10 % 20

accon ® avm adviseurs en accountants Dhr. H.J.M. (Erik) Maas 23-1 1-2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Deze lijnvormige groenstrook met een breedte van 4,5 m' en een totale lengte van 100 m! bestaat uit zuivere soorten, die
ook snoei verdragen. Het beheer is er op gericht om iedere 6 jaar de beplanting gefaseerd te snoeien. De plantafstand van
de struikvormers bedraagt 1,5 x 1,5 m' en het materiaal heeft bij aanplant een maat van 80-100 cm. Er dient rekening te

worden gehouden met inboet,

Naast struiken worden de volgende boomvormers aangeplant:

Latijnse naam Nederlandse benaming Plantdichtheid (%) Groepsgrootte (st.)
7

Quercus robur Zomereik 50%
Betula pendula Ruwe Berk 50% 7

In de groenstrook worden de bomen op een onderlinge afstand van 7 m! geplant. Dit zijn Eiken en Berken (Quercus robur en
Betula pendula). De eiken- en berkenbomen hebben een maat van 16-18 cm (stamomtrek).

D. Aanplant langs de Platveldlossing (bijlage 3b)

Knotwilgen

De Platveldlossing wordt landschappelijk geaccentueerd door pluks- en groepsgewijs knotwilgen aan te planten:
Latijnse naam Nederlandse benaming Plantdichtheid (%) Groepsgrootte (st)
Salix Alba Schietwilg variabel 2-4

Ecologisch beheer watergang
Richting het waterschap wordt voorgesteld om de Platveldlossing landschappelijk verder te versterken door één of beide
oevers van de watergang op een meer natuurlijke wijze te beheren. Gedacht wordt aan een extensiever maaibeheer en het

daarmee pluksgewijs tot ontwikkeling laten komen van een kruidenrijke vegetatie.

E. Natuurlijke infiltratievoorziening

Volgens de principes van duurzaam waterbeheer wordt het regenwater van het verhard oppervlak afgekoppeld en ter plekke
opgevangen in een absolute infiltratievoorziening met een bufferend vermogen van 530 m? water. De buffer wordt
landschappelijk ingepast en krijgt een natuurlijk karakter voorzien van grillige, glooiende oevers. De oevervegetatie zal zich
in belangrijke mate spontaan gaan ontwikkelen. De infiltratievoorziening zal jaarlijks in een grillige structuur gemaaid worden
zodat er in de winter ook enige schuilgelegenheid voor fauna aanwezig blijft.

accon ® avm adviseurs en accountants Dhr. H.J.M. (Erik) Maas 23-11-2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>420029 Uabupjaagiv - 26005 20029 . 4 0027

slapueeis1anou jo
you jaBuisinon

eS ‘Sifyaddeysspuey ©

</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>