<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                           RAPPORT
                                     Vooronderzoek NEN 5725
                                         Meijelseweg 60a
                                           te Beringe
                                            AM11286




Opdrachtgever
BRO
Industriestraat 94
5931 PK TEGELEN

Projectnummer
Aeres Milieu projectnummer AM11286

Status rapport
Definitief



Contactgegevens                               Autorisatie

Aeres Milieu B.V.                             Opsteller rapport:       paraaf   datum
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND                              Ing. J.M.G. Reuver                30 juli 2013
(t) 0475 – 320 000
(f) 0475 – 321 967                            Kwaliteitscontrole:      paraaf   datum
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl                           Ing. T.K.P.G. Thijssen            30 juli 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING                                                                                                                                                 3

1. INLEIDING                                                                                                                                                 4

2. VOORONDERZOEK                                                                                                                                              6
   2.1 Inleiding ............................................................................................................................................ 6
   2.2 Topografische beschrijving............................................................................................................... 6
   2.3 Historisch overzicht en omgeving ..................................................................................................... 6
   2.4 Dossieronderzoek ............................................................................................................................ 7
   2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie................................................................................................... 8
   2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie ............................................................................................ 8
   2.7 Asbest .............................................................................................................................................. 9
   2.8 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie ................................................................................ 9
   2.9 Onderzoekshypothese...................................................................................................................... 9

3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                                                                                                             11




Bijlagen:

1           Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie
2           Foto’s onderzoekslocatie
3           Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
4           Boorprofiel beschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                        Vooronderzoek NEN 5725 Meijelseweg 60a te Beringe / AM11286




SAMENVATTING

Algemeen
Projectnummer                     : AM11286
Opdrachtgever                     : BRO
Soort onderzoek                   : Vooronderzoek conform NEN5725
Aanleiding onderzoek              : bestemmingswijziging (splitsing in 2 woningen)
Adres onderzoekslocatie           : Meijelseweg 60a te Beringe
Gemeente                          : Peel en Maas
Kadastrale registratie            : Helden, sectie N, nrs. 423 en 424


Onderzoekshypothese
Hypothese                         : Onverdacht

Conclusie en aanbevelingen
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu in juli 2013 een vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5725 voor de
locatie Meijelseweg 60A in Beringe.

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie
geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Er bestaat geen aanleiding te vermoeden dat ter
plaatse sprake is van een bodemverontreiniging.

Gebaseerd op de verzamelde gegevens kan de onderzoekslocatie als “onverdacht” worden beschouwd.




                                                                                                   Pagina 3 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.       INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een vooronderzoek uitgevoerd op de locatie:

         Adres onderzoekslocatie                 : Meijelseweg 60A in Beringe
         Kadastrale registratie                  : Helden, sectie N, nrs. 423 en 424
         Oppervlakte perceel                     : ca. 700 m²

Op onderstaande luchtfoto is de ligging van de onderzoekslocatie met een rode lijn weergegeven.




Afbeelding 1: Luchtfoto met globale aanduiding van de onderzoekslocatie [Bron: BRO]


Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 van het Nederlands Normalisatie-
Instituut.

In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven:
a.       algemene gegevens;
b.       het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie;
c.       het toekomstige gebruik van de onderzoeklocatie;
d.       de directe omgeving van de onderzoekslocatie;
e.       de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater.

De benodigde gegevens zijn uit de volgende bronnen verzameld:
-      locatiebezoek;
-      informatie van de gemeente Peel en Maas;
-      Provinciaal Grondwaterplan;
-      Provinciale Milieuverordening Limburg;
-      Bodemkaart van Nederland;
-      NAP informatie;


                                                                                            Pagina 4 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                           Vooronderzoek NEN 5725 Meijelseweg 60a te Beringe / AM11286




-       Kadaster;
-       Topografische Atlassen;
-       Historische Atlassen;
-       Overige documenten (zoals bouwtekeningen, etc.).

Aanleiding
De aanleiding voor het uitvoeren van dit vooronderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van de
locatie.

Doel
Doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van een
mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog op het
voorgenomen ontwikkelingen.

Onderzoek
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als
onafhankelijk onderzoeksbureau.

Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres Milieu
op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de
opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt
opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie
(mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig
en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de
verzamelde historische informatie.




                                                                                                      Pagina 5 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.      VOORONDERZOEK

2.1     Inleiding

De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit:
             Archiefonderzoek gemeente Peel en Maas;
             Het Bodemloket;
             Terreininspectie;
             Kadaster;
             www.watwaswaar.nl.

De grenzen van het gebied voor vooronderzoek worden gevormd door de aangrenzende percelen van de
onderzoekslocatie tot maximaal 25 meter er vandaan.


2.2     Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Meijelseweg 60A te Beringe, gemeente Peel en Maas. Kadastraal is de
locatie bekend als Helden, sectie N, nrs. 423 en 424. Volgens het coördinatenstelsel van de
Rijksdriehoekmeting (R.D.) is X = 192.173 / Y = 372.369. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en de
kadastrale situatie.


2.3     Historisch overzicht en omgeving

Uit historisch kaartmateriaal is af te leiden dat de onderzoekslocatie omstreeks 1895 in gebruik was als natuur
(waterpoel). Op de topografische kaart uit 1926 wordt de eerste bebouwing zichtbaar en is de poel gedempt.
Op kaartmateriaal van 1988 is de huidige bebouwing waar te nemen op de locatie.




1988                                                  1958




                                                                                                 Pagina 6 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                    Vooronderzoek NEN 5725 Meijelseweg 60a te Beringe / AM11286




1926                                                             1895
Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (bron: watwaswaar.nl)

2.4      Dossieronderzoek

Voor het verkrijgen van historisch informatie van de locatie en directe omgeving is contact opgenomen met de
gemeente Peel en Maas. Op 3 juli 2013 zijn de door de gemeente Peel en Maas beschikbaar gestelde dossiers
ingezien.

 Dossiernummer          Betreft                                              Bijzonderheden
 Milieuoud-1004         Oprichting varkenshouderij aan dhr. Van Lier,        3 oktober 1974: Bezwaar van buurman tegen vergunning
 Nr. 540-I              bouwvergunning verleend op 9 november 1973.          ivm geurhinder (open gierkelder).
 Meijelseweg 60         Voorwaardelijke Hinderwetvergunning verleend op      22 april 1975: dichte gierput nog niet gerealiseerd.
                        26 september 1974.                                   6 juni 1975: dwangbevel tot opruiming open gierput
                                                                             11 juli 1975: begin sluitingsprocedure varkenshouderij
                                                                             25 september 1975: dichte mestput gerealiseerd.
                                                                             1 juli 1977: bedrijf overgenomen door dhr. Van Hoof.
 Milieuoud-1005         Nieuwe Hinderwetaanvraag door dhr. P. Renders.       Wegens 3 jaar niet gebruik te zijn geweest is de vorige
 Nr. 540-II             Gedeeltelijk verleend op 25 mei 1987                 vergunning vervallen. Door een klacht van de buurman is
 Meijelseweg 60                                                              de vergunning grotendeels geweigerd. Slechts enkele
                                                                             varkens zijn toegelaten. Stal 2 mag niet meer gebruikt
                                                                             worden.
                                                                             Kiwa-certificaat: Ondergrondse 5.000 ltr. HBO-tank
                                                                             verwijdert op 11 maart 1998.
                                                                             8 februari 1999: milieucontrole: bedrijf blijkt gestopt in
                                                                             1992. Huidig is de stal in gebruik voor privédoeleinden en
                                                                             huisvesting van een pony. Op 19 mei 1999 is de
                                                                             Hinderwetvergunning ingetrokken.
 Milieu 3465            Bootonderzoek ondergrondse tank door het             Geen olieverontreiniging vastgesteld.
 Nr. 540-O              Milieuburo, rapnr. 96-583-41 d.d. 22 oktober 1996.
 Meijelseweg 60
 Milieuoud 1478         Vergunning voor een propaangastank van 1.000         Inspectie op 11 januari 2006, tank blijkt reeds in het
 Nr. 807-I              ltr., verleend op 24 juni 1985.                      verleden verwijderd.
 Meijelseweg 58
 Bouwoud-337             Bouw koestal aan woning; verleend op 8 april
 Meijelseweg 60          1927.
                         Bouw stenen kippenhok, verleend op 19 februari
                         1954.
                         Vernieuwen woning, verleend op 12 november
                         1973.
Tabel 2.1: Overzicht geraadpleegde dossiers


                                                                                                                       Pagina 7 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Er is geen informatie bekend dat er op de locatie en in de directe omgeving bovengrondse of ondergrondse
opslag van oliehoudende producten of chemicaliën heeft plaatsgevonden.

Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden.

Op de locatie is niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd.

In de omgeving (binnen een straal van circa 25 meter) van de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend,
geen bodembelastende (bedrijfs)activiteiten plaatsgevonden.


2.5      Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2 voor het gebied
Helden en omgeving.


       Geohydrologische              Diepte t.o.v.             Formatie                   Samenstelling en doorlatendheid
           indeling                    NAP (m)
                                                              Twenthe:
 Holocene deklaag                     33+ tot 25+           Nuenen Groep            Fijne silthoudende zanden met dunne leem- en
                                                             (Holoceen)             klei inschakelingen; geringe waterdoorlatendheid

 1e Watervoerend pakket               25+ tot 10+         Veghel en Sterksel        Grove zanden en grinden met lokaal klei- en
                                                            (Pleistoceen)           leeminsluitingen; goede water-doorlatendheid

 1e Waterscheidende laag             10+ tot >100-           Breda Zanden           Fijne siltrijke mariene (glauconiet) zanden met
                                                                (Tertiair)          enkele kleiïnschakelingen
Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling [bron: Grondwaterplan Limburg (Rijksgeolog. Dienst en DGV/TNO, bijl. 9, okt. 1985)]

De stroming van het freatisch grondwater is volgens het Grondwaterplan Limburg (Provinciale Waterstaat
Limburg, rapport GB 2008, oktober 1985) in oostelijke richting en bevindt zich op een hoogte van circa 32 m+
NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.


2.6       Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 10 juli 2013 is een locatiebezoek uitgevoerd. Hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van
ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen
en asbesthoudend materiaal op het maaiveld.

De onderzoekslocatie is in gebruik als woning met tuin en weiland. De toerit naar de woning nr. 60a bestaat uit
een grindpad. Op de onderzoekslocatie bevinden zich een drietal schuurtjes (voormalige varkensstallen) en een
kippenhok. In een schuur wordt een enige (bouw)materialen opgeslagen. De andere schuren staan leeg.

De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door agrarisch bouwland, aan de oostzijde door het
woonhuis met tuin gelegen aan de Meijelseweg 60, aan de zuidzijde door de Meijelseweg en aan de westzijde
door het woonhuis met tuin gelegen aan de Meijelseweg 62.

Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2.

Tijdens de terreininspectie zijn twee willekeurig geplaatste grondboringen verricht tot 1 meter beneden maaiveld
De boringen zijn verricht met behulp van een Edelmanboor ( 7 cm).

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104)
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor
de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.


                                                                                                                     Pagina 8 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                         Vooronderzoek NEN 5725 Meijelseweg 60a te Beringe / AM11286




Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen
van verontreinigingen.

Zowel op het maaiveld als in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materialen
waargenomen.

De percelen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn in gebruik als wonen met tuin. Zie bijlage 3
voor een situatietekening met de boorpuntlocaties en bijlage 4 voor de boorprofielen.


2.7     Asbest

Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond)
is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder beschreven
activiteiten of gebeurtenissen:
-         de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten of
          voorwerpen vervaardigen en/of verwerken;
-         de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin
          (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de bodem
          en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen);
-         de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden
          gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in
          tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven;
-         eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen;
-         de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond;
-         de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen;
-         de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem;
-         er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de
          verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd.

Uit het dossieronderzoek (informatie aangeleverd door gemeente Peel en Maas) en de uitgevoerde
veldinspectie is naar voren gekomen dat de dakbedekking van twee van de drie schuurtjes bestaat uit mogelijk
asbesthoudend plaatmateriaal. Naar verwachting in beide stallen ook nog asbesthoudend materiaal aanwezig.
De dakbedekking was intact en niet verweerd. Gezien het planvoornemen is een asbestonderzoek in grond
conform de NEN5707 derhalve niet noodzakelijk geacht.


2.8     Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie

Het gebruik (wonen met tuin) van de onderzoekslocatie zal in de toekomst niet wijzigen. Circa 15 jaar geleden is
het pand Meijelseweg 60 gesplitst in twee woningen: Meijelseweg 60, direct gelegen aan de Meijelseweg en de
Meijelseweg 60a. De eigenaar/bewoner van de Meijelseweg 60a heeft de gemeente Peel en Maas verzocht een
woonbestemming toe te kennen aan de afgesplitste woning.


2.9     Onderzoekshypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek kan de onderzoekslocatie als “onverdacht”
worden beschouwd.




                                                                                                    Pagina 9 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Pagina 10 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                        Vooronderzoek NEN 5725 Meijelseweg 60a te Beringe / AM11286




3.      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu in juli 2013 een vooronderzoek uitgevoerd conform NEN5725 voor de
locatie Meijelseweg 60a te Beringe.

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie
geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Er bestaat geen aanleiding te vermoeden dat ter
plaatse sprake is van een bodemverontreiniging.

Gebaseerd op de verzamelde gegevens kan de onderzoekslocatie als “onverdacht” worden beschouwd.




                                                                                                  Pagina 11 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                          Vooronderzoek NEN 5725 Meijelsedijk 60a, Beringe / AM11286




                    BIJLAGE 1

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                    Uw referentie: AM11286-GR




                                                               423


                             198



                                                                                        424
                                    195

                              196


                             62


                                                                                                                          425




65                                                                          60
                                                                              A



                                                                            60
                                          6724
      8494


                                                                                                                            420
                                              63




                                                                                                                                       58



                                                                0m   10 m                             50 m



                 Deze kaart is noordgericht                                       Schaal 1:1000
       12345     Perceelnummer
            25 Huisnummer
                 Vastgestelde kadastrale grens                                    Kadastrale gemeente                 HELDEN
                 Voorlopige kadastrale grens                                      Sectie                              N
                 Administratieve kadastrale grens                                 Perceel                             424
                 Bebouwing
                 Overige topografie                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
     Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 4 juli 2013                      De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
     De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                             Klantreferentie: AM11286-GR




                   0m    125 m                       625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                  Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object HELDEN N 424
 Meijelseweg , BERINGE
 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>            Vooronderzoek NEN 5725 Meijelsedijk 60a, Beringe / AM11286




     BIJLAGE 2

Foto’s onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>         Vooronderzoek NEN 5725 Meijelsedijk 60a, Beringe / AM11286




Foto 1    Foto 2




Foto 3    Foto 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>         Vooronderzoek NEN 5725 Meijelsedijk 60a, Beringe / AM11286




Foto 5    Foto 6




Foto 7    Foto 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                         Vooronderzoek NEN 5725 Meijelsedijk 60a, Beringe / AM11286




                  BIJLAGE 3

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                     Vooronderzoek NEN 5725 Meijelsedijk 60a, Beringe / AM11286




              BIJLAGE 4

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     getekend volgens NEN 5104




          Boring:      1                                                      Boring:    2
                           0      gras                                                        0      gras
      0                                                                   0
                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, sporen wortels,                                            humeus, sporen baksteen, sporen
                                  donkerbruin, Edelmanboor                                           kolen, donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                              -40
                           -50
     50                                                                  50                          Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,                                     lichtbruin, Edelmanboor
                                  grijsbruin, Edelmanboor
                           -80

                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                           -100                                                               -100
    100                           lichtbruin, Edelmanboor               100




Projectnaam: Meijelseweg 60/60a, Beringe
Projectcode: AM11286                                                                Opdrachtgever: BRO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur
          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie

                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                            >0
          Zand, kleiïg
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem                                      >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                  overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                              zwak humeus
veen
          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel

          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
                                                                            Gemiddeld laagste grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>