<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                  A G E L
                                                                                                                                                ruimte
                                                                                                                                                infra
                                                                                                                                                bouw
                                                                                  adviseurs                                                     milieu
   Memo - Stikstofdepositie
   Datum                    :     7 november 2019
   Bestemd voor             :     Lodewijck Groep
   Van                      :     ing. J. Sips                                                           Paraaf :
   Projectnummer            :     20190014
   Betreft                  :     Plan Vlietvoorde te Leidschendam
 1      INLEIDING
 Tussen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten is het voornemen om het plan Vlietvoorde te realiseren.
 Dit betreft de realisatie van hoofdzakelijk woningen, in verschillende woongebieden. In totaal gaat het
 om de realisatie van 122 woningen. Op figuur 1 is de ligging van de verschillende woongebieden voor
 het plan Vlietvoorde weergegeven. In tabel 1 zijn de aantallen woningen per woongebied aangegeven.
 Figuur 1: Overzicht woongebieden plan Vlietvoorde
 Pagina 1 van 8
Postbus 4156                t. 0162 - 456481         Op alle door ons aanvaarde opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn de ‘De rechtsverhouding
4900 CD Oosterhout          f. 0162 - 435588         opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 herzien (juli 2013)’ van toepassing. De
Hoevestein 20b              e. info@ageladviseurs.nl DNR 2011 herzien (juli 2013) wordt op verzoek toegezonden.
4903 SC Oosterhout          i. www.ageladviseurs.nl  Btw nr. NL800203823B01 - IBAN NL72ABNA0594482291 - BIC ABNANL2A - KvK Breda 20051141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                      A G E L
                                                                                                          ruimte
                                                                                                          infra
                                                                                                          bouw
                                                                      adviseurs                           milieu
Memo - Stikstofdepositie                                                                          20190014
Plan Vlietvoorde te Leidschendam                                                             november 2019
Tabel 1: Overzicht aantallen woningen per woongebied Vlietvoorde
  Woongebied        Bos               Kreek             Plas        Landgoed
  Aantal            59 woningen       38 woningen       18 woningen 7 woningen
Deze ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling juridisch-planolo-
gisch mogelijk te maken wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen.
Verspreid in Nederland liggen 118 Natura 2000-gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen
en leefgebieden van (dier)soorten (hierna: ‘habitattypen’). Te veel stikstof is slecht voor de natuur. Voor
activiteiten waarbij stikstof vrijkomt moet daarom worden onderzocht wat de effecten zijn op de be-
schermde Natura 2000-gebieden.
Doel van dit onderzoek is bepalen wat de bijdrage van het plan aan stikstofdepositie op omliggende
Natura 2000-gebieden is. Vervolgens is bepaald of deze resultaten leiden tot mogelijk significant nega-
tieve effecten op Natura 2000-gebieden en of een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming
noodzakelijk is.
Lodewijck Groep heeft AGEL adviseurs opdracht verstrekt om het onderzoek naar stikstofdepositie op
de omliggende Natura 2000-gebieden uit te voeren.
2     KADER WET NATUURBESCHERMING
De Wet natuurbescherming (Wnb) die op 1 januari 2017 in werking is getreden, regelt de bescherming
van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en
van bossen en andere houtopstanden. De Wnb geeft uitvoering aan de verplichtingen van de Europese
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De gebiedsbescherming in de Wnb richt zich uitsluitend op Natura
2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin belang-
rijke flora en fauna voorkomen. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Per
Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Handelin-
gen of activiteiten binnen en buiten beschermde natuurgebieden die schadelijk kunnen zijn voor de
doelstellingen van het gebied zijn verboden, tenzij door het bevoegd gezag hier vergunning voor is
verleend. Stikstof vormt een van de grootste belemmeringen voor het behalen van de Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen. In 118 van de Nederlandse Natura 2000-gebieden bevinden zich stik-
stofgevoelige habitattypen. In deze gebieden wordt de Kritische Depositie Waarde (KDW) overschreden.
Op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wnb is vastgelegd dat het verboden is zonder vergunning van
gedeputeerde staten van de provincie een project te realiseren of andere handelingen te verrichten die
gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke
habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Samengevat betekent dat
wanneer een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen van het ge-
bied niet in gevaar brengt, significante gevolgen zijn uitgesloten.
Pagina 2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                A G E L
                                                                                                                          ruimte
                                                                                                                          infra
                                                                                                                          bouw
                                                                                adviseurs                                 milieu
Memo - Stikstofdepositie                                                                                          20190014
Plan Vlietvoorde te Leidschendam                                                                              november 2019
Indien op basis van objectieve gegevens blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofde-
positie, kan in ieder geval worden geconcludeerd dat er geen significant negatieve effecten zijn te
verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied.
Bij het berekenen van de stikstofdepositie mogen in beginsel de bestaande feitelijke en planologische
legale activiteiten op de planlocatie en de daarmee samenhangende vermindering van de stikstofdepo-
sitie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdepositie als gevolg van het plan
(ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4672).
Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg van het verdwijnen van bijvoorbeeld een
agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te worden uitgevoerd.
Indien uit onderzoek (de voortoets) blijkt dat significant negatieve effecten op de instandhoudings-
doelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dan moet een
vervolgonderzoek worden uitgevoerd (de ‘passende beoordeling’) en dient een Wnb vergunning te wor-
den aangevraagd.
3     UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN
In de omgeving van het plan Vlietvoorde (binnen 10 km) zijn verschillende Natura 2000-gebieden aan-
wezig, waarvan ‘Meijendel & Berkheide’ het meest nabijgelegen is. In figuur 2 zijn de omliggende Natura
2000-gebieden weergegeven ten opzichte van het plan Vlietvoorde (rode stip).
Figuur 2: Ligging Natura 2000-gebieden t.o.v. de globale ligging plan Vlietvoorde (screenshot AERIUS calculator)
Pagina 3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                   A G E L
                                                                                                        ruimte
                                                                                                        infra
                                                                                                        bouw
                                                                   adviseurs                            milieu
Memo - Stikstofdepositie                                                                        20190014
Plan Vlietvoorde te Leidschendam                                                            november 2019
Emissiebronnen
De realisatie van dit plan zorgt voor de emissie van stikstof doordat de bouwactiviteiten verkeersbewe-
gingen genereren en er (mobiele) werktuigen voorzien van verbrandingsmotoren op de bouwplaats in
werking zijn.
Na realisatie van dit plan zijn als emissiebronnen relevant de verkeersbewegingen die als gevolg van dit
plan worden gegenereerd en eventuele verbrandingsinstallaties die worden gebruikt om het pand te
verwarmen.
 Uitgangspunten bouwfase
De totale bouwtijd wordt geschat op 2 jaar, welke grofweg in twee fasen zijn op te splitsen:
      1) Bouwfase 1: uitgraven waterpartij en realisatie woningen woongebieden ‘Bos’ en ‘Landgoed’;
      2) Bouwfase 2: realisatie woningen woongebieden ‘Plas’ en ‘Kreek’.
Aangenomen is dat de bouwtijd per bouwfase ongeveer 1 jaar in beslag neemt. Met betrekking tot de
zichtjaren is aangenomen dat bouwfase 1 geheel in 2020 wordt gerealiseerd en bouwfase 2 geheel in
2021. Deze zichtjaren zijn als ‘worst-case’ te beschouwen.
In tabel 2 is een samenvatting gegeven van de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouw-
plaats, onderverdeeld per fase.
Tabel 2: Invoergegevens mobiele werktuigen per bouwfase
  Mobiele werktuig             Totale            Totaal    Stage-    Mechanisch    Bouwjaar
  op bouwplaats             gebruikstijd dieselverbruik    klasse    vermogen
  Bouwfase 1: uitgraven waterpartij
  Rupsgraafmachine             800 uur           12.000 l    IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Grote shovel                1.200 uur          12.000 l    IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Bouwfase 1: realisatie woningen woongebieden ‘Bos’ en ‘Landgoed’
  Heistelling                  320 uur           8.000 l     IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Mobiele kraan                960 uur           19.200 l    IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Grote shovel                 320 uur           3.200 l     IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Kleine shovel                480 uur           2.880 l     IV     75 - 130 kW  2014 of jonger
  Verreiker                     80 uur            800 l      IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Betonmixer                   480 uur           5.760 l     IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Betonpomp                    480 uur           5.760 l     IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Bouwfase 2: realisatie woningen woongebieden ‘Plas’ en ‘Kreek’
  Heistelling                  280 uur           7.000 l     IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Mobiele kraan                840 uur           16.800 l    IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Grote shovel                 320 uur           3.200 l     IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Kleine shovel                480 uur           2.880 l     IV     75 - 130 kW  2014 of jonger
  Verreiker                     80 uur            800 l      IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Betonmixer                   420 uur           5.040 l     IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
  Betonpomp                    420 uur           5.040 l     IV     130 - 560 kW 2014 of jonger
Daarnaast wordt de totale stikstofemissie ook bepaald door het bouwverkeer op de openbare weg. Voor
zowel bouwfase 1 als bouwfase 2 zijn hiervoor gelijke aannames gedaan, te weten:
    - Verkeersbewegingen bouwvakkers: 15 personenauto’s/busjes (= 30 verkeersbewegingen lichte
        voertuigen) per werkdag. Uitgaande van één jaar per bouwfase komt dit neer op ongeveer
        7.050 verkeersbewegingen lichte voertuigen.
Pagina 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                            A G E L
                                                                                                            ruimte
                                                                                                            infra
                                                                                                            bouw
                                                                            adviseurs                       milieu
Memo - Stikstofdepositie                                                                            20190014
Plan Vlietvoorde te Leidschendam                                                                november 2019
    -   Verkeersbewegingen ten behoeve van het aan-/afvoeren van grond en goederen in totaal uit
        200 transporten middelzware vrachtwagens (= 400 vrachtbewegingen) per bouwfase.
    -   Verkeersbewegingen ten behoeve van het aan-/afvoeren van grond en goederen in totaal uit
        500 transporten zware vrachtwagens (= 1.000 vrachtbewegingen) per bouwfase.
Voor wat betreft een totaaloverzicht van de inputparameters van de bouwfase wordt verwezen naar de
bijlage 1.
 Uitgangspunten toekomstige gebruiksfase
In de aangeleverde wegverkeersgegevens voor de Veursestraatweg. In deze gegevens is ook het extra
verkeer op de Veursestraatweg aangegeven vanwege de totale ontwikkeling Duivenvoordecorridor,
waar Vlietvoorde een onderdeel van is. Op figuur 3 is de verkeersgeneratie voor de gehele ontwikkeling
Duivenvoordecorridor weergegeven, waarbij het plan Vlietvoorde in het rood is aangeduid.
Figuur 3: Verkeersgeneratie Veursestraatweg vanwege de totale ontwikkeling Duivenvoordecorricor
Uit de figuur blijkt dat de verkeersgeneratie voor het plan Vlietvoorde 1.692 motorvoertuigen voor een
gemiddelde werkdag bedraagt. Bij het onderzoek naar de stikstofdepositie moet worden uitgegaan van
etmaalintensiteiten die representatief zijn voor een gemiddelde weekdag. Door de gemeente Leidschen-
dam-Voorburg dat de omrekenfactor van werkdagintensiteiten naar weekdagintensiteiten 0,91 be-
draagt. Dit betekent dat de verkeersgeneratie voor een gemiddelde weekdag 1.540 mvt/etmaal is. Dit
is ook als input aangehouden voor de berekening. Verder is aangenomen dat 1% hiervan bestaat uit
vrachtverkeer.
Aangegeven is dat de nieuwe bebouwing ‘gasloos’ wordt gerealiseerd, waardoor emissies als gevolg
van verbrandingstoestellen buiten beschouwing kunnen blijven.
Verkeersafwikkeling
De verkeersafwikkeling van het verkeer tijdens zowel de bouwfase als de toekomstige gebruiksfase
vindt plaats over dezelfde wegen, te weten via de interne ontsluiting op de Veursestraatweg. Aangeno-
men is dat het extra verkeer zich evenredig verdeeld op de Veursestraatweg (50% in oostelijke richting
en 50% in westelijke richting). In figuur 4 is de verkeersafwikkeling het plan Vlietvoorde weergegeven.
Pagina 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                              A G E L
                                                                                                                  ruimte
                                                                                                                  infra
                                                                                                                  bouw
                                                                              adviseurs                           milieu
Memo - Stikstofdepositie                                                                                  20190014
Plan Vlietvoorde te Leidschendam                                                                      november 2019
Figuur 4: Verkeersafwikkeling verkeer van en naar het plan Vlietvoorde (screenshot AERIUS calculator)
Rekenpunten
De rekenpunten op de omliggende Natura 2000-gebieden zijn automatisch door de AERIUS calculator
gegenereerd, waarbij is uitgegaan van een straal van 10 km rondom de locatie. In figuur 5 zijn de
automatisch gegenereerde rekenpunten weergegeven.
Figuur 5: Overzicht ligging rekenpunten Ulvenhoutse Bos (screenshot AERIUS calculator)
Pagina 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                    A G E L
                                                                                                           ruimte
                                                                                                           infra
                                                                                                           bouw
                                                                    adviseurs                              milieu
Memo - Stikstofdepositie                                                                          20190014
Plan Vlietvoorde te Leidschendam                                                             november 2019
BEREKENINGEN
De berekening van de stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden is uitgevoerd met
behulp van AERIUS calculator 2019 (versie oktober 2019). De calculator rekent op basis van het Ope-
rationele Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM.
In de bijlagen 2, 3 en 4 is voor de verschillende situaties de berekening met de AERIUS calculator
opgenomen. De berekende stikstofdepositie per rekenpunt is weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Maximale stikstofdepositie per rekenpunt
 Rekenpunt                                                                 Bijdrage stikstof
                                                             Bouwfase 1       Bouwfase 2      Toekomstig
                                                                                                gebruik
                                                                (2020)          (2021)          (2022)
  a Meijendel & Berkheide H2130A (4 km)                      0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
  b Meijendel & Berkheide H2120 (7 km)                       0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  c  Meijendel & Berkheide Lg12 (4 km)                       0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
  d De Wilck (7 km)                                          0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  e Meijendel & Berkheide ZGH2130A (6 km)                    0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  f Meijendel & Berkheide (4 km) & Meijendel & Berkheide     0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
     H2180B
  g Meijendel & Berkheide ZGH2130B (6 km)                    0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  h Meijendel & Berkheide ZGH2180B (6 km)                    0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  i Westduinpark & Wapendal H2180C (10 km) & Westduinpark    0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
     & Wapendal
  j Meijendel & Berkheide ZGH2180Ao (6 km)                   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  k  Meijendel & Berkheide H3140 (7 km)                      0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  l  Meijendel & Berkheide ZGH2180C (6 km)                   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
 m Meijendel & Berkheide ZGH2160 (6 km)                      0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  n Meijendel & Berkheide H2190C (6 km)                      0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  o Meijendel & Berkheide ZGH2180Abe (6 km)                  0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  p Meijendel & Berkheide H2180Ao (4 km)                     0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
  q Meijendel & Berkheide H2190B (6 km)                      0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  r  Meijendel & Berkheide H2110 (8 km)                      0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
  s  Meijendel & Berkheide H2180Abe (5 km)                   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
  t  Meijendel & Berkheide H2190Ae (4 km)                    0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
  u Meijendel & Berkheide H2160 (4 km)                       0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
  v  Meijendel & Berkheide H2180C (5 km)                     0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
 w Meijendel & Berkheide H2130B (4 km)                       0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j
  x  Meijendel & Berkheide H2190Aom (7 km)                   0,00 mol/ha/j   0,00 mol/ha/j         -
Uit de berekening blijkt dat voor zowel de activiteiten tijdens de bouwfasen als de toekomstige gebruiks-
fase geen toename is van de stikstofdepositie ter plaatse van de rekenpunten. Een ontheffing van de
Wet natuurbescherming is dan ook niet nodig voor de realisatie van het plan Vlietvoorde te Leidschen-
dam.
Pagina 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                A G E L
                                                                                                      ruimte
                                                                                                      infra
                                                                                                      bouw
                                                                adviseurs                             milieu
Memo - Stikstofdepositie                                                                      20190014
Plan Vlietvoorde te Leidschendam                                                         november 2019
CONCLUSIE
Het voornemen is om ten zuiden van de Veursestraatweg het plan Vlietvoorde te realiseren. Deze ont-
wikkeling is een onderdeel van de grotere ontwikkeling Duivenvoordecorridor tussen Leidschendam en
Voorschoten.
Uit de berekeningen blijkt dit plan voor zowel de bouwfase als de toekomstige gebruiksfase niet leidt
tot een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van de stikstofgevoelige habitattypen in de omlig-
gende Natura 2000-gebieden. Op grond van de Wet Natuurbescherming geldt een vrijstelling van de
vergunningplicht en is nader onderzoek niet noodzakelijk. De Wet natuurbescherming vormt dan ook
geen belemmering voor dit plan.
Pagina 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1
UITGANGSPUNTEN STIKSTOFEMISSIE BOUWFASEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Project: Vlietvoorde (Leidschendam)                                                                                                                      AGEL Adviseurs
                                                                                                                                                              20190014
Uitgangspunt berekeningen stikstofdepositie
  - totale bouwtijd 2 jaar
  - Bouwfase 1: realiseren waterpartij en realiseren woningen woongebied 'Bos' en 'Landgoed' ( 1 jaar)
  - Bouwfase 2: realiserenen woningen woongebied 'Plas' en 'Kreek' ( 1 jaar)
Bouwfase 1 (zichtjaar 2020)
Inzet mobiele werktuig                                Aantal   Totaal aantal Draaiuren per Totaal aantal   Verbruik       Totaal         Stagetype             Bouwjaar
uitgraven waterpartij                              werktuigen   werkdagen       werkdag      draaiuur      per uur       verbruik
Rupsgraafmachine (uitgraven waterpartij)                 2          50             8            800            15         12.000   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Grote shovel (grondtransport binnen plangebied)          3          50             8           1.200           10         12.000   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Inzet mobiele werktuig                                Aantal   Totaal aantal Draaiuren per Totaal aantal   Verbruik       Totaal         Stagetype             Bouwjaar
realieren woningen woongebied 'Bos' en 'Landgoed'  werktuigen   werkdagen       werkdag      draaiuur      per uur       verbruik
Heistelling                                              1          40             8            320            25          8.000   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Mobiele kraan (verticaal transport)                      3          40             8            960            20         19.200   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Grote shovel (grondverzet)                               2          20             8            320            10          3.200   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Kleine shovel (materiaal handling)                       4          15             8            480             6          2.880   Stage IV; 75 - 130 kW     2014 of jonger
Verreiker                                                1          10             8            80             10           800    Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Betonmixer                                               2          40             6            480            12          5.760   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Betonpomp                                                2          40             6            480            12          5.760   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
- Bouwstroom aanwezig (geen aggregaat benodigd)
Verkeer op openbare weg                               Aantal      Aantal     Totaal aantal Totaal aantal Verdeling Veursestraatweg
                                                   per werkdag  werkdagen     transporten  bewegingen       ri. oost     ri. west
Lichtverkeer bouwvakkers                                15         235           3.525         7.050          50%          50%
Middelzware vrachtwagens (aan-/afvoeren goederen)        -           -            200           400           50%          50%
Zware vrachtwagens (aan-/afvoeren goederen)              -           -            500          1.000          50%          50%
Bouwfase 2 (zichtjaar 2021)
Inzet mobiele werktuig                                Aantal   Totaal aantal Draaiuren per Totaal aantal   Verbruik       Totaal         Stagetype             Bouwjaar
realieren woningen woongebied 'Plas' en 'Kreek'    werktuigen   werkdagen       werkdag      draaiuur      per uur       verbruik
Heistelling                                              1          35             8            280            25          7.000   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Mobiele kraan (verticaal transport)                      3          35             8            840            20         16.800   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Grote shovel (grondverzet)                               2          20             8            320            10          3.200   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Kleine shovel (materiaal handling)                       4          15             8            480             6          2.880   Stage IV; 75 - 130 kW     2014 of jonger
Verreiker                                                1          10             8            80             10           800    Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Betonmixer                                               2          35             6            420            12          5.040   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
Betonpomp                                                2          35             6            420            12          5.040   Stage IV; 130 - 560 kW    2014 of jonger
- Bouwstroom aanwezig (geen aggregaat benodigd)
Verkeer op openbare weg                               Aantal      Aantal     Totaal aantal Totaal aantal Verdeling Veursestraatweg
                                                   per werkdag  werkdagen     transporten  bewegingen       ri. oost     ri. west
Lichtverkeer bouwvakkers                                15         235           3.525         7.050          50%          50%
Middelzware vrachtwagens (aan-/afvoeren goederen)        -           -            200           400           50%          50%
Zware vrachtwagens (aan-/afvoeren goederen)              -           -            500          1.000          50%          50%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2
UITDRAAI BEREKENING AERIUS CALCULATOR
BOUWFASE 1 (2020)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                 Dit document bevat rekenresultaten van
                                 AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
                                 stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
                                 rekenpunten.
                                 De berekening op basis van stikstofemissies
                                 gaat uit van de componenten ammoniak
                                 (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
                                 Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                 Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                 toelichting verwijzen wij u naar de website
                                 www.aerius.nl.
Berekening Bouwfase 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens
                                 Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                 bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                 documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
                                                               Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                    pagina 1/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Resultaten
       Contact        Rechtspersoon               Inrichtingslocatie
                      AGEL adviseurs              Veursestraatweg , 2265 Leidschendam
      Activiteit      Omschrijving                AERIUS kenmerk
                      Ontwikkeling Vlietvoorde    Rh6tCzCCzVNg
                      Datum berekening            Rekenjaar                        Rekenconfiguratie
                      07 november 2019, 13:28     2020                             Berekend met eigen
                                                                                   rekenpunten
Totale emissie                         Situatie 1
                      NOx              89,81 kg/j
                      NH3              < 1 kg/j
   Resultaten         Natuurgebied                                                 Bijdrage
     Hectare met
  hoogste bijdrage    Niet van toepassing                                          Niet van toepassing
        (mol/ha/j)
   Toelichting       Bouwfase 1
                     Zichtjaar 2020
          Resultaten  Bouwfase 1                                                            Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                                                 pagina 2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                       Resultaten
 Locatie
Bouwfase 1
 Emissie      Bron
              Sector
                                                                       Emissie NH3          Emissie NOx
Bouwfase 1
                         Interne ontsluiting Vlietvoorde - bouwverkeer   < 1 kg/j            2,87 kg/j
                         Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                         Veursestraatweg (west) - bouwverkeer            < 1 kg/j             1,50 kg/j
                         Wegverkeer | Buitenwegen
                         Veursestraatweg (oost) - bouwverkeer            < 1 kg/j             1,32 kg/j
                         Wegverkeer | Buitenwegen
                         realisatie waterpartij                                  -          29,03 kg/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie
                         realisatie woningen noord en landgoed                   -          55,09 kg/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie
   Resultaten Bouwfase 1                                                 Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                               pagina 3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                            Resultaten
Rekenpunten                 Label                                    Positie  Situatie 1           Afstand tot
                                                                                         dichtstbijzijnde bron
                            Meijendel & Berkheide H2130A (4 km)      86178,      0,00              4.558 m
                                                                     461580
                            Meijendel & Berkheide H2120 (7 km)       84676,      0,00               6.877 m
                                                                     463352
                            Meijendel & Berkheide Lg12 (4 km)        86294,      0,00              4.654 m
                                                                     461776
                            De Wilck (7 km)                          96835,      0,00              8.086 m
                                                                     459184
                            Meijendel & Berkheide ZGH2130A (6 km)    82272,      0,00               6.338 m
                                                                     458656
                            Meijendel & Berkheide (4 km) & Meijendel 86213,      0,00              4.456 m
                            & Berkheide H2180B                       461479
                            Meijendel & Berkheide ZGH2130B (6 km)    82512,      0,00               6.128 m
                                                                     458738
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180B (6 km)    83003,      0,00               5.771 m
                                                                     459094
                            Westduinpark & Wapendal H2180C (10 km)   78236,      0,00               10,2 km
                            & Westduinpark & Wapendal                455988
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180Ao (6 km)   82754,      0,00               5.941 m
                                                                     458894
                            Meijendel & Berkheide H3140 (7 km)       86083,      0,00               7.152 m
                                                                     464481
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180C (6 km)    82851,      0,00               5.756 m
                                                                     458566
                            Meijendel & Berkheide ZGH2160 (6 km)     86469,      0,00              6.846 m
                                                                     464305
                            Meijendel & Berkheide H2190C (6 km)      83646,      0,00               6.081 m
                                                                     461091
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180Abe (6 km) 82853,       0,00               5.756 m
                                                                     458575
      Resultaten Bouwfase 1                                                  Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                                    pagina 4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten
                      Label                                 Positie  Situatie 1           Afstand tot
                                                                                dichtstbijzijnde bron
                      Meijendel & Berkheide H2180Ao (4 km)  86412,      0,00              4.596 m
                                                            461783
                      Meijendel & Berkheide H2190B (6 km)   86329,      0,00              6.078 m
                                                            463417
                      Meijendel & Berkheide H2110 (8 km)    82608,      0,00               7.857 m
                                                            462672
                      Meijendel & Berkheide H2180Abe (5 km) 85544,      0,00              4.700 m
                                                            461229
                      Meijendel & Berkheide H2190Ae (4 km)  86219,      0,00               4.461 m
                                                            461489
                      Meijendel & Berkheide H2160 (4 km)    86301,      0,00              4.655 m
                                                            461782
                      Meijendel & Berkheide H2180C (5 km)   85811,      0,00               4.747 m
                                                            461534
                      Meijendel & Berkheide H2130B (4 km)   86401,      0,00              4.598 m
                                                            461778
                      Meijendel & Berkheide H2190Aom (7 km) 82262,      0,00                7.411 m
                                                            461384
Resultaten Bouwfase 1                                               Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                           pagina 5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                               Resultaten
   Emissie                                  Naam             Interne ontsluiting Vlietvoorde -
(per bron)                                                   bouwverkeer
  Bouwfase 1                                Locatie (X,Y)    88745, 457394
                                            NOx              2,87 kg/j
                                            NH3              < 1 kg/j
                Soort      Voertuig                       Aantal voertuigen Stof                         Emissie
                Standaard  Licht verkeer                   7.050,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                            NH3                         < 1 kg/j
                Standaard  Middelzwaar                       400,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                           vrachtverkeer                                    NH3                         < 1 kg/j
                Standaard  Zwaar vrachtverkeer             1.000,0 / jaar NOx                         1,59 kg/j
                                                                            NH3                         < 1 kg/j
                                            Naam             Veursestraatweg (west) -
                                                             bouwverkeer
                                            Locatie (X,Y)    88511, 457304
                                            NOx              1,50 kg/j
                                            NH3              < 1 kg/j
                Soort      Voertuig                       Aantal voertuigen Stof                         Emissie
                Standaard  Licht verkeer                   3.525,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                            NH3                         < 1 kg/j
                Standaard  Middelzwaar                       200,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                           vrachtverkeer                                    NH3                         < 1 kg/j
                Standaard  Zwaar vrachtverkeer               500,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                            NH3                         < 1 kg/j
     Resultaten Bouwfase 1                                                       Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                                       pagina 6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Resultaten
                                               Naam                 Veursestraatweg (oost) -
                                                                    bouwverkeer
                                               Locatie (X,Y)        88711, 457722
                                               NOx                  1,32 kg/j
                                               NH3                  < 1 kg/j
           Soort              Voertuig                           Aantal voertuigen Stof                         Emissie
           Standaard          Licht verkeer                       3.525,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                                    NH3                        < 1 kg/j
           Standaard          Middelzwaar                           200,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                              vrachtverkeer                                         NH3                        < 1 kg/j
           Standaard          Zwaar vrachtverkeer                   500,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                                    NH3                        < 1 kg/j
                                               Naam                 realisatie waterpartij
                                               Locatie (X,Y)        88938, 457443
                                               NOx                  29,03 kg/j
           Voertuig        Omschrijving            Brandstof        Uitstoot   Spreiding Warmte Stof            Emissie
                                                     verbruik        hoogte          (m)  inhoud
                                                           (l/j)         (m)                (MW)
           STAGE IV, 130 – Rupsgraafmachine         12.000                                        NOx       14,52 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 – Grote shovel             12.000                                        NOx       14,52 kg/j
           560 kW,         (grondtransport
           bouwjaar        binnen plangebied)
           2014/01, Cat. Q
Resultaten Bouwfase 1                                                                    Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                                              pagina 7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Resultaten
                                                 Naam              realisatie woningen noord en
                                                                   landgoed
                                                 Locatie (X,Y)     88827, 457615
                                                 NOx               55,09 kg/j
           Voertuig         Omschrijving             Brandstof     Uitstoot Spreiding Warmte Stof             Emissie
                                                       verbruik     hoogte        (m)  inhoud
                                                             (l/j)      (m)              (MW)
           STAGE IV, 130 –  Heistelling                8.000                                   NOx        9,68 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 –  Mobiele kraan             19.200                                   NOx       23,22 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 –  Grote shovel                3.200                                  NOx         3,87 kg/j
           560 kW,          (grondverzet)
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 75 –   Kleine shovel               2.880                                  NOx         3,42 kg/j
           130 kW, bouwjaar (materiaal handling)
           2014/01, Cat. R
           STAGE IV, 130 –  Verreiker                     800                                  NOx           < 1 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 –  Betonmixer                  5.760                                  NOx        6,97 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 –  Betonpomp                   5.760                                  NOx        6,97 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
Resultaten Bouwfase 1                                                                 Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                                            pagina 8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Resultaten
 Disclaimer      Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis        Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS         versie 2019_20191018_c53b8fdaa8
                  Database       versie b429880a81
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
      Resultaten  Bouwfase 1                                                                                       Rh6tCzCCzVNg (07 november 2019)
                                                                                                                                        pagina 9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3
UITDRAAI BEREKENING AERIUS CALCULATOR
BOUWFASE 2 (2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                 Dit document bevat rekenresultaten van
                                 AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
                                 stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
                                 rekenpunten.
                                 De berekening op basis van stikstofemissies
                                 gaat uit van de componenten ammoniak
                                 (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
                                 Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                 Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                 toelichting verwijzen wij u naar de website
                                 www.aerius.nl.
Berekening Bouwfase 2
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens
                                 Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                 bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                 documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
                                                               RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                    pagina 1/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Resultaten
       Contact        Rechtspersoon               Inrichtingslocatie
                      AGEL adviseurs              Veursestraatweg , 2265 Leidschendam
      Activiteit      Omschrijving                AERIUS kenmerk
                      Ontwikkeling Vlietvoorde    RUjcQkmyebE5
                      Datum berekening            Rekenjaar                        Rekenconfiguratie
                      07 november 2019, 13:28     2021                             Berekend met eigen
                                                                                   rekenpunten
Totale emissie                         Situatie 1
                      NOx              54,69 kg/j
                      NH3              < 1 kg/j
   Resultaten         Natuurgebied                                                 Bijdrage
     Hectare met
  hoogste bijdrage    Niet van toepassing                                          Niet van toepassing
        (mol/ha/j)
   Toelichting       Bouwfase 2
                     Zichtjaar 2021
          Resultaten  Bouwfase 2                                                           RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                                                pagina 2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                       Resultaten
 Locatie
Bouwfase 2
 Emissie      Bron
              Sector
                                                                       Emissie NH3          Emissie NOx
Bouwfase 2
                         Interne ontsluiting Vlietvoorde - bouwverkeer    < 1 kg/j            2,77 kg/j
                         Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                         Veursestraatweg (west) - bouwverkeer             < 1 kg/j            1,41 kg/j
                         Wegverkeer | Buitenwegen
                         Veursestraatweg (oost) - bouwverkeer             < 1 kg/j            1,28 kg/j
                         Wegverkeer | Buitenwegen
                         realisatie woningen zuid en oost                        -          49,23 kg/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie
   Resultaten Bouwfase 2                                                 RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                               pagina 3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                            Resultaten
Rekenpunten                 Label                                    Positie  Situatie 1           Afstand tot
                                                                                         dichtstbijzijnde bron
                            Meijendel & Berkheide H2130A (4 km)      86178,      0,00              4.559 m
                                                                     461580
                            Meijendel & Berkheide H2120 (7 km)       84676,      0,00               6.877 m
                                                                     463352
                            Meijendel & Berkheide Lg12 (4 km)        86294,      0,00              4.655 m
                                                                     461776
                            De Wilck (7 km)                          96835,      0,00              8.024 m
                                                                     459184
                            Meijendel & Berkheide ZGH2130A (6 km)    82272,      0,00               6.342 m
                                                                     458656
                            Meijendel & Berkheide (4 km) & Meijendel 86213,      0,00               4.457 m
                            & Berkheide H2180B                       461479
                            Meijendel & Berkheide ZGH2130B (6 km)    82512,      0,00                6.131 m
                                                                     458738
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180B (6 km)    83003,      0,00               5.773 m
                                                                     459094
                            Westduinpark & Wapendal H2180C (10 km)   78236,      0,00               10,2 km
                            & Westduinpark & Wapendal                455988
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180Ao (6 km)   82754,      0,00              5.944 m
                                                                     458894
                            Meijendel & Berkheide H3140 (7 km)       86083,      0,00                7.153 m
                                                                     464481
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180C (6 km)    82851,      0,00               5.759 m
                                                                     458566
                            Meijendel & Berkheide ZGH2160 (6 km)     86469,      0,00              6.848 m
                                                                     464305
                            Meijendel & Berkheide H2190C (6 km)      83646,      0,00              6.084 m
                                                                     461091
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180Abe (6 km) 82853,       0,00               5.759 m
                                                                     458575
      Resultaten Bouwfase 2                                                  RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                                    pagina 4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten
                      Label                                 Positie  Situatie 1           Afstand tot
                                                                                dichtstbijzijnde bron
                      Meijendel & Berkheide H2180Ao (4 km)  86412,      0,00               4.597 m
                                                            461783
                      Meijendel & Berkheide H2190B (6 km)   86329,      0,00              6.079 m
                                                            463417
                      Meijendel & Berkheide H2110 (8 km)    82608,      0,00               7.858 m
                                                            462672
                      Meijendel & Berkheide H2180Abe (5 km) 85544,      0,00               4.701 m
                                                            461229
                      Meijendel & Berkheide H2190Ae (4 km)  86219,      0,00               4.461 m
                                                            461489
                      Meijendel & Berkheide H2160 (4 km)    86301,      0,00              4.656 m
                                                            461782
                      Meijendel & Berkheide H2180C (5 km)   85811,      0,00              4.748 m
                                                            461534
                      Meijendel & Berkheide H2130B (4 km)   86401,      0,00              4.599 m
                                                            461778
                      Meijendel & Berkheide H2190Aom (7 km) 82262,      0,00               7.413 m
                                                            461384
Resultaten Bouwfase 2                                               RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                            pagina 5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                               Resultaten
   Emissie                                  Naam             Interne ontsluiting Vlietvoorde -
(per bron)                                                   bouwverkeer
  Bouwfase 2                                Locatie (X,Y)    88745, 457394
                                            NOx              2,77 kg/j
                                            NH3              < 1 kg/j
                Soort      Voertuig                       Aantal voertuigen Stof                         Emissie
                Standaard  Licht verkeer                   7.050,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                            NH3                         < 1 kg/j
                Standaard  Middelzwaar                       400,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                           vrachtverkeer                                    NH3                         < 1 kg/j
                Standaard  Zwaar vrachtverkeer             1.000,0 / jaar NOx                         1,56 kg/j
                                                                            NH3                         < 1 kg/j
                                            Naam             Veursestraatweg (west) -
                                                             bouwverkeer
                                            Locatie (X,Y)    88511, 457307
                                            NOx              1,41 kg/j
                                            NH3              < 1 kg/j
                Soort      Voertuig                       Aantal voertuigen Stof                         Emissie
                Standaard  Licht verkeer                   3.525,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                            NH3                         < 1 kg/j
                Standaard  Middelzwaar                       200,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                           vrachtverkeer                                    NH3                         < 1 kg/j
                Standaard  Zwaar vrachtverkeer               500,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                            NH3                         < 1 kg/j
     Resultaten Bouwfase 2                                                       RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                                       pagina 6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                          Resultaten
                                       Naam             Veursestraatweg (oost) -
                                                        bouwverkeer
                                       Locatie (X,Y)    88711, 457718
                                       NOx              1,28 kg/j
                                       NH3              < 1 kg/j
           Soort      Voertuig                       Aantal voertuigen Stof                        Emissie
           Standaard  Licht verkeer                   3.525,0 / jaar NOx                          < 1 kg/j
                                                                       NH3                        < 1 kg/j
           Standaard  Middelzwaar                       200,0 / jaar NOx                          < 1 kg/j
                      vrachtverkeer                                    NH3                        < 1 kg/j
           Standaard  Zwaar vrachtverkeer               500,0 / jaar NOx                          < 1 kg/j
                                                                       NH3                        < 1 kg/j
Resultaten Bouwfase 2                                                       RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                                 pagina 7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Resultaten
                                                 Naam              realisatie woningen zuid en oost
                                                 Locatie (X,Y)     89014, 457391
                                                 NOx               49,23 kg/j
           Voertuig         Omschrijving             Brandstof     Uitstoot Spreiding Warmte Stof             Emissie
                                                       verbruik     hoogte        (m)  inhoud
                                                             (l/j)      (m)              (MW)
           STAGE IV, 130 –  Heistelling                 7.000                                  NOx        8,47 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 –  Mobiele kraan             16.800                                   NOx       20,32 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 –  Grote shovel                3.200                                  NOx         3,87 kg/j
           560 kW,          (grondverzet)
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 75 –   Kleine shovel               2.880                                  NOx         3,42 kg/j
           130 kW, bouwjaar (materiaal handling)
           2014/01, Cat. R
           STAGE IV, 130 –  Verreiker                     800                                  NOx           < 1 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 –  Betonmixer                  5.040                                  NOx         6,10 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
           STAGE IV, 130 –  Betonpomp                   5.040                                  NOx         6,10 kg/j
           560 kW,
           bouwjaar
           2014/01, Cat. Q
Resultaten Bouwfase 2                                                                 RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                                            pagina 8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Resultaten
 Disclaimer      Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis        Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS         versie 2019_20191018_c53b8fdaa8
                  Database       versie b429880a81
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
      Resultaten  Bouwfase 2                                                                                       RUjcQkmyebE5 (07 november 2019)
                                                                                                                                        pagina 9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4
UITDRAAI BEREKENING AERIUS CALCULATOR
TOEKOMSTIGE GEBRUIKSFASE (2022)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                 Dit document bevat rekenresultaten van
                                 AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
                                 stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
                                 rekenpunten.
                                 De berekening op basis van stikstofemissies
                                 gaat uit van de componenten ammoniak
                                 (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
                                 Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                 Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                 toelichting verwijzen wij u naar de website
                                 www.aerius.nl.
Berekening Toekomstig gebruik
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens
                                 Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                 bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                 documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
                                                                Rukk8Ri4Fret (07 november 2019)
                                                                                     pagina 1/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Resultaten
       Contact        Rechtspersoon                  Inrichtingslocatie
                      AGEL adviseurs                 Veursestraatweg , 2265 Leidschendam
      Activiteit      Omschrijving                   AERIUS kenmerk
                      Ontwikkeling Vlietvoorde       Rukk8Ri4Fret
                      Datum berekening               Rekenjaar                        Rekenconfiguratie
                      07 november 2019, 13:19        2022                             Berekend met eigen
                                                                                      rekenpunten
Totale emissie                           Situatie 1
                      NOx                137,98 kg/j
                      NH3                9,15 kg/j
   Resultaten         Natuurgebied                                                    Bijdrage
     Hectare met
  hoogste bijdrage    Niet van toepassing                                             Niet van toepassing
        (mol/ha/j)
   Toelichting       Toekomstig gebruik
                     Zichtjaar 2022
          Resultaten  Toekomstig gebruik                                                       Rukk8Ri4Fret (07 november 2019)
                                                                                                                    pagina 2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten
 Locatie
Toekomstig
   gebruik
 Emissie      Bron
              Sector
                                                                  Emissie NH3            Emissie NOx
Toekomstig
   gebruik
                                 Interne ontsluiting Vlietvoorde   3,91 kg/j             67,43 kg/j
                                 Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                                 Veursestraatweg (oost)            2,54 kg/j             34,23 kg/j
                                 Wegverkeer | Buitenwegen
                                 Veursestraatweg (west)            2,69 kg/j             36,32 kg/j
                                 Wegverkeer | Buitenwegen
   Resultaten Toekomstig gebruik                                      Rukk8Ri4Fret (07 november 2019)
                                                                                           pagina 3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                           Resultaten
Rekenpunten                 Label                                    Positie Situatie 1           Afstand tot
                                                                                        dichtstbijzijnde bron
                            Meijendel & Berkheide H2130A (4 km)      86178,     0,00              4.558 m
                                                                     461580
                            Meijendel & Berkheide H2120 (7 km)       84676,     0,00               6.877 m
                                                                     463352
                            Meijendel & Berkheide Lg12 (4 km)        86294,     0,00               4.653 m
                                                                     461776
                            De Wilck (7 km)                          96835,     0,00              8.088 m
                                                                     459184
                            Meijendel & Berkheide ZGH2130A (6 km)    82272,     0,00               6.343 m
                                                                     458656
                            Meijendel & Berkheide (4 km) & Meijendel 86213,     0,00              4.456 m
                            & Berkheide H2180B                       461479
                            Meijendel & Berkheide ZGH2130B (6 km)    82512,     0,00               6.132 m
                                                                     458738
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180B (6 km)    83003,     0,00               5.774 m
                                                                     459094
                            Westduinpark & Wapendal H2180C (10 km)   78236,     0,00               10,2 km
                            & Westduinpark & Wapendal                455988
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180Ao (6 km)   82754,     0,00              5.945 m
                                                                     458894
                            Meijendel & Berkheide H3140 (7 km)       86083,     0,00               7.150 m
                                                                     464481
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180C (6 km)    82851,     0,00               5.760 m
                                                                     458566
                            Meijendel & Berkheide ZGH2160 (6 km)     86469,     0,00              6.845 m
                                                                     464305
                            Meijendel & Berkheide H2190C (6 km)      83646,     0,00              6.085 m
                                                                     461091
                            Meijendel & Berkheide ZGH2180Abe (6 km) 82853,      0,00               5.761 m
                                                                     458575
      Resultaten Toekomstig gebruik                                          Rukk8Ri4Fret (07 november 2019)
                                                                                                   pagina 4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                  Resultaten
                      Label                                 Positie Situatie 1           Afstand tot
                                                                               dichtstbijzijnde bron
                      Meijendel & Berkheide H2180Ao (4 km)  86412,     0,00              4.596 m
                                                            461783
                      Meijendel & Berkheide H2190B (6 km)   86329,     0,00               6.077 m
                                                            463417
                      Meijendel & Berkheide H2110 (8 km)    82608,     0,00               7.858 m
                                                            462672
                      Meijendel & Berkheide H2180Abe (5 km) 85544,     0,00               4.701 m
                                                            461229
                      Meijendel & Berkheide H2190Ae (4 km)  86219,     0,00              4.460 m
                                                            461489
                      Meijendel & Berkheide H2160 (4 km)    86301,     0,00              4.655 m
                                                            461782
                      Meijendel & Berkheide H2180C (5 km)   85811,     0,00               4.747 m
                                                            461534
                      Meijendel & Berkheide H2130B (4 km)   86401,     0,00               4.597 m
                                                            461778
                      Meijendel & Berkheide H2190Aom (7 km) 82262,     0,00                7.411 m
                                                            461384
Resultaten Toekomstig gebruik                                       Rukk8Ri4Fret (07 november 2019)
                                                                                           pagina 5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Resultaten
   Emissie                                       Naam               Interne ontsluiting Vlietvoorde
(per bron)                                       Locatie (X,Y)      88745, 457394
  Toekomstig
     gebruik                                     NOx                67,43 kg/j
                                                 NH3                3,91 kg/j
                Soort              Voertuig                      Aantal voertuigen Stof                         Emissie
                Standaard          Licht verkeer               1.524,0 / etmaal NOx                        62,23 kg/j
                                                                                   NH3                       3,77 kg/j
                Standaard          Middelzwaar                    16,0 / etmaal NOx                          5,20 kg/j
                                   vrachtverkeer                                   NH3                         < 1 kg/j
                                                 Naam               Veursestraatweg (oost)
                                                 Locatie (X,Y)      88714, 457719
                                                 NOx                34,23 kg/j
                                                 NH3                2,54 kg/j
                Soort              Voertuig                      Aantal voertuigen Stof                         Emissie
                Standaard          Licht verkeer                 762,0 / etmaal NOx                         31,45 kg/j
                                                                                   NH3                       2,47 kg/j
                Standaard          Middelzwaar                     8,0 / etmaal NOx                          2,79 kg/j
                                   vrachtverkeer                                   NH3                         < 1 kg/j
     Resultaten Toekomstig gebruik                                                      Rukk8Ri4Fret (07 november 2019)
                                                                                                              pagina 6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                               Resultaten
                                            Naam             Veursestraatweg (west)
                                            Locatie (X,Y)    88513, 457311
                                            NOx              36,32 kg/j
                                            NH3              2,69 kg/j
           Soort              Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                         Emissie
           Standaard          Licht verkeer               754,0 / etmaal NOx                         33,33 kg/j
                                                                            NH3                       2,61 kg/j
           Standaard          Middelzwaar                   8,0 / etmaal NOx                          2,98 kg/j
                              vrachtverkeer                                 NH3                         < 1 kg/j
Resultaten Toekomstig gebruik                                                    Rukk8Ri4Fret (07 november 2019)
                                                                                                       pagina 7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Resultaten
 Disclaimer      Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis        Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS         versie 2019_20191018_c53b8fdaa8
                  Database       versie b429880a81
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
      Resultaten  Toekomstig gebruik                                                                                Rukk8Ri4Fret (07 november 2019)
                                                                                                                                         pagina 8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>