<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening
                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                         Lodewijck Groep B.V.
                   Inrichtingslocatie                    Beechavenue 139,
                                                         1119 RB Schiphol-Rijk
                   Activiteit
                   Omschrijving                          Woningbouwproject Vlietvoorde Weide
                   Toelichting                           De realisatiefase voor 28 woningen binnen het plangebied
                                                         Vlietvoorde Weide te Leidschendam.
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                        ReF4xnv6v6xY
                   Datum berekening                      23 maart 2023, 10:48
                   Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                        Rekenjaar               Emissie NH₃        Emissie NOₓ
                   Realisatiefase - Beoogd               2024                    4,8 kg/j           83,7 kg/j
                   Resultaten                            Hoogste bijdrage        Hexagon             Gebied
                   Realisatiefase - Beoogd               -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)  -
                   Grootste toename van depositie        -
                   Grootste afname van depositie         -
ReF4xnv6v6xY (23 maart 2023)                                                                                        2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                               Projectberekening
                   Realisatiefase (Beoogd), rekenjaar 2024
                   Emissiebronnen                                                          Emissie NH₃ Emissie NOₓ
                     1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | sloop-   0,3 kg/j    1,9 kg/j
                          en bouwrijpfase
                     2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |          2,1 kg/j   23,6 kg/j
                          Bouwfase
                     5 Anders... | Anders... | 25% onvoorzien                                0,6 kg/j    4,2 kg/j
                    Verkeersnetwerk                                                         1,8 kg/j   54,1 kg/j
ReF4xnv6v6xY (23 maart 2023)                                                                                       3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                               Projectberekening
                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.
                              500 m
                         Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                         Vogelrichtlijn
                                                                       Grootste toename van depositie
                         Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                         Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
ReF4xnv6v6xY (23 maart 2023)                                                                                  4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Projectberekening
                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase" (Beoogd) incl.
                   saldering e/o referentie
                                 Berekend (ha  Hoogste totale Met toename Grootste         Met afname (ha Grootste
                                 gekarteerd)   depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol gekarteerd)     afname (mol
                                               N/ha/jr)                       N/ha/jr)                     N/ha/jr)
                   Totaal                    -             -              -             -              -             -
ReF4xnv6v6xY (23 maart 2023)                                                                                           5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Projectberekening
                   Realisatiefase, Rekenjaar 2024
                     1     Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam             sloop- en                                          NOₓ                        1,9 kg/j
                                    bouwrijpfase                                       NH₃                        0,3 kg/j
                   Locatie          X:88433,03
                                    Y:457549,05
                   Oppervlakte      2,06 ha
                   Naam               Stageklasse                     Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue    Stof Emissie
                                                                                                  verbruik
                   Shovel (136kw)     Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, 560 l/j           40 u/j    39 l/j    NOₓ      0,7
                                      diesel, SCR: ja                                                               kg/j
                                                                                                            NH₃      0,1
                                                                                                                    kg/j
                   Graafmachine       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, 480 l/j           40 u/j    33 l/j    NOₓ      0,9
                   (125kw)            diesel, SCR: ja                                                               kg/j
                                                                                                            NH₃      0,1
                                                                                                                    kg/j
                   Mobiele kraan      Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, 200 l/j           20 u/j    14 l/j    NOₓ      0,3
                   (100kw)            diesel, SCR: ja                                                               kg/j
                                                                                                            NH₃     48,0
                                                                                                                      g/j
ReF4xnv6v6xY (23 maart 2023)                                                                                               6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Projectberekening
                     2     Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam             Bouwfase                                                  NOₓ                       23,6 kg/j
                   Locatie          X:88433,03                                                NH₃                        2,1 kg/j
                                    Y:457549,05
                   Oppervlakte      2,06 ha
                   Naam               Stageklasse                            Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue    Stof Emissie
                                                                                                         verbruik
                   Heistelling        Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,        1680 l/j          84 u/j    117 l/j   NOₓ       2,0
                   (200kw)            diesel, SCR: ja                                                                      kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,4
                                                                                                                           kg/j
                   Mobiele kraan      Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,        1120 l/j          112 u/j 78 l/j      NOₓ       1,6
                   (100kw)            diesel, SCR: ja                                                                      kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,3
                                                                                                                           kg/j
                   Betonpomp          Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,        1120 l/j          56 u/j    78 l/j    NOₓ       1,4
                   (200kw)            diesel, SCR: ja                                                                      kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,3
                                                                                                                           kg/j
                   Graafmachine       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,        840 l/j           70 u/j    58 l/j    NOₓ       1,4
                   (125kw)            diesel, SCR: ja                                                                      kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,2
                                                                                                                           kg/j
                   Minigraver (13kw) Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, 480 l/j            160 u/j             NOₓ     10,4
                                      SCR: nee                                                                             kg/j
                                                                                                                   NH₃   3,6 g/j
                   Shovel (136kw)     Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,        3360 l/j          240 u/j 235 l/j     NOₓ       4,0
                                      diesel, SCR: ja                                                                      kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,8
                                                                                                                           kg/j
                   Verreiker (70kw)   Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, 560 l/j           70 u/j    39 l/j    NOₓ       0,9
                                      SCR: ja                                                                              kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,1
                                                                                                                           kg/j
                   Trilplaat (10kw)   alle werktuigen op benzine, 4takt      480 l/j                               NOₓ       1,9
                                                                                                                           kg/j
                                                                                                                   NH₃   3,6 g/j
ReF4xnv6v6xY (23 maart 2023)                                                                                                      7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening
                     3      Wegverkeer | Weg
                   Naam                Bouwverkeer bouwrijpfase                                          Links Rechts NOₓ 37,6 kg/j
                   Locatie             X:87460,04 Y:455997,97                      Type scherm           - -          NO₂ 12,1 kg/j
                   Lengte              3.767,81 m                                  Hoogte                - -          NH₃ 0,8 kg/j
                   Wegtype             Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting         Beide richtingen
                   Tunnelfactor        1
                   Type hoogteligging  Normaal
                   Weghoogte           0m
                   Verkeer                                 Max. snelheid                        Aantal voertuigen           In file
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              12 p/jaar                  0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              512 p/jaar                 0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              2214 p/jaar                0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              22 p/jaar                  0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              480 p/jaar                 0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                     4      Wegverkeer | Weg
                   Naam                Bouwverkeer bouwfase                                              Links Rechts NOₓ 16,5 kg/j
                   Locatie             X:87460,04 Y:455997,97                      Type scherm           - -          NO₂ 3,9 kg/j
                   Lengte              3.767,81 m                                  Hoogte                - -          NH₃ 1,0 kg/j
                   Wegtype             Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting         Beide richtingen
                   Tunnelfactor        1
                   Type hoogteligging  Normaal
                   Weghoogte           0m
                   Verkeer                                 Max. snelheid                        Aantal voertuigen           In file
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              20 p/jaar                  0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              168 p/jaar                 0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren              16000 p/jaar               0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                   0,0 %
ReF4xnv6v6xY (23 maart 2023)                                                                                                        8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening
                     5     Anders... | Anders...
                   Naam                 25% onvoorzien Uittreedhoogte 0,0 m        NOₓ                        4,2 kg/j
                   Locatie              X:88434,57      Warmteinhoud  0,000 MW     NH₃                        0,6 kg/j
                                        Y:457549,2      Spreiding     0m
                   Oppervlakte          2,05 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                         2022_20230315_cd85399aac
                   Database versie                       2022_cd85399aac
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/
ReF4xnv6v6xY (23 maart 2023)                                                                                           9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>