<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                              Beeldkwaliteitsplan
                              Kinderdagverblijf - Middelblok 187a - Gouderak
19 december 2022
In opdracht van: Het Tuinhuis
                                                                        Oog voor buitenruimten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Beeldkwaliteitsplan
Kinderdagverblijf - Middelblok 187a - Gouderak
19 december 2022
In opdracht van: Het Tuinhuis
Is voorbereid door:
Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten b.v.
Postbus 67
2860 AB Bergambacht
0182 357077
info@lagendijkTLarchitecten.nl
lagendijktlarchitecten.nl
                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  Inhoud
   Inleiding                                            4
   Inventarisatie / analyse                             5
     Plangebied in wijdere omgeving                       6
     Plangebied ingezoomd en kadastraal                   7
     Fotobeelden bestaande situatie                       8
     Historie                                             9
     Landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdstructuur 10
     Landschappelijke kwaliteit                           11
   Aanbevelingen                                        12
     Ontwerpuitgangspunten                                12
     Inrichtingsvoorstel                                  13
   Beeldkwaliteitseisen bebouwing                       14
     Bouwprogramma en typologie                           15
     Bouwmassa en materiaalgebruik                        16
     Referentiebeelden woningen                           17
   Beeldkwaliteitseisen landschap                       18
     Boomstructuur                                        19
     Erfafscheidingen en hekwerken                        20
     Ontsluitingsweg, erf en parkeren                     21
     Spelen in het landschap                              22
     Sfeerimpressie erfinrichting                         23
                                                             Inhoud
3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding
Aanleiding
Opdrachtgever Het Tuinhuis heeft Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten gevraagd het beeldkwali-
teitsplan en de landschappelijke inpassing van een kinderdagverblijf aan de Middelblok 187a in Gou-
derak te verzorgen. Het planvoornemen betreft de nieuwbouw van een kinderdagverblijf inclusief bui-
tenschoolse opvang met parkeerplaatsen, speelweiden en nieuwe groenvoorzieningen, in combinatie
met het hobbymatig houden van dieren ten behoeve van de kinderopvang. Hiervoor worden een
mestplaat en een mestput geheel verwijderd en wordt één schuur gesloopt. Eén van de twee bestaan-
de schuren blijft behouden.
Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van de Middelblok, de dijk tussen de Hollandsche IJssel en
de Krimpenerwaard.
Doelstelling
Doelstelling is het landschappelijk inpassen van het kinderdagverblijf met behoud en herstel van de
landschappelijke en stedenbouwkundige kernkwaliteiten en waarden en daarnaast versterking van de
ruimtelijke (beeld)kwaliteit, verduurzaming en behoud van het karakter. De beeldkwaliteit wordt zowel
voor het nieuw te realiseren kinderdagverblijf als ook het landschap en erfinrichting in aparte hoofd-
stukken omschreven en gevisualiseerd voor het behalen van de gewenste beeldkwaliteit.
Aanpak
Via een beknopte landschappelijke verkenning en de analyse van verschillende landschappelijke en
historische aspecten wordt een voorstel gedaan binnen de geschetste mogelijkheden en randvoor-
waarden voor het inpassen van het erfcluster. Vanuit dit voorstel wordt de beeldkwaliteit omschreven
voor de nieuwe gebouwen en het omliggende erf.
Inleiding                                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  Inventarisatie / analyse
    Inventarisatie / analyse
5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                  Plangebied
Plangebied (bron: Google earth)
Inventarisatie / analyse
                                6
Plangebied in wijdere omgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                              Middelblok
   Middelblok
                                                                    Plangebied
                                          Plangebied
Plangebied ingezoomd (Bron: Google earth)              Kadastrale kaart en BGT (Bron: kadaster, pdok)
                                                                                                           Inventarisatie / analyse
                                                     7
                                                                                                      Plangebied ingezoomd en kadastraal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bestaande
situatie
                               5
                           4 1
   2          3
                                 1. Zicht vanaf de dijk op het plangebied. Beeldkwaliteit van open veenweide-  2. Zicht vanaf openbare weg in oostelijke richting. Huidige bebouwing valt gro-
                                 gebied vormt schril contrast met bedrijfsloodsen op dijkniveau                tendeels weg achter beplanting op naastgelegen perceel.
Overzicht met fotolocaties
                                 3. Zicht plangebied vanaf de dijk met bestaande vervallen opstallen en beton- 4. Zicht in westelijke richting
                                 verhardingen.
                                                                                                                                                                               Bron: google maps
                                                                                                                   5. Zicht in westelijke richting op overgangsgebied tussen slagenlandschap en
                                                                                                                   rivierenlandschap met bedrijventerrein in uiterwaard.
Inventarisatie / analyse
                                                                                  8
Fotobeelden bestaande situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Historie
De historische kaarten laten ter hoogte van het plangebied
een duidelijke ontwikkeling langs de Hollandsche IJssel zien.
Het buitendijkse gebied ter hoogte van het plangebied werd
in de vorige eeuwen gekenmerkt door de aanwezigheid van
een steenplaats/steenfabriek. De steenproductie is echter in
de tweede helft van de 20e eeuw komen te vervallen en heeft
een andere invulling als bedrijventerrein gekregen.
De buitendijkse bedrijvigheid vormt al die tijd een contrast
met de agrarische binnendijkse activiteiten.
Verder is het opvallend dat rond 1900 de percelen grenzend
aan de Middelblok werden gekenmerkt door de aanwezigheid          Ca. 1850                       Ca. 1900
van houtige opstanden als fruitboomgaarden en
knotwilgenrijen. Deze kleinschaligheid en rijke diversiteit is
door schaalvergroting en in het belang van een efficiënt
graslandbeheer komen te vervallen. Het valt te onderzoeken
of deze diversiteit en kleinschaligheid te herstellen is middels
landschappelijke beplanting.
                                                                  Ca. 1950                       Ca. 1980
                                                                  Ca. 2000                       Ca. 2022
                                                                 Bron kaarten: topotijdreis.nl
                                                                                                          Inventarisatie / analyse
                                                                                               9
                                                                                                                            Historie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Landschappelijke en stedenbouwkundige
hoofdstructuur
Het plangebied aan de Middelblok 187a ligt aan de voet van de dijk van de Hollandsche IJssel. Deze
dijk volgt de slingerende oeverwal en vormt de begrenzing van de Krimpenerwaard. Tevens vormt dit
de grens van twee landschapstypen te weten het rivierenlandschap en het veenweidelandschap.
slagenlandschap.
Het rivierenlandschap kenmerkt zicht door een meanderende zone begrensd door een winterdijk met
uiterwaarden en een zomerdijk met daaraan grenzend het stroombed van de rivier. Van dit oorspron-
kelijk principe is door verstedelijking veel verandert. De winterdijk is nog steeds aanwezig en vormt
een belangrijke waterkering. De uiterwaard is omgevormd naar een opgehoogd buitendijks bedrijven-
terrein bestaande uit bedrijfsloodsen, erven en bedrijfswoningen. Qua oriëntatie volgende deze min
of meer de meanderende rivier.
De oeverwal en de daarop gelegen dijk vormt de begrenzing van het veenweidelandschap. Het pro-
jectgebied ligt grotendeels in dit veenweidelandschap met een overgang naar het rivierenlandschap.
Dit veenweidelandschap kenmerkt zich door een slagenlandschap, waarbij de kavels gescheiden wor-
den door lange rechte sloten. In dit deel van de Krimpenerwaard lopen de meeste sloten dood op de
dijk en vormen zich soms ook verbrede sloten zoals ook ter hoogte van het plangebied het geval is.
De grillig gevormde verbreding van de kavelsloten dragen ook bij aan de belevingswaarde van het
plangebied.
In de overgangszone waar nog veelal kleiafzetting in de ondergrond aanwezig is uit zich dat in een
wat hogere ligging van het terrein en een afwijking in de slagenverkaveling. Dit wordt in de praktijk
tevens benut als stevige ondergrond voor toegangspaden tussen dijk en veenweide gebied. Historisch          Foto’s van de IJsseldijk rond 1900 geven een kleinschalig beeld weer met veel boombeplanting op en langs de
gezien vond op deze veelal stevigere ondergrond veelal bebouwing plaats zoals boerderijen, schuren          dijk. Dit beeld is aanzienlijk veranderd de afgelopen eeuw.
en woonhuizen. Bij het plangebied is dit ook van toepassing.
Bebouwing volgt veelal de slagenverkaveling maar dichter bij de dijk kunnen ook afwijkingen daarin
voorkomen zoals haaks op de verkavelingsrichting of onder een afwijkende hoek daarmee. De ver-
draaiing van de dijk is daar mede debet aan. Deze eigenschap biedt flexibiliteit bij de inrichting van
het plangebied.
                                                                                        Huidig beeld van dijkprofiel met grootschalige bedrijvigheid en verschraling van het groene voormalige karakter.
Inventarisatie / analyse
                                                                                                                         10
Landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdstructuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Landschappelijke kwaliteit
Vanaf de bovenkant van de dijk is er ter hoogte van de rotonde richting de dijk goed zicht op
het lager gelegen veenweidegebied, waarbij ook de verbrede watergangen zichtbaar zijn. Dit
draagt bij aan de kwaliteit en beleving van dit polderdeel. Verderop langs de dijk kijkend, in
westelijke richting is deze kwaliteit duidelijk minder. De aanwezige verrommeling is mede
ontstaan door de aanwezigheid van in verval geraakte gebouwen en diverse erfinrichtingen.
Kijkend vanaf de dijk, valt op dat erfbeplanting een positieve bijdrage levert aan de beleving
van het gebied. Ter hoogte van het plangebied is deze erfbeplanting beperkt aanwezig,
waardoor de landschappelijke kwaliteit nadelig wordt beïnvloed.
Het aanbrengen van streekeigen erfbeplanting zal een positieve bijdrage leveren aan de
landschappelijke kwaliteit. Het is hierbij wel van belang dat de beplanting niet te hoog wordt
(lager of gelijk aan 9m) waardoor, kijkend vanaf de bovenkant van de dijk, zicht blijft op het  Zicht op veenweidegebied kijkend vanaf rotonde in zuidelijke richting.
achterland. Het grote voordeel van de bufferbeplanting is dat de invulling met voorzieningen
van het kinderdagverblijf, waaronder parkeren, prima ingepast kunnen worden, zonder dat
hiermee afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke kwaliteit. Integendeel, de bufferbe-
planting zal een positieve bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit. Ook wordt een
positieve bijdrage geleverd aan het gewenste microklimaat, niet alleen voor de kinderen en
bezoekers maar ook voor flora en fauna, waaronder vogels. De diversiteit kan ook een posi-
tieve bijdrage leveren aan de educatieve functie en bewustwording van het landschap om
ons heen en met alles wat zich daarin afspeelt.
De aanwezigheid van water in het plangebied heeft een ruimtelijke en esthetische kwaliteit,
maar heeft in relatie tot de aanwezigheid van jonge kinderen ook een risico in zich en een
dilemma, namelijk veiligheid enerzijds en beleving van het water anderzijds. Daarnaast is
het beheer en de bereikbaarheid van het water voor onderhoud ook van groot belang.
Handhaving van de bestaande oevers zonder beschoeiing is van belang ter behoud van het
                                                                                                Landelijk karakter van afrit behouden met gebruik van veilige en toegankelijke oplossing met   Grasstenen met half open
landschappelijk karakter voor de terreindelen van zowel binnen als buiten het plangebied.
                                                                                                bijv. grasstenen.                                                                              structuur
Het positieve is dat dit kostenbesparend is en qua landschappelijke kwaliteit beter aansluit
bij het gewenste effect. Daarnaast bieden deze oevers betere kansen voor zowel flora als
fauna.
In dat kader kan gekozen worden voor een zone van ca. 4m rondom alle slootranden daar
waar kinderen kunnen komen. Het is van belang dat daarnaast een duurzame en een na-
tuurlijke of weinig opvallende afrastering wordt gekozen. Dit kan door middel van een kas-
tanjehouten spijlenhekwerk (natuurlijke kleur) of een draadstaafmat hekwerk in de kleur
antraciet of donkergroen. Deze materialen passen in het landschappelijk beeld en bieden
een veiligere situatie voor de kinderen.
Toegang tot het terrein loopt via de dijk. Het is van belang dat deze toegang zo vloeiend mo-
gelijk wordt ingepast. Het heeft de voorkeur dit via een hellingbaan parallel aan de dijk in te
passen.
                                                                                                Parkeren en dijkafrit in deels open en deelsgeslo-    Staafmathekwerk in landelijke setting      Kastanjehouten spijlenhekwerk
De padverharding kan bestaan uit deels gesloten verharding en deels uit stroken die be-
                                                                                                ten grasstenen
staan uit grasstenen.
                                                                                                                                                                                             Inventarisatie / analyse
                                                                                                          11
                                                                                                                                                                                                  Landschappelijke kwaliteit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Ontwerpuitgangspunten
Binnen het ontwerp dient naast eerder constateringen binnen de analyse o.a. rekening gehouden te worden met de
volgende uitgangspunten:
    Behoud van bestaand agrarische karakter in aansluiting op karakter van omliggende gebied;
    Behoud van doorzicht op open veenweidegebied, echter met ruimte voor aanbrengen van diversiteit en verster-
      king van kleinschaligheid;
    Inpassen van streekeigen beplantingselementen (landschapselementen) o.a.:
          Fruitbomen;
                                                                                                                  Bestaande typische waterverbreding zoveel
          Erfbomen;
                                                                                                                  mogelijk handhaven
          Erfscheidingshagen;                                                                                                                             Zicht vanaf dijk op
          Knotwilgen;                                                                                                                                     veenweidegebied
          Bestaande waardevolle beplanting.
    Behoud van bestaande meest noordelijk liggende schuur;
    Voldoende parkeergelegenheid inpassen op een landelijke wijze;
    Diversiteit in kaphelling, goot/nokhoogte conform huidige situatie terug laten komen in bouwplan ;
    Architectuur inspireren op huidige uitstraling gebouwen;
    Behoud van karakteristieke uitstraling passend bij het karakteristieke dijklint;
    Ruimte om te bewegen. Spelen in het landschap.
Aanbevelingen
                                                                                                                12
Ontwerpuitgangspunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>   Inrichtingsvoorstel
        Aanbevelingen
13
        Inrichtingsvoorstel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Beeldkwaliteitseisen bebouwing
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bouwprogramma en typologie
In de omgeving van het plangebied is een grote verscheidenheid aan agrarische bebouwing terug
te vinden. Dit uit zich ook in een grote diversiteit in schaal en architectuur. Het plangebied ken-
merkt zich echter door een schrale kwaliteit in vormgeving en materiaalgebruik. Het is wenselijk
het bestaande agrarische authentieke en landelijke karakter terug te laten komen in de nieuwe
situatie zodat het karakter van het ensemble aansluit bij de omgeving. Het groen (waaronder de
boomstructuur, erfinrichting en beplanting) en de toepassing van natuurlijke materialen vormt
de verbindende factor tussen de diversiteit in bouwstijlen en architectuur. Hiermee ontstaat er
eenheid binnen het plangebied.
BEBOUWINGSTYPOLOGIE
De bebouwingstypologie uit zich in een samengesteld vrijstaand schuurvolume (maximaal aantal:
1) naast de bestaande te behouden schuur. De bebouwing heeft een ondergeschikt karakter als
schuurelement op het boerenerf. Het karakter van een agrarische schuur is duidelijk afleesbaar
in de architectuur en is hedendaags vormgegeven. De woningen en schuren hebben een natuurlij-
ke uitstraling, harmoniërend met de natuurlijke omgeving waarbij eenvoud in vormgeving leidend
is. De schuren zijn familie van elkaar in hoofdvorm en materiaaltoepassing. Het is van belang
eenheid te creëren tussen de schuurvolumen. De bestaande schuur kan een modernisering on-
dergaan waarbij aansluiting wordt gezocht in uitstraling en materiaalgebruik met het nieuw te
bouwen gebouw.
ORIËNTATIE
Kenmerkend is dat bebouwing direct aan de dijk (Middelblok) zich parallel aan de dijk oriënteert.
De oriëntatie uit zich in het ontbreken van een duidelijk definieerbare voorgevel, echter wel met
                                                                                                                             P
ruimte voor grote al dan niet in gebruik zijnde deurpartijen. Deze deurpartijen bevinden zich
vaak in de kopgevel van het gebouw, maar zijn bij een kapschuur weer veelal in de langsgevel
gesitueerd. Landbouwschuren worden gekenmerkt door aanwezigheid van ingangen aan zowel
voor- als zijgevel, afhankelijk van gebruik en goothoogte.
BOUWHOOGTE
Het nieuwe bouwvolume bestaat uit 1,5 laag met een kap, de maximale goothoogte is 4,5 meter
en maximale bouwhoogte 7 meter. De kaphelling kan variëren in helling met een maximum van
45 graden, afhankelijk van de gekozen voetprint en kapverdeling. De gekozen kaphelling wordt
echter op beide daken van het nieuwe volume toegepast. Hierbij is ook een asymmetrische kap-
verdeling denkbaar, passend bij het karakter van een kapschuur.
KAPRICHTING
De kaprichting is parallel aan de verkavelingsrichting van de percelen in lijn met de tweedelijns-
bebouwing. Verder heeft een dak een eenvoudige
zadeldak kapvorm zonder wolfseinden of dwars-
kappen.
                                                                                                    LEGENDA
                                                                                                     P    Parkeren bezoekers
         Droogschuren zijn kenmerkend voor het dijk-
         vlak Middelblok als relict van de voormalige                                                     Kaprichting
         steenbakkerijen die langs de Hollandsche
         IJssel aanwezig waren.
Beeldkwaliteitseisen bebouwing
                                                                                                         15
Woonprogramma en woningtypologie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bouwmassa en materiaalgebruik
De aan de Middelblok grenzende woningen en boerenerven worden gekenmerkt door
een grote diversiteit in bouwstijl, positionering qua rooilijnen. De bestaande schuren
hebben een kenmerkende uitstraling; efficiënt en schraal qua detaillering. Het is wen-
selijk het bestaande agrarische en robuuste karakter voort te zetten en door met een
beperkt materiaal en kleur pallet eenheid in het plan terug te laten komen.
Gestreefd wordt naar een hoogwaardige landelijke uitstraling met zowel moderne als
gebiedseigen materialen en vormgeving. De gebouwen worden gekenmerkt door een           GEVELS
royaal verdeelde hoofdmassa waarbinnen diverse functies een plek krijgen. De be-
staande schuren worden ook gekenmerkt door hun grote volume en eenvoud in vorm-
geving.
De maximale goothoogte betreft 4,5 meter, de maximale bouwhoogte betreft 7 meter,
waarbij de toepassing van een kap in de vorm van een (samengesteld) zadeldak ver-
plicht is. De maximale goothoogte van 4,5 meter biedt de mogelijkheid tot het toepas-
sen van 1,5 gebruikslaag met kap.
GEVELS
Gevels worden opgetrokken uit natuurlijke en gebiedseigen materialen, zoals een com-
binatie tussen baksteen plint met natuurlijke duurzame materialen, zoals natuurlijk
vergrijsd, bruinkleurig of in antraciet/zwart/grijs kleur geschilderd houtwerk, zwart/  DAKEN
antraciet kleurig metalen golfplaat en glas. De gevels worden gerealiseerd binnen een
terughoudend kleurenpalet van naturel/vergrijsd, bruin, donkergrijs of antraciet/
zwart. Daarnaast is het van belang dat grote puien niet worden uitgesloten i.v.m. opti-
maal binnen-buiten ervaring en lichttoetreding.
DAKBEDEKKING
De kap van het dak bestaat uit keramische dakpannen (niet geglazuurd) in een terug-
houdende kleur; roodbruin of antraciet, of duurzame dakbeplating bijvoorbeeld zink of
zwart/antraciet kleurig metalen golfplaat
DETAILLERING
     Kozijnen: verschillende duurzame materialen zijn toepasbaar, zorgvuldige en      DETAILLERING
       terughoudende detaillering aansluitend bij de architectuur en harmoniërend bij
       geverkleur;
     Goot: geen of traditioneel vormgegeven zinken goten;
     Dakkapel/dakopbouw; toevoegingen aan en op het dakvlak dienen mee ontwor-
       pen te worden in de stijl van het schuurvolume;
     Deuren, kozijnen en daklijsten zijn uitgevoerd in wit of donkere en/of aardse,
       natuurlijke kleurstelling afgestemd op de kleur van de gevel(bekleding)
     Zonwering doormiddel van luiken, schuifdeuren of bomen
                                                                                        HUIDIGE MASSA’S EN MATERIAALGEBRUIK LANGS MIDDELBLOK
Beeldkwaliteitseisen bebouwing
                                                                                                            16
Woonprogramma en woningtypologie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Referentiebeelden bebouwing
Indicatie van bouwvolume door initiatiefnemer
Beeldkwaliteitseisen bebouwing
                                              17
Referentiebeelden woningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   Beeldkwaliteitseisen landschap
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Boom- en groenstructuur                                                                                                                       Hoogstam fruitbomen
De boomstructuur krijgt een belangrijke functie als verbindend element binnen het erf
                                                                                                                          Erfboom bijv. linde
ensemble en bepaalt in een belangrijk deel de (groen)kwaliteit en verblijfsklimaat van de                                 of walnoot                         Bosplantsoen bestaande uit soorten die niet hoger
buitenruimte. Typerende elementen als knotwilgen, hoogstam fruitboomgaard en ge-                                                                             worden dan 9 meter t.b.v. uitzicht vanaf de dijk.
                                                                                                                                                             Binnen dit bosplantsoen is ruimte voor het plaat-
biedseigen erfbomen krijgen een plek binnen het erf en vormen daarmee een onmisbare                                                                          sen van enkele hoogstambomen.
factor ten behoeve van de samenhang. Hierbij worden zorgvuldig gebiedseigen soorten
uitgezocht. Dit geeft een kleinschaligheid en beslotenheid aan het erf nabij de dijk. Hier-
mee wordt een knipoog naar het verleden gemaakt. Er worden lager blijvende soorten
toegepast die het zicht vanaf de dijk op het open veenweidegebied niet belemmeren.
Echter is er ook ruimte voor de toepassing van individuele hoogstam bomen ten behoe-
ve van de diversiteit en het creëren van doorkijkjes.
De bomen hebben naast de esthetische waarde ook een toegevoegde waarde voor de
biodiversiteit en het microklimaat op het erf. Zo heeft de schaduwwerking een verkoe-
lend effect en voorkomt het hittestress.
Bosplantsoen
                                          Erfboom Bijv.: linde of walnoot
                                                                                            Groen karakter versterken met o.a. streek-
                                                                                            eigen boom- en heestersortiment zoals
                                                                                            bijvoorbeeld vlier, hazelaar, wilg, lijsterbes
                                                                                            en veldesdoorn.
Hoogstam fruitbomen                                                                                                                                                    Knotwilgenrij
Beeldkwaliteitseisen landschap
                                                                                                19
Boomstructuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Erfafscheidingen en hekwerken.
Het plangebied wordt gekenmerkt door de uitstraling van een boerenerf. Hier vormen
gebiedseigen afrasteringen een onderdeel van. Met de functie van kinderdagverblijf is
een veilige, duurzame en transparante afscheiding gewenst.
Hierbij kan worden gedacht aan een staafmathekwerk in onopvallende kleur zoals
zwart of donkergroen. Daarnaast kan een toepassing van kastanjehouten spijlenhek-
werk een waardevolle toevoeging zijn aan een landelijk verantwoorde erfafscheiding.
Naast de toepassing van hekwerken kan ook op beperkte schaal een afscheiding in ha-
gen worden toegepast. Hierbij kunnen soorten worden toegepast zoals bijvoorbeeld vel-
desdoorn en beuk en haagbeuk.
Staafmathekwerk in landelijke setting          Kastanjehouten spijlenhekwerk
                                                                                         Hekwerk in landelijke setting t.b.v.
                                                                                         veiligheid/afscherming watergangen
Hagen bestaande uit soorten zoals
beuk, haagbeuk of veldesdoorn.
Beeldkwaliteitseisen landschap
                                                                                      20
Erfafscheidingen / hagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Parkeren in groene setting met
Ontsluiting, erf en parkeren                                                                             beschutting van bosschage met
                                                                                                         zowel heester– als boomvormers
De huidige situatie laat een erf zien dat beide schuren en aangrenzende weilanden ont-
sluit. De afrit vanaf de dijk betreft een karrenspoor in halfverharding en gras. Het is
wenselijk het karakter van de afrit te behouden, echter in een gebruiksvriendelijke en   Verbreding van inrit t.b.v. veilig
veilige toepassing aansluitend bij het gebruikt als kinderdagverblijf.                   opstellen en manoeuvreren
Door een eenheid in verhardingsmateriaal te vinden, wordt de samenhang van het erf
ensemble versterkt. Hierbij kan worden gedacht aan grasstenen in open, halfopen en
gesloten variant. De ontsluiting van de dijkstoep wordt verbreedt zodat boven aan de
dijk veilig gemanoeuvreerd kan worden.
Overige verharding bestaat uit elementenverharding passend bij het erfkarakter. Hierbij
kan gedacht worden aan (gebakken) klinkerverharding, asfalt met fijn parelgrind of half-                                                                                                                         Grasstenen met half
verhardingspaden. In de plandelen grenzend aan de weilanden is het wenselijk om toe-                                                                                                                                  open structuur
passing van verhardingen te beperken tot slechts enkele paden. Wanneer verharding
daar toegepast wordt, is een landelijke uitstraling gewenst. Hierbij kan worden gedacht
aan halfverharding, grasstenen of gemaaide graspaden.
                                                                                                                                                                            P
Parkeren voor bezoekers gebeurt op het erf nabij de dijk, uit het zicht van passanten.
Hier is ruimte om in een groene setting te parkeren. Gezien de drukke parkeermomen-
ten in de ochtend en aan het einde van de dag kan de ruimte ook voor eventuele groeps-
activiteiten van het kinderdagverblijf worden benut.
Landelijk karakter van afrit behouden met gebruik van veilige en
toegankelijke oplossing met bijv. grasstenen.
                                                                                                                                                                                                     Beperkt toepassen van verhar-
                                                                                                                                  Onderhouds(gras)pad voor
                                                                                                                                                                                                     ding. Paden in gebieden gren-
                                                                                                                                  landbouwvoertuigen
                                                                                                                                                                                                     zend aan weilanden uitvoeren
                                                                                                                                                                                                     in halfverharding, grasstenen of
                                                                                                                                                                                                     gemaaide graspaden.
Parkeren en dijkafrit in deels open en deels gesloten grasstenen                           Gebakken klinkerverharding               Parkeren en dijkafrit in deels open en deels gesloten grasstenen
Beeldkwaliteitseisen landschap
                                                                                                       21
Ontsluiting, erf en parkeren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Spelen in het landschap
                                                                                          Zone met natuurlijke speelelementen als houtstammen, ver-
De bufferbeplanting zal een positieve bijdrage leveren aan de landschappelijke            schil in grashoogten, hoogteverschillen in grond, lage land-
                                                                                          schappelijke beplantingselementen, natuureducatie, dieren-
kwaliteit. Ook wordt een positieve bijdrage geleverd aan het gewenste micro-
                                                                                          weide, takkenrillen e.d.
klimaat, niet alleen voor de kinderen en bezoekers maar ook voor flora en fau-
na, waaronder vogels. De diversiteit kan ook een positieve bijdrage leveren
aan de educatieve functie en bewustwording van het landschap om ons heen
en met alles wat zich daarin afspeelt. Deze groene buffer vormt de achter-
grond voor het spelen in het groen. Hierbij worden verschillende zones gedefi-
nieerd.
Rond het nieuwe gebouw is ruimte voor verharde pleintjes, speeltoestellen en
rijden met fietsjes, skelters en trekkers. Dit heeft een intensiever karakter dan
de terreindelen eromheen.
Op de gebieden grenzend aan de dijk en het open veenweidegebied is ruimte
voor een natuurlijkere en misschien ook wel avontuurlijkere speelinvulling.
Hierbij kan worden gedacht aan natuurlijke speelelementen als boomstam-
men, verschil in grashoogten, hoogteverschillen in grond, lage landschappelij-
ke beplantingselementen, natuureducatie, dierenweide, takkenrillen e.d.
                                                                                          P
       Zone met natuurlijke speelelementen als houtstammen, ver-
       schil in grashoogten, hoogteverschillen in grond, lage land-
       schappelijke beplantingselementen, natuureducatie, dieren-                    Zone met ruimte voor, speelpleintjes om te fietsen en speel-
       weide, takkenrillen e.d.                                                      toestellen als schommels huisjes glijbanen, sierelementen,
                                                                                     e.d.
Beeldkwaliteitseisen landschap
                                                                                  22
Ontsluiting, erf en parkeren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Sfeerimpressie erfinrichting
Beeldkwaliteitseisen landschap
                               23
Sfeerimpressie erfinrichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>    © Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten bv
Postbus 67 | 2860 AB Bergambacht | T (0182) 357077
           E info@lagendijktlarchitecten.nl
                           24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>