<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Victorialaan 1 b-g | 5213 JG ’s-Hertogenbosch
Gildekamp 8 | 5431 SP Cuijk
Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
0485 -338300
info@odbn.nl | www.odbn.nl
Datum            28 augustus 2017
Aan              Mevrouw Y. Meijkamp, gemeente Meierijstad
Van              De heer S. Hermsen
Projectnr.       Z/053439
Onderwerp        Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-
                 Oedenrode                                                            MEMO
__________________________________________________________________
Inleiding
In het kader van het bestemmingsplan Lidl, Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode is een onderzoek
naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit uitgevoerd. Het plan dient te voorzien in het mogelijk maken
van een supermarkt op de locatie Boskantseweg 43-45. Onderzocht is of wordt voldaan aan de
vereisten uit de Wet milieubeheer en of het aspect luchtkwaliteit dus een belemmering voor het plan
oplevert. Navolgend is ingegaan op de situatie, het toetsingskader, de uitgangspunten van het
onderzoek en de resultaten. Tot slot wordt aangegeven of het aspect luchtkwaliteit een belemmering
voor het plan oplevert.
Situatie
Het plangebied bevindt zich in de bebouwde kom van Sint-Oedenrode. Het plangebied is omgeven
door bebouwd gebied. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door woonpercelen aan de
Grutto. Aan de oostzijde grenst het plangebied deels aan de Tolhuisweg en aan woonpercelen aan de
Boskantseweg. Aan de noordzijde vormt de Boskantseweg de grens. Aan de westzijde grenst het
plangebied aan een glastuinbouwbedrijf en aan woonpercelen aan de Boskantseweg. In figuur 1 is de
situatie weergegeven.
Figuur 1: situatie
ODBN           28 augustus 2017                                                                      1
Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toetsingskader
De wetgeving van de luchtkwaliteit is opgenomen in de Wet milieubeheer, titel 5.2:
luchtkwaliteitseisen. Hierin zijn grenswaarden opgenomen voor onder andere fijn stof en
stikstofdioxide. Het plan kan doorgang vinden als na realisatie deze normen niet worden
overschreden of als de bijdrage van het plan niet in betekenende mate is. Voor andere stoffen
waarvoor grenswaarden zijn opgenomen, worden geen overschrijdingen verwacht.
De relevante grenswaarden voor de luchtkwaliteit zijn:
      De jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) mag niet meer bedragen dan 40 µg/m3;
      Het aantal overschrijdingen van de etmaal gemiddelde norm van 50 µg/m3 voor fijn stof
         (PM10) mag niet meer bedragen dan 35 dagen;
      De jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide mag niet meer bedragen dan 40 µg/m3.
Een bijdrage van een plan is niet in betekenende mate als het plan niet leidt tot een toename van de
jaargemiddelde concentratie fijn stof of stikstofdioxide van meer dan 1,2 µg/m3. Verdere toetsing
aan de hiervoor genoemde normen hoeft dan niet meer uitgevoerd te worden.
Uitgangspunten
De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu versie 4.60. De modellering heeft plaatsgevonden
volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In het onderzoek is de bijdrage van de
verkeersgeneratie van de supermarkt berekend. Van andere bronnen in het plangebied wordt geen
relevante bijdrage verwacht.
Uit het verkeersadvies LIDL Boskantseweg St. Oedenrode van Stiphout Verkeersadvies van 14
februari 2017 volgt de Lidl een verkeersgeneratie heeft van:
      Werkdaggemiddelde van 2.849 mvt/etmaal;
      Weekdaggemiddelde van 2.567 mvt/etmaal;
      Zaterdaggemiddelde van 3.724 mvt/etmaal.
In overeenstemming met het akoestisch onderzoek is in het onderzoek luchtkwaliteit uitgegaan van
de zaterdaggemiddelde verkeersgegevens. Dit is een worst case benadering omdat getoetst moet
worden aan jaargemiddelde concentraties en dus ook jaargemiddelde verkeersgegevens ingevoerd
moeten worden. Hierbij is ook uitgegaan van 6 bewegingen per etmaal met een vrachtwagen.
Er is vanuit gegaan dat al het verkeer over de gehele Boskantseweg rijdt. In de praktijk zal het
verkeer zich verdelen over de verschillende richtingen. Ook is geen correctie uitgevoerd voor het
verkeer dat het plangebied nu al genereert. Dit betreft dus worst case aannames.
 In tabel 1 is een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens opgenomen.
Id     Weg                           Aantal voertuigen per etmaal
                                     Licht              Middelzwaar   Zwaar
1      Leunestraat                   2.718              0             0
3      Boskantseweg                  3.724              0             6
2      Parkeerplaats zuid            1.359              0             0
6      Parkeerplaats noord           502                0             3
Tabel 1: Aantal voertuigen per weg per etmaal door plan
De rekenpunten zijn ingevoerd ter plaatse van de maatgevende woningen in de directe omgeving. In
figuur 2 is een overzicht van de ingevoerde wegen en rekenpunten opgenomen.
ODBN           28 augustus 2017                                                                      2
Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                             6
                        3
                               2
                  1
Figuur 2: overzicht rekenmodel
In bijlage I zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.
Resultaten
In bijlage II en tabel 2 zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven. Het betreft alleen de
bijdrage van de supermarkt.
Toetspunt                              Bijdrage op jaargemiddelde
                                                            3
                                       concentratie in µg/m
Id       Adres                         PM10              NO2
1        Boskantseweg 47               0,12              0,62
2        Boskantseweg 41               0,13              0,66
3        Boskantseweg 34               0,17              0,80
4        Geelgors 30                   0,18              0,96
5        Leunestraat 5                 0,18              0,94
6        Grutto 8-10                   0,06              0,35
7        Geelgors 30                   0,13              0,71
8        Leunestraat 3                 0,13              0,65
9        Leunestraat 4                 0,11              0,52
10       Boskantseweg 46               0,18              0,84
11       Boskantseweg 20a              0,13              0,63
12       Boskantseweg 53               0,15              0,78
Tabel 2: resultaten
Uit tabel 2 volgt dat de bijdrage van het plan ten hoogste 0,18 µg/m3 bedraagt op de jaargemiddelde
concentraties fijn stof en 0,96 µg/m3 op de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide. De bijdrage
ODBN            28 augustus 2017                                                                     3
Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>van het plan is daarmee niet in betekenende mate. Verdere toetsing aan de grenswaarden kan
daarom achterwege blijven.
Overigens worden gezien de lage achtergrondconcentraties die rond het plangebied aanwezig zijn
(19,99 µg/m3 voor PM10 en 17,30 µg/m3 voor NO2 ), in geen geval overschrijding van de normen
verwacht. Er blijft nog voldoende ruimte over voor eventuele toekomstige ontwikkelingen.
Conclusie
Het plan heeft een bijdrage van niet in betekenende mate op de luchtkwaliteit. De effecten op het
woon- en leefklimaat zijn daarmee niet onaanvaardbaar. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen
belemmering voor het plan.
ODBN         28 augustus 2017                                                                     4
Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
ODBN      28 augustus 2017                                            5
Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage I: Invoergegevens</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>396800 F

396600 F

398400 F

Wegen

Toetspunten E

Ref jaar: 2017

Om a hij

schaal=1:3000

15
Luchtkwaliteit - STACKS, [St Oedenrode - eerste model] , Geomilieu V4.30

Overzicht rekenmodel

L
159600

apoJuepa0-JUIS “GF-Ek Bamasjueysog J9OZ1aPUOSIIIIII2M4JUIN7I

1 ebelllg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-35, Sint-Oedenrode                                                                                                                                                                                          BIjlage I
Gegevens ingevoerde wegen
naam   omschrijving                      type          wegtype snelheid wegbreedtevent F Hscherm CanyonH(l) CanyonH(r) CanyonB Hweg Fboom LVh1 LVh2 LVh3 LVh4 LVh5 LVh6 LVh7 LVh8  LVh9  LVh10 LVh11 LVh12 LVh13 LVh14 LVh15 LVh16 LVh17 LVh18 LVh19
1      Leunestraat                       Intensiteit   Normaal 30       6         0      0       --         --         0       0    1.00  0    --   --   --   --   --   --   206   206   206   206   206   206   206   206   206   206   206   206
3      Boskantseweg                      Intensiteit   Normaal 30       6         0      0       --         --         0       0    1.00  0    --   --   --   --   --   --   282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 282,2 282,2
2      verkeer op parkeerplaats zuid     Intensiteit   Normaal 30       6         0      0       --         --         0       0    1.00  0    --   --   --   --   --   --   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103
6      verkeer op parkeerplaats noord    Intensiteit   Normaal 30       6         0      0       --         --         0       0    1.00  0    --   --   --   --   --   --   38,1  38,1  38,1  38,1  38,1  38,1  38,1  38,1  38,1  38,1  38,1  38,1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-35, Sint-Oedenrode                                                                                                                                                                    BIjlage I
Gegevens ingevoerde wegen
naam   omschrijving                      LVh20      LVh21   LVh22 LVh23 LVh24 MVh1 MVh2 MVh3 MVh4 MVh5 MVh6 MVh7 MVh8 MVh9 MVh10 MVh11 MVh12 MVh13 MVh14 MVh15 MVh16 MVh17 MVh18 MVh19 MVh20 MVh21 MVh22 MVh23 MVh24 ZVh1 ZVh2
1      Leunestraat                       61,5       61,5    61,5  61,5  --    --   --   --   --   --   --   --   --   --   --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --   --
3      Boskantseweg                      84,3       84,3    84,3  84,3  --    --   --   --   --   --   --   --   --   --   --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --   --
2      verkeer op parkeerplaats zuid     30,8       30,8    30,8  30,8  --    --   --   --   --   --   --   --   --   --   --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --   --
6      verkeer op parkeerplaats noord    11,25      11,25   11,25 11,25 --    --   --   --   --   --   --   --   --   --   --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --   --
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-35, Sint-Oedenrode                                                                                                                                       BIjlage I
Gegevens ingevoerde wegen
naam   omschrijving                      ZVh3       ZVh4    ZVh5 ZVh6 ZVh7 ZVh8 ZVh9 ZVh10 ZVh11 ZVh12 ZVh13 ZVh14 ZVh15 ZVh16 ZVh17 ZVh18 ZVh19 ZVh20 ZVh21 ZVh22 ZVh23 ZVh24 Lvtot  Mvtot Hvtot
1      Leunestraat                       --         --      --   --   --   --   --   --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    2718   0     0
3      Boskantseweg                      --         --      --   --   --   0,5  0,5  0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   --    --    --    --    --    3723,6 0     6
2      verkeer op parkeerplaats zuid     --         --      --   --   --   --   --   --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    1359,2 0     0
6      verkeer op parkeerplaats noord    --         --      --   --   --   0,25 0,25 0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  --    --    --    --    --    502,2  0     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Rekenparameters

Referentie data
Referentejaar 207 "Ra
Rekenperiode start 1995

eind | 2004
Meteo referentiepunt = X | Er Auto |
Y | id Mid |

Weekend verkeersverdeling

Intensiteit Licht Middel Zwaar
(© Weekdag Zaterdag | 0,87 | 0,52 | 0,33
 Werkdag Zondag | 0,84 | 0,34 | 0,16

Bedrijfstijden industriële bronnen
{© Eenvoudig -uren / jaar
C Gedetailleerd -uren / dag / maand

Geavanceerde opties

PE Gebruik eigen emissiebestand

[Bewaar journaalbestanden

C Gebruik eigen meteo
Terreinruwheid meteo station [m] 0,20

Hoogte windmetingen [m]

STACKS + versie 2017.1 / PreSRM 1,702

Te berekenen stoffen

|stof
[°F woz
[F praia
CO 502
F Benz
[gar
[E ca
F Pb
C rem2.5
C ee

Overige opties

[” Toepassen zeezoutcorrectie

CO Steekproefberekening [35]

P Snelwegdubbeltellingcorrectie
Terreinruwheid

f Gebaseerd op modelgebied

K-min 158000,00 Yamin
S-max 16 1000,00 Y-anax 398000,00

Brongebied |

{ Gebruik eigen terreinruwheid

Terreinruwheid (Zo) [m]

OK | Annuleren |

Help

</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage II: Resultaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode                                                                               Bijlage II
                                                                                                                                        Resultaten
Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   eerste model
Resultaten voor model:   eerste model
Stof:                    PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie:        Nee
Referentiejaar:          2017
Naam   Omschrijving     X coördinaat  Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³]
1      Boskantseweg 47     159363,49     396693,95                     20,10                    19,98                      0,12
2      Boskantseweg 41     159405,70     396724,95                     20,11                    19,98                      0,13
3      Boskantseweg 34     159366,47     396730,93                     20,15                    19,98                      0,17
4      Geelgors 30         159302,60     396565,45                     20,16                    19,98                      0,18
5      Leunestraat 5       159283,92     396568,81                     20,16                    19,98                      0,18
6      Grutto 8-10         159376,19     396600,94                     20,05                    19,99                      0,06
7      Geelgors 30         159313,06     396575,91                     20,12                    19,99                      0,13
8      Leunestraat 3       159289,90     396595,34                     20,11                    19,98                      0,13
9      Leunestraat 4       159246,45     396582,03                     20,09                    19,98                      0,11
10     Boskantseweg 46     159272,10     396668,13                     20,16                    19,98                      0,18
11     Boskantseweg 20a    159437,71     396783,28                     20,12                    19,99                      0,13
12     Boskantseweg 53     159322,10     396673,18                     20,13                    19,98                      0,15
Geomilieu V4.30                                                                                                                 28-8-2017 15:52:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode           Bijlage II
                                                                    Resultaten
Rapport:                  Resultatentabel
Model:                    eerste model
Resultaten voor model:    eerste model
Stof:                     PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie:         Nee
Referentiejaar:           2017
Naam   PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1                                              8
2                                              8
3                                              8
4                                              8
5                                              8
6                                              8
7                                              8
8                                              8
9                                              8
10                                             8
11                                             8
12                                             8
Geomilieu V4.30                                             28-8-2017 15:52:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit Boskantseweg 43-45, Sint-Oedenrode                                                                                                  Bijlage II
                                                                                                                                                           Resultaten
Rapport:                 Resultatentabel
Model:                   eerste model
Resultaten voor model:   eerste model
Stof:                    NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar:          2017
Naam   Omschrijving     X coördinaat  Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1      Boskantseweg 47     159363,49     396693,95                    17,92                   17,30                     0,62                                     0
2      Boskantseweg 41     159405,70     396724,95                    17,96                   17,30                     0,66                                     0
3      Boskantseweg 34     159366,47     396730,93                    18,10                   17,30                     0,80                                     0
4      Geelgors 30         159302,60     396565,45                    18,26                   17,30                     0,96                                     0
5      Leunestraat 5       159283,92     396568,81                    18,24                   17,30                     0,94                                     0
6      Grutto 8-10         159376,19     396600,94                    17,64                   17,30                     0,35                                     0
7      Geelgors 30         159313,06     396575,91                    18,01                   17,30                     0,71                                     0
8      Leunestraat 3       159289,90     396595,34                    17,95                   17,30                     0,65                                     0
9      Leunestraat 4       159246,45     396582,03                    17,82                   17,30                     0,52                                     0
10     Boskantseweg 46     159272,10     396668,13                    18,14                   17,30                     0,84                                     0
11     Boskantseweg 20a    159437,71     396783,28                    17,93                   17,30                     0,63                                     0
12     Boskantseweg 53     159322,10     396673,18                    18,08                   17,30                     0,78                                     0
Geomilieu V4.30                                                                                                                                 28-8-2017 15:51:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>