<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>











































 

Regels bestemmingsplan 
‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 

 

Regels  
bestemmingsplan  
‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 
Planstatus:   vastgesteld 
Datum:    07-10-2022 
Plan identificatie:  NL.IMRO.1948.ZIJ000BP0012022P-VG01 
Auteur:    Agron Advies B.V.

 



 

Regels bestemmingsplan 
‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 

 

Inhoud 

 
1 Inleidende regels .......................................................................................................................................... 1 

Artikel 1 Begrippen ............................................................................................................................................ 1 
Artikel 2 Wijze van meten .................................................................................................................................. 8 

 
2 Bestemmingsregels ...................................................................................................................................... 9 

Artikel 3 Groen ................................................................................................................................................... 9 
Artikel 4 Wonen................................................................................................................................................ 11 

 
3 Algemene regels .........................................................................................................................................19 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel ............................................................................................................................ 19 
Artikel 6 Algemene bouwregels....................................................................................................................... 20 
Artikel 7 Algemene gebruiksregels ................................................................................................................. 21 
Artikel 8 Algemene afwijkingsregels ............................................................................................................... 23 
Artikel 9 Algemene wijzigingsregels ................................................................................................................ 24 

 
4 Overgangs- en slotregels ............................................................................................................................25 

Artikel 10 Overgangsregels ............................................................................................................................. 25 
Artikel 11 Slotregel .......................................................................................................................................... 26 

 
Bijlage 1 Groeninrichtingsplan 27 



 

1 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

1 Inleidende regels 
 
Artikel 1 Begrippen 
 
1.1 plan: 
het bestemmingsplan ‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ van de gemeente Meierijstad. 
 
1.2 bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1948.ZIJ000BP0012022P-
OH01  met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen); 
 
1.3 aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar -ingevolge deze regels- 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 
 
1.4 aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 
 
1.5 ander werk 
een werk, geen bouwwerk zijnde; 
 
1.6 bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 
1.7 bedrijf aan huis 
het door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van 
ambachtelijke bedrijvigheid, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende 
bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel, behoudens 
de beperkte verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten; 
 
1.8 bed & breakfast 
een kleinschalige verblijfsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en 
veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt; 
 
1.9 bedrijfsvloeroppervlakte bij aan huis gebonden beroepen en aan huis gebonden bedrijven 
de totale vloeroppervlakte van de ruimten die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of 
bedrijf, een bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag-, wacht- en administratieruimten en 
dergelijke; 
 
1.10 begane grondvloer 
de bouwlaag van een gebouw, welke rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau; 
 
1.11 beroep of bedrijf aan huis 
het beroepsmatig of bedrijfsmatig verlenen van diensten of het bedrijfsmatig uitoefenen van ambachtelijke 
bedrijvigheid, niet zijnde detailhandel (met uitzondering van internetwinkels zonder afhaalpunt of 
showroom), horeca en seksuele dienstverlening en dat op kleine schaal in een woning en of in het 
bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend; 
 
1.12 bestaande bebouwing 
bebouwing die op het tijdstip van eerste terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat of in 
uitvoering is, danwel na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning met 
betrekking tot bouwen, waarbij de bouwaanvraag voor dat tijdstip is ingediend; 
 



 

2 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

1.13 bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak; 
 
1.14 bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
 
1.15 1.18 bevoegd gezag 
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning. 
 
1.16 bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw of functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar wel of niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 
 
aanbouw: een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk een geheel vormend met het 
hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig, (constructie), architectonisch en/of ruimtelijk 
visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) ondergeschikt is aan en in een directe 
verbinding staat met het hoofdgebouw en een toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt; 
 
aangebouwd bijgebouw: een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk een geheel 
vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig, (constructie), 
architectonisch en/of ruimtelijk visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) ondergeschikt is 
aan en niet in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw en een toevoeging van een afzonderlijke 
ruimte inhoudt; 
 
vrijstaand bijgebouw: een vrijstaand gebouw dat zowel in bouwkundig (constructie), architectonisch en/of 
ruimtelijk visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) ondergeschikt is aan het op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 
 
uitbouw: een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag een geheel 
vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig (constructie), 
architectonisch en/of ruimtelijk visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) ondergeschikt is 
aan en in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw en een vergroting van een bestaande ruimte 
inhoudt. 
 
1.17 bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 
 
1.18 bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een dakterras, 
onderbouw en zolder; 
 
1.19 bouwperceel 
aaneengesloten (virtueel) vlak waarop functioneel bij elkaar behorende bebouwing en voorzieningen 
worden geconcentreerd, bestaande uit een bouwvlak, waarbinnen de gebouwen zijn toegelaten, met de 
direct daaraan grenzende gronden waar ook bouwwerken geen gebouwen zijnde en vergunningvrije 
bouwwerken zijn toegestaan. 
 
1.20 bouwperceelsgrens 
de grens van een bouwperceel; 



 

3 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

• voorste bouwperceelsgrens: de grens van een bouwperceel gelegen aan een weg waaraan wordt 
gebouwd, tenzij door burgemeester en wethouders een andere perceelsgrens als zodanig wordt 
aangewezen; 

• zijdelingse bouwperceelsgrens: de grens van een bouwperceel die loodrecht of nagenoeg loodrecht 
staat op de voorste bouwperceelsgrens; 

• achterste bouwperceelsgrens: de meest van de weg af gelegen bouwperceelsgrens, evenwijdig of 
nagenoeg evenwijdig aan de voorste bouwperceelsgrens; 

 
1.21 bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 
 
1.22 bouwvlakgrens 
de grens van een bouwvlak; 
 
1.23 bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 
 
1.24 bruto vloeroppervlakte (bvo) 
de totale vloeroppervlakte van alle bouwlagen van een (bedrijfs)gebouw(en) met inbegrip van alle daartoe 
behorende ruimten, gemeten (op alle bouwlagen) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande 
scheidingsconstructies, of tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie, indien de 
binnenruimte van het gebouw grenst aan de binnenruimte van een ander gebouw. 
 
1.25 dak 
elke bovenbeëindiging van een gebouw; 
 
1.26 dakkapel 
een ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om de lichttoevoer te verbeteren en het 
bruikbaar woonoppervlak te vergroten; 
 
1.27 detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren 
en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
 
1.28 dienstverlening 
het verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet aan een balie) te woord wordt 
gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en internetcafé; 
 
1.29 eerste bouwlaag 
de bouwlaag op de begane grond; 
 
1.30 entree 
een bouwwerk ten behoeve van de toegang tot een gebouw; 
 
1.31 erker 
een ondergeschikt uitgebouwd gedeelte (uitbouw) van een woning aan een gevel, in één bouwlaag; 

 
1.32 gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt; 



 

4 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

 
1.33 goothoogte 
de afstand gemeten vanaf het peil tot de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel, waarbij ondergeschikte bouwdelen niet worden meegerekend. 
 
1.34 hoekperceel 
een perceel dat aan twee zijden grenst aan het openbaar gebied (een weg, een plein, openbaar groen); 
 
1.35 hoekwoning 
woning die aan twee zijden grenst aan het openbaar gebied (een weg, een plein, openbaar groen); 
 
1.36 hoofdgebouw 
een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op 
die bestemming het belangrijkst is. 
 
1.37 horeca 
bedrijfsmatig verstrekken van dranken of etenswaren voor gebruik ter plaatse of het bedrijfsmatig 
verstrekken van logies, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, nader te 
onderscheiden in: 
 
1a Lichte daghoreca: 
horecabedrijven die qua exploitatievorm primair gericht zijn op de ochtend en middag en waarbij 
openingstijden veelal zijn afgestemd op openingstijden van andere dagvoorzieningen (zoals winkels en 
musea) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. 
 
1b Lichte avondhoreca: 
Horecabedrijven die in beginsel overdag en ‘s avonds geopend zijn (vooral verstrekking van etenswaren en 
maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. 
 
2 Middelzware horeca: 
horecabedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke 
hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken; 
 
3 Zware horeca: 
horecabedrijven die voor een goed functioneren ook ‘s nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal 
bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. 
 
4 Logiesverstrekker: 
Horecabedrijven die geheel of in overwegende mate zijn gericht op het verstrekken van nachtverblijf. 
 
1.38 huishouden 
een persoon, of groep personen die een (duurzame) gemeenschappelijke huishouding voert. Indien het 
huishouden uit twee of meer personen bestaat, betreft het een leefvorm of samenlevingsvorm met een 
continuïteit in de samenstelling en een onderlinge verbondenheid. 
 
Kenmerken van continuïteit in de samenstelling en een onderlinge verbondenheid zijn: 
 

• voor onbepaalde tijd samenleven; 
• een ieder neemt deel aan het gezinsleven, bijvoorbeeld samen eten en verdeling huishoudelijke 

taken; 
• eigen kamer, maar gemeenschappelijk sanitair, keuken en woonkamer; 
• personen worden niet door instelling geplaatst, er vindt geen behandelingstraject plaats. 



 

5 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

 
Bedrijfsmatige kamerverhuur valt niet onder het begrip 'huishouden'. 
 
1.39 huisvesting in verband met mantelzorg 
huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één 
persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning. 
 
1.40 kamerverhuur 
het opdelen van een woning in twee of meer onzelfstandige wooneenheden óf het opdelen van een woning 
in één zelfstandige en één of meer onzelfstandige wooneenheden; 
 
1.41 mantelzorg 
intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan 
een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een 
tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, 
en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de 
gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond; 
 
1.42 mindervalide 
een gehandicapt persoon die aantoonbaar is aangewezen op voorzieningen op het gebied van het wonen of 
van het zich binnen of buiten de woning verplaatsen; 
 
1.43 onderbouw 
een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 1,20 
m¹ boven peil is gelegen; 
 
1.44 ondergeschikte bouwdelen 
ondergeschikte delen aan een gebouw zoals trappen, bordessen, funderingen, kelderingangen, 
overstekende daken, goten, luifels, balkons, balkonhekken, schoorstenen, liftopbouwen en andere 
ondergeschikte dakopbouwen; 
 
1.45 ondergronds bouwwerk 
een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer is gelegen op minimaal 1,75 m¹ onder peil; 
 
1.46 ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden 
werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die onder peil plaatsvinden; 
 
1.47 onzelfstandige woonruimte 
woonruimte die geen eigen toegang heeft en die niet door een huishouden kan worden bewoond zonder 
gebruik te maken van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte, zoals een keuken en sanitaire 
voorzieningen; 
 
1.48 overkapping/carport 
een dakconstructie vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd door de gevels 
van belendende gebouwen, die niet wordt aangemerkt als een gebouw; 
 
1.49 parkeergelegenheid/parkeervoorzieningen 
elke stallingsgelegenheid op zowel openbaar als particulier terrein ten behoeve van een motorvoertuig op 
méér dan twee wielen; 
 
1.50 parkeren 
het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het 
onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen; 



 

6 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

 
1.51 peil 

• voor hoofdgebouwen: het bouwkundige peil dat gelijk is aan de wegkruin van de voorliggende weg 
of, indien niet direct aan een weg gebouwd wordt, de bestaande gemiddelde hoogte van het 
aansluitend afgewerkt terrein; 

• voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken: de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer 
van het hoofdgebouw; 

• in overige gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitend afgewerkt terrein, 
waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of 
verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, 
buiten beschouwing blijven; 

• indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil. 
 
1.52 perceel 
kadastraal perceel; 
 
1.53 pergola 

a. een vrijstaand of aangebouwd bouwwerk geen gebouw zijnde, bestaande uit een constructie van 
verticaal geplaatste palen of kolommen op een onderlinge afstand van minimaal 1,50 meter h.o.h., 
gekoppeld op een bovenlegger met eventueel hierop onder een hoek van 90º geplaatste 
dwarsligger(s); 

b. de pergola mag tot maximaal 1 meter boven het maaiveld als een gesloten constructie worden 
uitgevoerd; 

c. tussen de kolommen mag gaas ter begeleiding van planten worden aangebracht; 
 
1.54 prostitutie 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; 
 
1.55 recreatieve bewoning 
bewoning die plaatsvindt in het kader van verblijfsrecreatie, dat wil zeggen door een of meer personen, die 
zijn/hun hoofdverblijf elders heeft/hebben, gedurende een gedeelte van het jaar, met dien verstande dat 
er sprake is van een wisselende bewoning; 
 
1.56 seksinrichting 
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch / pornografische aard 
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een 
erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet 
in combinatie met elkaar; 
 
1.57 seksuele dienstverlening 
een bedrijfsmatige activiteit gericht op het verrichten van seksuele handelingen en/of het (doen) 
plaatsvinden van erotisch / pornografische vertoningen; 
 
1.58 stedenbouwkundige waarde/kwaliteit 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met stedenbouwkundige elementen, zoals situatie en 
infrastructuur, alsmede de ligging van bouwwerken in dat gebied; 
 
1.59 voorste bouwvlakgrens 
De grens van het bouwvlak gelegen aan de zijde van de weg. 
 



 

7 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

1.60 voorziening van algemeen nut 
voorziening ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer; 
 
1.61 vrijstaande woning 
een woning die hoogstens door middel van de bijbehorende bouwwerken met een andere woning 
verbonden is en waarvan geen van de beide zijgevels van het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelgrens 
staan; 
 
1.62 weg 
alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin 
gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de 
wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen; 
 
1.63 werk 
grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk; 
 
1.64 werken 
alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies of inrichtingen met toebehoren; 
 
1.65 wet/wettelijke regelingen 
indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., 
dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het 
ontwerpplan, tenzij anders bepaald; 
 
1.66 woning 
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 
 
1.67 woonruimte 
besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor 
bewoning door een huishouden; 
 
1.68 zelfstandige woonruimte 
woonruimte die een eigen toegang heeft en die door een huishouden kan worden bewoond zonder dat dit 
huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten de woonruimte; 
 
1.69 zijdelingse (bouw)perceelsgrens 
de perceelsgrenzen van een bouwperceel, niet zijnde de begrenzing van het perceel aan de achter- of 
voorzijde; 
 
1.70 zolder 
bovenste verdieping onder het dak van een gebouw voor zover de hoogte van de borstwering ter plaatse 
van de omtrekmuren minder dan 80 cm boven de vloer is gelegen en die geen zelfstandige woonruimte 
vormt. 

 
1.71 zone erf 
gronden gelegen aan de achterkant en zijkant van het hoofdgebouw tot op 1 meter achter de voorgevel van 
het hoofdgebouw of het verlengde daarvan en niet behorende tot het bouwvlak; 
 
1.72 zone tuin 
gronden gelegen aan de voorkant en zijkant van het hoofdgebouw vanaf 1 meter terugliggend vanaf de 
voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan tot aan het openbaar gebied of de openbare weg 
waaraan de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen en niet behorende tot het bouwvlak; 



 

8 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

Artikel 2 Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1 de afstand tot de bouwperceelsgrens 
tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst 
is; 
 
2.2 de afstand tussen gebouwen 
de kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen; 
 
2.3 de brutovloeroppervlak van een gebouw 
gemeten (op alle bouwlagen) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande 
scheidingsconstructies, of tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie, indien de 
binnenruimte van het gebouw grenst aan de binnenruimte van een ander gebouw; 
 
2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde met 
uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen; 
 
2.5 de dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
 
2.6 de goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; 
 
2.7 de inhoud van een bouwwerk 
tussen de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de 
buitenzijde van daken en dakkapellen; 
 
2.8 de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart van scheidsmuren); 
 
2.9 de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend; 
 
2.10 de oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 
het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 



 

9 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

2 Bestemmingsregels 
 
Artikel 3 Groen 
 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

a. groenvoorzieningen; 
b. gazons, bermen en beplanting; 
c. paden;  
d. inritten ten behoeve van ontsluiting en parkeren; 
e. speelvoorzieningen; 
f. evenementen; 
g. waterlopen en waterpartijen; 
h. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

 
met de daarbij behorende: 
 

h. voorzieningen van algemeen nut. 
 
3.2 Bouwregels 
 
3.2.1 Algemeen 
 
Op of in de in 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden 
gebouwd. 
 
3.2.2 Gebouwen 
 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
 

a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut zijn toegestaan; 
b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m²; 
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹. 

 
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
 

a. de hoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten mag niet meer dan 8 m¹ bedragen; 
b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m¹; 
c. de hoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m¹ bedragen. 

 
3.3 Nadere eisen 
 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 
 

a. de verkeersveiligheid; 
b. de sociale veiligheid; 
c. samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. 



 

10 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

3.4 Afwijken van de gebruiksregels 
 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van de aanleg van 
parkeervoorzieningen onder de volgende voorwaarden: 
 

a. aangetoond wordt dat er op eigen terrein en directe omgeving binnen een straal van 100 m¹ 
onvoldoende ruimte aanwezig is om in de parkeerbehoefte te voorzien; 

b. aangetoond wordt dat geen onevenredige aantasting van groen en ecologische waarden 
plaatsvindt; 

c. rekening gehouden wordt met de waterhuishouding; 
d. de verkeersveiligheid niet in het geding komt; 
e. de parkeervoorziening moet grenzen aan de bestemming 'Verkeer'. 

 
 



 

11 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

Artikel 4 Wonen 
 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

a. wonen; 
b. de uitoefening van een beroep aan huis in hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken door de 

hoofdbewoner(s) van het hoofdgebouw tot een oppervlakte van maximaal 40% op het begane 
grondvloeroppervlak van het hoofdgebouw met een maximum van: 

1. in het geval het oppervlak van het bouwperceel niet groter is dan 750 m², 45 m²; 
2. in het geval het oppervlak van het bouwperceel groter is dan 750 m², maar niet groter dan 

1.250 m², 60 m²; 
3. in het geval het oppervlak van het bouwperceel groter is dan 1.250 m², 75 m²; 

 
met de daarbij behorende: 

 
c. ter plaatse van de aanduiding 'tuin', tuinen; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'erf', erven; 
e. groen- en speelvoorzieningen; 
f. voorzieningen van algemeen nut; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. waterlopen en waterpartijen; 
i. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
j. werken, geen bouwwerken zijnde zoals de aanleg van verhardingen ten behoeve van paden 

(waaronder brandgangen), in- en uitritten, terrassen en de aanleg van siertuin en/of gazon, 
alsmede parkeerplaatsen. 
 

4.2 Bouwregels 
 
4.2.1 Algemeen 
 
Op of in de in 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden 
gebouwd. 
 
4.2.2 Aanduiding bouwvlak 
 
a Hoofdgebouw 
 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende bepalingen: 
 

a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak; 
b. als hoofdgebouw mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand': 

vrijstaande woningen; 
c. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden' aangegeven; 
d. de voorgevels van hoofdgebouwen dienen te worden gebouwd in de voorste bouwvlakgrens dan 

wel maximaal 3 m daarachter; 
e. als hoogte van het hoofdgebouw gelden de als maximale goot- en bouwhoogte opgenomen maten, 

met dien verstande dat de maximale goothoogte van de achtergevel van het hoofdgebouw 2 m¹ 
meer mag bedragen dan de op de verbeelding opgenomen maat; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' dient de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens aan 
beide zijden minimaal 3 m¹ te bedragen, met inachtneming van het bepaalde in sub f; 



 

12 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

g. indien sprake is van een geringere afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten tijde van het 
ontwerpbestemmingsplan, is deze geringere afstand van toepassing; 

h. de afmetingen van nieuw op te richten woningen bedragen maximaal 10 meter bij 12 meter. 
 

b Bijbehorende bouwwerken 
 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de volgende bepalingen: 
 

a. de bijbehorende bouwwerken mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande 
dat: 

1. de afstand tot de voorste bouwperceelsgrens evenwijdig aan de weg, waaraan het 
hoofdgebouw is gelegen, aan de zijde waar een oprit voor een auto is gelegen, minimaal 5 
m¹ bedraagt; daar waar géén oprit is gelegen dient de minimale afstand van het 
bijbehorend bouwwerk tot de voorste bouwperceelsgrens evenwijdig aan de weg, 3 m¹ te 
bedragen; 

2. bij vrijstaande woningen bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak uitsluitend aan 
één zijde van de woning gerealiseerd mogen worden; 

b. in afwijking van het bepaalde in sub a onder 2 mag aan de onbebouwde zijde een erker worden 
gebouwd mits: 

1. de diepte aan de zijgevel maximaal 1,5 m¹ en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 
minimaal 1 m¹ bedraagt; 

2. de breedte van een erker maximaal tweederde van de breedte van de gevel van het 
hoofdgebouw mag bedragen, waaraan/-in de erker wordt gesitueerd; 

3. de goothoogte van een entree en erker maximaal de hoogte van de begane grondlaag van 
het hoofdgebouw bedraagt; 

4. de bouwhoogte van een entree en erker maximaal de helft van de hoogte van de tweede 
bouwlaag van het hoofdgebouw bedraagt; 
 

c. in afwijking van het bepaalde in sub a onder 2 mag aan de onbebouwde zijde tot in de zijdelingse 
perceelsgrens een carport worden gebouwd mits de naar de zijdelingse perceelsgrens gekeerde 
zijde een open wandconstructie heeft; 

d. de hoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal één bouwlaag bedragen, waarbij de 
goothoogte maximaal 3,5 m¹ mag bedragen dan wel, wanneer de feitelijke hoogte van de onderste 
bouwlaag van het hoofdgebouw hoger is, de betreffende hogere maat; 

e. de maximale bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 m¹ bedragen; 
f. in afwijking van het bepaalde onder e dient de maximale bouwhoogte van aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken minimaal 1,5 m¹ onder de nok van het hoofdgebouw te liggen; 
 

c Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor de voorste bouwvlakgrens maximaal 1 
m¹ bedragen en achter de voorste bouwvlakgrens maximaal 2 m¹ bedragen, met uitzondering van: 

1. pergola's, waarvan de hoogte maximaal 2,5 m¹ mag bedragen; 
2. vlaggenmasten e.d., waarvan de hoogte maximaal 5 m¹ mag bedragen; 
3. bouwwerken op een dak ten behoeve van een dakterras, waarvan de hoogte maximaal 

1,50 m mag bedragen; 
 

b. in afwijking van het bepaalde in sub a geldt dat bij een hoekperceel een erf- en terreinafscheiding 
met een maximale hoogte van 2 m¹ mag worden gebouwd aan de zijde waar de zijgevel van het 
hoofdgebouw naar de weg of het openbaar gebied is gekeerd, mits de afstand uit de voorste 
bouwvlakgrens van het hoofdgebouw minimaal 3 m¹ bedraagt. 



 

13 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

 
4.2.3 Aanduiding 'tuin' 
 
a Bijbehorende bouwwerken 
 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'tuin' gelden de volgende 
bepalingen: 
 

a. ter plaatse van de aanduiding 'tuin' mogen uitbouwen in de vorm van entrees en erkers worden 
gebouwd met dien verstande dat: 

1. de diepte van een entree en erker maximaal 1,5 m¹ mag bedragen, mits de afstand tot de 
voorste bouwperceelsgrens minimaal 2 m¹ bedraagt; 

2. de breedte van een entree maximaal de helft van de breedte van de gevel van het 
hoofdgebouw mag bedragen, waaraan/-in de entree wordt gesitueerd; 

3. de breedte van een erker maximaal tweederde van de breedte van de gevel van het 
hoofdgebouw mag bedragen, waaraan/-in de erker wordt gesitueerd; 

4. op één hoek van het hoofdgebouw een hoekerker is toegestaan, mits de diepte aan de 
zijgevel maximaal 1,5 m¹ en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 1 m¹ 
bedraagt; 

5. de goothoogte van een entree en erker maximaal de hoogte van de begane grondlaag van 
het hoofdgebouw mag bedragen; 

6. de bouwhoogte van een entree en erker maximaal de helft van de hoogte van de tweede 
bouwlaag van het hoofdgebouw mag bedragen; 
 

b. de voorgevel van een bijbehorend bouwwerk alsmede een carport mag, bij vrijstaande en twee of 
meer aaneengebouwde woningen, de denkbeeldig doorgetrokken voorste bouwvlakgrens van het 
hoofdgebouw met maximaal 3 m¹ overschrijden, mits: 

1. de afstand tot de voorste perceelsgrens bij een bijbehorend bouwwerk minimaal 4,50 m¹ 
en bij een carport 2 m¹ bedraagt, en; 

2. het gedeelte van de carport dat gesitueerd is op een afstand van 4,50 m¹ of minder tot de 
voorste perceelsgrens een open wandconstructie heeft. 
 

b Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor de denkbeeldig doorgetrokken voorste 
bouwvlakgrens maximaal 1 m¹ bedragen en achter de denkbeeldig doorgetrokken voorste 
bouwvlakgrens maximaal 2 m¹ bedragen, met uitzondering van: 

1. pergola's, waarvan de hoogte maximaal 2,5 m¹ mag bedragen; 
2. vlaggenmasten e.d., waarvan de hoogte maximaal 5 m¹ mag bedragen; 

 
b. in afwijking van het bepaalde in sub a geldt dat bij een hoekperceel een erf- en terreinafscheiding 

met een maximale hoogte van 2 m¹ mag worden gebouwd aan de zijde waar de zijgevel van het 
hoofdgebouw naar de weg of het openbaar gebied is gekeerd, mits de afstand uit de denkbeeldig 
doorgetrokken voorste bouwvlakgrens van het hoofdgebouw minimaal 3 m¹ bedraagt. 

 



 

14 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

4.2.4 Aanduiding 'erf' 
 
a Bijbehorende bouwwerken 
 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

 
a. ter plaatse van de aanduiding 'erf' mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien 

verstande dat: 
1. de afstand tot aan de weg waaraan het hoofdgebouw is gelegen, aan de zijde waar een 

oprit voor een auto is gelegen, minimaal 5 m¹ bedraagt; 
2. daar waar géén oprit is gelegen de minimale afstand van het bijbehorend bouwwerk tot de 

denkbeeldig doorgetrokken voorste perceelsgrens 3 m¹ dient te bedragen; 
 

b. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bouwperceel bedraagt 
binnen de aanduiding 'erf': 
 
Oppervlakte binnen aanduiding 'erf'   Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende 

bouwwerken   
tot 300 m²   40 m²   
300 tot 600 m²   70 m²   
600 m² en groter   100 m²   

 
met dien verstande dat de oppervlakte van erkers, entrees en maximaal 1 carport met een 
oppervlakte van maximaal 20 m², niet bij de berekening van de gezamenlijke oppervlakte aan 
bijbehorende bouwwerken binnen de aanduiding 'erf' wordt meegenomen; 

c. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum oppervlakte (m²)’ is uitsluitend het bestaande legale 
bijbehorende bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning 
voor het bouwen, toegestaan met een maximale oppervlakte zoals op de verbeelding aangeduid. 
Het bouwwerk mag niet worden herbouwd, (na sloop), tenzij er sprake is van; 

o gedeeltelijk vernieuwing of verandering, of; 
o het teniet gaan van het bouwwerk ten gevolge van een calamiteit. In dat geval mag het 

bouwwerk geheel worden vernieuwd of veranderd mits, 
 het bouwwerk naar aard en omvang niet wordt vergroot en met een maximale 

oppervlakte zoals op de verbeelding aangeduid,  
 mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan 

binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.  
d. in aanvulling op het bepaalde in sub b geldt dat minimaal 20 m² ter plaatse van de aanduiding 'erf' 

niet bebouwd mag worden; 
e. de hoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal één bouwlaag bedragen, waarbij de 

goothoogte maximaal 3,5 m¹ mag bedragen dan wel, wanneer de feitelijke hoogte van de onderste 
bouwlaag van het hoofdgebouw hoger is, de betreffende hogere maat; 

f. de maximale bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 m¹ bedragen; 
g. in afwijking van het bepaalde onder e dient de maximale bouwhoogte van aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken minimaal 1,5 m¹ onder de nok van het hoofdgebouw te liggen. 
h. in het geval het hoofdgebouw is uitgevoerd met een plat dak, mag het bijbehorend bouwwerk 

alleen met een plat dak worden gebouwd tot een hoogte van maximaal 3,5 m¹ dan wel de hoogte 
van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw. Ondergeschikte delen voor lichttoetreding mogen 
deze maat overschrijden, mits de 45° daklijn niet wordt overschreden; 

i. indien het gezamenlijk oppervlak aan bijbehorende bouwwerken bij het hoofdgebouw ten tijde van 
de tervisielegging van het ontwerpplan zodanig is dat het oppervlak als bedoeld in sub c wordt 
overschreden, dan mag het gezamenlijk oppervlak aan bijbehorende bouwwerken worden 



 

15 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

herbouwd of teruggebouwd, anders dan bedoeld in 20.1 sub a onder 2, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 

1. maximaal 60% van het te slopen bijbehorend bouwwerk wordt herbouwd; 
2. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag na herbouw bedragen: 

 maximaal 80 m², ter plaatse van de aanduiding 'erf' met een oppervlakte tot 300 
m²; 

 maximaal 140 m², ter plaatse van de aanduiding 'erf' met een oppervlakte van 
300 m² tot 600 m²; 

 maximaal 200 m², ter plaatse van de aanduiding 'erf' met een oppervlakte van 
600 m² en groter; 

c. het bepaalde is niet van toepassing op bijbehorende bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van terinzagelegging van dit plan, maar zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan en waartegen wordt of alsnog kan 
worden opgetreden. 
 

b Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden per bouwperceel de volgende 
bepalingen: 
 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor de denkbeeldig doorgetrokken voorste 
bouwvlakgrens maximaal 1 m¹ bedragen en achter de denkbeeldig doorgetrokken voorste 
bouwvlakgrens maximaal 2 m¹ bedragen, met uitzondering van: 

1. pergola's, waarvan de hoogte maximaal 2,5 m¹ mag bedragen; 
2. vlaggenmasten e.d., waarvan de hoogte maximaal 5 m¹ mag bedragen; 

 
b. in afwijking van het bepaalde in sub a geldt dat bij een hoekperceel een erf- en terreinafscheiding 

met een maximale hoogte van 2 m¹ mag worden gebouwd aan de zijde waar de zijgevel van het 
hoofdgebouw naar de weg of het openbaar gebied is gekeerd, mits de afstand uit de voorste 
bouwvlakgrens van het hoofdgebouw minimaal 3 m¹ bedraagt. 
 

4.3 Nadere eisen 
 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 
 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de situering van en het aantal parkeervoorzieningen op eigen terrein; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
4.4 Afwijken van de bouwregels 
 
4.4.1 Oppervlakte bijbehorende bouwwerken mindervaliden 
 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.4 
onder a sub b en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een hoofdgebouw wordt 
vergroot met maximaal 80 m2 ten behoeve van mindervaliden. Hierbij dient artikel 4.2.4 in acht te worden 
genomen. Alvorens de vergunning wordt verleend wint het bevoegd gezag advies in omtrent de (medische) 
noodzaak bij een deskundige. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0860.ZI01aa000000BP2011-OH01/r_NL.IMRO.0860.ZI01aa000000BP2011-OH01_4.20.html#_20.1_Overgangsrechtbouwwerken


 

16 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

 
4.4.2 Voorwaarden 
 
De onder 4.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 
 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f. de parkeervoorzieningen op eigen terrein; 
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
4.4.3 Open hekwerken voor de voorste bouwvlakgrens 
 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 
sub b, onderdeel a voor het realiseren van een open hekwerk vóór de voorste bouwvlakgrens, onder de 
volgende voorwaarden: 
 

a. de hoogte van het open hekwerk mag maximaal 2 m¹ bedragen; 
b. geen sprake van een onevenredige aantasting van het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. sprake van een aantoonbare behoefte aan een hoger hekwerk in verband met veiligheid op eigen 

terrein. 
 
4.5 Afwijken van de gebruiksregels 
 
4.5.1 Gebruik van bebouwing voor een beroep of bedrijf aan huis 
 
Binnen een woning of in bijbehorende bouwwerken bij een woning is een beroep of bedrijf aan huis 
toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
 

a. het beroep of bedrijf aan huis vindt plaats in de (bedrijfs)woning en/of bijbehorende bouwwerken; 
b. maximaal 40% van de brutovloeroppervlakte van de (bedrijfs)woning en/of bijbehorende 

bouwwerken is in gebruik ten behoeve van het beroep of bedrijf aan huis, met een absoluut 
maximum van 100 m²; 

c. het beroep of bedrijf aan huis ondersteunt de woonfunctie, dat wil zeggen dat degene die het 
beroep of bedrijf aan huis in de (bedrijfs)woning en/of bijbehorende bouwwerken uitoefent, tevens 
de hoofdbewoner van de (bedrijfs)woning is; 

d. het aantal werkzame personen bij een beroep of bedrijf aan huis bedraagt maximaal 2 personen, 
waaronder inbegrepen de eigenaar van de woning; 

e. het parkeren ten behoeve van het beroep of bedrijf aan huis vindt plaats op eigen terrein. 
f. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan, voor reclame-

uitingen gelden de regels van de welstandsnota; 
g. het beroep of bedrijf aan huis leidt niet tot een onevenredige publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking in relatie tot de functie en aard van de omliggende weg(en); 
h. het beroep of bedrijf aan huis mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering 

en bedrijfsontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven. 
i. de belangen van derden (omwonenden) worden niet geschaad; 
j. het aan huis verbonden beroep of bedrijf komt voor in de milieucategorie 1 of 2 van de VNG-

brochure 'Bedrijven en milieuzonering' of kan, voor wat betreft de aard en omvang van de 
milieuhinder die het veroorzaakt, gelijk gesteld worden aan een bedrijf behorende tot één van die 
milieucategorieën; 



 

17 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

k. er vindt geen buitenopslag plaats ten behoeve van het beroep of bedrijf aan huis; 
l. beroepen of bedrijven aan huis in de vorm van detailhandel (uitgezonderd internetwinkels zonder 

afhaalpunt of showroom) of horeca zijn niet toegestaan. 
 
4.5.2 Bed & Breakfast 
 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 voor het 
gebruiken van een deel van een woning voor logies in de vorm van een Bed & Breakfast, onder de volgende 
voorwaarden: 
 

a. het betreft maximaal 4 bedden en 2 slaapkamers; 
b. het uitoefenen van een Bed & Breakfast mag uitsluitend plaatsvinden bij grondgebonden 

woningen; 
c. de Bed & Breakfast dient in bestaande bebouwing gerealiseerd te worden; 
d. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende 

bijbehorende bouwwerken mag ten behoeve van een Bed & Breakfast in gebruik zijn; 
e. de woonfunctie dient als hoofdfunctie behouden te blijven; 
f. bedoeld gebruik mag geen hinder voor het woonmilieu opleveren en geen onevenredige afbreuk 

doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; 
g. permanente bewoning is niet toegestaan; 
h. bedoeld gebruik mag geen belemmering voor de omliggende bedrijven opleveren; 
i. het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in 

de woning of een bijbehorend bouwwerk uitoefent, tevens de hoofdbewoner van de woning is; 
j. er mag geen duurzame ontwrichting van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur 

ontstaan; 
k. de ontwikkeling mag niet leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het 

verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten; 
 
4.5.2 Mantelzorg 
 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
artikel 7 voor het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk indien realisering van de inwoning in of 
aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is, met dien verstande 
dat: 
 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg, hetgeen aangetoond 
dient te worden door een verklaring van een terzake deskundige commissie/instantie; 

b. op het perceel een (bedrijfs)woning aanwezig dient te zijn; 
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van 

omwonenden en nabijgelegen bedrijven; 
d. per woning maximaal één vergunning ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden 

verleend; 
e. alle ruimten dienen te voldoen aan de geldende eisen van het bouwbesluit en bouwverordening; 
f. ten behoeve van de inwoning geen aparte aansluiting op de nutsvoorzieningen mag worden 

aangelegd. Er dient gebruik gemaakt te worden van de bestaande aansluiting; 
g. maximaal 80 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten 

behoeve van de inwoning; 
h. geen eigen in-/uitrit mag worden aangelegd voor de afhankelijke woonruimte; 
i. een vrijstaand bijbehorend bouwwerk dat gebruikt wordt voor inwoning op niet meer dan 50 m¹ 

van de (bedrijfs)woning is gelegen; 
j. er op basis van een akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarden zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder; 
k. er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1948.PAR000BP0012020-VG01/r_NL.IMRO.1948.PAR000BP0012020-VG01.html#_3.1_Algemeen


 

18 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

l. indien de bij het verlenen van de vergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van 
mantelzorg niet meer aanwezig is, de houder van de vergunning het bevoegd gezag daarvan 
binnen drie maanden schriftelijk in kennis stelt. Het bevoegd gezag trekt de vergunning in indien 
vorenbedoelde noodzaak niet meer bestaat. 



 

19 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

3 Algemene regels 
 
Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
 



 

20 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

Artikel 6 Algemene bouwregels 
 
6.1 Ondergeschikte bouwdelen 
 
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel-, goot- en kroonlijsten, 
luifels, erkers, entrees, stoeptreden, dorpels, dakkapellen, balkons en overstekende daken en soortgelijke 
bouwdelen buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwhoogten, bouw-, c.q. 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 2 m¹ bedraagt. 
 
6.2 Ondergronds bouwen 
 
6.2.1 Algemene bepaling 
 
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, 
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 
 
6.2.2 Ondergrondse bouwwerken 
 
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen 
afwijkingen, de volgende bepalingen: 
 

a. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 m¹ onder peil; 
b. ondergrondse bouwwerken zijn niet toegestaan binnen de bestemming Groen. 

 
6.2.3 Afwijken 
 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.2 sub 
a voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 m¹ 
onder peil onder de voorwaarden dat: 
 

a. de waterhuishouding niet wordt verstoord; 
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 

 
6.3 Bestaande maten 
 
Voor een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan, met inachtneming van het 
bepaalde in of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aanwezig is, dan wel gebouwd mag 
worden krachtens een omgevingsvergunning, gelden de bestaande maatvoering en situering, met dien 
verstande dat: 
 

a. bestaande maten die meer of minder bedragen dan in dit plan zijn voorgeschreven, ter plaatse van 
de afwijking als respectievelijk ten hoogste of ten laagste toelaatbaar worden geacht; 

b. de (onderdelen van) bouwwerken waarvan de maten afwijken van wat in dit plan is bepaald, 
mogen worden vergroot of verhoogd tot de in het plan opgenomen maten; 

c. bij herbouw het bepaalde onder a uitsluitend van toepassing is, indien herbouw op dezelfde plaats 
(op de bestaande fundamenten) geschiedt; 

d. op een bouwwerk als bedoeld onder c, het overgangsrecht niet van toepassing is. 



 

21 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

Artikel 7 Algemene gebruiksregels 
 
7.1 Strijdig gebruik 
 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 
 

a. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslagplaats voor vaten, kisten, al 
dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe 
bouwmaterialen, afval, puin, grind en brandstoffen, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of 
verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als uitstallings- of opslagplaats van al 
dan niet voor gebruik geschikte voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan, tenzij dit gebruik 
noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als uitstallings- of opslagplaats, dan 
wel staan- of ligplaats voor onderkomens, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt 
met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van woningen voor enige vorm van detailhandel (uitgezonderd 
internetwinkels zonder afhaalpunt of showroom in het kader van aan-huis-verbonden bedrijvigheid 
en productiegebonden detailhandel als nevenactiviteit bij agrarische bedrijfswoningen in het 
buitengebied) en/of horeca (uitgezonderd ondersteunende horeca als nevenfunctie bij agrarische 
bedrijfswoningen in het buitengebied); 

e. het gebruiken of laten gebruiken van een gedeelte van een bedrijfsgebouw of bijbehorend 
bouwwerk bij een (bedrijfs)woning als woonruimte; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting en/of prostitutie. 
 

7.2 Voorwaardelijke verplichting parkeren 
 

a. bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw 
en/of voor het veranderen van de functie van een gebouw of bouwperceel, dient voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein of op openbaar gebied aanwezig te zijn of gerealiseerd te 
worden, dan wel in stand te worden gehouden. 

b. Voor de sub a genoemde voldoende parkeergelegenheid dienen de normen zoals bedoeld in de 
beleidsregel 'Nota Parkeernormen Meierijstad 2018' als vastgesteld op 18 december 2018, in 
acht genomen te worden. 

c. Indien deze beleidsregels of de bijlagen gedurende worden gewijzigd door het bevoegd gezag, 
dient rekening gehouden te worden met deze wijziging. De parkeernormen uit de beleidsregels 
en/of bijlagen zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag worden toegepast. 
 

7.3 Afwijkingsbevoegdheid parkeernorm 
 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2 indien: 
 

a. er in voldoende parkeer- of stallingruimte wordt voorzien op een andere wijze, of; 
b. het ruimtelijk gezien niet wenselijk is de nodige parkeer- of stallingruimte op eigen terrein te 

voorzien en er voldoende openbare parkeerplaatsen binnen een acceptabele afstand aanwezig 
zijn; en; 

• er een parkeertelling aanwezig is die aantoont dat er voldoende parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte aanwezig zijn die benut kunnen worden, 

of; 
• aangetoond kan worden dat volstaan kan worden met een lagere parkeernorm. 



 

22 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

 
7.4 Voorwaardelijke verplichting groeninrichting 
 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken binnen het plangebied, waarop dit bestemmingsplan van 
toepassing is, overeenkomstig de bestemming, zonder de aanleg en duurzame instandhouding van de 
groenvoorzieningen overeenkomstig het groeninrichtingsplan dat als bijlage 1 bij de regels van dit 
bestemmingsplan is gevoegd. 



 

23 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 
 
8.1 Algemeen 
 
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, door middel van een omgevingsvergunning afwijken 
van het volgende: 
 

a. de bestemmingsbepalingen, niet zijnde de bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop of het 
profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien 
de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet 
meer dan 5 m¹; 

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, 
wordt vergroot tot niet meer dan 40 m¹; 

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 
(bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits: 

1. de oppervlakte van de verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt; 
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende 

gebouw bedraagt; 
 

f. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor voorzieningen van openbaar nut, 
zoals telefooncellen, transformatorhuisjes, onderhoudsgebouwtjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, alsmede fietsenstallingen 
met uitzondering van verkooppunten van motorbrandstoffen, voor zover deze gebouwtjes geen 
grotere oppervlakte hebben dan 35 m² en geen grotere hoogte hebben dan 3,5 m¹. 

 
 



 

24 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels 
 
9.1 Algemeen 
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- 
en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de in het plan opgenomen bestemmingen te 
wijzigen ten behoeve van: 
 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband 
met de werkelijke toestand van het terrein; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting 
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –
intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de overschrijdingen als bedoeld in sub a en b mogen echter niet meer dan 3 m¹ bedragen en het 
bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 

 
 



 

25 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

4 Overgangs- en slotregels 
 
Artikel 10 Overgangsregels 
 
10.1 Overgangsrecht bouwwerken 

 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 
 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%. 

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
10.2 Overgangsrecht gebruik 

 
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna 
te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 
10.3 Hardheidsclausule 
 
Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor 
een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond 
en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten 
behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken. 
 



 

26 
Regels bestemmingsplan 

‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 
 

Artikel 11 Slotregel 
 
Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de titel: 
bestemmingsplan ‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ van de gemeente Meierijstad. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2022 
 
......................................................... 
 
De griffier, 
 



 

Regels bestemmingsplan 
‘Zijtaart, herziening De Bresser 26’ 

Bijlage 1 Groeninrichtingsplan 



Inrichtingsplan
De Bresser 26 Zĳtaart

Formaat tekening A4
Schaal 1 : 500
d.d. 09-05-2022 versie 03

Agron Advies BV
Pastoor van Schĳndelstraat 33a
5469PS Boerdonk
www.agronadvies.nl

Grootveld

De
 B

re
sse

r

inrit

inrit

inrit

nieuwe woning

nieuwe woning

nieuwe woning

vrĳstaand 
bĳbehorend 
bouwwerk

groen
(fruitbomen en onderbegroeing 

i.c.m. wadi)

KAVEL 1
KAVEL 2 KAVEL 3

KAVEL
DE BRESSER 26

bestaande woning

bestaande bĳbehorende bouwwerken

beukenhaag


	Bijlage 1 Groeninrichtingsplan 27
	1 Inleidende regels
	Artikel 1 Begrippen
	1.1 plan:
	1.2 bestemmingsplan
	1.3 aanduiding
	1.4 aanduidingsgrens
	1.5 ander werk
	1.6 bebouwing
	1.7 bedrijf aan huis
	1.8 bed & breakfast
	1.9 bedrijfsvloeroppervlakte bij aan huis gebonden beroepen en aan huis gebonden bedrijven
	1.10 begane grondvloer
	1.11 beroep of bedrijf aan huis
	1.12 bestaande bebouwing
	1.13 bestemmingsgrens
	1.14 bestemmingsvlak
	1.15 1.18 bevoegd gezag
	1.16 bijbehorend bouwwerk
	1.17 bouwen
	1.18 bouwlaag
	1.19 bouwperceel
	1.20 bouwperceelsgrens
	1.21 bouwvlak
	1.22 bouwvlakgrens
	1.23 bouwwerk
	1.24 bruto vloeroppervlakte (bvo)
	1.25 dak
	1.26 dakkapel
	1.27 detailhandel
	1.28 dienstverlening
	1.29 eerste bouwlaag
	1.30 entree
	1.31 erker
	1.32 gebouw
	1.33 goothoogte
	1.34 hoekperceel
	1.35 hoekwoning
	1.36 hoofdgebouw
	1.37 horeca
	1.38 huishouden
	1.39 huisvesting in verband met mantelzorg
	1.40 kamerverhuur
	1.41 mantelzorg
	1.42 mindervalide
	1.43 onderbouw
	1.44 ondergeschikte bouwdelen
	1.45 ondergronds bouwwerk
	1.46 ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden
	1.47 onzelfstandige woonruimte
	1.48 overkapping/carport
	1.49 parkeergelegenheid/parkeervoorzieningen
	1.50 parkeren
	1.51 peil
	1.52 perceel
	1.53 pergola
	1.54 prostitutie
	1.55 recreatieve bewoning
	1.56 seksinrichting
	1.57 seksuele dienstverlening
	1.58 stedenbouwkundige waarde/kwaliteit
	1.59 voorste bouwvlakgrens
	1.60  voorziening van algemeen nut
	1.61 vrijstaande woning
	1.62 weg
	1.63 werk
	1.64 werken
	1.65 wet/wettelijke regelingen
	1.66 woning
	1.67 woonruimte
	1.68 zelfstandige woonruimte
	1.69 zijdelingse (bouw)perceelsgrens
	1.70 zolder
	1.71 zone erf
	1.72 zone tuin

	Artikel 2 Wijze van meten

	2 Bestemmingsregels
	Artikel 3 Groen
	3.1 Bestemmingsomschrijving
	3.2 Bouwregels
	3.2.1 Algemeen
	3.2.2 Gebouwen
	3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

	3.3 Nadere eisen
	3.4 Afwijken van de gebruiksregels

	Artikel 4 Wonen
	4.1 Bestemmingsomschrijving
	4.2 Bouwregels
	4.2.1 Algemeen
	4.2.2 Aanduiding bouwvlak
	a Hoofdgebouw
	b Bijbehorende bouwwerken
	c Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
	4.2.3 Aanduiding 'tuin'
	a Bijbehorende bouwwerken
	b Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
	4.2.4 Aanduiding 'erf'
	a Bijbehorende bouwwerken
	b Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

	4.3 Nadere eisen
	4.4 Afwijken van de bouwregels
	4.4.1 Oppervlakte bijbehorende bouwwerken mindervaliden
	4.4.2 Voorwaarden
	4.4.3 Open hekwerken voor de voorste bouwvlakgrens

	4.5 Afwijken van de gebruiksregels
	4.5.1 Gebruik van bebouwing voor een beroep of bedrijf aan huis
	4.5.2 Bed & Breakfast
	4.5.2 Mantelzorg



	3 Algemene regels
	Artikel 5 Anti-dubbeltelregel
	Artikel 6 Algemene bouwregels
	5
	6
	6.1 Ondergeschikte bouwdelen
	6.2 Ondergronds bouwen
	6.2.1 Algemene bepaling
	6.2.2 Ondergrondse bouwwerken
	6.2.3 Afwijken

	6.3 Bestaande maten

	Artikel 7 Algemene gebruiksregels
	7
	7.1 Strijdig gebruik
	7.2 Voorwaardelijke verplichting parkeren
	7.3 Afwijkingsbevoegdheid parkeernorm
	7.4 Voorwaardelijke verplichting groeninrichting
	8.1 Algemeen

	Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
	8
	9.1 Algemeen

	Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
	8
	9.1 Algemeen

	Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
	8
	9.1 Algemeen

	Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
	8
	9.1 Algemeen





</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>