<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeentelijk rioleringsplan Waadhoeke
Projectnummer: Projectnummer
Referentienummer: SWNL0250296
Datum: 08-10-2019




Samenwerken aan de rioleringszorg
Met aandacht voor klimaatadaptatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Titel                  Samenwerken aan de rioleringszorg
Subtitel               Met aandacht voor klimaatadaptatie
Projectnummer          Projectnummer
Referentienummer       SWNL0250296
Revisie                D1
Datum                  08-10-2019


Auteur                 Elwin Leusink
E-mailadres            elwin.leusink@sweco.nl


Gecontroleerd door     Karst Jan van Esch
Paraaf gecontroleerd


Goedgekeurd door       Bouwina Sloots




                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Afkortingenlijst
Blah       besluit lozing afvalwater huishoudens
Blbi       besluit lozen buiten inrichtingen
DoFeMaMe   doelen, functionele eisen, maatstaven, meetmethoden
DWA        droogweerafvoer
FTE        fulltime-equivalent
GRP        gemeentelijk rioleringsplan
HWA        hemelwaterafvoer
IBA        individuele behandeling afvalwater
RWZI       rioolwaterzuiveringsinstallatie




                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Afkortingenlijst ...................................................................................................................... 3
1             Water in Waadhoeke ............................................................................................. 5
1.1           Het eerste gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Waadhoeke ..................................... 5
1.2           Brede betrokkenheid bij het opstellen van dit GRP ................................................. 5
1.3           Opbouw van dit GRP ............................................................................................... 5
2             Onze visie ............................................................................................................... 7
2.1           Hoe staan we ervoor? ............................................................................................. 7
2.2           Een doelmatige rioleringszorg, met aandacht voor klimaatverandering en
              bewustwording ......................................................................................................... 7
2.3           Onze ambities .......................................................................................................... 8
3             Ons programma ................................................................................................... 12
3.1           Hoe staan we ervoor? ........................................................................................... 12
3.2           Aandachtspunten: klimaatadaptatie en meer aandacht voor samenwerken ........ 14
3.3           Wat gaan we doen? ............................................................................................... 15
3.4           Werkzaamheden.................................................................................................... 21
4             Wat hebben we nodig .......................................................................................... 28
4.1           Hoe staan we ervoor? ........................................................................................... 28
4.2           Benodigd personeel ............................................................................................... 28
4.3           Benodigde inkomsten ............................................................................................ 29
4.4           Onzekerheden en risico’s ...................................................................................... 31
5             Huidige regelgeving en het Omgevingsplan .................................................... 33
5.1           Huidige regelgeving ............................................................................................... 33
5.2           Toezicht en handhaving ........................................................................................ 33
5.3           Veranderingen bij de invoering van de Omgevingswet ......................................... 33
Bijlage 1 Evaluatie ............................................................................................................... 37
Bijlage 2 Klimaatadaptatiemaatregelen ............................................................................. 41
Bijlage 3 Kostendekkingberekening .................................................................................. 43
Bijlage 4 DoFeMaMe ............................................................................................................ 66




                                                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1         Water in Waadhoeke

1.1        Het eerste gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Waadhoeke
Water is belangrijk voor onze gemeente. In dit gemeentelijk rioleringsplan leggen we uit hoe
we omgaan met de verschillende waterstromen. Er is het stedelijk afvalwater wat we met
een omvangrijk rioolstelsel naar de RWZI brengen voor zuivering. En er is het hemelwater
dat vaak direct de bodem inzakt, of afstroomt via wegen en riolen naar sloten en vaarten.
En er is grondwater, dat soms dichtbij het maaiveld staat. Voorheen hadden de gemeenten
Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel en Littenseradeel ieder een eigen GRP. Dit is ons
eerste GRP als de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Het GRP is een wettelijk verplicht plan. Door een GRP op te stellen wordt er planmatig
gewerkt aan een goede rioleringszorg. Ook geeft het een onderbouwing voor de hoogte van
de rioolheffing. Met de invoering van de Omgevingswet (volgens planning in 2021) vervalt
de verplichting om een GRP op te stellen, maar het wordt wel aangeraden. Het blijft onder
andere nodig om een onderbouwing te geven van de hoogte van de rioolheffing.

Met de invoering van de Omgevingswet moeten er een visie, een programma (of meerdere
programma’s) en een plan worden opgesteld. Deze indeling hebben we daarom ook
gebruikt voor dit GRP. Bij het opstellen van dit GRP hebben we inwoners op verschillende
manieren de mogelijkheid gegeven om mee te denken, hiermee geven we invulling aan het
‘nabij besturen’. We hebben ideeën opgehaald met een online enquête en een goed
bezochte open avond op het gemeentehuis. De uitkomsten van de enquête hebben we in
aparte kaders opgenomen in het GRP.

1.2        Brede betrokkenheid bij het opstellen van dit GRP
Bij het opstellen van dit GRP hebben we inwoners, raadsleden, specialisten van de
gemeente Waadhoeke en vertegenwoordigers van het Wetterskip Fryslân betrokken. Dit
heeft ons geholpen om te bepalen wat belangrijk was voor dit GRP: we willen samen
werken aan een doelmatige rioleringszorg, met extra aandacht voor klimaatverandering. De
rioleringszorg geeft ons een goede basis en dat willen we behouden. Door samenwerking
met onze bewoners en bedrijven willen we dat er een beter watersysteem ontstaat, waarbij
openbaar en particulier terrein goed op elkaar aansluiten. Dit is weer belangrijk om ons voor
te bereiden op klimaatverandering. In dit GRP leggen we uit waarom dit zo is.

1.3       Opbouw van dit GRP
Dit GRP is opgedeeld in drie delen en 5 hoofdstukken. Het begint met onze visie en
ambities. Daarna leggen we uit hoe we dit willen bereiken: wat gaan we doen? Vervolgens
gaan we in op de benodigde tijdsinzet en de manier waarop we de kosten willen dekken.
Het laatste hoofdstuk gaat in op de belangrijke regels voor de rioleringszorg.




                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>VISIE




        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2        Onze visie
2.1        Hoe staan we ervoor?
We hebben een goed rioolstelsel in Waadhoeke. Delen zijn nieuw, delen zijn oud. De
oudste riolen in ons beheerbestand komen uit 1930 (deze liggen in Franeker, Pietersbierum
en Sint Annaparochie). Deze riolen zijn aangelegd om afvalwater af te voeren, waarbij het
huishoudelijk afvalwater werd gemengd met hemelwater en andere stromen van afvalwater.
Al het afvalwater voeren we af naar de RWZI’s Franeker en Sint-Annaparochie. In de jaren
’60 begonnen we aparte riolen aan te leggen voor stedelijk afvalwater en voor hemelwater.
Dit nam vanaf de jaren ’80 flink toe. Dit betekent dat er twee riolen in de straat komen te
liggen in plaats van één, waardoor meer riolen moeten worden beheerd. Vanaf de jaren ’80
hebben we ook steeds meer panden buiten de bebouwde kom aangesloten op drukriolering.
Er zijn nu nog zo’n 1.200 panden niet aangesloten op riolering, deze panden lozen hun
afvalwater via een kleine zuivering (IBA of een voorziening die een gelijkwaardig
milieurendement levert) op oppervlaktewateren. (Hier is door de provincie een ontheffing
van de zorgplicht voor gegeven.)

Ook de omgeving is belangrijk, het gaat niet alleen om de riolen. Waadhoeke is een
landelijke gemeente met een groot oppervlak en meer dan 40 kernen. Er zijn verschillende
bodemsoorten, maar we leven vooral op klei en veen met soms een dunne laag zand. Dit
bepaalt of we water in de bodem kunnen infiltreren. Binnen onze gemeente zijn veel
oppervlaktewateren, van het grote Van Harinxmakanaal tot kleine sloten in het landelijk
gebied buiten de kernen. Hiermee bergen we water, voeren we water af en beïnvloeden we
de grondwaterstanden. Ook hebben we op sommige plekken drains aangelegd om
grondwater af te voeren als de
grondwaterstand te hoog is.

De laatste jaren merken we dat het
aangelegde stelsel vaker toe is aan
onderhoud en vervanging. Door de
toenemende leeftijd merken we dat er
meer gebreken zijn, zoals scheuren en
lekkende verbindingen. Ook krijgen we
meer meldingen van
(grond)wateroverlast. De oorzaken zijn
heel divers. Soms zijn we in staat om
een verbetering te bieden, maar soms
ook niet. We merken dat het steeds
belangrijker wordt dat in samenwerking
met bewoners en bedrijven naar een
oplossing wordt gezocht, omdat de        Figuur 1 Rioolvervanging aan de Steven Huygenstraat in St.
openbare ruimte al vele bestemmingen              Annaparochie
heeft.

2.2        Een doelmatige rioleringszorg, met aandacht voor klimaatverandering en
           bewustwording
In een gezonde en duurzame samenleving is het prettig wonen, werken en recreëren. Hier
zorgen we voor met groen, water en een mooie verblijfsruimte. Om dit te bereiken is een
goed contact en een prettige samenwerking tussen inwoners, bedrijfsleven en overheden
nodig. Iedereen heeft belang bij een gezonde en duurzame samenleving en iedereen kan er
een bijdrage aan leveren. Dit vormt het startpunt voor wat we gemeentebreed op lange
termijn willen bereiken.




                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Met dit GRP geven we invulling aan het onderdeel stedelijk water (water in de kernen) en
riolering. Water is een bepalende factor voor de inrichting van onze gemeente. Het geeft
soms aan dat we ergens niet kunnen bouwen, of dat we ons extra moeten inspannen om
water een goede plek te geven in de omgeving. We gaan hierbij op een duurzame manier
om met water. Hemelwater gebruiken we waar dat kan, zodat water niet wordt verspild. Vuil
water voeren we af naar de rioolwaterzuiveringsinrichting, schoon water houden we zoveel
mogelijk vast in de leefomgeving. We proberen om de bovengrond zo in te richten en te
gebruiken dat veranderende grondwaterstanden geen overlast veroorzaken (bijvoorbeeld
met bomen die tegen lage en hoge grondwaterstanden kunnen).

Klimaatverandering nemen we mee in al onze werkzaamheden. We zorgen voor een
klimaatbestendig watersysteem, samen met het wetterskip, de provincie, onze inwoners en
andere partners. Het is niet alleen een vraagstuk over de inrichting van de leefomgeving,
maar ook een vraagstuk over hoe we samenleven in onze gemeente. Door iedereen op het
juiste moment te betrekken, zorgen we hiervoor. Soms hebben we weinig invloed op een
onderdeel van klimaatverandering, zoals de mogelijk grote zeespiegelstijging. Dan blijven
we als gemeente alert op de ontwikkelingen en werken we mee aan kansrijke
adaptatiemaatregelen.

2.3       Onze ambities
Onze visie op de toekomst gaan we de komende tientallen jaren invulling geven. Wij
hebben het nog niet bereikt en er is veel tijd en inspanning nodig om het wel te bereiken.
Hoe we dit tijdspad invullen, wordt bepaald door wat we prioriteit geven.

Een goede inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater
Elke woning of bedrijfspand moet een aansluiting hebben op de riolering of op een goed
functionerend alternatief. Hierbij volgen we de wettelijke verplichtingen in het besluit lozing
afvalwater huishoudens en meer specifiek in de regeling lozing afvalwater huishoudens. Het
stedelijk afvalwater dat in onze riolen terechtkomt, transporteren we naar de RWZI’s van het
Wetterskip Fryslân. Als het hevig regent, kan het rioolwater via overstorten in
oppervlaktewater terechtkomen. Deze overstorten voorkomen dat rioolwater in woningen en
op straten komt en zijn dus belangrijk voor de volksgezondheid. We willen het aantal
overstortingen wel zo laag mogelijk houden, zonder de kans op wateroverlast te vergroten.
De samenwerking met het wetterskip is belangrijk voor het goed verwerken van het stedelijk
afvalwater. Er zit energie en er zitten grondstoffen in dit afvalwater en het is goed als we
hier iets mee doen. We kijken daarom gezamenlijk naar kansen om energie en grondstoffen
uit het afvalwater te halen. En we bepalen samen met hen of de waterkwaliteit van de
oppervlaktewateren voldoende is.

Overtollig hemelwater inzamelen en verwerken
Bij normale neerslag willen we dat er geen water op straat blijft staan (we toetsen en
ontwerpen dit aan de hand van de theoretische bui 08 uit de Kennisbank Stedelijk Water, dit
is voor ons een bui van ongeveer 20mm in één uur), bij hevige neerslag willen we dat het
water geen schade geeft (dit is voor ons een bui van 40 mm in één uur). Om dit voor elkaar
te krijgen moet iedereen meewerken, want we hebben zowel de openbare als de
particuliere ruimte nodig. We accepteren hiermee dat water bij hevige neerslag op straat en
ander plekken in de leefomgeving kan staan. En dat er schade kan optreden als het heviger
regent dan 40mm in één uur. Het verwerken van grotere hoeveelheden hemelwater krijgen
we niet zomaar voor elkaar, we richten ons erop om in 2050 Waadhoeke hierop ingericht te
hebben. Dit is dezelfde termijn als in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie staat. Zo
kunnen we werk met werk maken.




                                                                                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Goed omgaan met grondwater
Overtollig grondwater of een tekort aan grondwater mag geen problemen geven. We kijken
samen met bewoners, waterschap en andere belanghebbenden naar een goede oplossing.
Bij elke melding beoordelen we wie er wettelijk gezien een taak heeft in onderzoek en
oplossingen. Deze partijen brengen we met elkaar in contact. In veel gevallen heeft de
perceeleigenaar een belangrijke taak, omdat de perceeleigenaar in eerste instantie zelf
verantwoordelijk is en zelf zorg moet dragen voor een oplossing. Ook bij lekke kelders,
vloeren en muren is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om dit te verhelpen.

Als wij als gemeente een taak hebben, onderzoeken we of er sprake is van structurele
grondwateroverlast en of doelmatige maatregelen mogelijk zijn. Hierbij houden we voor
grondwateroverlast als richtlijn aan dat er zichtbare of anderszins verifieerbare nadelige
gevolgen moeten zijn en grondwaterstanden bij panden minimaal 3 maanden in één jaar
hoger zijn dan 70 centimeter onder maaiveld. Vervolgens kijken we gezamenlijk met
eigenaren, bewoners en het wetterskip of de problemen doelmatig kunnen worden
verholpen. Wij als gemeente treffen alleen maatregelen in openbaar terrein. Voor een
goede oplossing is dus vaak ook de inzet van de particulier nodig. Als we geen oplossing
kunnen bieden, streven we in ieder geval naar verbetering.

Om zicht te hebben op de grondwaterstanden doen we onderzoek op de plekken waar we
meldingen krijgen van overlast. De voormalige gemeente het Bildt had eigen
grondwatermeetpunten, maar deze
werden weinig gebruikt en zijn inmiddels
verouderd. Vanuit die ervaring richten we
ons enkel op de locaties waar we
grondwateroverlast verwachten of -
meldingen over ontvangen. Hiermee
kunnen we beter antwoord geven op de
grondwatervragen.

Oppervlaktewateren goed beheren, zodat
ze water bergen en afvoeren
In onze gemeente zijn de
oppervlaktewateren belangrijk om water
te bergen en om water af te voeren. Het
waterschap beheert veel
oppervlaktewateren zelf en controleert of
het gehele watersysteem op orde is. Wij
hebben er belang bij dat ze dit doen en
ondersteunen hen hierbij. In het stedelijk
gebied beheren wij de meeste
oppervlaktewateren, sinds 2016 ook die
van het Wetterskip Fryslân. Samen met
het waterschap kijken we wat er nodig is
in ons gebied.

Waar mogelijk en nodig creëren we zelf      Figuur 2 Oppervlaktewateren zijn belangrijk voor
meer oppervlaktewater, omdat dit ons                     Waadhoeke
helpt bij de uitvoering van onze hemelwaterzorgplicht. Ook zorgen we voor goed onderhoud
van gemeentelijke sloten en greppels, zodat we hemelwater goed kunnen vasthouden en
afvoeren.




                                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Rekening houden met klimaatverandering
De intensiteit van de regenbuien waar we nu onze afwatering op ontwerpen, neemt naar
verwachting toe door klimaatverandering. Ook krijgen we te maken met droogte en hitte, en
neemt de kans op overstromingen toe. We proberen daarom Waadhoeke te vergroenen en
water zoveel mogelijk vast te houden. Door minder stenen, meer groen en meer ruimte voor
water wordt Waadhoeke klimaatbestendiger. Als gemeente werken we hieraan voor het
openbaar gebied, we verwachten dat onze inwoners en bedrijven hieraan werken voor
particuliere terreinen. Als het nodig is kunnen we bewoners en bedrijven verplichten om op
specifieke locaties het hemelwater af te koppelen. We weten dat we Waadhoeke niet
kunnen beschermen tegen alle weersomstandigheden. Bij de meest extreme
weersomstandigheden zal er overlast zijn en kan er schade optreden. We zorgen daarom
voor een goede calamiteitenvoorbereiding via de veiligheidsregio.

Behouden en verbeteren wat we hebben
Het huidige stelsel van vrijvervalriolen, drukriolering, gemalen en andere voorzieningen
onderhouden we, vervangen we als het nodig is en verbeteren we als het mogelijk is.


                           Wat vinden de bewoners van Waadhoeke?
 Duurzaamheid, goed functioneren en een lage rioolheffing zijn de belangrijkste thema’s voor de
 respondenten voor het nieuwe GRP. Een goede uitstraling en hygiënische omstandigheden volgen
 hierop.

     Duurzaam (materiaalgebruik,
                                                         15%
     verschillende technieken om vuil
     water te zuiveren)                                                             25%
     Goed functioneren


      Goedkoop (lage rioolheffing)           14%



      Naleven verplichtingen

                                                 8%
      Hygiëne
                                                                                    22%


      Uitstraling (geen water op straat)                     17%




                                                                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA




            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3                     Ons programma
3.1        Hoe staan we ervoor?
De eerste twee jaar als gemeente Waadhoeke hebben we veel aandacht gegeven aan het
onderhouden van de aanwezige systemen, het verminderen van de kans op wateroverlast
en het fuseren van de verschillende beheerbestanden, systemen en plannen voor de
rioleringszorg. De jaren hiervoor werkte iedere fusiegemeente nog aan het eigen GRP. Elke
gemeente had daarbij andere aandachtspunten:
▪ In Franekeradeel is veel gewerkt aan verbeteringen in het rioolstelsel en de
     waterafvoer, zoals het verhogen van overstortdrempels en het aanpakken van
     wateroverlastlocaties. Enkele rioolvervangingen zijn nog niet uitgevoerd, omdat andere
     werkzaamheden meer prioriteit kregen.
▪ In het Bildt zijn verschillende rioolvervangingen uitgevoerd die niet waren voorzien in
     het GRP. Vooral de werkzaamheden aan de gemalen zijn blijven liggen, ook is er
     ongeveer de helft van het benodigd aantal kilometer vrijvervalriolering geïnspecteerd.
     Vanwege de fusie kregen andere werkzaamheden meer prioriteit.
▪ In Menameradeel zijn alle rioolvervangingsprojecten uitgevoerd. Enkele projecten om
     hemelwater af te koppelen zijn nog niet uitgevoerd. Vanwege de fusie kregen andere
     werkzaamheden meer prioriteit.
▪ In Littenseradiel zijn alle geplande projecten uitgevoerd. Hun GRP is kort voor de fusie
     opgesteld, daardoor waren er relatief weinig projecten gepland.
Een uitgebreid overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden staat in bijlage 1.

De werkzaamheden waren nodig om ons rioolstelsel te beheren. Het gaat om een groot
stelsel met 332 kilometer vrijvervalriool, 101 rioolgemalen en nog meer onderdelen. Een
overzicht staat in Tabel 3-1.

                   80.000
                   70.000
                   60.000
    Aantal meter




                   50.000
                   40.000
                   30.000
                   20.000
                   10.000
                       0




                                 gemengd   DWA    HWA

Figuur 3 Aanlegjaren vrijvervalriolen

Aandachtspunt voor de komende jaren is dat we nog onvoldoende inzicht hebben in het
aanwezige areaal. We registreerden alles op verschillende manieren, we voerden inspecties
anders uit en repareerden ook niet altijd hetzelfde. Om dit op hetzelfde niveau te krijgen zijn
we gestart met het grootschalige inspecteren van het areaal, maar we moeten dit nog
uitwerken in maatregelenplannen en vervolgens de maatregelen uitvoeren.




                                                                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tabel 3-1 Rioleringszorg: wat hebben we?
Object                            Aantal Waadhoeke
Vrijvervalriolering               332 km
Gemengd                           205 km
Gescheiden
     - DWA                        62 km
     - RWA                        65 km
Duikers                           1,1 km (nog niet alles in beeld gebracht)
Vacuumriolering                   6 km, 57 vacuümgemalen
Pers- en drukleiding              48 km
Drukrioleringspompunits           175 stuks
Wadi’s                            4 stuks (3 in Berlikum, 1 in Marsum)
Rioolgemalen                      110 stuks
IBA’s                             4 (3 particulier, 1 in beheer gemeente)
Niet-aangesloten                  1.240 percelen hebben hiervoor een ontheffing
RWZI*                             Franeker, St. Annaparochie
Binnenstedelijke vijvers          11 hectare
Binnenstedelijk                   20 hectare
secundaire wateren
Binnenstedelijk HFP               0,6 hectare
water
* RWZI is eigendom en in beheer van het Wetterskip Fryslan.

Om de waterkwaliteit rondom overstorten te verbeteren hebben we 12
bergbezinkvoorzieningen aangelegd. Dit zijn grote ondergrondse bakken of leidingen, waar
rioolwater tijdelijk in wordt opgevangen. Hiermee wordt de kans op een riooloverstorting
kleiner.

Tabel 3-2 Bergbezinkvoorzieningen
 Plaats                 Straatnaam                               Type                Inhoud
 Tzummarum              J. Rinckesstrjitte                       Bergbezinkleiding   ntb
 Minnertsga             Havenstrjitte                            Bergbezinkbassin             170   m3
 Sint                   Noordeinde                               Bergbezinkbassin             250   m3
 Jacobiparochie
 Oudebildtzijl          Ds. Marinus Mooijstraat                  Bergbezinkbassin             130   m3
 Sint Annaparochie      Brandsmalaan                             Bergbezinkbassin             250   m3
 Sint Annaparochie      Stadhoudersweg                           Bergbezinkbassin             150   m3
 Marsum                 R. Veemanstrjitte                        Bergbezinkleiding            75    m3
 Dronryp                Skûtmakkerstille                         Bergbezinkbassin             150   m3
 Berltsum               It Skil                                  Bergbezinkbassin             70    m3
 Berltsum               Bûterhoeke                               Bergbezinkbassin             135   m3
 Bitgum                 Feartswal                                Bergbezinkleiding            83    m3
 Vrouwenparochie        J.P. van der Bildtstraat / Kerkplein     Bergbezinkriool              570   mtr

In het rioolbeheerpakket leggen we veel informatie over ons rioolstelsel vast. Ook houden
we overzichten bij in het gemalenbeheerprogramma. En we toetsen het functioneren van




                                                                                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>ons rioolstelsel in basisrioleringsplannen, dan berekenen we of de capaciteit van het
rioolstelsel voldoende is. De laatste jaren doen we dit zodra de onderliggende data goed
zijn opgeslagen, zo hebben we
basisrioleringsplannen opgesteld voor:
▪ Berltsum (2016)
▪ St. Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Nij
     altoenae, Oudebiltzijl (2017)
▪ Bitgum, Dronryp, Marsum, St. Annaparochie,
     Minnertsga (2018)

3.2      Aandachtspunten: klimaatadaptatie en
         meer aandacht voor samenwerken

3.2.1      Klimaatadaptatie
KNMI-klimaatscenario’s geven aan dat door
klimaatverandering extreem weer vaker kan
voorkomen. Om Nederland hierop voor te bereiden
is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld,
wat aangeeft dat we ons moeten richten op heviger
neerslag, hoge waterafvoeren, droge periodes en
hete periodes. Alle overheden moeten een
klimaatstresstest uitvoeren, een risicodialoog
voeren, een uitvoeringsprogramma opstellen en
verschillende soorten maatregelen treffen.

Binnen de Friese waterketen hebben we een
gezamenlijke stresstest uitgevoerd. De resultaten
zijn gepubliceerd op www.frieseklimaatatlas.nl,
zodat iedereen een beeld krijgt van de
klimaatbestendigheid van de eigen leefomgeving.
Om meer zicht te krijgen op de knelpunten hebben
we een verdiepende stresstest uitgevoerd. Hierbij
hebben we gekeken naar de overlast die ontstaat
bij verschillende buien en we hebben oplossingen
bedacht voor de grootste knelpunten.

3.2.2      Meer aandacht voor samenwerking
Landelijk hebben we grote opgaves gesteld: in
2050 willen we dat Nederland overgeschakeld is
naar duurzame energie, klimaatbestendig is en een
circulaire economie heeft. Dit vraagt om grote
veranderingen in hoe we leven en hoe onze
leefomgeving eruit ziet. We hebben hier als
gemeente een belangrijke taak in, maar we kunnen
het niet alleen. Er zijn ook veranderingen nodig bij
mensen thuis en op particuliere terreinen. En over
de doelen, kosten, planning en benodigde
aanpassingen hebben we binnen de gemeente veel
kennis, maar we willen dit samenbrengen in een
ontwerp waar bewoners en bedrijven zich ook in
vinden. We moeten dus wel samenwerken.




                                                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Met de invoering van de Omgevingswet krijgen we meer mogelijkheden om gebiedsgerichte
plannen te maken. We kunnen per gebied kijken wat nodig is en onze werkzaamheden
daarop afstemmen. Ook regelgeving kunnen we per gebied bepalen. Dit geeft veel
mogelijkheden. Ondertussen zal veel landelijke regelgeving verdwijnen en moeten we dus
ook wel zelf regels opstellen voor alles wat we met regels willen vastleggen. Binnen de
gemeente, met buurgemeenten, met de provincie en met het wetterskip zoeken we hierover
afstemming. Zo weten we straks in welke gebieden we gaan werken en zorgen we ervoor
dat de werkzaamheden goed op elkaar aansluiten.

Ondertussen loopt de samenwerking binnen de waterketen verder. Al ruim 10 jaar zoeken
we de waterketenpartners in Friesland op. Door het regelmatige contact kennen we elkaar
goed en vinden we elkaar makkelijk. We leggen onze plannen en afspraken vast in het Fries
Bestuursakkoord Waterketen. Op dit moment voeren we de 2.0-versie hiervan uit.

3.3       Wat gaan we doen?

3.3.1      Een goed functionerende riolering
Voor een goed functionerende riolering kijken we naar praktijkmeldingen, inspecteren we
alle objecten regelmatig en toetsen we in een basisrioleringsplan of het stelsel theoretisch
aan onze eisen voldoet. Als hieruit blijkt dat het niet voldoet, dan zoeken we naar een
oplossing.

Aansluitingen en lozingen
Alle nieuwbouw moet worden aangesloten op gescheiden riolering. Bij grootschalige
nieuwbouw wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Bij kleinschalige nieuwbouw (tot
10 panden in een plangebied) mag worden aangesloten op al aanwezige riolering, maar
moet het hemelwater wel gescheiden worden aangeleverd bij de perceelsgrens. We willen
het hemelwater bovengronds ontvangen op gemeentelijk terrein, zodat we zien dat er geen
foutaansluitingen op zitten. Het maken van de aansluiting is voor kosten van de aanvrager.

Er zijn ruim 1.200 panden niet aangesloten op (druk)riolering. Deze panden hebben een
provinciale ontheffing gekregen en mogen daarmee lozen op een IBA of andere voorziening
met vergelijkbaar milieurendement. We toetsen periodiek of deze panden nog mogen lozen
op deze manier (dit heeft o.a. te maken met verschuivingen van de bebouwde kom-grenzen
en de afstand tot het dichtstbijzijnde vrijvervalriool). De uitkomsten zetten we op een kaart.
Als de bebouwde kom-grenzen verschuiven, dan kan een perceel de verplichting krijgen om
een rioolaansluiting te maken. Het maken van de aansluiting is voor kosten van de
aanvrager.

Lozingen op het riool moeten voldoen aan wet- en regelgeving. We constateren nog
regelmatig dat er stoffen worden geloosd die niet in het riool horen. Als we het vermoeden
hebben dat dit opzettelijk gebeurt zetten we handhavers in. Als we het vermoeden hebben
dat het per ongeluk gebeurt doen we onderzoek naar foutaansluitingen.

Meldingen
Via het gemeentelijke meldingensysteem ontvangen we meldingen van onze bewoners en
bedrijven. We proberen binnen twee werkdagen aan te geven wat we doen met deze
melding. Bij ‘kleine’ problemen als verstopte kolken kunnen we vaak snel een oplossing
bieden, bij ‘grote’ problemen als wateroverlast is er vaak meer tijd nodig. Eén keer per jaar
analyseren we de binnengekomen meldingen om te zien of er verbanden bestaan tussen de
meldingen.




                                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Inspecteren
In de onderhoudsplannen is een regelmatige inspectie van alle rioleringsobjecten
meegenomen. We werken hierbij volgens de gangbare normen, die zijn opgenomen in
hoofdstuk 3.4.2. Op dit moment werken we aan een inhaalslag: we inspecteren ongeveer
90% van alle vrijvervalriolen in een periode van 5 jaar. Zo krijgen we actuele, eenduidige
beheerbestanden.

Toetsen
Ongeveer één keer per 10 jaar toetsen we de riolering in een basisrioleringsplan. Hierbij
laten we een model opstellen van de riolering, het maaiveld en de oppervlaktewateren en
kijken we of er geen water op straat komt te staan bij een theoretische bui die 1x per 2 jaar
voorkomt van ongeveer 20 millimeter neerslag in één uur. Ook kijken we of er geen water
vanuit de openbare ruimte via het maaiveld bij panden naar binnen stroomt bij een bui van
40 millimeter in één uur. Voor veel kernen hadden we geen actueel basisrioleringsplan,
daarom vernieuwen we nu binnen enkele jaren alle plannen die ouder waren dan 10 jaar.

Bij het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan kijken we ook naar de waterkwaliteit.
Voor de overstorten waarvan we het vermoeden hebben dat ze vaak overstorten
(bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen), berekenen we de overstorthoeveelheid en
overstortfrequentie. Bij de overstort beoordelen we de waterkwaliteit en natuur in de
omgeving van de overstort. Als er meldingen zijn, de overstortfrequentie en
overstorthoeveelheid hoog zijn en de waterkwaliteit onvoldoende is, dan proberen we de
overstortfrequentie terug te brengen. Per overstort beoordelen we welke maatregelen
doelmatig zijn.

Grondwaterstanden
We streven naar grondwaterstanden van 0,7 meter onder maaiveld. Door onder meer
hoogteverschillen, neerslag, oppervlaktewaterpeilen en bodemlagen kan de
grondwaterstand verschillend zijn per locatie en kan het verschillen in de tijd. Om te bepalen
of er structurele grondwateroverlast is, kijken we naar:
    - De grondwaterstanden: is de grondwaterstand minimaal 3 maanden in een jaar
         hoger dan 0,7 meter onder maaiveld?
    - Is er schade? Daarvoor kijken we naar herstelkosten. Soms is er ook sprake van
         gezondheidsschade, daarvoor kijken we naar de gemelde medische klachten en de
         mate waarin deze zijn te relateren aan de grondwaterstand.

Of wij als gemeente bij structurele grondwateroverlast een taak hebben bij het uitvoeren van
een oplossing bepalen we door antwoord te geven op de volgende vragen:
    - Zijn alle verblijfsruimtes in het gebouw voldoende waterdicht? Volgens de
         wetgeving is de eigenaar hier verantwoordelijk voor. Als gemeente zullen we hier
         niets aan doen.
    - Is er een duidelijke veroorzaker aan te wijzen? Dan moeten de veroorzaker en
         degene die de problemen ervaart tot een oplossing komen. Bijvoorbeeld bij diepe
         bouwwerkzaamheden kunnen grondwaterstromingen veranderen en tot overlast
         leiden. Wij verwijzen dan door naar de bouwers om tot een oplossing te komen.
    - Is het een taak van een andere overheid om tot een oplossing te komen?
         Bijvoorbeeld een verandering van de oppervlaktewaterpeilen kan leiden tot
         grondwateroverlast. Wij kunnen als gemeente hier weinig aan doen en verwijzen
         dan door naar het waterschap.
    - Is er een doelmatige oplossing mogelijk? Hiervoor bepalen we samen met de
         omwonenden een voorkeursoplossing en berekenen de kosten. Vaak ligt een deel
         van de kosten bij de omwonenden, omdat wij als gemeente alleen op openbaar




                                                                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>          terrein maatregelen nemen en we hiermee niet altijd voldoende invloed hebben op
          de grondwaterstanden rondom panden. Als we oordelen dat de kosten van de
          oplossing in juiste mate opwegen tegen de voorkomen schade, dan vinden we het
          doelmatig.
    -     Kunnen we werkzaamheden slim uitvoeren? Als we in een gebied met hoge
          grondwaterstanden rioleringswerkzaamheden uitvoeren, dan nemen we de
          werkzaamheden aan grondwaterstanden meteen mee.


                               Wat vinden de bewoners van Waadhoeke?
 Tijdelijk water op straat is voor 84% van de respondenten acceptabel, zolang het niet te lang blijft
 staan. Er bestaan verschillende ideeën over hoe lang het water er mag staan: van één uur tot één
 dag.



                                                      18%                      16%

        niet aanvaardbaar

        aanvaardbaar, maar niet langer
        dan 1 uur
        aanvaardbaar, maar niet langer
        dan 2 uu
                                             20%
        aanvaardbaar, maar niet langer
        dan halve dag
                                                                                      32%
        aanvaardbaar, maar niet langer
        dan dag


                                                            14%



3.3.2      Waadhoeke klimaatbestendig maken
Waadhoeke willen we in 2050 klimaatbestendig kunnen noemen. Dit betekent dat we dan
extremere weersomstandigheden aankunnen, zonder dat er grote problemen ontstaan. Om
dit te bereiken, zetten we in op:
     1. een goed ondergronds stelsel als basis voor het verwerken van hemelwater,
     2. een bovengrondse inrichting waar water tijdelijk kan staan, waar groen is dat
         schaduw en verkoeling geeft en waar water in de bodem kan wegzakken,
     3. een samenleving die accepteert dat er soms tijdelijk overlast is tijdens en net na
         extreem weer en probeert om de gevolgen zo minimaal mogelijk te maken.
De aanleg en het beheer van het ondergrondse stelsel nemen we mee in de rioleringszorg
(punt 1) en dit hebben we beschreven bij 3.3.1. Hoe we communiceren met de samenleving
over klimaatverandering nemen we mee in de communicatie (punt 3), dit hebben we
beschreven bij 3.3.3. De bovengrondse inrichting beschrijven we hier.

Een klimaatbestendige inrichting heeft ruimte voor water en is groen. Er is voldoende
hoogteverschil tussen vloerpeil en straatpeil, zodat water niet snel een pand in kan stromen.
Met stoepranden en verlaagd groen is er ruimte gemaakt om water tijdelijk te bergen. Door
zo min mogelijk verharding aan te leggen kan water in de bodem infiltreren. En met sloten,
vijvers en andere oppervlaktewateren zorgen we voor waterberging, beheersen we de
grondwaterstanden en voeren we water uiteindelijk af. Rondom het water en in de open




                                                                                                        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>delen willen we extra groen aanleggen, wat verkoeling geeft. Zo zorgen we ervoor dat we
beter bestand zijn tegen hevige neerslag, hitte en droogte.




Figuur 4 Hoogteverschillen zorgen ervoor dat de kans op water in panden kleiner wordt

Particuliere terreinen hebben een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van
Waadhoeke. Verharde tuinen en bedrijventerreinen zorgen ervoor dat er veel water
afstroomt naar het riool. De capaciteit van het riool is beperkt en met meer aangesloten
verharding wordt sneller het maximum bereikt. Groene tuinen en bedrijventerreinen zorgen
ervoor dat minder water afstroomt. Het helpt ook als bij de aanleg van een HWA-riool in de
straat meteen de regenpijp wordt afgekoppeld van het gemengde riool en wordt
aangesloten op dit HWA-riool. We willen onze inwoners niet verplichten dat ze hun
bestaande woning en terrein aanpassen, maar willen met extra communicatie wel proberen
om meer bewoners en bedrijven van de noodzaak te overtuigen. De komende jaren zetten
we hier een communicatie-actie voor op. Bij nieuwbouw leggen we wel dwingende regels
op, omdat het dan relatief makkelijk kan worden gedaan.

Er is in Waadhoeke ook een overstromingsrisico. Vooral de zeedijken geven voor ons
risico’s. Het Wetterskip Fryslan en Rijkswaterstaat werken aan stevige dijken, die voldoen
aan de normen. Wij brengen nog in kaart wat onze kritieke punten zijn bij een overstroming.
Bijvoorbeeld brandweerkazernes, gezondheidscentra en laaggelegen elektriciteitshuisjes
kunnen grote problemen geven als ze overstromen. Door deze locaties in beeld te brengen
kunnen we analyseren of aanpassingen nodig zijn.




                                                                                              18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                           Wat vinden de bewoners van Waadhoeke?
 9 op de 10 respondenten is positief over het weghalen van overtollige verharding en het toevoegen
 van groen. Een kanttekening zit in de bereikbaarheid van Waadhoeke: wegen moeten niet te smal
 worden en er zijn voldoende parkeerplaatsen nodig.


     Ja, dat vind ik een goed idee.                             6%
                                                          6%



     Ja, dat vind ik een goed idee. Het
     is wel belangrijk dat wegen breed
                                                                                         44%
     genoeg blijven en dat ik op korte
     afstand van mijn woning/bedrijf
     kan parkeren.
     Nee, dat vind ik geen goed idee.
     Het is belangrijk dat Waadhoeke
     goed bereikbaar blijft en daar zijn
     brede wegen voor nodig.

     Nee, dat vind ik geen goed idee.               44%




Om Waadhoeke in 2050 klimaatbestendig te hebben gemaakt, hebben we criteria
opgesteld. Deze gebruiken we bij nieuwbouw en herstructureringen. Op dit moment voldoen
we er nog niet aan, maar het is ons doel om dit in 2050 te hebben bereikt. Het zijn
voorlopige criteria die we kunnen bijstellen als nieuwe inzichten dit nodig maken.

Tabel 3-3 Wanneer vinden we onszelf klimaatbestendig?
 Doel                 Middel                                   Uitleg
 Hevige neerslag      40mm in 1 uur kunnen verwerken,
 kunnen               zonder schade in panden (20mm
 verwerken            ondergronds, 20mm bovengronds)
 Geen grote           Verkoeling bieden als er een hete        Op hittekaarten is
 problemen bij        locatie is binnen 100 meter.             aangegeven wat de heetste
 hitte                                                         plekken zijn. Hier willen we
                                                               in de omgeving verkoeling
                                                               bieden.
 Droogte geeft        Waar mogelijk verharding verwijderen.
 geen problemen       Oppervlaktewateren toevoegen om
                      water vast te houden.
 Geen                 Kritieke punten beter beschermen         De punten die wij als kritiek
 maatschappelijke     tegen overstromingen.                    classificeren dienen extra
 ontwrichting bij                                              bescherming te krijgen.
 overstromingen

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geeft aan alle gemeenten mee dat er een
klimaatstresstest moet worden uitgevoerd, een risicodialoog moet worden gevoerd en een
uitvoeringsprogramma moet worden opgesteld. Wij hebben meegedaan aan de Friese




                                                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>klimaatstresstest en met het opstellen van dit GRP hebben we de uitkomsten nog eens
aangescherpt. In het GRP-proces hebben we de risicodialoog gevoerd: we hebben
besproken wat we klimaatrisico’s vinden en hebben vastgesteld hoe we hiermee omgaan.
Dit hebben we binnen de gemeente besproken, met bewoners besproken (in een enquête
en bewonersavond) en met het kernteam besproken. De uitkomsten hebben we gebruikt om
een lijst met maatregelen vast te stellen, dat is ons uitvoeringsprogramma. Kortom, we
voldoen aan de vereisten uit het deltaplan.

De komende jaren richten we ons meer op het werkelijk klimaatbestendig maken van
Waadhoeke. Bij de projecten die we uitvoeren nemen we klimaatadaptatie mee. We kunnen
dan ook concrete risicodialogen voeren, waarbij we de klimaatrisico’s bespreken van de
straten waar wij werkzaamheden uitvoeren. Elke zes jaar voeren we een klimaatstresstest
uit, zodat we zicht hebben op de ontwikkeling van de risico’s.

3.3.3      Samenwerken en communicatie
Bij al onze werkzaamheden zoeken we interne afstemming met wegen, groen, RO en
andere vakgebieden. En bij grootschalige werkzaamheden stappen we al in een vroeg
stadium naar de gebruikers. We vragen aan hen wat zij willen veranderen en verbeteren en
passen hier onze plannen zoveel mogelijk op aan. Zo maken we samen met de bewoners
en bedrijven plannen voor hun eigen omgeving.

Communicatie over klimaatverandering: eigen maatregelen en zelfredzaamheid
Wij bereiden Waadhoeke voor tot het in tabel 3-3 genoemde niveau van
klimaatbestendigheid, maar er is altijd een kans dat er extremer weer voorkomt.
Waadhoeke is daar niet op voorbereid en er is een grote kans dat er dan overlast ontstaat.
Hier willen we eerlijk over communiceren naar onze inwoners. Dit geeft hen de mogelijkheid
om zelf aanvullende maatregelen te nemen en om voor te bereiden voor het geval het
misgaat. Enkele voorbeelden van wat inwoners zelf kunnen doen zijn:
    - Schotten of zandzakken plaatsen om water tegen te houden.
    - Niet meer door straten rijden die onder water staan, omdat auto’s golven geven die
         (extra) schade kunnen geven in de omliggende panden.
    - Bij een periode van langdurige warmte extra letten op kinderen, ouderen en zieken.
         Zij hebben meer verkoeling nodig.

Invoering Omgevingswet
Met de invoering van de Omgevingswet moeten er andere plannen worden gemaakt. Het is
voor ons belangrijk dat water hier voldoende aandacht in krijgt. Dit GRP geeft daarom de
bouwstenen voor de verschillende Omgevingswetplannen. We hebben onze visie en
ambities beschreven en geven verder aan wat ons ‘programma’ is. Alle regelgeving die
belangrijk is voor de riolering en het water blijft voorlopig bestaan. Dit vervalt per 2029. Dit
geeft ons de tijd om na te denken over de regels die we willen stellen binnen ons gebied.

Tabel 3-4 Invoering van de Omgevingswet
 Onderdeel                       Planning       Ons aandachtspunt
 Eerste Omgevingsvisie,          2021           Water voldoende aandacht geven in alle
 Omgevingsplan,                                 planvormen.
 Omgevingsprogramma(‘s)
 Lokale regelgeving              2022-2029      Nieuwe, lokale regels opstellen die
                                                aansluiten bij de visie van de gemeenten.




                                                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.4      Werkzaamheden

3.4.1       Nieuwe aanleg
Voor de komende jaren zijn er verschillende nieuwbouwprojecten gepland. We volgen
hierbij de in dit GRP beschreven vereisten en relevante wet- en regelgeving, de
initiatiefnemer dient hier op eigen kosten aan te voldoen. Hiermee streven we naar een
duurzame en veilige omgang met stedelijk afvalwater, een klimaatbestendige inrichting en
het voorkomen van overlast door grondwater:
▪ Hemelwater en huishoudelijk afvalwater houden we zoveel mogelijk gescheiden en we
      voorkomen dat water extra vervuild raakt door afstroming over verontreinigde
      oppervlakken.
▪ Er is voldoende ruimte voor water en groen.
▪ De riolering is ontworpen op het verwerken van 20 millimeter neerslag in één uur. De
      bovengronds is zo ingericht dat er nog zeker 20 millimeter neerslag kan worden
      verwerkt, voordat het water in panden terechtkomt.
▪ De vloerpeilen liggen voldoende hoger dan het straatpeil, zodat water niet afstroomt
      naar de panden en de kans op grondwateroverlast kleiner is.
▪ Als er onder maaiveld wordt gebouwd (bijvoorbeeld kelders, souterrains en inritten), dan
      moeten er door de initiatiefnemer maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat
      water afstroomt van de openbare weg naar deze lager gelegen delen.
▪ Er vindt geen afwenteling naar de omgeving plaats. De nieuwbouw mag geen grotere
      kans op overlast geven voor de omgeving.
▪ Alle grote bouwplannen stemmen we af binnen de gemeentelijke organisatie en met het
      waterschap. We volgen hierbij de watertoetsprocedure.
▪ Om grondwateroverlast te voorkomen volgen we de voorkeurvolgorde:
      1. Ophogen van het maaiveld;
      2. Het aanleggen van extra oppervlaktewater;
      3. Het aanleggen van grondwatertechnische maatregelen.

3.4.2      Onderzoeken
Er komen vaak onderzoeksvragen op: onderwerpen waar we meer van moeten weten om
de rioleringszorg goed uit te voeren. Hier hebben we een jaarlijks budget voor van
€ 100.000,-. Onderzoeken die we hier mee willen uitvoeren zijn:
▪ Niet-aangesloten percelen: we stellen een kaart op met de bebouwde kom-grenzen en
    de niet-aangesloten percelen om te zien of de huidige situatie voldoet aan wet- en
    regelgeving.
▪ Kwetsbare objecten overstromingen: we stellen een kaart op die alle kwetsbare
    objecten bij overstromingen toont, zodat we in beeld krijgen welke gebieden we
    klimaatbestendiger kunnen maken.
▪ Actualiseren basisrioleringsplannen.
▪ Opstellen nieuw GRP in 2024.

3.4.3    Onderhoud
Om het bestaande stelsel te beheren doen we het volgende:
▪ We houden gegevensbestanden actueel, zodat we altijd beschikking hebben over de
    benodigde gegevens van de afvalwaterketen.
▪ We voeren onderhoud uit, door te reinigen, inspecteren en repareren houdt het stelsel
    een goede toestand.
▪ We vervangen versleten en/of beschadigde onderdelen.
Om hierbij planmatig te werken, volgen we de geldende normen en maken we
onderhoudsplannen. In Tabel 3-5 staat het plan voor het onderhoud.




                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Tabel 3-5 Onderhoudsplannen
Onderdeel                  Reinigingsfrequentie      Inspectiefrequentie    Reparaties
Vrijvervalriolen               1x per 10 jaar           1x per 10 jaar     o.b.v.
                                                                           inspectie
                                                                           resultaten
Gemalen                          2x per jaar             2x per jaar       o.b.v.
                                                                           storingen en
                                                                           onderhoud
Drukrioolgemalen                 1x per jaar             1x per jaar       o.b.v.
                                                                           storingen en
                                                                           onderhoud
Kolken                         1x per jaar,                                Jaarlijks
                            hoofdwegen 2x per
                                   jaar
Persleidingen                 Bij aanleiding                               o.b.v.
                                                                           storingen
Bergbezink-                Pompkelder: 1,5 x per     Pompkelder: 1,5 x     o.b.v.
voorzieningen              jaar door eigen dienst.   per jaar door eigen   storingen en
                            Bassins: 1x per 5 jaar   dienst. Bassins: 1x   onderhoud
                                door derden.           per 5 jaar door
                                                           derden.
Infiltratievoorzieningen       Bij aanleiding                                    -
Straatvegen                     10x per jaar                                     -




Figuur 5 Pompen hebben regelmatig onderhoud nodig




                                                                                          22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Op sommige locaties vindt meer vervuiling of slijtage plaats dan op andere locaties. Deze
kennis gebruiken we nu al om vaker langs te gaan op de plekken waar wij een groter risico
zien. De komende jaren verwerken we dit in onze onderhoudsplanningen. De
vervuilingsgraden die we meten, bepalen dan hoe snel er opnieuw moet worden gereinigd.

3.4.4      Communicatie
Voor deze planperiode nemen we een jaarlijks bedrag van € 10.000,- op voor
communicatiewerkzaamheden. Hiermee werken we aan:
▪ beter lozingsgedrag op de riolering;
▪ informeren over de mogelijkheden om particuliere terreinen meer klimaatbestendig te
     maken;
▪ informeren over de zelfredzaamheid van bewoners en bedrijven bij extreme
     weersomstandigheden;
Met deze communicatiewerkzaamheden richten we ons vooral op grootschalige projecten.
Dit is het moment dat er toch al werkzaamheden in de omgeving zijn en daardoor
verwachten we meer aandacht voor de omgang met water.

                              Wat vinden de bewoners van Waadhoeke?
 Bijna de helft van de respondenten heeft met de enquete voldoende reactiemogelijkheid gekregen
 over water en riolering. Iets minder dan 40% denkt graag mee zodra het over de eigen straat en
 omgeving gaat. Ongeveer 15% praat sowieso graag mee over water en riolering.


     Ik heb met deze vragenlijst mijn
     ideeën en mening gegeven.



                                                 38%
     Ik wil graag af en toe de
     mogelijkheid krijgen om mee te
                                                                                     49%
     praten en mee te denken.


     Ik denk graag mee als mijn straat
     en omgeving anders worden
     ingericht (let op: het kan nog vele
     jaren duren voordat we uw straat
     anders inrichten).                                     13%




3.4.5     Investeringsprogramma
Op basis van inspectiegegevens, basisrioleringsplannen en onderzoeken hebben we een
investeringsprogramma opgesteld. Hierin staan alle vervangingen en grotere projecten die
we de komende jaren uitvoeren. Dit investeringsprogramma werken we jaarlijks bij om een
actueel overzicht te hebben van de benodigde werkzaamheden.

3.4.6      Vervanging
Vervanging vindt plaats als een onderdeel van de riolering versleten is, werkzaamheden
plaatsvinden in de directe omgeving en/of als er verbeteringen nodig zijn in een deel van de
riolering. De precieze vervangingswerkzaamheden worden gebaseerd op inspecties en
worden afgestemd met andere plannen, daardoor vinden er regelmatig verschuivingen en
veranderingen plaats. Om wel een beeld te krijgen van de vervangingsopgave hebben we




                                                                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>vervangingsplanningen opgesteld. Hiervoor hebben we technische levensduren opgesteld
die aangeven op welke leeftijd de onderdelen gemiddeld worden vervangen. En we hebben
de kosten bepaald aan de hand van kostenkengetallen afkomstig uit de Kennisbank
Stedelijk Water.

Tabel 3-6 Technische levensduren
 Onderdeel                                                        Technische levensduur
 Vrijvervalriolen                                                 70 jaar
 Gemalen
 - bouwkundig                                                     - 60 jaar
 - mechanische-elektrische delen                                  - 15 jaar
 Drukriolering
 - bouwkundig                                                     - 60 jaar
 - mechanische-elektrische delen                                  - 15 jaar
 Persleidingen                                                    60 jaar

Voor de vervangingsplanning van de vrijvervalriolen zijn we uitgegaan van het voor 90%
vervangen en voor 10% relinen van de vrijvervalriolen. Relinen is een goedkopere methode
voor het krijgen van een nieuwe rioolbuis, maar doordat de grond niet wordt opengebroken
is het een methode die niet goed past bij integrale vervangingen. We schatten in dat het in
10% van de vervangingen is in te zetten en hebben dit meegenomen in de
vervangingsplanning.

                                     9.000

                                     8.000
   Vervangingskosten (x 1000 Euro)




                                     7.000

                                     6.000

                                     5.000

                                     4.000

                                     3.000

                                     2.000

                                     1.000

                                         -
                                             2020   2030   2040    2050          2060   2070   2080
                                                                          jaar

Figuur 6 Vervangingsplanning vrijvervalriolen (met de eerste 5 jaar een gemiddeld bedrag)




                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                     2.600
   Vervangingskosten (x 1000 Euro)




                                     2.100


                                     1.600


                                     1.100


                                      600


                                      100
                                             2020       2030    2040     2050     2060      2070       2080
                                                                             Jaar

                                                          bouwkundig        mechanisch - elektrisch

Figuur 7 Vervangingsplanning gemalen
                                       400

                                       350
    Vervangignskosten (x1.000




                                       300

                                       250
              euro)




                                       200

                                       150

                                       100

                                        50

                                             -
                                                 2020    2030    2040    2050     2060     2070       2080

Figuur 8 Vervangingsplanning persleidingen
                                     1.000
   Vervangingskosten (x 1000 Euro)




                                       900
                                       800
                                       700
                                       600
                                       500
                                       400
                                       300
                                       200
                                       100
                                         -
                                             2020       2030    2040    2050     2060     2070      2080
                                                                            Jaar

                                                        bouwkundig        mechanisch - elektrisch

Figuur 9 Vervangingsplanning drukriolering




                                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Op basis van inspecties weten we dat onze gemalen op dit moment goed functioneren. Bij
enkele gemalen verwachten we dat vervanging in de planperiode nodig is, maar dit zijn er
minder dan dat er op basis van de levensduur werd verwacht. We hebben daarom voor de
planperiode van dit GRP een jaarlijks bedrag van € 150.000,- geraamd in plaats van de
bedragen die werden verwacht op basis van de technische levensduur.

Begin jaren ’80 is 5,5 kilometer vacuümriolering aangelegd langs een deel van de
Oudebildtdijk in St. Jacobiparochie. Dit stelsel is inmiddels oud en aan vervanging toe, we
merken dit door het grote aantal storingen van de vacuümunits en de stankklachten over het
vacuümstation. Om dit stelsel te vervangen door drukriolering hebben we een budget van €
1.000.000,- geraamd in 2020 en 2021 (dit is het budget per jaar). Hiervan is 50% bestemd
voor de bouwkundige vervanging (nieuwe leidingen, putten en kasten) en 50% voor de
mechanische en elektrische delen. Dit is opgenomen in de vervangingsplanning
drukriolering en geeft daarom een hoge piek in de uitgaven in 2020 en 2021.

3.4.7     Klimaatadaptatie
Op basis van de verdiepende klimaatstresstest hebben we een lijst met knelpunten
opgesteld en hier maatregelen voor gepland. De knelpunten zijn de locaties die uit de
verdiepende stresstest naar voren zijn gekomen en worden herkend vanuit
praktijkmeldingen. Hier hebben we oplossingen voor bedacht. In totaal hebben we 27
oplossingen vastgesteld voor een geraamd bedrag van € 1.865.000,-. We voeren deze
werkzaamheden uit tussen 2020 en 2029, daarom middelen we het bedrag over deze
periode. In bijlage 2 staat een overzicht van alle voorgestelde maatregelen. Hiernaast
nemen we tot 2050 een jaarlijks budget op van € 150.000,-. Dit gebruiken we om bij andere
werkzaamheden in de openbare ruimte bovengronds extra ruimte te maken voor
hemelwater.

De komende jaren informeren we onze inwoners over de mogelijkheden om hun eigen
terrein klimaatadaptief in te richten en bieden we een subsidie aan. Hiervoor hebben we een
jaarlijks budget van € 20.000,- geraamd.

3.4.8     Grondwater
De laatste jaren hebben we weinig meldingen ontvangen van grondwateroverlast, daarom
vinden we het niet doelmatig om een gebiedsdekkend grondwatermeetnet in te stellen. Wel
willen we een beter beeld van de grondwaterstanden in de gebieden waarvan wij weten of
verwachten dat er grondwateroverlast kan optreden. Daarom plaatsen we
grondwatermeetpunten in gebieden waaruit wij meldingen hebben ontvangen en in
gebieden waar wij het vermoeden hebben dat er overlast kan optreden (op basis van NAP
en de polderhoogte). We reserveren hiervoor een jaarlijks bedrag van € 30.000,-.

Op het Schalsumerplan is er sprake van grootschalige grondwateroverlast. We doen de
komende jaren onderzoek naar de aard en omvang van de overlast. Uit dit onderzoek kan
blijken dat er een taak voor ons ligt om hier te proberen de grondwaterstand te verlagen.
We hebben een bedrag van € 40.000,- gereserveerd in 2020 en 2021 voor onderzoek.

3.4.9     Verdere werkzaamheden
Andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor de rioleringszorg, zijn:
▪ Afstemming met waterketenpartners: er vindt regelmatig overleg plaats met het
    Wetterskip Fryslan. Ook is er meerdere keren per jaar overleg met alle Friese
    waterketenpartners.
▪ Straatvegen: om te voorkomen dat vuil in de kolken en riolering terechtkomt, worden de
    straten regelmatig geveegd. Wij rekenen de helft van deze kosten toe aan de




                                                                                              26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    rioolheffing, omdat het naast het voorkomen van vervuilde riolen ook gebeurt om een
    mooie leefomgeving te houden.
▪   Onderhouden oppervlaktewateren: om te zorgen voor voldoende berging in de
    oppervlaktewateren en voldoende afvoermogelijkheden voeren we onderhoud uit aan
    alle oppervlaktewateren die in ons beheer zijn. We rekenen de helft van de
    baggerkosten toe, omdat de bagger ontstaat door vuil vanuit riooloverstorten en door
    bladeren en andere materialen die naar bodem zinken. We rekenen de helft van het
    hekkelen toe aan de rioolheffing, omdat we dit doen voor de doorstroming en voor een
    goed zicht op de wateren.




                                                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>4           Wat hebben we nodig
4.1         Hoe staan we ervoor?

Personele capaciteit
Op dit moment werkt er 1,9 fte in de binnendienst en 3 fte in de buitendienst aan de
rioleringszorg. De betrokken medewerkers ervaren een hoge werkdruk. Door de herindeling
kwamen er veel onvoorziene werkzaamheden bij, zoals het afstemmen van
werkzaamheden, protocollen en werkwijzen. Gelijktijdig nam het aantal fte dat aan de
rioleringszorg werkt af. Waar de vier fusiegemeenten volgens hun GRP’n gezamenlijk
minimaal 11,7 fte nodig hadden, is er sinds de fusie ongeveer 1,9 fte beschikbaar in de
binnendienst en 3 fte in de buitendienst. Dit geeft aan dat er onvoldoende personeel
beschikbaar is om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Tabel 4-1 Benodigde personele capaciteit volgens GRP'n
                                                                 Minimaal         Wenselijk            Maximaal
 Franekeradeel (2013-2018)                                          2,84                                 7,13
 Littenseradiel (2010-2014)                                                             2,4               4,5
 Menameradiel (2013-2018)                                                            4,6 - 4,9
 ’t Bildt (2013-2017)                                                                   1,9                  4,2

Financiën
Door de fusie moesten de vier rioolheffingen worden samengevoegd tot één. Er waren
verschillende rioolheffingsmaatstaven en verschillende rioolheffingen. Om dit samen te
voegen is gekozen om de rioolheffing te innen van de gebruiker van een bebouwd perceel,
met een onderscheid tussen éénpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, niet-
woningen, garageboxen en recreatieve percelen.

4.2      Benodigd personeel
Met een rekenmodel van de brancheorganisatie stichting RIONED hebben we berekend
hoeveel FTE benodigd is voor de gemeente Waadhoeke. Bij het maximaal uitbesteden van
werkzaamheden is 4,5 FTE nodig voor het uitdenken, op de markt zetten en begeleiden van
werkzaamheden. Als er minimaal wordt uitbesteed, dan is er 14,2 FTE nodig om de
werkzaamheden zoveel mogelijk in de eigen organisatie uit te voeren.

Tabel 4-2 Benodigde FTE gemeente Waadhoeke
                                     Minimaal uitbesteden                         Maximaal uitbesteden
                                         tijdsbesteding    fte (175 dagen/jaar)      tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar)
                                              dagen     2,302857                          dagen
Planvorming, onderzoek en facilitair                900        5,1                            403       2,3
Onderhoud                                          1330        7,6                            278       1,6
Maatregelen                                         254        1,5                            102       0,6
Totaal                                             2484      14,2                             783       4,5


Op dit moment is er 4,9 FTE beschikbaar voor de rioleringszorg: 1,9 fte binnendienst en 3
fte buitendienst. Het rekenmodel gaat er vanuit dat bij maximaal uitbesteden enkel
binnendienstmedewerkers werkzaam zijn. Dit betekent dat er een tekort is van 2,6 fte aan
binnendienstmedewerkers. Om dit tekort deels in te vullen hebben we voor de tijdelijke
inhuur van 2 extra fte’s € 140.000,- aan budget geraamd in de kostendekkingberekening.




                                                                                                                           28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.3        Benodigde inkomsten
Om alle in dit GRP genoemde werkzaamheden uit te voeren hebben we voldoende
financiële dekking nodig. Hiervoor hebben we een raming gemaakt die laat zien wat er op
de lange termijn nodig is om de uitgaven te dekken. In onderstaande tabel staan de
uitgaven die we de komende planperiode verwachten. Het gaat om jaarlijks wisselende
bedragen, tussen de 4,9 en 6,5 miljoen euro.

Tabel 4-3 Overzicht uitgaven komende planperiode
Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW                   investeringen direct afgeschreven
Planperiode       Jaarlijkse Investeringen Kosten van Kapitaal              TOTAAL excl.
                   uitgaven                                                 BTW
                               Vervanging / investeringenlasten verleden
jaar                           verbetering                                      1.000 EURO
                           1              2             3                4           1+2+4


2020                   2.979          2.887                           663            6.529
2021                   2.954          2.466                           643            6.063
2022                   2.914          1.391                           624            4.928
2023                   2.914          1.375                           605            4.894
2024                   2.914          1.416                           584            4.914

totaal
planperiode           14.673          9.536                         3.119          27.328
Totaal 2020-
2089                204.061        202.956                         14.100         421.117

4.3.1      Uitgangspunten kostendekkingberekening
Met de rioolheffing innen we een kostendekkend tarief. Voor de kostendekkingberekening
van de rioolheffing volgen we onze interne regels en afspraken. De belangrijkste
uitgangspunten staan hieronder en in bijlage 3:
▪ investeringen worden direct afgeschreven vanuit de voorziening riolering (conform nota
    reserves en voorzieningen);
▪ we rekenen met een inflatie van 1,72%, rente op kapitaallasten van 2,5% en 0%
    rentetoevoeging op de voorziening (conform Kadernota voor de inflatie en notitie
    riolering voor het bepalen van de omslagrente);
▪ de geraamde stand van de voorziening riolering per 31-12-2019 is als baat
    meegenomen in de kostendekkingberekening (conform nota reserves en
    voorzieningen);
▪ we rekenen kosten voor straatvegen, onderhoud watergangen en onderhoud duikers
    toe.

Volgens de huidige rioolheffingsverordening wordt rioolheffing geheven van de gebruikers
van bebouwde percelen en is gebaseerd op het soort gebruik van het perceel. We gaan er
vanuit dat deze heffingsmaatstaf blijft bestaan. Op basis van de rioolheffingsinkomsten uit
2019 hebben we dit omgerekend tot 19.025 fictieve heffingseenheden. Hiermee bedoelen
we dat er omgerekend 19.025 heffingseenheden zijn die het ‘normale’ tarief betalen van een
meerpersoonshuishouden.

4.3.2     Kostendekkende rioolheffing
Om alle beschreven werkzaamheden uit te voeren, is een kostendekkend tarief van € 355,-
per heffingseenheid nodig. Dit is een stijging van € 110,- per heffingseenheid ten opzichte
van het meerpersoonsrioolheffingstarief in 2019. Het is mogelijk om hier geleidelijk naar toe




                                                                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>te groeien, bijvoorbeeld door het inzetten van de rioleringsvoorziening of door een bijdrage
vanuit de algemene middelen.

                                          400
   Kostendekkend tarief (euro per




                                          350

                                          300

                                          250
            eenheid)




                                          200

                                          150

                                          100

                                           50

                                            0
                                                2020
                                                2023
                                                2026
                                                2029
                                                2032
                                                2035
                                                2038
                                                2041
                                                2044
                                                2047
                                                2050
                                                2053
                                                2056
                                                2059
                                                2062
                                                2065
                                                2068
                                                2071
                                                2074
                                                2077
                                                2080
                                                2083
                                                2086
                                                2089
Figuur 10 Ontwikkeling kostendekkend rioolheffingstarief

In figuur 10 is vanaf 2050 een grillig patroon te zien in de ontwikkeling van het
kostendekkend rioolheffingstarief. Dit komt doordat er in die jaren onvoldoende tegoeden
zijn om de investeringen direct vanuit de rioleringsvoorziening af te schrijven. Het financiële
tekort wordt in die jaren gedekt door kapitaallasten aan te gaan en daar moet rente over
worden betaald.

                                          35.000
   Stand voorziening einde jaar (x1.000




                                          30.000

                                          25.000

                                          20.000
                  euro)




                                          15.000

                                          10.000

                                           5.000

                                                0
                                                    2020
                                                    2023
                                                    2026
                                                    2029
                                                    2032
                                                    2035
                                                    2038
                                                    2041
                                                    2044
                                                    2047
                                                    2050
                                                    2053
                                                    2056
                                                    2059
                                                    2062
                                                    2065
                                                    2068
                                                    2071
                                                    2074
                                                    2077
                                                    2080
                                                    2083
                                                    2086
                                                    2089




Figuur 11 Stand rioleringsvoorziening bij voorgestelde kostendekkende tarieven




                                                                                                  30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>4.4         Onzekerheden en risico’s
Voor deze kostendekkingberekening zijn we uitgegaan van de kennis en gegevens die
beschikbaar zijn in de eerste helft van 2019. We zien dat er een aantal onzekerheden en
risico’s zijn, waarvan we de belangrijkste hier benoemen:
▪ Een slechtere toestand van de vrijvervalriolen dan verwacht. Op dit moment worden
     veel vrijvervalriolen geïnspecteerd, om een opgelopen achterstand in te halen. Uit de
     beoordeling van de inspectiebeelden kan blijken dat er meer of minder maatregelen
     nodig zijn dan we verwachten in dit GRP. We kunnen dit nog niet goed inschatten en
     hebben er daarom geen budget voor geraamd.
▪ Grondwateronderzoeken kunnen tot maatregelen leiden. De komende jaren
     onderzoeken we de grondwaterstanden in Schalsumerplan. Mogelijk komen hier
     maatregelen uit voort. We kunnen nog niet inschatten welke maatregelen nodig zijn,
     daarom hebben we hier nog budget voor geraamd.
▪ Op enkele locaties waar we rioolwerkzaamheden willen uitvoeren is mogelijk vervuilde
     grond aanwezig. In de uitwerking van de plannen doen we hier onderzoek naar. We
     kunnen er daarom nu nog geen budget voor ramen.
▪ Personeelstekorten komen steeds vaker voor. Om de beschreven werkzaamheden uit
     te voeren zijn voldoende medewerkers nodig. Anders blijven werkzaamheden liggen.
▪ Veranderingen in rente- en inflatiepercentage. We volgen hiervoor de regelgeving die
     voorschrijft hoe de gemeentelijke omslagrente moet worden berekend. Op dit moment
     zijn rentepercentages erg laag. Het te hanteren inflatiepercentages stellen we jaarlijks
     vast in de Kadernota en kan dus ook wijzigen.
▪ Wijzigingen in regelgeving. In onze nota reserves en voorziening hebben we vastgelegd
     dat we alle rioleringsinvesteringen in één jaar afschrijven uit onze rioleringsvoorziening.
     Dit is getoetst door onze accountant en akkoord bevonden. Echter, ervaring leert dat
     (de interpretatie van) regelgeving kan wijzigen.




                                                                                                   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>PLAN




       32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>5         Huidige regelgeving en het Omgevingsplan
5.1       Huidige regelgeving
In het Bouwbesluit, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Besluit
lozing afvalwater huishoudens (Blah) zijn belangrijke regels voor de afvalwaterketen
opgenomen. Deze besluiten richten zich ieder op andere zaken:
     - Het Bouwbesluit gaat over een correcte wijze van nieuwbouw en verbouwing.
     - Het Activiteitenbesluit gaat over lozingen vanuit inrichtingen, waarbij het vooral
         belangrijk is voor bedrijfsgebouwen en -percelen.
     - Het Blah gaat over lozingen vanuit huishoudens.
     - Het Blbi gaat over alle lozingen die niet komen vanuit een inrichting of huishouden.

Deze landelijke regelgeving geeft de vereisten voor de wijze waarop rioolaansluitingen
worden gemaakt en voor welke stoffen er mogen worden geloosd. Er staat ook een
’kapstokartikel’ in, dat aangeeft dat als de lozer redelijkerwijs had kunnen weten dat een
lozing nadelige gevolgen heeft voor het milieu dit zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Er is ook lokale regelgeving die belangrijk is voor de afvalwaterketen:
     - De bouwverordening. Hier staan eisen in over de aanleg van de terreinriolering.
     - De rioolheffingsverordening. Hier staat in hoe de kosten voor de rioleringszorg
        worden gedekt.
     - De Keur van het Wetterskip Fryslan. Hier staan eisen in voor het lozen van water op
        oppervlaktewateren.

In de basisrioleringsplannen is een overzicht opgenomen van het gemeentelijk rioolstelsel.
Alle gemeentelijke overstorten en hemelwateruitlaten zijn zichtbaar op kaarten. Hiermee is
voor de beheerder van de oppervlaktewateren (veelal het waterschap) zichtbaar waar onze
riooloverstorten zich bevinden. Alle wijzigingen t.o.v. dit overzicht worden besproken met
het waterschap.

5.2      Toezicht en handhaving
De Omgevingsdienst houdt toezicht op lozingen en handhaaft als dat nodig is. Voor de
gemeente Waadhoeke gaat het om de FUMO. Verder verlenen onze eigen medewerkers
vergunningen, bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning. Toezicht op de vereisten in de
vergunningen gebeurt door onze eigen medewerkers.

5.3        Veranderingen bij de invoering van de Omgevingswet
In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Alle regels over de fysieke leefomgeving vallen
dan onder deze wet. De gemeente legt lokale regels vast in haar omgevingsplan. Het gaat
dan onder andere om bestemmingsplannen en verordeningen. Ook wordt aantal regels die
nu op rijksniveau zijn vastgelegd, overgedragen aan gemeenten en waterschappen. Het
pakket aan regels dat van het rijk wordt overgedragen aan gemeenten en waterschappen
heet de bruidsschat. Het heet zo om uit te drukken dat de bevoegdheid om regelgeving te
maken van de rijksoverheid bij de gemeenten wordt gelegd, de oude regels komen als
‘bruidsschat’ mee. Deze regels krijgen per 2021 van rechtswege bij gemeenten een plek in
het Omgevingsplan en bij waterschappen in waterschapsverordeningen. De bruidsschat
voorkomt dat er regels vervallen voordat er nieuwe regels zijn opgesteld. Gemeenten en
waterschappen hebben vanaf de invoering van de Omgevingswet tot 2029 de tijd om de
regels vast te stellen en waar gewenst aan te passen aan de lokale situatie. De bruidsschat
is te raadplegen in het document ‘Consultatieversie Invoeringsbesluit Omgevingswet – deel
5; Hoofdstuk 7 Voormalige Rijksregels (Bruidsschat)’.




                                                                                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Een deel van de regels in de bruidsschat gaat over de omgang met water. Voor de
gemeente zijn bijvoorbeeld regels over het aansluiten van gebouwen op riolering en regels
over lozingen van bepaalde stoffen op de riolering opgenomen. Voor het waterschap gaat
het over regels voor lozingen op oppervlaktewateren, bijvoorbeeld lozingen van overstorten
van het gemeentelijk rioolstelsel op oppervlaktewater. Een aantal belangrijke zaken over de
(afval)water die in de bruidsschat zijn opgenomen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Bruidsschat (bron: ‘Consultatieversie Invoeringsbesluit Omgevingswet – deel 5; Hoofdstuk 7
Voormalige Rijksregels (Bruidsschat)’
 Onderwerp       Regels zoals opgenomen in bruidsschat          Aandachtspunt
 Lozing vanuit Met het oog het doelmatig beheer van             De verplichting van het
 rioolsysteem    afvalwater kan huishoudelijk afvalwater        opstellen van het GRP
 op              afkomstig uit een systeem als bedoeld in       verdwijnt. Wanneer een
 oppervlakte-    artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet, gemeente kiest om geen
 water           worden geloosd op een                          GRP meer op te stellen,
                 oppervlaktewaterlichaam, als dat systeem       moeten voor deze
                 voorkomt op het in het gemeentelijk            lozingspunten,
                 rioleringsplan of een gemeentelijk             bijvoorbeeld overstorten,
                 rioleringsprogramma opgenomen overzicht        apart vergunningen
                 van die systemen en overeenkomstig dat         worden aangevraagd bij
                 plan of programma is uitgevoerd en wordt       het bevoegd gezag
                 beheerd.                                       (Waterschap).
 Emissie-        1. Met het oog op het voorkomen van            De regels over lozingen
 waarden van verontreiniging van de bodem wordt                 van bepaalde stoffen
 stoffen         huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op vanuit bijvoorbeeld IBA’s
                 of in de bodem, geleid via een                 kunnen in lokaal worden
                 zuiveringsvoorziening.                         aangescherpt.
                 2. Voor dat afvalwater zijn de
                 emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld
                 in tabel 2.3.7.3.5.




 lozen van       1. Met het oog op het voorkomen van             In de huidige regelgeving
 huishoudelijk   verontreiniging van een                         is vastgelegd stedelijk
 afvalwater      oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk     afvalwater op een
                 afvalwater alleen op een                        vuilwaterriool of
                 oppervlaktewaterlichaam geloosd als het         zuiveringstechnischwerk
                 lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom       moet worden
                 of binnen een bebouwde kom van waaruit          aangesloten. Voor
                 stedelijk afvalwater wordt geloosd met een      bouwwerken buiten een
                 vervuilingswaarde van minder dan 2000           bebouwde kom of vanuit
                 inwonerequivalenten, en de afstand tot het      een bebouwde kom met
                 dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een          minder dan 2000
                 zuiveringtechnisch werk waarop kan worden       inwonerequivalenten zijn
                 aangesloten meer bedraagt dan:                  deze regels gebonden
                 a. 40 m bij niet meer dan 10                    aan afstanden tot
                 inwonerequivalenten;                            bestaande
                                                                 voorzieningen. Met de




                                                                                              34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                b. 100 m bij meer dan 10 maar minder dan          invoering van de
                25 inwonerequivalenten;                           Omgevingswet kunnen
                c. 600 m bij 25 maar minder dan 50                gemeenten dit
                inwonerequivalenten;                              locatiespecifiek
                d. 1.500 m bij 50 maar minder dan 100             aanpassen.
                inwonerequivalenten; en
                e. 3.000 m bij 100 of meer
                inwonerequivalenten.
                2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt
                berekend: a. vanaf de kadastrale grens van
                het perceel waar het huishoudelijk afvalwater
                vrijkomt; en b. langs de kortste lijn waarlangs
                de afvoerleidingen zonder overwegende
                bezwaren kunnen worden aangelegd.
                3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en
                onder a, wordt de afstand tot het
                dichtstbijzijnde vuilwaterriool of
                zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van
                het lozen van huishoudelijk afvalwater in het
                oppervlaktewaterlichaam dat voor 1 maart
                1997 al plaatsvond, berekend vanaf het
                gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst
                bij een vuilwaterriool of een
                zuiveringtechnisch werk bevindt.
Lozing          1. Met het oog op het doelmatig beheer van        In bepaalde situaties kan
afvalwater      afvalwater wordt het te lozen afvalwater          gekozen worden om de
voor            afkomstig van het bereiden van                    lozing van vermalen
bereiding van   voedingsmiddelen geloosd in een                   voedingsmiddelen op de
voedings-       vuilwaterriool.                                   riolering wel toe te staan.
middelen        2. Als niet in een vuilwaterriool kan worden      Daarnaast kunnen ook
                geloosd, kan het afvalwater op de bodem           afwijkende regels voor
                worden geloosd, als het afvalwater                vetafscheiders worden
                gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater          opgesteld.
                wordt geloosd en de voorzieningen voor het
                zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn
                berekend op het zuiveren van het afvalwater
                afkomstig van het bereiden van
                voedingsmiddelen.
                3. Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door
                versnijdende of vermalende apparatuur zijn
                versneden of vermalen, wordt niet geloosd.
                4. Het afvalwater wordt voorafgaand aan de
                vermenging met ander niet-vethoudend
                afvalwater geleid door een vetafscheider en
                slibvangput die:
                a. voldoen aan en worden gebruikt conform
                NEN-EN 1825-1 en 2; of
                b. zijn geplaatst voordat het
                Activiteitenbesluit milieubeheer op de
                activiteit van toepassing werd en die op de
                hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.




                                                                                                35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan
met een lagere frequentie van het legen en
reinigen dan daar vermeld worden volstaan
als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het
doelmatig functioneren van de afscheider.




                                                36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Evaluatie

Franekeradeel                                                          Uitgevoerd
1 Sexbierum             Reconstructie rioolstelsel bestaande           Nee
    Frentsjerterein /   glastuinbouw i.c.m. ontwikkeling
    Waltaleane          Waddenglas
2 Sexbierum             2 Wateroverlast kruispunt ombouwen             Ja
    Skoalstrjitte /     drempel tot punaise of toevoegen kolken
    Buorfinneleane
3 Sexbierum             Structureel overlast wortelingroei 1 x per 3   Nee
    Hearewei / Tsjerk   jaar wortelfrezen
    Hiddestritte
4 Tzummarum             Overstortput aanpassen als gevolg van          Ja
    Hegesylsterwei      bodemdaling zoutwinning
5 Tzummarum gebied      Afkoppelen bij Ontwikkelvisie Tzummarum        Ja
    Nij Bethanie
6 Tzummarum             Uitstroombak met terugslagklep plaatsen in Ja
    Hearewei            put 143
7 Tzummarum E.          Uitstroombak met terugslagklep plaatsen in Nee
    Sybesmastrjitte     put T2R051

8  Tzummarum            Hoogte drempel overstortput T2R41/42           Ja
   Spoarstrjitte        controleren i.v.m. bodemdaling
9 Tzummarum             Vervangen of repareren gemaal (lekke put,      Ja
   Skoalstrjitte        aangetaste installatie door zout kwelwater)
10 Tzummarum            Ophogen putten en maaiveld als gevolg van      Ja
                        bodemdaling zoutwinning
11 Tzummarum            Onderzoek kansen rioolreconstructie bij        Ja
   Buorren /            herinrichting kern
   Swaerderwei
12 Dongjum              Aanpak slechtwerkende overstortput DO2         Ja
   Tzummarumer          (i.v.m. wateroverlast Tzummarumerweg 19
                        e.o.)
   weg
13 Dongjum-oost         Afkoppelen bij herstructurering Dongjum-       Ja
                        oost
14 Dongjum-zuid         Vervangen rioolgemaal Franekerweg 1-5          Nee
                        (gemaal zou vervallen als onderdeel
                        uitbreidingsplan
15 Oosterbierum         Vervangen streng 13-20 bij herinrichting       Ja
   Haerdawei            kern
16 Oosterbierum         16Vervangen 354m riolering beton               Nee
   Lidlumerwei




                                                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>17 Peins Zweinserweg   Huidige aansluiting onder vrij verval         Nee
   7A                  onderhoudsgevoelig, onderzoek vervangen
                       voor minigemaal
18 Achlum              8terugslagklep plaatsen in put 61             Ja
   Monnikenweg 26-2
19 Hitzum gemaal       inmeten en controleren stelsel i.v.m.         Ja
                       slechte afvoer
20 Tzum Mr. De         vervangen riolering                           Ja
   Bruinlaan
21 Franeker West       rioolstelsel aanleg 1940-1950. grootschalig   Nee
                       vervangen gresaansluitingen, standpijpen
                       en slechte putkoppen
22 Franeker            vervangen slecht riool in Noorderbleek        Nee
   Noorderbleek
23 Franeker            vervangen riolering Molensteeg                Nee
   Binnenstad
24 Franeker            vervangen riolering Wijdesteeg en             Nee
   Binnenstad          kortsluiten put 91
25 Franeker Oost       rioolstelsel aanleg 1940-1950. grootschalig   Nee
                       vervangen gresaansluitingen, standpijpen
                       en slechte putkoppen
26 Franeker Oost       plaatsen overstortmeter overstort             Nee
                       Zevenhuizen + nader onderzoek
27 Franeker            vervangen slecht riool A.M. van               Nee
   Stationsbuurt       Schurmansingel
28 Franeker            Opnemen onderhoud drainage in                 IN BEHEER
   Oostvliet/Tuinen    onderhoudsplanning
29 Franeker            Onderzoek en opstellen maatregelen ter        Nee
   Bloemketerp         verbetering afvoer van
                       oppervlaktewatersysteem
30 Franeker 't War     Optimaliseren VGS-stelsel - systeem met       Nee
                       wisselklep
31 Franeker Oud        Vervangen slecht riool                        Ja
   Kaatsveld
32 Franeker            Aanleg 2 inzamellocaties afvalwater           Ja
                       recreatievaart



Het Bildt                                                         Uitgevoerd
1 Gemaal van           Gemaal van Tuinenstraat St. Jacobiparochie Nee, in
    Tuinenstraat St.                                              afwachting van
    Jacobiparochie                                                BRP
2 Hege Buorren         Hege Buorren Minnertsga                    Nee, niet meer
    Minnertsga                                                    nodig
3 BBB Brandsmalaan     BBB Brandsmalaan lediging + Spoel
    lediging + Spoel




                                                                                   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>4  BBB                    BBB Stadhoudersweg Lediging + spoel      Nee
   Stadhoudersweg
   Lediging + spoel
5 BBB Havenstrjitte       BBB Havenstrjitte lediging + Spoel       Nee
   lediging + Spoel
6 BBB Nooreinde           BBB Nooreinde lediging + Spoel           Nee
   lediging + Spoel
7 Vacuum station          Vacuum station                           Nee
8 Nieuwe Bildtdijk        Nieuwe Bildtdijk 294 ( RG56)             Nee
   294 ( RG56)
9 Oude Bildtdijk 254 (    Oude Bildtdijk 254 ( RG31)               Nee
   RG31)
10 Colkesyl 3 ( RG 251)   Colkesyl 3 ( RG 251)                     Nee
11 Bemalingspomp de       Bemalingspomp de keeg                    Nee
   keeg
12 Bemalingspomp          Bemalingspomp RWA Stationstrjitte        Nee
   RWA Stationstrjitte

13 Rioolinspectie 2-3     Rioolinspectie 2-3 km per jaar           Deels
   km per jaar                                                     uitgevoerd,
                                                                   ongeveer 1 km
                                                                   per jaar
14 Actualiseren brp's     Actualiseren brp's                       Ja
15 Monitoring             Monitoring overstorten en rioolgemalen   Nee
   overstorten en
   rioolgemalen
16 Inrichten              Inrichten grondwatermeetnet              Ja
   grondwatermeetnet
17 Aanschaf en            Aanschaf en installatie meetapparatuur   Nee
   installatie            overstorten
   meetapparatuur
   overstorten
18 Onderzoek              Onderzoek oppervlakkige afstroming hwa   Nee
   oppervlakkige
   afstroming hwa

   Niet in programma
   wel uitgevoerd
19 Omgeving Van           Rioolvervanging en aanleg RWA            Ja
   loonstraat/
   kempenaerstraat (
   Aldi)
20 W.Dijkstrastraat       Rioolvervanging en aanleg RWA            Ja
   Vrouwenparochie
21 Ferniawei 2 t/m 28     Rioolvervanging                          Ja
   voor Minnertsga




                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>22 Hermanawei tussen Rioolvervanging                              Ja
   put 46 en 47 te
   Minnertsga
23 RELING PUT NAAR   RIOLERING                                    Ja
   wf GEMAAL CA. 40
   M



Menameradeel                                                      Uitgevoerd
1 Skingen              Rioolvervanging en aan RWA                 Ja
2 Boksum               Rioolvervanging                            Ja
                       Blessumerpaed/Oedsmawei
3    Diverse locaties  Relining                                   Ja
4    Deinum            Aanleg RWA riool deel Mennerdahof en       Ja
                       Pypsterhof
5    Berltsum          Aanleg RWA Kleasterdyk                     Ja
6    Marsum            Aanleg drukriolering Poptaslot             Ja
7    Marsum            Opgave stedelijk wateroverlast             Ja
8    Berltstum         Afkoppelen de Kamp                         Nee
9    Berltsum          TOF gebied                                 Nee
10   Berltsum          Renovatie riolering Hofsleane              Nee
11   Deinum            Vervanging kolken en aanleg RWA            Nee
                       Spoorstrjitte
12   Dronrijp          Plaatsen nieuwe pomp Fligt locatie         Ja
13   Berltsum-zuid     Vervanging riolering + RWA                 Ja
14   Bertsum- omgeving Vervanging riolering +RWA                  Ja
     Buorren
15   Menaam            Riolering Jachthûswei                      Ja
16   Boksum            Riolering Tiltsjedyk                       Ja
17   Ritsumasyl        Vervanging oevervoorzieing en renovatie    Ja
                       HWA
18   Dronrijp          Vervanging rioolgemaal Ljouwertertrekwei   Ja
19   Menameradiel      Groot onderhoud gemalen 2016               Ja

Littenseradiel                                                    Uitgevoerd
  1 Winsum              Kleasterdyk                               Ja
  2 Winsum              Fikarusleane (deels)                      Ja
  3 Winsum              Bedrijfsterrein                           Ja




                                                                               40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Klimaatadaptatiemaatregelen

     Kern     Locatie               Oplossingsrichtingen                  Kosten
                                                                          (euro)
  1 Franek    Leeuwarderend         Herstraten richting                      10.000
    er                              oppervlaktewater.
  2 St.       De Kempenaerstraat    Berging in groen creëren                50.000
    Annap
    arochi
    e
  3 St.       Omgeving AH en        Drempel weghalen.                       10.000
    Annap     verzorgingstehuis
    arochi
    e
  4 St.       N393/Tulpappel        HWA op sloot tussen woningen            25.000
    Annap                           laten lozen.
    arochi
    e
  5 Sexbie    Omg. De Finne         Afkoppelen op nabije sloot.            150.000
    rum
  6 Sexbie    Hottingabur           HWA riool vervangen+ afkoppelen        150.000
    rum
  7 Dronry    Bregebuorren          Afkoppelen.                            100.000
    p
  8 Deinu     Pypsterhof
    m
  9 Berltsu   Hofsloane             Nieuw HWA richting zuiden              125.000
    m                               aanleggen.
 10 Menaa     Greatebuorren         Herstraten.                             10.000
    m
 11 Tzum      Havenwal              Afkoppelen.                             85.000
 12 Winsu     Pier Winsemiusleane   Verdiepte goot naar HWA                 75.000
    m         achterpad             aanleggen.
 13 Tzum      Buorren               Nader onderzoek nodig.
    maru
    m
 14 Tzum      Westerbuoren          Weg op 1 oor richting sloot leggen.     10.000
    maru
    m
 15 Tzum      De Fjouwere           Openbaar groen verlagen.               100.000
    maru                            Afkoppelen. Holle weg aanleggen.
    m
 16 Tzum      Buorren 23            Afkoppelen en vergroten gemengd        150.000
    maru                            riool tot Ø600.
    m




                                                                                      41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>17 St.      Oosteinde/Dooitzen   Herstraten en afkoppelen richting     150.000
   Jacobi   de Bildtstraat       oppervlaktewater. Met Ø600
   paroch
   ie
18 St.      Westeinde            Afkoppelen richting westen met        80.000
   Jacobi                        Ø500.
   paroch
   ie
19 St.      Gijsbert van         Vergroten naar Ø700 uitlaat +         30.000
   Jacobi   Swietenstraat        overstort muur verbreden.
   paroch
   ie
20 St.      Van                  Afkoppelen Van                        200.000
   Jacobi   Wijngaardenstraat    Wijngaardenstraat met Ø500.
   paroch
   ie
21 Achlu    U.P. Draismastraat   Afkoppelen naar westen met            120.000
   m                             Ø500.
22 Bitgu    Menamerdyk           Via fietspad oppervlakkig             20.000
   mmole                         afvoeren.
23 Marsu    Tramstrjitte         Afkoppelen naar westen,               120.000
   m                             vergroten bestaande diameter tot
                                 Ø600.
24 Nij      Mathijs Smitstraat   Verplaatsen overstort bij             75.000
   Altoen                        tennisvereniging + grotere
   ae                            diameter Ø600.
25 Dongj    Noordstraat          Nader onderzoek.
   um
26 Peins    Kerkstraat           Overstort verlagen van -0.05 naar -   10.000
                                 0.55 m NAP
27 Herbai   Feringastraat        Nader onderzoek.                      10.000
   jum
                                                             Totaal 1.865.000




                                                                                 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Kostendekkingberekening
Uitgangspunten voor de berekening van de rioolheffing
Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing:

1. Berekeningsmethode
   De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-
   waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere
   termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van
   uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en
   inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1
   januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de
   benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten
   inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven,
   worden de kosten per heffingseenheid berekend.
   Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen
   specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse
   afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel
   door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante
   waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante
   waarde van de investeringen.

    Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in
    evenwicht.

2. Planningshorizon
   Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 70
   jaar: 2020 t/m 2089. Binnen een periode van 70 jaar zijn alle objecten minimaal
   éénmaal vervangen.

3. Inflatie
   De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel
   die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het
   kostendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 1,72%. Deze wordt vooral
   gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te
   rekenen naar prijspeil startjaar bedragen.

4. Rentevoet
   Er is een rente van 2,5% op de kapitaallasten gehanteerd. Over de tegoeden in de
   rioleringsvoorziening wordt geen rente berekend.

5. Prijspeil
   Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2019, inclusief van
   toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding,
   honorarium en toezicht en exclusief BTW. De rioolheffingsberekening is inclusief de
   compensabele BTW.




                                                                                                43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    De berekende rioolheffing moet met de jaarlijks optredende inflatie worden
    gecorrigeerd.

6. Overhead
   Op grond van Artikel 12 4e lid van de Financiële verordening Waadhoeke wordt voor de
   toerekening van de overhead uitgegaan van het overheadpercentage vermenigvuldigd
   met het saldo van lasten en baten. En dit is voor de begroting 2020 11,44 %.

7. Eenheidsprijzen
   Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik
   gemaakt van de eenheidsprijzen uit de Kennisbank Stedelijk Water, module D2000.
   Voor de eenheidsprijzen van relinen is uitgegaan van 30% van de kosten van
   vervangen.

8. Staartkosten
   Voor de staartkosten zijn conform de Kennisbank Stedelijk Water de volgende waarden
   gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden),
   algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is
   geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) =
   42%.

9. Indexering rioolheffing
   Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden
   geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

10. Afschrijvingsmethode
    Investeringen worden direct afgeschreven, zoals dit voor het financieel beheer en voor
    de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd.

11. Afschrijvingstermijnen
    Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn.
    De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de
    rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning
    verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de
    rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik
    gemaakt van inspectiegegevens.
    De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de
    tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante
    waarde methode (zie 1).
    De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de
    richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed
    mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering.
    Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is
    dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de
    economische levensduur.
    De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1.




                                                                                               44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)
      Object                                                   Afschrijvingstermijn
                                                       Technisch                Economisch
      Vrijvervalriolen                                     70                       1
      gemalen – bouwkundig                                 60                       1
      gemalen – mechanisch / elektrisch                    15                       1
      Pers- en drukleidingen                               60                       1
      drukriolering – bouwkundig                           60                       1
      drukriolering – mechanisch / elektrisch              15                       1


12. Voorziening riolering
    Op dit moment wordt in Waadhoeke gebruik gemaakt van een vervangingsvoorziening
    (art. 44, lid 1). Deze heeft als doel te sparen voor toekomstige
    vervangingsinvesteringen. Er wordt in Waadhoeke geen rente aan de voorziening
    toegevoegd.

13. Rioolheffing en BTW
    De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het
    riooltarief worden meegenomen. Het tarief is inclusief de compensabele BTW verrekend
    per jaar. De btw over de investeringen wordt ook verrekend per jaar.

14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw
    Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar
    via de grondexploitatie.

15. Toerekening van uitgaven
    We rekenen de kosten voor straatvegen en onderhoud van oppervlaktewateren deels
    toe aan de rioolheffing, omdat:
        ▪ Straatvegen voorkomt dat er vuil van straat in de riolering terechtkomt.
            Straatvuil dat in de kolken en riolen zit verslechtert de werking van de riolering
            en het is duur om het uit het riool te halen. Straatvegen vindt ook plaats om een
            schone leefomgeving te creëren. We zien daarom twee argumenten voor het
            straatvegen en rekenen daarom aan elk argument 50% van de kosten toe.
        ▪ Onderhoud van watergangen is nodig om een goede afstroming van het water
            mogelijk te maken. In dit GRP hebben we benoemd dat we steeds meer naar
            de bovengrondse inrichting kijken en dat we hemelwater vaker bovengronds
            laten afstromen. We hebben dan watergangen nodig om het water in op te
            vangen en mee af te voeren. Vooral het baggeren (verwijderen van slib en
            vervuiling van de bodem) en hekkelen (het maaien van de planten en aangroei
            in de watergang) zijn hiervoor belangrijk. Dit onderhoud van watergangen is ook
            nodig voor een goede waterkwaliteit (vervuiling verwijderen) en een prettige
            leefomgeving (geen vol gegroeide watergangen), dit gaat om de algemene
            leefbaarheid van de gemeente. We zien ook hier dus twee argumenten en
            rekenen daarom de helft van de kosten toe aan elk argument.




                                                                                                 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Gemalen Gemengd                                                       Eerste maatregeljaar is                2020                               Tabel 1a
bedragen * EURO 1.000                                     prijspeil 2019
                                                                                                60         jaar                        15           jaar
Nr   Lokatie gemaal                               aanlegjaar                Cap investering vervanging bouw k deel     investering vervanging mech/el deel
                                                  bouw k    mech/el        m3/h 1e vv-jaar    excl. BTW        BTW    1e vv-jaar      excl. BTW         BTW
176 Achlum 026 U.P. Draaismastraat 44               1996      1996           15      2056        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
3    Berltsum RPR1 It Dok 3                         1984      1986           15      2044        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
8    Berltsum RPR1 Parrehof 11                      1996      1996           15      2056        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
9    Berltsum RPR1 Ofslach 5                        1993      1993           15      2053        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
13 Berltsum RPR1 Tichelersdyk 28                    1988      1988           17      2048        13,600       2,856        2020         24,900        5,229
21 Berltsum BBR1.1 It Skil 9                        1999      1999           40      2059        31,900       6,699        2020         36,900        7,749
22 Berltsum BBR1.1 Buterhoeke 73                    1999      1999           40      2059        31,900       6,699        2020         36,900        7,749
24 Berltsum RPR1 Wiersterdyk 8                      1999      1999           15      2059        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
29 BerltsumRPR1 Wettertun 16                        2017      2017           22      2077        17,500       3,675        2032         28,000        5,880
46 Berltsum RG Bûtenpôle to 1                       1992      1992           22      2052        17,500       3,675        2020         28,000        5,880
47 Berltsum RG Hemmemastate 8                       2007      2007           15      2067        12,000       2,520        2022         23,500        4,935
101 Berltsum RPR1 Butenpole 11 (Berltsum TOF)       2000      2000           15      2060        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
1    Bitgum RPR1 Jonkersleane 14                    1985      1985           15      2045        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
17 Bitgum RPR1 Berltsumerdyk 2                      1997      1997           15      2057        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
18 Bitgum RPR1 Alddyk 18                            1997      1997           15      2057        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
19 Bitgum BBR1.1 Feartsw al 5                       1997      1997           40      2057        31,900       6,699        2020         36,900        7,749
103 Bitgum Tunnelgemaal Liuw esingel                2013      2013           80      2073        51,000     10,710         2028         50,800      10,668
33 Bitgum RPR1 RG De Bodde 3 (TOF)                  2002      2018           15      2062        12,000       2,520        2033         23,500        4,935
14 Bitgummole RPR1 Engelumerdyk 11                  1982      1982           20      2042        16,000       3,360        2020         26,800        5,628
23 Bitgummole RPR1 It Bosk 4                        2017      2017           20      2077        16,000       3,360        2032         26,800        5,628
36 Bitgummole RG Langestraat 36                     2006      2006           10      2066          8,000      1,680        2021         19,500        4,095
65 BitgummoleTunnelgemaal Dyksterhuzen              2013      2013           80      2073        51,000     10,710         2028         50,800      10,668
104 BitgummoleTunnelgemaal Menamerdyk               2013      2013           80      2073        51,000     10,710         2028         50,800      10,668
49 Boksum RG Hegedyk 8 (Boksum)                     2011      2011           10      2071          8,000      1,680        2026         19,500        4,095
102 Boksum Tunnelgemaal Pypsterbuorren              2013      2013           80      2073        51,000     10,710         2028         50,800      10,668
108 Boksum Tunnelgemaal Westergow ei                2013      2013           80      2073        51,000     10,710         2028         50,800      10,668
5    Deinum RPR2 De Harke naast 7                   1994      1994           15      2054        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
106 DeinumTunnelgemaal De Tw illing                 2017      2017          380      2077       156,800     32,928         2032        104,000      21,840
107 Deinum Tunnelgemaal Hendrik Algraw ei           2017      2017           42      2077        33,500       7,035        2032         37,800        7,938
4    Dronrijp RPR1 Ljouw ertertrekw ei to 32        1981      2015           60      2041        46,100       9,681        2030         44,500        9,345
7    Dronryp BBR1.0S Skutmakerstille 15             1996      1996           30      2056        23,900       5,019        2020         32,300        6,783
10 Dronrijp RPR1 De Alde Mar 3                      1993      1993           20      2053        16,000       3,360        2020         26,800        5,628
12 Dronrijp RPR1 Headyk to 39                       1979      1979           20      2039        16,000       3,360        2020         26,800        5,628
15 Dronryp RPR1 Puoldyk 35                          1997      1997           15      2057        12,000       2,520        2020         23,500        4,935
75 Dronrijp LLR1 Hanzertrekw ei                     2014      2014           10      2074          8,000      1,680        2029         19,500        4,095
6    Franeker PG Noorderbleek                       1980      1993           40      2040        31,900       6,699        2020         36,900        7,749
7    Franeker PG Vijverstadspark                    2015      2015           40      2075        31,900       6,699        2030         36,900        7,749
8    Franeker RG Tuinen t.o. nr 28                  1985      2014           60      2045        46,100       9,681        2029         44,500        9,345
9    Franeker PG Troelstrastraat                    1977      1977           40      2037        31,900       6,699        2020         36,900        7,749
10 Franeker TG Voorthuizenw eg                      1969      1969          200      2029        82,500     17,325         2020         77,400      16,254
11 Franeker RG Harlingerw eg 81                     1989      1989           25      2049        19,900       4,179        2020         29,700        6,237
151 Franeker 001 Harlingerw eg / P. Winsemiusstraat 1985      1999          145      2045        62,800     13,188         2020         66,800      14,028
152 Franeker 002 Thomas de Grootstraat bij 2        1983      1983           40      2043        31,900       6,699        2020         36,900        7,749
153 Franeker 003 Professor Lorestraat               1985      1985          240      2045        99,000     20,790         2020         84,200      17,682
154 franeker 004 Hertog van Saxenlaan               1978      2015           50      2038        43,300       9,093        2030         40,900        8,589
155 Franeker 005 Edisonstraat bij nr. 1             1979      1979           45      2039        35,900       7,539        2020         39,000        8,190
156 Franeker 006 Edisonstraat bij nr. 18            1993      1993           70      2053        48,700     10,227         2020         47,800      10,038
157 Franeker 007 James Wattstraat bij 8             1993      1993           32      2053        25,500       5,355        2020         33,300        6,993
158 Franeker 008 Planetenbaan bij 18                1990      1998           30      2050        23,900       5,019        2020         32,300        6,783
159 Franeker 009 Frisia bij 22                      1998      1998           45      2058        35,900       7,539        2020         39,000        8,190
 160 Franeker 010 Snepper achter nr. 2              2000      2004           45      2060        35,900       7,539        2020         39,000        8,190
SUBTOTALEN                                                                             BK      1590,600    334,026           M/E     1.856,900    389,949

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, m odule D1100
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2020                         1,06
Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht
                                                         bouw kundig                        m ech/elektr.
     capaciteit                                       factor basisprijs macht      factor      basisprijs    macht
     0-10 m3/h                                             1    3.200                   1         4.000
     10-50 m3/h                                      0,0145    55.000       1       0,123        55.000       0,46
     51-200 m3/h                                         0,2   55.000    0,35       0,123        55.000       0,46
     201-1250 m3/h                                   0,0075    55.000       1       0,123        55.000       0,46                      Vervolg op 2e blad


                      Project:             Waadhoeke
                   Scenario:                          0                                                                       Projectnummer:       362854
                  Filenaam:                 KDP Waadhoeke                                                                              Datum:     8-okt-19




                                                                                                                                                              46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Gemalen                                                                  Eerste maatregeljaar is                  2020                              Tabel 1b
bedragen * EURO 1.000                                        prijspeil 2019
                                                                                       60         jaar                        15           jaar
Nr     Lokatie gemaal                                aanlegjaar                Cap investering vervanging bouw k deel      investering vervanging mech/el deel
                                                     bouw k    mech/el        m3/h 1e vv-jaar    excl. BTW        BTW     1e vv-jaar      excl. BTW        BTW
 161   Franeker 011 Kie bij 1, de Wieken               2003      2003           45      2003         35,900      7,539          2020          39,000      8,190
162    Franeker 012 Lou Seerdenlaan bij nr. 27         2006      2006           20      2006         16,000      3,360          2021          26,800      5,628
163    Franeker 013 Vijverstraat bij nr 1              1985      1985         60,0      1985         46,100      9,681          2020          44,500      9,345
877    Franeker 877 Onderdoorgang Franeker zuid        2015      2015          200      2015         82,500    17,325           2030          77,400     16,254
       Franeker TG Burg. J.Dijkstraw eg                1969      1969          100      1969         55,100    11,571           2020          56,300     11,823
164    Hitzum 014 Noorderbuurt bij nr. 7               2003      2003           25      2003         19,900      4,179          2020          29,700      6,237
174    Hitzum 024 Hoofdw eg 14                         2004      2004           40      2004         31,900      6,699          2020          36,900      7,749
16     Ingelum RPR1 Harnedyk 31b                       1997      1997           15      1997         12,000      2,520          2020          23,500      4,935
74     Ingelum MG tsjerkeleane 9                       2015      2015           10      2015          8,000      1,680          2030          19,500      4,095
2      Marsum RPR1 ds. J.L. Faberstrjitte              2007      2007           40      2007         31,900      6,699          2022          36,900      7,749
20     Marsum BBR1.1 R. Veemanstrjitte 1a              1997      1997           30      1997         23,900      5,019          2020          32,300      6,783
6      Menaam RPR1 Orxmasingel 9                       2004      2004           85      2004         52,100    10,941           2020          52,200     10,962
11     Menaam RPR1 Rypsterdyk 23                       1980      1980           85      1980         52,100    10,941           2020          52,200     10,962
34     Menaam RPR1 RG Sânw ei naast 27                 2003      2003           15      2003         12,000      2,520          2020          23,500      4,935
38     Minnertsga PG Statsjonstrjitte                  1989      1989           15      1989         12,000      2,520          2020          23,500      4,935
203    Minnertsga BBR Havenstrjitte 1                  1997      1997           40      1997         31,900      6,699          2020          36,900      7,749
207    Minnertsga RG Hege Buorren/De Kamp 2            1971      1998           35      1971         27,900      5,859          2020          34,700      7,287
208    Minnertsga RG 251 Colkesyl / Opfeart 6          1998      1998           17      1998         13,600      2,856          2020          24,900      5,229
3      Zw arte Haan NBD 406                            1984      2004           15      1984         12,000      2,520          2020          23,500      4,935
165    Oosterbierum RG 015 Sint Jorisstrjitte          2002      2002           25      2002         19,900      4,179          2020          29,700      6,237
209    Oude Bildtzijl RG v. Albadaw eg 65              1980      2008           10      1980          8,000      1,680          2023          19,500      4,095
214    Monnikenbildtdijk 24 (Oude Bildtzijl)           2004      2005           13      2004         10,400      2,184          2020          22,000      4,620
215    Oude Bildtzijl BBR A.C Bakkerstraat             2004      2004           40      2004         31,900      6,699          2020          36,900      7,749
223    Oude Bildtzijl RG Roodpad                       1984      2005           10      1984          8,000      1,680          2020          19,500      4,095
234    Oude Bildtzijl RG Keuningsstreek t.o 6          1980      2004           10      1980          8,000      1,680          2020          19,500      4,095
  32   Pietersbierum RG Hearew ei 14                   1999      1999           10      1999          8,000      1,680          2020          19,500      4,095
  26   Deinum RPR1S Ritsumasyl 17 (Ritsumasyl)         2017      2017           25      2017         19,900      4,179          2032          29,700      6,237
  25   Schalsum RG Dorpstraat 52                       1989      1989           25      1989         19,900      4,179          2020          29,700      6,237
 166   Schalsum 016 Dorpsstraat bij nr. 50             1989      1989           35      1989         27,900      5,859          2020          34,700      7,287
 167   Sexbierum 017 Waltaleane bij nr 2 Sexbierum     1991      1991           72      1991         49,100    10,311           2020          48,400     10,164
 181   Sexbierum LLR1 RG Waddenglas                    2000      2004           25      2000         19,900      4,179          2020          29,700      6,237
  63   Skingen LLR1 Alddyk 3 (Skingen 063)             2011      2011           15      2011         12,000      2,520          2026          23,500      4,935
 260   Spannum MG Lytse Buorren                        1985      1985           20      1985         16,000      3,360          2020          26,800      5,628
 202   St.Annaparochie BBR Stadhoudersw eg             2002      2002           40      2002         31,900      6,699          2020          36,900      7,749
 204   St.Annaparochie BBR S. Brandsmalaan             2000      2000           40      2000         31,900      6,699          2020          36,900      7,749
 205   St.Annaparochie RG de Aren 11                   1998      2005           15      1998         12,000      2,520          2020          23,500      4,935
 211   Oudebildtdijk RG OBD 254                        1984      2002           16      1984         12,800      2,688          2020          24,200      5,082
 226   St.Annaparochie RG De Wissel KLMV               1989      2005           40      1989         31,900      6,699          2020          36,900      7,749
 227   St.Annaparochie RG De Wissel fase 2             1991      2007           25      1991         19,900      4,179          2022          29,700      6,237
228    St.Annaparochie RG Nij Toerenburg               1995      2006           23      1995         18,300      3,843          2021          28,600      6,006
 235   St.Annaparochie RGTulpappel-vrm spoorbaan 1994            2007           11      1994          8,800      1,848          2022          20,400      4,284
 201   St.Jacobiparochie BBR Klein Noordeinde          2002      2002           40      2002         31,900      6,699          2020          36,900      7,749
 206   St.Jacobiparochie RG Van Tuinenstraat           1972      2017           20      1972         16,000      3,360          2032          26,800      5,628
 212   Nij Altoenea RG OBD 468                         1984      2002           16      1984         12,800      2,688          2020          24,200      5,082
 213   Nij Altoenea RG NBD 294                         1984      2001           20      1984         16,000      3,360          2020          26,800      5,628
   2   St.Jacobiparochie Vacuumstation (Oude Bildtdijk)1984      1999          185      1984         68,400    14,364           2020          74,700     15,687
 170   Tzum 020 Franekerw eg bij nr. 23                2003      2003           30      2003         23,900      5,019          2020          32,300      6,783
  12   Tzummarum RG sytzamaleane                       1975      2007           20      1975         16,000      3,360          2022          26,800      5,628
  13   Tzummarum RG Hearrew ei t.o 1                   1996      1996           20      1996         16,000      3,360          2020          26,800      5,628
       Subtotaal                                                                                  1.168,300     245,343                 1.556,700     326,907




Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, m odule D1100
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2020                         1,06
Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht
                                                         bouw kundig                            m ech/elektr.
     capaciteit                                       factor basisprijs macht          factor      basisprijs     macht
     0-10 m3/h                                             1     3200       0               1          4000           0
     10-50 m3/h                                      0,0145     55000       1           0,123         55000        0,46
     51-200 m3/h                                         0,2    55000    0,35           0,123         55000        0,46
     201-1250 m3/h                                   0,0075     55000       1           0,123         55000        0,46


                        Project:             Waadhoeke
                     Scenario:                           0                                                                        Projectnummer:       362854
                    Filenaam:                 KDP Waadhoeke                                                                                Datum:     8-okt-19




                                                                                                                                                                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Gemalen Gemengd                                                      Eerste maatregeljaar is                 2020                               Tabel 1c
bedragen * EURO 1.000                                     prijspeil 2019
                                                                                               60          jaar                        15           jaar
Nr    Lokatie gemaal                             aanlegjaar                 Cap investering vervanging bouw k deel     investering vervanging mech/el deel
                                                 bouw k    mech/el         m3/h 1e vv-jaar    excl. BTW        BTW    1e vv-jaar      excl. BTW        BTW
168   Tzummarum 019 Jel Rinckesstrjitte            1996      1996            40      2056        33,800       7,098        2020          39,100       8,211
169   Tzummarum LLR1 It Spoardykje                 2018      2018            10      2078          8,400      1,764        2033          20,700       4,347
182   Wier RPR1 Lautaw ei 4                        1979      1979            20      2039        16,900       3,549        2020          28,400       5,964
28    Winsum MG Kleasterdyk 48                     1992      2007            12      2052        10,100       2,121        2022          22,500       4,725
258   WinsumMG Hegeterp 53                         1984      1995            10      2044          8,400      1,764        2020          20,700       4,347
259   Winsum RG St.Japiksdyk bij 1                 1999      1999            25      2059        21,100       4,431        2020          31,500       6,615
262   Winsum RG Fikarusleane                       2005      2005            20      2065        16,900       3,549        2020          28,400       5,964
263   Winsum Hegeterp 17/ Iisbaanstrjitte          2005      2005            25      2065        21,100       4,431        2020          31,500       6,615
700   Welsrijp RG Lytse Buorren naar 22a           1985      1985            20      2045        16,900       3,549        2020          28,400       5,964
      De Keeg                                      1984      1999            12      2044        10,100       2,121        2020          22,500       4,725




Subtotaal                                                                             BK        163,700     34,377          M/E       273,700      57,477

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, m odule D1100
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2020                         1,06
Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht
                                                         bouw kundig                        m ech/elektr.
     capaciteit                                       factor basisprijs macht      factor      basisprijs    macht
     0-10 m3/h                                             1    3.388                   1         4.236
     10-50 m3/h                                      0,0145    58.240       1       0,123        58.240       0,46
     51-200 m3/h                                         0,2   58.240    0,35       0,123        58.240       0,46
     201-1250 m3/h                                   0,0075    58.240       1       0,123        58.240       0,46


                       Project:             Waadhoeke
                    Scenario:                         0                                                                       Projectnummer:       362854
                   Filenaam:                KDP Waadhoeke                                                                              Datum:     8-okt-19




                                                                                                                                                              48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Persleidingen                                                                      Eerste maatregeljaar         2020                    Tabel 2a
bedragen * EURO 1.000                                  prijspeil 2019
                                                                                                                   60            jaar
nr    Locatie                                                             lengte   diameter       jaar        1e jaar    Investering         BTW
      Persleiding aangelegd in                                               (m)      (mm)      aanleg    vervanging      excl. BTW
      1900                                                               298,96        110       1900          2020         24,376         5,119
      1965                                                                  105        125       1965          2025          9,704         2,038
      1965                                                               240,46         90       1965          2025         16,041         3,369
      1967                                                                  3,32       125       1967          2027          0,308         0,065
      1970                                                                 84,16       110       1970          2030          6,862         1,441
      1971                                                                 17,77       110       1971          2031          1,449         0,304
      1972                                                                 43,72       110       1972          2032          3,565         0,749
      1976                                                                 19,15       110       1976          2036          1,561         0,328
      1978                                                                 25,98       160       1978          2038          3,081         0,647
      1979                                                               239,29         63       1979          2039          9,578         2,011
      1980                                                                 80,17        90       1980          2040          5,348         1,123
      1982                                                                  31,7       110       1982          2042          2,585         0,543
      1983                                                                 65,31       315       1983          2043         15,249         3,202
      1984                                                                  5,95        63       1984          2044          0,238         0,050
      1985                                                               142,31         90       1985          2045          9,494         1,994
      1987                                                                  53,6       160       1987          2047          6,357         1,335
      1989                                                              3340,35         63       1989          2049        133,703        28,078
      1990                                                               483,92         50       1990          2050         15,373         3,228
      1991                                                               770,28         90       1991          2051         51,386        10,791
      1992                                                              1486,14        110       1992          2052        121,173        25,446
      1993                                                              4342,33         63       1993          2053        173,809        36,500
      1994                                                               832,38         50       1994          2054         26,442         5,553
      1996                                                              2077,05         75       1996          2056         98,973        20,784
      1997                                                               359,59        250       1997          2057         66,635        13,993
      1998                                                                 22,19       300       1998          2058          4,934         1,036
      1999                                                               853,27         63       1999          2059         34,154         7,172
      2001                                                               414,82         50       2001          2061         13,178         2,767
      2002                                                                  67,8        63       2002          2062          2,714         0,570
      2004                                                               107,27        110       2004          2064          8,746         1,837
      2005                                                                 213,9        50       2005          2065          6,795         1,427
      2006                                                               173,92         63       2006          2066          6,961         1,462
      2007                                                               141,71         63       2007          2067          5,672         1,191
      2009                                                                 66,59        75       2009          2069          3,173         0,666
      2011                                                               280,47         63       2011          2071         11,226         2,358
      2013                                                               290,95         90       2013          2073         19,410         4,076
      2015                                                                 457,4       250       2015          2075         84,760        17,800
      1991                                                               125,53         63       1991          2051          5,025         1,055
      1991                                                               437,41        110       1991          2051         35,665         7,490
      1992                                                                   120        63       1992          2052          4,803         1,009
      1992                                                               136,95         90       1992          2052          9,136         1,919
      1993                                                               616,98         63       1993          2053         24,696         5,186
      1993                                                               968,15        160       1993          2053        114,820        24,112
      1994                                                               170,86        110       1994          2054         13,931         2,926
      1994                                                               126,15         90       1994          2054          8,416         1,767
      1994                                                                 17,11       125       1994          2054          1,585         0,333
      1996                                                               181,45         75       1996          2056          8,646         1,816
      1996                                                                 11,98       110       1996          2056          0,977         0,205
      1997                                                               315,02         63       1997          2057         12,609         2,648
      1997                                                               164,34        110       1997          2057         13,400         2,814
      1998                                                               579,66         63       1998          2058         23,202         4,872
      1998                                                                 70,85        90       1998          2058          4,726         0,993
      1998                                                               531,76        125       1998          2058         49,270        10,347
      1999                                                               339,75         63       1999          2059         13,599         2,856
      1999                                                                 44,51       315       1999          2059         10,393         2,182
      2000                                                               730,78         63       2000          2060         29,251         6,143
      2001                                                                  3,21        63       2001          2061            0,128        0,027
TOTALEN                                                                 23.931                                            1.389,290      291,751

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar           (LR 2015)
Prijsstijging 2015-> startjaar             1,059                pp 2015      prijspeil 2019
Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] *                            0,70          0,74                                voor diameter 90-315 mm
                                                                      0,60          0,64                                voor diameter 63-89 mm
          Bron
                   Project:            Waadhoeke
                  Scenario:                        0                                                              Projectnummer:          362854
                  Filenaam:             KDP Waadhoeke                                                                       Datum:       8-okt-19




                                                                                                                                                    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Persleidingen                                                                      Eerste maatregeljaar           2020                    Tabel 2b
bedragen * EURO 1.000                                  prijspeil 2019
   Bron                                                                                                              60            jaar
                                                                          lengte   diameter       jaar          1e jaar    Investering        BTW
   Persleiding aangelegd in het jaar                                         (m)      (mm)      aanleg      vervanging      excl. BTW
   2001                                                                  300,45         75       2001            2061         14,317         3,006
   2001                                                                     361        110       2001            2061         29,456         6,186
   2001                                                                  219,25        125       2001            2061         20,314         4,266
   2002                                                                  587,02         63       2002            2062         23,496         4,934
   2002                                                                 2154,42         90       2002            2062        143,724        30,182
   2002                                                                    43,02        75       2002            2062          2,050         0,430
   2002                                                                  471,92        110       2002            2062         38,478         8,080
   2003                                                                  511,41         63       2003            2063         20,470         4,299
   2004                                                                  337,73         63       2004            2064         13,518         2,839
   2004                                                                  118,62         75       2004            2064          5,652         1,187
   2004                                                                    40,73        90       2004            2064          2,717         0,571
   2005                                                                      836        63       2005            2065         33,462         7,027
   2005                                                                  334,21         90       2005            2065         22,295         4,682
   2005                                                                  636,59         75       2005            2065         30,334         6,370
   2005                                                                    77,57       200       2005            2065         11,499         2,415
   2006                                                                  495,46         90       2006            2066         33,053         6,941
   2007                                                                  595,16         63       2007            2067         23,822         5,003
   2007                                                                  145,89         75       2007            2067          6,952         1,460
   2007                                                                 1282,33        125       2007            2067        118,813        24,951
   2007                                                                 1109,96        250       2007            2067        205,685        43,194
   2008                                                                    484,2        63       2008            2068         19,381         4,070
   2009                                                                    46,78        63       2009            2069          1,872         0,393
   2009                                                                  260,79         75       2009            2069         12,427         2,610
   2009                                                                  141,86         90       2009            2069          9,464         1,987
   2010                                                                 1899,83         63       2010            2070         76,044        15,969
   2011                                                                    91,61       110       2011            2071          7,469         1,569
   2011                                                                    507,4        63       2011            2071         20,310         4,265
   2011                                                                     4,42        50       2011            2071          0,140         0,029
   2011                                                                  225,68         75       2011            2071         10,754         2,258
   2012                                                                 1424,12         63       2012            2072         57,003        11,971
   2013                                                                 2408,19         90       2013            2073        160,653        33,737
   2013                                                                  449,99         63       2013            2073         18,012         3,782
   2015                                                                 1256,48        110       2015            2075        102,448        21,514
   2015                                                                  875,55         90       2015            2075         58,409        12,266
   2015                                                                    982,5       125       2015            2075         91,033        19,117
   2017                                                                    12,85        90       2017            2077          0,857         0,180
   2017                                                                  406,61        125       2017            2077         37,674         7,912




TOTALEN                                                                 22.138                                             1.484,058       311,652

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar       (LR 2015)
Prijsstijging 2015-> startjaar         1,058905059          pp 2015      prijspeil 2019
Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] *                        0,70          0,74                      voor diameter 90-315 mm
                                                                  0,60          0,64                      voor diameter 63-89 mm
     Bron
                Project:               Waadhoeke
               Scenario:                           0                                                                  Projectnummer:        362854
               Filenaam:               KDP Waadhoeke                                                                          Datum:       8-okt-19




                                                                                                                                                      50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Persleidingen                                                                  Eerste maatregeljaar           2020                    Tabel 2c
bedragen * EURO 1.000                              prijspeil 2019
   Bron                                                                                                          60            jaar
                                                                     lengte   diameter        jaar          1e jaar    Investering        BTW
                                                                        (m)      (mm)       aanleg      vervanging      excl. BTW

                                                                                                              2020              -          -




TOTALEN                                                               -                                                         -          -

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar       (LR 2015)
Prijsstijging 2015-> startjaar         1,058905059          pp 2015      prijspeil 2019
Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] *                        0,70          0,74                  voor diameter 90-315 mm
                                                                  0,60          0,64                  voor diameter 63-89 mm
     Bron
               Project:            Waadhoeke
              Scenario:                        0                                                                  Projectnummer:        362854
              Filenaam:             KDP Waadhoeke                                                                         Datum:       8-okt-19




                                                                                                                                                  51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Mechanische riolering en IBA's (Droogweerafvoer)                                                                                                                                     Tabel 3a
bedragen * EURO 1.000                                        prijspeil 2019
                                                                                                                              60 jaar                             15 jaar
Nr      Druksysteem                         Kern                  aantal       leidinglengte         jaar aanleg             vervanging bouw kundig              vervanging mech/el deel
                                                                   units          druk       vv   bouw k. mech/el.    1e vv-jaar      excl. BTW       BTW 1e vv-jaar      excl. BTW        BTW
        Baaium MG Kleasterw ei 5          Baijum                  1                                 2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
        Baaium MG Alde Dyk 4              Baijum                  1                                 1995       2007        2055          4,070      0,855      2022          5,080       1,067
        Baaium MG Alde Bayemerdyk 1 Baijum                        1                                 2005       2005        2065          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Berltsum MG Kleaster Anjum 3      Berlikum                1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum Kleaster Anjum 15 (slaveBerltsum
                                          1)                      1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum MG Kleaster Anjum 2      Berltsum                1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum Kleaster Anjum 5 (slave 2)
                                          Berltsum                1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum MG Kleaster Anjum 6      Berltsum                1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum MG Kleaster Anjum 23 Berltsum                    1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum MG Kleaster Anjum 27 Berltsum                    1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Bertlsum RPR1 koekoeleane 3       Berltsum                1                                 2018       2018        2078          4,070      0,855      2033          5,080       1,067
        Berltsum LLR Wiersterdyk achter 13Berltsum
                                             (Berltsum)           1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Berltsum Kleaster Anjum 11 (master)
                                          Berltsum                1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum Kleasterdyk 15           Berltsum                1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum Kleaster Anjum 4         Berltsum                1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        Berltsum Kleaster Anjum 3         Berltsum                1                                 2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
        MG Dyksterhuizen 24               Bitgummole              1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        MG Dykststerhuizen 6              Bitgummole              1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Bitgummole LLR Langestraat 74 (Bitgummole)
                                          Bitgummole              1                                 2007       2007        2067          4,070      0,855      2022          5,080       1,067
        Bitgummole LLR1 Fuormanderij 19 Bitgummole                1                                 2010       2010        2070          4,070      0,855      2025          5,080       1,067
        Bitgummole LLR Dyksterhuzen 5 Bitgummole                  1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Bitgummole LLR Dyksterhuzen 15 Bitgummole                 1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        MG Dyksterhuizen 34               Bitgumole               1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Blessum LLR1 Buorren 23           Blessum                 1                                 2014       2014        2074          4,070      0,855      2029          5,080       1,067
        MG Hegedyk 2                      Boksum                  1                                 2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
        MG Pypsterbuorren 1               Boksum                  1                                 2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
        MG Hegedyk 9 & 11                 Boksum                  1                                 2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
        MG Hegedyk 13                     Boksum                  1                                 2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
        Boksum LLR 2 Pypsterbuorren to 3Boksum                    1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Boksum LLR4 Hegedyk 4             Boksum                  1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Boksum LLR Fockingastrjitte to 1 Boksum                   1                                 2010       2010        2070          4,070      0,855      2025          5,080       1,067
        Boksum LLR1 Nijlansdyk 2          Boksum                  1                                 2014       2014        2074          4,070      0,855      2029          5,080       1,067
        Deinum MG It Holt 6               Deinum                  1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Deinum LLR2 It Holt 20            Deinum                  1                                 2010       2010        2070          4,070      0,855      2025          5,080       1,067
        Deinum LLR St. Jansw ei 24        Deinum                  1                                 1999       1999        2059          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Deinum LLR St. Jansw ei 11        Deinum                  1                                 2017       2017        2077          4,070      0,855      2032          5,080       1,067
        Deinum Sj Zeestrjitte iisbaan     Deinum                  1                                 1991       1991        2051          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Deinum Sportveld                  Deinum                  1                                 2017       2017        2077          4,070      0,855      2032          5,080       1,067
        Dongjum MG Franekerw eg 5         Dongjum                 1                                 1987       1987        2047          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Dronrijp MG Longbuorren 6         Dronrijp                1                                 2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
        Dronrijp MG Longbuorren 1         Dronryp                 1                                 2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
        Dronrijp MG Longbuorren 7 (buitenDronryp
                                          gebruik - geen p        1                                 2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
        Dronrijp MG Kleasterdijk 8        Dronryp                 1                                 2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
        Dronrijp LLR Lytsehuzen naast 4 Dronryp                   1                                 2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Dronrijp LLR 4 Hatzum to 13       Dronryp                 1                                 2017       2017        2077          4,070      0,855      2032          5,080       1,067
        Dronrijp LLR 5 Longbuorren 2      Dronryp                 1                                 2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
        Dronrijp LLR Hobbemasingel nabij 19
                                          Dronryp                 1                                 2014       2014        2074          4,070      0,855      2029          5,080       1,067
        Dronrijp LLR Heechpaed 1          Dronryp                 1                                 2001       2001        2061          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Franeker MG Witzens1              Franeker                1                                 2000       2000        2060          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Franeker MG Witzens 2             Franeker                1                                 2007       2007        2067          4,070      0,855      2022          5,080       1,067
        Franeker 021 Bloemketerp 8        Franeker                1                                 1989       1989        2049          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Franeker 022 Kiesterzijl 7        Franeker                1                                 2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Franeker MG Lutjelollumerw eg 1 Franeker                  1                                 2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        MG Franeker Froonacker 33         Franeker                1                                 1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
        Subtotaal                                                54              -        -                                  bk        219,780     46,154      m/e         274,320     57,607

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar
Index LR (pp 2015) -> pp startjaar:                       1,06

Pompunit (bouw kundig ca.)                                       3.840         4.070                     Drukleiding per m1                70 (gemiddelde diameter 90 mm)
Pompunit (mech/el)                                               4.800         5.080                     Vrijvervalleiding per m1         130
IBA klasse III (compleet minus mech/elek)                        9.500        10.060
IBA klasse III (mech/elek)                                       1.500         1.590
        Project:                                             Waadhoeke
        Scenario:                                                  0                                                                                              Projectnummer:       362854
        Filenaam:                                            KDP Waadhoeke                                                                                                  Datum:    8-okt-19




                                                                                                                                                                                                 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Mechanische riolering en IBA's (Droogweerafvoer)                                                                                                                                   Tabel 3b
bedragen * EURO 1.000                                      prijspeil 2019
                                                                                                                            60 jaar                             15 jaar
Nr Druksysteem                        Kern                     aantal        leidinglengte         jaar aanleg             vervanging bouw kundig              vervanging mech/el deel
                                                                units           druk       vv   bouw k. mech/el.    1e vv-jaar      excl. BTW       BTW 1e vv-jaar      excl. BTW        BTW
   Franeker MG Bloemketerp 2         Franeker                  1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Dronrijp Rew erterdyk 1           Hatzum (Dronryp)          1                                  2017       2017        2077          4,070      0,855      2032          5,080       1,067
   Dronrijp Keimptilsterdyk 2        Hatzum (Dronryp)          1                                  2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
   Dronrijp longbuorren t.o. 11      Hatzum (Dronryp)          1                                  2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
   Herbaijum MG Rijksw eg 4          Herbaijum                 1                                  1998       1998        2058          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Herbaijum MG Rijksw eg 5          Herbaijum                 1                                  1998       1998        2058          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Herbaijum 027 Rijksw eg 1         Herbaijum                 1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Herbaijum 028 Rijksw eg 11        Herbaijum                 1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Hegedyk/Bosmasingel               Marsum                    1                                  2018       2018        2078          4,070      0,855      2033          5,080       1,067
   Popta slotleane                   Marsum                    1                                  2018       2018        2078          4,070      0,855      2033          5,080       1,067
   Marsum LLR3 Slotleane 4           Marsum                    1                                  2018       2018        2078          4,070      0,855      2033          5,080       1,067
   Marsum LLR1 Haven 8               Marsum                    1                                  2018       2018        2078          4,070      0,855      2033          5,080       1,067
   MG Sanw ei 9                      Menaam                    1                                  2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
   Menaam LLR De Stapel 2            Menaam                    1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   MenaamLLR De Foarke 13            Menaam                    1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Menaam LLR Ljochtmisdyk 24        Menaam                    1                                  2009       2009        2069          4,070      0,855      2024          5,080       1,067
   Menaam LLR1 Slappeterpsterdyk toMenaam
                                      8                        1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Menaam LLR2 Sanw ei 7             Menaam                    1                                  2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
   Menaam LLR1 Miedkamp 22           Menaam                    1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Menaam LLR1 Berltsumerdyk 64 Menaam                         1                                  2014       2014        2074          4,070      0,855      2029          5,080       1,067
   Minnertsga MG Mooiepaal           Minnertsga                1                                  1990       1990        2050          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Minnertsga MG S. van Andlaw ei 21Minnertsga                 1                                  1985       2005        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   MG Koedijk 13                     Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtdijk NBD 324         Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl NBD 92          Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 64       Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Zw arte Haan zeedijk 1            Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl NBD 94          Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   MG NBD 17                         Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Zw arte HaanNBD 408               Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 76       Nieuw e bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl NBD 104         Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   MG NBD 52                         Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildztijl MG NBD 84       Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e bildtzijl NBD 116         Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl RG NBD 14       Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 70 (NieuwNieuw
                                     e Bildtzijl)
                                             e Bildtzijl       1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   MG NBD 96 (Nieuw e Bildtzijl)     Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 202      Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 322      Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Zw arte Haan MG NBD 426           Nieuw e Bildtzijl         1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nij AltoenaeSchuringaw eg 63      Nij Altoenae              1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nij Altoenae MG Schuringaw eg 56 Nij Altoenae               1                                  1984       2004        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Oude Bildtzijl MG OBD 2           Oude Bildtzijl            1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Oude bildtzijl OBD 84             Oude Bildtzijl            1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Oude Biildzijl MG Schuilingstr 11 Oude Bildtzijl            1                                  1984       1984        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Oude Bildtzijl MG OBD 14          Oude Bildtzijl            1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Oude Bildtzijl OBD 80             Oude Bildtzijl            1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Oude Bildtzijl MG schuilingstr 15 Oude Bildtzijl            1                                  1984       1984        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Oude Bildtzijl OBD 102            Oude Bildtzijl            1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Oude bildtzijl MG OBD 65          Oude Bildtzijl            1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Oude bildtzijl MG Schuilingstr 19 Oude bildtzijl            1                                  1984       1984        2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Oude bildtzijl OBD 110            Oude Bildtzijl            1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Oude Bildtzijl MG OBD 68          Oude Bildtzijl            1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Subtotaal                                                   54              -        -                                  bk        219,780     46,154       m/e        274,320     57,607

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar
Index LR (pp 2015) -> pp startjaar:                  1,06

Pompunit (bouw kundig ca.)                                     3.840         4.070                     Drukleiding per m1                70 (gemiddelde diameter 90 mm)
Pompunit (mech/el)                                             4.800         5.080                     Vrijvervalleiding per m1         130
IBA klasse III (compleet minus mech/elek)                      9.500        10.060
IBA klasse III (mech/elek)                                     1.500         1.590
   Project:                                                Waadhoeke
   Scenario:                                                     0                                                                                              Projectnummer:       362854
   Filenaam:                                               KDP Waadhoeke                                                                                                  Datum:    8-okt-19




                                                                                                                                                                                               53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Mechanische riolering en IBA's (Droogweerafvoer)                                                                                                                                 Tabel 3c
bedragen * EURO 1.000                                    prijspeil 2019
                                                                                                                          60 jaar                             15 jaar
Nr Druksysteem                        Kern                   aantal        leidinglengte         jaar aanleg             vervanging bouw kundig              vervanging mech/el deel
                                                              units           druk       vv   bouw k. mech/el.    1e vv-jaar      excl. BTW       BTW 1e vv-jaar      excl. BTW        BTW
   Oude Bildtzijl MG OBD 48          Oude Bildtzijl          1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Oude Bildtzijl OBD 94             Oude Bildtzijl          1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Peins MG Zw einserw eg t.o 2      Peins                   1                                  1989       1989        2049          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Pietersbierum MG Skippersdykje byPietersbierum
                                      nr 2                   1                                  1999       1999        2059          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Ried MG Zevenhuisterw eg t.o13 Ried                       1                                  1989       2014        2049          4,070      0,855      2029          5,080       1,067
   Ritsumasyl MG Sylsterrak          Ritsumasyl              1                                  2000       2000        2060          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Schalsum MG Pollereed nr 1        Schalsum                1                                  1989       1989        2049          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Schalsum MG Peinserw eg 4         Schalsum                1                                  1989       1989        2049          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Schalsum MG Dorpsstraat 1         Schalsum                1                                  1989       1989        2049          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Schalsum MG Dorpsstraat 3         Schalsum                1                                  1989       1989        2049          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Schalsum MG Franekerw eg 5        Schalsum                1                                  1989       1989        2049          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Skingen MG Skingsterdyk 1         Skingen                 1                                  2014       2014        2074          4,070      0,855      2029          5,080       1,067
   Skingen MG Wobbemaleane 6         Skingen                 1                                  2014       2014        2074          4,070      0,855      2029          5,080       1,067
   Skingen LLR1 Slappeterpsterdyk toSkingen
                                      11                     1                                  1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Skingen LLR1 Slappeterpsterdyk toSkingen
                                      1 (Skingen)            1                                  1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Skingen LLR3 Wobbemaleane 2 (Skingen)
                                     Skingen                 1                                  2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
   MG Kleasterdijk 8                 Slappeterp              1                                  1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Berltsum MG Kleasterdyk 28 & 30 Slappeterp                1                                  2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
   MG Kleasterdyk 12a                Slappeterp              1                                  2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
   Berltsum MG Kleasterdyk 9 & 11 Slappeterp                 1                                  2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
   MG Kleasterdyk 14                 Slappeterp              1                                  2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
   Berltsum MG Kleasterdyk 32        Slappeterp              1                                  2013       2013        2073          4,070      0,855      2028          5,080       1,067
   Slappeterp Kleasterdyk 2          Slappeterp              1                                  1985       1985        2045          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Slappeterp LLR4 Kleasterdyk 12 Slappeterp                 1                                  2011       2011        2071          4,070      0,855      2026          5,080       1,067
   Slappeterp Menamerdyk 9           Slappeterp              1                                  2017       2017        2077          4,070      0,855      2032          5,080       1,067
   St.Annaparochie MG Falom          St. Annaparochie        1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   St.Annaparochie MG LanghuisterwSt. egAnnaparochie
                                         72                  1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   St.Jacobiparochie MG Kadal 48 St. Jacobiparochie          1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   St.Annaparochie MG Falom 17(St. Annaparochie)
                                     St.Annaparochie         1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   MG Langhuisterw eg 56 (St.Annaparochie
                                     St.Annaparochie         1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   MG Langhuisterw eg 68 (St.Annaparochie)
                                     St.Annaparochie         1                                  1984       2006        2044          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   St.Annaparochie MG Boschpad 5 St.Annaparochie             1                                  1998       1998        2058          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   St.Annaparochie MG Boschpad 7 ST.Annaparochie             1                                  1998       1998        2058          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtdijk NBD 289 camping St.Annaparochie         1                                  2000       2004        2060          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   St.Annaparochie mg Camping Blikvaart
                                     St.Annaparochie         1                                  2007       2007        2067          4,070      0,855      2022          5,080       1,067
   St.Jacobiparochie MG van Tuinenstraat
                                     St.Jacobiparochie
                                           39                1                                  2002       2002        2062          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   tzummarum MG Kleasterw ei 7/8 Tzummarrum                  1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Kleasterw ei 5       Tzummarrum              1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Roordaleane 1 Tzummarum                      1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Roordaleane 11 Tzummarum                     1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Roordamaleane 3 Tzummarum                    1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Kleasterw ei 6b Tzummarum                    1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Kleasterw ei 7/8 Tzummarum                   1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Kleasterw ei 7       Tzummarum               1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Kleasterw ei 6c Tzummarum                    1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum MG Koarnsteeg 5         Tzummarum               1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum 029 Koarnsteeg 2        Tzummarum               1                                  1986       1986        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Tzummarum 030 Roordamaleane to.2  Tzummarum               1                                  2004       2004        2064          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Vrouw enparochie VBM 14           Vrouw enparochie        1                                  1985       2006        2045          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Vrouw enparochie MG Attesw eg Vrouw enparochie            1                                  1986       2001        2046          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Vrouw enparochie MG Vrouw buurtstermolen
                                     Vrouw enparochie        1                                  1985       2006        2045          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Vrouw enparochie MG Buurfrou Vrouw enparochie             1                                  2006       2006        2066          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Vrouw enparochie VBM 1            Vrouw enprochie         1                                  1985       2006        2045          4,070      0,855      2021          5,080       1,067
   Welsrijp Westerein 11             Welsrijp                1                                  2005       2005        2065          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Subtotaal                                                 54              -        -                                  bk        219,780     46,154       m/e        274,320     57,607

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar
Index LR (pp 2015) -> pp startjaar:                  1,06

Pompunit (bouw kundig ca.)                                   3.840         4.070                     Drukleiding per m1                70 (gemiddelde diameter 90 mm)
Pompunit (mech/el)                                           4.800         5.080                     Vrijvervalleiding per m1         130
IBA klasse III (compleet minus mech/elek)                    9.500        10.060
IBA klasse III (mech/elek)                                   1.500         1.590
   Project:                                              Waadhoeke
   Scenario:                                                   0                                                                                              Projectnummer:       362854
   Filenaam:                                             KDP Waadhoeke                                                                                                  Datum:    8-okt-19




                                                                                                                                                                                             54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Mechanische riolering en IBA's (Droogweerafvoer)                                                                                                                                Tabel 3d
bedragen * EURO 1.000                                  prijspeil 2019
                                                                                                                      60 jaar                             15 jaar
Nr Druksysteem                        Kern                       aantal    leidinglengte        jaar aanleg          vervanging bouw kundig              vervanging mech/el deel
                                                                  units       druk       vv bouw k. mech/el.  1e vv-jaar      excl. BTW       BTW 1e vv-jaar      excl. BTW        BTW
   MG Westerein 4(Welsrijp)             Welsrijp                 1                             2005       2005     2065          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Welsrijp Westerein 19                Welsrijp                 1                             2005       2005     2065          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Wier RG Terpeleane 1                 Wier                     1                             2015       2015     2075          4,070      0,855      2030          5,080       1,067
   Lytse Streek Winsum                  Winsum                   1                             1984       1995     2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Winsum MG Bosdyk 4(Winsum) Winsum                             1                             2005       2005     2065          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Boksum Hegedyk 9                     Boksum                   1                             2018       2018     2078          4,070      0,855      2033          5,080       1,067
   Welsrijp MG Tillew ei 25             Wjelsryp                 1                             2008       2008     2068          4,070      0,855      2023          5,080       1,067
   MG Westerein 3(Welsrijp)             Wjelsryp                 1                             2005       2005     2065          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Welsrijp MG Westerein 15             Wjelsryp                 1                             2005       2005     2065          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 146         St.Annaparochie          1                             1984       2004     2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 162         St.Annaparochie          1                             1984       2004     2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 206         St.Annaparochie          1                             1984       2004     2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   Nieuw e Bildtzijl MG NBD 220         St.Annaparochie          1                             1984       2004     2044          4,070      0,855      2020          5,080       1,067
   IBA's                                verspreid                3                             2006       2006     2066         30,180      6,338      2021          4,770       1,002
   Vervanging vacuum riolering voor drukriolering Westhoek - St. Jacobiparochie
   Werkzaamheden vinden plaats in 2020-2021. De huidige vacuumriolering w ordt vervangen voor drukriolering.
   Totale kosten zijn geraamd op 2 miljoen euro. Dit is als volgt meegenomen:
    - investering van 0,5 miljoen per jaar in 2020 en 2021 in bouw kundige delen drukriolering
    - investering van 0,5 miljoen per jaar in 2020 en 2021 in mechanisch-elektrische delen drukriolering

   Vanaf 2021 gaat de nieuw e drukriolering mee in de vervangingsplanning:
   Nieuw e drukriolering Westhoek - St. Jacobiparochie      37          5367                2021       2021        2081        526,280    110,519       2036          563,650    118,367
   Aanlegjaar leidingen
   1969                                                                    20               1969                   2029           1,374     0,289
   1979                                                                   239               1979                   2039          16,750     3,518
   1981                                                                     6               1981                   2041           0,417     0,087
   1984                                                                 3824                1984                   2044         267,699    56,217
   1985                                                                 5175                1985                   2045         362,230    76,068
   1986                                                                 1268                1986                   2046          88,766    18,641
   1987                                                                    68               1987                   2047           4,746     0,997
   1988                                                                   388               1988                   2048          27,147     5,701
   1989                                                                   142               1989                   2049           9,920     2,083
   1990                                                                   280               1990                   2050          19,633     4,123
   1991                                                                   126               1991                   2051           8,787     1,845
   1992                                                                   120               1992                   2052           8,400     1,764
   1993                                                                   617               1993                   2053          43,189     9,070
   1997                                                                   315               1997                   2057          22,051     4,631
   1998                                                                   580               1998                   2058          40,576     8,521
   1999                                                                   340               1999                   2059          23,783     4,994
   2000                                                                   731               2000                   2060          51,155    10,742
   2001                                                                     3               2001                   2061           0,225     0,047
   2002                                                                   587               2002                   2062          41,091     8,629
   2003                                                                   511               2003                   2063          35,799     7,518
   2004                                                                   641               2004                   2064          44,841     9,417
   2005                                                                   836               2005                   2065          58,520    12,289
   2007                                                                   595               2007                   2067          41,661     8,749
   2008                                                                   484               2008                   2068          33,894     7,118
   2009                                                                    47               2009                   2069           3,275     0,688
   2010                                                                 1900                2010                   2070         132,988    27,928
   2011                                                                   512               2011                   2071          35,827     7,524
   2012                                                                 1424                2012                   2072          99,688    20,935
   2013                                                                   467               2013                   2073          32,701     6,867
   2014                                                                 1158                2014                   2074          81,086    17,028
   2018                                                                    12               2018                   2078           0,860     0,181
   Subtotaal                                                53       28.782        -                                 bk       2.248,448   472,174        m/e          634,460    133,237

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar
Index LR (pp 2015) -> pp startjaar:                  1,06

Pompunit (bouw kundig ca.)                                  3.840        4.070                     Drukleiding per m1                70 (gemiddelde diameter 90 mm)
Pompunit (mech/el)                                          4.800        5.080                     Vrijvervalleiding per m1         130
IBA klasse III (compleet minus mech/elek)                   9.500       10.060
IBA klasse III (mech/elek)                                  1.500        1.590
   Project:                                            Waadhoeke
   Scenario:                                                  0                                                                                             Projectnummer:        362854
   Filenaam:                                            KDP Waadhoeke                                                                                                  Datum:    8-okt-19




                                                                                                                                                                                            55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Onderzoeksuitgaven                                                                                              Tabel 4
bedragen in EURO          prijspeil 2019


                                                                                            Uitgaven
                                                                                     excl. BTW           BTW       Bron



                     2020 Onderzoek Schalsumerplan                                     40.000           8.400
                     2020 Inventarisatie duikers                                       25.000           5.250
                     2021 Onderzoek Schalsumerplan                                     40.000           8.400




                                                     Sam envatting
                                                           uitgaven in planperiode
                                                              2020 €       65.000
                                                              2021 €       40.000
                                                              2022 €             -
                                                              2023 €             -
                                                              2024 €             -
                                                              2025 €             -



       Project:           Waadhoeke
       Scenario:                      2                                                     Projectnummer:       362854
       Filenaam:          KDP Waadhoeke                                                                Datum:   8-okt-19




                                                                                                                           56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Exploitatieuitgaven                                                                                                                                 Tabel 5
bedragen in EURO         prijspeil 2019



                                                                                                                               Uitgaven
     Omschrijving                                                                                                         excl. BTW          BTW       Bron
         7.720.001 Kostensoort                                    Riolen en rioolgemalen

                         Beleidsmatig
                32.020 Programmakosten, actualiseren vGRP en BRP's                                                          50.000         10.500
                35.100 Inhuur derden                                                                                        50.000         10.500
                       Extra inhuur derden                                                                                 140.000         29.400
                32.091 Uitbestede investeringen
                38.091 Kosten diensten tussenpersonen
                       Subsidie 'waterbewust'                                                                               20.000
                         Verbruikskosten
                38.023 Waterverbruik - Vacuümriool                                                                             250             53
                38.022 Elektriciteit                                                                                        85.000         17.850
                38.096 Telefoonkosten                                                                                       25.000          5.250
                       Service contracten, abonnementen en contributies                                                     15.000          3.150
                43.800 Subsidies en bijdragen
                         Reinigen en inspecteren
                38.024 Reinigen riool                                                                                      150.000         31.500
                       Reiningen rioolgemalen - Zelf (percentage / toedeling)
                       Reinigen kolken                                                                                     120.000         25.200
                       Reinigen BBB's                                                                                        5.000          1.050
                38.036 Schoonmaakkosten
                38.024 Rioolinspecties                                                                                     175.000         36.750
                38.024 Klein onderhoud oevervoorzieningen
                       Straatvegen incl afvoer (percentage / toedeling)
                       Hekkelen sloten en vijver incl afvoer (percentage / toedeling)
                      Dagelijkse (herstel-) werkzaamheden
                38030 Uitbestede werkzaamheden - Vrij verval Riolering                                                     550.000        115.500
                38033 Uitbestede werkzaamheden - Druk riolering/Rioolgemalen                                                75.000         15.750
                38.030 AD-HOC werkzaamheden 1
                38.033 AD-HOC werkzaamheden1
                         Diversen
                38.000   Geleverde goederen in diensten                                                                      1.720-          420
                38.035   Inzameling Fryslân milieu
                38.040   Huren / Lease
                38.050   Verzekeringspremies                                                                                 2.000           420
                38.070   Kosten algemene plannen
                43.810   Vergoedingen en schadeloosstelling
                43.300   Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijk regeling
                38.099   Onvoorzien                                                                                          7.500          1.575
                         Productiekosten
                71.115   Saldokostenplaats   Automatisering                                                                  5.000
                75.190   Saldokostenplaats   Beheer openbare ruimte                                                         49.817
                17.195   Saldokostenplaats   Buitendienst                                                                  245.056
                75.200   Saldokostenplaats   Financien                                                                      96.353
                75.501   Saldokostenplaats   Tractie Algemeen                                                                    -
                75.502   Saldokostenplaats   Tractie Straters (Wegen)                                                       24.420
                         Nieuw                                                                                                                  -
                         Onderzoeken grondwater                                                                             30.000          6.300
                         Toerekening
     50%                 Straatvegen (50% van 212.000 euro)                                                                 106.000        22.260
     50%                 Afwatering kanalen, vaarten en sloten                                                              112.243        23.609
     100%                Onderhoud duikers binnen bebouwde kom                                                               25.000         5.250
                         Kwijtscheldingen                                                                                   189.000
                         Overhead over taakveld (exploitatie + dotatie 2 miljoen euro)   bedrag 2020                        562.737
                                                                                                                totalen   2.913.655       362.287
                                                                                         Exploitatie BTW
                         Resume voor planperiode                        2020             2.913.655    362.287
                         excl. Kapitaallasten                           2021             2.913.655    362.287
                                                                        2022             2.913.655    362.287
                                                                        2023             2.913.655    362.287
                                                                        2024             2.913.655    362.287

     Project:            Waadhoeke
     Scenario:                                                0                                                                  Projectnummer:      362854
     Filenaam:           KDP Waadhoeke                                                                                                     Datum:   8-okt-19




                                                                                                                                                               57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Vrijvervalriolen                                                                                           Tabel 6
bedragen * EURO 1.000                 prijspeil 2019
             Vervangen
             strategisch                                       Gemiddelde                 Totaal gem.
jaar         90% vervangen, 10% relinen                        planperiode                   excl. BTW         BTW
2020                   2.108,168                                      883,731                 883,731      185,584
2021                      81,108                                      883,731                 883,731      185,584
2022                     381,388                                      883,731                 883,731      185,584
2023                   1.550,055                                      883,731                 883,731      185,584
2024                     297,936                                      883,731                 883,731      185,584
2025                        604,976                                                           604,976       127,045
2026                        837,560                                                           837,560       175,888
2027                        238,665                                                           238,665        50,120
2028                        450,652                                                           450,652        94,637
2029                        165,098                                                           165,098        34,671
2030                      3.245,121                                                         3.245,121       681,475
2031                        603,445                                                           603,445       126,723
2032                        962,633                                                           962,633       202,153
2033                        485,555                                                           485,555       101,966
2034                        344,887                                                           344,887        72,426
2035                      2.086,775                                                         2.086,775       438,223
2036                      1.981,127                                                         1.981,127       416,037
2037                      3.139,243                                                         3.139,243       659,241
2038                      1.978,917                                                         1.978,917       415,573
2039                      3.506,725                                                         3.506,725       736,412
2040                      4.742,491                                                         4.742,491       995,923
2041                      2.256,880                                                         2.256,880       473,945
2042                      7.828,013                                                         7.828,013     1.643,883
2043                      2.104,549                                                         2.104,549       441,955
2044                      3.723,346                                                         3.723,346       781,903
2045                      4.436,197                                                         4.436,197       931,601
2046                      4.275,437                                                         4.275,437       897,842
2047                      1.998,839                                                         1.998,839       419,756
2048                      6.873,244                                                         6.873,244     1.443,381
2049                      1.737,451                                                         1.737,451       364,865
2050                        486,567                                                           486,567       102,179
2051                      2.750,547                                                         2.750,547       577,615
2052                      2.094,644                                                         2.094,644       439,875
2053                      2.526,868                                                         2.526,868       530,642
2054                      5.525,521                                                         5.525,521     1.160,359
2055                        130,058                                                           130,058        27,312
2056                      1.609,704                                                         1.609,704       338,038
2057                      2.023,127                                                         2.023,127       424,857
2058                      2.615,411                                                         2.615,411       549,236
2059                      3.048,351                                                         3.048,351       640,154
2060                      2.866,870                                                         2.866,870       602,043
2061                      2.169,222                                                         2.169,222       455,537
2062                      2.046,679                                                         2.046,679       429,803
2063                      4.689,093                                                         4.689,093       984,710
2064                      4.396,259                                                         4.396,259       923,214
2065                      3.709,371                                                         3.709,371       778,968
2066                      2.914,585                                                         2.914,585       612,063
2067                      6.237,982                                                         6.237,982     1.309,976
2068                      4.059,041                                                         4.059,041       852,399
2069                      3.586,679                                                         3.586,679       753,203
2070                      1.400,403                                                         1.400,403       294,085
2071                      2.038,147                                                         2.038,147       428,011
2072                      2.905,709                                                         2.905,709       610,199
2073                      1.179,928                                                         1.179,928       247,785
2074                      6.503,700                                                         6.503,700     1.365,777
2075                      3.515,540                                                         3.515,540       738,263
2076                      3.183,094                                                         3.183,094       668,450
2077                      1.307,102                                                         1.307,102       274,491
2078                        693,039                                                           693,039       145,538
2079                      5.912,834                                                         5.912,834     1.241,695
2080                      1.837,093                                                         1.837,093       385,790
2081                        889,859                                                           889,859       186,870
2082                      3.567,765                                                         3.567,765       749,231
2083                      2.027,496                                                         2.027,496       425,774
2084                        482,295                                                           482,295       101,282
2085                        404,596                                                           404,596        84,965
2086                        465,151                                                           465,151        97,682
2087                         36,521                                                            36,521         7,669
2088                        901,787                                                           901,787       189,375
2089                              -                                                                 -             -
Totalen                 163.765,120                    -   -        4.418,656   -   -     163.765,120    34.390,675



             Project:                 Waadhoeke
             Scenario:                           0                                      Projectnummer:      362854
             Filenaam:                KDP Waadhoeke                                            Datum:      8-okt-19




                                                                                                                      58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen                                                                  Tabel 7
bedragen * EURO 1.000



jaar                                                       TOTALE KAPLAST investeringen T/M 2019
                                                               nominaal prijspeil 2019         BTW
2020                                                           662,913       662,913             -
2021                                                           654,264       643,201             -
2022                                                           645,615       623,966             -
2023                                                           636,966       605,198             -
2024                                                           625,288       584,056             -
2025                                                             616,715        566,308          -
2026                                                             606,538        547,545          -
2027                                                             598,005        530,714          -
2028                                                             589,471        514,294          -
2029                                                             580,938        498,279          -
2030                                                             569,428        480,148          -
2031                                                             558,752        463,179          -
2032                                                             545,076        444,202          -
2033                                                             536,805        430,065          -
2034                                                             528,533        416,278          -
2035                                                             520,261        402,834          -
2036                                                             497,407        378,626          -
2037                                                             476,018        356,218          -
2038                                                             468,276        344,499          -
2039                                                             449,106        324,809          -
2040                                                             435,193        309,425          -
2041                                                             417,706        291,969          -
2042                                                             369,271        253,750          -
2043                                                             348,043        235,119          -
2044                                                             342,066        227,173          -
2045                                                             335,054        218,754          -
2046                                                             324,983        208,591          -
2047                                                             318,478        200,959          -
2048                                                             310,573        192,657          -
2049                                                             305,138        186,085          -
2050                                                             299,641        179,643          -
2051                                                             288,725        170,172          -
2052                                                             281,856        163,314          -
2053                                                             275,972        157,201          -
2054                                                             268,528        150,374          -
2055                                                             259,336        142,771          -
2056                                                             253,952        137,443          -
2057                                                             214,040        113,883          -
2058                                                             193,869        101,407          -
2059                                                             178,692         91,888          -
2060                                                             170,730         61,366          -
2061                                                             162,340         57,364          -
2062                                                             157,199         54,608          -
2063                                                             152,514         52,085          -
2064                                                             145,285         48,777          -
2065                                                             131,719         43,475          -
2066                                                             128,954         41,842          -
2067                                                             122,794         39,170
2068                                                             104,301         32,708
2069                                                              88,936         27,418
2070                                                              71,374         21,632
2071                                                              54,926         16,365
2072                                                              47,411         13,887
2073                                                              40,025         11,526
2074                                                              36,988         10,471
2075                                                              32,379          9,011
2076                                                              23,937          6,549
2077                                                               5,553          1,494
2078                                                                   -               -
Totalen                                 -              -     19.064,856     14.099,659           -
Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van       1,72 % inflatie
              Project:      Waadhoeke
              Scenario:                 0                                                               Projectnummer:    362854
              Filenaam:      KDP Waadhoeke                                                                      Datum:   8-okt-19




                                                                                                                                    59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Klimaatmaatregelen                                                                                                                Tabel 8
bedragen in EURO * 1000                                   prijspeil 2019

jaar                  omschrijving maatregel                                                                      Investeringen
                                                                                                                         totaal      BTW



                      Budget voor klimaatmaatregelen - knelpunten          Budget voor maatregelen - jaarlijks
2020                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2021                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2022                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2023                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2024                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2025                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2026                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2027                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2028                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2029                         186,500                                           150,000                                336,500     70,665
2029 tot 2050                                                                  150,000                                150,000     31,500
Totaal                      1.865,000                                         1.500,000                              3.365,000    706,650




                      Project:          Waadhoeke
                      Scenario:                     0                                                            Projectnummer:    362854
                      Filenaam:         KDP Waadhoeke                                                                   Datum:    8-okt-19




                                                                                                                                             60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Baten, excl. rioolheffing, Totaal                                                 Tabel 9
bedragen x 1.000, prijspeil startjaar


      Voorziening riolering                                           Totaal         Totaal
                stand 1-1                                                          prijspeil
2020          15.022,847                                                       15.022,847
2021                                                                                      -
2022                                                                                      -
2023                                                                                      -
2024                                                                                      -
2025                                                                                      -
2026                                                                                      -
2027                                                                                      -
2028                                                                                      -
2029                                                                                      -
2030                                                                                      -
2031                                                                                      -
2032                                                                                      -
2033                                                                                      -
2034                                                                                      -
2035                                                                                      -
2036                                                                                      -
2037                                                                                      -
2038                                                                                      -
2039                                                                                      -
2040                                                                                      -
2041                                                                                      -
2042                                                                                      -
2043                                                                                      -
2044                                                                                      -
2045                                                                                      -
2046                                                                                      -
2047                                                                                      -
2048                                                                                      -
2049                                                                                      -
2050                                                                                      -
2051                                                                                      -
2052                                                                                      -
2053                                                                                      -
2054                                                                                      -
2055                                                                                      -
2056                                                                                      -
2057                                                                                      -
2058                                                                                      -
2059                                                                                      -
2060                                                                                      -
2061                                                                                      -
2062                                                                                      -
2063                                                                                      -
2064                                                                                      -
2065                                                                                      -
2066                                                                                      -
2067                                                                                      -
2068                                                                                      -
2069                                                                                      -
2070                                                                                      -
2071                                                                                      -
2072                                                                                      -
2073                                                                                      -
2074                                                                                      -
2075                                                                                      -
2076                                                                                      -
2077                                                                                      -
2078                                                                                      -
2079                                                                                      -
2080                                                                                      -
2081                                                                                      -
2082                                                                                      -
2083                                                                                      -
2084                                                                                      -
2085                                                                                      -
2086                                                                                      -
2087                                                                                      -
2088                                                                                      -
2089                                                                                      -
Totalen       15.022,847                          -   -   -   -                15.022,847
CW            15.022,847                          -   -   -   -                15.022,847

                Project:         Waadhoek e
                Scenario:                0                        Projectnr:       362854
                Filenaam:        KDP Waadhoek e                     Datum:        8-ok t-19




                                                                                               61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW                                                                                                                                                                                                                                       Tabel 10
Bedragen * EURO 1.000                           prijs peil 2019
             Inve s te ringe n                                                                                                                                                                    jaarlijk s e uitgave n
                     vrijverval             gemalen               persleiding    mechanische riolering          klimaatmaatregelen       Ombouw vacuum naar druk              s ubtotaal              Exploitatie (incl. onderzoek)      s ubtotaal      k ap.las te n          Totaal
jaar                      riolen    bouw kundig        mech/el                  bouw kundig           mech/el         investering         bouw kundig     mech/el                  invest.                                                jaarl. uitg.      ve rle de n      e xcl. BTW
2020                883,731                 -        150,000        24,376             -           492,760             336,500       -     500,000      500,000               2.887,367                65,000         2.913,655         2.978,655          662,913          6.528,935
2021                883,731                 -        150,000             -             -            96,210             336,500       -     500,000      500,000               2.466,441                40,000         2.913,655         2.953,655          643,201          6.063,297
2022                883,731                 -        150,000             -             -            20,320             336,500       -           -            -               1.390,551                     -         2.913,655         2.913,655          623,966          4.928,173
2023                883,731                 -        150,000             -             -             5,080             336,500       -           -            -               1.375,311                     -         2.913,655         2.913,655          605,198          4.894,164
2024                883,731                 -        150,000             -             -            45,720             336,500       -           -            -               1.415,951                     -         2.913,655         2.913,655          584,056          4.913,663
2025                604,976                 -              -        25,745             -            15,240             336,500       -           -            -                 982,461                     -         2.913,655         2.913,655          566,308          4.462,424
2026                837,560                 -         43,000             -             -            50,800             336,500       -           -            -               1.267,860                     -         2.913,655         2.913,655          547,545          4.729,061
2027                238,665                 -              -         0,558             -                 -             336,500       -           -            -                 575,722                     -         2.913,655         2.913,655          530,714          4.020,092
2028                450,652                 -        203,200             -             -            71,120             336,500       -           -            -               1.061,472                     -         2.913,655         2.913,655          514,294          4.489,421
2029                165,098           137,600         64,000             -         1,374            35,560             336,500       -           -            -                 740,132                     -         2.913,655         2.913,655          498,279          4.152,066
2030              3.245,121                 -        219,200         6,862             -             5,080             150,000       -           -            -               3.626,263                     -         2.913,655         2.913,655          480,148          7.020,066
2031                603,445            27,900              -         1,449             -                 -             150,000       -           -            -                 782,794                     -         2.913,655         2.913,655          463,179          4.159,628
2032                962,633            16,000        253,100         3,565             -            25,400             150,000       -           -            -               1.410,698                     -         2.913,655         2.913,655          444,202          4.768,556
2033                485,555                 -         44,200             -             -            30,480             150,000       -           -            -                 710,235                     -         2.913,655         2.913,655          430,065          4.053,955
2034                344,887                 -              -             -             -                 -             150,000       -           -            -                 494,887                     -         2.913,655         2.913,655          416,278          3.824,820
2035              2.086,775            16,000      2.594,600             -             -           492,760             150,000       -           -            -               5.340,135                     -         2.913,655         2.913,655          402,834          8.656,625
2036              1.981,127                 -         74,900         1,561             -           659,860             150,000       -           -            -               2.867,449                     -         2.913,655         2.913,655          378,626          6.159,730
2037              3.139,243            31,900        159,800             -             -            20,320             150,000       -           -            -               3.501,263                     -         2.913,655         2.913,655          356,218          6.771,135
2038              1.978,917            43,300         19,500         3,081             -             5,080             150,000       -           -            -               2.199,878                     -         2.913,655         2.913,655          344,499          5.458,032
2039              3.506,725            68,800              -         9,578        16,750            45,720             150,000       -           -            -               3.797,573                     -         2.913,655         2.913,655          324,809          7.036,037
2040              4.742,491           100,000              -         5,348             -            15,240             150,000       -           -            -               5.013,080                     -         2.913,655         2.913,655          309,425          8.236,160
2041              2.256,880            46,100         43,000             -         0,417            50,800             150,000       -           -            -               2.547,197                     -         2.913,655         2.913,655          291,969          5.752,821
2042              7.828,013            16,000              -         2,585             -                 -             150,000       -           -            -               7.996,598                     -         2.913,655         2.913,655          253,750         11.164,003
2043              2.104,549            31,900        203,200        15,249             -            71,120             150,000       -           -            -               2.576,019                     -         2.913,655         2.913,655          235,119          5.724,792
2044              3.723,346           160,500         64,000         0,238       442,709            35,560             150,000       -           -            -               4.576,353                     -         2.913,655         2.913,655          227,173          7.717,182
2045              4.436,197           298,900        219,200         9,494       435,490             5,080             150,000       -           -            -               5.554,360                     -         2.913,655         2.913,655          218,754          8.686,769
2046              4.275,437                 -              -             -       137,606                 -             150,000       -           -            -               4.563,044                     -         2.913,655         2.913,655          208,591          7.685,290
2047              1.998,839                 -        253,100         6,357         8,816            25,400             150,000       -           -            -               2.442,512                     -         2.913,655         2.913,655          200,959          5.557,126
2048              6.873,244            13,600         44,200             -        27,147            30,480             150,000       -           -            -               7.138,672                     -         2.913,655         2.913,655          192,657         10.244,985
2049              1.737,451           111,600              -       133,703        42,480                 -             150,000       -           -            -               2.175,233                     -         2.913,655         2.913,655          186,085          5.274,974
2050                486,567            23,900      2.594,600        15,373        23,703           492,760                   -       -           -            -               3.636,902                     -         2.913,655         2.913,655          179,643          6.730,201
2051              2.750,547            69,000         74,900        92,075        12,857           659,860                   -       -           -            -               3.659,240                     -         2.913,655         2.913,655          170,172          6.743,067
2052              2.094,644            27,600        159,800       135,113         8,400            20,320                   -       -           -            -               2.445,877                     -         2.913,655         2.913,655          163,314          5.522,846
2053              2.526,868           102,200         19,500       313,324        43,189             5,080                   -       -           -            -               3.010,161                     -         2.913,655         2.913,655          157,201          6.081,018
2054              5.525,521            20,800              -        50,374             -            45,720                   -       -           -            -               5.642,415                     -         2.913,655         2.913,655          150,374          8.706,445
2055                130,058            18,300              -             -         4,070            15,240                   -       -           -            -                 167,668                     -         2.913,655         2.913,655          142,771          3.224,094
2056              1.609,704            97,700         43,000       108,596             -            50,800                   -       -           -            -               1.909,800                     -         2.913,655         2.913,655          137,443          4.960,898
2057              2.023,127           135,700              -        92,644        22,051                 -                   -       -           -            -               2.273,522                     -         2.913,655         2.913,655          113,883          5.301,060
2058              2.615,411            61,500        203,200        82,132        56,856            71,120                   -       -           -            -               3.090,220                     -         2.913,655         2.913,655          101,407          6.105,282
2059              3.048,351           104,900         64,000        58,145        31,923            35,560                   -       -           -            -               3.342,879                     -         2.913,655         2.913,655           91,888          6.348,422
2060              2.866,870            99,700        219,200        29,251        63,365             5,080                   -       -           -            -               3.283,465                     -         2.913,655         2.913,655           61,366          6.258,486
2061              2.169,222                 -              -        77,394         4,295                 -                   -       -           -            -               2.250,910                     -         2.913,655         2.913,655           57,364          5.221,929
2062              2.046,679            95,700        253,100       210,462        45,161            25,400                   -       -           -            -               2.676,502                     -         2.913,655         2.913,655           54,608          5.644,766
2063              4.689,093            91,700         44,200        20,470        35,799            30,480                   -       -           -            -               4.911,742                     -         2.913,655         2.913,655           52,085          7.877,482
2064              4.396,259           126,300              -        30,634        97,751                 -                   -       -           -            -               4.650,943                     -         2.913,655         2.913,655           48,777          7.613,376
2065              3.709,371            38,000      2.594,600       104,386        87,010           492,760                   -       -           -            -               7.026,128                     -         2.913,655         2.913,655           43,475          9.983,258
2066              2.914,585            24,000         74,900        40,014        34,250           659,860                   -       -           -            -               3.747,610                     -         2.913,655         2.913,655           41,842          6.703,107
2067              6.237,982            43,900        159,800       360,944        53,871            20,320                   -       -           -            -               6.876,817                     -         2.913,655         2.913,655           39,170          9.829,642
2068              4.059,041                 -         19,500        19,381        37,964             5,080                   -       -           -            -               4.140,966                     -         2.913,655         2.913,655           32,708          7.087,330
2069              3.586,679                 -              -        26,936        39,905            45,720                   -       -           -            -               3.699,240                     -         2.913,655         2.913,655           27,418          6.640,313
2070              1.400,403                 -              -        76,044       145,198            15,240                   -       -           -            -               1.636,885                     -         2.913,655         2.913,655           21,632          4.572,172
2071              2.038,147            71,000         43,000        49,899        76,527            50,800                   -       -           -            -               2.329,374                     -         2.913,655         2.913,655           16,365          5.259,395
2072              2.905,709                 -              -        57,003        99,688                 -                   -       -           -            -               3.062,400                     -         2.913,655         2.913,655           13,887          5.989,943
2073              1.179,928           204,000        203,200       198,074        89,681            71,120                   -       -           -            -               1.946,003                     -         2.913,655         2.913,655           11,526          4.871,184
2074              6.503,700             8,000         64,000             -       105,506            35,560                   -       -           -            -               6.716,766                     -         2.913,655         2.913,655           10,471          9.640,893
2075              3.515,540           122,400        219,200       336,650         4,070             5,080                   -       -           -            -               4.202,940                     -         2.913,655         2.913,655            9,011          7.125,606
2076              3.183,094                 -              -             -             -                 -                   -       -           -            -               3.183,094                     -         2.913,655         2.913,655            6,549          6.103,298
2077              1.307,102           243,700        253,100        38,531        20,350            25,400                   -       -           -            -               1.888,184                     -         2.913,655         2.913,655            1,494          4.803,332
2078                693,039             8,400         44,200             -        25,280            30,480                   -       -           -            -                 801,398                     -         2.913,655         2.913,655                -          3.715,054
2079              5.912,834                 -              -             -             -                 -                   -       -           -            -               5.912,834                     -         2.913,655         2.913,655                -          8.826,489
2080              1.837,093                 -      2.594,600        24,376             -           492,760                   -       -           -            -               4.948,829                     -         2.913,655         2.913,655                -          7.862,484
2081                889,859                 -         74,900             -             -           659,860                   -       -           -            -               1.624,619                     -         2.913,655         2.913,655                -          4.538,274
2082              3.567,765                 -        159,800             -             -            20,320                   -       -           -            -               3.747,885                     -         2.913,655         2.913,655                -          6.661,540
2083              2.027,496                 -         19,500             -             -             5,080                   -       -           -            -               2.052,076                     -         2.913,655         2.913,655                -          4.965,732
2084                482,295                 -              -             -             -            45,720                   -       -           -            -                 528,015                     -         2.913,655         2.913,655                -          3.441,670
2085                404,596                 -              -        25,745             -            15,240                   -       -           -            -                 445,581                     -         2.913,655         2.913,655                -          3.359,237
2086                465,151                 -         43,000             -             -            50,800                   -       -           -            -                 558,951                     -         2.913,655         2.913,655                -          3.472,607
2087                 36,521                 -              -         0,308             -                 -                   -       -           -            -                  36,829                     -         2.913,655         2.913,655                -          2.950,484
2088                901,787                 -        203,200             -             -            71,120                   -       -           -            -               1.176,107                     -         2.913,655         2.913,655                -          4.089,762
2089                      -           137,600         64,000             -             -            35,560                   -       -           -            -                 237,160                     -         2.913,655         2.913,655                -          3.150,815

Totalen       163.765,120           3.096,100    15.762,200       2.924,026     2.381,508        6.662,490           6.365,000       -    1.000,000   1.000,000     -   -   202.956,445               105,000      203.955,872        204.060,872        14.099,659       421.116,975
CW            316.044,142           6.026,820    30.316,669       6.073,353     4.524,478       12.653,344           7.841,572       -    1.008,600   1.008,600     -   -   385.497,578               105,688      389.527,460        389.633,148        18.580,107       793.710,833

Kolom                        A              B               C              D             E                F                   G      H            I            J    K   L              M                     N                  O                 P                 Q               R
Brontabe l


             Project:              Waadhoeke
             Scenario:                      0                                                                                                                                                                                                              Projectnr:          362854
             Filenaam:             KDP Waadhoeke                                                                                                                                                                                                              Datum:          8-okt-19




                                                                                                                                                                                             62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>BTW, Totaal                                                                                                                                                                                                                                                Tabel 11
Bedragen * EURO 1.000                    prijs peil 2019
           BTW op Inve s te ringe n                                                                                                                                                  BTW op jaarlijk s e uitgave n
              vrijverval             gemalen               persleiding     mechanische riolering        klimaatmaatregelen       Ombouw vacuum naar druk             s ubtotaal        Onderzoek         Exploitatie     s ubtotaal   k ap.las te n     BTW Totaal
jaar                         bouw kundig        mech/el                  bouw kundig        mech/el   investering                 bouw kundig     mech/el                 invest.                                                        ve rle de n
2020           185,584                 -        31,500          5,119             -        103,480       70,665              -       105,000     105,000                606,347            13,650         362,287         375,937                 -        982,284
2021           185,584                 -        31,500              -             -         20,204       70,665              -       105,000     105,000                517,953             8,400         362,287         370,687                 -        888,639
2022           185,584                 -        31,500              -             -           4,267      70,665              -             -            -               292,016                 -         362,287         362,287                 -        654,302
2023           185,584                 -        31,500              -             -           1,067      70,665              -             -            -               288,815                 -         362,287         362,287                 -        651,102
2024           185,584                 -        31,500              -             -           9,601      70,665              -             -            -               297,350                 -         362,287         362,287                 -        659,636
2025             127,045             -               -          5,406             -         3,200        70,665              -            -            -               206,317                   -        362,287         362,287                 -         568,603
2026             175,888             -           9,030              -             -        10,668        70,665              -            -            -               266,251                   -        362,287         362,287                 -         628,537
2027              50,120             -               -          0,117             -             -        70,665              -            -            -               120,902                   -        362,287         362,287                 -         483,188
2028              94,637             -          42,672              -             -        14,935        70,665              -            -            -               222,909                   -        362,287         362,287                 -         585,196
2029              34,671        28,896          13,440              -         0,289         7,468        70,665              -            -            -               155,428                   -        362,287         362,287                 -         517,714
2030             681,475             -          46,032          1,441             -         1,067        31,500              -            -            -               761,515                   -        362,287         362,287                 -       1.123,802
2031             126,723         5,859               -          0,304             -             -        31,500              -            -            -               164,387                   -        362,287         362,287                 -         526,673
2032             202,153         3,360          53,151          0,749             -         5,334        31,500              -            -            -               296,247                   -        362,287         362,287                 -         658,533
2033             101,966             -           9,282              -             -         6,401        31,500              -            -            -               149,149                   -        362,287         362,287                 -         511,436
2034              72,426             -               -              -             -             -        31,500              -            -            -               103,926                   -        362,287         362,287                 -         466,213
2035           438,223           3,360         544,866            -               -       103,480       31,500               -            -            -             1.121,428                 -         362,287          362,287                 -      1.483,715
2036           416,037               -          15,729        0,328               -       138,571       31,500               -            -            -               602,164                 -         362,287          362,287                 -        964,451
2037           659,241           6,699          33,558            -               -         4,267       31,500               -            -            -               735,265                 -         362,287          362,287                 -      1.097,552
2038           415,573           9,093           4,095        0,647               -         1,067       31,500               -            -            -               461,974                 -         362,287          362,287                 -        824,261
2039           736,412          14,448               -        2,011           3,518         9,601       31,500               -            -            -               797,490                 -         362,287          362,287                 -      1.159,777
2040           995,923          21,000               -        1,123               -         3,200       31,500               -            -            -             1.052,747                 -         362,287          362,287                 -      1.415,033
2041           473,945           9,681           9,030            -           0,087        10,668       31,500               -            -            -               534,911                 -         362,287          362,287                 -        897,198
2042         1.643,883           3,360               -        0,543               -             -       31,500               -            -            -             1.679,286             0,000         362,287          362,287                 -      2.041,572
2043           441,955           6,699          42,672        3,202               -        14,935       31,500               -            -            -               540,964                 -         362,287          362,287                 -        903,250
2044           781,903          33,705          13,440        0,050          92,969         7,468       31,500               -            -            -               961,034                 -         362,287          362,287                 -      1.323,321
2045           931,601          62,769          46,032        1,994          91,453         1,067       31,500               -            -            -             1.166,416                 -         362,287          362,287                 -      1.528,702
2046           897,842               -               -            -          28,897             -       31,500               -            -            -               958,239                 -         362,287          362,287                 -      1.320,526
2047           419,756               -          53,151        1,335           1,851         5,334       31,500               -            -            -               512,927                 -         362,287          362,287                 -        875,214
2048         1.443,381           2,856           9,282            -           5,701         6,401       31,500               -            -            -             1.499,121                 -         362,287          362,287                 -      1.861,408
2049           364,865          23,436               -       28,078           8,921             -       31,500               -            -            -               456,799                 -         362,287          362,287                 -        819,085
2050           102,179           5,019         544,866        3,228           4,978       103,480            -               -            -            -               763,750                 -         362,287          362,287                 -      1.126,036
2051           577,615          14,490          15,729       19,336           2,700       138,571            -               -            -            -               768,440                 -         362,287          362,287                 -      1.130,727
2052           439,875           5,796          33,558       28,374           1,764         4,267            -               -            -            -               513,634                 -         362,287          362,287                 -        875,921
2053           530,642          21,462           4,095       65,798           9,070         1,067            -               -            -            -               632,134                 -         362,287          362,287                 -        994,420
2054         1.160,359           4,368               -       10,579               -         9,601            -               -            -            -             1.184,907                 -         362,287          362,287                 -      1.547,194
2055            27,312           3,843               -            -           0,855         3,200            -               -            -            -                35,210                 -         362,287          362,287                 -        397,497
2056           338,038          20,517           9,030       22,805               -        10,668            -               -            -            -               401,058                 -         362,287          362,287                 -        763,344
2057           424,857          28,497               -       19,455           4,631             -            -               -            -            -               477,440                 -         362,287          362,287                 -        839,726
2058           549,236          12,915          42,672       17,248          11,940        14,935            -               -            -            -               648,946                 -         362,287          362,287                 -      1.011,233
2059           640,154          22,029          13,440       12,210           6,704         7,468            -               -            -            -               702,005                 -         362,287          362,287                 -      1.064,291
2060           602,043          20,937          46,032        6,143          13,307         1,067            -               -            -            -               689,528                 -         362,287          362,287                 -      1.051,814
2061           455,537               -               -       16,253           0,902             -            -               -            -            -               472,691                 -         362,287          362,287                 -        834,978
2062           429,803          20,097          53,151       44,197           9,484         5,334            -               -            -            -               562,066                 -         362,287          362,287                 -        924,352
2063           984,710          19,257           9,282        4,299           7,518         6,401            -               -            -            -             1.031,466                 -         362,287          362,287                 -      1.393,752
2064           923,214          26,523               -        6,433          20,528             -            -               -            -            -               976,698                 -         362,287          362,287                 -      1.338,985
2065           778,968           7,980         544,866       21,921          18,272       103,480            -               -            -            -             1.475,487                 -         362,287          362,287                 -      1.837,773
2066           612,063           5,040          15,729        8,403           7,193       138,571            -               -            -            -               786,998                 -         362,287          362,287                 -      1.149,285
2067         1.309,976           9,219          33,558       75,798          11,313         4,267            -               -            -            -             1.444,132                 -         362,287          362,287                 -      1.806,418
2068           852,399               -           4,095        4,070           7,972         1,067            -               -            -            -               869,603                 -         362,287          362,287                 -      1.231,889
2069           753,203               -               -        5,657           8,380         9,601            -               -            -            -               776,840                 -         362,287          362,287                 -      1.139,127
2070           294,085               -               -       15,969          30,492         3,200            -               -            -            -               343,746                 -         362,287          362,287                 -        706,032
2071           428,011          14,910           9,030       10,479          16,071        10,668            -               -            -            -               489,169                 -         362,287          362,287                 -        851,455
2072           610,199               -               -       11,971          20,935             -            -               -            -            -               643,104                 -         362,287          362,287                 -      1.005,390
2073           247,785          42,840          42,672       41,596          18,833        14,935            -               -            -            -               408,661                 -         362,287          362,287                 -        770,947
2074         1.365,777           1,680          13,440            -          22,156         7,468            -               -            -            -             1.410,521                 -         362,287          362,287                 -      1.772,807
2075           738,263          25,704          46,032       70,696           0,855         1,067            -               -            -            -               882,617                 -         362,287          362,287                 -      1.244,904
2076           668,450               -               -            -               -             -            -               -            -            -               668,450                 -         362,287          362,287                 -      1.030,736
2077           274,491          51,177          53,151        8,092           4,274         5,334            -               -            -            -               396,519                 -         362,287          362,287                 -        758,805
2078           145,538           1,764           9,282            -           5,309         6,401            -               -            -            -               168,294                 -         362,287          362,287                 -        530,580
2079         1.241,695               -               -            -               -             -            -               -            -            -             1.241,695                 -         362,287          362,287                 -      1.603,982
2080           385,790               -         544,866        5,119               -       103,480            -               -            -            -             1.039,254                 -         362,287          362,287                 -      1.401,541
2081           186,870               -          15,729            -               -       138,571            -               -            -            -               341,170                 -         362,287          362,287                 -        703,456
2082           749,231               -          33,558            -               -         4,267            -               -            -            -               787,056                 -         362,287          362,287                 -      1.149,342
2083           425,774               -           4,095            -               -         1,067            -               -            -            -               430,936                 -         362,287          362,287                 -        793,223
2084           101,282               -               -            -               -         9,601            -               -            -            -               110,883                 -         362,287          362,287                 -        473,170
2085            84,965               -               -        5,406               -         3,200            -               -            -            -                93,572                 -         362,287          362,287                 -        455,859
2086            97,682               -           9,030            -               -        10,668            -               -            -            -               117,380                 -         362,287          362,287                 -        479,666
2087             7,669               -               -        0,065               -             -            -               -            -            -                 7,734                 -         362,287          362,287                 -        370,021
2088           189,375               -          42,672            -               -        14,935            -               -            -            -               246,982                 -         362,287          362,287                 -        609,269
2089                 -          28,896          13,440            -               -         7,468            -               -            -            -                49,804                 -         362,287          362,287                 -        412,090

Totalen     34.390,675        650,181      3.310,062         614,046      500,117      1.399,123      1.336,650              -     210,000      210,000     -   -   42.620,853            22,050     25.360,055        25.382,105                 -     68.002,959
CW          66.369,270      1.265,632      6.366,501       1.275,404      950,140      2.657,202      1.646,730              -     211,806      211,806     -   -   80.954,491            22,195     48.434,192        48.456,387                 -    129.410,878

           Project:        Waadhoeke
           Scenario:                0                                                                                                                                                                                                   Projectnr:          362854
           Filenaam:       KDP Waadhoeke                                                                                                                                                                                                   Datum:          8-okt-19




                                                                                                                                                                                    63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Eenheden basistarief (Totaal)                                                                                                   Tabel 12

                                                                                                                                    totaal
                                                                                                                                eenheden
jaar        Rekeneenheden                               Stijging door nieuwbouw   Optie: niet-aangesloten percelen heffen      berekening
2020             19.025                                                 13                                 -                      19.038
2021                                                                    25                                                        19.063
2022                                                                    25                                                        19.088
2023                                                                    25                                                        19.113
2024                                                                    25                                                        19.138
2025                                                                                                                              19.138
2026                                                                                                                              19.138
2027                                                                                                                              19.138
2028                                                                                                                              19.138
2029                                                                                                                              19.138
2030                                                                                                                              19.138
2031                                                                                                                              19.138
2032                                                                                                                              19.138
2033                                                                                                                              19.138
2034                                                                                                                              19.138
2035                                                                                                                              19.138
2036        Volgens opgave gem eente                                                                                              19.138
2037        Aantal rekeneenheden is doorgegeven door de gemeente.                                                                 19.138
2038                                                                                                                              19.138
2039                                                                                                                              19.138
2040                                                                                                                              19.138
2041                                                                                                                              19.138
2042                                                                                                                              19.138
2043                                                                                                                              19.138
2044                                                                                                                              19.138
2045                                                                                                                              19.138
2046                                                                                                                              19.138
2047                                                                                                                              19.138
2048                                                                                                                              19.138
2049                                                                                                                              19.138
2050                                                                                                                              19.138
2051                                                                                                                              19.138
2052                                                                                                                              19.138
2053                                                                                                                              19.138
2054                                                                                                                              19.138
2055                                                                                                                              19.138
2056                                                                                                                              19.138
2057                                                                                                                              19.138
2058                                                                                                                              19.138
2059                                                                                                                              19.138
2060                                                                                                                              19.138
2061                                                                                                                              19.138
2062                                                                                                                              19.138
2063                                                                                                                              19.138
2064                                                                                                                              19.138
2065                                                                                                                              19.138
2066                                                                                                                              19.138
2067                                                                                                                              19.138
2068                                                                                                                              19.138
2069                                                                                                                              19.138
2070                                                                                                                              19.138
2071                                                                                                                              19.138
2072                                                                                                                              19.138
2073                                                                                                                              19.138
2074                                                                                                                              19.138
2075                                                                                                                              19.138
2076                                                                                                                              19.138
2077                                                                                                                              19.138
2078                                                                                                                              19.138
2079                                                                                                                              19.138
2080                                                                                                                              19.138
2081                                                                                                                              19.138
2082                                                                                                                              19.138
2083                                                                                                                              19.138
2084                                                                                                                              19.138
2085                                                                                                                              19.138
2086                                                                                                                              19.138
2087                                                                                                                              19.138
2088                                                                                                                              19.138
2089                                                                                                                              19.138

Totalen            19.025                           -


            Project:        Waadhoeke
            Scenario:       0                                                                                     Projectnr:       362854
            Filenaam:       KDP Waadhoeke                                                                           Datum:        8-okt-19




                                                                                                                                             64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn                                            Directe investeringen             Rente voorz.        0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekom st m et 1,72% per jaar indexeren                                                                  Verloop voorziening                                                                                                              Tabel 13
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld                    prijspeil 2019                                                    Inflatie            1,72% BTW-dekking         100%        Kostendekkingsperiode: 2020 t/m 2089      Scenario
              Lasten excl. BTW                                                                      compensabele compensabele Baten         Benodigde dekking             Dekking                                                                                                                       Egalisatievoorziening
                     nieuw e cum. nieuw e       onderzoek                  oude     subtotaal      BTW van invest BTW O&E, klv excl heffing     te dekken       te dekken       tarief, €   stijging in eur     stijging in %     eenheden        dekking toeslag Δrente          Tarief incl.              geindexeerde      mutatie rente voorz.         saldo     te parkeren         verloop toeslag Δrente         Toeslag op Uiteindelijke
jaar           investeringen   kapitaallast    en exploitatie       kap. lasten      excl BTW               100%        100% en voorziening      saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr   excl infl. corr    excl infl. corr           0             (B) neg. voorz.**           correctie     jaar     stand vorig jaar     A-B *)       0,00%                   boekw aarde      voorziening neg. voorz.**          rioolheffing rioolheffing
2020            2.887,367                -     2.978,655             662,913       6.528,935            606,347         375,937              -    7.511,219   €     394,54   €    354,96    €    110,46              45,2%          19.038     6.757,735     €        -       €      354,96      2020      15.022,847       753,484-                 14.269,364             -        14.269,364                                  -   €    354,96
2021            2.466,441                -     2.953,655             643,201       6.063,297            517,953         370,687              -    6.951,937   €     364,68   €    354,96    €       -                 0,0%          19.063     6.766,609     €        -       €      354,96      2021      14.028,081       185,327-            -    13.842,753             -        13.842,753                -                 -   €    354,96
2022            1.390,551                -     2.913,655             623,966       4.928,173            292,016         362,287              -    5.582,475   €     292,46   €    354,96    €       -                 0,0%          19.088     6.775,483     €        -       €      354,96      2022      13.608,684     1.193,008             -    14.801,692             -        14.801,692                -                 -   €    354,96
2023            1.375,311                -     2.913,655             605,198       4.894,164            288,815         362,287              -    5.545,266   €     290,13   €    354,96    €       -                 0,0%          19.113     6.784,357     €        -       €      354,96      2023      14.551,408     1.239,091             -    15.790,499             -        15.790,499                -                 -   €    354,96
2024            1.415,951                -     2.913,655             584,056       4.913,663            297,350         362,287              -    5.573,299   €     291,22   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2024      15.523,495     1.219,932             -    16.743,428             -        16.743,428                -                 -   €    354,96
2025              982,461                -     2.913,655             566,308       4.462,424            206,317         362,287              -    5.031,027   €     262,88   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2025      16.460,310     1.762,204             -    18.222,514             -        18.222,514                -    €        -       €    354,96
2026            1.267,860                -     2.913,655             547,545       4.729,061            266,251         362,287              -    5.357,598   €     279,95   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2026      17.914,387     1.435,633             -    19.350,020             -        19.350,020                -    €        -       €    354,96
2027              575,722                -     2.913,655             530,714       4.020,092            120,902         362,287              -    4.503,280   €     235,31   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2027      19.022,827     2.289,952             -    21.312,779             -        21.312,779                -    €        -       €    354,96
2028            1.061,472                -     2.913,655             514,294       4.489,421            222,909         362,287              -    5.074,617   €     265,16   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2028      20.952,398     1.718,615             -    22.671,012             -        22.671,012                -    €        -       €    354,96
2029              740,132                -     2.913,655             498,279       4.152,066            155,428         362,287              -    4.669,780   €     244,01   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2029      22.287,664     2.123,451             -    24.411,115             -        24.411,115                -    €        -       €    354,96
2030            3.626,263                -     2.913,655             480,148       7.020,066            761,515         362,287              -    8.143,868   €     425,53   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2030      23.998,344     1.350,637-            -    22.647,707             -        22.647,707                -    €        -       €    354,96
2031              782,794                -     2.913,655             463,179       4.159,628            164,387         362,287              -    4.686,302   €     244,87   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2031      22.264,753     2.106,930             -    24.371,683             -        24.371,683                -    €        -       €    354,96
2032            1.410,698                -     2.913,655             444,202       4.768,556            296,247         362,287              -    5.427,089   €     283,58   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2032      23.959,578     1.366,143             -    25.325,721             -        25.325,721                -    €        -       €    354,96
2033              710,235                -     2.913,655             430,065       4.053,955            149,149         362,287              -    4.565,390   €     238,55   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2033      24.897,484     2.227,841             -    27.125,325             -        27.125,325                -    €        -       €    354,96
2034              494,887                -     2.913,655             416,278       3.824,820            103,926         362,287              -    4.291,032   €     224,22   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2034      26.666,658     2.502,199             -    29.168,857             -        29.168,857                -    €        -       €    354,96
2035            5.340,135                -     2.913,655             402,834       8.656,625          1.121,428         362,287              -   10.140,340   €     529,85   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2035      28.675,636     3.347,108-            -    25.328,528             -        25.328,528                -    €        -       €    354,96
2036            2.867,449                -     2.913,655             378,626       6.159,730            602,164         362,287              -    7.124,181   €     372,25   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2036      24.900,244       330,949-            -    24.569,294             -        24.569,294                -    €        -       €    354,96
2037            3.501,263                -     2.913,655             356,218       6.771,135            735,265         362,287              -    7.868,687   €     411,16   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2037      24.153,848     1.075,456-            -    23.078,392             -        23.078,392                -    €        -       €    354,96
2038            2.199,878                -     2.913,655             344,499       5.458,032            461,974         362,287              -    6.282,293   €     328,26   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2038      22.688,156       510,938             -    23.199,094             -        23.199,094                -    €        -       €    354,96
2039            3.797,573                -     2.913,655             324,809       7.036,037            797,490         362,287              -    8.195,814   €     428,25   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2039      22.806,817     1.402,583-            -    21.404,234             -        21.404,234                -    €        -       €    354,96
2040            5.013,080                -     2.913,655             309,425       8.236,160          1.052,747         362,287              -    9.651,193   €     504,29   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2040      21.042,306     2.857,962-            -    18.184,345             -        18.184,345                -    €        -       €    354,96
2041            2.547,197                -     2.913,655             291,969       5.752,821            534,911         362,287              -    6.650,019   €     347,48   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2041      17.876,863       143,212             -    18.020,075             -        18.020,075                -    €        -       €    354,96
2042            7.996,598                -     2.913,655             253,750      11.164,003          1.679,286         362,287              -   13.205,575   €     690,02   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2042      17.715,371     6.412,344-            -    11.303,027             -        11.303,027                -    €        -       €    354,96
2043            2.576,019                -     2.913,655             235,119       5.724,792            540,964         362,287              -    6.628,043   €     346,33   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2043      11.111,902       165,188             -    11.277,090             -        11.277,090                -    €        -       €    354,96
2044            4.576,353                -     2.913,655             227,173       7.717,182            961,034         362,287              -    9.040,503   €     472,38   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2044      11.086,404     2.247,272-            -     8.839,133             -         8.839,133                -    €        -       €    354,96
2045            5.554,360                -     2.913,655             218,754       8.686,769          1.166,416         362,287              -   10.215,471   €     533,78   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2045       8.689,670     3.422,240-            -     5.267,430             -         5.267,430                -    €        -       €    354,96
2046            4.563,044                -     2.913,655             208,591       7.685,290            958,239         362,287              -    9.005,816   €     470,57   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2046       5.178,363     2.212,584-            -     2.965,778             -         2.965,778                -    €        -       €    354,96
2047            2.442,512                -     2.913,655             200,959       5.557,126            512,927         362,287              -    6.432,340   €     336,10   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2047       2.915,629       360,891             -     3.276,521             -         3.276,521                -    €        -       €    354,96
2048            7.138,672                -     2.913,655             192,657      10.244,985          1.499,121         362,287              -   12.106,392   €     632,58   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €        -       €      354,96      2048       3.221,118     5.313,161-            -     2.092,043-    2.092,043-                -                -    €        -       €    354,96
2049            2.175,233                -     2.913,655             186,085       5.274,974            456,799         362,287              -    6.094,059   €     318,43   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       2,69     €      357,65      2049       2.056,669-      699,172             -     1.357,497-    1.357,497-                -               51-   €       2,69     €    357,65
2050            3.636,902                -     2.913,655             179,643       6.730,201            763,750         362,287              -    7.856,237   €     410,50   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       1,74     €      356,70      2050       1.334,543-    1.063,006-            -     2.397,548-    2.397,548-                -               33-   €       1,74     €    356,70
2051            3.659,240                -     2.913,655             170,172       6.743,067            768,440         362,287              -    7.873,794   €     411,42   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       3,08     €      358,04      2051       2.357,008-    1.080,562-            -     3.437,570-    3.437,570-                -               59-   €       3,08     €    358,04
2052            2.445,877                -     2.913,655             163,314       5.522,846            513,634         362,287              -    6.398,767   €     334,35   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       4,41     €      359,37      2052       3.379,444-      394,464             -     2.984,979-    2.984,979-                -               84-   €       4,41     €    359,37
2053            3.010,161                -     2.913,655             157,201       6.081,018            632,134         362,287              -    7.075,438   €     369,71   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       3,83     €      358,79      2053       2.934,506-      282,207-            -     3.216,713-    3.216,713-                -               73-   €       3,83     €    358,79
2054            5.642,415                -     2.913,655             150,374       8.706,445          1.184,907         362,287              -   10.253,638   €     535,77   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       4,13     €      359,09      2054       3.162,321-    3.460,407-            -     6.622,728-    6.622,728-                -               79-   €       4,13     €    359,09
2055              167,668                -     2.913,655             142,771       3.224,094             35,210         362,287              -    3.621,591   €     189,24   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       8,50     €      363,47      2055       6.510,743-    3.171,640             -     3.339,103-    3.339,103-                -              163-   €       8,50     €    363,47
2056            1.909,800                -     2.913,655             137,443       4.960,898            401,058         362,287              -    5.724,242   €     299,10   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       4,29     €      359,25      2056       3.282,641-    1.068,989             -     2.213,653-    2.213,653-                -               82-   €       4,29     €    359,25
2057            2.273,522                -     2.913,655             113,883       5.301,060            477,440         362,287              -    6.140,787   €     320,87   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       2,84     €      357,80      2057       2.176,222-      652,445             -     1.523,777-    1.523,777-                -               54-   €       2,84     €    357,80
2058            3.090,220                -     2.913,655             101,407       6.105,282            648,946         362,287              -    7.116,514   €     371,85   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       1,96     €      356,92      2058       1.498,011-      323,283-            -     1.821,294-    1.821,294-                -               37-   €       1,96     €    356,92
2059            3.342,879                -     2.913,655              91,888       6.348,422            702,005         362,287              -    7.412,713   €     387,33   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       2,34     €      357,30      2059       1.790,497-      619,482-            -     2.409,979-    2.409,979-                -               45-   €       2,34     €    357,30
2060            3.283,465                -     2.913,655              61,366       6.258,486            689,528         362,287              -    7.310,301   €     381,98   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       3,09     €      358,06      2060       2.369,228-      517,069-            -     2.886,298-    2.886,298-                -               59-   €       3,09     €    358,06
2061            2.250,910                -     2.913,655              57,364       5.221,929            472,691         362,287              -    6.056,907   €     316,49   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       3,71     €      358,67      2061       2.837,493-      736,324             -     2.101,169-    2.101,169-                -               71-   €       3,71     €    358,67
2062            2.676,502                -     2.913,655              54,608       5.644,766            562,066         362,287              -    6.569,118   €     343,25   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       2,70     €      357,66      2062       2.065,640-      224,114             -     1.841,526-    1.841,526-                -               52-   €       2,70     €    357,66
2063            4.911,742                -     2.913,655              52,085       7.877,482          1.031,466         362,287              -    9.271,234   €     484,44   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       2,36     €      357,33      2063       1.810,387-    2.478,003-            -     4.288,390-    4.288,390-                -               45-   €       2,36     €    357,33
2064            4.650,943                -     2.913,655              48,777       7.613,376            976,698         362,287              -    8.952,360   €     467,78   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       5,51     €      360,47      2064       4.215,877-    2.159,129-            -     6.375,006-    6.375,006-                -              105-   €       5,51     €    360,47
2065            7.026,128                -     2.913,655              43,475       9.983,258          1.475,487         362,287              -   11.821,031   €     617,67   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       8,19     €      363,15      2065       6.267,210-    5.027,800-            -    11.295,010-   11.295,010-                -              157-   €       8,19     €    363,15
2066            3.747,610                -     2.913,655              41,842       6.703,107            786,998         362,287              -    7.852,392   €     410,30   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      14,51     €      369,47      2066      11.104,020-    1.059,160-            -    12.163,181-   12.163,181-                -              278-   €      14,51     €    369,47
2067            6.876,817                -     2.913,655              39,170       9.829,642          1.444,132         362,287              -   11.636,060   €     608,01   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      15,62     €      370,58      2067      11.957,512-    4.842,829-            -    16.800,341-   16.800,341-                -              299-   €      15,62     €    370,58
2068            4.140,966                -     2.913,655              32,708       7.087,330            869,603         362,287              -    8.319,219   €     434,70   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      21,58     €      376,54      2068      16.516,261-    1.525,988-            -    18.042,249-   18.042,249-                -              413-   €      21,58     €    376,54
2069            3.699,240                -     2.913,655              27,418       6.640,313            776,840         362,287              -    7.779,440   €     406,49   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      23,17     €      378,13      2069      17.737,170-      986,209-            -    18.723,379-   18.723,379-                -              443-   €      23,17     €    378,13
2070            1.636,885                -     2.913,655              21,632       4.572,172            343,746         362,287              -    5.278,205   €     275,80   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      24,04     €      379,01      2070      18.406,782-    1.515,027             -    16.891,755-   16.891,755-                -              460-   €      24,04     €    379,01
2071            2.329,374                -     2.913,655              16,365       5.259,395            489,169         362,287              -    6.110,850   €     319,30   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      21,69     €      376,65      2071      16.606,130-      682,382             -    15.923,748-   15.923,748-                -              415-   €      21,69     €    376,65
2072            3.062,400                -     2.913,655              13,887       5.989,943            643,104         362,287              -    6.995,333   €     365,52   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      20,45     €      375,41      2072      15.654,491-      202,102-            -    15.856,593-   15.856,593-                -              391-   €      20,45     €    375,41
2073            1.946,003                -     2.913,655              11,526       4.871,184            408,661         362,287              -    5.642,131   €     294,81   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      20,36     €      375,32      2073      15.588,471-    1.151,100             -    14.437,371-   14.437,371-                -              390-   €      20,36     €    375,32
2074            6.716,766                -     2.913,655              10,471       9.640,893          1.410,521         362,287              -   11.413,700   €     596,39   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      18,54     €      373,50      2074      14.193,247-    4.620,469-            -    18.813,716-   18.813,716-                -              355-   €      18,54     €    373,50
2075            4.202,940                -     2.913,655               9,011       7.125,606            882,617         362,287              -    8.370,510   €     437,38   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      24,16     €      379,12      2075      18.495,592-    1.577,279-            -    20.072,871-   20.072,871-                -              462-   €      24,16     €    379,12
2076            3.183,094                -     2.913,655               6,549       6.103,298            668,450         362,287              -    7.134,034   €     372,77   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      25,78     €      380,74      2076      19.733,455-      340,803-            -    20.074,258-   20.074,258-                -              493-   €      25,78     €    380,74
2077            1.888,184                -     2.913,655               1,494       4.803,332            396,519         362,287              -    5.562,137   €     290,63   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      25,78     €      380,74      2077      19.734,819-    1.231,094             -    18.503,726-   18.503,726-                -              493-   €      25,78     €    380,74
2078              801,398                -     2.913,655                   -       3.715,054            168,294         362,287              -    4.245,634   €     221,84   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      23,76     €      378,72      2078      18.190,843-    2.547,598             -    15.643,245-   15.643,245-                -              455-   €      23,76     €    378,72
2079            5.912,834                -     2.913,655                   -       8.826,489          1.241,695         362,287              -   10.430,471   €     545,01   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      20,09     €      375,05      2079      15.378,731-    3.637,239-            -    19.015,971-   19.015,971-                -              384-   €      20,09     €    375,05
2080            4.948,829                -     2.913,655                   -       7.862,484          1.039,254         362,287              -    9.264,025   €     484,06   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      24,42     €      379,38      2080      18.694,426-    2.470,793-            -    21.165,220-   21.165,220-                -              467-   €      24,42     €    379,38
2081            1.624,619                -     2.913,655                   -       4.538,274            341,170         362,287              -    5.241,731   €     273,89   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      27,18     €      382,14      2081      20.807,334-    1.551,501             -    19.255,833-   19.255,833-                -              520-   €      27,18     €    382,14
2082            3.747,885                -     2.913,655                   -       6.661,540            787,056         362,287              -    7.810,883   €     408,13   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      24,73     €      379,69      2082      18.930,233-    1.017,651-            -    19.947,885-   19.947,885-                -              473-   €      24,73     €    379,69
2083            2.052,076                -     2.913,655                   -       4.965,732            430,936         362,287              -    5.758,954   €     300,92   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      25,62     €      380,58      2083      19.610,583-    1.034,277             -    18.576,305-   18.576,305-                -              490-   €      25,62     €    380,58
2084              528,015                -     2.913,655                   -       3.441,670            110,883         362,287              -    3.914,840   €     204,56   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      23,86     €      378,82      2084      18.262,196-    2.878,391             -    15.383,804-   15.383,804-                -              457-   €      23,86     €    378,82
2085              445,581                -     2.913,655                   -       3.359,237             93,572         362,287              -    3.815,095   €     199,35   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      19,76     €      374,72      2085      15.123,677-    2.978,136             -    12.145,541-   12.145,541-                -              378-   €      19,76     €    374,72
2086              558,951                -     2.913,655                   -       3.472,607            117,380         362,287              -    3.952,273   €     206,51   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      15,60     €      370,56      2086      11.940,170-    2.840,958             -     9.099,212-    9.099,212-                -              299-   €      15,60     €    370,56
2087               36,829                -     2.913,655                   -       2.950,484              7,734         362,287              -    3.320,505   €     173,50   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €      11,69     €      366,65      2087       8.945,352-    3.472,727             -     5.472,625-    5.472,625-                -              224-   €      11,69     €    366,65
2088            1.176,107                -     2.913,655                   -       4.089,762            246,982         362,287              -    4.699,031   €     245,53   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       7,03     €      361,99      2088       5.380,088-    2.094,200             -     3.285,887-    3.285,887-                -              135-   €       7,03     €    361,99
2089              237,160                -     2.913,655                   -       3.150,815             49,804         362,287              -    3.562,905   €     186,17   €    354,96    €       -                 0,0%          19.138     6.793,231     €       4,22     €      359,18      2089       3.230,326-    3.230,326             -         0,000             -             0,000               81-   €       4,22     €    359,18

                                                                                                                                                                                                              **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening                                                                      **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening
              Project:       Waadhoeke                                                                                                                                                                                                                                                                                   Project:      Waadhoeke
              Scenario:                0                                                                                                                                                                                                                         Projectnr:          362854                              Scenario:            0                                                                         Projectnr:         362854
              Filenaam:       KDP Waadhoeke                                                                                                                                                                                                                        Datum:           8-okt-19                             Filenaam:     KDP Waadhoeke                                                                      Datum:          8-okt-19




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 DoFeMaMe




                     66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Doel 1.   Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater
          Functionele eisen                                     Maatstaven                                                     Meetmethoden
  1a.     Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar         Alle percelen binnen of buiten bebouwde kom moeten             Registratie van lozingssituatie van de percelen
          afvalwater vrijkomt moeten van een                    aangesloten zijn op riolering of op een lokale                 binnen en buiten de bebouwde kom.
          rioleringsaansluiting zijn voorzien, uitgezonderd bij behandeling van het afvalwater (IBA) als dit eenzelfde
          specifieke situaties waar lokale behandeling een      graad van milieubescherming biedt tenzij dit niet
          zelfde graad van milieubescherming biedt.             doelmatig is met het oog op kosten en milieu
                                                                (zorgplichtbepalingen Lozingenbesluiten)
  1b.     Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering    Geen overtredingen van de Lozingsvoorwaarden uit de            Controle, handhaving en registratie
          plaats te vinden.                                     lozingenbesluiten.
                                                                Geen zichtbare vervuiling in oppervlaktewater door             Waarnemingen, meldingen
                                                                foutaansluitingen
  1c.     Het scheiden van (afval) waterstromen in huishoudens, Toepassen gescheiden systemen in huishoudens,                  Controle, handhaving en registratie in het kader
          bedrijven en industrie dient te worden bevorderd.     bedrijven en industrie bij herinrichting van wijken.           van bouwvergunningen.

  1d.     De aansluitleidingen waar de gemeente                   Geen klachten over functioneren aansluitleidingen            Meldingen- en klachtenregistratie
          verantwoordelijk voor is, moeten in goede staat zijn.
  1e.     Riolen en andere objecten dienen in hoge mate           Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit         Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
          waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid          mogen niet voorkomen.                                        3399.
          uittredend en intredend rioolwater beperkt blijft.
   1f.    Geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's door            Kans op blootstelling aan rioolwater mag niet groter   Hydraulische berekening
          rioolwater                                              zijn dan bij een goed functionerend referentiesysteem.

  1g.     De afstroming dient gewaarborgd te zijn                 Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet                 Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
                                                                  voorkomen.                                                   3399
                                                                  Hoeveelheid vuil maximaal 10%                                Registratie reinigers
  1h.     Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de    Verblijftijd van het afvalwater in het stelsel niet langer   Hydraulische berekeningen
          rwzi te bereiken.                                       dan 15 uur.
                                                                  Stank mag niet voorkomen                                     Meldingen
   1i.    De afvoercapaciteit van de riolering voor afvalwater    Geen water in panden bij een bui van 40mm, geen              Hydraulische berekeningen conform Kennisbank
          moet toereikend zijn om het aanbod bij hevige           water op straat bij bui 08 (Kennisbank stedelijk water)      stedelijk water Riolering C2100 met gekalibreerd
          neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij                                                                       model bij een gebeurtenis met een herhalingstijd
          bepaalde buitengewone omstandigheden.                                                                                van T=2 jaar (bui08) en T=100; Infoworks, WOLK
                                                                                                                               of 3Di berekening; meldingen en
                                                                                                                               klachtenregistratie
   1j.    De objecten moeten in goede staat zijn.                 Bij belangrijke riolen geen ingrijpmaatstaven voor           Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
                                                                  waterdichtheid en stabiliteit.                               3399. Risicoriolen zijn riolen onder hoofdwegen,
                                                                                                                               bij winkels en bedrijven, naar gemalen en
                                                                                                                               overstorten.




                                                                                                                                          67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Doel 2.   Zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater (voor zover niet door de particulier)
          Functionele eisen                                   Maatstaven                                                     Meetmethoden
  2a.     Voor zover rendabel afkoppelen van schoon           Afkoppelen indien technisch uitvoerbaar, bij                   Optimalisatie milieurendement, conform
          hemelwater zonder wateroverlast en ongewenste       herstructureringen en werk- met werk.                          afspraken met waterschap
          milieuverontreiniging te veroorzaken.
  2b.     Schoon hemelwater zal bij voorkeur worden           Percelen bieden alleen hemelwater aan als zij het              Visuele waarnemingen en meldingenregistratie.
          hergebruikt en/of geinfiltreerd in de bodem dan wel redelijkwijs zelf niet kunnen gebruiken, infiltreren of
          afgevoerd middels bufferbassins en/of               lozen op oppervlaktewater.
          afwateringssloten.
                                                              Zo min mogelijk 'schoon' water naar de RWZI                    Overleg met Waterschap hoeveel 'zo min
                                                                                                                             mogelijk' is, uitgedrukt in mm/h
  2c.     De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd Aantal kolken waar regelmatig klachten/meldingen           Meldingenregistratie.
          plaats te vinden.                                        over komen minder dan 1%
  2d.     Beperkte hoeveelheid intredend grondwater.               Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid mogen niet          Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
                                                                   voorkomen.                                                3399
  2e.     Geen inzameling van drainagewater via gemengde           Drains zijn niet op gemengde en/of dwa-riolen             Waarneming en metingen.
          en/of dwa riolen.                                        aangesloten.
   2f.    Geen ongewenste lozingen op de riolering                 Geen zichtbare vervuiling in oppervlaktewater door        Waarnemingen, meldingen
                                                                   foutaansluitingen
  2g.     De afvoercapaciteit van de riolering (in brede zin) moet Geen water in panden bij een bui van 60mm, geen           Hydraulische berekeningen conform Kennisbank
          toereikend zijn om het aanbod van afvalwatger bij        water op straat bij bui 08 (Kennisbank stedelijk water)   stedelijk water Riolering C2100 met gekalibreerd
          hevige neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij                                                              model bij een gebeurtenis met een herhalingstijd
          bepaalde buitengewone omstandigheden.                                                                              van T=2 jaar (bui08) en T=100; Inforworks,
                                                                                                                             WOLK of 3Di berekening; meldingen en
                                                                                                                             klachtenregistratie
                                                                 De afvoercapacteit van gemeentelijke
                                                                 oppervlaktewateren moet voldoende om overtollige
                                                                 neerslag te kunnen afvoeren, behalve in extreme
                                                                 situaties.
  2h.     De vuiluitworp door overstortingen op oppervlaktewater De vuiluitworp mag de doelstelling voor de                  Toetsing oppervlaktewaterkwaliteit.
          dient beperkt te zijn.                                 oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen.           Waarnemingen: Ecoscan, veldbezoek
                                                                 Geen klachten over oppervlaktewater behalve bij             Meldingen
                                                                 extreme situaties
   2i.    De vervuilingstoestand van de riolering dient          Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet                Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
          acceptabel te zijn.                                    voorkomen.                                                  3399 en hydraulische berekening.
                                                                   Hoeveelheid uitkomend vuil maximaal 10%                   Registratie reinigers

   2j.    Riolen en andere objecten dienen in hoge mate            Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit      Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
          waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid           mogen niet voorkomen.                                     3399.
          uittredend rioolwater beperkt blijft.
                                                                   Bij gerede twijfel moet bij afpersen de hoeveelheid       Afpersen als er op andere gronden twijfel is over
                                                                   uittredend rioolwater binnen de normen blijven.           de waterdichtheid.


  2k.     De objecten moeten in goede staat zijn.                  Bij belangrijke riolen geen ingrijpmaatstaven voor        Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
                                                                   waterdichtheid en stabiliteit.                            3399. Risicoriolen zijn riolen onder hoofdwegen,
                                                                                                                             bij winkels en bedrijven, naar gemalen en
                                                                                                                             overstorten.
                                                                                                                                                     68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Doel 3.   Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert
          Functionele eisen                                      Maatstaven                                        Meetmethoden
  3a.     Adequate afvoer van overtollig grondwater (bij te hoge 5a1 De ontwateringsdiepte is minimaal 70 cm       Onderzoek grondwaterstanden eventueel in
          grondwaterstanden)                                     beneden maaiveld, die maximaal 3 maanden per jaar combinatie met grondwatermodellering.
                                                                 mag worden overschreden. (bestemmings- en
                                                                 inrichtingsfase).
                                                                 5a2 GHG<50 cm-mv: bij groot onderhoud aan de weg Peilbuizenregistratie
                                                                 of riolering treffen van grondwatermaatregelen.
                                                                 (beheerfase)
                                                                 5a3 GHG 50-70 cm-mv: bij groot onderhoud aan weg Peilbuizenregistratie
                                                                 of riolering onderzoek uitvoeren. (beheerfase)
                                                                 5a4 GHG>70 cm-mv: geen maatregelen. (beheerfase) Peilbuizenregistratie




                                                                                                                             69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>