<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend (asbest)bodemonderzoek
Liesveldweg 65 te Ameide


17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON




Opdrachtgever                                  Buro SRO
                                               ’t Goylaan 11
                                               3525 AA Utrecht
                                               Contactpersoon: mevr. E. Baeten


Locatie                                        Liesveldweg 65 te Ameide


Type onderzoek                                 Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
                                               Verkennend asbestonderzoek NEN 5707


Rapportnummer                                  17-2227-R01AvH


Datum rapport                                  3 augustus 2017


Opgesteld door                                 Dhr. A.J. van Houwelingen
                                               Projectleider Bodem




Akkoord bevonden door                          Dhr. J. Voorhorst
                                               Projectleider Bodem




Niets uit dit document mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de in hoofde genoemde opdrachtgever, diens gevolmachtigde of rechtsopvolgers.




Inventerra Comon Services bv
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

Tel. 078 - 682 2455
info@inventerra.nl

Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




1.     INLEIDING ......................................................................................................................... 1

2.     VOORONDERZOEK NEN 5725 .............................................................................................. 2

3.     HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ........................................................................... 4

     3.1     Hypothese en onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek NEN 5740 .......................... 4
     3.2     Onderzoeksstrategie verkennend asbestonderzoek NEN 5707............................................... 4

4.     UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 ...................... 5

     4.1     Uitvoering veldwerk ........................................................................................................ 5
     4.2     Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek ......................................................................... 6

5.     UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707 ..................... 8

6.     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................... 9




BIJLAGEN

1.         Weergave onderzoekslocatie
           1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart
           1.2 Situatietekening
           1.3 Foto’s
2.         Boorprofielen
3.         Analysecertificaten
4.         Toetsingskader
5.         Resultaten vooronderzoek
6.         Kwaliteitsaspecten van het onderzoek



Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING



In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra Comon Services bv (Inventerra) in juli 2017 een
verkennend (asbest)bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie Liesveldweg 65 te
Ameide.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en de
aanvraag van een Omgevingsvergunning in verband met de geplande nieuwbouw van een school. Het
doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering
vormt voor het huidige en toekomstige gebruik.

Inventerra Comon Services bv is gecertificeerd voor de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk
bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ en de daarbij horende protocollen 2001, 2002
en 2018. Inventerra is tevens gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2008.

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor:
•   het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht wordt bij een verkennend
    bodemonderzoek opgezet volgens NEN 5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek,
    een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN 5720, onderzoek naar asbest in de
    bodem volgens NEN 5707 en andere vergelijkbare onderzoeken;
•   het gehele proces van het hierboven genoemde veldwerk, inclusief alle secundaire processen, dat
    begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en
    monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
•   de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
•   de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en
    veldwerkresultaten en advies;
•   veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle
    veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van
    peilbuizen;
•   de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de
vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).

In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek.
Hoofdstuk 3 behandelt de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de uitvoering en resultaten
van het veldwerk beschreven en worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek getoetst
aan de toetsingswaarden. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en worden
conclusies en waar nodig aanbevelingen geformuleerd.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                              pagina 1 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. VOORONDERZOEK NEN 5725



Conform de NEN 5740 zal eerst een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- en afwezigheid, de
aard en de ruimtelijke verspreiding van eventuele bodemverontreinigingen. Ten behoeve van het
opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN
5725.

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. Het standaard
vooronderzoek richt zich in principe op alle percelen waarop het bodemonderzoek betrekking heeft én
de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is,
worden ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groter
zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de
onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding is om toch het gehele aangrenzende
perceel te onderzoeken.

De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschalige
gevallen van bodemverontreiniging de verspreiding rond de verontreinigingsbron meestal niet verder is
dan 25 meter. Grote punt-/oppervlaktebronnen komen veelal naar voren tijdens gesprekken met
deskundige gemeenteambtenaren en/of het raadplegen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart.

Tijdens het vooronderzoek       wordt     informatie   verzameld   over   de   volgende   aspecten   van   de
onderzoekslocatie:
    -   (Financieel)juridische aspecten
    -   Voormalig en huidig gebruik
    -   Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen
    -   Bodemopbouw en geohydrologie
    -   Toekomstig gebruik

Per onderdeel kunnen meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals:
    -   Informatie/interview (s) eigenaar en/of opdrachtgever
    -   Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie
    -   Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl
    -   Bodemkwaliteitskaarten
    -   Topografische kaarten
    -   Geohydrologische kaarten

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek
wordt beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter
beschikking staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de
onderzoekslocatie geconstateerde situatie.


In bijlage 1 zijn de foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening(en) bijgevoegd. In
bijlage 5 zijn de verzamelde gegevens van het vooronderzoek opgenomen.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                                     pagina 2 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.

Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek

Gegevens onderzoekslocatie
Adres                      Liesveldweg 65 / Prinses Marijkeweg 27, 29 en 31 te Ameide
Kadaster                   Ameide, sectie B, nrs. 1972, 2393, 2954, 2955, 3055, 3292, 3366 (ged.) en
                           3367
XY-coördinaten             X: 126.065      Y: 440.825
Oppervlakte                ca. 4.800 m2
Terreinbeschrijving
Huidig gebruik             School, clubgebouw, woningen, schoolplein, plantsoen en tuin
Toekomstig gebruik         Gepland is de bouw van een nieuwe school
Omgeving                   Locatie wordt omringd door woningen met tuin en openbare weg
Terreininspectie           Geen bijzonderheden
Informatie eigenaar /      Geen bijzonderheden
opdrachtgever
Geraadpleegde (externe) bronnen
Kaartmateriaal             Tot eind jaren ’60 was sprake van boomgaarden, doorsneden door een drietal
(Topotijdreis.nl)          sloten. Op een kaart uit 1986 is het schoolgebouw reeds aanwezig.
Bouwjaar opstal(len)       Schoolgebouw: 1967, clubgebouw: 1992, woningen: 1922
(BAG-viewer)
Omgevingsdienst            Uit de website van de Omgevingsdienst OZHZ valt af te leiden dat een deel van
Zuid-Holland Zuid          de locatie (bij de woningen langs de prinses Marijkeweg) is gelegen in een gebied
                           waar heterogene verontreinigingen kunnen worden verwacht. Tevens zijn enkele
                           slootdempingen aanwezig.
Bodemloket.nl              Geen aanvullende informatie.
Bodemkwaliteitskaart       Een deel van de locatie (bij de woningen langs de prinses Marijkeweg) is gelegen
OZHZ                       in zone industrie heterogeen (bovengrond en ondergrond). Het terrein van de
                           school is gelegen in zone wonen (bovengrond) en achtergrondwaarde
                           (ondergrond).
Geohydrologie              Holocene deklaag: tot ca. 10 m-mv, bestaande uit een complexe eenheid,
(DinoLoket en              bestaande uit een afwisseling van zandige, kleiige en organogene afzettingen
Grondwaterkaarten          Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties
TNO)                       van Kreftenheye, Urk en Sterksel: dikte circa 40 meter
                           Stromingsrichting van het freatisch grondwater: beïnvloed door lokale factoren
                           Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: zuidelijk




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                                      pagina 3 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE



3.1      Hypothese en onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de omgevingsdienst wordt voor de algemene bodemkwaliteit
uitgegaan van een zogenaamde diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde
verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE-NL), conform de NEN 5740. De te verwachten
stoffen zijn met name zware metalen en PAK. De ondergrond wordt als niet verdacht beschouwd.

De tijdens het vooronderzoek verzamelde informatie geeft verder aanwijzingen voor de aanwezigheid
van de volgende bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie, namelijk de voormalige sloten
die gedempt zijn met materiaal van onbekende kwaliteit. Daarnaast is de bodem verdacht voor
bestrijdingsmiddelen (OCB) vanwege de vroegere boomgaarden op de locatie. Deze activiteiten worden
gecombineerd onderzocht met de algemene bodemkwaliteit.

Op basis van bovenstaande hypotheses worden de volgende veldwerkzaamheden en analyses verricht:

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses
 Locatie                   Hypothese                Veldwerk                                Analyses
                                         boringen         peilbuizen       bg/vd             og/vd         gw
 1    Opp. 4.800 m2        VED-HE-NL     14x 0,5 m-mv      1x              3x NENG+OCB          2x NENG    1x NENW
                                         3x 2,0 m-mv                       1x NENG
 2    3 slootdempingen     maatwerk      7x 2,0 m-mv       -               -                    3x NENG    -


Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld        bg: bovengrond        vd: verdachte laag           og: ondergrond       gw: grondwater

OCB  :     organochloorbestrijdingsmiddelen
NENG :     standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium,
           kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10
           VROM), polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)
NENW :     standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel
           en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en
           styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie)


3.2      Onderzoeksstrategie verkennend asbestonderzoek NEN 5707

Vanwege het aantreffen van puin in de bodem is de locatie formeel verdacht voor asbest. Derhalve is
tevens een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd.

Voor het verkennend asbestbodemonderzoek wordt ervan uitgegaan dat sprake is van grond (<50%
puin) en derhalve de NEN 5707 van toepassing is. Er wordt uitgegaan van een oppervlakte van 4.800
m2 .

Uit   te voeren werkzaamheden:
•      maaiveldinspectie
•      graven van 14 inspectiegaten (0,3x0,3x0,5 meter) en doorboren van 3 stuks tot 2 m-mv
•      visuele inspectie van het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal op asbestverdacht materiaal
       (>20 mm)
•      analyse van 4 grond(meng)monsters op asbest




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                                                pagina 4 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4. UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740



4.1        Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001
(Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters
en waterpassen) en 2002 (Het nemen van grondwatermonsters). De uitvoerend veldmedewerker, dhr.
P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Op 11 en 13 juli 2017 zijn      in totaal 25 boringen (boringen 101 t/m 125) geplaatst, in diepte variërend
van 1,0 – 2,8 m-mv.              Boring 109 is afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het
grondwateronderzoek. De         situering van de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto’s zijn
weergegeven in bijlage 1.2      en 1.3.

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur,
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd.
Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.

De bodem op de locatie bestaat uit zand tot een diepte van 0,5 à 1,0 m-mv met daaronder klei tot 2 à
2,5 meter diepte. Onder de klei komt tot de maximale boordiepte veen voor. Er zijn over een groot deel
van de locatie tot een diepte van 0,5 m-mv (bij boring 118 tot 1 m-mv) zwakke tot matige
bijmengingen met puin waargenomen. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte
van                                             circa                                              1,3
m-mv.

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 109 is op 18 juli 2017 door dhr. P. van Achterberg zorgvuldig
afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater
             Filterstelling   Grondwaterstand                     EGV            Troebelheid
Peilbuis                                             pH                                        Bijzonderheden
                (m-mv)            (m-mv)                        (µS/cm)             (NTU)
109            1,8 – 2,8             0,9             6,7           867               8,4             -
Verklaring tabel:             pH: zuurgraad     EGV: elektrisch geleidend vermogen


Op basis van de troebelheidsmeting kan het grondwater als helder worden beschouwd.

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen
opgetreden.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                                       pagina 5 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.2       Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwater-
monsters en de uitgevoerde analyses.

Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters
                       Boring met traject
Grondmonster                                     Analyse        Toelichting
                       (m-mv)
                       101   (0,00   -   0,50)
                       103   (0,00   -   0,50)
MM1                                              NENG+OCB       Zwak tot matig puinhoudend zand, bovengrond
                       105   (0,00   -   0,50)
                       106   (0,00   -   0,50)
                       118   (0,00   -   0,50)
                       119   (0,05   -   0,50)
MM2                                              NENG+OCB       Zwak tot matig puinhoudend zand, bovengrond
                       120   (0,00   -   0,50)
                       123   (0,00   -   0,50)
                       116 (0,05 - 0,15)
MM3                                              NENG+OCB       Matig puinhoudende klei, bovengrond
                       117 (0,05 - 0,15)
                       102   (0,50   -   1,00)
                       104   (0,50   -   1,00)
                       108   (0,50   -   1,00)
MM4                    109   (0,50   -   1,00)   NENG           Zand zonder bijmengingen, ondergrond
                       111   (0,50   -   1,00)
                       114   (0,50   -   1,00)
                       115   (0,50   -   1,00)
                       122 (1,00 - 1,50)
MM5                                              NENG           Klei, ondergrond ter plaatse van slootdemping
                       123 (1,50 - 2,00)
                       124 (1,00 - 1,50)
MM6                                              NENG           Klei, ondergrond ter plaatse van slootdemping
                       125 (1,50 - 2,00)
                       119 (1,00 - 1,50)
MM7                    120 (1,50 - 2,00)         NENG           Klei, ondergrond ter plaatse van slootdemping
                       121 (1,00 - 1,50)
                       108   (0,05   -   0,50)
                       112   (0,00   -   0,50)
MM8                                              NENG           Zand zonder bijmengingen, bovengrond
                       114   (0,05   -   0,50)
                       122   (0,05   -   0,50)
                       104   (1,50   -   2,00)
                       107   (0,50   -   1,00)
                       109   (1,50   -   2,00)
MM9                                              NENG           Klei zonder bijmengingen, ondergrond
                       114   (1,00   -   1,50)
                       116   (0,50   -   1,00)
                       118   (1,00   -   1,50)
Grondwatermonster Filterstelling (m-mv)          Analyse        Toelichting

109-1-1                1,80 - 2,80               NENW           -
Verklaring tabel:
NENG :     standaard pakket grond (9 zware metalen, PAK, PCB en minerale olie), organische stof en lutum
NENW :      standaard pakket grondwater (9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
           minerale olie)


De analyseresultaten zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid. In navolgende tabel is de toetsing
van de analyseresultaten weergegeven. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten
opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De volledige analysecertificaten zijn bijgevoegd in
bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de
analyseresultaten bijgevoegd.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                                              pagina 6 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 5 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters
Grondmonster              Traject (m-mv)               > AW                    >T              >I
                                                       PCB (som 7) (0,01)
                                                       Zink (0,03)
MM1                       0,00 - 0,50                                          -               -
                                                       Lood (0,02)
                                                       PAK (0,03)
                                                       Koper (0,03)
                                                       Zink (0,1)
                                                       Cadmium (-)
MM2                       0,00 - 0,50                                          -               -
                                                       Kwik (-)
                                                       Lood (0,12)
                                                       PAK (0,03)
                                                       Kwik (-)
MM3                       0,05 - 0,15                  Lood (0,03)             -               -
                                                       DDE (som) (0,01)
                                                       Cadmium (-)
MM4                       0,50 - 1,00                                          -               -
                                                       Kwik (-)
MM5                       1,00 - 2,00                  -                       -               -
MM6                       1,00 - 2,00                  -                       -               -
MM7                       1,00 - 2,00                  -                       -               -
                                                       PCB (som 7) (0,07)
                                                       Zink (0,1)
MM8                       0,00 - 0,50                                          -               -
                                                       Cadmium (0,06)
                                                       Kwik (0,01)
MM9                       0,50 - 2,00                  Nikkel (0,11)           -               -
Grondwatermonster         Filterstelling (m-mv)        >S                      >T              >I
109-1-1                   1,80 - 2,80                  Barium (0,26)           -               -
Verklaring tabel:
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
> S     : overschrijding streefwaarde(n)
> T     : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
> I     : overschrijding interventiewaarde(n)
-       : geen overschrijding
(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)
(-)     : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                                          pagina 7 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5. UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707



De veldwerkzaamheden zijn op 18 juli 2017 uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en het daarbij horende
protocol 2018 (Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem). De uitvoerend
veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Bij de uitgevoerde maaiveldinspectie (ten tijde van het verkennend bodemonderzoek NEN 5740) is geen
asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Bij het verkennend asbestonderzoek zijn, op 14 plaatsen van de boorpunten van het verkennend
bodemonderzoek, inspectiegaten gegraven (G01 t/m G14) met de afmetingen 0,3 x 0,3 x 0,5 meter. De
situering van de inspectiegaten is weergegeven in bijlage 1.2. De profielbeschrijvingen zijn opgenomen
in bijlage 2.

In de opgegraven grond is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen.

In het veld zijn 4 mengmonsters samengesteld van de grond uit de inspectiegaten, uit het bodemtraject
van 0,00 – 0,50 m-mv. Deze zijn genummerd AMM02 t/m AMM05. De samenstelling van de
mengmonsters is als volgt:
    •   AMM02: inspectiegaten G01, G02, G04, G06 en G07, bovengrond zonder puin
    •   AMM03: inspectiegaten G13 en G14, matig puinhoudende klei
    •   AMM04: inspectiegaten G05, G08 en G09, matig puinhoudend zand
    •   AMM05: inspectiegaten G03, G10, G11 en G12, zwak puinhoudend zand

In de onderzochte grondmonsters is in het laboratorium geen asbest aangetoond.

Het volledige analysecertificaat is opgenomen in bijlage 3.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                               pagina 8 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN



In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in juli 2017 een verkennend (asbest)bodemonderzoek
conform de NEN 5740 en NEN 5707 verricht op de locatie Liesveldweg 65 te Ameide. Op de
onderzoekslocatie, met een oppervlakte van ca. 4.800 m2, zijn een schoolgebouw, een clubgebouw en
enkele woningen aanwezig. Het terrein rondom is in gebruik als schoolplein, groenvoorziening en tuin.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en de
aanvraag van een Omgevingsvergunning in verband met de geplande nieuwbouw van een school. Het
doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering
vormt voor het huidige en toekomstige gebruik.

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met
betrekking tot een mogelijke verontreinigingssituatie, namelijk verdacht voor een diffuse
verontreinigingen met voornamelijk name zware metalen, PAK en OCB in de grond. De ondergrond is
als niet-verdacht beschouwd.

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
    •   Op een groot deel van de onderzoekslocatie is in de grond tot 0,5 m-mv, en plaatselijk tot 1,0
        m-mv, een bijmenging met bodemvreemd materiaal (puin) aangetoond.
    •   De bodemlagen met daarin een bijmenging met bodemvreemd materiaal (0 – 0,5 m-mv) zijn
        over het algemeen licht verontreinigd met diverse zware metalen en PAK en plaatselijk PCB.
    •   In mengmonster MM3 van de bovengrond is een lichte verontreiniging met DDE aangetoond.
    •   De zandige bovengrond zonder bijmenging van puin (MM8) is licht verontreinigd met zware
        metalen en PCB.
    •   In de mengmonsters MM4 en MM9 van de kleiige ondergrond zijn lichte verontreinigingen met
        enkele zware metalen vastgesteld.
    •   In de mengmonsters MM5 t/m MM7 van de kleiige ondergrond ter plaatse van de gedempte
        sloten zijn geen verontreinigingen aangetoond.
    •   Er is geen asbest aangetoond in de daarop onderzochte mengmonsters van de bovengrond.
    •   Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 109) is licht verontreinigd met barium.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘verdachte locatie’ bevestigd, vanwege
de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater. De aangetoonde verhoogde
gehalten zijn echter zodanig licht verhoogd dat aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een
aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen ons inziens niet noodzakelijk worden geacht.
De aangetoonde gehalten komen overeen met de verwachting op basis van de bodemkwaliteitskaart.
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het terrein geschikt voor de huidige en de toekomstige bestemming.

Als op de locatie graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden kunnen, afhankelijk van de aangetoonde
gehalten in de grond en/of de samenstelling, beperkingen worden gesteld aan het hergebruik van de
vrijkomende grond. Bij toepassingsmogelijkheden elders of bij afvoer naar een erkend verwerker dient
de vrijkomende grond mogelijk nog conform het Besluit Bodemkwaliteit te worden gekeurd. Bij
werkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden met eventueel te treffen
veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132. Voor verdere informatie over de
mogelijkheden hiervan kunt u zich tot Inventerra wenden.

Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar.



Verkennend (asbest)bodemonderzoek Liesveldweg 65 te Ameide                              pagina 9 van 9
Rapportnummer 17-2227-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN



Bijlage 1       Weergave onderzoekslocatie
  Bijlage 1.1   Kadastrale gegevens en omgevingskaart
  Bijlage 1.2   Situatietekening
  Bijlage 1.3   Foto’s

Bijlage 2       Boorprofielen
Bijlage 3       Analysecertificaten
Bijlage 4       Toetsingskader en toetsingswaarden
Bijlage 5       Resultaten vooronderzoek
Bijlage 6       Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Weergave onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1   Kadastrale gegevens en omgevingskaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>  Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                                                                                                 Uw referentie: 17-2227
                                                                                                                                                      43     45        47
                                                                                                                                             41
                                                     2577                                      20
                                           37
                                                                          2566




                                                                                                                                                            2794
                                                                                                                                                   2795
                                                                                                                                         2796
                                                       2576
                                           39
                                                                                                       22
                                                           2575                                                                                                                        2800
                                                41
                                                                               2565                                                                                                                                                                  3313
                                                 43         2574
                                                                                2564                                                                           51           53        55
                      Doe




                                                                                                                                                       49
                                                                                                                                                                                                                                                      67
                                                                 2573
                          lakk




  2864                                                                                                      26
                                                      45




                                                                                                                                                                        2799
                                                                                     2563
                              e rw e




                                                                                                                                                               2798
                                                                     2572                                                                          2797
                                                                                                               28
                                                       47
                                g




                                                                      2571                2562
                                                           49                                                                                                                                       2801
                                                                          2570                                                30
                                                            51
                                                                           2569                                                                                    57                          63
                                                                53                            2561                                 32                                            59
                     56                                                                                                                                                                       61
                                                                               2895            2560




                                                                                                                                                                                       2802
                                                                                                                                                              2804


                                                                                                                                                                             2803
                                                                     55                                                                                                                                                             3314
                                                                                                                                        34
 2867
                                                                      57             28967          2559
                                                                                      289
                                                                          59                                                    36
                                                                                                                                                                                                                                                                 3169
                                                                           61                                  2558
                                                                                      2898




                                                                                                                                                                                                                                                                      2994
                                                                                                                                                                                                                                                     2879
                           60




                                                                                                                                                                                                                                             2878
                                                                                                                                                                                 3292
                               62

                                                           3366                                             65
2597                                                                                                                                                                                                                                                                             45A

                                                64




                                                                                                                                                                                                                                             317
           2991




                                                                                                                                                                                                                                              6
                                                                                                                                                                                                                                                                 45
                                                                                                                                                                                                                                                            43
                                                                                                                                                                                               3149


                                                                                                                                                                                                                        2276
                                                                                                                                                                                                                                        41
                                                      66                                       633055                          2953                                                                                          39
                                                                                                                                                                                                                       37
                                                                                                                                                                   2369                                                                         5
                                                                                                                                                                                                                3080                     227
                                                                                                    3367                                              2370                                                35C
                                                                                                                                                                                                    35B
 2990                                                                                                                                                                                         35A
                                                                                    Doe




                                                                                                                 4
                                                                68                                      295                                                                                                                                                      639
                                                                                                                                                                                                                                                     580
                                                                                                                                               2955




                                                                                                                                                                            35
                                                                                     lakk




                                                                                                                2                                                 33
                                                                                                            197                                                                                                                                                  36
                                                                                                                                                                                                                                                                             571
                                                                                                                                2393
                                                                                      e rw




      3095                  3089                                                                                                              31
                                                                                                                                        29
309




                                                                                                                           27
                                                                                          eg




                                       1970
                                                                                                                                                                                                 598
 6




                                                                                                                                                                                                                                  34A
                                                                               23
                                                                                                                                                                                              599                           34-

                                                                21
                                                       19
                                                                          810
                                                                      9 2                                                                    573
                                    17                          220                                     3409
        2961




                15
           13                                                                                                 3
      11
                            196
                                       9                                                                237
                    2                                                                                                                         575                                                                                                                            578
                296                                   3410
                                                                                 7
                                                                           127
                                                                                                             1206




                                                                                    30    C
                                                                                4A-
                                                                                                                Prin
                                                                                                                     ses
                                                                                                 127




                                                                                                                                                                                                                                                    638
                                                                                                                         Ma r
                                                                                                    6



                                                                                                                              ijkew
                                                                                                                               g    e




                                                                                                                                              1207                                                                                                                            2 -4



                                                                                                     0m           10 m                                                                50 m



                  Deze kaart is noordgericht                                                                                                          Schaal 1:1000
        12345     Perceelnummer
             25 Huisnummer
                  Vastgestelde kadastrale grens                                                                                                       Kadastrale gemeente                             AMEIDE
                  Voorlopige kadastrale grens                                                                                                         Sectie                                          B
                  Administratieve kadastrale grens                                                                                                    Perceel                                         3292
                  Bebouwing
                  Overige topografie                                                                                                                  Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
      Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 juni 2017                                                                                        De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
      De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                                                                          eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                    Klantreferentie: 17-2227




                   0m    125 m                          625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                    Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object AMEIDE B 3292
 Liesveldweg 65, 4233 HG AMEIDE
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                                pagina 1 van 1

                                                                             Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             AMEIDE B 1972                                                            1-8-2017
                     Prinses Marijkeweg 27 4233 HJ AMEIDE                                     15:40:37
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      31-7-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:         AMEIDE B 1972
                   Grootte:                       1 a 61 ca
                   Coördinaten:                   126023-440774
                   Omschrijving kadastraal object:WONEN
                   Locatie:                       Prinses Marijkeweg 27
                                                  4233 HJ AMEIDE
                   Koopsom:                       € 140.000                 Jaar: 2017
                   (Met meer onroerend goed verkregen)
                   Ontstaan op:                   4-11-1986

Aantekening kadastraal object
               LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
               Ontleend aan:              ATG 75358   d.d. 11-7-2011


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   EIGENDOM
                   Gemeente Zederik
                   Prinses Marijkeweg 1
                   4231 BP MEERKERK
                   Zetel:                          MEERKERK
                   KvK-nummer:                     30283708 (Bron: Handelsregister)
                   Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

                 Recht ontleend aan:        HYP4 71172/3     d.d. 25-7-2017
                 Eerst genoemde object in   AMEIDE B 1972
                 brondocument:
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
                                            ACG 1104    d.d. 19-12-1986
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
                                            HYP4 63198/193     d.d. 15-8-2013
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                                 pagina 1 van 2

                                                                              Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             AMEIDE B 2393                                                           23-6-2017
                     Prinses Marijkeweg 29 4233 HJ AMEIDE                                      9:36:56
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      22-6-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:         AMEIDE B 2393
                   Grootte:                       1 a 10 ca
                   Coördinaten:                   126031-440769
                   Omschrijving kadastraal object:WONEN
                   Locatie:                       Prinses Marijkeweg 29
                                                  4233 HJ AMEIDE
                   Koopsom:                       € 57.857                   Jaar: 1994
                   Oorspronkelijke koopsom is NLG 127.500
                   Ontstaan op:                   4-11-1986

Aantekening kadastraal object
               LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
               Ontleend aan:              ATG 75358   d.d. 11-7-2011


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
1/2                EIGENDOM
                   De heer Wouter Arie Cornelis van Dijk
                   Prinses Marijkeweg 29
                   4233 HJ AMEIDE
                   Geboren op:                      16-08-1966
                   Geboren te:                      NOORDELOOS
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:               HYP4 13765/39 reeks ROTTERDAM
                                                      d.d. 16-6-1994
                   Eerst genoemde object in          AMEIDE B 2393
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
                Ontleend aan:              BSA 506/10002 reeks
                                           ROTTERDAM d.d. 6-6-2005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                              pagina 2 van 2

                                                                              Kadaster
Betreft:             AMEIDE B 2393                                                         23-6-2017
                     Prinses Marijkeweg 29 4233 HJ AMEIDE                                    9:36:56
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      22-6-2017




Gerechtigde
1/2                EIGENDOM
                   Mevrouw Neeltje Cornelia Kraaijeveld
                   Prinses Marijkeweg 29
                   4233 HJ AMEIDE
                   Geboren op:                      31-03-1967
                   Geboren te:                      BARENDRECHT
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:             HYP4 13765/39 reeks ROTTERDAM
                                                    d.d. 16-6-1994
                   Eerst genoemde object in        AMEIDE B 2393
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
                Ontleend aan:              BSA 505/10002 reeks
                                           ROTTERDAM d.d. 3-5-2005


Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                                pagina 1 van 1

                                                                             Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             AMEIDE B 2954                                                            1-8-2017
                     Prinses Marijkeweg AMEIDE                                                15:40:13
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      31-7-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:         AMEIDE B 2954
                   Grootte:                       35 ca
                   Coördinaten:                   126021-440779
                   Omschrijving kadastraal object:ERF - TUIN
                   Locatie:                       Prinses Marijkeweg
                                                  AMEIDE
                   Koopsom:                       € 140.000                 Jaar: 2017
                   (Met meer onroerend goed verkregen)
                   Ontstaan op:                   4-11-1986


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   EIGENDOM
                   Gemeente Zederik
                   Prinses Marijkeweg 1
                   4231 BP MEERKERK
                   Zetel:                          MEERKERK
                   KvK-nummer:                     30283708 (Bron: Handelsregister)
                   Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

                 Recht ontleend aan:        HYP4 71172/3     d.d. 25-7-2017
                 Eerst genoemde object in   AMEIDE B 2954
                 brondocument:
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
                                            ACG 1104    d.d. 19-12-1986
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
                                            HYP4 63198/193     d.d. 15-8-2013
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                                 pagina 1 van 1

                                                                              Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             AMEIDE B 2955                                                           23-6-2017
                     Prinses Marijkeweg 31 4233 HJ AMEIDE                                      9:36:37
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      22-6-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            AMEIDE B 2955
                   Grootte:                          2 a 52 ca
                   Coördinaten:                      126041-440775
                   Omschrijving kadastraal object:   WONEN
                   Locatie:                          Prinses Marijkeweg 31
                                                     4233 HJ AMEIDE
                   Koopsom:                          € 160.000               Jaar: 2016
                   Ontstaan op:                      4-11-1986

Aantekening kadastraal object
               LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
               Ontleend aan:              ATG 75358   d.d. 11-7-2011


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   EIGENDOM
                   Gemeente Zederik
                   Prinses Marijkeweg 1
                   4231 BP MEERKERK
                   Zetel:                          MEERKERK
                   KvK-nummer:                     30283708 (Bron: Handelsregister)
                   Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

                 Recht ontleend aan:        HYP4 68094/160     d.d. 15-4-2016
                 Eerst genoemde object in   AMEIDE B 2955
                 brondocument:
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
                                            HYP4 70902/180     d.d. 19-6-2017
                                            HYP4 70902/181     d.d. 19-6-2017
                                            ACG 1104    d.d. 19-12-1986
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
                                            HYP4 63198/193     d.d. 15-8-2013
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                             pagina 1 van 2

                                                                              Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             AMEIDE B 3055                                                         23-6-2017
                     Doelakkerweg 63 4233 HD AMEIDE                                          9:36:10
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      22-6-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            AMEIDE B 3055
                   Grootte:                          1 a 25 ca
                   Coördinaten:                      126017-440791
                   Omschrijving kadastraal object:   RECREATIE - SPORT
                   Locatie:                          Doelakkerweg 63
                                                     4233 HD AMEIDE
                   Ontstaan op:                      6-9-1995

                   Ontstaan uit:                     AMEIDE B 2588 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
               LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
               Ontleend aan:              ATG 75358   d.d. 11-7-2011


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
                   Gemeente Zederik
                   Prinses Marijkeweg 1
                   4231 BP MEERKERK
                   Zetel:                          MEERKERK
                   KvK-nummer:                     30283708 (Bron: Handelsregister)
                   Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

                 Recht ontleend aan:        HYP4 7636/27 reeks ROTTERDAM
                 Eerst genoemde object in   AMEIDE B 2588
                 brondocument:
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
                                            HYP4 70902/180     d.d. 19-6-2017
                                            HYP4 70902/181     d.d. 19-6-2017
                                            ACG 1104    d.d. 19-12-1986
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
                                            HYP4 63198/193     d.d. 15-8-2013
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                              pagina 2 van 2

                                                                             Kadaster
Betreft:             AMEIDE B 3055                                                         23-6-2017
                     Doelakkerweg 63 4233 HD AMEIDE                                          9:36:10
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      22-6-2017




Gerechtigde
                   OPSTAL
                   Hengelsportvereniging Ameide
                   Mandenmakersstraat 8
                   4233 GL AMEIDE
                   Zetel:                          AMEIDE
                   KvK-nummer:                     40321203 (Bron: Handelsregister)
                   Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

                   Recht ontleend aan:            HYP4 14394/18 reeks ROTTERDAM
                                                   d.d. 27-2-1995
                   Eerst genoemde object in       AMEIDE B 2588 gedeeltelijk
                   brondocument:
                   Einddatum:                     31-12-2009

Aantekening recht
                EINDDATUM RECHT
                Einddatum:                        31-12-2009
                Ontleend aan:                     HYP4 14394/18 reeks ROTTERDAM
                                                    d.d. 27-2-1995


Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                                pagina 1 van 1

                                                                              Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             AMEIDE B 3292                                                          23-6-2017
                     Liesveldweg 65 4233 HG AMEIDE                                            9:30:28
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      22-6-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            AMEIDE B 3292
                   Grootte:                          27 a 90 ca
                   Coördinaten:                      126065-440825
                   Omschrijving kadastraal object:   ONDERWIJS ERF - TUIN
                   Locatie:                          Liesveldweg 65
                                                     4233 HG AMEIDE
                   Ontstaan op:                      7-10-2010

                   Ontstaan uit:                     AMEIDE B 3150 gedeeltelijk
                                                     AMEIDE B 3054 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
               LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
               Ontleend aan:              ATG 75674   d.d. 30-7-2014


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   EIGENDOM
                   Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheeerenlanden
                   Dam 1
                   4241 BL ARKEL
                   Zetel:                          GIESSENLANDEN

                   Recht ontleend aan:               HYP4 51349/50   d.d. 27-12-2006
                   Eerst genoemde object in          AMEIDE B 3150 gedeeltelijk
                   brondocument:
                   Recht ontleend aan:               HYP4 58840/69   d.d. 15-9-2010
                   Eerst genoemde object in          AMEIDE B 3054 gedeeltelijk
                   brondocument:
                   Brondocumenten mogelijk van       HYP4 58138/5     d.d. 8-4-2010
                   belang:
                                                     REC 1760   d.d. 20-1-2009
                                                     HYP4 54583/97     d.d. 2-5-2008
                                                     HYP4 54538/101     d.d. 25-4-2008
                                                     REC 1561   d.d. 22-11-2007
                                                     REC 1507   d.d. 31-7-2007
                                                     HYP4 51679/69     d.d. 15-2-2007
                                                     HYP4 54844/84     d.d. 12-6-2008

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                              pagina 1 van 1

                                                                             Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             AMEIDE B 3366                                                          1-8-2017
                     Doelakkerweg AMEIDE                                                    15:39:53
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      31-7-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            AMEIDE B 3366
                   Grootte:                          1 ha 17 a 99 ca
                   Coördinaten:                      125989-440815
                   Omschrijving kadastraal object:   WEGEN
                   Locatie:                          Doelakkerweg
                                                     AMEIDE
                                                     Liesveldweg
                                                     AMEIDE
                   Ontstaan op:                      1-5-2014

                   Ontstaan uit:                     AMEIDE B 3293


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   EIGENDOM
                   Gemeente Zederik
                   Prinses Marijkeweg 1
                   4231 BP MEERKERK
                   Zetel:                          MEERKERK
                   KvK-nummer:                     30283708 (Bron: Handelsregister)
                   Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

                 Recht ontleend aan:        84 AMD00/2756     d.d. 4-11-1986
                 Eerst genoemde object in   AMEIDE B 2960
                 brondocument:
                 Recht ontleend aan:        HYP4 58840/69     d.d. 15-9-2010
                 Eerst genoemde object in   AMEIDE B 3054
                 brondocument:
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
                                            ACG 1104    d.d. 19-12-1986
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
                                            HYP4 63198/193     d.d. 15-8-2013
                                            AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                                 pagina 1 van 2

                                                                              Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             AMEIDE B 3367                                                           23-6-2017
                     Doelakkerweg AMEIDE                                                       9:37:15
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      22-6-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            AMEIDE B 3367
                   Grootte:                          1 a 25 ca
                   Coördinaten:                      126018-440784
                   Omschrijving kadastraal object:   ERF - TUIN
                   Locatie:                          Doelakkerweg
                                                     AMEIDE
                   Koopsom:                          € 6.250                 Jaar: 2014
                   Ontstaan op:                      1-5-2014

                   Ontstaan uit:                     AMEIDE B 3293


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
1/2                EIGENDOM
                   De heer Wouter Arie Cornelis van Dijk
                   Prinses Marijkeweg 29
                   4233 HJ AMEIDE
                   Geboren op:                      16-08-1966
                   Geboren te:                      NOORDELOOS
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:               HYP4 64457/3     d.d. 10-6-2014
                   Eerst genoemde object in          AMEIDE B 3367
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
                Betrokken persoon:
                Mevrouw Neeltje Cornelia Kraaijeveld
                Prinses Marijkeweg 29
                4233 HJ AMEIDE
                Geboren op:                      31-03-1967
                Geboren te:                      BARENDRECHT
                (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
                Ontleend aan:                    HYP4 64457/3       d.d. 10-6-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                              pagina 2 van 2

                                                                              Kadaster
Betreft:             AMEIDE B 3367                                                         23-6-2017
                     Doelakkerweg AMEIDE                                                     9:37:15
Uw referentie:       17-2227
Toestandsdatum:      22-6-2017




Gerechtigde
1/2                EIGENDOM
                   Mevrouw Neeltje Cornelia Kraaijeveld
                   Prinses Marijkeweg 29
                   4233 HJ AMEIDE
                   Geboren op:                      31-03-1967
                   Geboren te:                      BARENDRECHT
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:             HYP4 64457/3       d.d. 10-6-2014
                   Eerst genoemde object in        AMEIDE B 3367
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
                Betrokken persoon:
                De heer Wouter Arie Cornelis van Dijk
                Prinses Marijkeweg 29
                4233 HJ AMEIDE
                Geboren op:                      16-08-1966
                Geboren te:                      NOORDELOOS
                (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
                Ontleend aan:                    HYP4 64457/3       d.d. 10-6-2014


Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2   Situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                   34

57


     59
                              36


          61




                    65
                                                                                                                                  45B
                                                                                                                          45A




                                                                                                                     45
                                                                                                                43


                                                                                          41
               63                                                                   39
                                                                         37


                                                                   35C
                                                             35B
                                                       35A                                                                      38-134

                                                  35
                                             33
                                                                                                                     36

                                        31
                                   29
                         27



                                                                                    34A
                                                                              34-




                                                                                               ERRA




                                                                                           MILIEUADVIESBUREAU
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3   Foto’s

Foto 1                 Foto 2




Foto 3                 Foto 4




Foto 5                 Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Foto 7   Foto 8




Foto 9   Foto 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen
worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd:
•   Sporen <1%
•   Zwak <5%
•   Matig 5 – 15%
•   Sterk 15 – 50%
•   Uiterst 50 – 80%
•   Volledig >80%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            101                                                               Boring:            102
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                        Datum plaatsing:   11-07-2017


Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      gras                                                                          0      gras
        0                                                                                    0
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              humeus, matig puinhoudend, geen                                                      humeus, matig puinhoudend, geen
                          1                   olie-water reactie, neutraal                                     1                   olie-water reactie, neutraal
                                              grijsbruin, Edelmanboor                                                              grijsbruin, Edelmanboor
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              humeus, geen olie-water reactie,                                                     humeus, geen olie-water reactie,
                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor                                 2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                 -100
     100                                                                                  100




Boring:            103                                                               Boring:            104
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                        Datum plaatsing:   11-07-2017
                                                                                     GWS (cm-mv):       110
Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      gras                                                                          0      gras
        0                                                                                    0
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              humeus, matig puinhoudend, geen                                                      humeus, matig puinhoudend, geen
                          1                   olie-water reactie, neutraal                                     1                   olie-water reactie, neutraal
                                              grijsbruin, Edelmanboor                                                              grijsbruin, Edelmanboor
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              humeus, geen olie-water reactie,                                                     humeus, brokken klei, geen
                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor                                 2                   olie-water reactie, neutraal
                                                                                                                                   grijsbruin, Edelmanboor
                                       -100                                                                                 -100
     100                                                                                  100
                                                                                                                                   Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                                                                                                                   geen olie-water reactie, neutraal
                                                                                                               3                   bruingrijs, Edelmanboor


                                                                                          150


                                                                                                               4

                                                                                                                            -200
                                                                                          200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            105                                                               Boring:            106
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                        Datum plaatsing:   11-07-2017


Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      groenstrook                                                                   0      groenstrook
        0                                                                                    0
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              humeus, zwak puinhoudend, geen                                                       humeus, zwak puinhoudend, geen
                          1                   olie-water reactie, neutraal                                     1                   olie-water reactie, neutraal
                                              grijsbruin, Edelmanboor                                                              grijsbruin, Edelmanboor
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50
                                              Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Klei, matig zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                          2                   grijsbruin, Edelmanboor                                          2                   grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                 -100
     100                                                                                  100




Boring:            107                                                               Boring:            108
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                        Datum plaatsing:   11-07-2017

Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      groenstrook                                                                   0      tegel
        0                                                                                    0                              -5
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Edelmanboor
                                              humeus, zwak puinhoudend, geen
                                              olie-water reactie, neutraal                                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                          1                                                                                    1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                              grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                                   Edelmanboor
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50
                                              Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                    humeus, geen olie-water reactie,
                          2                   grijsbruin, Edelmanboor                                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                 -100
     100                                                                                  100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            109                                                                Boring:            110
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                         Datum plaatsing:   11-07-2017
GWS (cm-mv):       130
Boormeester:       P. van Achterberg                                                  Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      tegel                                                                          0      tegel
        0                              -5                                                     0                              -5
                                              Edelmanboor                                                                           Edelmanboor
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                          1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,                             1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                              Edelmanboor                                                                           Edelmanboor
                                       -50                                                                                   -50
       50                                                                                    50
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                              humeus, geen olie-water reactie,                                                      humeus, geen olie-water reactie,
                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor                                  2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                  -100
     100                                                                                   100
                                              Klei, sterk zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal
                          3                   bruingrijs, Edelmanboor

                                       -150
     150
                                              Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal
                          4                   blauwgrijs, Edelmanboor

                                       -200
     200
                                              Veen, mineraalarm, geen
                                              olie-water reactie, donker
                                              roodbruin, Edelmanboor


     250


                                       -280




Boring:            111                                                                Boring:            112
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                         Datum plaatsing:   13-07-2017

Boormeester:       P. van Achterberg                                                  Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      tegel                                                                          0      gras
        0                              -5                                                     0
                                              Edelmanboor                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                                                    humeus, zwak puinhoudend, geen
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                                   olie-water reactie, neutraal
                          1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,                             1
                                                                                                                                    grijsbruin, Edelmanboor
                                              Edelmanboor
                                       -50                                                                                   -50
       50                                                                                    50
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              humeus, geen olie-water reactie,                                                      humeus, geen olie-water reactie,
                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor                                  2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                  -100
     100                                                                                   100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            113                                                                Boring:            114
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                         Datum plaatsing:   11-07-2017
                                                                                      GWS (cm-mv):       130
Boormeester:       P. van Achterberg                                                  Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      tegel                                                                          0      tegel
        0                              -5                                                     0                              -5
                                              Edelmanboor                                                                           Edelmanboor
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                          1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,                             1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                              Edelmanboor                                                                           Edelmanboor
                                       -50                                                                                   -50
       50                                                                                    50
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                              humeus, geen olie-water reactie,                                                      humeus, geen olie-water reactie,
                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor                                  2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                  -100
     100                                                                                   100
                                                                                                                                    Klei, sterk zandig, matig humeus,
                                                                                                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                                                                                                                3                   bruingrijs, Edelmanboor

                                                                                                                             -150
                                                                                           150
                                                                                                                                    Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                                                                                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                                                                                                                4                   blauwgrijs, Edelmanboor

                                                                                                                             -200
                                                                                           200




Boring:            115                                                                Boring:            116
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                         Datum plaatsing:   11-07-2017

Boormeester:       P. van Achterberg                                                  Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      tegel                                                                          0      tegel
        0                              -5                                                     0                              -5
                                              Edelmanboor                                                       1            -15
                                                                                                                                    Edelmanboor
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                          1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,                                                 olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                                                                                                2
                                              Edelmanboor                                                                           Edelmanboor
                                       -50                                                                                   -50
       50                                                                                    50                                     Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                                   matig puinhoudend, geen
                                              humeus, geen olie-water reactie,                                                      olie-water reactie, donker
                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor                                  3                   grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                                    Klei, matig zandig, matig humeus,
                                       -100                                                                                  -100   geen olie-water reactie, donker
     100                                                                                   100                                      grijsbruin, Edelmanboor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            117                                                                Boring:            118
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                         Datum plaatsing:   11-07-2017
                                                                                      GWS (cm-mv):       130
Boormeester:       P. van Achterberg                                                  Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0      tegel                                                                          0      grind
        0                              -5                                                     0
                          1            -15
                                              Edelmanboor                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                                                    humeus, matig puinhoudend, geen
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                                   olie-water reactie, neutraal
                                              olie-water reactie, licht grijsbruin,                             1
                          2                                                                                                         grijsbruin, Edelmanboor
                                              Edelmanboor
                                       -50                                                                                   -50
       50                                     Klei, zwak zandig, matig humeus,               50
                                              matig puinhoudend, geen                                                               Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              olie-water reactie, donker                                                            humeus, brokken klei, zwak
                          3                   grijsbruin, Edelmanboor                                           2                   puinhoudend, geen olie-water
                                                                                                                                    reactie, neutraal grijsbruin,
                                              Klei, matig zandig, matig humeus,                                                     Edelmanboor
                                       -100   geen olie-water reactie, donker                                                -100
     100                                      grijsbruin, Edelmanboor                      100
                                                                                                                                    Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                                                                                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                                                                                                                3                   bruingrijs, Edelmanboor


                                                                                           150


                                                                                                                4

                                                                                                                             -200
                                                                                           200




Boring:            119                                                                Boring:            120
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                         Datum plaatsing:   11-07-2017
GWS (cm-mv):       80                                                                 GWS (cm-mv):       120
Boormeester:       P. van Achterberg                                                  Boormeester:       P. van Achterberg
Opmerking:         Slootdemping                                                       Opmerking:         Slootdemping


                                       0      gravel                                                                         0      gras
        0                              -5                                                     0
                                                                                                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                  humeus, zwak puinhoudend, geen
                                              humeus, zwak puinhoudend, geen                                                        olie-water reactie, neutraal
                          1                   olie-water reactie, neutraal                                      1
                                                                                                                                    grijsbruin, Edelmanboor
                                              grijsbruin, Edelmanboor
                                       -50                                                                                   -50
       50                                                                                    50
                                              Klei, matig zandig, matig humeus,                                                     Klei, matig zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                     geen olie-water reactie, neutraal
                          2                   grijsbruin, Edelmanboor                                           2                   grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                  -100
     100                                                                                   100
                                              Klei, zwak zandig, matig humeus,                                                      Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                     geen olie-water reactie, neutraal
                          3                   grijsbruin, Edelmanboor                                           3                   grijsbruin, Edelmanboor

                                       -150                                                                                  -150
     150                                                                                   150
                                              Klei, zwak zandig, zwak humeus,                                                       Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                     geen olie-water reactie, neutraal
                          4                   blauwgrijs, Edelmanboor                                           4                   blauwgrijs, Edelmanboor

                                       -200                                                                                  -200
     200                                                                                   200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            121                                                               Boring:            122
Datum plaatsing:   13-07-2017                                                        Datum plaatsing:   11-07-2017
GWS (cm-mv):       130                                                               GWS (cm-mv):       130
Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg
Opmerking:         Slootdemping                                                      Opmerking:         Slootdemping


                                       0      gras                                                                          0      tegel
        0                                                                                    0                              -5
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Edelmanboor
                                              humeus, zwak puinhoudend, geen
                                              olie-water reactie, neutraal                                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                          1                                                                                    1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                              grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                                                   Edelmanboor
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50
                                              Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                    humeus, geen olie-water reactie,
                          2                   grijsbruin, Edelmanboor                                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                 -100
     100                                                                                  100
                                              Klei, zwak zandig, matig humeus,                                                     Klei, sterk zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                          3                   grijsbruin, Edelmanboor                                          3                   bruingrijs, Edelmanboor

                                       -150                                                                                 -150
     150                                                                                  150
                                              Klei, zwak zandig, zwak humeus,                                                      Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                          4                   blauwgrijs, Edelmanboor                                          4                   blauwgrijs, Edelmanboor

                                       -200                                                                                 -200
     200                                                                                  200
                                              Veen, mineraalarm, geen                                                              Veen, mineraalarm, geen
                                              olie-water reactie, donker                                                           olie-water reactie, donker
                                              roodbruin, Edelmanboor                                           5                   roodbruin, Edelmanboor

                                       -250                                                                                 -250
     250                                                                                  250




Boring:            123                                                               Boring:            124
Datum plaatsing:   11-07-2017                                                        Datum plaatsing:   11-07-2017
GWS (cm-mv):       120                                                               GWS (cm-mv):       120
Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg
Opmerking:         Slootdemping                                                      Opmerking:         Slootdemping


                                       0      gras                                                                          0      gras
        0                                                                                    0
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              humeus, zwak puinhoudend, geen                                                       humeus, zwak puinhoudend, geen
                          1                   olie-water reactie, neutraal                                     1                   olie-water reactie, neutraal
                                              grijsbruin, Edelmanboor                                                              grijsbruin, Edelmanboor
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50
                                              Klei, matig zandig, matig humeus,                                                    Klei, matig zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                          2                   grijsbruin, Edelmanboor                                          2                   grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100                                                                                 -100
     100                                                                                  100
                                              Klei, zwak zandig, matig humeus,                                                     Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                          3                   grijsbruin, Edelmanboor                                          3                   grijsbruin, Edelmanboor

                                       -150                                                                                 -150
     150                                                                                  150
                                              Klei, zwak zandig, zwak humeus,                                                      Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal                                                    geen olie-water reactie, neutraal
                          4                   blauwgrijs, Edelmanboor                                          4                   blauwgrijs, Edelmanboor

                                       -200                                                                                 -200
     200                                                                                  200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            125
Datum plaatsing:   11-07-2017
GWS (cm-mv):       130
Boormeester:       P. van Achterberg
Opmerking:         Slootdemping


                                       0      tegel
        0                              -5
                                              Edelmanboor
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                          1                   olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                              Edelmanboor
                                       -50
       50
                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                              humeus, geen olie-water reactie,
                          2                   neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                       -100
     100
                                              Klei, sterk zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal
                          3                   bruingrijs, Edelmanboor

                                       -150
     150
                                              Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                              geen olie-water reactie, neutraal
                          4                   blauwgrijs, Edelmanboor

                                       -200
     200
                                              Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
                                              reactie, donker grijsbruin,
                          5                   Edelmanboor

                                       -250
     250
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            G01                                                               Boring:            G02
Datum plaatsing:   18-07-2017                                                        Datum plaatsing:   18-07-2017


Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0     tegel                                                                          0      tegel
        0                              -5                                                    0                              -5
                                             Edelmanboor                                                                           Edelmanboor
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                             olie-water reactie, licht grijsbruin,                                                 olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                             Schep                                                                                 Schep
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50




Boring:            G03                                                               Boring:            G04
Datum plaatsing:   18-07-2017                                                        Datum plaatsing:   18-07-2017


Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0     groenstrook                                                                    0      tegel
        0                                                                                    0                              -5
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                  Edelmanboor
                                             humeus, zwak puinhoudend,
                                             neutraal grijsbruin, Schep                                                            Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                                                                                                                   olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                                                                                                                   Schep
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50




Boring:            G05                                                               Boring:            G06
Datum plaatsing:   18-07-2017                                                        Datum plaatsing:   18-07-2017

Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0     gras                                                                           0      tegel
        0                                                                                    0                              -5
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                  Edelmanboor
                                             humeus, matig puinhoudend,
                                             neutraal grijsbruin, Schep                                                            Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                                                                                                                   olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                                                                                                                   Schep
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50




Boring:            G07                                                               Boring:            G08
Datum plaatsing:   18-07-2017                                                        Datum plaatsing:   18-07-2017


Boormeester:       P. van Achterberg                                                 Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0     tegel                                                                          0      gras
        0                              -5                                                    0
                                             Edelmanboor                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                                                   humeus, matig puinhoudend,
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                                   neutraal grijsbruin, Schep
                                             olie-water reactie, licht grijsbruin,
                                             Schep
                                       -50                                                                                  -50
       50                                                                                   50
                                                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                                                   humeus, neutraal grijsbruin,
                                                                                                                                   Edelmanboor

                                                                                                                            -100
                                                                                          100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 17-2227
Projectnaam: Ameide
Opdrachtgever: Buro SRO



Boring:            G09                                                              Boring:            G10
Datum plaatsing:   18-07-2017                                                       Datum plaatsing:   18-07-2017


Boormeester:       P. van Achterberg                                                Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0     gras                                                                          0      groenstrook
        0                                                                                   0
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                             humeus, matig puinhoudend,                                                           humeus, zwak puinhoudend,
                                             neutraal grijsbruin, Schep                                                           neutraal grijsbruin, Schep

                                       -50                                                                                 -50
       50                                                                                  50




Boring:            G11                                                              Boring:            G12
Datum plaatsing:   18-07-2017                                                       Datum plaatsing:   18-07-2017


Boormeester:       P. van Achterberg                                                Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0     groenstrook                                                                   0      groenstrook
        0                                                                                   0
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                             humeus, zwak puinhoudend,                                                            humeus, zwak puinhoudend,
                                             neutraal grijsbruin, Schep                                                           neutraal grijsbruin, Schep

                                       -50                                                                                 -50
       50                                                                                  50
                                                                                                                                  Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                                                                                                  neutraal grijsbruin, Edelmanboor



                                                                                                                           -100
                                                                                         100




Boring:            G13                                                              Boring:            G14
Datum plaatsing:   18-07-2017                                                       Datum plaatsing:   18-07-2017

Boormeester:       P. van Achterberg                                                Boormeester:       P. van Achterberg




                                       0     tegel                                                                         0      tegel
        0                              -5                                                   0                              -5
                                       -15
                                             Edelmanboor                                                                   -15
                                                                                                                                  Edelmanboor
                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, licht                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                             grijsbruin, Schep                                                                    grijsbruin, Schep
                                             Klei, zwak zandig, matig humeus,                                                     Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                       -50                                                                                 -50
       50                                    matig puinhoudend, donker                     50                                     matig puinhoudend, donker
                                             grijsbruin, Schep                                                                    grijsbruin, Schep
                                                                                                                                  Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                                                                                                  donker grijsbruin, Edelmanboor

                                                                                                                           -100
                                                                                         100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. J.G. Voorhorst
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 20-Jul-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017091691/1
     Uw project/verslagnummer                        17-2227
     Uw projectnaam                                  Ameide
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            11-Jul-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie            2017091691/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                          12-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     20-Jul-2017/08:32
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                              1/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
Q    Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                 Uitgevoerd              Uitgevoerd
     (1kg)
S    Droge stof                                                      % (m/m)              87.6                        80.9          82.0            82.5
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 2.9                        5.9           5.4             4.6
Q    Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.6                        93.1          93.4            94.7
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 7.2                       13.8          16.5            10.7

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   66                      120            120             74
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.30                        0.52          0.35            0.47
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 4.7                        7.6           7.6             6.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   18                       33             31             19
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.098                         0.22          0.14            0.13
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5            <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   15                       21             23             16
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   41                       88             56             33
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   84                      140            100             85

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0            <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0            <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                         7.1          <5.0            <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   14                       26             15            <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 7.5                        14            8.6             6.2
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0          <6.0            <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                         56            <35            <35
     Chromatogram olie (GC)                                                                                   Zie bijl.

     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
S    alfa-HCH                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    MM1 (0-50)                                                                                                                       11-Jul-2017                9627605
2    MM2 (0-50)                                                                                                                       11-Jul-2017                9627606
3    MM3 (5-15)                                                                                                                       11-Jul-2017                9627607
4    MM4 (50-100)                                                                                                                     11-Jul-2017               9627608

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie              2017091691/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                            12-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       20-Jul-2017/08:32
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                                2/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3             4

S    beta-HCH                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    gamma-HCH                                                     mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    delta-HCH                                                     mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Hexachloorbenzeen                                             mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Heptachloor                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Heptachloorepoxide(cis- of A)                                 mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Heptachloorepoxide(trans- of B)                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Hexachloorbutadieen                                           mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Aldrin                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Dieldrin                                                      mg/kg ds         <0.0010                    0.0015               <0.0010
S    Endrin                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Isodrin                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Telodrin                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    alfa-Endosulfan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
Q    beta-Endosulfan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    Endosulfansulfaat                                             mg/kg ds         <0.0020                  <0.0020                <0.0020
S    alfa-Chloordaan                                               mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    gamma-Chloordaan                                              mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    o,p'-DDT                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    p,p'-DDT                                                      mg/kg ds           0.0029                   0.0047                 0.010
S    o,p'-DDE                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    p,p'-DDE                                                      mg/kg ds           0.0084                   0.0088                 0.067
S    o,p'-DDD                                                      mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                 0.0015
S    p,p'-DDD                                                      mg/kg ds           0.0014                   0.0020                0.0091
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    HCH (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0021                   0.0021                0.0021
                                                                                                     1)                                       1)
S    Drins (som) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0021                   0.0029                0.0021
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                         mg/kg ds           0.0014                   0.0014                0.0014
S    DDD (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0021                   0.0027                 0.011
S    DDE (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0091                   0.0095                 0.068
S    DDT (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds           0.0036                   0.0054                 0.011
S    DDX (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds             0.015                      0.018              0.090

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername      Monster nr.
1    MM1 (0-50)                                                                                                                         11-Jul-2017              9627605
2    MM2 (0-50)                                                                                                                         11-Jul-2017              9627606
3    MM3 (5-15)                                                                                                                         11-Jul-2017              9627607
4    MM4 (50-100)                                                                                                                       11-Jul-2017             9627608

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie              2017091691/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                            12-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       20-Jul-2017/08:32
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                                3/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3              4
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    Chloordaan (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds           0.0014                   0.0014                0.0014
S    OCB (som) LB (factor 0,7)                                     mg/kg ds             0.025                      0.029               0.10
S    OCB (som) WB (factor 0,7)                                     mg/kg ds             0.027                      0.030               0.10

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds           0.0011                   0.0010               <0.0010        <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds           0.0012                 <0.0010                <0.0010         0.0010
                                                                                                     2)                        2)                            2)
S    PCB 138                                                       mg/kg ds           0.0011                   0.0027               <0.0010         0.0013
S    PCB 153                                                       mg/kg ds           0.0020                   0.0027               <0.0010         0.0018
S    PCB 180                                                       mg/kg ds           0.0012                   0.0018               <0.0010         0.0016
                                                                                                                                              1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0080                       0.010             0.0049         0.0078

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.35                        0.25            0.074          0.068
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds               0.11                        0.12           <0.050          0.062
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.66                        0.61             0.20           0.12
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.33                        0.32             0.12          0.086
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.37                        0.40             0.16           0.12
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.17                        0.19            0.073          0.063
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.30                        0.27             0.11          0.080
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.21                        0.20            0.091          0.070
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.24                        0.24             0.11          0.082
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 2.8                        2.6             1.00           0.79




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername         Monster nr.
1    MM1 (0-50)                                                                                                                         11-Jul-2017                 9627605
2    MM2 (0-50)                                                                                                                         11-Jul-2017                 9627606
3    MM3 (5-15)                                                                                                                         11-Jul-2017                 9627607
4    MM4 (50-100)                                                                                                                       11-Jul-2017                9627608

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                    Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting                                                 Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                   VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017091691/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9627605            101              1                                         0           50         0534211468           MM1 (0-50)
       9627605            103              1                                         0           50         0534211455
       9627605            105              1                                         0           50         0534211456
       9627605            106              1                                         0           50         0534211459

       9627606            118              1                                         0           50         0534097229           MM2 (0-50)
       9627606            119              1                                         5           50         0534097228
       9627606            120              1                                         0           50         0534211642
       9627606            123              1                                         0           50         0534211643

       9627607            116              1                                         5           15         0534097414           MM3 (5-15)
       9627607            117              1                                         5           15         0534097417

       9627608            102              2                                         50          100        0534211465           MM4 (50-100)
       9627608            104              2                                         50          100        0534211635
       9627608            108              2                                         50          100        0534184609
       9627608            109              2                                         50          100        0534211463
       9627608            111              2                                         50          100        0534184617
       9627608            114              2                                         50          100        0534184607
       9627608            115              2                                         50          100        0534184613




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017091691/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 2)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017091691/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Malen kaakbreker (1kg)                                W0101           Voorbehandeling                      Eigen methode

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     OCB (25)                                              W0262           GC-MS                                Cf. pb 3020-1/2/3

     OCB som AP04/AS3X                                     W0262           GC-MS                                Cf. pb 3020-1/2/3

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                         Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9627606
Certificate no.: 2017091691
Sample description.: MM2 (0-50)
 V

     10000                                                                                                                      10000




                         C10
pA




                                                                                                                                        pA
     5000                                                                                                                       5000

                               C10-C12


                                           C12-C16


                                                     C16-C21




                                                                                                    C30-C35
                                                                                                    C35-C40
                                                                                     C21-30




                                                                                                              C40
        0                                                                                                                       0
             0.0   0.2   0.4             0.6                   0.8             1.0            1.2             1.4   1.6   1.8
                                                                     Minutes


     1000                                                                                                                       1000
pA




                                                                                                                                        pA
      500                                                                                           C30-C35
                                                                                                    C35-C40                     500
                                                     C16-C21
                               C10-C12



                                           C12-C16




                                                                                     C21-30




                                                                                                              C40
                         C10




        0                                                                                                                       0
             0.0   0.2   0.4             0.6                   0.8             1.0            1.2             1.4   1.6   1.8
                                                                     Minutes


      200                                                                                                                       200




      100                                                                                                                       100
pA




                                                                                                                                        pA
                                                                                                    C30-C35
                                                                                                    C35-C40
                                                     C16-C21
                               C10-C12



                                           C12-C16




                                                                                     C21-30




                                                                                                              C40
                         C10




        0                                                                                                                       0
             0.0   0.2   0.4             0.6                   0.8             1.0            1.2             1.4   1.6   1.8
                                                                     Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. J.G. Voorhorst
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 18-Jul-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017092770/1
     Uw project/verslagnummer                        17-2227
     Uw projectnaam                                  Ameide
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            13-Jul-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie            2017092770/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                          13-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     18-Jul-2017/15:30
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                              1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              78.0                        74.2          67.8
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 4.1                        5.3           6.2
Q    Gloeirest                                                   % (m/m) ds               94.6                        92.3          91.3
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               18.4                        34.8          36.4

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   90                      160            160
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.31                        0.37          0.34
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 7.5                        11             11
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   23                       37             35
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.11                        0.15          0.11
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   22                       35             33
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   28                       52             43
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   77                       99             86

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                        <11             11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0                         5.2            12
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0          <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        <35            <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    MM5 (100-200)                                                                                                                    11-Jul-2017                9630673
2    MM6 (100-200)                                                                                                                    11-Jul-2017                9630674
3    MM7 (100-200)                                                                                                                    11-Jul-2017                9630675



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie              2017092770/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                            13-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       18-Jul-2017/15:30
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds             0.073                      0.067               0.13
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                 0.066
S    Chryseen                                                      mg/kg ds             0.062                      0.053              0.092
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050                 0.054
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.41                        0.40             0.55




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername      Monster nr.
1    MM5 (100-200)                                                                                                                      11-Jul-2017              9630673
2    MM6 (100-200)                                                                                                                      11-Jul-2017              9630674
3    MM7 (100-200)                                                                                                                      11-Jul-2017              9630675



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017092770/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9630673            122              3                                         100         150        0534211742           MM5 (100-200)
       9630673            123              4                                         150         200        0534211746

       9630674            124              3                                         100         150        0534211637           MM6 (100-200)
       9630674            125              4                                         150         200        0534211458

       9630675            121              3                                         100         150        0534184697           MM7 (100-200)
       9630675            119              3                                         100         150        0534097426
       9630675            120              4                                         150         200        0533995566




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017092770/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017092770/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. J.G. Voorhorst
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 18-Jul-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017093410/1
     Uw project/verslagnummer                        17-2227
     Uw projectnaam                                  Ameide
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            12-Jul-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie           2017093410/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                         14-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    18-Jul-2017/15:44
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd                Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              92.5                        62.8
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 1.5                        6.7
Q    Gloeirest                                                   % (m/m) ds               98.0                        91.8
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 8.2                       22.2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   51                      190
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.86                        0.33
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 4.5                        12
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   13                       33
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.26                        0.12
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   11                       39
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   24                       39
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                110                         99

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                        <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   11                      <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                   11                      <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        <35

     Polychloorbifenylen, PCB
                                                                                                     2)
S    PCB 28                                                        mg/kg ds           0.0010                 <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds           0.0013                 <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds           0.0021                 <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds           0.0014                 <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MM8 (0-50)                                                                                                                   11-Jul-2017                    9632620
2    MM9 (50-200)                                                                                                                 11-Jul-2017                    9632621




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie           2017093410/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                         14-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    18-Jul-2017/15:44
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2
                                                                                                     3)
S    PCB 138                                                       mg/kg ds           0.0045                 <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds           0.0050                 <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds           0.0033                 <0.0010
                                                                                                                               1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds             0.019                  0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds             0.076                  <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds             0.058                  <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds             0.078                  <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
                                                                                                                               1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.46                        0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    MM8 (0-50)                                                                                                                     11-Jul-2017                  9632620
2    MM9 (50-200)                                                                                                                   11-Jul-2017                  9632621




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017093410/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9632620            108              1                                         5           50         0534184612           MM8 (0-50)
       9632620            112              1                                         0           50         0534184704
       9632620            114              1                                         5           50         0534184610
       9632620            122              1                                         5           50         0534211740

       9632621            107              2                                         50          100        0534211641           MM9 (50-200)
       9632621            114              3                                         100         150        0534184611
       9632621            116              3                                         50          100        0534211895
       9632621            118              3                                         100         150        0534097227
       9632621            104              4                                         150         200        0534211639
       9632621            109              4                                         150         200        0534211457




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017093410/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 2)
     PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.


     Opmerking 3)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017093410/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Inventerra Comon Services B.V.
t.a.v. Dhr. J.G. Voorhorst
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendik-Ido-Ambacht
Nederland
                                                                                                           Kiwa Inspection & Testing
                                                                                                           Hongkongstraat 5
Analyserapport                                                                                             3047 BR Rotterdam

                                                                                                           T: +31 (0)88 998 38 00
Datum rapportage:                                   26-07-17                                               E: info@kiwa-inte.com
Aantal pagina's (inclusief dit voorblad):           5
                                                                                                           www.kiwa-inte.com
Uw referentie:                                      17-2227(4629)
Projectnaam                                         Ameide

Monsterneming door:                                 Opdrachtgever
Datum ontvangst monsters:                           20-07-17
Aantal monsters:                                    4
Analyse locatie:                                    Rotterdam
Datum analyse:                                      26-07-17
Onze referentie:                                    2017023102.1
Versie:                                             1


Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 17-2227(4629)


Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.
Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst,
representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.
De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140
door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie
http://www.rva.nl . Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.
Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan.



Hoogachtend,




De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens vervanger. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com o.v.v. onze referentie en versie.

BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016




   Analyserapport asbest in bodem, partijen grond, bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat versie 0.3 datum 01-03-17
                                                     Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Analyse asbest in bodem conform AS3000


2017023102.1
                                                                                                                  Kiwa Inspection & Testing
                                                                                                                  Hongkongstraat 5
Analysegegevens                                                                                                   3047 BR Rotterdam
Onze referentie                  :   2017023102.1
Analyse volgens norm             :   conform NEN 5707:2003 AS3000                                                 T: +31 (0)88 998 38 00
Zeefmethode                      :   Natte zeefmethode                                                            E: info@kiwa-inte.com
Datum monstername                :   19 juli 2017
Datum aanlevering                :   20 juli 2017                                                                 www.kiwa-inte.com
Datum analyse                    :   26 juli 2017
Monstergegevens
Monsternummer                    : 81910047
Monster omschrijving             : AMM02-1, AMM02-1 (5-50);bc.1000000422764
Resultaten                                Concentratie     95% betrouwbaarheidsinterval
                                          asbest t.o.v.
                                          totale monster   Ondergrens      Bovengrens
                                          (mg/kgds)
          Totaal Serpentijnasbest 1               -             -               -                     Massa monster (nat) : 12,92 kg
           Totaal Amfiboolasbest 2                -             -               -                     Massa monster (droog) : 12,67 kg
            Totaal hechtgebonden                  -             -               -                     Droge stofgehalte     : 98,1 %
        Totaal niet-hechtgebonden                 -             -               -
        Gewogen concentratie*                    -              -               -

    fractie   percentage percentage            soort         soort           aantal       materiaal   concentratie   95% betrouwbaar- bepalings-
     (mm)     zeeffractie onderzocht           asbest       materiaal       deeltjes        hecht-    asbest t.o.v.    heidsinterval    grens
               t.o.v. ds.   (m/m)                                                         gebonden    totale monster onder- boven- (mg/kgds)
                 (m/m)                                                                     (ja/nee)   (mg/kgds)       grens     grens
     > 16         -               -               -             -               -             -             -            -         -           -
    8 - 16        -               -               -             -               -             -             -            -         -           -
     4-8         0,1            100               -             -               -             -            n.a.          -         -           -
     2-4         0,6            100               -             -               -             -            n.a.          -         -           -
     1-2         4,0            20,0              -             -               -             -            n.a.          -         -          0,7
    0,5 - 1      15,5            5,0              -             -               -             -            n.a.          -         -          0,7
     < 0,5       79,9        0,1 (10 g)           -             -               -             -            n.a.          -         -           -
    Totaal       100                                                                       Totaal          n.a.          -         -          1,4


     n.a.             : niet aantoonbaar
1
     Serpentijnasbest : Chrysotiel
2
     Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet
*    De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
     Opmerking:         --




         Analyserapport asbest in bodem, partijen grond, bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat versie 0.3 datum 01-03-17
                                                           Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Analyse asbest in bodem conform AS3000


2017023102.1
                                                                                                                   Kiwa Inspection & Testing
                                                                                                                   Hongkongstraat 5
Analysegegevens                                                                                                    3047 BR Rotterdam
Onze referentie                   :   2017023102.1
Analyse volgens norm              :   conform NEN 5707:2003 AS3000                                                 T: +31 (0)88 998 38 00
Zeefmethode                       :   Natte zeefmethode                                                            E: info@kiwa-inte.com
Datum monstername                 :   19 juli 2017
Datum aanlevering                 :   20 juli 2017                                                                 www.kiwa-inte.com
Datum analyse                     :   26 juli 2017
Monstergegevens
Monsternummer                     : 81910048
Monster omschrijving              : AMM03-1, AMM03-1 (15-50);bc.1000000422771
Resultaten                                 Concentratie     95% betrouwbaarheidsinterval
                                           asbest t.o.v.
                                           totale monster   Ondergrens      Bovengrens
                                           (mg/kgds)

          Totaal Serpentijnasbest 1               -              -               -                     Massa monster (nat) : 12,52 kg
           Totaal Amfiboolasbest 2                -              -               -                     Massa monster (droog) : 10,54 kg
            Totaal hechtgebonden                  -              -               -                     Droge stofgehalte     : 84,3 %
        Totaal niet-hechtgebonden                 -              -               -
        Gewogen concentratie*                     -              -               -

    fractie   percentage percentage             soort        soort            aantal       materiaal   concentratie   95% betrouwbaar- bepalings-
     (mm)     zeeffractie onderzocht           asbest       materiaal        deeltjes        hecht-    asbest t.o.v.    heidsinterval    grens
               t.o.v. ds.   (m/m)                                                          gebonden    totale monster onder- boven- (mg/kgds)
                (m/m)                                                                       (ja/nee)   (mg/kgds)       grens     grens
     > 16        < 0,1           100              -              -               -             -            n.a.         -          -           -
    8 - 16        1,0            100              -              -               -             -            n.a.         -          -           -
     4-8          0,9            100              -              -               -             -            n.a.         -          -           -
     2-4          1,4            100              -              -               -             -            n.a.         -          -           -
     1-2          5,5            20,0             -              -               -             -            n.a.         -          -          0,9
    0,5 - 1      13,0            5,0              -              -               -             -            n.a.         -          -          0,8
     < 0,5       78,2         0,1 (10 g)          -              -               -             -            n.a.         -          -           -
    Totaal       100                                                                        Totaal          n.a.         -          -          1,7


    n.a.             : niet aantoonbaar
1
    Serpentijnasbest : Chrysotiel
2
    Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet
*
    De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
     Opmerking:          --




        Analyserapport asbest in bodem, partijen grond, bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat versie 0.3 datum 01-03-17
                                                          Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Analyse asbest in bodem conform AS3000


2017023102.1
                                                                                                                   Kiwa Inspection & Testing
                                                                                                                   Hongkongstraat 5
Analysegegevens                                                                                                    3047 BR Rotterdam
Onze referentie                   :   2017023102.1
Analyse volgens norm              :   conform NEN 5707:2003 AS3000                                                 T: +31 (0)88 998 38 00
Zeefmethode                       :   Natte zeefmethode                                                            E: info@kiwa-inte.com
Datum monstername                 :   19 juli 2017
Datum aanlevering                 :   20 juli 2017                                                                 www.kiwa-inte.com
Datum analyse                     :   26 juli 2017
Monstergegevens
Monsternummer                     : 81910049
Monster omschrijving              : AMM04-1, AMM04-1 (0-50);bc.1000000422795
Resultaten                                 Concentratie     95% betrouwbaarheidsinterval
                                           asbest t.o.v.
                                           totale monster   Ondergrens      Bovengrens
                                           (mg/kgds)
          Totaal Serpentijnasbest 1               -              -               -                     Massa monster (nat) : 12,31 kg
           Totaal Amfiboolasbest 2                -              -               -                     Massa monster (droog) : 9,80 kg
            Totaal hechtgebonden                  -              -               -                     Droge stofgehalte     : 79,6 %
        Totaal niet-hechtgebonden                 -              -               -
        Gewogen concentratie*                     -              -               -

    fractie   percentage percentage             soort        soort            aantal       materiaal   concentratie   95% betrouwbaar- bepalings-
     (mm)     zeeffractie onderzocht           asbest       materiaal        deeltjes        hecht-    asbest t.o.v.    heidsinterval    grens
               t.o.v. ds.   (m/m)                                                          gebonden    totale monster onder- boven- (mg/kgds)
                (m/m)                                                                       (ja/nee)   (mg/kgds)       grens     grens
     > 16        < 0,1           100              -              -               -             -            n.a.          -         -           -
    8 - 16        1,3            100              -              -               -             -            n.a.          -         -           -
     4-8          1,4            100              -              -               -             -            n.a.          -         -           -
     2-4          1,2            100              -              -               -             -            n.a.          -         -           -
     1-2          1,8            20,0             -              -               -             -            n.a.          -         -          0,9
    0,5 - 1       3,4            5,0              -              -               -             -            n.a.          -         -          0,9
     < 0,5       90,9         0,1 (10 g)          -              -               -             -            n.a.          -         -           -
    Totaal       100                                                                        Totaal          n.a.          -         -          1,8


    n.a.             : niet aantoonbaar
1
    Serpentijnasbest : Chrysotiel
2
    Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet
*
    De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
     Opmerking:          --




        Analyserapport asbest in bodem, partijen grond, bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat versie 0.3 datum 01-03-17
                                                          Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Analyse asbest in bodem conform AS3000


2017023102.1
                                                                                                                  Kiwa Inspection & Testing
                                                                                                                  Hongkongstraat 5
Analysegegevens                                                                                                   3047 BR Rotterdam
Onze referentie                  :   2017023102.1
Analyse volgens norm             :   conform NEN 5707:2003 AS3000                                                 T: +31 (0)88 998 38 00
Zeefmethode                      :   Natte zeefmethode                                                            E: info@kiwa-inte.com
Datum monstername                :   19 juli 2017
Datum aanlevering                :   20 juli 2017                                                                 www.kiwa-inte.com
Datum analyse                    :   26 juli 2017
Monstergegevens
Monsternummer                    : 81910050
Monster omschrijving             : AMM05-1, AMM05-1 (0-50);bc.1000000422788
Resultaten                                Concentratie     95% betrouwbaarheidsinterval
                                          asbest t.o.v.
                                          totale monster    Ondergrens     Bovengrens
                                          (mg/kgds)
          Totaal Serpentijnasbest 1              -               -              -                     Massa monster (nat) : 12,64 kg
           Totaal Amfiboolasbest 2               -               -              -                     Massa monster (droog) : 10,66 kg
            Totaal hechtgebonden                 -               -              -                     Droge stofgehalte     : 84,3 %
        Totaal niet-hechtgebonden                -               -              -
        Gewogen concentratie*                    -               -              -

    fractie   percentage percentage            soort         soort           aantal       materiaal   concentratie   95% betrouwbaar- bepalings-
     (mm)     zeeffractie onderzocht          asbest        materiaal       deeltjes        hecht-    asbest t.o.v.    heidsinterval    grens
               t.o.v. ds.   (m/m)                                                         gebonden    totale monster onder- boven- (mg/kgds)
                (m/m)                                                                      (ja/nee)   (mg/kgds)       grens     grens
     > 16         0,1           100              -               -              -             -            n.a.          -         -           -
    8 - 16        2,4           100              -               -              -             -            n.a.          -         -           -
     4-8          2,5           100              -               -              -             -            n.a.          -         -           -
     2-4          1,7           100              -               -              -             -            n.a.          -         -           -
     1-2          2,5           20,0             -               -              -             -            n.a.          -         -          0,8
    0,5 - 1       5,2            5,0             -               -              -             -            n.a.          -         -          0,8
     < 0,5       85,5        0,1 (10 g)          -               -              -             -            n.a.          -         -           -
    Totaal       100                                                                       Totaal          n.a.          -         -          1,6


     n.a.             : niet aantoonbaar
1
     Serpentijnasbest : Chrysotiel
2                     : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet
     Amfiboolasbest
*
     De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
     Opmerking:         --




        Analyserapport asbest in bodem, partijen grond, bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat versie 0.3 datum 01-03-17
                                                          Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. J.G. Voorhorst
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 24-Jul-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017095053/1
     Uw project/verslagnummer                        17-2227
     Uw projectnaam                                  Ameide
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            18-Jul-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie           2017095053/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                         19-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    24-Jul-2017/12:44
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               P. van Achterberg                                               Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L             200
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L              2.1
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                33

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    109-1-1                                                                                                                      18-Jul-2017                    9637157




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2227                                                         Certificaatnummer/Versie           2017095053/1
     Uw projectnaam                             Ameide                                                          Startdatum                         19-Jul-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    24-Jul-2017/12:44
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               P. van Achterberg                                               Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    109-1-1                                                                                                                      18-Jul-2017                    9637157




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017095053/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9637157            109              1                                         180         280        0695048786           109-1-1
       9637157            109              2                                         180         280        0805044973




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017095053/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017095053/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Bijlage 4               Toetsingskader en toetsingswaarden

Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde
achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor
grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en
interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q.
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde
voldoet.

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van
gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt
overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij
dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste
gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van
de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.

Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of
dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per
dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op
de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen
ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige
bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden.

Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van
bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de
tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet
Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst
van de verontreiniging of spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige
gevallen van bodemverontreiniging op termijn te worden gesaneerd.

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater
verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt:
wanneer de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de
actuele risico’s die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het
gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak
tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of
een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij
concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-
waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor
de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog
voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                 17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                   Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                             11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                             2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                    12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                               20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                       Eenheid               1              GSSD      Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                             2,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                7,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                     87,6      87,6
Organische stof                                % (m/m) ds                   2,9       2,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                  96,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                   7,2       7,2
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                       66       155                20    190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                      0,3   0,4606      -         0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                      4,7    10,53      -           3     15    103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                       18    30,77      -           5     40    115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                   0,098     0,129      -        0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                    <1,5       1,05     -         1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                       15    30,52      -           4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                       41    57,99      *          10     50    290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                       84    154,8      *          20    140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                      14
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                     7,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                     <35     84,48       -        35    190    2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                 <0,0010    0,0024
PCB 52                                         mg/kg ds                 <0,0010    0,0024
PCB 101                                        mg/kg ds                  0,0011    0,0037
PCB 118                                        mg/kg ds                  0,0012    0,0041
PCB 138                                        mg/kg ds                  0,0011    0,0037
PCB 153                                        mg/kg ds                   0,002    0,0068
PCB 180                                        mg/kg ds                  0,0012    0,0041
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                   0,008    0,0275      *       0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                  <0,050     0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                    0,35      0,35
Anthraceen                                     mg/kg ds                    0,11      0,11
Fluorantheen                                   mg/kg ds                    0,66      0,66
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                    0,33      0,33
Chryseen                                       mg/kg ds                    0,37      0,37
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                    0,17      0,17
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                      0,3       0,3
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                    0,21      0,21
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                    0,24      0,24
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                      2,8    2,775      *        0,35    1,5   20,8      40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0024    -    0,001    0,001       8,5     17
beta-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0024    -    0,001    0,002    0,801     1,6
gamma-HCH                                                     mg/kg ds                 <0,0010       0,0024    -    0,001    0,003    0,602     1,2
delta-HCH                                                     mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
Hexachloorbenzeen                                             mg/kg ds                 <0,0010       0,0024    -    0,003   0,0085        1      2
Heptachloor                                                   mg/kg ds                 <0,0010       0,0024    -    0,001   0,0007        2      4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                 mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
Heptachloorepoxide(trans- of B)                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
Hexachloorbutadieen                                           mg/kg ds                 <0,0010       0,0024    -    0,001    0,003
Aldrin                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0024         0,001                      0,32
Dieldrin                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
Endrin                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
Isodrin                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
Telodrin                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
alfa-Endosulfan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0024    -    0,001   0,0009        2      4
beta-Endosulfan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
Endosulfansulfaat                                             mg/kg ds                 <0,0020       0,0048
alfa-Chloordaan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
gamma-Chloordaan                                              mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
o,p'-DDT                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
p,p'-DDT                                                      mg/kg ds                  0,0029          0,01
o,p'-DDE                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
p,p'-DDE                                                      mg/kg ds                  0,0084       0,0289
o,p'-DDD                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0024
p,p'-DDD                                                      mg/kg ds                  0,0014       0,0048
HCH (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                  0,0021       0,0072    -    0,003    0,015     2,01       4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                         mg/kg ds                  0,0014       0,0048    -    0,002    0,002        2       4
DDD (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0021       0,0072    -    0,002     0,02       17      34
DDE (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0091       0,0313    -    0,002       0,1     1,2     2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0036       0,0124    -    0,006       0,2    0,95     1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                   0,015
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds                  0,0014       0,0048    -    0,002    0,002        2      4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                   0,025       0,0872    -   0,0056       0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                   0,027

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9627605          MM1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                 17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                   Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                             11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                             2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                    12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                               20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                       Eenheid               2                GSSD      Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                              5,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                13,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                      80,9       80,9
Organische stof                                % (m/m) ds                    5,9        5,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                   93,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                   13,8       13,8
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                      120      187,9                 20    190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                     0,52     0,6579      *         0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                       7,6     11,66      -           3     15    103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                        33       44,3     *           5     40    115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                     0,22     0,2586      *        0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                     <1,5        1,05     -         1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                        21     30,88      -           4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                        88     107,3      *          10     50    290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                      140      195,5      *          20    140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                      7,1
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                       26
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                       14
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                       56      94,92       -        35    190    2600    5000
OCB (som) WB (factor 0,7)                      mg/kg ds                     0,03
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                 <0,0010      0,0011
PCB 52                                         mg/kg ds                 <0,0010      0,0011
PCB 101                                        mg/kg ds                   0,001      0,0016
PCB 118                                        mg/kg ds                 <0,0010      0,0011
PCB 138                                        mg/kg ds                  0,0027      0,0045
PCB 153                                        mg/kg ds                  0,0027      0,0045
PCB 180                                        mg/kg ds                  0,0018       0,003
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                     0,01     0,0174       -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                  <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                     0,25       0,25
Anthraceen                                     mg/kg ds                     0,12       0,12
Fluorantheen                                   mg/kg ds                     0,61       0,61
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                     0,32       0,32
Chryseen                                       mg/kg ds                      0,4         0,4
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                     0,19       0,19
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                     0,27       0,27
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                      0,2         0,2
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                     0,24       0,24
Chromatogram olie (GC)                                                   Zie bijl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0011   -    0,001     0,001       8,5     17
beta-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0011   -    0,001     0,002    0,801     1,6
gamma-HCH                                                     mg/kg ds                 <0,0010       0,0011   -    0,001     0,003    0,602     1,2
delta-HCH                                                     mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
Hexachloorbenzeen                                             mg/kg ds                 <0,0010       0,0011   -    0,003    0,0085        1      2
Heptachloor                                                   mg/kg ds                 <0,0010       0,0011   -    0,001    0,0007        2      4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                 mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
Heptachloorepoxide(trans- of B)                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
Hexachloorbutadieen                                           mg/kg ds                 <0,0010       0,0011   -    0,001     0,003
Aldrin                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0011        0,001                       0,32
Dieldrin                                                      mg/kg ds                  0,0015       0,0025
Endrin                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
Isodrin                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
Telodrin                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
alfa-Endosulfan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0011   -    0,001    0,0009        2      4
beta-Endosulfan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
Endosulfansulfaat                                             mg/kg ds                 <0,0020       0,0023
alfa-Chloordaan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
gamma-Chloordaan                                              mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
o,p'-DDT                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
p,p'-DDT                                                      mg/kg ds                  0,0047       0,0079
o,p'-DDE                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
p,p'-DDE                                                      mg/kg ds                  0,0088       0,0149
o,p'-DDD                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0011
p,p'-DDD                                                      mg/kg ds                   0,002       0,0033
HCH (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                  0,0029       0,0049   -    0,003     0,015     2,01       4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                         mg/kg ds                  0,0014       0,0023   -    0,002     0,002        2       4
DDD (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0027       0,0045   -    0,002      0,02       17      34
DDE (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0095       0,0161   -    0,002        0,1     1,2     2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0054       0,0091   -    0,006        0,2    0,95     1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                   0,018
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds                  0,0014       0,0023   -    0,002     0,002        2      4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                   0,029       0,0489   -   0,0056        0,4
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                      2,6       2,635   *      0,35       1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9627606          MM2 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                 17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                   Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                             11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                             2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                    12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                               20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                       Eenheid               3              GSSD      Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                             5,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                               16,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                       82        82
Organische stof                                % (m/m) ds                   5,4       5,4
Gloeirest                                      % (m/m) ds                  93,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                  16,5      16,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                     120     165,3                 20    190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                    0,35    0,4369      -         0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                      7,6    10,33      -           3     15    103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                       31    39,66      -           5     40    115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                    0,14    0,1594      *        0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                    <1,5       1,05     -         1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                       23    30,38      -           4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                       56      66,2     *          10     50    290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                     100     130,1      -          20    140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                      15
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                     8,6
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                     <35     45,37       -        35    190    2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                 <0,0010    0,0012
PCB 52                                         mg/kg ds                 <0,0010    0,0012
PCB 101                                        mg/kg ds                 <0,0010    0,0012
PCB 118                                        mg/kg ds                 <0,0010    0,0012
PCB 138                                        mg/kg ds                 <0,0010    0,0012
PCB 153                                        mg/kg ds                 <0,0010    0,0012
PCB 180                                        mg/kg ds                 <0,0010    0,0012
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                  0,0049     0,009       -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                  <0,050     0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                   0,074     0,074
Anthraceen                                     mg/kg ds                  <0,050     0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                      0,2       0,2
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                    0,12      0,12
Chryseen                                       mg/kg ds                    0,16      0,16
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                   0,073     0,073
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                    0,11      0,11
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                   0,091     0,091
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                    0,11      0,11
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                        1    1,008       -       0,35    1,5   20,8      40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0012   -    0,001    0,001       8,5     17
beta-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0012   -    0,001    0,002    0,801     1,6
gamma-HCH                                                     mg/kg ds                 <0,0010       0,0012   -    0,001    0,003    0,602     1,2
delta-HCH                                                     mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
Hexachloorbenzeen                                             mg/kg ds                 <0,0010       0,0012   -    0,003   0,0085        1      2
Heptachloor                                                   mg/kg ds                 <0,0010       0,0012   -    0,001   0,0007        2      4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                 mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
Heptachloorepoxide(trans- of B)                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
Hexachloorbutadieen                                           mg/kg ds                 <0,0010       0,0012   -    0,001    0,003
Aldrin                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0012        0,001                      0,32
Dieldrin                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
Endrin                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
Isodrin                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
Telodrin                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
alfa-Endosulfan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0012   -    0,001   0,0009        2      4
beta-Endosulfan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
Endosulfansulfaat                                             mg/kg ds                 <0,0020       0,0025
alfa-Chloordaan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
gamma-Chloordaan                                              mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
o,p'-DDT                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
p,p'-DDT                                                      mg/kg ds                     0,01      0,0185
o,p'-DDE                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0012
p,p'-DDE                                                      mg/kg ds                   0,067       0,1241
o,p'-DDD                                                      mg/kg ds                  0,0015       0,0027
p,p'-DDD                                                      mg/kg ds                  0,0091       0,0168
HCH (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                  0,0021       0,0038   -    0,003    0,015     2,01       4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                         mg/kg ds                  0,0014       0,0025   -    0,002    0,002        2       4
DDD (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                   0,011       0,0196   -    0,002     0,02       17      34
DDE (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                   0,068       0,1254   *    0,002       0,1     1,2     2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                   0,011       0,0198   -    0,006       0,2    0,95     1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                     0,09
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds                  0,0014       0,0025   -    0,002    0,002        2      4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                      0,1      0,1843   -   0,0056       0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                      0,1

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      9627607          MM3 (5-15)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                                    Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                                              11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                                     12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                                                20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                                        Eenheid                4              GSSD     Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              4,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                10,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      82,5       82,5
Organische stof                                % (m/m) ds                                    4,6        4,6
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   94,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   10,7       10,7
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                       74      137,4                20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     0,47     0,6456     *         0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        6      10,81     -           3      15    103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       19      28,29     -           5      40    115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                     0,13     0,1608     *        0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5       1,05     -         1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       16      27,05     -           4      35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       33      42,96     -          10      50    290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                       85      133,7     -          20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       6,2
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35      53,26      -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010     0,0015
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010     0,0015
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0015
PCB 118                                        mg/kg ds                                    0,001     0,0021
PCB 138                                        mg/kg ds                                   0,0013     0,0028
PCB 153                                        mg/kg ds                                   0,0018     0,0039
PCB 180                                        mg/kg ds                                   0,0016     0,0034
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0078     0,0169      -      0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                    0,068      0,068
Anthraceen                                     mg/kg ds                                    0,062      0,062
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                     0,12       0,12
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                    0,086      0,086
Chryseen                                       mg/kg ds                                     0,12       0,12
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                    0,063      0,063
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                     0,08       0,08
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                     0,07       0,07
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                    0,082      0,082
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,79      0,786      -       0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      9627608          MM4 (50-100)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                                    Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                                              11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                                     12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                                                20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                                        Eenheid                5              GSSD     Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              4,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                18,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                        78         78
Organische stof                                % (m/m) ds                                    4,1        4,1
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   94,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   18,4       18,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                       90      114,3                20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     0,31     0,3958      -        0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                      7,5      9,438      -          3      15    103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       23      29,05      -          5      40    115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                     0,11     0,1233      -       0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5       1,05      -        1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       22      27,11      -          4      35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       28      32,83      -         10      50    290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                       77      96,81      -         20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35      59,76      -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010     0,0017
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010     0,0017
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0017
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0017
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0017
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0017
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0017
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049     0,0119      -      0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                    0,073      0,073
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                    0,062      0,062
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,41      0,415      -       0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
5      9630673          MM5 (100-200)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                                    Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                                              11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                                     12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                                                20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                                        Eenheid                6              GSSD      Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              5,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                34,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      74,2       74,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                    5,3        5,3
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   92,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   34,8       34,8
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      160      121,6                 20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     0,37     0,3848       -        0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                       11       8,43       -          3      15    103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       37       34,1       -          5      40    115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                     0,15     0,1384       -       0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5       1,05       -        1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       35      27,34       -          4      35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       52      49,06       -         10      50    290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                       99      85,37       -         20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       5,2
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35      46,23       -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010     0,0013
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010     0,0013
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0013
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0013
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0013
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0013
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0013
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049     0,0092       -      0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                    0,067      0,067
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                    0,053      0,053
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                       0,4        0,4      -       0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
6      9630674          MM6 (100-200)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                                    Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                                              11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                                     12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                                                20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                                        Eenheid                7              GSSD     Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              6,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                36,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      67,8       67,8
Organische stof                                % (m/m) ds                                    6,2        6,2
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   91,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   36,4       36,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      160        117                20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     0,34       0,34      -        0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                       11       8,12      -          3      15    103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       35      31,07      -          5      40    115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                     0,11     0,0993      -       0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5       1,05      -        1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       33      24,89      -          4      35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       43      39,47      -         10      50    290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                       86      71,45      -         20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                       11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       12
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35      39,52      -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010     0,0011
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010     0,0011
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0011
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0011
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0011
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0011
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010     0,0011
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049     0,0079      -      0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                     0,13       0,13
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                    0,066      0,066
Chryseen                                       mg/kg ds                                    0,092      0,092
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                    0,054      0,054
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,55      0,552      -       0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
7      9630675          MM7 (100-200)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                                    Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                                              11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                                     12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                                                20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                                        Eenheid                8              GSSD     Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              1,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 8,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      92,5       92,5
Organische stof                                % (m/m) ds                                    1,5        1,5
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                     98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                    8,2        8,2
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                       51      111,3                20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     0,86      1,352     *         0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                       4,5     9,427     -           3      15    103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       13      22,16     -           5      40    115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                     0,26     0,3395     *        0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5       1,05     -         1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       11      21,15     -           4      35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       24      33,89     -          10      50    290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      110      198,5     *          20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       11
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                       11
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35      122,5      -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                    0,001      0,005
PCB 52                                         mg/kg ds                                   0,0013     0,0065
PCB 101                                        mg/kg ds                                   0,0021     0,0105
PCB 118                                        mg/kg ds                                   0,0014      0,007
PCB 138                                        mg/kg ds                                   0,0045     0,0225
PCB 153                                        mg/kg ds                                    0,005      0,025
PCB 180                                        mg/kg ds                                   0,0033     0,0165
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                    0,019      0,093     *       0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                    0,076      0,076
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                    0,058      0,058
Chryseen                                       mg/kg ds                                    0,078      0,078
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,46      0,457      -       0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
8      9632620          MM8 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  17-2227 17-2227 17-2227
Projectnaam                                                    Ameide Ameide Ameide
Ordernummer
Datum monstername                                              11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2017091691 2017092770 2017093410
Startdatum                                                     12-07-2017 13-07-2017 14-07-2017
Rapportagedatum                                                20-07-2017 18-07-2017 18-07-2017

Analyse                                                        Eenheid                9              GSSD     Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              6,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                22,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      62,8       62,8
Organische stof                                % (m/m) ds                                    6,7        6,7
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   91,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   22,2       22,2
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      190      208,9                20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     0,33     0,3721     -         0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                       12      13,15     -           3      15    103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       33      36,73     -           5      40    115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                     0,12     0,1263     -        0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5       1,05     -         1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       39      42,39     *           4      35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       39      42,02     -          10      50    290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                       99      109,4     -          20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35      36,57      -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010      0,001
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010      0,001
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010      0,001
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010      0,001
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010      0,001
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010      0,001
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010      0,001
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049     0,0073      -      0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050      0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050      0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,35       0,35      -       0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
9      9632621          MM9 (50-200)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    17-2227
Projectnaam                                                      Ameide
Ordernummer
Datum monstername                                                18-07-2017
Monsternemer                                                     P. van Achterberg
Certificaatnummer                                                2017095053
Startdatum                                                       19-07-2017
Rapportagedatum                                                  24-07-2017

Analyse                                                          Eenheid             1               GSSD        Oordeel             RG      S        T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                       200         200         *                 20     50     338     625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                        2,1         2,1        -                  2     20       60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                      <2,0          1,4        -                  2     15       45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                    <0,050       0,035         -               0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                      <2,0          1,4        -                  2      5     153     300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                      <3,0          2,1        -                  3     15       45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                      <2,0          1,4        -                  2     15       45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                         33          33        -                 10     65     433     800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2      7     504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2      4      77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                     <0,10        0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                     <0,20        0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                      0,21        0,21         -                0,2    0,2    35,1      70
BTEX (som)                                                       µg/L                     <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                    <0,020       0,014         -               0,02   0,01      35      70
Styreen                                                          µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2      6     153     300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2   0,01     500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2      6     203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                     <0,10        0,07         -                0,1   0,01       5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2     24     262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                     <0,10        0,07         -                0,1   0,01      20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2      7     454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                     <0,20        0,14         -                0,2      7     204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                     <0,10        0,07         -                0,1   0,01     150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                     <0,10        0,07         -                0,1   0,01      65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                     <0,10        0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                     <0,10        0,07
CKW (som)                                                        µg/L                      <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                     <0,20        0,14                                                 630
Vinylchloride                                                    µg/L                     <0,10        0,07         -                0,2   0,01     2,5       5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                     <0,10        0,07         -                0,1   0,01       5      10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                      0,14        0,14         -                0,2   0,01      10      20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                     <0,20        0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                     <0,20        0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                     <0,20        0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                      0,42        0,42         -                0,6    0,8    40,4      80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                       <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                       <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                       <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                       <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                       <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                       <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                       <50             35      -                50     50      325     600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                  0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9637157          109-1-1


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Bijlage 5   Resultaten vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Topotijdreis.nl



1986:             1968:




1940:             1904:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Informatie overheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Omgevingsrapportage - bodem


perceel AMD00 B 3292 te Ameide
locatie; Liesveldweg 65 te Ameide




Aanvrager                       Inventerra Common Services B.V. t.a.v. M. Lawende
Telefoonnummer                  078-6822455
E-mail adres                    m.lawende@inventerra.nl
Uw opdrachtnummer en datum      17-2227 - 23-06-2017
Zaaknummer                      Z-17-322568
                                Tom Bosman - d.d. 26-06-2017
Behandeld door
                                e-mail: tw.bosman@ozhz.nl - telefoon 078-7703271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Inhoud
   Prinses Marijkeweg (AA070700266)................................................................................................................................................................... 8
   Marijkeweg-Lekdijk (AA070700285) ............................................................................................................................................................... 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en
grondwater van het door u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit
rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het
informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde
ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.
Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de betreffende
dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden
uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze
samenvatting is opgenomen.

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie
Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het
perceel. De kaart geeft de ligging van de locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde
bodemonderzoeken, ondergrondse brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht vanuit de Wet
milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de onderzoekslocatie.
Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel
kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bodem van een aangrenzend perceel.

Hoofdstuk 4: Algemene informatie
Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden
geraadpleegd kan worden.

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2 en 3.

Bijlage 2: Disclaimer
Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>1 Algemene informatie perceel AMD00 B 3292

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven.




Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:

Adres

Kadastrale gegevens

Gemeente                  Ameide

Sectie                    B

Nummer                    3292
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Kaart van 1925




Kaart van 1957
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Kaart van 1967




Denk aan de voormalige sloten, boomgaarden en glastuinbouwkassen. Betreffende locaties zijn mogelijk verdacht in verband met bodem
bedreigende activiteiten vanuit het verleden.

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat de ligging van objecten op de door
ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst
bij de topografische kaart van 1925, maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude kaart als in de huidige topografie
voorkomen. Zie ook het kaart materiaal op http://topotijdreis.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>2 Gegevens op perceel AMD00 B 3292

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten


Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd



Overzicht bodemonderzoeklocaties


Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.



Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer. (meldings- en/of
vergunningsplicht)


Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel AMD00 B 3292

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten


Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd



Overzicht bodemonderzoeklocaties


 Onderzoekslocatie 'Prinses Marijkeweg'




 De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:                                                 Prinses Marijkeweg (AA070700266)
 De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:                                         Prinses Marijkeweg
 Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen:     Ernstig, niet urgent
 Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
 Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende vervolgstatus gekregen:   voldoende onderzocht
 Wbb code:                                                                                     ZH070709270

 Type onderzoek                                    Datum                        Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming

                                                                                     Grond                            Grondwater
 Verkennend onderzoek NEN 5740                     14 11 1995                       <AW                               Onbekend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Onderzoekslocatie 'Marijkeweg-Lekdijk'




De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:                                                 Marijkeweg-Lekdijk (AA070700285)
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:                                         Pr. Marijkeweg
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen:     Pot. verontreinigd
Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende vervolgstatus gekregen:   voldoende onderzocht
Wbb code:                                                                                     ZH070709288

Type onderzoek                                    Datum                        Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming

                                                                                    Grond                            Grondwater
Verkennend onderzoek NEN 5740                     01 09 2003                        >T                                 >S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Legenda

       <s/<d           Geen verhoogde gehalten gemeten
          >S           Licht verontreinigd (> streefwaarde)
          >T           Matig verontreinigd (> tussenwaarde)
          >I           Sterk verontreinigd (> interventiewaarde)
       Onbekend        Geen informatie voorhanden



Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer. (meldings- en/of
vergunningsplicht)


Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven.

4 Algemene informatie


Bodemkwaliteitskaart

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de
bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl

Voormalige boomgaarden en kassen

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds
aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel in de
genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan
het voorkomen van organochloor bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen is helaas niet
geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.topotijdreis.nl.
Hierop zijn onder andere de topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden herkenbaar als gestippelde
groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage

1.1 Inleiding


De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is
uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemo nderzoeken
uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar
overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het
voorkomen van bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het
zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het onderhavige rapport.



1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)


Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem
verontreinigd hebben. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de
Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan
leiden tot vervolgonderzoek.



1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)


Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en)
kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging op de locatie.

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aangeboden dan worden de
onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare
rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting ziet er als volgt uit:

  Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"

  De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:                       Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365
                                                                      (IBS102) (AA038100354)

  De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:               Brinklaan 155

  Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:

  Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de          Pot. Ernstig
  volgende beoordeling gekregen:

  Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de           Uitvoeren NO
  volgende vervolgstatus van toepassing:



  Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd

                                                        Datum       Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
  Type onderzoek                                        onderzoek   Bodembescherming

                                                                          Bodem              Grondwater

  Historisch onderzoek                                  10-9-1993

  NVN Onderzoek                                         1-8-1993            >S                  >T




Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan.
Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.




Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie
beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen verontreinigingsbronnen aanwezig zijn.
Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie,
voorkomende (historische) verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de achtergrondwaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat geen sprake is van een ernstige
bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in
principe geen noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in
alle gevallen vrij toepasbaar.

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig
beschouwd als een matige of sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De omva ng van de
verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen
hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot bodemverontreiniging. De
locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot
bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een spoedeisende bodemverontreiniging.

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term "Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend.

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat
de locatie wel verontreinigd is maar dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging met een
omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of
verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting.

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed
(risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn.

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25
m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico direct dient te worden weggenomen. De sanering van de
verontreiniging dient voor 2015 plaats te vinden.

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te
vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het
ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar na vaststelling.

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar
plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na vaststelling.
(NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid
wellicht als hoger beschouwd)

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor
2015. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de
spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd)

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige
verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het
vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria,
meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de verontreinigsituatie zijn er geen
gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond
is niet vrij toepasbaar.



Vervolgstatus (in het gele deel)

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt
niets over de termijn waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar
aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een
nader bodemonderzoek, een aanvullend bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden
dat de verontreinigingen worden verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de
risico's van de verontreiniging terug te dringen.

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden
vastgelegd in een rapport.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een
beschikking.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van de verontreinigde componenten. De verplichting tot
het ondernemen van deze activiteiten zijn in een Wbb beschikking vastgelegd.

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij
het bevoegd gezag Wbb. Bij het kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.



Type onderzoek (in het blauwe deel)

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden
onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de
Kamer van Koophandel.

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek
is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor bodembedreigende activiteiten.

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen
uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van
bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het
licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verk ennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van
de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed.

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden
uitgevoerd.

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.



Analyseresultaten (in het blauwe deel)

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of
niet.

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).

A = Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interventiewaarde

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de sanering daarvan.

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of
meerdere stoffen de streefwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging.

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding
van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek.

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De
omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed van het
geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw).
NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op
voorhand dat vergelijkbare concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het voorkomen van de weergegeven
verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien van de betreffende onderzoeksrapporten.

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale onder grondse
opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks)
is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden ges aneerd door KIWA
(Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet
verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonder zoek is dan
verplicht.

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer


In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de
inrichtingen op en in de omgeving van het perceel.

Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van de activiteiten.

Algemene gegevens
Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief.

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM

Omschrijving
Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting.



1.6 Algemene bodemkwaliteit


Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over
de chemische bodemkwaliteit van het gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, etc.) is de
bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde
bodemonderzoeken binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Disclaimer

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van aanvragen aanwezige gegevens in de inf ormatiesystemen van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze
rapportage dient derhalve te worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook
niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van
gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en interpretatiefouten zijn gemaakt.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als
blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop adviseert de omgevingsdienst
om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van
de in deze rapportage vermelde rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de
melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Bijlage 6              Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit
richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra Comon Services bv, hierna Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere
(potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001:2008, certificaat EC-KWA-010062 en voor het uitvoeren van veldwerk bij
bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, protocollen 2001 , 2002 en 2018, certificaat EC-SIK-20241. De naleving van de
kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor
Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd
laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd
zodat de resultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een
zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale
afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en
een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen
absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek
gebleken bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten
en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet
kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>