<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Stikstof onderzoek uitbreiding bedrijfspand
Lekdijk 7a, Everdingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Stikstofonderzoek Realisatie hotel
Lekdijk 7a, Everdingen




Datum                       :         20 mei 2022
Kenmerk                     :         A1486-07/BHO/rap1
Auteur                      :         Dhr. S.C. de Boer
Vrijgave                    :         Dhr. J.C. Langeweg MSc

Opdrachtgever               :         Plexwood Holding B.V.
                                      t.a.v. W. J. Vos
                                      Lekdijk 7a
                                      4121 KG Everdingen




© IDDS b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
bestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm, elektronisch of anderszins zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de uitgever.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Inleiding .................................................................................................................... 4


      Wettelijk kader .......................................................................................................... 6


      Beoordeling planvoornemen ................................................................................... 8
3.1   Gebruiksfase .............................................................................................................. 9
3.2   AERIUS-model ......................................................................................................... 11


      Rekenresultaten en conclusie projecteffect.......................................................... 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       Inleiding
Aan de Lekdijk 7a te Everdingen wordt het huidige bedrijfspand uitgebreid met een oppervlakte
van maximaal 250 m 2. Met deze uitbreiding wordt de bedrijfsvoering verbeterd.

Voor het beoogde plan is een stikstofonderzoek nodig, omdat stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden in de omgeving liggen. Een stikstofberekening is uitgevoerd voor de gebruiksfase.

In onderstaand figuur is een impressie van de toekomstige situatie weergegeven. Hierop is de
uitbreiding te zien, met in het oranje eronder de huidige bebouwing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>In dit rapport wordt eerst het wettelijk kader behandeld. Vervolgens wordt het planvoornemen in
hoofdstuk 3 beoordeeld. Er wordt uiteengezet welke uitgangspunten gehanteerd worden als
input voor de AERIUS Calculator. Vervolgens worden de rekenresultaten in hoofdstuk 4
beschreven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>         Wettelijk kader
Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Deze
wet heeft op een aantal aspecten wijzigingen aangebracht in de Wet natuurbescherming en het
Besluit natuurbescherming.

Aanleiding van deze wet is onder andere de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019
waardoor er voor projecten met een geringe depositietoename al een vergunningsplicht gold
(op grond van artikel 2.7 en 2.8 Wet natuurbescherming).

Partiële vrijstelling bouw- en sloopfase
Met de inwerkingtreding van de Wsn geldt een partiële vrijstelling van de vergunningplicht op
grond van de Wnb voor uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase (artikel 2.9a Wnb). Partieel,
omdat deze vrijstelling uitsluitend geldt voor:

   i.    Projecten die niet direct verband houden met het beheer van een Natura 2000-gebied
         en afzonderlijk geen significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-
         gebied;
  ii.    Tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg (met inbegrip van de
         daarmee samenhangende vervoersbewegingen); en
  iii.   De gevolgen van stikstofdepositie.

De partiële vrijstelling geldt dus niet voor:

   i.    Structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk, als gevolg
         van bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt;
         en
  ii.    Andere significante gevolgen, bijvoorbeeld de verstoring van diersoorten.

Tegelijkertijd met de partiële vrijstelling, heeft het kabinet in de periode 2021-2030 500 miljoen
euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen
of buiten de bouw gereserveerd. Het doel is om afspraken met de bouwsector te maken over de
reductie en de bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De
maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de
(stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden
bijgestuurd indien nodig.

Berekening gebruiksfase
Eenvoudig gezegd hoeft de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt tijdens de bouwfase niet
meer te worden berekend. Dit betekent dat er enkel voor de gebruiksfase nog een berekening
naar het projecteffect dient plaats te vinden.

In dit geval is er door middel van een stikstofberekening naar de depositie in de gebruiksfase
beoordeeld of het project vergunningsplichtig is. Om de stikstofdepositie te berekenen wordt
gebruik gemaakt van de laatste versie van het wettelijk voorgeschreven rekenmodel AERIUS
Calculator.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Eventuele vervolgstappen
Bij een stikstofdepositie uitkomst boven 0,00 mol/ha/jr, zijn er verschillende mogelijkheden om
te bepalen of een nieuwe ontwikkeling in aanmerking komt voor een positief besluit/vergunning
in het kader van de Wet natuurbescherming. De eerstvolgende stap hierin is intern salderen.

Een belangrijke uitspraak hierover is gedaan door de Raad van State op 20 januari 2021
(ECLI:NL:RVS:2021:71) in de zaak Logtsebaan. Kort gezegd komt het erop neer dat als gevolg
van deze uitspraak bij gebruikmaking van intern salderen géén vergunningplicht geldt in het
kader van de Wet natuurbescherming. Als intern salderen geen oplossing biedt kan met behulp
van onder andere een ecologische voortoets gekeken worden of significante effecten op Natura
2000-gebieden uitgesloten kunnen worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>         Beoordeling planvoornemen
In de nabijheid van het plangebied liggen de volgende Natura 2000- gebieden:

Tabel 1: Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied
 Natura 2000-gebied                        Afstand tot het Natura 2000-gebied   Stikstofgevoeligheid
 Lingegebied & Diefdijk-Zuid                          3,7 kilometer                Zeer gevoelig
 Uiterwaarden Lek                                    10,9 kilometer                Zeer gevoelig
 Zouweboesem                                         10,9 kilometer                Zeer gevoelig




Beoordeeld wordt of als gevolg van het project de kwaliteit van het natuurlijke leefgebied of de
habitat van soorten in een Natura-2000 gebied kan verslechteren. Met behulp van het
voorgeschreven rekenprogramma AERIUS is de gebruiksfase van het planvoornemen
doorgerekend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.1        Gebruiksfase

In de gebruiksfase kan stikstofdepositie ontstaan vanuit twee aspecten, namelijk vanuit
bebouwing (gas) en verkeer Brandstof). Op beide thema’s wordt kort ingegaan.

Gas
Het bedrijfsgebouw wordt voorzien van zo’n 96 zonnepanelen op het dak. Deze zullen zorg
dragen voor elektriciteit in het gebouw. Voor de verwarming van het pand wordt worst-case
uitgegaan van het gebruik van gas. Op basis van het kennisbestand
‘emissiewaarden_aerius_def_versie_05_juli_2018’ is een berekening gemaakt van de uitstoot.
Het kennisbestand hanteert voor een kantoor en winkel een uitstoot van 0,16 NOx in kg/jr per
m² oppervlak. Dat resulteert in de volgende uitstoot voor de uitbreiding.


      Onderdeel        Aantal      Norm NOx in kg/jaar          Invoer in AERIUS


                       250 m²           0,16 per m2
      Uitbreiding                                                 40 NOx in kg/jr
                        BVO           Vloeroppervlak
        Totaal                                                  340, 5 NOx in kg/jr


Voor de uitbreiding geldt een uitstoot van 40 NOx in kg/jr. Deze uitstoot is worst-case in de
AERIUS-calculator meegenomen.

Verkeer
Daarnaast zijn de verkeersgegevens gebruikt als invoergegevens voor het AERIUS-
rekenmodel. Op grond van de CROW-publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren – Van
parkeercijfers naar parkeernormen’ (december 2018) is uitgegaan van de onderstaande
gegevens als input voor in de Calculator.

Op basis van de omgevingsadressendichtheid van 67 adressen voor Everdingen buitengebied
in 2021 wordt uitgegaan van een niet stedelijk gebied. Gezien de ligging buiten het bebouwd
gebied van Everdingen wordt uitgegaan van het buitengebied. De onderstaande gegevens zijn
gebruikt als input in de Calculator.

Tabel 2: Verkeersgegevens voor AERIUS-berekening 2023

  Onderdeel               Aantal    Norm per 100 m² BVO                   Invoer in AERIUS

  Bedrijf
                                    5,7 verkeersbewegingen        14,25 voertuigbewegingen per dag
  arbeidsextensief/       250 m²
                                            per dag
  bezoekersextensief
                                                                    15 vervoersbewegingen per dag
  Totaal

                                                             Circa 5% middelzwaar en 95% lichtverkeer. Dit
  Verdeling                                                       leidt tot 14 vervoersbewegingen in de
                            -                 -
  categorie                                                   categorie licht en 1 vervoersbeweging in de
                                                                      categorie middelzwaar verkeer.
                                                                         100% naar de N484.
  Verdeling route           -                 -



Opgemerkt wordt dat er vanwege de planologische realisatie er sprake is van een toename van
de verkeersbewegingen. De AERIUS-berekening gaat uit van het totale plan, niet het verschil
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>met de bestaande situatie omdat dit het feitelijke projecteffect bepaalt.

Er is rekening gehouden met een filevorming van 1%. Voor beide routes is 50% van de totaal
aantal vervoersbewegingen ingevoerd in de AERIUS Calculator. Daarnaast is worst-case
rekening gehouden met 5% middelzwaar verkeer voor de bevoorrading van het bedrijf. Dit is
conform de ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021’ van BIJ12.

Het verkeer maakt als aan- en afvoerroute gebruik van de volgende routes naar de N484:

    1. Het verkeer maakt gebruik van de Lekdijk die via de Graaf Huibertlaan en Paralelweg
       aansluit op de N484. Dit resulteert in 7 vervoersbewegingen in de categorie licht en 0,5
       vervoersbewegingen in de categorie middelzwaar.
    2. Het verkeer maakt gebruik van de Lekdijk, die richting het oosten via de
       Goilberdingerdijk, Diefdijk en Kerkweg aansluit op de N484 aansluit. Dit resulteert in 7
       vervoersbewegingen in de categorie licht en 0,5 vervoersbewegingen in de categorie
       middelzwaar.

Vanaf de N484 is het verkeer qua rij- en stopgedrag niet meer te onderscheiden van het
reguliere verkeer en heeft het zich verdund tot enkele procenten van het reeds aanwezige
verkeer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.2     AERIUS-model

Voor de gebruiksfase zijn de gegevens ingevoerd in de AERIUS Calculator. Voor het rekenjaar
is er uitgegaan van 2023 (dit is, worst case) het eerste volledige jaar dat het plangebied volledig
in gebruik zal zijn.

De Calculator heeft de emissie en depositie van het plan berekend. De onderstaande uitsnede
is opgenomen om weer te geven welke bronnen op welke locatie zijn voorzien.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        Rekenresultaten en conclusie projecteffect
Het projecteffect is berekend met behulp van de AERIUS Calculator. Hierbij is er een
berekening gemaakt voor de uitstoot van het verkeer in de gebruiksfase.

De conclusie luidt dat er geen beschermde natuurgebieden worden getroffen door deze
ontwikkeling. De rekentool geeft op basis van de opgestelde input, geen rekenresultaten hoger
dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van het planvoornemen treedt er daarom geen toename van de
stikstofdepositie op in Natura 2000-gebied.

Het Pdf-bestand van de berekening is bij deze notitie apart bijgevoegd, zodat het bevoegd
gezag deze in kan voeren ter controle.

Omdat het projecteffect niet hoger is dan 0,00 mol/ha/jr, geldt er geen vergunningsplicht
volgens de Wet stikstofreductie en natuurbescherming. Een nader onderzoek naar
stikstofdepositie is daarom niet nodig.

Het volgende Pdf-bestand is van toepassing op de deze notitie:

    •   AERIUS_bijlage_ A1486-07 Lekdijk 7a, Everdingen – projecteffect


 Conclusie stikstofdepositie
 Het planvoornemen leidt op basis van de ingevoerde gegevens niet tot extra stikstofdepositie
 in Natura 2000-gebieden. Dit aspect vormt geen belemmering voor het planvoornemen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Projectberekening



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                      Projectberekening



                 Contactgegevens
                  Rechtspersoon                         IDDS BV
                  Inrichtingslocatie                    's Gravendijckseweg 37,
                                                        2201 CZ Noordwijk
                 Activiteit
                  Omschrijving                          A1486 Lekdijk 7a, Everdingen
                  Toelichting                           Uitbreiding Plexwood - projecteffect
                 Berekening
                  AERIUS kenmerk                        RcsyowJdbXhB
                  Datum berekening                      20 mei 2022, 11:42
                  Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                        Rekenjaar            Emissie NH3       Emissie NOx
                  Projecteffect - Beoogd                2023                 0,4 kg/j          48,7 kg/j
                  Resultaten                            Hoogste depositie Hexagon              Gebied
                  Projecteffect - Beoogd                -
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                  Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                  Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j




RcsyowJdbXhB (20 mei 2022)                                                                                   2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                          Projectberekening




                 Projecteffect (Beoogd), rekenjaar 2023

                 Emissiebronnen                                           Emissie NH3 Emissie NOx
                  1 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | UItbreiding             - 40,0 kg/j
                  Verkeersnetwerk                                            0,4 kg/j    8,7 kg/j




RcsyowJdbXhB (20 mei 2022)                                                                     3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                   Projectberekening




                 Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                 gebieden.




                             500 m

                       Habitatrichtlijn       Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                              Habitatrichtlijn
                       Vogelrichtlijn         Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                    Hoogste totale depositie
                 De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RcsyowJdbXhB (20 mei 2022)                                                                           4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                       Projectberekening




                 Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Projecteffect"
                 (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                             Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste
                             gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename       gekarteerd) afname
                                          (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                  (mol/ha/jr)
                  Totaal      0,00          0,00           0,00           0,00         0,00            0,00




RcsyowJdbXhB (20 mei 2022)                                                                                          5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                        Projectberekening



                 Projecteffect, Rekenjaar 2023
                   1 Wonen en Werken | Kantoren en winkels
                 Naam                 UItbreiding     Uittreedhoogte   11,0 m     NOx           40,0 kg/j
                 Locatie              139820, 441718 Warmteinhoud      0,014 MW
                 Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                 Temporele Variatie Standaard Profiel
                                      Industrie
                 Disclaimer
                 Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                 kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                 aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                 Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                 is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                 verleend, zijn voorbehouden.
                 Rekenbasis
                 Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS versie                     2021.0.5_20220328_855771c674
                 Database versie                   2021.0.5_855771c674
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/




RcsyowJdbXhB (20 mei 2022)                                                                                       6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>