<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bureau voor Archeologie Rapport 914
Maasstraat tussen 8b en 12, Uden, gemeente Uden: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2
Colofon
titel:           Bureau voor Archeologie Rapport 914. Maasstraat tussen 8b en
                 12, Uden, gemeente Uden: een bureau- en inventariserend
                 veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase
auteur:          A. de Boer (KNA senior prospector)
datum:           28 januari 2021
ISSN:            2214-6687
© Bureau voor Archeologie
Koningsweg 244 Utrecht
T 030 245 18 95
E info@bureauvoorarcheologie.nl
I https://www.bureauvoorarcheologie.nl
Bureau voor Archeologie Rapport 914                    Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                           3
Administratieve gegevens
Projectnummer                        2020031601
Provincie                            Noord-Brabant
Gemeente                             Uden
Plaats                               Uden
Toponiem                             Maasstraat tussen 8b en 12
Centrum locatie (m RD)               171.380; 407.160 (x; y)
Omvang plangebied                    2.050 m2
Kadastrale gegevens                  gemeentecode: UDN00, sectie: I, nummer(s): 2383,
                                     2480, 2482, 2484, 3711
ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer      4838741100 (ABU); 4838758100 (ABO)
Soort onderzoek                      een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de
                                     vorm van boringen in de verkennende fase
Opdrachtgever                        SAB
Uitvoerder                           Bureau voor Archeologie
Kaartblad                            45H
(RO) kader onderzoek                 Bestemmingsplanwijziging.
Periode van uitvoering               Mei 2020
Bevoegde overheid                    Gemeente Uden
                                     mevr. M. Poppen
Deskundige namens                    ArchAeO
bevoegde overheid                    drs. F.P. Kortlang
Status goedkeuring bevoegde overheid Onbekend
Beheerder en plaats van documentatie Digitale documentatie: ARCHIS en E-Depot
                                     Vondstdocumentatie: geen vondsten verzameld.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                          Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood; www.opentopo.nl).
Bureau voor Archeologie Rapport 914                       Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      5
Inhoudsopgave
      Samenvatting...............................................................................................7
1     Inleiding.......................................................................................................8
      1.1 Doelstelling en vraagstelling.................................................................8
2     Bureauonderzoek......................................................................................10
      2.1 Methode..............................................................................................10
      2.2 Onderzoeksgebied en toekomstig gebruik..........................................10
      2.3 Huidige situatie....................................................................................11
      2.4 Aardwetenschappelijke waarden.........................................................12
      2.5 Historische situatie..............................................................................12
      2.6 Mogelijke verstoringen........................................................................13
      2.7 Archeologische en bouwhistorische waarden......................................14
      2.8 Gespecificeerde verwachting..............................................................15
3     Booronderzoek..........................................................................................17
      3.1 Inleiding..............................................................................................17
      3.2 Methode..............................................................................................17
      3.3 Resultaten en bodemkundige en geologische interpretatie.................18
      3.4 Archeologische interpretatie................................................................19
4     Waardestelling en Selectieadvies..............................................................21
5     Conclusie...................................................................................................22
6     Advies........................................................................................................23
7     Literatuur...................................................................................................24
      Figuren......................................................................................................26
      Bijlage 1: Boorbeschrijvingen.....................................................................46
Bureau voor Archeologie Rapport 914                                           Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6
Lijst met Figuren
Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood;
      www.opentopo.nl)........................................................................................4
Figuur 2: Uitsnede beleidskaart gemeente Uden (Kortlang 2017).......................26
Figuur 3: Luchtfoto 2018.....................................................................................27
Figuur 4: Topografische kaart..............................................................................28
Figuur 5: Verbeelding nieuw bestemmingsplan...................................................29
Figuur 6: Nieuwe situatie.....................................................................................30
Figuur 7: Geomorfologische kaart (Alterra 2004)................................................31
Figuur 8: Bodemkaart (Stichting voor Bodemkartering 1976)..............................31
Figuur 9: Hoogte-reliëfkaart (Kadaster en PDOK 2014). Hoogtewaarden in
      meters ten opzichte van N.A.P...................................................................32
Figuur 10: Kaart van F. de Wit uit 1688 (De Wit 1688)........................................33
Figuur 11: 18e eeuwse kaart (Palier en Zoon 1700.............................................34
Figuur 12: Kadastrale minuut 1811-1832, kadastrale gemeente Uden, sectie U,
      blad 3.........................................................................................................35
Figuur 13: Topografisch militaire kaart 1850........................................................36
Figuur 14: 610-2083-UDEN-1899.......................................................................37
Figuur 15: 610-2084-UDEN-1929.......................................................................37
Figuur 16: 45H-1956-Uden.................................................................................38
Figuur 17: 45H-1967-Uden.................................................................................38
Figuur 18: 45H-1978-Uden.................................................................................39
Figuur 19: 45H-1988-Uden.................................................................................39
Figuur 20: Bouwjaren volgens BAG (Kadaster 2013)..........................................40
Figuur 21: Archeologische zaken (blauw) uit ARCHIS (Rijksdienst voor het
      Cultureel Erfgoed 2020..............................................................................41
Figuur 22: Boorpuntenkaart................................................................................42
Figuur 23: Getekende boorprofielen in schematische noordwest-zuidoost
      doorsnede..................................................................................................43
Figuur 24: Profielkuil...........................................................................................44
Figuur 25: Profielkuil detail..................................................................................45
Lijst met Tabellen
Tabel 1: Aardkundige waarden............................................................................12
Tabel 2: Archeologische gegevens tot ca. 200 m van het plangebied.................15
Bureau voor Archeologie Rapport 914                                            Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                      7
Samenvatting
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in
de vorm van boringen uitgevoerd voor de bouw van een woning bij de Maasstraat
tussen 8b en 12 te Uden.
De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en
literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische
verwachting van het gebied.
Het plangebied ligt op de Peelhorst. Volgens aardkundige kaarten bestaat het
bodemprofiel uit dekzand op rivierafzettingen. Buiten de bebouwde kom staan
hoge zwarte enkeerdgronden gekarteerd. Enkeerdgronden zijn gronden met een
meer dan 50 cm dikke eerdlaag. Deze eerdlagen zijn vrijwel altijd ontstaan door
toepassing van het systeem van plaggenbemesting. Daarbij zijn heide of
grasplaggen vermengd met potstalmest op de akkers uitgestrooid. Dit systeem is
vooral in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd gebruikt om de vruchtbaarheid
van akkers te verbeteren.
Begin 19e eeuw staat op de rand van het plangebied een boerderij. In het
plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit de periode
Neolithicum tot en met Nieuwe tijd.
In het plangebied zijn zes boringen gezet en is één profielkuil gegraven. Hieruit
blijkt dat het bodemprofiel bestaat uit een humeuze A horizont van 55 tot 110 cm
dik. Onder de A horizont liggen dekzand en rivierafzettingen.
De A horizont heeft een heterogene samenstelling en bevat moderne
bijmengingen zoals baksteen- en dakpanfragmenten. Het maaiveld heeft een
onregelmatige reliëf en ook de diepteligging van de top van de C horizont is
variabel. Er zijn geen (delen van) podzolhorizonten onder de A horizont
aanwezig. De bodem is waarschijnlijk in de 20e eeuw vergraven tot in de top van
de C horizont. Het is onwaarschijnlijk dat onder de omgewerkte A horizont nog
behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn.
Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele
archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt aangeraden om
contact op te nemen met de gemeente Uden.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                     Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    8
1   Inleiding
    Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd in
    verband met de voorgenomen bouwwerkzaamheden aan de Maasstraat tussen
    8b en 12 te Uden.
    Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een
    bestemmingsplanwijziging.
    Het ligging van het plangebied is weergegeven in fig. 1.
    In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid (fig. 2). Volgens de
    gemeentelijke archeologische beleidskaart (versie 3.4 / 27-03-2017, in november
    2017 vastgesteld) ligt het plangebied valt in categorie 4: gebieden met een hoge
    archeologische verwachting. De beoogde ontwikkeling leidt tot een
    bodemverstoring van 396 m2 (excl. kabels en leidingen e.d.). Hiermee
    overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een
    onderzoek op de locatie uit te voeren.
    Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,1 in
    overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie
    4.1).
    Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een booronderzoek in de
    verkennende fase. Met de bevindingen wordt aan het einde van het rapport een
    advies gegeven hoe bij het project rekening kan worden gehouden met
    archeologische waarden.
1.1 Doelstelling en vraagstelling
    Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde
    archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren
    en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen
    kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet
    worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.
    Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de
    verkennende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen
    in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de
    locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en
    kansrijke zones geselecteerd.
    De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:
        1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
        2. Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
             geomorfologie, geologie en bodemkunde?
        3. Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels)
             verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang
             van de verstoring?
        4. Op basis van het voorgaande: kunnen archeologische resten in het
             plangebied aanwezig zijn, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang,
             ligging, aard en datering hiervan?
    1  https://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                        Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                   9
    5. Indien (mogelijk) archeologische resten aanwezig zijn:
        a) Worden deze archeologische resten verstoord door de voorgenomen
             bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
        b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening
             te houden met deze archeologische resten?
Bureau voor Archeologie Rapport 914                  Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    10
2   Bureauonderzoek
2.1 Methode
    Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
    KNA 4.1, protocol 4002.2
    Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om tot
    een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied te komen. Eerst
    wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het onderzoek gemeld bij
    ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, archeologische en
    historische context van het te onderzoeken gebied bestudeerd. Deze gegevens
    leiden tot het opstellen van een gespecificeerde verwachting. In de
    gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige archeologische
    resten beschreven in termen van onder meer diepteligging, omvang, ouderdom
    en conservering.
    De genoemde stappen leiden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van
    de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.3 In de
    hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens
    gepresenteerd.
    Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.
2.2 Onderzoeksgebied en toekomstig gebruik
    Afbakening plan- en onderzoeksgebied
    De ligging van het plangebied staat afgebeeld in fig. 1, 3 en 4. Het plangebied ligt
    in de gemeente Uden in de gelijknamige plaats. De locatie ligt tussen adressen
    Maasstraat 8B en 12.
    Het plangebied is ongeveer 80 m diep en 25 m breed (gerekend vanaf de
    Maasstraat) en heeft een omvang van 2.050 m2.
    Ten noorden van het plangebied ligt een onbebouwd terrein dat ontwikkeld wordt
    voor woningbouw (Dico terrein).
    Om voldoende informatie over aardkundige, historische en archeologische
    gegevens te verzamelen wordt een onderzoeksgebied gebruikt dat groter is dan
    het plangebied. Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is een zone
    met straal van circa 200 m om de ontwikkeling heen (fig. 1).
    Overheidsbeleid
    De gemeente Uden heeft een vastgesteld gemeentelijk archeologisch beleid.4 Op
    de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied in zone
    ‘categorie 4: gebieden met een hoge archeologische verwachting’ (fig. 2). Het
    beleid is dat bij ingrepen van meer dan 250 m2 en waarbij dieper wordt gegraven
    dan 40 cm onder maaiveld rekening gehouden moet worden met archeologische
    resten.
    2   SIKB 2018
    3   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services
    4   Kortlang 2017
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                                Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                         11
    Ontwerp c.q. inrichtingsplan;
    De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van een woning aan de westkant van
    kadastraal perceel 2480. De nieuwe woning komt tussen de bestaande woning
    op het perceel aan de Maasstraat 12 en de woning ten westen van het perceel
    (Maasstraat 8b; fig. 5 en 6).
    Aard en omvang van de toekomstige verstoring
    Bij de beoogde ingreep wordt een woning gebouwd. De woning heeft een
    omvang van 18 m x 22 m (396 m2).
    Bij de bouw vinden graafwerkzaamheden plaats voor de aanleg van funderingen,
    kabels en leidingen. Er zijn nog geen details beschikbaar. Vermoedelijk vinden de
    graafwerkzaamheden voor de aanleg van funderingen plaats tot in de schone
    grond, circa 80 cm diep.
    Milieutechnische condities,
    De bodemkwaliteit van het plangebied is niet in het veld onderzocht. Op de
    bodemkwaliteitskaart van de ODBN heeft het plangebied de waarde ‘Overig’. Dat
    betekent dat de kans klein is dat van één of meer stoffen de interventie waarden
    worden overschreden.5
    Grondwaterpeil
    De actuele grondwaterstand in het plangebied is niet bekend. Bij een
    booronderzoek op het DICO terrein noordelijk van het plangebied is geen
    grondwater geregistreerd binnen de onderzochte diepte. De gemiddeld hoogste
    grondwaterstand in het plangebied staat waarschijnlijk lager dan 80 cm (trap VII).
    De grondwaterstand zal door de beoogde ingrepen waarschijnlijk niet
    veranderen.
    Consequentie van de ingrepen
    Door uitvoeren van graafwerkzaamheden worden mogelijk archeologische resten
    vergraven.
2.3 Huidige situatie
    Bebouwing en functie
    Het is in gebruik als gazon en siertuin. In het plangebied staan struiken en
    bomen. De bomen worden zover mogelijk behouden.
    Achterop het perceel staat een bakstenen schuur uit 1992 met een omvang van
    90 m2.6 Deze schuur zal bij de beoogde ontwikkeling worden gesloopt.
    Bestemmingsplan
    Het plangebied ligt in bestemmingsplan “Woongebieden Gemeente Uden”
    onherroepelijk vastgesteld 2010-07-08. In dit bestemmingsplan is het actuele
    archeologische beleid niet verwerkt. Daarentegen is het archeologisch regime
    van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant
    overgenomen. In dit bestemmingplan heeft het plangebied geen archeologische
    dubbelbestemming.
    5   Spronk 2019
    6   Kadaster 2013
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                      Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    12
2.4 Aardwetenschappelijke waarden
    De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1.
    Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Peelhorst', midden op het
    Peelblok, een deel van de Peelhorst die door opwaartse bewegingen van de
    aardkorst is ontstaan. Ten westen van Uden loopt de noordwest-zuidoost
    georiënteerde Peelrandbreuk. De breuk is op verschillende plaatsen in het
    landschap herkenbaar als een stijlrand en van één meter hoogteverschil of meer.
    In het landschap op de Peelhorst bestaat de top van het bodemprofiel uit
    rivierzand en -grind van de Formatie van Beegden dat is bedekt met dekzand van
    de Formatie van Boxtel, specifiek het Laagpakket van Wierden. Het zanddek is
    op plaatsen waar oude afzettingen dicht aan het oppervlak liggen minder dan
    één meter dik. Het laagpakket is ontstaan in de periode van het Midden-
    Pleistoceen tot en met het heden.7
    Het reliëf in het plangebied en omgeving is onregelmatig (fig. 9). Het maaiveld in
    plangebied ligt tussen 16,2 en 16,7 m NAP.
    Op de bodemkaart staat het plangebied gekarteerd als bebouwd (fig. 8). Direct
    ten zuiden van de Maasstraat zijn hoge zwarte enkeerdgronden gekarteerd. In
    deze gronden ligt de top van een pakket grof zand en/of grind tussen 40 en 120
    cm onder het maaiveld. Het noordelijk aangrenzende terrein is met boringen
    onderzocht.8 De auteur beschrijft dat het bodemprofiel bestaat uit een
    antropogeen eerddek op dekzand of rivierafzettingen.
    De oorspronkelijke geomorfologische situatie is niet te achterhalen vanwege
    bebouwing (fig. 7). Ten zuiden van de Maasstraat, waar zich de enkeerdgronden
    hebben ontwikkeld, ligt een plateau-achtige horst met rivierafzettingen aan het
    oppervlak.
     Bron                        Situatie plangebied, omschrijving
     Geologie                    Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:9
                                      •    Be4: Formatie van Beegden veelal met een dek van de
                                           Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden; rivierzand en -
                                           grind veelal met een zanddek (Be4)
     Bodemkunde (fig. 8)         Bebouwing (bebouwd). Direct ten zuiden van de Maasstraat: hoge
                                 zwarte enkeerdgronden.
     Geomorfologie (fig. 7)      Bebouwing (Beb)
     AHN (fig. 9)                Het oppervlak in plangebied ligt tussen 16,2 en 16,7 m NAP.
    Tabel 1: Aardkundige waarden.
2.5 Historische situatie
    Het plangebied ligt sinds het Midden-Pleistoceen in een dekzandlandschap wat
    het gunstig maakt voor bewoning. De plaats Uden komt in historische bronnen
    voor het eerst in de 13e eeuw voor. Het woord is afgeleid van het Germaanse
    uthwo, wat ‘ochtendgloren’ of ‘morgenwei’ zou betekenen.10
    7   (Dinoloket 2014)
    8   Wullink 2017
    9   De Mulder 2003
    10  https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/uden-in-vogelvlucht
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                                  Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                          13
    Uden ligt in het Land van Ravestein. Dit is een gebied dat zich vanaf de Maas in
    zuidelijke richting uitstrekt tot op de Peelhorst. De heerlijkheid Herpen (circa
    vijftien kilometer noordelijk van Uden) is in dit gebied het belangrijkste
    machtscentrum. In Uden is het Heikantsgericht gevestigd, de gezamenlijke
    schepenbank van Uden, Zeeland en Boekel.
    De plaats Uden komt sinds de 16e eeuw voor op kaarten. Deze kaarten geven
    echter geen gedetailleerd beeld van het landschap (fig. 10). Het plangebied
    bevindt zich ten zuidoosten van de historische kern van Uden en zal geen deel
    hebben uitgemaakt van het dorp.
    Op een 18e eeuwse kaart staat de toenmalige Maasstraat afgebeeld (fig. 11).
    Langs deze straat is vrijwel geen bebouwing ingetekend. Ook het plangebied is
    onbebouwd.
    Op de kadastrale minuut van 1811 tot 1832 is de situatie nauwkeuriger
    ingetekend (fig. 12). Op de rand van het plangebied staat een boerderij. Rondom
    de boerderij liggen voornamelijk weilanden en bouwlanden met de naam
    Rondeel. Voor de boerderij loopt de weg die toen Ruitersteeg werd genoemd.
    Driehonderd meter naar het westen ligt het gehucht Maasstraat. Verder westelijk
    ligt het buurtschap “Zoggel”. Ten zuiden van de Ruitersteeg ligt “Hoenderbos”. De
    naam Maasstraat is waarschijnlijk afgeleid van het Middelnederlandse mose =
    slijk, modder, een verwijzing naar de moerassige ondergrond.11
    Tot het midden van de 20e eeuw wijzigt weinig in het kaartbeeld (fig. 13 tot en met
    15). Toch is op het adres is begin 20e eeuw veel verbouwd. In het Brabants
    Historisch centrum zijn van Maasstraat 10, vermoedelijk het oorspronkelijke
    adres van het plangebied, meerdere bouwvergunningen opgenomen:
          •  Antonius Bevers, landbouwer, Maasstraat 10, Uden: verbouwen van een
             woonhuis, 11-1-1913
          •  W. Bevers, landbouwer, Maasstraat, Uden: bouwen van een woonhuis
             met stal, 10-10-1916
          •  W. Bevers, Maasstraat, Uden: verbouwen van een stal tot woonhuis, 24-
             02-1928
    In de tweede helft van de 20e eeuw wordt de bebouwing verder uitgebreid,
    vermoedelijk met schuren en stallen (fig. 16 tot en met 19).
    In 1992 wordt de bebouwing gesloopt en vervangen door de huidige woning met
    adres Maasstraat 12 (fig. 20).12 Deze woning staat op de oostelijke helft van het
    voormalige erf. Het plangebied is het westelijke deel van dit erf. De huidige
    bewoonster op Maasstraat 12 geeft aan dat de boerderij eigendom is geweest
    van familie Bever, hetgeen correspondeert met bovenstaande
    bouwvergunningen. De boerderij is volgens de bewoner in de 20e eeuw een keer
    afgebrand en herbouwd.
    In het plangebied staat nu geen bebouwing, uitgezonderd een kleine schuur of
    berging achterop het perceel.
2.6 Mogelijke verstoringen
    In het plangebied heeft bebouwing gestaan die in 1992 is gesloopt. Er zijn geen
    grootschalige bodemverstoringen bekend.
    11 Gemeente Uden 1997
    12 Kadaster 2013
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                       Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    14
2.7 Archeologische en bouwhistorische waarden
    Archeologische zaken staan weergegeven in fig. 21 en staan toegelicht in tabel
    2. De belangrijkste bevindingen worden in de lopende tekst samengevat.
    In het onderzoeksgebied liggen geen archeologische waarnemingen en geen
    (delen van) archeologische terreinen. Het plangebied is niet eerder archeologisch
    onderzocht.
    Op het Deco terrein dat aan de noordzijde van het plangebied grenst, is in 2017
    een booronderzoek uitgevoerd (zaak 4.028.854.100). Daaruit komt naar voren
    dat in dit ongeveer negen hectare grote terrein het bodemprofiel bestaat uit een
    antropogeen dek op dekzand op rivierafzettingen. Op basis van deze resultaten
    is geadviseerd nader te bepalen of archeologische resten aanwezig zijn die zich
    als sporenniveau manifesteren. Dit vervolgonderzoek is in 2018 uitgevoerd (zaak
    4.595.028.100). Aansluitend is een opgraving uitgevoerd (zaak 4.613.382.100)
    op een klein deel van dat onderzoeksgebied. Bij de opgraving zijn boerenerven
    uit de Late Middeleeuwen (11e eeuw of jonger) en Nieuwe tijd gedocumenteerd.
    Ongeveer 250 m ten zuidwesten van het plangebied is een bureauonderzoek en
    booronderzoek uitgevoerd op adres Oude Maasstraat 18 (zaak 2.315.533.100).
    De onderzoekers adviseerden geen nader onderzoek uit te voeren omdat het
    terrein een lage natte ligging had voordat het werd ontgonnen.
    In het plangebied zijn geen bekende militaire erfgoedwaarden aanwezig.13
     Archeologische terreinen
     Geen.
     Zaken (incl. evt. bijbehorende vondsten)
     2.315.533.100: Uden, Oude Maasstraat 18, boring
     Het bureauonderzoek wees uit dat het plangebied ligt in een gebied dat in het verleden, in elk geval
     vóór de 19e eeuw is ontgonnen om het geschikt te maken voor landbouw en bebouwing. Op basis
     van het patroon van de percelen heeft er waarschijnlijk ter plaatse van het plangebied en verder
     naar het noorden heeft een ven gelegen. Onder en rondom het ven liggen naar verwachting Oude
     Maasafzettingen aan het oppervlak. Zowel de afzettingen van de Maas als het ven duiden op natte
     gebieden die niet gunstig waren voor het menselijke vestiging in het gebied. Uit het veldonderzoek is
     gebleken dat er inderdaad een gedempt ven aanwezig was in het plangebied, op basis van de
     venige en sterk humeuze lagen die zijn aangetroffen in het plangebied. Het gebied was dus pas
     bruikbaar voor menselijke activiteiten nadat het gebied was ontgonnen vóór de 19 e eeuw. Vóór de
     ontginning waren de omstandigheden te nat, waardoor er een lage verwachting geldt voor deze
     perioden. Pas vanaf de Nieuwe Tijd B-C werd het plangebied geschikt en is het mogelijk dat er
     archeologische resten zijn afgezet. Vanwege de lage verwachting voor het plangebied tot en met het
     einde van de Nieuwe Tijd B wordt er voor dit plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. 14
     2.391.722.100: Uden, Centrum, UDECE, bureauonderzoek
     Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
     Geen gegevens bekend.
     4.028.854.100: Uden, Dico-terrein, boring
     De aanleiding van het onderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied,
     waarbij het huidige kantoorpand wordt gesloopt en 246 woningen worden gerealiseerd. Uit het
     bureau- en booronderzoek is gebleken dat binnen het plangebied archeologische resten van
     landbouwers uit de periode Neolithicum – Late Middeleeuwen kunnen worden verwacht. Deze
     resten worden voornamelijk verwacht in de vorm van grondsporen. Deze sporen bevinden zich
     onder een eerdlaag of een geroerde/opgebrachte laag en kunnen worden verwacht vanaf 50 tot 150
     cm –mv. Aanbevolen wordt om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.15
    13 Stichting RAAP 2017; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016
    14 Koekkelkoren en Moerman 2011
    15 Wullink 2017
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                                   Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                          15
     4.595.028.100 en 4.613.382.100: Uden, DICO-terrein, proefputten\proefsleuven en opgraving
     Het onderzoek is gestart met een proefsleuvenonderzoek, waarbij drie vindplaatsen zijn vastgesteld.
     Omdat behoud in situ voor deze vindplaatsen niet mogelijk was, zijn de vindplaatsen door middel
     van een opgraving onderzocht.
     Vindplaats 1 bevindt zich aan de westzijde van het plangebied. Tijdens het proefsleuvenonderzoek
     is hier een cirkelvormige structuur aangetroffen waarvan de interpretatie en datering onduidelijk was.
     Vermoedelijk was het een zogenaamde hooimijt met een datering in de middeleeuwen, maar een
     grafstructuur uit de Romeinse tijd behoorde ook tot de mogelijkheden. Tijdens de opgraving is
     vastgesteld dat het om een hooimijt gaat met een datering in de tweede helft 11 e eeuw – eerste
     kwart 13e eeuw. Vermoedelijk is dit bijgebouw voor tijdelijke opslag van de oogst gebruikt en bevond
     het zich aan de rand van een akkerperceel. De bijbehorende bewoning heeft zich mogelijk meer
     naar het westen bevonden, buiten de grenzen van het plangebied.
     Vindplaatsen 2 en 3 bevinden zich aan de centraal zuidoostzijde van het plangebied en bestaan uit
     vier erven. Erf 4 is met een datering vanaf de 15 /16e eeuw tot de 17e eeuw het jongste erf. De
     overige drie erven lijken in de 14e/15e eeuw te starten en kunnen gelijktijdig bewoond zijn geweest.
     Wel lijken de erven 1 en 2 eerder buiten gebruik te zijn geraakt dan erf 3. Verder lijkt sprake van een
     overlap in gebruik van de erven 3 en 4.16
     Vondstlocaties los
     Geen.
    Tabel 2: Archeologische gegevens tot ca. 200 m van het plangebied.
    In het plangebied staan geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden
    geregistreerd.17
2.8 Gespecificeerde verwachting
    Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Peelhorst'. Het natuurlijke
    bodemprofiel bestaat waarschijnlijk uit dekzand op rivierafzettingen. Door een
    systeem met plaggenbemesting is waarschijnlijk een antropogeen dek ontstaan.
    Onder het antropogene dek kunnen prehistorische resten van
    Landbouwsamenlevingen goed geconserveerd zijn.
    In het plangebied staat begin 19e eeuw een deel van een boerderij langs de
    Ruitersteeg. Het is niet bekend wanneer de Ruitersteeg is aangelegd en wanneer
    langs deze steeg gebouwd is.
    Archeologische resten uit het Paleo- en Mesolithicum worden niet verwacht
    omdat geschikte landschappelijke gradiënten niet aanwezig zijn.
    De verwachting is breed en wordt als volgt beschreven:
    1: Datering
    Neolithicum tot en met Nieuwe tijd.
    2: Complextype
    Archeologische resten uit de periode van landbouwsamenlevingen en en
    staatssamenlevingen gerelateerd aan bewoning, economie, infrastructuur,
    rituelen en begravingen.
    3: Omvang
    Archeologische resten gerelateerd aan bewoning uit de periode van de
    landbouwsamenlevingen kunnen worden beschouwd als vlakelementen met
    16 Brouwer 2020
    17 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                                   Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>16
variabele omvang (klein tot groot). Sommige complextypen kunnen zich ook als
puntelementen manifesteren (begravingen, depots) of als lijnelementen (wegen,
watergangen, percelering).
4: Diepteligging
Als we uitgaan van een antropogeen dek, ontstaan sinds de Late Middeleeuwen,
geldt: Archeologische resten uit de periode Neolithicum tot en met Late
Middeleeuwen worden verwacht onder een antropogeen dek van vijf decimeter
dik of dikker. Jongere archeologische resten (Nieuwe tijd) zijn onder of in het
antropogene dek aanwezig.
5: Gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit)
Over de gaafheid en conservering van eventuele sporen en artefacten zijn geen
nadere gegevens bekend.
6: Locatie
Hele plangebied.
7: Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken):
Archeologische resten kenmerken zich door de aanwezigheid van een
sporenniveau.
8: Mogelijke verstoringen
In het plangebied heeft in de 20e eeuw bebouwing gestaan. Door bouw- en
sloopactiviteiten kunnen archeologische resten zijn vergraven.
Specificatie LS05 van de BRL4000 verplicht dat aansluitend op het formuleren
van de gespecificeerde verwachting een onderzoeksstrategie wordt opgesteld
om deze verwachting te toetsen aan de feiten gebruik makend van het
stroomdiagram van protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek. Er van
uitgaande dat de archeologische resten zich manifesteren als een sporenniveau
kunnen deze het beste worden gekarteerd door het uitvoeren van een
proefsleuvenonderzoek.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                    Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                           17
3   Booronderzoek
3.1 Inleiding
    De ligging van het plangebied staat afgebeeld in fig. 1. In het plangebied is een
    ontwikkeling voorzien waarbij grondwerkzaamheden plaatsvinden. Daardoor
    worden mogelijk archeologische resten verstoord. Voor de beoogde ontwikkeling
    is een bureauonderzoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 2 van dit rapport) waarbij een
    gespecificeerde archeologische verwachting is opgesteld. Op basis daarvan is
    een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd.
    Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm
    Nederlandse Archeologie 4.1,18 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003
    inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens
    specificatie “VS03 Uitvoeren booronderzoek”. Het onderzoek is gerapporteerd
    volgens specificatie “VS05 Opstellen standaardrapport IVO - O/P”.
    Het onderzoeksgebied voor het booronderzoek is hetzelfde als het plangebied.
    Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie
    VS03), verkennende fase.
    De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de
    verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor
    zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen
    kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd.
    Deze methode is toegepast omdat nog onvoldoende informatie over de
    bodemopbouw beschikbaar is om te kunnen beslissen of en welk type karterend
    onderzoek eventueel uitgevoerd kan worden.
3.2 Methode
    De werkwijze in het veld was als volgt:
    Boortype:             7 cm Edelmanboor.
    Aantal boringen:      Zes.
    Boordiepte:           De boringen zijn gezet tot in de schone C horizont, tot
                          minimaal 100 cm en maximaal 150 cm onder het maaiveld.
    Grid:                 Drie boringen zijn geplaatst in het vlak van de beoogde
                          woning. De overige boringen zijn verspreid in de rest van het
                          perceel geplaatst.
    Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote
                          oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De
                          opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic
                          zeil. Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn
                          gefotografeerd. Aanvullend is de opgeboorde grond gezeefd
                          over een zeef met maaswijdte 4 mm om meer informatie over
                          eventuele bijmengingen te verzamelen.
    Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond
                          is beschreven op basis van de Archeologische Standaard
    18 SIKB 2018
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                        Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    18
                           Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat
                           NEN 5104.19
    Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald met
                           een GPS met een nauwkeurigheid van 2 m.
    Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
                           hand het AHN.20
    In aanvulling op de boringen is ter plaatse van boorpunt 2 een profielkuil
    gegraven van circa 70 cm bij 30 cm en 95 cm diep. Deze profielkuil is als
    waarneming 7 geregistreerd.
    De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op
    woensdag 6 mei 2020 door A. de Boer (KNA Senior Prospector).
    Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van
    aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.
3.3 Resultaten en bodemkundige en geologische
    interpretatie
    De locaties van de boringen zijn in fig. 22 weergegeven. De boorgegevens staan
    in Bijlage 1. Foto’s van de profielkuil staan in fig. 24 en 25. Met de gegevens is
    een schematische doorsnede gemaakt. Deze is weergegeven in fig. 23.
    Onder andere op basis van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen de
    volgende lagen worden onderscheiden, van boven naar beneden:
    Laag 1: A horizont, omgewerkt
    De bovenste laag bestaat hoofdzakelijk uit matig siltig matig tot sterk humeus
    zand met een donkere kleur (donker grijs of donker bruingrijs). In boorprofiel 4 ligt
    hierop een strooisellaag aan het maaiveld van 5 cm die (conform NEN5104) is
    beschreven als veen. Het pakket is 55 tot 110 cm dik. De laag is zeer
    heterogeen; de kleur wisselt (gevlekt) en de laag bevat zandbrokken. In
    boorprofiel 2 en vooral in de profielkuil is zichtbaar dat in dit pakket een zandlaag
    aanwezig is. De zandlaag is op de foto van de profielkuil goed zichtbaar op
    40 cm onder maaiveld (fig. 25). De zandlaag is 10 cm dik en bestaat uit matig
    siltig en matig grindig zand en is licht geel van kleur.
    In de laag bevinden zich de volgende bijmengingen:
         •   boorprofiel 1: fragmenten baksteen en rode (20e eeuwse) dakpannen, een
             fragment beton, een fragment tweezijdig geglazuurd aardewerk
             industrieel of faience (5 mm groot).
         •   boorprofiel 2: een fragment van een 20e eeuwse rode dakpan. In de
             profielkuil zijn veel fragmenten dakpan gevonden in de lichtgele zandlaag
             in het antropogene dek.
         •   boorprofiel 3: fragmenten dunwandig (3 mm) aardewerk (rood
             ongeglazuurd gedraaid), fragmenten houtachtig plaatmateriaal of
             houtsnippers en mortel, fragmenten baksteen.
         •   boorprofiel 5: een wandfragment van zeer hard 20e eeuws aardewerk.
    19 Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989
    20 Kadaster en PDOK 2014
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                        Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                          19
         •   boorprofiel 6: kleine fragmenten (vermoedelijk) baksteen (enkele
             millimeters groot).
    Vanwege de stratigrafische ligging (bovenste laag) en humeuze bijmenging wordt
    deze laag bodemkundig geïnterpreteerd als de A horizont. De laag wordt
    beschouwd als omgewerkt, gezien de heterogene samenstelling en
    bijmengingen.
    Laag 2: dekzand
    Onder de A horizont ligt in boorprofielen 1, 2, 4 en in de profielkuil (profiel 7) zwak
    siltig (matig) afgerond matig fijn of matig grof zand. In de laag bevinden zich
    roestvlekken. De top van de laag ligt tussen 75 en 105 cm -mv (1560 en 1599 cm
    NAP). Dit bodemmateriaal wordt geïnterpreteerd als dekzand. Bodemkundig is
    deze laag de C horizont.
    Laag 3: rivierafzettingen
    Onder het dekzand in boorprofiel 4, of direct onder de A horizont in boorprofielen
    3, 5 en 6 ligt hoekig zand (dus slecht afgerond) met een grote spreiding, soms
    roestig. De top van het pakket ligt tussen 55 en 115 cm -mv (1541 en 1619 cm
    NAP). Dit zand wordt geïnterpreteerd als rivierafzettingen. Op basis van de
    landschappelijke ligging wordt de laag als een Maasafzetting geïnterpreteerd
    (Formatie van Beegden).
    Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op een
    vindplaats. Er zijn geen vondsten verzameld.
    De grondwaterstand lag tijdens het onderzoek dieper dan de maximale
    boordiepte.
3.4 Archeologische interpretatie
    In het plangebied is een dikke A-horizont aanwezig. Dit is in overeenstemming
    met de verwachting op basis van het bureauonderzoek.
    De A-horizont is in eerste instantie ontstaan door het opbrengen van potstalmest
    met gras- of heideplaggen. Dit systeem is vooral aan het einde van de
    Middeleeuwen en begin Nieuwe tijd gebruikt om de gronden vruchtbaar de
    houden.
    Als archeologische resten aanwezig zijn, dan bevinden deze zich onder de A-
    horizont, in de top van het dekzand. De top van deze laag ligt tussen 75 en 105
    cm -mv (1560 en 1599 cm NAP). Dit is het potentiële archeologische niveau.
    Onder natuurlijke omstandigheden ontstaat door bodemvorming in dekzanden
    een podzol B-horizont. Podzol-B horizonten kunnen twee tot drie decimeter dik
    zijn. Dit wordt geïllustreerd door het ‘karakteristieke bodemprofiel’ zoals
    beschreven door op het opgegraven terrein direct ten noorden van het
    plangebied.21 Dit profiel kan ook voor onderhavig onderzoek als referentieprofiel
    worden beschouwd. Brouwer (2020) beschrijft dat op het opgravingsterrein vaak
    nog sprake is van een “(bijna) compleet natuurlijk bodemprofiel in de vorm van
    een sterk humeuze, donkerbruine A-horizont met daaronder een Bh-horizont die
    geleidelijk overgaat in de geelwitte C-horizont.”
    De overeenkomst tussen de bodemopbouw op het Dico terrein het het
    plangebied is de aanwezigheid van een dikke donkerbruine A-horizont. Echter B-
    21 Brouwer 2020, 37
    Bureau voor Archeologie Rapport 914                       Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20
horizonten ontbreken in onderhavig plangebied. De afwezigheid van de B-
horizonten wijst erop dat minimaal twee decimeter van het natuurlijke
bodemprofiel is verwijderd.
Langs de zuidgrens van de opgraving van het aangrenzende Dico-terrein zijn
enkele laatmiddeleeuwse erven gedocumenteerd. Het is niet uit te sluiten dat
verder zuidelijk, en dus in het plangebied nog meer erven aanwezig zijn.
Echter, bij het (ver)bouwen van de boerderij in het plangebied, en bij de sloop
eind 20e eeuw is de bodem omgewerkt en zijn resten bouwmateriaal in de bodem
gekomen. Het onregelmatige reliëf van het maaiveld (fig. 9) en variabele
diepteligging van de top van de C horizont (fig. 23) versterken de indruk dat het
plangebied is vergraven. Er zijn geen podzolhorizonten onder de A horizont
aanwezig. Het is onwaarschijnlijk dat in of onder de omgewerkte A horizont nog
behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                     Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                  21
4 Waardestelling en Selectieadvies
  Conform KNA 4.1 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van
  vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn echter geen
  vindplaatsen aangetroffen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er is
  geen selectieadvies opgesteld.
  Bureau voor Archeologie Rapport 914                 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>  22
5 Conclusie
  De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:
       1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
  In het plangebied wordt een woning gebouwd.
       2. Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
           geomorfologie, geologie en bodemkunde?
  Het plangebied ligt op de Peelhorst. Volgens aardkundige kaarten bestaat het
  bodemprofiel uit dekzand op rivierafzettingen. Buiten de bebouwde kom staan
  hoge zwarte enkeerdgronden gekarteerd. Het booronderzoek bevestigt dit beeld.
  Het bodemprofiel in het plangebied bestaat uit een humeuze A horizont van 55 tot
  110 cm dik. Onder de A horizont liggen dekzand en rivierafzettingen.
       3. Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels)
           verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang
           van de verstoring?
  De A horizont heeft een heterogene samenstelling en bevat moderne
  bijmengingen zoals baksteen- en dakpanfragmenten. Het maaiveld heeft een
  onregelmatig reliëf en ook de diepteligging van de top van de C horizont is
  variabel. De bodem is waarschijnlijk in de 20e eeuw vergraven tot in de top van
  de C horizont.
       4. Op basis van het voorgaande: kunnen archeologische resten in het
           plangebied aanwezig zijn, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang,
           ligging, aard en datering hiervan?
  Op basis van de landschappelijke ligging kunnen in het plangebied
  archeologische resten aanwezig zijn uit de periode Neolithicum tot en met
  Nieuwe tijd. Tijdens een opgraving op het noordelijk aangrenzende Dico terrein
  zijn archeologische resten gedocumenteerd uit de late Middeleeuwen en Nieuwe
  tijd in een landschappelijke context die vergelijkbaar is als die van het
  plangebied.
  Op basis van het booronderzoek wordt echter geconcludeerd dat de A horizont is
  omgewerkt tot in de C horizont en daarmee dat het potentiële archeologische
  niveau is vergraven. Alhoewel nooit volledig kan worden uitgesloten dat
  archeologische resten in het plangebied ontbreken, is de kans klein dat nog
  behoudenswaardige archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn.
       5. Indien (mogelijk) archeologische resten aanwezig zijn:
           a) Worden deze archeologische resten verstoord door de voorgenomen
               bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
  Er worden waarschijnlijk geen archeologische resten verstoord door de beoogde
  ingreep.
           b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening
               te houden met deze archeologische resten?
  Er zijn geen maatregelen nodig.
  Bureau voor Archeologie Rapport 914                      Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                     23
6 Advies
  Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de
  voorgenomen ontwikkeling.
  Bovenstaande vormt een selectieadvies. Op grond van de resultaten van het
  rapport en het advies zal het bevoegd gezag (gemeente Uden) een
  selectiebesluit nemen over de daadwerkelijk omgang met eventueel aanwezige
  archeologische resten binnen het plangebied.
  Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
  sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
  aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele
  archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
  overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt aangeraden om
  contact op te nemen met de gemeente Uden.
  Bureau voor Archeologie Rapport 914                    Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>  24
7 Literatuur
  Alterra. 2004. ‘Geomorfologische Kaart Nederland (GKN) Landsdekkend digitale
          bestand’. Wageningen.
  Bosch, J.H.A. 2008. ‘Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode
          versie 1.1: Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie
          5.2’. 2008-U-R0881/A. Deltares-rapport.
  Brouwer, M.C. 2020. ‘Uden, Dico-terreinBewoning uit de late middeleeuwen en
          nieuwe tijd’. BAAC Rapport A-18.0077 en A-18.01. ’s Hertogenbosch:
          BAAC BV.
  de Mulder, E.F.J. 2003. De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhof:
          Groningen [etc.].
  Dinoloket. 2014. ‘Ondergrondgegevens | DINOloket’.
          http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens.
  Gemeente Uden. 1997. Straatnamenboek gemeente Uden. Gemeente Uden.
          https://www.udeningeschriften.nl/wp-content/uploads/2015/04/UIG-boek-
          101-Straatnamenboek-Gemeente-Uden-1997-web.pdf.
  Kadaster. 2013. ‘BAG-Viewer’. http://bagviewer.geodan.nl/index.html.
  Kadaster, en PDOK. 2014. ‘AHN2 en 3 - WCS service’.
          http://nationaalgeoregister.nl.
  Koekkelkoren, A.M.H.C., en S. Moerman. 2011. ‘Archeologisch bureauonderzoek
          & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase. Oude Maasstraat
          18, Uden, Gemeente Uden’. 1166. Noordwijk: Becker & Van de Graaf bv.
  Kortlang, F.P. 2017. ‘Nota archeologiebeleid 2017 gemeente Uden’. ArchAeO-
          Rapport 1702. Eindhoven: ArchAeO.
  Nederlands Normalisatie Instituut. 1989. Geotechniek: classificatie van
          onverharde grondmonsters. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.
  Palier, H., en zoon. 1700. ‘Kaart van het noordelijk gedeelte van de Peel en het
          Land van Cuijk en Land van Ravenstein, met explicatie, situatie 18e
          eeuw’.
          https://proxy.archieven.nl/0/FB4A1AD388234B1099553BAE906F1F8B.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 2016. ‘Kaart van verdedigingswerken, alle
          linies en stellingen’. https://landschapinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/
          militaire-landschapskaart.
  ———. 2017. ‘Rijksmonumentenregister’. Cultureelerfgoed.nl.
          https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister.
  ———. 2020. ‘Archis3 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’.
          https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/login.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Data Archiving and Networking
          Services. ‘e-depot voor de Nederlandse archeologie’. http://www.edna.nl.
  SIKB. 2018. ‘BRL 4000: Beoordelingsrichtlijn Archeologie, versie 4.1’. SIKB.
          https://www.sikb.nl/doc/BRL4000/BRL%20SIKB%204000%20Archeologie
          %20versie%204_1.pdf.
  Spronk, J.S. 2019. ‘Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant’. Lievense
          Milieu B.V.
  Stichting RAAP. 2017. ‘Indicatieve Kaart Militaire Waarden (IKME)’. december 22.
  Stichting voor Bodemkartering. 1976. ‘Bodemkaart van Nederland schaal 1 :
          50.000 : toelichting bij de kaartbladen 45 Oost ’s-Hertogenbosch en 46
          West- 46 Oost Vierlingsbeek’. Wageningen: Stiboka.
          http://edepot.wur.nl/117807.
  Bureau voor Archeologie Rapport 914                      Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                    25
de Wit, F. 1688. ‘Quartae partis Brabantiae seu ditionis Silvae Ducis
        accuratissma delineatio’.
        http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/046/281/2619267934/.
Wullink, A.J. 2017. ‘Uden, Dico-terrein, Gemeente Uden (NB). Een archeologisch
        bureauonderzoek(BO) en inventariserend veldonderzoek, verkennende
        fase, door middel van boringen (IVO-O)’. Transect-rapport 1154. Utrecht:
        Transect.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                     Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>26
Figuren
Figuur 2: Uitsnede beleidskaart gemeente Uden (Kortlang 2017).
Bureau voor Archeologie Rapport 914                       Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                27
Figuur 3: Luchtfoto 2018.
Bureau voor Archeologie Rapport 914 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>28
Figuur 4: Topografische kaart.
Bureau voor Archeologie Rapport 914 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                         29
Figuur 5: Verbeelding nieuw bestemmingsplan.
Bureau voor Archeologie Rapport 914          Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30
Figuur 6: Nieuwe situatie.
In blauw het plangebied.
Bureau voor Archeologie Rapport 914 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                       31
Figuur 7: Geomorfologische kaart (Alterra 2004).
Figuur 8: Bodemkaart (Stichting voor Bodemkartering 1976).
Bureau voor Archeologie Rapport 914                        Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>32
Figuur 9: Hoogte-reliëfkaart (Kadaster en PDOK 2014). Hoogtewaarden in meters ten
opzichte van N.A.P.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                      Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                        33
Figuur 10: Kaart van F. de Wit uit 1688 (De Wit 1688).
Het plangebied ligt ten zuidoosten van Uden, bij benadering in de blauwe cirkel.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                         Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>34
Figuur 11: 18e eeuwse kaart (Palier en Zoon 1700.
Bureau voor Archeologie Rapport 914               Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                        35
                                                                weide
                               bouwland
                                                      weide
                   bouwland
                                           hof
               bouwland
Figuur 12: Kadastrale minuut 1811-1832, kadastrale gemeente Uden, sectie U, blad 3.
De boerderij in het plangebied is in bezit van de Weduwe van Arie Wit.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                         Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>36
Figuur 13: Topografisch militaire kaart 1850.
Bureau voor Archeologie Rapport 914           Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                37
Figuur 14: 610-2083-UDEN-1899.
Figuur 15: 610-2084-UDEN-1929.
Bureau voor Archeologie Rapport 914 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>38
Figuur 16: 45H-1956-Uden.
Figuur 17: 45H-1967-Uden.
Bureau voor Archeologie Rapport 914 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                39
Figuur 18: 45H-1978-Uden.
Figuur 19: 45H-1988-Uden.
Bureau voor Archeologie Rapport 914 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>40
Figuur 20: Bouwjaren volgens BAG (Kadaster 2013).
Bureau voor Archeologie Rapport 914               Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                        41
Figuur 21: Archeologische zaken (blauw) uit ARCHIS (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed 2020.
In het afgebeelde gebied zijn geen terreinen en vondstlocaties aanwezig.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                         Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>42
                                                     7 (profielputje)
Figuur 22: Boorpuntenkaart.
Het profielputje is 1 m gegraven naast boorpunt 2, aangegeven met een ster.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                                Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                     43
Figuur 23: Getekende boorprofielen in schematische noordwest-zuidoost doorsnede.
Bureau voor Archeologie Rapport 914                      Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>44
Figuur 24: Profielkuil.
Bureau voor Archeologie Rapport 914 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                45
Figuur 25: Profielkuil detail.
Bureau voor Archeologie Rapport 914 Uden Maasstraat tussen 8b en 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
nr.   grens (cm - grond bijmenging    mediaan kleur                 nieuwvormingen antropogene           horizonten boortype     overig
              mv)                                                                  bijmengingen
    boven onder
1                                                                                                                                beschrijver: A. de Boer
         0     25 zand  matig siltig; matig      grijs                                                              7cm- Edelman droog, los; zand matig afgerond;
                        matig humeus  grof                                                                                       matige spreiding; basis geleidelijk
        25     60 zand  matig humeus; matig      donker-bruin-grijs                spoor baksteen        A-horizont 7cm- Edelman matige spreiding; fragment beton,
                        matig siltig; grof                                                                                       baksteen rood 1cm; spoor
                        matig grindig                                                                                            zandbrokjes; omgewerkte grond;
                                                                                                                                 zand matig afgerond; basis
                                                                                                                                 geleidelijk
        60     80 zand  matig humeus; matig      donker-bruin-grijs                spoor baksteen; spoor A-horizont 7cm- Edelman weinig bruine vlekken; aardewerk
                        zwak siltig;  grof                                         aardewerkfragmenten                           5mm tweezijdig geglazuurd
                        matig grindig                                                                                            industrieel of fayence, rood
                                                                                                                                 baksel vermoedelijk baksteen
                                                                                                                                 5mm zacht; matige spreiding;
                                                                                                                                 zand matig afgerond; basis
                                                                                                                                 geleidelijk
        80    140 zand  zwak siltig   matig      licht-geel                                              C-horizont 7cm- Edelman zand afgerond; matige spreiding;
                                      grof                                                                                       dekzand
2                                                                                                                                beschrijver: A. de Boer
         0     30 zand  matig siltig; matig      donker-grijs                                                       7cm- Edelman matige spreiding; zand matig
                        zwak grindig; grof                                                                                       afgerond; basis geleidelijk
                        matig humeus
        30     55 zand  matig humeus; matig      donker-bruin-grijs                weinig baksteen       A-horizont 7cm- Edelman matige spreiding; zand matig
                        matig siltig; grof                                                                                       afgerond; basis geleidelijk
                        matig grindig
        55     75 zand  matig humeus; matig      donker-bruin-grijs                weinig baksteen       A-horizont 7cm- Edelman baksteen en vermoedelijk stukjes
                        matig siltig; grof                                                                                       dakpan; matige spreiding; zand
                        matig grindig                                                                                            matig afgerond; basis scherp
        75    120 zand  zwak siltig   matig fijn licht-geel                                              C-horizont 7cm- Edelman zand matig afgerond; matige
                                                                                                                                 spreiding; dekzand
3                                                                                                                                beschrijver: A. de Boer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>nr.   grens (cm - grond bijmenging     mediaan kleur                 nieuwvormingen     antropogene           horizonten boortype     overig
              mv)                                                                       bijmengingen
    boven onder
         0     60 zand  sterk humeus;  matig      donker-grijs                                                A-horizont 7cm- Edelman droog, stoffig; matige spreiding;
                        matig siltig;  grof                                                                                           zand matig afgerond; basis
                        zwak grindig                                                                                                  geleidelijk
        60     85 zand  sterk humeus;  matig      donker-bruin-grijs                    spoor baksteen; spoor A-horizont 7cm- Edelman Aardewerk rood ongeglazuurd
                        matig siltig;  grof                                             aardewerkfragmenten                           gedraaid wand 3mm dik 2cm
                        matig grindig                                                                                                 groot niet verzameld, mortel
                                                                                                                                      brokken, houtsnippers of
                                                                                                                                      plaatmateriaal ongeveer 1cm
                                                                                                                                      groot 3mm dik; matige spreiding;
                                                                                                                                      zand matig afgerond; basis
                                                                                                                                      geleidelijk
        85    110 zand  sterk humeus;  matig      donker-bruin-grijs                                          A-horizont 7cm- Edelman Aardewerk rood ongeglazuurd
                        matig siltig;  grof                                                                                           gedraaid wand 3mm dik 2cm, net
                        matig grindig                                                                                                 zoals in bovenliggende laag,
                                                                                                                                      weinig zandbrokjes; matige
                                                                                                                                      spreiding; zand matig afgerond;
                                                                                                                                      basis scherp
       110    150 zand  zwak siltig    zeer grof licht-grijs                                                  C-horizont 7cm- Edelman rivierzand; zand hoekig; matig
                                                                                                                                      grote spreiding
4                                                                                                                                     beschrijver: A. de Boer
         0      5 veen  mineraalarm               bruin                                                       O-horizont 7cm- Edelman strooisel; basis geleidelijk
         5     55 zand  sterk humeus;  matig      donker-grijs                                                A-horizont 7cm- Edelman leembrokken; matige spreiding;
                        matig siltig;  grof                                                                                           zand matig afgerond; basis
                        matig grindig                                                                                                 geleidelijk
        55     75 zand  matig siltig;  matig      donker-grijs                                                A-horizont 7cm- Edelman spoor gele vlekken; matige
                        matig grindig; grof                                                                                           spreiding; zand matig afgerond;
                        sterk humeus                                                                                                  basis geleidelijk
        75    105 zand  matig humeus; matig       donker-bruin-grijs                                          A-horizont 7cm- Edelman veel gele vlekken; veel
                        matig siltig;  grof                                                                                           zandbrokjes; matige spreiding;
                        matig grindig                                                                                                 zand matig afgerond; basis
                                                                                                                                      scherp
      105     115 zand  zwak siltig    matig fijn licht-bruin-grijs  spoor roestvlekken                       C-horizont 7cm- Edelman basis geleidelijk; zand matig
                                                                                                                                      afgerond; matige spreiding;
                                                                                                                                      dekzand
       115    140 zand  zwak siltig    zeer grof licht-bruin-grijs                                                       7cm- Edelman rivierzand; zand hoekig; matig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>nr.   grens (cm - grond bijmenging     mediaan kleur               nieuwvormingen     antropogene         horizonten boortype     overig
              mv)                                                                     bijmengingen
    boven onder
                                                                                                                                  grote spreiding
5                                                                                                                                 beschrijver: A. de Boer opmerking
                                                                                                                                  algemeen: gezien lage ligging
                                                                                                                                  gazon; vermoedelijk is dit deel
                                                                                                                                  afgegraven
         0     55 zand  sterk humeus;  matig     donker-grijs                         spoor               A-horizont 7cm- Edelman spoor gele vlekken; stoffig, droog,
                        matig siltig;  grof                                           aardewerkfragmenten                         aardewerkfragment, wand,
                        matig grindig                                                                                             gedraaid, keihard, vermoedelijk
                                                                                                                                  recent (20e eeuws); spoor
                                                                                                                                  zandbrokjes; matige spreiding;
                                                                                                                                  zand matig afgerond; basis
                                                                                                                                  scherp
        55     80 zand  zwak siltig    matig     licht-grijs                                              C-horizont 7cm- Edelman mediaan en spreiding lijkt op
                                       grof                                                                                       dekzand maar mineralogisch niet;
                                                                                                                                  zand matig afgerond; matige
                                                                                                                                  spreiding
        80    100 zand  zwak siltig    matig     licht-grijs       spoor roestvlekken                                7cm- Edelman zand matig afgerond; matige
                                       grof                                                                                       spreiding
6                                                                                                                                 beschrijver: A. de Boer
         0     15 zand  matig humeus; matig      donker-grijs                                             A-horizont 7cm- Edelman los, droog; zand matig afgerond;
                        matig siltig   grof                                                                                       matige spreiding; basis geleidelijk
        15     60 zand  sterk humeus;  matig     donker-grijs                         spoor baksteen      A-horizont 7cm- Edelman baksteenspikkels; matige
                        matig siltig;  grof                                                                                       spreiding; zand matig afgerond;
                        matig grindig                                                                                             basis scherp
        60    100 zand  zwak siltig    zeer grof licht-bruin-grijs spoor roestvlekken                     C-horizont 7cm- Edelman zand hoekig; matig grote
                                                                                                                                  spreiding
7                                                                                                                                 beschrijver: A. de Boer opmerking
                                                                                                                                  algemeen: profielkuil naast
                                                                                                                                  boorpunt 2
         0     35 zand  matig siltig;  matig     donker-grijs                                                        graven       matige spreiding; zand matig
                        matig grindig; grof                                                                                       afgerond; basis scherp
                        sterk humeus
        35     45 zand  matig siltig;  matig     licht-geel                                                          graven       basis scherp; matige spreiding;
                        matig grindig  grof                                                                                       resten dakpannen; opgebrachte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>nr.    grens (cm - grond bijmenging       mediaan kleur           nieuwvormingen antropogene  horizonten boortype overig
               mv)                                                               bijmengingen
     boven onder
                                                                                                                  grond; zand matig afgerond
         45     85 zand  matig siltig;    matig      donker-grijs                                        graven   zand matig afgerond; matige
                         sterk humeus     grof                                                                    spreiding; basis scherp
         85     95 zand  zwak siltig      matig fijn licht-geel                                          graven   zand afgerond; matige spreiding;
                                                                                                                  dekzand
Coördinaten van de boringen:
   nr.  X (m RD)     Y (m RD)      Z (cm NAP)
    1     171404       407143            1649
    2     171383       407146            1674
    3     171388       407161            1651
    4     171372       407158            1665
    5     171367       407181            1652
    6     171345       407186            1679
    7     171384       407146            1674
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>